                                                                                                                                                                                                                                   Ek  A

EK A.1  ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE AYRINTILI 

TEST STANDARTLARI MEVCUT OLAN TEÇHİZAT

Ek A.1’in TAMAMINA uygulanacak notlar:

Genel : 
Özellikle belirtilen test standartlarına ilâve olarak, Ek B’deki uygunluk değerlendirme modüllerinde belirtilen tip muayenesi (tip onayı) sırasında kontrol edilmesi gereken pek çok husus, uluslararası antlaşmalardan ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerlerindeki uygulanabilir kurallardan alınacaktır.

Sütun 5 :
IMO kararlarının belirtildiği hallerde, sadece bu kararların eklerinde belirtilen test standartları uygulanır, kararın diğer hükümleri uygulanmaz.

Sütun 5 : 
İlgili test standartlarını doğru olarak tanımlamak için, test raporlarında ve tip-onayı sertifikalarında, uygulanan standartlar ve bunların versiyonları sütunda belirtildiği gibi yazılacaktır.

Sütun 5 :
“;”  ile ya da “veya” ile ayrılan iki test standardı grubu belirtilmişse, her standart grubu IMO performans standartlarındaki test gereklerini karşılar. Bu nedenle, ilgili uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygunluğun gösterilmesi için sadece bir standart grubuna uygun şekilde test yapılması yeterlidir.

Sütun 6 : 
“Modül H” yazılan yerlerde, “Modül H +  tasarım inceleme sertifikası” 

 anlaşılacaktır.

1. Can Kurtarma Teçhizatı

Bölüm 1: Can Kurtarma Teçhizatı’na uygulanacak notlar :

Sütun 3 ve 4 : 
Bu sütunlar belirli teçhizat için  ikiye ayrılmışsa; üstteki kısım 1 Temmuz 2002’den once HSC Kod’a göre inşa edilen gemilere uygulanır.Alttaki kısım ise 1.Temmuz.2002’de veya daha sonra HSC Kod’e göre çalışan gemilere uygulanır.

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test  standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.1/1.1
	Can simitleri
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/7.1 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3  (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4 

-Kural X/3


	-Kural III/7.1 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.3  (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	


	A.1/1.2
	Can kurtarma donanımları için  konum belirtme ışıkları 

(a) Kurtarma botları için

(b) Can simitleri için

(c) Can yelekleri için
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.3  ve 8.10 (1994 HSC Kod)

-IMO MSC/Sirkü.885
	-IMO Karar MSC.81 (70), sadece can yelekleri ışıklarına uygulanan EN 394 (1993)’deki  pil ile ilgili  kurallar hariç
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3


	-Kural III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73), 8.1, 8.3  ve 8.10 (2000 HSC Kod) 

-IMO MSC/Sirkü.885
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.3
	Kendinden harekete geçer duman işaretli  can simitleri
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.1.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC 36 (63)  8.1, 8.3 (1994 HSC Kod)


	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.1.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC. .97 (73)  8.1, 8.3 (2000 HSC Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.4
	Can yelekleri
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.3   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70), sadece can yelekleri ışıklarına uygulanan EN 394 (1993)’deki  pil ile ilgili kurallar hariç 
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.2 ve III/34,

-IMO Karar MSC.48 (66),

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.3   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.5
	Dalma elbiseleri ve koruyucu elbiseler:

-İzolasyonlu veya izolasyonsuz
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.3   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.3   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.6
	Can yeleği olarak sınıflandırılan dalma elbiseleri ve koruyucu elbiseler
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.3   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.3   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.7
	Isıdan koruyucu elbiseler
	-Kural III/4
	-Kural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/1.8
	Paraşütlü işaret roketleri  (pyrotechnics)
	-Kural III/4,

-Kural X/3
	-Kural III/6.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (1994 HSC Kod)
	IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/6.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.9
	El işaret fişekleri (pyrotechnics)
	-Kural III/4
	-Kural III/34,

-IMO Karar MSC.48 (66)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	X
	
	

	A.1/1.10
	Yüzebilir duman işaretleri (pyrotechnics)
	-Kural III/4
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	X
	
	


	A.1/1.11
	Halat atma tertibatları  (pyrotechnics)
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/18 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	X


	
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/18 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.12
	Şişirilebilir can salları
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/21.1, III/31.1 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü.811, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/21.1, III/31.1 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü.811, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10   (2000 HSC Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.13
	Rijid can salları
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/21.1, III/31.1.1.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48(66), 

-IMO MSC/Sirkü. 811, 

-IMO Karar .MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/21.1, III/31.1.1.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü.811, 

-IMO Karar MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.14
	Otomatik olarak kendi kendine dogrulabilen can salları (Self-righting)


	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/26.2.4 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48(66), 

-IMO MSC/Sirkü.809(1) ,

-IMO MSC/Sirkü.811 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural III/4 

-Kural X/3
	-Kural III/26.2.4 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48(66), 

-IMO MSC/Sirkü.809(1) ,

-IMO MSC/Sirkü.811

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.5,8.6,8.7 ve 8.10   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.15
	Çadırlı çift taraflı kullanılabilen can salları
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/26.2.4 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü.809(1), 

-IMO MSC/Sirkü.811,

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/26.2.4 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü.809(1), 

-IMO MSC/Sirkü.811 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	


	A.1/1.16
	Can salları için serbest yüzdürme  düzenleri (hidrostatik serbest bırakma üniteleri)


	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/13.4.2, III/26.2.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü.811 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1 ve 8.6   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4 

-Kural X/3
	-Kural III/13.4.2, III/26.2.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü.811 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1 ve 8.6   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.17
	Can filikaları
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	X
	

	A.1/1.18
	Rijid kurtarma botları
	-Kural III/4,

-Kural X/3
	-Kural III/21.2, III/31.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1 ve 8.10   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	X
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/21.2, III/31.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1 ve 8.10   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.19
	Şişebilir kurtarma botları
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/21.2, III/31.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7  ve 8.10   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	X
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/21.2, III/31.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7  ve 8.10   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.20
	Hızlı kurtarma botları
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/26.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1  (1994 HSC Kod) 

-IMO MSC/Sirkü. 809(1)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	X
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/26.3 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1  (2000 HSC Kod) 

-IMO MSC/Sirkü. 809(1)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.21
	Serbest düşme özelliği ve vinç  kullanılan atma tertibatları (matafora)
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/23, III/33 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 ve 8.7   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/23, III/33 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 ve 8.7   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.22
	Can kurtarma botları için yüzebilir indirme donanımları


	Ek A.2’ye alınmıştır.



	A.1/1.23
	Serbest düşmeli can filikaları için indirme donanımları
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/33 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.5 ve 8.7  (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	
	
	
	X
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/33 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.5 ve 8.7  (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.24
	Can salı indirme donanımları
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 ve 8.7  (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 ve 8.7  (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.25
	Hızlı kurtarma botu indirme donanımları
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/26.3.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO MSC/Sirkü. 809(1)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/26.3.2 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO MSC/Sirkü. 809(1)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.26
	Serbest bırakma mekanizması:

(a) Can filikaları ve kurtarma botları için 

(b) Can salları için

(serbest düşme ile indirilen)


	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1 ve 8.5  (1994 HSC Kod)


	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/34 

-IMO Karar MSC.48 (66), IMO Karar MSC.97 (73) 8.1 ve 8.5 (2000 HSC Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.27
	Gemi terk sistemi


	-Kural III/4

-Kural X/3
	-Kural III/15, III/26.2.1 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.7 ve 8.10  (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	
	
	X
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/15, III/26.2.1 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.7 ve 8.10  (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.28
	Kurtarma donanımları
	-Kural III/4 

-Kural X/3
	-Kural III/26.4 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü. 810 (2) , 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1, 8.5 ve 8.10  (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.81 (70) 

-MSC/Sirkü.810
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural III/4 

-Kural X/3
	-Kural III/26.4 ve III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66), 

-IMO MSC/Sirkü. 810 (2) , 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1, 8.5 ve 8.10  (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.29
	Bindirme merdivenleri
	A.2/1.4’e alınmıştır.



	A.1/1.30
	Işık yansıtıcı malzemeler


	-Kural III/4
	-Kural III/34 

-IMO Karar MSC.48(66)
	-IMO Karar A.658 (16), Ek 2
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/1.31
	Can kurtarma botu iki yönlü VHF telsiz teçhizatı


	A.1/5.17 ve A.1/5.18’e alınmıştır.

	A.1/1.32
	9 GHz arama ve kurtarma radar göndericisi (SART)
	A.1/4.18’e alınmıştır.

	A.1/1.33
	Can filikaları ve kurtarma botları için radar yansıtıcısı
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66)
	-IMO Karar A.384 (X), EN ISO 8729 (1998)

-IMO Karar A384 (X), ISO 8729 (1997)
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/1.34
	Can filikaları ve kurtarma botları için pusula
	A.1/4.23’e alınmıştır.

	A.1/1.35
	Can filikaları ve kurtarma botları için taşınabilir yangın söndürücü
	A.1/3.38’e alınmıştır.

	A.1/1.36
	Can filikası /kurtarma botu sevk makinası
	-Kural III/4
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66)
	IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/1.37
	Kurtarma botu sevk makinası-kıçtan takma motor 
	-Kural III/4
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66)
	IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/1.38
	Can filikalarında ve kurtarma botlarında kullanılacak projektör
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48 (66)
	IMO Karar MSC.81 (70)
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/1.39
	İki yönlü kullanılabilir açık can salı 
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-IMO Karar 36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 ve 8.10  (1994 HSC Kod)
	IMO Karar MSC.36 (63), Ek 10 (1994 HSC Kod)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-IMO Karar 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10  (2000 HSC Kod)
	IMO Karar MSC.97 (73), Ek 11 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	

	A.1/1.40 

eski

A.1/4.17
	Mekanik yönlendirme vinci
	-Kural V/17 (b)
	-Kural V/17 (f) 

-İMO Karar A.889 (21) 

-IMO MSC/Sirkü. 773
	ISO 799 (1986)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural V/23
	-Kural V/23.6 , 

-İMO Karar A.889 (21) 

-IMO MSC/Sirkü. 773
	
	
	
	
	
	
	

	(1) MSC Sirkü. 809, sadece  ro-ro yolcu gemilerine konulacak teçhizata uygulanır.

(2) MSC Sirkü. 810, sadece  ro-ro yolcu gemilerine konulacak teçhizata uygulanır.


2. Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı 

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle MARPOL 73/78  kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak olan MARPOL 73/78 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.1/2.1
	Yakıt filtreleme donanımı (filtrelenmiş akışkanda yağ muhtevası 15 ppm’i geçmeyen)
	-Ek I, Kural 16 (4) ve (5)
	-Ek I, Kural 16 (1) ve (2)
	-IMO Karar MEPC.60 (33)
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/2.2
	Yakıt - su arayüz detektörü
	-Ek I, Kural 15(3) (b)
	-Ek I, Kural 15(3) (b)
	-IMO Karar MEPC.5 (XIII)
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/2.3
	Yakıt içeriği ölçüm aleti
	-Ek I, Kural 16(4) ve (5)
	-Ek I, Kural 16 (1) ve (2)
	-IMO Karar MEPC.60 (33)
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/2.4
	Mevcut sintine seperatörüne takılacak proses ünitesi (sepere edilmiş  akışkanda yağ muhtevası 15 ppm’i geçmeyen)
	İptal edilmiştir.

	A.1/2.5
	Petrol tankerleri için yağ boşaltımını izleme ve kontrol sistemi
	-Ek I, Kural 15(3) (a)
	-Ek I, Kural 15(3)
	-IMO Karar A.586 (14)
	
	X
	X
	X
	
	

	A.1/2.6
	Pis su arıtma tesisi
	-Ek IV, Kural 8(1) (b)
	-Ek IV, Kural 8(1) (b)
	-IMO Karar MEPC. 2 (VI)
	
	X
	X
	X
	X   
	

	A.1/2.7
	Atık yakıcısı
	-Ek VI, Kural 16(2) (a)
	-Ek VI, Kural 16(2) (a)
	-IMO Karar MEPC .76 (40)
	
	X
	X
	X
	X
	


3.   Yangından Korunma Teçhizatı
Bölüm 3: Yangından Korunma Teçhizatı’na uygulanacak notlar :

Sütun 3 ve 4 : 
Bu sütunlar belirli teçhizat için  ikiye ayrılmışsa; üstteki kısım 1.Temmuz.2002’den önce inşa edilen gemilere uygulanır.Alttaki kısım ise 1.Temmuz.2002’de veya daha sonra inşa edilen gemilere uygulanır (ancak 1.Temmuz.2002’den önce inşa edilen gemilere de uygulanabilir)

Sütun 5        :
Sütun 5’de birçok teçhizat için birden fazla test standardı vardır.Teçhizatın, uluslararası antlaşmaların gereklerini karşılamak üzere uygulanacak test standardının belirlenmesi test otoritesine aittir.

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.1/3.1
	İlk kat güverte kaplaması
	-Kural II-2/34.8, II-2/ 49.3


	-Kural II-2/34.8, II-2/ 49.3
	-IMO Karar MSC.61 (67), Ek 1, Kısım 2 ve 6, Ek 2,

-IMO MSC/Sirkü. 1004
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/4.4.4, II-2/ 6.3


	-Kural II-2/4.4.4, II-2/ 6.3
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.2
	Taşınabilir yangın söndürücüler
	-Kural II-2/6.1, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/6, 

-IMO Karar A.602(15), -

IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.7 ve 7.8.4.1.3 (1994 HSC Kod)
	-EN 3-1 (1996), 

-EN 3-2(1996), 

-EN3-3 (1994), 

-EN 3-4 (1996), 

-EN 3-5(1996)+ AC(1997), 

-EN 3-6(1995)+ A1(1999)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.3.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 4.1.2 (FSS Kod)
	-Kural II-2/10.3, 

-IMO Karar A.602 (15), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 4.1.2, 4.2.1 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.3
	İtfaiyeci donanımı: 

Koruyucu itfaiyeci elbisesi (yakın çalışma elbisesi)
	-Kural II-2/17.1.1.1, 

-Kural X/3


	-Kural II-2/17.1.1.1, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (1994 HSC Kod),

-IMO MSC/Sirkü.847   
	-EN 469(1995), 

-EN 531 (1995) + A1 (1998), 

-EN 1486 (1996), 

-ISO 15538(2001)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.10.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1.1.1 (FSS Kod)
	-Kural II-2/10.10.1, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.10.3.1.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm. 3.2.1.1.1 (FSS Kod) 
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.4
	İtfaiyeci donanımı: 

İtfaiyeci ayakkabısı (çizmesi)
	-Kural II-2/17.1.1.2, 

-Kural X/3


	-Kural II-2/17.1.1.2, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.1.2   (1994 HSC Kod)
	-EN 344 (1992)+AC(1993)+A1 (1997), 

-EN 344-2 (1996), 

-EN 345 (1992)+A1(1997), 

-EN 345-2 (1996) Class 2, 

-IEC 60903 (1993)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.10.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1.1.2 (FSS Kod)


	-Kural II-2/10.10.1, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1.1.2 (FSS Kod) 
	
	
	
	
	
	
	


	A.1/3.5
	İtfaiyeci donanımı: 

İtfaiyeci eldiveni
	-Kural II-2/17.1.1.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/17.1.1.2, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.1.2    (1994 HSC Kod)  

-IMO MSC/Sirkü. 847
	-EN 659 (1996)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.10.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1.1.1 (FSS Kod)
	-Kural II-2/10.10.1, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1.1.1 (FSS Kod) 
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.6
	İtfaiyeci donanımı: 

İtfaiyeci bareti
	-Kural II-2/17.1.1.3, 

-Kural X/3


	-Kural II-2/17.1.1.3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.1.3   (1994 HSC Kod)
	-EN 443 (1997)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.10.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1.1.1 (FSS Kod)
	-Kural II-2/10.10.1, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1.1.3 (FSS Kod)

 
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.7
	Kendinden basınçlı havalı solunum cihazı (1)
	-Kural II-2/17.1.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/ 54.2.6.2, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3   (1994 HSC Kod)
	-EN 137 (1993),

- EN 136 (1998)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.10.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1,  3.2.1.2 (FSS Kod)
	-Kural II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 98 (73)  3.2.1.2, 3.2.1.3  (FSS Kod) 
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.8
	Duman maskesi veya duman bareti ile birlikte kullanılabilen hava beslemeli solunum     cihazı (1)
	-Kural II-2/17.1.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/17.1.2.1, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.2.1   (1994 HSC Kod)
	-EN 138 (1994)
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Not (2)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.9
	SOLAS Kural II-2/12’de belirtilene eşdeğer olan yaşama mahalleri, hizmet mahalleri ve kontrol istasyonları için yağmurlama (sprinkler) sistemi bileşenleri 
	-Kural II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2
	-Kural II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2 ve II-2/52.2
	-IMO Karar A.800(19)
	
	X
	
	
	X
	

	
	
	-Kural II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 8.1 (FSS Kod)
	-Kural II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 8.1 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.10
	Makina dairesi için sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemi nozulları
	A.2/3.11’e alınmıştır.


	A.1/3.11
	“A” ve “B” sınıfı yangın bölmeleri

(a) “A” sınıfı bölmeler

(b) “B” sınıfı bölmeler
	-Kural II-2/3.3.5, II-2/3.4.4
	-Kural II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 
	-IMO Karar A.754(18), 

-IMO Karar MSC.61(67), Ek 1, Kısım 3 ve Ek 2 (FTP Kod), 

-IMO MSC/Sirkü. 916, 

-IMO MSC/Sirkü. 1004, 

-IMO MSC/Sirkü. 1005
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/3.2.5, II-2/3.4.4
	-Kural II-2/3.2.5, II-2.3.4.4
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.12
	Petrol tankerlerinde kargo tanklarına alev girmesini önleyici düzenler (sadece yüksek hızlı valfler)


	-Kural II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2
	-Kural II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2
	-IMO MSC./Sirkü.677, 

-MSC/Sirkü. 1009
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3
	-Kural II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.13
	Yanmaz malzemeler
	-Kural II-2/3.1, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.1,  

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.2.4   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar A.799(19), 

-IMO Karar MSC.61 (67), Ek 1, Kısım 1, ve Ek 2
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/3.33 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.33,  

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.2.3   (2000 HSC Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.14
	“A” veya “B” sınıfı bölmelerden geçen borular için çelik haricindeki malzemeler 
	-Kural II-2/18.2.1 
	-Kural II-2/18.2.1
	-IMO Karar A.753(18), 

-IMO Karar A.754 (18),  

-IMO Karar MSC.61(67), Ek 1, Kısım 3
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/9.3.1, II-2/9.3.2
	-Kural II-2/9.3.1, II-2/9.3.2
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.15
	Yağ veya yakıt taşıyan bo-rular için çelik haricindeki   malzemeler

(a) boru ve bağlantı elemanları

(b) vanalar 

(c) esnek boru  sistemleri 
	-Kural II-2/15.2.8, II-2/18.2.2 , 

-Kural X/3
	-Kural II-2/15.2.8, II-2/18.2.2,   

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.5.4   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar A.753 (18), 

-ISO 15540 (1999), 

-ISO 15541 (1999)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6,   

-Kural X/3
	-Kural II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.5.4   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.16
	Yangın kapıları
	-Kural II-2/30.2, II-2/31.1.1 ve II-2/47


	-Kural II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47
	-IMO Karar A.754 (18), 

-IMO Karar MSC 61(67), Ek 1, Kısım 3,

-IMO MSC/Sirkü. 916, 

-IMO MSC/Sirkü.1004
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2


	-Kural II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.17
	Yangın kapıları kontrol sistemi bileşenleri (3)
	-Kural II-2/30.4.15,

-Kural X/3
	-Kural II-2/30.4.15,   

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.9.3.3   (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC 61(67), Ek 1, Kısım 4
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/9.4.1.1.4.15  

-Kural X/3
	-Kural II-2/9.4.1.1.4.15  

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.9.3.3   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	


	A.1/3.18
	Düşük alev yayma özellikli zemin ve yüzey kaplama malzemeleri (4):

(a) dekoratif kaplamalar

(b) boya sistemleri

(c) zemin kaplamaları

(d)boru izolasyon muhafa-zaları
	-Kural II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2

 -Kural X/3
	-Kural II-2/3.8, II-2/3,23.4, II-2/3.23.5, II-2/16,1,1 II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1,        II-2/49.2,  II-2/50.3.1, II-2/34.7

-IMO Karar MSC.36(63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ve 7.4.3.6 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar A.653 (16), 

-IMO Karar MSC.61(67) Ek 1, Kısım 2 ve Kısım 5 ve Ek 2, 

-ISO 1716 (1973) (5), 

-IMO MSC/Sirkü. 1008 ile değiştirilen IMO MSC/Sirkü. 916, 

-IMO MSC/Sirkü.1004
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	Kural II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5,            II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1,        II-2/5.3.2.4,  ll-2/6.2

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ve 7.4.3.6   (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.19
	Kumaş, perde ve diğer asılı tekstil malzemeleri ve filmleri
	-Kural II-2/3.23.3, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.23.3, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 7.4.3.3.3 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.61 (67), Ek 1, Kısım 7
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/3.40.3,

-Kural II-2/9.2.2.3.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.40.3,

-Kural II-2/9.2.2.3.2, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.20
	Döşemeli mobilyalar
	-Kural II-2/3.23.6, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.23.6, II-2/34.6, 

-IMO Karar MSC. 36 (63) 7.4.3.3.4 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar A.652 (16), 

-IMO Karar MSC.61 (67), Ek 1, Kısım 8
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/3.40.6,

-Kural II-2/9.2.2.3.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.40.6,

-Kural II-2/9.2.2.3.2,  ll-2/5.3.3

-MO Karar MSC.97 (73) 7.4.3.3.4 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.21
	Yatak takımları
	-Kural II-2/3.23.7, 

-KuralII-2/26.2 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.23.7, II-2/26.2 , 

-IMO Karar MSC.36(63) 7.4.3.3.5  (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar A.688 (17), 

-IMO Karar MSC.61 (67), Ek 1, Kısım 9
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/3.40.7,

-Kural II-2/9.2.2.3.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/3.40.7,Kural II-2/9.2.2.3.2, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.22
	Yangın damperleri
	-Kural II-2/16.11.1
	-Kural II-2/16, II-2/32, II-2/48
	-IMO Karar A.754 (18), 

-IMO Karar MSC.61(67), Ek 1, Kısım 3
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/9.7.1.2
	-Kural II-2/9.7.1.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.23
	“A” sınıfı bölme geçişleri için yanmaz kanallar 


	A.1/3.26’ya alınmıştır.

	
	A.1/3.24
	“A” sınıfı bölme geçişleri için elektrik kablosu geçiş elemanları


	A.1/3.26’ya alınmıştır.

	
	A.1/3.25
	Pencere ve lumbuzlar
	-Kural II-2/33
	-Kural II-2/33,

-MSC/Sirkü.847
	-IMO Karar A.754 (18), 

-IMO  Karar MS 61(67), Ek 1, Kısım 3, 

-ISO 614(1989), 

-ISO 1095 (1989), 

-ISO 1751(1993), 

-ISO 3254 (1989), 

-ISO 3903 (1993), 

-ISO 3904 (1994), 

-IMO MSC/Sirkü. 1004
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/9.4.1.3
	-Kural II-2/9.4.1.3, 

-MSC/Sirkü.847
	
	
	
	
	
	
	


	
	A.1/3.26
	“A” sınıfı bölmelerden geçişler :

(a) elektrik kablo geçişleri

(b) boru, kanal, trank, vb geçişleri
	-Kural II-2/18.1.1 
	-Kural II-2/18.1.1
	-IMO Karar A.754 (18), 

-IMO  Karar MS 61(67) Ek 1, Kısım 3 
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/9.3.1
	-Kural II-2/9.3.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.27
	“B” sınıfı bölmelerden geçişler

(a) elektrik kablo geçişleri

(b) boru, kanal, trank, vb geçişleri
	-Kural II-2/18.1.2
	-Kural II-2/18.1.2
	-IMO Karar A.754 (18), 

-IMO  Karar MSC. 61(67) Ek 1, Kısım 3
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/9.3.2
	-Kural II-2/9.3.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.28
	Yağmurlama (sprinkler) sistemleri (sprinkler başlıkları ve otomatik yağmurlama ve sinyal sistemi ile sınırlı, örneğin akış anahtarları, alarm panoları) 


	-Kural II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 ve II-2/52.2
	-Kural II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 ve II-2/52.2
	-EN 12259-1 (1999), 

-EN 12259-2 (1999), 

-EN 12259-3 (2000), 

-EN 12259-4 (2000), 

-EN 12259-5,  

-ISO 6182-1(1993), 

-ISO 6182-2 (1993), 

-ISO 6182-3(1993), 

-ISO 6182-4 (1993), 

-ISO 6182-5(1995)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 8.1, Bölüm 8.2.5.2.3 (FSS Kod)


	-Kural II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 8.1, Bölüm 8.2.5.2.3 (FSS Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.29


	Yangın hortumları


	-Kural II-2/4.7.1,  

-Kural X/3
	-Kural II-2/4.7.1,

-IMO Karar MSC.36(63) 7.7.8.5 (1994 HSC Kod)
	-EN 671-2(2001), 

-EN ISO 15540 (2001), 

-EN ISO 15541 (2001),  

-ISO 15540 (1999), 

-ISO 15541 (1999)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/10.2.3.1.1, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/10.2.3.1.1,

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.30
	Oksijen analiz ve gaz algılama teçhizatı 
	-Kural VI/3.1
	-Kural II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, 

-Kural VI/3.1, 

-MSC.Sirkü. 774 (Sabit tesisatlar)
	-EN 50104 (1999) Oksijen,

-EN 50054 (1991), 

-EN 50057 (1999) Yanabilir gazlar
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	Kural II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 15.2.4.2.4 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.31
	Yüksek hızlı tekneler için sabit yağmurlama sistemleri bileşenleri
	-Kural X/3
	-IMO Karar MSC.36(63) 7.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO MSC/Sirkü. 912
	-IMO Karar MSC.44 (65), 

-IMO Karar A.800 (19) 
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	
	
	-IMO Karar MSC.97 (73) 7.13.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO  MSC/Sirkü. 912
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.32
	Yüksek hızlı tekneler için yanmayı sınırlayıcı malzemeler (mobilya hariç) 
	-Kural X/3
	-IMO Karar MSC.36(63) 7.2.2 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.40 (64), 

-IMO Karar MSC 90(71)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	-IMO Karar MSC.97(73) 7.2.2 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.33
	Yüksek hızlı teknelerde mobilyalar için yanmayı sınırlayıcı malzemeler 
	-Kural X/3
	-IMO Karar MSC.36(63) 7.2.2 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.40 (64), 

-IMO Karar MSC 90(71)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	-IMO Karar MSC.97(73) 7.2.2 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.34
	Yüksek hızlı tekneler için yangına dayanıklı bölmeler 
	-Kural X/3
	-IMO Karar MSC.36(63) 7.2.1 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.45 (65) 
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	-IMO Karar MSC.97(73) 7.2.1 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	


	
	A.1/3.35
	Yüksek hızlı tekneler için yangın kapıları 
	-Kural X/3
	-IMO Karar MSC.36(63) 7.2.1, 7.4.2.6  (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.45 (65)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	-IMO Karar MSC.97(73) 7.2.1, 7.4.2.6  (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.36
	Yüksek hızlı teknelerde yangın damperleri 
	-Kural X/3
	-IMO Karar MSC.36(63) 7.6.4 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.45 (65)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	-IMO Karar MSC.97(73) 7.6.4, (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.37
	Yüksek hızlı teknelerde, yangına dayanıklı bölme-lerden geçişler:

a) elektrik kablo geçişleri

b) boru, kanal, trank vb geçişleri
	-Kural X/3
	-IMO Karar MSC.36(63) 7.4.2.6  (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.45 (65)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	IMO Karar MSC.97(73) 7.4.2.6  (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.38

Eski A.1/1.35
	Can filikaları ve kurtarma botları için taşınabilir yangın söndürme teçhizatı
	-Kural III/4

-Kural X/3


	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.48(66) 

-IMO Karar A.602 (15), 

-IMO Karar MSC.36(63) 8.1.2 (1994 HSC Kod)
	-EN 3-1(1996), 

-EN 3-2(1996), 

-EN 3-3 (1994), 

-EN 3-4 (1996), 

-EN 3-5(1996)+AC (1997), 

-EN 3-6 (1995)+A1(1999)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.39
	Makina daireleri ve pom-pa odaları için halon ile yangın söndürme bileşenlerine alternatif düzenlemeler - eşdeğer su esaslı yangın söndürme  sistemleri bileşenleri
	-Kural II-2/10.1, II-2/63.1.3


	-Kural II-2/10.1, II-2/63.1.3
	-IMO MSC/Sirkü. 668, 

-IMO MSC/Sirkü.728
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1
	-Kural II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 7.2.2 

(FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.40
	Alçak düzeyden aydınlatma sistemleri (sadece bileşenler)


	-Kural II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7
	-Kural II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7


	-IMO Karar A.752 (18) veya ISO 15370 (2001)
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	
	-Kural II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, 

-IMO Karar MSC. 98(73) Bölüm 11 (FSS Kod)
	-Kural II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2,

-IMO Karar MSC. 98(73) Bölüm 11 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.41
	Acil  kaçış solunum cihazı (EEBD)


	(6)


	-EN 400 (1993), 

-EN 401 (1993), 

-EN 402 (1993), 

-EN 1146 (1997), 

-EN 1061 (1996),
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	
	-Kural II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3
	-Kural II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, -IMO Karar MSC. 98(73) Bölüm 3.2.2  (FSS Kod), 

-IMO MSC/Sirkü. 849
	
	
	
	
	
	
	

	
	A.1/3.42
	İnert gaz sistemleri bileşenleri


	-Kural II-2/62.1


	-Kural II-2/62, 

-IMO MSC/Sirkü. 847
	-IMO MSC/Sirkü.1009, Sirkü.677, Sirkü.485, Sirkü.450 /Rev. 1, Sirkü.387, Sirkü.353 ve Sirkü.282, 

-IMO Karar A.567 (14) ve Düzeltme 1
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	
	-Kural II-2/4.5.5
	-Kural II-2/4.5.5 ,

-IMO Karar MSC. 98(73) Bölüm 15  (FSS Kod), 

-IMO MSC/Sirkü. 847
	
	
	
	
	
	
	


	A.1/3.43
	Fritözde (deep fat cooking equipment) yangın söndürme sistemlerine ait bileşenler (otomatik veya el kumandalı)


	(7)
	-ISO 15371 (2000), 

-ISO 6182-1 (1993)
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, -Kural X/3
	-Kural II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, 

-IMO Karar MSC. 97 (73) 7.7.6 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.44
	İtfaiyeci donanımı-

Can halatı


	-Kural II-2/17.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/17.2, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.3 (1994 HSC Kod)


	-IMO MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.3 (FSS Kod) (8) 
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.1, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/10.1,

-IMO Karar MSC. 97 (73) 7.10.3.3 (2000 HSC Kod)

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 3.2.1.3  (FSS Kod),


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.45
	Makina daireleri ve kargo pompa odaları için eşdeğer sabit gazlı yangın söndürme sistemleri bileşenleri


	-Kural II-2/7.1.1, II-2/63, 

-Kural X/3


	-Kural II-2/7.1.1, II-2/63,  

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC Kod)


	-IMO MSC/Sirkü. 848
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 98(73) Bölüm5.2.5 (FSS Kod)


	-Kural II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, 

-IMO Karar MSC. 97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 98(73) Bölüm 5.2.5 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.46
	Makina daireleri için eşdeğer sabit gazlı yangın söndürme sistemleri bileşenleri (aerosol sistemler)


	-Kural II-2/7.1.1,

-Kural X/3


	-Kural II-2/7.1.1, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC Kod)


	-IMO MSC/Sirkü. 1007
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.4.1.1.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 98(73) Bölüm5.2.5 (FSS Kod)


	-Kural II-2/10.4.1.1.1,  

-IMO Karar MSC. 97 (73) 7.7.3.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 5.2.5 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.47
	Makina daireleri ve kargo pompa odaları için  yüksek genleşmeli  köpükle sabit yangın söndürme sistemleri konsantrasyonları (9) 
	-Kural II-2/9


	-Kural II-2/9


	-IMO MSC/Sirkü. 670
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural II-2/10.4.1.1.2


	-Kural II-2/10.4.1.1.2, 

-IMO Karar MSC. 98(73) Bölüm 6.2.2 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.48
	“A” kategori makina  dairelerinde kullanılan su esaslı, lokal uygulamalı sabit yangın söndürme sistemleri bileşenleri
	(10)


	-IMO MSC/Sirkü. 913
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, -Kural X/3
	-Kural II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, 

-IMO Karar MSC. 97(73) 7.7.3.2.1 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	


	A.1/3.49
	Özel kategori mahaller, ro-ro kargo mahalleri, ro-ro mahalleri ve araç mahalleri için sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemlerinin nozulları


	-Kural II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, 

-Kural X/3


	-Kural II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 7.8.2 (1994 HSC Kod)


	-IMO Karar A.123 (V) (Performans),

-IMO MSC/Sirkü. 914
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	-Kural II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 7 (FSS Kod)


	-Kural II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3,  II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.8.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 7 (FSS Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/3.50
	Kimyasal etkilere dayanıklı koruyucu elbise


	-Kural II-2/54.2.6.1


	-Kural II-2/54.2.6.1


	-EN 368 (1992), 

-EN 369 (1993), 

-EN 463 (1994), 

-EN 943-2 (2001)
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	*Kural II-2/19.3.6.1
	-Kural II-2/19.3.6.1
	
	
	
	
	
	
	

	(1) Tehlikeli maddelerin yer aldığı kazalarda kullanım için pozitif basınçlı tip maske gereklidir.

(2) Bölüm II-2’nin yeni kurallarına [IMO Karar MSC.99(73)] veya FSS Kod’a [IMO Karar MSC.98(73)] dahil edilmemiştir.

(3) Sütun 2’de “sistem bileşenleri” ifadesi kullanıldığında, uluslararası kuralların karşılanması için tek bir bileşenin, bileşen gruplarının veya tüm sistemin test edilmesi gerekebilir.

(4) Sütun 3 ve 4’de Kural II-2/34.3, 34.7, 49.1 ve 49.2’de adı geçen yüzeyler; perdelerin, güvertelerin, zemin kaplamalarının, duvar kaplamalarının ve tavanların yüzeyleridir.Bu düzenlemeler çerçevesinde belirtilen kurallar; plastik borulara, elektrik kablolarına ve mobilyalara uygulanmaz (Referans MSC/Sirkü. 965).

(5) Yüzey malzemesinin belirli bir maksimum kalorifik değere sahip olması istendiğinde, bu husus ISO 1716’ya göre ölçülecektir.

(6) 1.Temmuz.2002’den önce inşa edilen gemiler; en geç 1.Temmuz.2002’den sonraki ilk sörvey tarihine kadar Kural II-2/1.2.2 ve II-2/13.4.3’e uygun olacaktır [(IMO Karar MSC.99(73)]

(7) 1.Temmuz.2002’den önce inşa edilen gemiler; sadece yeni tesisler bakımından, Kural II-2/1.2.2.3 ve II-2/10.6.4’e uygun olacaktır [(IMO Karar MSC.99(73)].

(8) Bu standart sadece 1.Temmuz.2002 ‘de ve daha sonra inşa edilen gemilere uygulanır.

(9) Makina daireleri ve kargo pompa odaları için yüksek genleşmeli köpüklü sabit yangın söndürme sistemleri; İdarenin uygun göreceği şekilde onaylı konsantrasyonla test edilecektir.

(10) Yüksek hızlı yolcu gemileri hariç olmak üzere, 1.Temmuz.2002’den önce inşa edilen 2000 Gros ton ve daha büyük yolcu gemileri; en geç 1.Ekim.2005’de Kural II-2/1.2.2.4 ve II-2/10.5.6’ya uygun olacaktır [IMO Karar MSC. 99(73)].


4.     Seyir Teçhizatı

Bölüm 4: Seyir Teçhizatı’na uygulanacak notlar :

Sütun 3 ve 4 
: 
Bu sütunlar belirli teçhizat için  ikiye ayrılmışsa; üstteki kısım 1.Temmuz.2002’den önce inşa edilen gemilere uygulanır.Alttaki kısım ise 1.Temmuz.2002’de veya daha sonra inşa edilen gemilere uygulanır (ancak 1.Temmuz.2002’den önce inşa edilen gemilere de uygulanabilir)

Sütun 4
: 
Belirtilen ITU tavsiyeleri, uluslararası antlaşmalarda ve ilgili IMO karar ve sirkülerlerinde atıfta bulunulan tavsiyelerdir.

Sütun 5 

:
EN /IEC 61162’ye atıfta bulunulduğunda, EN/IEC 61162’nin uygulanabilen kısımlarını belirlemek üzere ilgili ürün test standardı incelenecektir.

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.1/4.1
	Manyetik pusula
	-Kural V/12 ( r)  
	-Kural V/12 (b), 

-IMO Karar A.382(X), 

-IMO Karar A. 694 (17)
	-EN ISO 449(1999), 

-EN ISO 694(2001), 

-ISO 1069(1973). 

-ISO 2269(1992), 

-EN 60945 (1997);

-ISO 449(1997), 

-ISO 694(2000), 

-ISO 1069(1973). 

-ISO 2269(1992), 

-IEC 60945 (1996):
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1  
	-Kural V/19.2.1.1, 

-IMO Karar A.382(X), 

-IMO Karar A. 694 (17)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.2
	Verici manyetik rota cihazı (Daha önce “Elektro-Manyetik Pusula” idi) 
	-Kural V/12 (r), 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (b), 

-IMO Karar MSC 86(70), Ek 2, 

-IMO Karar MSC 36(63) 13.2.5 (1994 HSC Kod) 

-IMO Karar A.694 (17)


	-EN ISO 11606 (2001), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 11606 (2000), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.3.5, 

-IMO Karar MSC 86(70) Ek 2, 

-IMO Karar MSC 97(73) 13.2.5 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.3
	Cayro pusula
	-Kural V/12 (r)
	-Kural V/12 (d), 

-IMO Karar A.424 (XI), 

-IMO Karar A.694 (17)


	-EN ISO 8728 (1998), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 8728(1997), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1
	-Kural V/19.2.5.1, 

-IMO Karar A.424 (XI), 

-IMO Karar A.694 (17)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.4
	Radar teçhizatı
	A.1/4.34, A.1/4.35 ve A.1/436’ya alınmıştır.



	A.1/4.5
	Otomatik radar plotlama cihazı (ARPA)
	A.1/4.34’e alınmıştır.



	A.1/4.6
	Derinlik ölçme teçhizatı
	-Kural V/12 (r), 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (k), 

-IMO Karar MSC 36(63) 13.4 (1994 HSC     Kod), 

-IMO Karar MSC 74 (69) Ek 4 ile  değiştirilen IMO Karar A.224(VII), 

-IMO Karar A.694 (17),
	-EN ISO 9875 (1997), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 9875 (2000) 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.3.1, 

-IMO Karar MSC 97(73) 13.4.1 (2000 HSC Kod), 

- IMO Karar MSC 74 (69) Ek 4 ile  değiştirilen IMO Karar A.224(VII), 

-IMO Karar A.694 (17)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.7
	Hız ve mesafe ölçme teçhizatı (SDME)
	-Kural V/12 (r), 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (l), 

- MSC.96(72) kararı ile değiştirilen A.824 (19) IMO kararı,

-IMO Karar MSC.36 (63)13.3 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61023 (1999), 

-EN 60945 (1997),  

-EN 61162;

-IEC 61023 (1999), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.3.4, 

- MSC.96 (72) kararı ile değiştirilen A.824 (19) IMO kararı,

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.3 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.8
	Dümen açısı, devir ve pitch göstergeleri
	Teçhizat 3’e ayrılmıştır A.1/4.20/21/22’e alınmıştır.

	A.1/4.9
	Dönüş hızı göstergesi
	-Kural V/12 (r), 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (n), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 13.7.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.526 (13), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-IMO Karar A.526 (13), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IMO Karar A.526 (13), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.9.1, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.7.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.526 (13), 

-IMO Karar A.694 (17)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.10
	Yön bulma cihazı
	İptal edilmiştir.

	A.1/4.11
	Loran-C teçhizatı (Uzun menzilli seyrüsefer cihazı)
	-Kural V/12 (r), 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (p), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-IMO Karar A.818 (19)
	-EN 61075 (1993), 

-EN 60945(1997), 

-EN 61162; 

-IEC 61075 (1991), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.6, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-IMO Karar A.818 (19)
	
	
	
	
	
	
	


	A.1/4.12
	Çayka teçhizatı

(100 kHz’de iletim yapan düşük frekanslı konum belirleme sistemi))
	-Kural V/12 (r), 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (p), 

-IMO Karar MSC.36 (63)13.6 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.818 (19), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61075 (1993), 

-EN 60945(1997), 

-EN 61162;

-IEC 61075 (1991), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.6, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-IMO Karar A.818 (19)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.13
	Decca seyir  teçhizatı (Kısa menzilli seyrüsefer cihazı) 
	İptal edilmiştir 



	A.1/4.14
	GPS teçhizatı
	-Kural V/12 (r), 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (p), 

-IMO Karar MSC.36 (63)13.6 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.819 (19), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61108-1 (1996), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162; 

-IEC 61108-1 (1994), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.6, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-IMO Karar A.819 (19)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.15
	GLONASS teçhizatı

(Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi )
	-Kural V/12 (r), 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (p), 

-IMO Karar MSC.36 (63)13.6 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.53 (66), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61108-2 (1998), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 61108-2 (1998), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.6, 

-IMO Karar 97 (73) 13.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.53 (66), 

-IMO Karar A.694 (17)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.16
	Rota kontrol sistemi HCS (önceki otomatik pilot) 
	-Kural V/18.1
	-Kural V/19.2.8.2, 

- MSC.64(67) Ek-3  Kararı ile değiştirilen IMO Karar A.342 (IX),

-IMO Karar A.694 (17) 
	-EN ISO 11674 (2001), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 11674 (2000), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/4.17
	Mekanik yönlendirme vinci
	A.1/1.40’a  alınmıştır.




	A.1/4.18


	9GHz SAR arama ve kurtarma göndericisi (SART) 
	-Kural III/4,  

-Kural IV/14  

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural III/6.2.2, 

-Kural IV/7.1.3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.2.1.2 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.530 (13), 

-IMO Karar A.802 (19), 

-IMO Karar A.694 (17) 

-ITU-R M.628-3 (11/93) 
	-EN 61097-1 (1993), 

-EN 60945 (1997);

-IEC 61097-1 (1992), 

-IEC 60945 (1996) 
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural III/6.2.2, 

-Kural IV/7.1.3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.7.1.3 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.530 (13), 

-IMO Karar A.802 (19), 

-IMO Karar A.694 (17) 

-ITU-R M.628-3 (11/93) 
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.19
	Yüksek hızlı tekneler için radar teçhizatı


	A.1/4.37’ye alınmıştır.

	A.1/4.20


	Dümen açı göstergesi
	-Kural V/12 (r)  

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36(63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural V/12 (m), 

-IMO Karar MSC.36 (63) 13.7.2 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694(17)
	-EN 60945 (1997);

-IEC 60945 (1996)
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.5.4, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.7.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694(17)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.21


	Pervane devir göstergesi
	-Kural V/12 (r)
	-Kural V/12 (m), 

-IMO Karar A.694 (17)


	-EN 60945 (1997);

-IEC 60945 (1996)
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1


	-Kural V/19.2.5.4, 

-IMO Karar A.694 (17)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.22


	Pitch göstergesi
	-Kural V/12 (r)
	-Kural V/12 (m), 

-IMO Karar A.694 (17)


	-EN 60945 (1997);

-IEC 60945 (1996)
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1


	-Kural V/19.2.5.4, 

-IMO Karar A.694 (17)


	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.23


	Can filikaları ve kurtarma botları için pusula
	-Kural III/4, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3
	-EN ISO 613 (2001), 

-ISO 10316 (1990);

-ISO 613 (2000), 

-ISO 10316 (1990)
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar 97 (73) 8.1.6 ve 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.24
	Yüksek hızlı tekneler için otomatik radar plotlama cihazı (ARPA) 
	A.1/4.37’ye alınmıştır.


	A.1/4.25
	Otomatik rota cihazı (ATA)
	A.1/4.35’e alınmıştır.

	A.1/4.26
	Yüksek hızlı tekneler için otomatik rota cihazı (ATA)
	A.1/4.38’e alınmıştır.

	A.1/4.27
	Elektronik plotlama cihazı (EPA) 
	A.1/4.36’ya alınmıştır.

	A.1/4.28
	Entegre köprü üstü sistemi 


	-Kural V/18.7, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.6, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 15.4.3 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.64 (67) Ek I, 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61209 (1999), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 61209 (1999), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/4.29
	Seyir veri kaydedicisi (VDR)


	-Kural V/18.1, 

-KuralV/20.2, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/20, 

-IMO Karar A.861 (20), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.16 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17) 
	-EN 61996 (2001), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162; 

-IEC 61996 (2000), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/4.30
	Yedekleme düzenekli elektronik harita görün-tüleme ve bilgi sistemi (ECDIS) ve raster harita görüntüleme sistemi (RCDS)


	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.4, 

-Kural V/19.2.1.5, 

-IMO Karar MSC.97(73) 13.8 (2000 HSC Kod), 

- MSC.64 (67) Ek 5 ve MSC.86 (70) Ek 4 kararı ile değiştirilen IMO Karar A.817 (19),

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61174 (2002), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 61174 (2002), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/4.31
	Yüksek hızlı tekneler için cayro pusula


	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.36 (63) 13.2.6 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.821 (19), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-ISO 16328 (2001), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 16328 (2001), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162 
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.97 (73) 13.2.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.821 (19), 

-IMO Karar A.694 (17)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.32
	Üniversal otomatik tanımlama sistemi teçhizatı (AIS)


	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.4, 

-IMO Karar MSC.74 (69) Ek 3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.15 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17) , 

-ITU R.M. 1371-1 (10/00) (1) 
	-EN 61993-2 (2002), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 61993-2 (2002), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/4.33
	Rota kontrol sistemi


	-Kural V/18.7, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.8.2, 

-IMO Karar MSC.74 (69) Ek 2, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17) 
	-EN 62065 (2002), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 62065 (2002), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/4.34
	Otomatik radar plotlama  tertibatlı radar teçhizatı (ARPA)


	-Kural V/12 (r)
	-Kural V/12 (g), 

-Kural V/12 (h), 

-Kural V/12 (j), 

-IMO Karar A.278 (VIII), 

-MSC. 64 (67) Ek 4 kararı ile değiştirilen IMO Karar A.477 (XII),

-IMO Karar A.823 (19), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	-EN 60936-1 (2000), 

-EN 60872-1 (1998), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60936-1 (1999), 

-IEC 60872-1 (1998),   

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1
	-Kural V/19.2.3.2, 

-Kural V/19.2.7.1, 

-Kural V/19.2.8.1, 

-IMO Karar A.278 (VIII), 

-MSC. 64 (67) Ek 4 kararı ile değiştirilen IMO Karar A.477 (XII),

-IMO Karar A.823 (19), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.35
	Otomatik rota cihazlı radar teçhizatı (ATA)
	-Kural V/12 (r)
	-Kural V/12 (g), 

-Kural V/12 (h), 

-Kural V/12 (i), 

-IMO Karar A.278 (VIII), 

-MSC. 64 (67) Ek 4 kararı ile değiştirilen 

IMO Karar A.477 (XII),

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	-EN 60936-1 (2000), 

-EN 60872-2 (1998), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60936-1 (1999), 

-IEC 60872-2 (1998),   

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1
	-Kural V/19.2.3.2, 

-Kural V/19.2.7.1, 

-Kural V/19.2.5.5, 

-IMO Karar A.278 (VIII), 

-MSC. 64 (67) Ek 4 kararı ile değiştirilen 

IMO Karar A.477 (XII),

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	
	
	
	
	
	
	


	A.1/4.36
	Elektronik plotlama cihazlı radar teçhizatı

(EPA)
	-Kural V/12 (r)
	-Kural V/12 (g), 

-Kural V/12 (h), 

-Kural V/12 (i), 

-IMO Karar A.278 (VIII), 

-MSC. 64 (67) Ek 4 kararı ile değiştirilen 

IMO Karar A.477 (XII),

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	-EN 60936-1 (2000), 

-EN 60872-3 (1999), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60936-1 (1999), 

-IEC 60872-3 (1999),   

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural V/18.1
	-Kural V/19.2.3.2, 

-Kural V/19.2.3.3, 

-Kural V/19.2.7.1, 

-IMO Karar A.278 (VIII), 

-MSC. 64 (67) Ek 4 kararı ile değiştirilen 

IMO Karar A.477 (XII),

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.37
	Yüksek hızlı tekneler için otomatik radar plotlama cihazlı radar teçhizatı (ARPA)
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.820 (19), 

-IMO Karar A.823 (19), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	-EN 60936-2 (1999), 

-EN 60872-1 (1998), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60936-2 (1998), 

-IEC 60872-1 (1998),   

-IEC 60945 (1997), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.823 (19), 

-IMO Karar A.820 (19), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.38
	Yüksek hızlı tekneler için otomatik rota cihazlı radar teçhizatı (ATA)
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.820 (19), 

-IMO Karar MSC.64 (67) Ek 4,  

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	-EN 60936-2 (1999), 

-EN 60872-2 (1998), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60936-2 (1998), 

-IEC 60872-2 (1998),   

-IEC 60945 (1997), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.820 (19), 

-IMO Karar MSC.64 (67) Ek 4,  IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.628-3 (11/93), 

-ITU-R M.1177-2 (05/00)
	
	
	
	
	
	
	

	A.1/4.39
	Radar yansıtıcısı


	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.7, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.13
	-IMO Karar A.384 (X), 

-EN 60945 (1997), 

-EN ISO 8729 (1998);

-IMO Karar A.384 (X), 

-IEC 60945 (1996), 

-ISO 8729 (1997)
	
	X
	X
	X
	X
	

	(1) ITU R.M. 1371-1 Ek 3 sadece IMO Karar MSC.74 (69) ‘daki kurallara göre uygulanabilir.


5.      Telsiz İletişim Teçhizatı

Bölüm 5: Telsiz İletişim Teçhizatı’na uygulanacak notlar :

Sütun 4 : 
Belirtilen ITU tavsiyeleri, ulusalararası antlaşmalarda ve ilgili IMO karar ve sirkülerlerinde atıfta bulunulan tavsiyelerdir.
Sütun 5 : 
IMO MSC/Sirkü.862 ile belirtilen ürün test standartları arasında bazı teçhizat için çelişkiler olması halinde, IMO MSC/Sirkü. 862’deki kurallar önceliklidir.

Sütun 5 : 
EN /IEC 61162’ye atıfta bulunulduğunda, EN/IEC 61162’nin uygulanabilen kısımlarını belirlemek üzere ilgili ürün test standardı incelenecektir.

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.1/5.1
	DSC ve telsiz telefon gönderebilen ve alabilen VHF telsiz
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/7.1.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 14.6.1.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.7.1.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.385(X), 

-IMO Karar A. 524 (13), 

-MSC.68 (68) Ek 1 kararı ile değiştirilen A.803 (19) IMO Kararı,

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R, M.489-2 (10/95), 

-ITU-R M.493-10 (05/00), 

-ITU-R M.541-8 (10/97), 

-ITU-R M.689-2 (11/93), 

-IMO MSC/Sirkü.862
	-ETS 300 162-1 (2000-12), 

-EN 301 925 (V1.1.1), 

-EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), 

-EN 300 828 (VI.1.1 1998-03),  

-IMO MSC/Sirkü.862, 

-EN 61162; 

-IEC 61097-3 (1994), 

-IEC 61097-7 (1996), 

-IEC 60945 (1996), 

-IMO MSC/Sirkü.862,

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.2
	VHF DSC watch-keeping alıcısı
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/7.1.2, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 14.6.1.2 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.7.1.2 (2000 HSC Kod),  

-MSC.68 (68) Ek 1,

-IMO Karar  A.803 (19), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R, M.489-2 (10/95), 

-ITU-R M.493-10 (05/00), 

-ITU-R M.541-8 (10/97)
	-EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), 

-EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), 

-EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), 

-EN 60945 (1997); 

-IEC 61097-3 (1994), 

-IEC 61097-8 (1998), 

-IEC 60945 (1996)
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.3
	NAVTEX  alıcısı
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/7.1.4,  

-Kural X/3,

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.6.1.4 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.7.1.4 (2000 HSC Kod),

-IMO Karar A.525 (13), 

-IMO Karar MSC.694 (17),

-ITU-R M.540-2 (06/90), 

-ITU-R M.625-3 (10/95)
	-EN 300 065 V  1.1.3 (2001-5), 

-EN 301 011 V  1.1.1 (1998-09); 

-IEC 61097-6 (1995), 

-IEC 60945 (1996)
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.4
	EGC alıcısı
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/7.1.5,  

-Kural X/3

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC Kod),

-IMO Karar A.570 (14), 

-IMO Karar A.664(16), 

-IMO Karar A. 694(17)
	-ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1 (1997-11), 

-EN 300 829 V 1.1.1 (1998-03);

-IEC 61097-4 (1994), 

-IEC 60945 (1996)
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.5
	HF Deniz güvenlik bilgi (MSI) teçhizatı (HF NBDP alıcısı)
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/7.1.5, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.699 (17), 

-IMO Karar A.700(17) 

-IMO Karar A.806(19), 

-IMO Karar A.694(17), 

-ITU-R M.491-1 (07/86), 

-ITU-R M.492-6 (10/95), 

-ITU-R 540-2 (06/90),  

-ITU-R M.625-3 (10/95), 

-ITU-R M.688 (06/90)
	-ETS 300 067 Ed.1 (1992-09)+A1 (1998-09), 

-EN 60945  (1997), 

-EN 61162;

-ETS 300 067 Ed.1 (1992-09)+A1 (1998-09), 

-EN 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.6
	406 MHz  (COSPAS-SARSAT)
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/7.1.6, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC Kod),  

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.662(16), 

-IMO Karar A.696 (17), 

-IMO Karar MSC.56 (66) ve IMO Karar MSC.120 (74) kararları ile değiştirilen A.810 (19) IMO Kararı,

-IMO Karar A.694 (17)

-ITU-R, M.633-2 (05/00), 

-ITU-R M.690-1 (10/95), 

-IMO MSC/ Sirkü.862
	-ETS 300 066 V.1.3.1 (2001-01), 

-EN 60945  (1997), 

-MSC/Sirkü. 862 (1);

-IEC 61097-2 (1994), 

-IEC 60945 (1996), 

-MSC/Sirkü.862 
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.7
	L-Band EPIRB

(INMARSAT)
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/7.1.6, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.662(16), 

-IMO Karar A.812(19), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R, M.632-3 (02/97),

-ITU-R M.690-1 (10/95), 

-IMO MSC/ Sirkü.862


	-ETS 300 372 Ed.1(1996-05), 

-EN 60945 (1997) 

-MSC/Sirkü.862 (1);

-IEC 61097-5(1997),

-MSC/Sirkü. 862
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.8
	2182 kHz İzleme alıcısı


	İptal edilmiştir.



	A.1/5.9
	İki tonlu alarm jeneratörü
	İptal edilmiştir.

	A.1/5.10
	DSC ve telsiz telefon gönderebilen ve alabilen MF telsiz (2)

	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural  IV/9.1.1, 

-Kural  IV/10.1.2, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 14.8.1.1 (1994 HSC Kod),  

-IMO Karar MSC 97 (73) 14.9.1.1 (2000 HSC Kod), 

- MSC.68 (68) Ek 2 kararı ile değiştirilen A.804 (19) IMO Kararı,

-IMO Karar A.694 (17) ,  

-ITU-R M.493-10 (05/00), 

-ITU-R M.541-8 (10/97)
	-EN 300 338 V I.2.1 (1999-04), 

-ETS 300 373 Ed.1 (1995-08) +A1 (1997-08), 

-EN 60945 (1997) 

-MSC/Sirkü.862, 

-EN 61162;

-IEC 61097-3(1994), 

-IEC 61097-9 (1997) 

-IEC 60945 (1996),

- MSC/Sirkü.862, 

-IEC 61162
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.11
	MF DSC İzleme alıcısı
	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/9.1.2, 

-KuralIV/10.1.3, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 36  (63) 14.8.1.2 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC 97  (73) 14.9.1.2 (2000 HSC Kod),

- MSC.68 (68) Ek 2 kararı ile değiştirilen A.804 (19) IMO Kararı,

-IMO Karar A.694 (17) 

-ITU-R M.493-10 (05/00), 

-ITU-R M.541-8 (10/97), 

-ITU-R M.1173 (10/95)
	-EN 301 033 V I.1.1 (1998-08), 

-EN 300 338 V I.2.1 (1999-04), 

-EN 60945 (1997) ;

-IEC 61097-3 (1994), 

-IEC 61097-8(1998),  

- IEC 60945 (1996)
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.12
	Inmarsat-B SES
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/10.1.1, 

-Kural X/3,  

- IMO Karar MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC 97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.570 (14), 

-IMO Karar A.808 (19), 

-IMO Karar A.694 (17) 

-IMO MSC/Sirkü.862
	-IEC 61097-10 (1999), 

-MSC/Sirkü.862, 

-IEC 60945 (1996)
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.13
	Inmarsat-C SES
	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/10.1.1,

-Kural X/3,   

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC 97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.570 (14), 

-IMO Karar A.664 (3) ,

-MSC 68 (68) Ek 4 kararı ile değiştirilen kararı ile değiştirilen A.807 (19) IMO Kararı,

-IMO Karar A.694(17) 

-IMO MSC/Sirkü.862
	-ETS 300 460 Ed.1 (1996-05) + A1 (1997-11), 

-EN 300 829 V 1.1.1 (1998-03), 

-EN 61162, 

-MSC Sirkü.862;

-IEC 61097-4(1994), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162,

-MSC/Sirkü.862
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.14
	DSC, NBDP ve telsiz telefon görüşmesi için gönderme ve alma  yapabilen  MF/HF telsiz (4)
	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/10.2.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 14.9.2.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC 97 (73) 14.10.1.2 (2000 HSC Kod), 

- MSC.68 (68) Ek 3 kararı ile değiştirilen A.806(19) IMO Kararı,

-IMO Karar A.694 (17) 

-ITU-R M.476-5 (10/95), 

-ITU-R M.491-1(07/86), 

-ITU-R M.492-6 (10/95), 

-ITU-R M. 493-10 (05/00), 

-ITU-R M.541-8(10/97), 

-ITU-R M.625-3 (10/95), 

-ITU-R M. 1173 (10/95), 

-IMO MSC/ Sirkü. 862
	-ETS 300 373 Ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), 

-EN 300 338 V 1.2.1 (1999-04), 

-ETS 300 067 Ed.1 (1990-11)+A1 (1993-10), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162, 

-MSC/Sirkü.862;

-IEC 61097-3(1994), 

-IEC 61097-9 (1997), 

-IEC 61097-11 (2000), 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162, 

-MSC/Sirkü.862
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.15
	MF/HF DSC İzleme alıcısı


	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/10.2.2, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 14.9.2.2 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC 97 (73) 14.10.2.2 (2000 HSC Kod)  

- MSC.68 (68) Ek 3 kararı ile değiştirilen A.806(19) IMO Kararı,

-IMO Karar A.694 (17) 

-ITU-R M.493-10 (05/00), 

-ITU-R M.541-8 (10/97)
	-EN 301 033 V 1.1.1 (1998-08), 

-ETS 300 338 V 1.2.1 (1999-04), 

-EN 60945 (1997); 

-IEC 61097-3(1994), 

-IEC 61097-8 (1998), 

-IEC 60945 (1996) 
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.16


	Havayollu iki yönlü VHF telsiz  telefon cihazı 
	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/7.5, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 14.7.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.80 (70) Ek 1ve Ek  2, 

-IMO Karar A.694 (17), 

-ICAO Konvansiyonu, Ek 10, Radyo Kuralları
	-EN 301 688 V 1.1.1 (2000-07), 

-EN 60945 (1997);

-EN 301 688 V 1.1.1 (2000-07), 

-IEC 60945 (1996) 
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.17


	Can kurtarma botu, iki yönlü VHF seyyar telsiz telefon cihazı
	-Kural III/4,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1.6 ve 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural III/6.2.1, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.809 (19), Ek 1, 

-IMO Karar A.694(17), 

-ITU-R M.489-2 (10/95), 

-ITU-R M.542-1 (07/82) 
	-ETS 300 225 Ed.3 (1998-01), 

-EN 300 828 V 1.1.1 (1998-03), 

-EN 60945 (1997);

-IEC 61097-12 (1996), 

-IEC 60945 (1996) 
	
	X
	X
	X
	X
	

	A.1/5.18


	Can kurtarma botu, iki yönlü VHF sabit telsiz telefon cihazı
	-Kural III/4,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 8.1.6 ve  13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural III/6.2.1, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC Kod),  

-IMO Karar MSC 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.809 (19) Ek 2, 

-IMO Karar A.694(17), 

-ITU-R M.489-2 (10/95)
	-EN 301 466 (2000-11), 

-EN 60945 (1997);

-EN 301 466 (2000-11), 

-IEC 60945 (1997)
	
	X
	X
	X
	X
	

	(1)  IMO MSC/Sirkü.862, EPIRB’in kendisine değil, sadece opsiyonel uzaktan harekete geçirme düzenine uygulanır.

(2)  IMO ve ITU kararlarına uygun olarak, iki tonlu alarm jeneratörü ve H3E göndericisine ait kurallar, test standartlarında uygulanmaz.

(3)  Eğer Immarsat-C SES, EGC işlevlerini içeriyorsa, uygulanır.

(4)  IMO ve ITU kararlarına uygun olarak, iki tonlu alarm jeneratörü ve A3H göndericisine ait kurallar, test standartlarında uygulanmaz.


EK A.2  ULUSLARARASI KURALLARDA, AYRINTILI TEST STANDARTLARI MEVCUT OLMAYAN TEÇHİZAT

Ek A.2’nin tümüne uygulanacak notlar:

Sütun 5    : Bir teçhizat için bir test standartları paketi belirtilmişse, bunlar ya tamamlanmamıştır ya da henüz kabul edilmemiş standartları içermektedir.
1.   Can Kurtarma Teçhizatı

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.2/1.1
	Can salları için radar yansıtıcı
	-Kural III/4, 

-Kural III/34,  

-Kural Kural X/3 
	-IMO Karar MSC 48 (66)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/1.2
	Dalış elbisesi malzemeleri
	-Kural III/4, 

-Kural III/34 


	 -IMO Karar MSC 48(66)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/1.3

Eski 

A.1/1.22
	Can kurtarma botları için yüzebilir indirme donanımı 
	-Kural III/34
	 -IMO Karar MSC 48(66)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/1.3

“Yeni teçhizat”
	Genel haberleşme ve genel emercensi alarm sistemi
	-Kural III/6(5)
	-LSA Kod 7.2, 

-IMO Karar A.830 (18), 

-MSC/Sirkü. 808, 

-IMO Karar MSC. 97 (73) 4.2.2 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/1.4

Eski

A.1/1.29
	Bindirme merdivenleri
	-Kural III/4,   

-Kural X/3
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC 48 (66), 

-IMO Karar MSC. 36 (63) 8.1 (1994 HSC Kod)
	-ISO 799-1980
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural III/4, 

-Kural X/3
	-Kural III/34, 

-IMO Karar MSC 48 (66), 

-IMO Karar MSC. 97 (73) 8.1 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	


2. Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle MARPOL 73/78 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak MARPOL 73/78 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.2/2.1


	Gemide kullanılan NOx izleme ve kayıt cihazları
	Ek VI Karar 2 Bölüm 1 Kural 1.3.9, Karar 2 Bölüm 2 Kural 2.1.2.5 ve Karar 2 Bölüm 6.1


	Ek VI Karar 2 Bölüm 1 Kural 1.3.9, Karar 2 Bölüm 2 Kural 2.1.2.5 ve Karar 2 Bölüm 6.1
	IMO tarafından oluşturulacak
	
	
	
	
	
	

	A.2/2.2


	Gemide kullanılan egzoz gazı temizleme sistemleri
	Ek VI Kural 13.3 (b) (i) ve Kural 14.4 (b)


	Ek VI Kural 13.3 (b) (i) ve Kural 14.4 (b)
	IMO tarafından oluşturulacak
	
	
	
	
	
	

	A.2/2.3


	Gemideki NOx çıkışını azaltıcı eşdeğer yöntemler


	Ek VI Kural 13.3 (b) (ii)
	Ek VI Kural 13.3 (b) (ii)
	IMO tarafından oluşturulacak
	
	
	
	
	
	

	A.2/2.4


	SOx  çıkışını sınırlayıcı diğer teknolojik yöntemler


	Ek VI Kural 14.4 (c)
	Ek VI Kural 14.4 (c)
	IMO tarafından oluşturulacak
	
	
	
	
	
	


3. Yangından Korunma Teçhizatı

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.2/3.1
	Taşınabilir olan ve taşınabilir olmayan yangın söndürücüler
	-Kural II-2/6.1, 

-Kural II-2/7.1.3, 

-Kural II-2/7.2.3, II-2/7.3.1 

-Kural X/3
	-Kural II-2/6.1, 

-Kural II-2/7.1.3,

-Kural  II-2/7.2.3, 

-Kural II-2/7.3.1 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994 HSC Kod)
	-EN 1866 (1998) 

-ISO 11601 (1999)
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.5.1.2.2, 

-Kural II-2/10.5.2.2.2, 

-Kural II-2/10.5.3.2.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 4.1.2 (FSS Kod)
	-Kural II-2/10.5.1.2.2, 

-Kural II-2/10.5.2.2.2,

-Kural II-2/10.5.3.2.1, 

-IMO Karar MSC. 97 (73) 7.5.6.11.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 98 (73) Bölüm 4.1.2 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.2
	Özel kategori mahaller için, sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemi nozulları
	A.1/3.49’a alınmıştır.



	A.2/3.3
	Jeneratör setleri için soğuk hava çalıştırma düzeni (çalışmayı başlatma tertibatı)
	-Kural II-1/44.2,  

-Kural X/3
	-Kural II-1/44.2, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 12.4 (1994 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Kural II-1/44.2, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 12.4 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.4
	Çift amaçlı tip nozullar (püskürtme/jet tipi)
	-Kural II-2/4.8.4, 

-Kural II-2/41-2.1.5, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/4.8.4, 

-Kural II-2/41-2.1.5  

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.8.6   (1994 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.2.3.3.4, 

-Kural X/3
	-Kural II-1/10.2.3.3.4, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.5.6 (2000 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.5
	Kontrol istasyonları, hizmet mahalleri, yaşama mahalleri, makina daireleri ve insan bulunmayan makina daireleri için sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bileşenleri
	-Kural II-2/13, 

-Kural II-2/14.1, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/13, 

-Kural II-2/14.1, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.1    (1994 HSC Kod)
	-EN 54-2 (1997) + AC (1999) 

-EN 54-4 (1997) + AC (1999)
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/7.2.2, 

-Kural II-2/7.4, 

-Kural II-2/7.4.1,  

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9 (FSS Kod)
	-Kural II-2/7.2.2, 

-Kural II-2/7.4, 

-Kural II-2/7.4.1, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC Kod) ,

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	


	A.2/3.6
	Duman detektörleri 


	-Kural II-2/13.3.2, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/13.3.2, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.1   (1994 HSC Kod)
	-EN 54-7 (2000), 

-Pr EN 54-12, 

-Pr EN 54-15
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/7.2.2, 

-Kural II-2/7.4,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9.2.3.1.2 (FSS Kod)
	-Kural II-2/7.2.2, 

-Kural II-2/7.4, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC Kod) ,

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9.2.3.1.2 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.7
	Isı detektörleri
	-Kural II-2/13.3, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/13.3.3, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.1   (1994 HSC Kod)
	-EN 54-5 (2000), 

-EN 54-6 (1982) + A1 (1998),  

-Pr EN 54-15
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/7.2.2, 

-Kural II-2/7.4,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9.2.3.1.3 (FSS Kod)
	-Kural II-2/7.2.2,

-Kural II-2/7.4, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC Kod) ,

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9.2.3.1.3 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.8
	Güvenlikli el feneri
	-Kural II-2/17.1.1.4, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/17.1.1.4, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.1.4   (1994 HSC Kod)
	-IEC Yayın No 79
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.10 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.4 (FSS Kod)
	-Kural II-2/10,  

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (2000 HSC Kod),

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.4 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.9
	Kimyasal etkilere dayanıklı koruyucu elbise
	A.1/3.50’ye alınmıştır.

	A.2/3.10
	Alçak seviyeden aydınlatma sistemleri
	A.1/3.40’a alınmıştır.

	A.2/3.11

Eski A.1/3.10
	Makina dairesi için sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemi nozulları
	-Kural II-2/10.1,  

-Kural X/3
	-Kural II-2/10.1,   

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.4   (1994 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.4,  

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 7 (FSS Kod)

-NB 2000 HSC Kod’a dahil edilmemiştir.


	-Kural II-2/10.4,  

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 7 (FSS Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.12
	Makina mahalleri ve kargo pompa odaları için sabit gazlı  eşdeğer yangın söndürme sistemleri
	A.1/3.45’e alınmıştır.

	A.2/3.13
	Basınçlı hava devreli solunum cihazı 
	-Kural II-2/17.1.2,  

-Kural X/3
	-Kural II-2/17.1.2, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.10.3.2.1   (1994 HSC Kod)
	-EN 139 (1994)+AC (1995) + A1 (1999) 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.10.1 

-Kural X/3,  

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 3 (FSS Kod)


	-Kural II-2/10.10.1, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.10.3.2.1 (2000 HSC Kod),

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 3 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	


	A.2/3.14
	Yangın hortumları (makaralı tip)
	-Kural II-2/4.7.1,   

-Kural X/3
	-Kural II-2/4.7.1,   

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.8.5   (1994 HSC Kod)
	-EN 671-1 (1994) + AC (1995)
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.2.3.1.1, 

-Kural II-2/10.2.3.3.2,   

-Kural X/3
	-Kural II-2/10.2.3.1.1, Kural II-2/10.2.3.3.2,   

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC Kod)


	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.15
	Örnek emici tip duman algılama sistemleri  bileşenleri
	-Kural II-2/13-1
	-Kural II-2/13-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/7.6 , 

-Kural II-2/19.3.3,

-Kural II-2/20.4.2,   

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 10 (FSS Kod)
	-Kural II-2/7.6 , 

-Kural II-2/19.3.3,

-Kural II-2/20.4.2,

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 10 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.16
	Alev detektörleri


	-Kural II-2/132, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/13, 

-IMO Karar MSC.36 (63) 7.7.1   (1994 HSC Kod)
	-Pr EN 54-10
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/7.1 , II-2/7.2.2, 

-Kural X/3 

-IMO Karar MSC.98(73) Bölüm 9.2.3.1.1 (FSS Kod)
	-Kural II-2/7.1 , II-2/7.2.2, 

-IMO Karar MSC.97(73) 7.7.1, 7.7.1.5 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.98(73) Bölüm 9.2.3.1.1 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.17
	El kumandalı alarm butonları
	-Kural II-2/13, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/13, 

-IMO Karar MSC.36(63) 7.7.1 (1994 HSC Kod)
	-Pr EN 54-11
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/7.1 , 

-Kural II-2/7.2.2,

-Kural X/3 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9.2.1.1 (FSS Kod)
	-Kural II-2/7.1, 

-Kural II-2/7.2.2,  

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.1, (2000 HSC Kod),  

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9.2.1.1 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.18
	Alarm düzenleri
	-Kural II-2/13, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/13, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Kod)
	-Pr EN 54-3 (2001)
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/7.1 , 

-Kural II-2/7.2.2,

-Kural X/3 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9.2.5 (FSS Kod)
	-Kural II-2/7.1 , 

-Kural II-2/7.2.2,  

-IMO Karar MSC.97 (73) 7.7.1, (2000 HSC Kod),  

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 9.2.5 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.19
	“A” kategori makina mahallerinde kullanılan sulu, sabit, local uygulamalı yangınla mücadele sistemleri bileşenleri
	A.1/3.48’e alınmıştır.

	A.2/3.20
	Döşemeli mobilyalar
	A.1/3.20’ye alınmıştır.

	A.2/3.21


	Boya depoları ve yanıcı sıvı depoları için yangın söndürme sistemleri  bileşenleri
	-Kural II-2/18.7
	-Kural II-2/18.7
	-IMO MSC/Sirkü. 847
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.6.3
	-Kural II-2/10.6.3


	
	
	
	
	
	
	


	A.2/3.22


	Kuzine egzoz kanalı sabit yangın söndürme sistemleri bileşenleri
	-Kural II-2/16.7.4, 

-Kural II-2/32.1.9.3
	-Kural II-2/16.7.4, 

-Kural II-2/32.1.9.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/9.7.5
	-Kural II-2/9.7.5
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.23


	Helikopter güvertesi yangın söndürme sistemleri bileşenleri
	-Kural II-2/18.8.2.3
	-Kural II-2/18.8.2.3
	-IMO Karar A.855(20)
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/18.1.2
	-Kural II-2/18.1.2
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.24


	Taşınabilir köpük uygulama üniteleri
	-Kural II-2/6.4, 

-Kural X/3
	-Kural II-2/6.4, 

-IMO Karar MSC 36 (63) 7.8.4.1.2 (1994 HSC Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural X/3
	-IMO Karar MSC.97 (73) 7.8.4.1.2 (2000 HSC Kod),  

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 4.1.2 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.25


	C sınıfı bölmeler
	-Kural II-2/3.5
	-Kural II-2/3.5
	-IMO Karar A.799 (19), 

-IMO Karar A.653 (16), 

-IMO Karar MSC.61 (67) Ek 1 Kısım 1, Kısım 2, Kısım 5 ve  Ek 2, 

-ISO 1716 (1973)
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/3.10
	-Kural II-2/3.5
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.26


	Hizmet işlerinde kullanılan gaz yakıtlı sistemleri (bileşenler)
	-Kural II-2/51
	-Kural II-2/51
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/4.3
	-Kural II-2/4.3
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.27


	Gazlı sabit yangın söndürme sistemleri (CO2) bileşenleri
	-Kural II-2/5.2,

-Kural X/3
	-Kural II-2/5.2,                         -Kural II-2/7.1.1.1, 

-Kural II-2/38.2.1,                    -Kural II-2/39.1, 

-Kural II-2/53.1,                        -Kural II-2/53.2.2.1, 

-Kural II-2/63.1.1,

- IMO Karar MSC 36 (63) 7.7.6.2, 7.15  (1994 HSC Kod)
	-Pr EN 12094, Kısım 1-20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kural II-2/10.4.1.1.1,

Kural X/3
	-Kural II-2/10.4.1.1.1,             -Kural II-2/10.5.1.1, 

-Kural II-2/10.6.3.1.1,              -Kural II-2/10.7.1.1, 

-Kural II-2/10.7.1.3,                 -Kural II-2/10.9.1.1, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1  (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 5.2.2 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.28


	Orta genleşmeli köpüklü yangın söndürme sistemleri bileşenleri - Tankerler için sabit güverte köpüğü
	-Kural II-2/61.4
	-Kural II-2/61.4
	-IMO MSC/Sirkü. 798
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.8.1
	-Kural II-2/10.8.1 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 14 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.29


	Makina daireleri ve tanker güvertesi koruması için düşük genleşmeli köpüklü sabit yangın söndürme sistemleri bileşenleri
	-Kural II-2/8, 

-Kural II-2/61.4
	-Kural II-2/8, 

-Kural II-2/61.4
	-IMO MSC/Sirkü. 582  ve Düzeltme 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Kural II-2/10.8.1
	-Kural II-2/10.8.1 

-IMO Karar MSC.98 (73) Bölüm 6.2.3, Bölüm 14 (FSS Kod)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/3.30


	Kimyasal tankerlerde sabit yangın söndürme sistemleri için genleşmeli köpük
	IMO Karar MSC.4(48) Bölüm 11 paragraf 11.3 (IBC Kod)
	-IMO Karar MSC.4 (48) Bölüm 11 paragraf 11.3 (IBC Kod)
	-IMO MSC/Sirkü. 799, 582, 553
	
	
	
	
	
	


4.     Seyir Teçhizatı

Ek A.2 Bölüm 4, Seyir teçhizatı ile ilgili notlar

Sütun 3 ve 4 : 
SOLAS Bölüm V’e atıf; MSC 73 ile değiştirilen ve 1 Temmuz 2002’de yürürlüğe giren SOLAS 74’e atıftır. 

Sütun 4         : 
Belirtilen ITU tavsiyeleri, uluslararası antlaşmalarda ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerlerinde atıfta bulunulan tavsiyelerdir. 

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.2/4.1
	Yüksek hızlı tekneler için cayro pusula
	A.1/4.31’e alınmıştır.

	A.2/4.2
	Yüksek hızlı tekneler için rota kontrol sistemi (eski otomatik pilot) 
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC 97 (73) 13.12 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.822 (19), 

-IMO Karar A. 694 (17)
	-ISO  16329 (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997) 

-EN 61162;

-ISO  16329 (Hazırlanıyor) , 

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162 
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.3
	Gönderici rota cihazı THD (GN SS metod) (Eski elektromanyetik pusula) 
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.5.1, 

-IMO Karar  MSC 97 (73) 13.2.5 (2000 HSC Kod). 

-IMO Karar A.382(X), 

-IMO Karar MSC.116 (73), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-ISO 22090-X (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 22090-X (Hazırlanıyor), 

-IEC 60945 (1996). 

-IEC 61162 
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.4
	Gün ışığı sinyal lambası 
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.2.2, 

-IMO Karar  MSC 95(72), 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 60945 (1997); 

-IEC 60945 (1996)
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.5
	Yüksek hızlı tekneler için projektör
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC Kod) 

-IMO Karar A.694(17)
	-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60945 (1996),

- IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.6
	Yüksek hızlı tekneler için gece görüş teçhizatı
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.97 (73) 13.10 (2000 HSC Kod) 

-IMO Karar MSC.94 (72),

-IMO Karar A.694(17)
	-EN ISO 16273 (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 16273 (Hazırlanıyor), 

-IEC 60945 (1996). 

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.7
	Rota kontrol sistemi
	A.1/4.33’e alınmıştır.



	A.2/4.8
	Elektronik harita görüntüleme ve bilgi sistemi (ECDIS)
	A.1/4.30’a alınmıştır.

	A.2/4.9
	Elektronik harita görüntüleme ve bilgi sistemi (ECDIS) veri destek ünitesi
	A.1/4.30’a alınmıştır.

	A.2/4.10
	Raster harita görüntüleme sistemi (RCDS)
	A.1/4.30’a alınmıştır.

	A.2/4.11
	Kombine GPS/GLONASS teçhizatı
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.6, 

-IMO Karar  MSC 97 (73) 13.6 (2000 HSC Kod). 

-IMO Karar MSC 74 (69) Ek 1,

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61108-3 (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 61108-3 (Hazırlanıyor), 

-IEC 60945 (1996). 

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.12
	DGPS, DGLONASS teçhizatı
	-Kural V/18.1, 

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97(73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.6, 

-IMO Karar  MSC 97 (73) 13.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC 64 (67) Ek 2, 

-IMO Karar  MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61108-4 (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 61108-4 (Hazırlanıyor), 

-IEC 60945 (1996). 

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.13
	Yüksek hızlı tekneler için cayro pusula
	A.1/4.31’e alınmıştır.

	A.2/4.14
	Seyir veri kaydedicisi (VDR)
	A.1/4.29’a alınmıştır.

	A.2/4.15
	Entegre seyir sistemi 
	-Kural V/18.7,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.6, 

-IMO Karar  A.86 (70) Ek 3, 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 61924 (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 61924 (Hazırlanıyor), 

-IEC 60945 (1996)

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.16
	Entegre köprü üstü sistemi 
	A.1/4.28’e alınmıştır.

	A.2/4.17


	Radar hedef yükseltici
	-Kural V/18.7,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kod)
	-ITU-R M.1176-(10/95), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 60945 (1997);

-IEC 60945 (1996)
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.18


	Ses alma sistemi
	-Kural V/18.1,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.1.8, 

-IMO Karar  MSC.97 (73) 13.14 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 86 (70) Ek 1, 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	


	A.2/4.19


	Yüksek hızlı tekneler için manyetik pusula
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-IMO Karar  MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.382 (X), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-ISO 449 (1997), 

-ISO 694 (2000), 

-ISO 1069 (1973), 

-ISO 2269 (1992), 

-EN 60945 (1997);

-ISO 449(1997), 

-ISO 694 (2000), 

-ISO 1069 (1973), 

-ISO 2269 (1992), 

-IEC 60945 (1996)
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.20


	Yüksek hızlı tekneler için rota kontrol sistemi
	-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kod)
	-IMO Karar MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694(17)
	-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60945 (1996), 

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.21
	Gemi radarı için harita düzenleri
	-Kural V/18.1,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.3.2, 

-IMO Karar  MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Kod), 

- MSC. 64 (67) Ek 5 kararı ile değiştirilen A.817 (19) IMO Kararı,

- MSC 64(67) Ek 4 kararı ile değiştirilen

A.477 (XII) IMO Kararı, 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 60936-3 (2001) (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-IEC 60936-3 (2001) (Hazırlanıyor), 

-IEC 60945 (1996). 

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.22
	Gönderici rota cihazı THD (jiroskopik yöntem)
	-Kural V/18.1,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97(73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.3.5, 

-IMO Karar  MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 116 (73), 

-IMO Karar A.694 (17)


	-ISO 22090-1(Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 22090-1 (Hazırlanıyor),  

-IEC 60945 (1996)

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.23
	Gönderici rota cihazı THD (manyetik yöntem)
	-Kural V/18.1,

-Kural X/3, IMO Karar MSC 97(73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.3.5, 

-IMO Karar  MSC.97 (73) 13.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar MSC. 86 (70) Ek 2, 

-IMO Karar 116 (73), 

-IMO Karar A.694 (17)
	-ISO 22090-2 (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997), 

-EN 61162;

-ISO 22090-2 (Hazırlanıyor),  

-IEC 60945 (1996). 

-IEC 61162
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.24
	İtme göstergesi
	-Kural V/18.1,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.5.4, 

-IMO Karar  MSC.97 (73) 13.7.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17)
	
	
	
	
	
	
	

	A.2/4.25
	Yanal itme, pitch ve durum göstergesi
	-Kural V/18.1,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural V/19.2.5.4, 

-IMO Karar 36 (63) 13.11.2 (1994 HSC Kod),  

-IMO Karar  MSC.97 (73) 13.11.2 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17)
	
	
	
	
	
	
	


5.      Telsiz İletişim Teçhizatı
Ek A.2 Bölüm 5, Telsiz İletişim teçhizatı ile ilgili notlar

Sütun 4 : 
Belirtilen ITU tavsiyeleri, uluslararası antlaşmalarda ve ilgili IMO karar ve sirkülerlerinde atıfta bulunulan tavsiyelerdir.

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.2/5.1
	VHF EPIRB

(VHF Acil konum bildirme cihazı)
	-Kural IV/14,

-Kural X/3 , 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/8.3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.8.3 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.662 (16), 

-IMO Karar A.805(19), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-ITU-R M.489-2(10/95),

- ITU-R M.693 (06/90)
	-EN 60945 (1997); 

-IEC 60945 (1996)
	
	
	
	
	
	

	A.2/5.2
	Telsiz yedek enerji kaynağı
	-Kural IV/14, 

-Kural X/3 , 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/13.2,

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.13 (2000 HSC Kod), 

-COMSAR Sirkü. 16,

- IMO Karar A.694 (17) 
	-EN 61097-14 (Hazırlanıyor), 

-EN 60945 (1997);

-IEC 61097-14 (Hazırlanıyor), 

-IEC 60945 (1996)
	
	
	
	
	
	

	A.2/5.3


	Inmarsat-F SES 
	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/10.1.1, 

-IMO Karar MSC.97(73) 14.10.1 (2000 HSC Kod),  

-IMO Karar A.570 (14), 

-IMO Karar A.808 (19), 

-IMO Karar A.694 (17),

-IMO MSC/Sirkü. 862
	-IEC 61097-13 (Hazırlanıyor), 

-IEC 60945 (1996), 

-IMO MSC/Sirkü. 862
	
	
	
	
	
	

	A.2/5.4
	Tehlike çağrı paneli
	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/6.4, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.6.4 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-IMO MSC/Sirkü. 862
	-EN 60945 (1997);

-IEC 60945 (1996)
	
	
	
	
	
	

	A.2/5.5
	Tehlike alarm veya uyarı paneli
	-Kural IV/14,

-Kural X/3, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 13.1.2 (2000 HSC Kod)
	-Kural IV/6.6, 

-IMO Karar MSC.97 (73) 14.6.6 (2000 HSC Kod), 

-IMO Karar A.694 (17), 

-IMO MSC/Sirkü. 862
	-EN 60945 (1997);

-IEC 60945 (1996)
	
	
	
	
	
	


6. 
  
COLREG 72 ile >İlgili Teçhizat

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle COLREG-72 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak COLREG 72 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.2/6.1
	Seyir fenerleri
	-Ek I/14
	-Ek I/14, 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 60945 (1997),  

-Colreg 72 Ek 1 (performans);

-IEC 60945 (1996), 

-Colreg 72 Ek 1 (performans)
	
	
	
	
	
	

	A.2/6.2
	Sesli sinyal cihazları
	-Ek III/3
	-Ek III/3, 

-IMO Karar A.694 (17)
	-EN 60945 (1997),

-Düdükler-Colreg 72 Ek III/1 (performans),

-Kampana veya çanlar Colreg 72 Ek III/2 (performans);

-IEC 60945 (1996), Düdükler-Colreg 72 Ek III/1 (performans), 

-Kampana veya çanlar-Colreg 72 Ek III/2 (performans)


	
	
	
	
	
	


7. 
Dökme Yük Gemileri Güvenlik Teçhizatı

	Sıra No
	Teçhizat
	Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı
	Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO’nun ilgili karar ve sirkülerleri
	Test standartları
	Uygunluk değerlendirme modülleri

	
	
	
	
	
	B+C
	B+D
	B+E
	B+F
	G
	H

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.2/7.1
	-Yükleme cihazı
	-Kural XII/11, 

-1997 SOLAS konferansı Karar 5 
	-Kural XII/11, 

-1997 SOLAS Konferansı Karar 5 
	-IACS ‘nin yükleme teçhizatı konusundaki 48 sayılı tavsiyesi (SOLAS/CONF.4/7)
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                              Ek-B

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ
AT  TİP İNCELEMESİ (MODÜL B)
1. Bir Onaylanmış Kuruluş, öngörülen üretimi temsil eden bir numunenin, ilgili uluslararası düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu deneylerle belirlemeli ve belgelendirmelidir.

2. AT Tip İncelemesi için başvuru, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından, kendi seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa yapılmalıdır. Başvuruda aşağıdakiler bulunmalıdır:

	2.1.
	Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa, onun da adı ve adresi,

	2.2.
	Aynı başvurunun, eşzamanlı olarak, bir başka Onaylanmış Kuruluşa da yapılmamış olduğuna dair yazılı beyan,

	2.3.
	Aşağıdaki 3 numaralı paragrafta tarif edilen Teknik Dosya.


Başvuru sahibi, Onaylanmış Kuruluşa, öngörülen üretimi temsil eden  ve bundan böyle ‘tip’ olarak adlandırılan bir numune vermelidir. Test programı için gerekiyorsa, Onaylanmış Kuruluş, başka numuneler de isteyebilir. 

3. Teknik Dosya, ürünün ilgili uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılmalıdır. Teknik Dosya, bu değerlendirme bakımından bu Ek’e ilişik Lahikada belirtilen Teknik Dosya tanımlamasına uygun olarak, ilgili olduğu ölçüde,  ürünün tasarımını, yapılış standardını, üretimini, montajını ve işleyişini kapsamalıdır.

4. Onaylanmış Kuruluş:

	4.1.
	Teknik Dosyayı incelemeli ve tipin teknik belgelere uygun olarak üretilmiş olduğunu doğrulamalıdır.

	4.2.
	İlgili uluslararası düzenlemelerin gereklerinin fiilen yerine getirilmiş olup olmadığını denetlemek için uygun incelemeleri ve gerekli testleri yapmalı veya yaptırmalıdır.

	4.3.
	İncelemelerin ve gerekli testlerin yapılacağı yer konusunda başvuru sahibi ile mutabakat sağlanmalıdır.


5. Tip, ilgili uluslararası düzenlemelerin hükümlerini karşılıyor ise, Onaylanmış Kuruluş, başvuru sahibine bir AT Tip İnceleme Belgesi vermelidir. Bu belgede, üreticinin adı ve adresi, teçhizatın ayrıntıları, incelemenin sonuçları, belgenin geçerlilik şartları ve onaylanmış tipin tanınabilmesi için gereken veriler yer almalıdır. 

Teknik Dosyanın ilgili kısımlarının bir listesi bu belgeye iliştirilmeli ve belgenin bir nüshası Onaylanmış Kuruluş tarafından muhafaza edilmelidir. 

Onaylanmış Kuruluş, bir üreticiye tip belgesi vermeyi reddederse, bunun ayrıntılı nedenlerini belirtmelidir. Bir üretici, tip belgesi talebi reddedilmiş olan bir teçhizat için tekrar tip onayı başvurusu yaparsa, Onaylanmış Kuruluşa sunduğu başvuru dosyasında, orijinal test raporları, önceki red kararının ayrıntılı nedenleri ve teçhizatta yapılmış tadilatın ayrıntıları dâhil, bütün ilgili belgeler yer almalıdır.

6. Başvuru sahibi, AT Tip İnceleme Belgesiyle ilgili Teknik Dosyayı muhafaza eden Onaylanmış Kuruluşa, onaylanmış üründe yapılan bütün tadilleri bildirmelidir. Bu tadiller, ürünün kullanımı için öngörülen şartları veya ilgili gerekleri ilgilendiriyorsa, ayrıca onaylanmalıdır. Söz konusu ilâve onay, orijinal AT Tip İnceleme Belgesine bir Ek biçiminde verilmelidir.

7. Her Onaylanmış Kuruluş, talep edildiğinde, İdare’ye ve diğer Onaylanmış Kuruluşlara, verilen ve iptal edilen Tip İnceleme Belgesi ve Ekleri ile ilgili bilgileri vermelidir. Bir tip, aynı ürünün çeşitli versiyonlarını kapsayabilir, ancak versiyonlar arasındaki farklar, AT Tip İnceleme Belgeleri ve verilen ve iptal edilen Eklerinde belirtilen ürünün performansı konusunda emniyet düzeyini veya başka gereklilikleri etkilememelidir.

8. Diğer Onaylanmış Kuruluşlar, AT Tip İnceleme Belgelerinin ve/veya bunların Eklerinin kopyalarını alabilirler. Belgeler ile ilgili dosya, diğer Onaylanmış Kuruluşlara açık tutulmalıdır.

9. Üretici veya yetkili temsilcisi, teknik belgelerle birlikte, AT Tip İnceleme Belgelerinin ve onların Eklerinin kopyalarını ve ilgili dosyayı, en son ürünün imal edilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

TİPE UYGUNLUK (MODÜL C)
1. Üretici veya yetkili temsilcisi, ilgili ürünlerin, AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olmalarını ve uygulanan uluslararası düzenlemelerin gereklerini karşılamalarını sağlamalı ve bunu beyan etmelidir. Üretici veya yetkili temsilcisi, uygunluk işaretini her ürüne koymalı ve bir yazılı uygunluk beyanı düzenlemelidir.

2. Üretici, imalât sürecinin, imal edilen ürünlerin AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olmalarını ve uygulanan uluslararası düzenlemelerin gerekleriyle uyumlu olmalarını sağladığından emin olmak için gerekli bütün tedbirleri almalıdır.

3. Üretici veya yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını, en son ürünün imal edilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

ÜRETİM-KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL D)
1. Aşağıdaki 2 numaralı paragrafta öngörülen yükümlülükleri yerine getiren bir üretici, ilgili ürünlerin, AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olmalarını sağlamalı ve beyan etmelidir. Üretici veya yetkili temsilcisi, uygunluk işaretini her bir ürüne koymalı ve bir yazılı uygunluk beyanı düzenlemelidir. Aşağıdaki 4 numaralı paragrafta belirtildiği gibi gözetimden sorumlu olan Onaylanmış Kuruluşun ayırt edici simgesi uygunluk işaretine eşlik etmelidir.

2. Üretici, aşağıdaki 3 numaralı paragrafta belirtildiği gibi; imalât, nihaî ürün muayenesi ve test işlemleri için bir onaylanmış kalite sistemi uygulamalı ve 4 numaralı paragrafta belirtilen gözetime tâbi olmalıdır.

3. Kalite Sistemi
3.1. Üretici, ilgili ürünler için, kendi seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa, kalite sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır. Başvuruda aşağıdakiler olmalıdır:

	3.1.1.
	Öngörülen ürün kategorisi için ilgili bütün bilgiler,

	3.1.2.
	Kalite sistemiyle ilgili belgeler,

	3.1.3.
	Onaylanan tipin Teknik Dosyası ve AT Tip İncelemesi Belgesinin bir kopyası.


3.2. Kalite sistemi, ürünlerin, AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olmalarını sağlamalıdır. Üretici tarafından kabul edilmiş olan bütün unsurlar, gereklilikler ve hükümler, sistematik ve düzenli bir tarzda, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar biçiminde belgelenmiş olmalıdır. Kalite sistemi belgeleri, kalite programlarının, plânlarının, el kitaplarının ve kayıtlarının tutarlı bir biçimde yorumlanmasına imkân vermelidir. Özellikle de, aşağıdaki hususların yeterli bir anlatımını içermelidir:

	3.2.1.
	Kalite hedefleri ve ürün kalitesiyle ilgili olarak, yönetimin organizasyon yapısı, sorumlulukları ve yetkileri,

	3.2.2.
	Kullanılacak olan imalât, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik eylemler,

	3.2.3.
	İmalât öncesinde, imalât sırasında ve sonrasında yapılacak incelemeler, testler ve bunların hangi sıklıkta yapılacağı,

	3.2.4.
	Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ait raporlar, vb. gibi kalite kayıtları,

	3.2.5.
	Gerekli ürün kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkili biçimde işletilmesini izleme araçları.


3.3. Onaylanmış Kuruluş, 3.2 numaralı paragrafta öngörülen gerekleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan kalite sistemlerinin, söz konusu gerekleri karşılandığı varsayılır. Tetkik heyetinde, ilgili ürün teknolojisinin değerlendirilmesinde deneyimli en az bir üye bulunmalıdır. Değerlendirme işlemi, üreticinin işyerlerine bir ziyareti içermelidir. Karar üreticiye bildirilmelidir. Bildirimde, tetkik sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı açıklanmalıdır. 

3.4. Üretici, onaylanmış kalite sistemini yeterli ve etkili olarak sürdürmeyi ve doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt etmelidir. Üretici veya yetkili temsilcisi, kalite sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa, kalite sisteminde yapmayı tasarladığı güncelleme konusunda bilgi vermelidir. Onaylanmış Kuruluş, teklif edilen değişiklikleri değerlendirmeli ve tadil edilen kalite sisteminin 3.2 numaralı paragrafta öngörülen gerekleri karşılayacağına veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olduğuna karar vermelidir. Bu karar üreticiye bildirilmelidir. Yapılan bildirimde, incelemenin sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı açıklanmalıdır.

4. Onaylanmış Kuruluşun Sorumluluğu Altında Gözetim
4.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülükleri usulünce yerine getirdiğinden emin olmaktır. 

4.2. Üretici, Onaylanmış Kuruluşun, tetkik amacıyla; imalât, muayene, test ve depolama mekânlarına girmesine izin vermeli ve ona, bütün gerekli bilgileri, özellikle de: 

	4.2.1.
	Kalite sistemi belgelerini,

	4.2.2.
	Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ait kayıtlar, vb. gibi kalite kayıtlarını


temin etmelidir.
4.3. Onaylanmış Kuruluş, üreticinin kalite sistemini devam ettirdiği ve uyguladığından emin olmak için dönemsel olarak tetkikler yapmalı ve üreticiye tetkik raporlarından vermelidir.

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş, önceden bildirim yapmaksızın, üreticiyi ziyaret edebilir. Bu ziyaretler sırasında, Onaylanmış Kuruluş, gerekli olursa, kalite sisteminin düzgün şekilde işlemekte olup olmadığını kontrol etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış Kuruluş, üreticiye, ziyaret raporu ve (test yapılmış ise) test raporu vermelidir.

5. Üretici, en son ürünün imal edilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle, ulusal makamlar için aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmalıdır:

	5.1.
	3.1. numaralı paragrafta işaret edilen belgeler,

	5.2.
	3.4. numaralı paragrafta işaret edilen güncelleme,

	5.3.
	Onaylanmış Kuruluşun 3.4., 4.3. ve 4.4. numaralı paragraflarda belirtilen, kararı ve raporları.


6. Her Onaylanmış Kuruluş, talep edildiğinde, İdareye ve diğer Onaylanmış Kuruluşlara, verilen ve iptal edilen kalite sistemi onaylarıyla ilgili uygun bilgileri vermelidir.

ÜRÜN-KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL E)
1. Aşağıdaki 2 numaralı paragrafta öngörülen yükümlülükleri yerine getiren bir üretici, ilgili ürünlerin, AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olmalarını sağlar ve beyan eder. Üretici veya  yetkili temsilcisi, uygunluk işaretini her bir ürüne koyar ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. 4 numaralı paragrafta belirtilen gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun ayırt edici simgesi uygunluk işaretine eşlik etmelidir.

2. Üretici, 3 numaralı paragrafta belirtildiği gibi, nihaî muayene ve test işlemleri için bir onaylanmış kalite sistemi uygulamalı ve 4 numaralı paragrafta belirtilen gözetime tâbi olmalıdır. 

3. Kalite Sistemi
3.1. Üretici, ilgili ürünler için kalite sisteminin değerlendirilmesi amacıyla, kendi seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa başvurmalıdır. Bu başvuru:

	3.1.1.
	Öngörülen ürün kategorisi için bütün uygun bilgileri,

	3.1.2.
	Kalite sistemiyle ilgili belgeleri,

	3.1.3.
	Onaylanan tipin teknik belgelerini ve AT Tip İnceleme Belgesinin bir kopyasını


 içermelidir:

3.2. Kalite sistemi kapsamında, ürünün uluslararası düzenlemelerin ilgili gereklerine uygun olduğundan emin olmak için, her bir ürün incelenmeli ve uygun testler yapılmalıdır. Üretici tarafından kabul edilmiş olan bütün unsurlar, gereklilikler ve hükümler, sistematik ve düzenli bir tarzda, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar biçiminde belgelenmiş olmalıdır. Kalite sistemi dokümantasyonu, kalite programlarının, plânlarının, el kitaplarının ve kayıtlarının aynı şekilde                         anlaşılmasını sağlamalıdır. Özellikle aşağıdakilerin yeterli anlatımını içermelidir:

	3.2.1.
	Kalite hedefleri ve ürün kalitesi bakımından, yönetimin organizasyon yapısı, sorumlulukları ve yetkileri,

	3.2.2.
	İmalât sonrasında yapılacak incelemeler ve testler,

	3.2.3.
	Kalite sisteminin etkili biçimde işletilmesini izlemenin araçları,

	3.2.4.
	Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ait raporlar, vb. gibi kalite kayıtları.


3.3. Onaylanmış Kuruluş, 3.2 numaralı paragrafta öngörülen gerekleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan kalite sistemlerinin, söz konusu gerekleri karşıladığı varsayılır. Tetkik heyetinde, ilgili ürün teknolojisinin değerlendirilmesinde deneyimli en az bir üye bulunmalıdır. Değerlendirme prosedürü, üreticinin işyerlerine ziyareti içermelidir. Karar, üreticiye  bildirilmelidir. Bildirimde, incelemenin sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı açıklanmalıdır. 

3.4. Üretici, onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve kalite sistemini yeterli ve etkili şekilde sürdürmeyi taahhüt etmelidir. Üretici veya yetkili temsilcisi, kalite sisteminde yapmayı tasarladığı güncelleme konusunda, kalite sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa, bilgi vermelidir. Onaylanmış Kuruluş, söz konusu değişiklikleri değerlendirmeli ve tadil edilen kalite sisteminin 3.2 numaralı paragrafta öngörülen gerekleri karşılayacağına veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olduğuna karar vermelidir. Bu karar üreticiye bildirilmelidir. Yapılan bildirimde, incelemenin sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı açıklanmalıdır.

4. Onaylanmış Kuruluşun Sorumluluğu Altında Gözetim

4.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylanmış kalite sistemindeki yükümlülükleri usulünce yerine getirdiğinden emin olmaktır. 

4.2. Üretici, Onaylanmış Kuruluşun, tetkik amacıyla; muayene, test ve depolama mekânlarına girmesine izin vermeli ve ona, bütün gerekli bilgileri, özellikle de:

	4.2.1.
	Kalite sistemi belgelerini,

	4.2.2.
	Teknik belgeleri,

	4.2.3.
	Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ait kayıtlar, vb. gibi kalite kayıtlarını


 temin etmelidir.

4.3. Onaylanmış Kuruluş, üreticinin kalite sistemini devam ettirdiği ve uyguladığından emin olmak için dönemsel olarak tetkikler yapmalı ve üreticiye tetkik raporları vermelidir.

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş, önceden bildirmeksizin, üreticiyi ziyaret edebilir. Bu ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin düzgün şekilde işlemekte olup olmadığını kontrol etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış Kuruluş, üreticiye bir ziyaret raporu ve (test yapılmış ise) bir test raporu vermelidir.

5. Üretici, en son ürünün imal edilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle, ulusal makamlar için aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmalıdır:

	5.1.
	3.1 numaralı paragrafta işaret edilen belgeler,

	5.2.
	3.4 1 numaralı paragrafta işaret edilen güncelleme,

	5.3.
	Onaylanmış Kuruluşun 3.4, 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarda işaret edilen kararı ve raporları. 


6. Her Onaylanmış Kuruluş, talep edildiğinde, İdareye ve diğer Onaylanmış Kuruluşlara, verilen ve iptal edilen kalite sistemi onaylarıyla ilgili uygun bilgileri vermelidir.

ÜRÜN DOĞRULAMA (MODÜL F)

1. Üretici veya yetkili temsilcisi, 3 numaralı paragrafa tâbi ürünlerin, AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olduklarını kontrol ve beyan etmelidir.

2. Üretici, imalât sürecinin, ürünlerin AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olmalarını sağladığından emin olmak için gerekli bütün tedbirleri almalıdır. Uygunluk işaretini her bir ürüne koymalı ve bir uygunluk beyanı düzenlemelidir.

3. Onaylanmış Kuruluş, üreticinin tercihine göre, 4 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde her ürünün incelenmesi ve test edilmesi yoluyla veya 5 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde, ürünlerin istatistiksel bazda incelenmesi ve test edilmesi yoluyla, ürünün uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygun olduğunu kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapmalıdır.

3.1. Üretici veya yetkili temsilcisi, en son ürünün imal edilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.

4. Her Ürünün İncelenmesi ve Test Edilmesi Yoluyla Doğrulama

4.1. Ürünlerin AT Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olduklarını doğrulamak için bütün ürünler tek tek incelenmeli ve uygun testler yapılmalıdır.

4.2. Onaylanmış Kuruluş, ayırt edici simgesini her bir onaylanmış ürüne koymalı veya koydurmalı ve yapılan testlerle ilgili olarak bir yazılı uygunluk beyanı düzenlemelidir.

4.3. Üretici veya yetkili temsilcisi, talep edilmesi halinde, Onaylanmış Kuruluşun uygunluk belgesini İdare’ye verebilmelidir.

5. İstatistiksel Doğrulama

5.1. Üretici, ürünlerini homojen partiler biçiminde sunmalı ve imalât sürecinin her partinin homojenliğini sağladığından emin olmak için gerekli bütün tedbirleri almalıdır.

5.2. Bütün ürünler, doğrulama için homojen partiler biçiminde sunulmalıdır. Her bir partiden tesadüfî bir numune alınmalıdır. Bir numunedeki ürünler tek tek incelenmeli ve bunların ilgili uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygunluklarını belirlemek ve partinin kabulüne veya reddine karar vermek için uygun testler yapılmalıdır.

5.3. Onaylanmış Kuruluş,  kabul edilen partilerde, ayırt edici simgesini her bir ürüne koymalı veya koydurmalı ve yapılan testlerle ilgili olarak bir yazılı uygunluk beyanı düzenlemelidir. Numune içinde uygun olmadıkları tespit edilen ürünler hariç, partideki bütün ürünler piyasaya arz edilebilir. Bir parti reddedilirse, Onaylanmış Kuruluş veya  İdare, o partinin piyasaya arzını önlemek için uygun tedbirler alır. Partilerin sık sık reddedilmesi durumunda, Onaylanmış Kuruluş, istatistiksel doğrulamayı askıya alabilir. Üretici, Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğu altında, kuruluşun ayırt edici simgesini ürünlere imalât sırasında koyabilir.

5.4. Üretici veya yetkili temsilcisi, talep edilmesi halinde, Onaylanmış Kuruluşun uygunluk belgelerini İdare’ye verebilmelidir.

BİRİM DOĞRULAMASI (MODÜL G)

1. İmalâtçı, 2 numaralı paragrafta belirtilen belgenin düzenlenip verilmiş olduğu ilgili ürünün, ona ilişkin uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygun olmasını sağlamalı ve beyan etmelidir. Üretici veya  yetkili temsilcisi, uygunluk işaretini ürüne koymalı ve bir uygunluk beyanı düzenlemelidir.

2. Onaylanmış Kuruluş, ürünü incelemeli ve uluslararası düzenlemelerin ilgili gereklerine uygun olmasını sağlamak için testleri yapmalıdır. Onaylanmış Kuruluş, onaylanmış ürüne ayırt edici numarasını koymalı veya koydurmalı ve yapılan testlerle ilgili bir uygunluk beyanı düzenlemelidir.

3. Teknik Dosyanın amacı, ürünün tasarım, imalât ve işleyişinin anlaşılmasına ve uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygunluğun değerlendirilmesine imkân vermektir.

TAM KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL H)

1. 2 numaralı paragrafta yükümlülükleri yerine getiren üretici, ürünlerin, ürünlerle ilgili uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygun olmalarını sağlamalı ve beyan etmelidir. Üretici veya yetkili temsilcisi, uygunluk işaretini her bir ürüne koymalı ve bir yazılı uygunluk beyanı düzenlemelidir. 4 numaralı paragrafta belirtilen gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun ayırt edici simgesi bu işarete eşlik etmelidir.

2. Üretici, 3 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde tasarım, imalât, nihaî ürün muayenesi ve test işlemleri için bir onaylanmış kalite sistemi uygulamalı ve 4 numaralı paragrafta belirtilen gözetime tâbi olmalıdır.

3. Kalite Sistemi
3.1. Üretici, kalite sisteminin değerlendirilmesi için, bir Onaylanmış Kuruluşa başvurmalıdır. Başvuru, öngörülen ürün kategorisi için bütün uygun bilgileri ve kalite sistemiyle ilgili belgeleri içermelidir.

3.2. Kalite sistemi, ürünlerin, ilgili uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygun olmalarını sağlamalıdır. Üretici tarafından kabul edilmiş olan bütün unsurlar, gereklilikler ve hükümler, sistematik ve düzenli bir tarzda, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar biçiminde belgelenmiş olmalıdır. Kalite sistemi belgeleri (kalite programları, plânları, el kitapları ve kayıtları gibi) kalite politikaları ve prosedürlerinin aynı şekilde anlaşılmasını sağlamalıdır. Özellikle de, aşağıdakilerin yeterli bir anlatımını içermelidir:

	3.2.1.
	Kalite hedefleri ve ürün kalitesi bakımından, yönetimin organizasyon yapısı, sorumlulukları ve yetkileri,

	3.2.2.
	Standartlar dâhil, uygulanacak teknik tasarım şartları ve ürünlerin tâbi oldukları uluslararası düzenlemelerin temel gereklerinin yerine getirileceği hususunda güvence,

	3.2.3.
	Kapsanan ürün kategorisindeki ürünlerin tasarımında kullanılacak olan tasarım-kontrol ve tasarım-doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik eylemleri,

	3.2.4.
	Kullanılacak olan imalât, kalite-kontrol ve kalite-güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik eylemleri,

	3.2.5.
	İmalât öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak incelemeler ve testler ve bunların hangi sıklıkta yapılacağı,

	3.2.6.
	Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ait raporlar, vb. gibi kalite kayıtları,

	3.2.7.
	Gereken tasarım ve ürün kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkili biçimde uygulanmasını izleme araçları.


3.3. Onaylanmış Kuruluş, 3.2. numaralı paragrafta öngörülen gerekleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini değerlendirmelidir. İlgili uyumlulaştırılmış standardı uygulayan kalite sistemlerinin, söz konusu gerekleri karşıladığı varsayılır. Tetkik heyetinde, ilgili ürün teknolojisinin değerlendirilmesinde deneyimli en az bir üye bulunmalıdır. Değerlendirme prosedürü, üreticinin işyerlerine ziyareti de kapsamalıdır. Karar üreticiye bildirilmelidir. Yapılan bildirimde, incelemenin sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı açıklanmalıdır.

3.4. Üretici, onaylanmış olan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve onu yeterli ve etkili durumda tutmayı taahhüt etmelidir. Üretici veya yetkili temsilcisi, kalite sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa, kalite sisteminde yapmayı tasarladığı güncelleme konusunda bilgi vermelidir. Onaylanmış Kuruluş, önerilen tadilatı değerlendirmeli ve tadil edilen kalite sisteminin 3.2. numaralı paragrafta öngörülen gerekleri karşılamaya devam edeceğine veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olduğuna karar vermelidir. Bu karar üreticiye bildirilmelidir. Yapılan bildirimde, incelemenin sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı açıklanmalıdır.

4. Onaylanmış Kuruluşun Sorumluluğu Altında Gözetim
4.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülükleri gereğince yerine getirmekte olduğundan emin olmaktır.

4.2. Üretici, Onaylanmış Kuruluşun, muayene amacıyla, tasarım, imalât, muayene, test ve depolama mekanlarına girmesine izin vermeli ve ona bütün gerekli bilgileri, özellikle de:  

	4.2.1.
	Kalite sistemi belgelerini,

	4.2.2.
	Analizlerin, hesaplamaların, testlerin, vb. sonuçları gibi, kalite sisteminin tasarım kısmında öngörülen kalite kayıtlarını,

	4.2.3.
	Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ait raporlar, vb. gibi kalite sisteminin imalât kısmında öngörülen kalite kayıtlarını


vermelidir.

4.3. Onaylanmış Kuruluş, üreticinin kalite sistemini devam ettirdiği ve uyguladığından emin olmak için dönemsel olarak denetimler yapmalı ve üreticiye denetim raporları vermelidir. 

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş, önceden bildirimde bulunmaksızın üreticiyi ziyaret edebilir. Bu ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin düzgün biçimde işlemekte olup olmadığını kontrol etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış Kuruluş, üreticiye bir ziyaret raporu ve test yapılmış ise, bir test raporu vermelidir.

5. Üretici, en son ürünün imal edilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle, aşağıda belirtilenleri ulusal makamların incelemesine açık tutmalıdır: 

	5.1.
	3.1. numaralı paragrafta işaret edilen belgeler,

	5.2.
	3.4. numaralı paragrafta işaret edilen güncelleme,

	5.3.
	Onaylanmış Kuruluşun 3.4., 4.3. ve 4.4. numaralı paragraflarda belirtilen kararı ve raporları.


6. Her Onaylanmış Kuruluş, talep edildiğinde, İdareye ve diğer Onaylanmış Kuruluşlara, verilen ve iptal edilen kalite sistem onayları hakkında uygun bilgileri vermelidir.

7. Tasarım İncelemesi

7.1. Üretici, tasarım incelemesi için tek bir Onaylanmış Kuruluşa başvurmalıdır.

7.2. Başvuru, ürünün tasarımını, imalâtını ve işleyişini anlamaya ve uluslararası düzenlemelerin gerekleriyle uyumun değerlendirilmesine imkân vermelidir. Başvuru:

	7.2.1.
	Standartlar dâhil, uygulanmış olan teknik tasarım spesifikasyonlarını,

	7.2.2.
	Özellikle 8 numaralı paragrafta belirtilen standartların tam olarak uygulanmamış oldukları hâllerde, uygulamanın yeterliliği için gerekli destekleyici kanıtları (Bu kanıtlar, üreticinin uygun bir laboratuarı tarafından veya üretici namına yapılmış olan testlerin sonuçları olabilir) 


içermelidir.

7.3. Onaylanmış Kuruluş, başvuruyu incelemeli ve tasarım, ilgili uluslararası düzenlemelerin hükümlerine uygun ise, başvuran tarafa bir AT Tasarım İnceleme Belgesi vermelidir. Bu belgede, incelemenin sonuçları, geçerlilik şartları, onaylanmış tasarımın belirlenmesi için gerekli veriler ve konuyla ilgili ise, ürünün işleyişinin bir anlatımı bulunmalıdır.

7.4. Başvuran taraf, AT Tasarım İnceleme Belgesini veren Onaylanmış Kuruluşa, onaylanmış tasarımda yapılan herhangi bir değişikliği bildirmelidir. Bu değişiklikler, ürünün kullanımı için öngörülen şartlarla veya uluslararası düzenlemelerin ilgili gerekleriyle uyumu etkiliyorsa, AT Tasarım İnceleme Belgesini veren Onaylanmış Kuruluş tarafından ayrıca onaylanmalıdır. Bu ilâve onay, orijinal AT Tasarım İnceleme Belgesine bir Ek biçiminde verilmelidir. 

7.5. Onaylanmış Kuruluşlar, talep edildiğinde, İdareye ve diğer Onaylanmış Kuruluşlara:

	7.5.1.
	Verilen AT Tasarım İnceleme Belgeleri ve Ekleri,

	7.5.2.
	İptal edilen AT tasarım onayları ve ilâve onayları


hakkında uygun bilgileri vermelidir.

                                                                                                                           Ek B’ ye Lâhika

İmalâtçı Tarafından Onaylanmış Kuruluşa Verilecek Teknik Dosya

Bu lahikadaki hükümler, Ek B’nin bütün modülleri yönünden geçerlidir. Ek B’de bahsi geçen teknik Dosya, teçhizatın ilgili temel gereklere uygun olmasını sağlamak için üretici tarafından kullanılan bütün ilgili verileri ve araçları kapsamalıdır. Teknik Dosya, ürünün tasarım, imalât ve işleyişini anlamaya ve ilgili uluslararası düzenlemelerin gerekleriyle uyumu değerlendirmeye imkân vermelidir. Söz konusu belgeler, değerlendirme yönünden konuyla ilgili oldukları ölçüde, aşağıdakileri içermelidir: 

	-
	Tipin genel bir anlatımı,

	-
	Bileşenlerin, parçaların, devrelerin ve benzeri kavramsal tasarımı, yapılış standardı ve  imalât çizimleri ve şemaları,

	-
	Ürünün işleyişi dâhil, resimlerin ve şemaların anlaşılması için gereken anlatım ve açıklamalar,

	-
	Yapılan tasarım hesaplamalarının, gerçekleştirilen tarafsız incelemelerin ve benzeri sonuçları,

	-
	Tarafsız test raporları,

	-
	Montaj, kullanım ve bakım el kitapları.


Uygun hâllerde, tasarım belgeleri aşağıdakileri de kapsamalıdır:

	-
	Cihazın yapısına dâhil edilmiş olan teçhizat ile ilgili beyanlar,

	-
	Cihazın imalât ve/veya muayene ve/veya izleme metotlarıyla ilgili beyanlar ve sertifikalar,

	-
	Onaylanmış Kuruluşun değerlendirmeyi daha iyi yapmasına imkân veren diğer belgeler.


                                                                                                                                              Ek-C

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNDE  DİKKATE ALINACAK MİNİMUM KRİTERLER

1. Onaylanmış kuruluşlar, ilgili TS EN 45000 serisinin (TS EN ISO/IEC 17025 dâhil) gereklerini yerine getirmelidir.

2. Onaylanmış kuruluşlar, bağımsız olmalı ve üreticiler/tedarikçiler tarafından kontrol edilmemelidir. 

3. Onaylanmış bir kuruluş, Türkiye’de yerleşik olmalıdır.

4. Tip onaylarının İdare adına bir onaylanmış kuruluşça verildiği hallerde, İdare, onaylanmış kuruluşun niteliklerinin, teknik deneyim ve personel durumunun, bu Yönetmeliğin gereklerine uyan tip onayları verilmesini ve yüksek bir emniyet düzeyinin garanti edilmesini mümkün kılacak yeterlilikte olduğundan emin olmalıdır.

5. Bir onaylanmış kuruluş, denizcilik işlerinde uzmanlık hizmeti verebilecek konumda olmalıdır.

Bir onaylanmış kuruluş, Türkiye içinde veya dışında yerleşik herhangi bir kuruluş için uygunluk değerlendirme prosedürleri uygulamaya yetkilidir. Bir onaylanmış kuruluş, Türkiye içinde veya dışında uygunluk değerlendirme prosedürleri uygulamak için, yurt içindeki veya yurt dışındaki şubesinin personelini ve imkânlarını kullanabilir. Bir onaylanmış kuruluşa bağlı bir şirket uygunluk değerlendirme prosedürleri uygularsa, uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin bütün belgeler, bağlı şirket adına değil, onaylanmış kuruluş tarafından ve onun adına düzenlenmelidir. Ancak, bir onaylanmış kuruluşun Avrupa Birliği üyesi bir devlette yerleşik olan bir bağlı şirketi, o devletçe onaylanmış ise, uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin belgeler düzenleyebilir.

                    Ek-D

UYGUNLUK İŞARETİ

Uygunluk işareti aşağıdaki biçimde olmalıdır:


[image: image1.wmf] 


İşaret küçültülür veya büyütülür ise, yukarıdaki ölçekli çizimde verilen boyutlara uyulmalıdır. İşaretin bileşenleri; esas olarak aynı dikey ölçüye sahip olmalı ve bu dikey ölçü 5 mm’den az olmamalıdır. Küçük cihazlar için bu dikey  ölçü sınırı aranmayabilir. 
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