(Değişik:RG-17/12/2022-32046)
EK

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TABLOLARI


TABLO 1: (Değişik:RG-23/10/2025-33056) DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK EVSEL/KENTSEL ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

	Parametre
	Sınır
	Açıklama

	pH
	6-9
	-

	Sıcaklık
	35 ˚C
	-

	Askıda Katı Madde (mg/L)
	 150
	-

	Yağ ve Gres (mg/L)
	15
	-

	Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOI (mg/L)
	300
	-

	Toplam Azot (mg/l)
	40
	-

	Toplam Fosfor (mg/L)
	10
	-

	Yüzey Aktif Maddeler (mg/L) MBAS
	10
	

	Yüzer Maddeler
	-
	Difüzör çıkışı üzerinde, toplam genişliği o noktadaki deniz suyu derinliğine eşit olan bir şerit dışında gözle izlenebilecek katı ve yüzer maddeler bulunmayacaktır.

	Mikrobiyolojik Parametreler 
	-
	Yüzme suyu alanlarında kıyı koruma bölgesi sınırında mikrobiyolojik parametreler açısından 25/9/2019 tarihli ve 30899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik limitlerine uyulacaktır.


                                                                                                                          

TABLO 2: DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

	PARAMETRE
	LIMIT

	Sıcaklık
	Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek suların sıcaklığı 35 ˚C yi aşamaz. Atıksu deşarjları, difüzörlerin bulunduğu deşarj noktası referans kabul edilerek deniz yüzeyinde 75 metre yarıçaplı alan sınırında (ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) deniz suyunun sıcaklığını, Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 ˚C’den, diğer aylarda ise 2 ˚C’ den fazla değiştiremez. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28 ˚C’nin üzerinde olduğu durumlarda, alıcı ortam sıcaklığını 3 ˚C’den fazla değiştirmeyecek şekilde deşarja izin verilebilir.

	Tuzluluk 
	Konsantre tuzlu suların DDD uygulamasında tuzluluk artış değeri; difüzörlerin bulunduğu deşarj noktası referans kabul edilerek deniz yüzeyinde 75 metre yarıçaplı alan sınırında (ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) hassas deniz alanlarında binde 2 (2 ppt), diğer deniz alanlarında ise binde 3 (3 ppt)’ü aşmaz. 

	pH
	6-9

	Diğer Parametreler 
	İlgili sektör tablolarında yer alan limit değerlere uyulacaktır. 




TABLO 3: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK TASARIM KRİTERLERİ

	PARAMETRE
	LIMIT

	Difüzör Deliklerinin Tabana Mesafesi 
	En az 2 m.

	Deşarj Derinliği *
	En az 20 m. (20 m. derinlik kriterinin sağlanamadığı yerlerde deşarj boru boyu mesafesi en az 1300 m. olmalıdır)

	Deşarj Boru Boyu* Mesafesi
	 Marmara ve Karadeniz için en az 300 m. 
 Ege ve Akdeniz için 500 m.  


* Kriterler evsel/kentsel atıksular için geçerlidir.

TABLO 4: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİ

	Parametre
	Kriter
	Düşünceler

	pH
	6.0-9.0
	-

	Renk ve bulanıklık
	Doğal
	Doğal su içi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin, ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır.

	Yüzer madde
	-
	Yüzer halde yağ, katran vb. sıvılarla çöp vb. katı maddeler bulunamaz.

	Askıda katı madde (mg/L)
	30
	-

	Çözünmüş oksijen (mg/L)
	Doygunluğun % 90’ından fazla
	Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir.

	Parçalanabilir organik kirleticiler
	-
	Seyreldikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır.

	Ham petrol ve petrol türevleri (mg/L)
	0.003
	Su, biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeli ve tercihen hiç bulunmamalıdır.

	Toplam Fenoller (mg/L)
	0.001
	

	Çeşitli ağır metaller
	
	

	Bakır, (mg/L)
	0.01
	

	Kadmiyum, (mg/L)
	0.01
	

	Krom, (mg/L)
	0.1
	

	Kurşun, (mg/L)
	0.1
	

	Nikel, (mg/L)
	0.1
	

	Çinko, (mg/L)
	0.1
	

	Cıva, (mg/L)
	0.004
	

	Arsenik, (mg/L)
	0.1
	

	Amonyak, (mg/L)
	0.02
	





TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 5.1: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	120

	pH
	 -
	6-9


Tablo 5.2: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	600

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	60

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	pH
	-
	6-9


Tablo 5.3: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	60

	pH
	 -
	6-9


Tablo 5.4: Gıda Sanayii (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu - Zeytinyağı Hariç)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	60

	pH
	- 
	6-9


Tablo 5.5: Gıda Sanayii (Katı Yağ Rafinasyonu)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	60

	pH
	-
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280





Tablo 5.6: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	30

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	pH
	-
	6-9


Tablo 5.7: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	40

	ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
	(ml/L)
	0.5


Tablo 5.8: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	30

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	pH
	-
	6-9


 Tablo 5.9: Gıda Sanayii (Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	100

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	pH
	- 
	6-9


Tablo 5.10: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	180

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	4

	pH
	 -
	6-9



Tablo 5.11: Gıda Sanayii (Şeker Üretimi ve Benzerleri)

Tablo 5.11a: Gıda Sanayii (Şekerleme, Çikolata ve Bisküvi Dahil)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	400

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	BALIK BİODENEYİ (ZSF)
	-
	4

	pH
	-
	6-9



Tablo 5.11b: Gıda Sanayii (Şeker Üretimi ve Benzerleri )  
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	250

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	45

	BALIK BİODENEYİ (ZSF)
	-
	4

	pH
	-
	6-9


Tablo 5.12: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	pH
	- 
	6-9


Tablo 5.13: Gıda Sanayii (Kültür Balıkçılığı) *
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	50


*  Karada tuzlu su kullanılarak yapılan kültür balıkçılığı faaliyetlerinde “Yüksek Klorürlü KOI” analizi yapılması gerekmektedir.
Tablo 5.14: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	200

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	30

	pH
	 -
	6-9


Tablo 5.15: Gıda Sanayii (Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)*,**
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	400

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	20

	FOSFAT FOSFORU (PO4-P)
	(mg/L)
	3

	pH
	 -
	6-9


* 100 büyükbaş, 1000 küçükbaş ve 10000 kanatlı hayvandan daha az kapasiteli işletmelerde, iyi ve temiz üretim pratikleri, kuru temizleme teknikleri, tarımsal amaçlı yeniden kullanım önceliklidir ve harici arıtma yerine sıfır deşarj önerilir. Söz konusu yöntemlerle elde edilecek hayvansal gübrenin (katı ve sıvı) tarım alanlarında kullanılması sağlanır. 
** 100 büyükbaş, 1000 küçükbaş ve 10000 kanatlı hayvandan daha büyük kapasiteli işletmelerde, kompostlaştırma veya biyometanizasyon (anaerobik arıtma) teknikleri kullanılarak, yenilenebilir enerji eldesi ve hayvansal gübre (katı ve sıvı) geri kazanımı önerilir. 


Tablo 5.16: Gıda Sanayii (Salamura Tesisi-Zeytin, Turşu ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	600

	ASKIDA KATI MADDE (AKM) 
	(mg/L)
	100

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	75

	ELEKTRİKSEL İLETKENLİK*
	(µS/cm)
	20000

	pH
	- 
	6-9


* Deniz ortamına deşarjlarda bu parametreye bakılmaz. 
Tablo 5.17: Gıda Sanayii (Zeytinyağı Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	30

	pH 
	-
	6-9



TABLO 6: İÇKİ SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 6.1: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler, Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	110

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	pH
	-
	6-9


Tablo 6.2: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	200

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	pH
	-
	6-9


Tablo 6.3: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)
	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) 
	(mg/L) 
	100

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	pH
	-
	6-9





Tablo 6.4: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L) 
	350

	RENK
	(Pt-Co)
	260

	ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
	(ml/L)
	0.3



TABLO 7: MADEN SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 7.1:Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi, Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması) (*)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	70

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	70

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	0.5

	TOPLAM SİYANÜR (CN‾)
	(mg/L)
	0.1

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	3

	SÜLFAT (SO4-2)
	(mg/L)
	1500

	CIVA (Hg)
	(mg/L)
	0.05

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.2

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	5

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	pH
	-
	6-9

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	4

	RENK
	(Pt-Co)
	280


* Deniz dibi veya hidrotermal kaynaklı cevherlerde KOİ için 150 mg/l değerine izin verilir. Grafit cevherinin hazırlanmasında KOİ konsantrasyonu 65 mg/l, demir konsantrasyonu 10 mg/l olarak kabul edilmiştir.

Tablo 7.2: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	100

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	pH
	 -
	6-9






Tablo 7.3: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)
	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	BOR (B)
	(mg/L)
	500*

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	8

	pH
	-
	6-9


*Atıksuyun doğrudan sulama suyu olarak kullanılması durumunda Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde yer alan “Sulama Sularının Sınıflandırılmasında Esas Alınan Sulama Suyu Kalite Parametreleri” ve “Bitkilerin Bor Mineraline Karşı Dayanıklılıklarına göre Sulama Sularının Sınıflandırılması Kriterleri”ndeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır.
Tablo 7.4: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak/Çömlek Yapımı ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	70

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	1

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.1

	ÇİNKO (Zn)
	 (mg/L)
	3

	pH
	 -
	6-9


Tablo 7.5: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak Sanayi ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	10

	KROM (Cr+6)
	 (mg/L)
	0.3

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	pH
	-
	6-9


Tablo 7.6: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali) *
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.2**


* Kadmiyum; kimyasal element olarak kadmiyum veya içeriğinde kadmiyum bulunan bileşiklerdir. Kadmiyumun işlenmesi (imali); kadmiyum üretimi ya da kullanımını içeren endüstriyel işlem ya da içinde kalıcı (kalıtsal) olarak kadmiyum bulunan herhangi bir işlemi anlatır.
**Toplam Kadmiyum’un aylık ortalama konsantrasyonudur.




TABLO 8: CAM SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160**-220*

	FLORÜR (F‾)
	(mg/L)
	30

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	3

	GÜMÜŞ (Ag)
	(mg/L)
	1

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	1 

	SÜLFAT (SO4‾2)***
	(mg/L)
	3000

	pH
	-
	6-9


* Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan küçükse, gümüş kaplamalı ayna imalinde KOİ limiti 220 mg/l, gümüş kaplamasız ayna ve diğer cam/cam eşya üretimleri imalinde KOİ limiti 200 mg/l alınacaktır.
** Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan büyükse, gümüş kaplamalı ayna imalinde KOİ limiti 200 mg/L, gümüş kaplamasız ayna ve diğer cam/cam eşya üretimleri imalinde KOİ limiti 160 mg/L alınacaktır.
*** Denize deşarj halinde sülfat kısıtlaması aranmaz.

TABLO 9: KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETME TESİSLERİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 9.1: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama)
	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	TOPLAM SİYANÜR (CN‾)
	(mg/L)
	0.5

	SICAKLIK
	(°C)
	35

	pH
	 -
	6-9


Tablo 9.2: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)
	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	100

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	TOPLAM SİYANÜR (CN‾)
	(mg/L)
	0.5

	FENOL
	(mg/L)
	1

	SICAKLIK
	(°C)
	35

	pH
	 -
	6-9





Tablo 9.3: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	50

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	TOPLAM SİYANÜR (CN‾)
	(mg/L)
	0.5

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	8

	SICAKLIK
	(°C)
	35

	pH
	 -
	6-9


Tablo 9.4: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Nükleer Santraller) *
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	SICAKLIK
	(°C)
	35


*Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer tesislerden, radyasyon tesislerinden, radyoaktif atık tesislerinden ve diğer radyasyon uygulamalarından kaynaklanan radyasyon ve radyoaktif maddelerin sebep olabileceği zararlardan korunmasına yönelik kısıtlayıcı değerler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Tablo 9.5: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	50

	SICAKLIK
	(°C)
	35

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	TOPLAM SİYANÜR (CN ‾ )
	(mg/L)
	0.5

	pH
	 -
	6-9


Tablo 9.6: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Soğutma Suları ve Benzerleri)*
	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	SICAKLIK**
	(°C)
	35

	pH
	-
	6-9


*Sadece desalinizasyon konsantreleri termal deşarj sistemine doğrudan verilebilir.
** (Değişik:RG-12/5/2023-32188) Soğutma amaçlı olarak deniz suyu kullanılması durumunda Tablo 2’deki sıcaklık kriterleri dikkate alınır. Nükleer Güç Santrallerinde ise; deniz suyunun soğutma amaçlı olarak kullanılması ve bir kanal vasıtası veya derin deniz deşarjı ile denize deşarj edilmesi durumunda; denize deşarj noktası referans kabul edilerek, deniz yüzeyinde kanal boyu/derin deniz deşarj hattı uzunluğunun 1/4’ü yarıçaplı alan sınırında (ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) deniz suyunun sıcaklığını, Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 ˚C’den, diğer aylarda ise 2 ˚C’ den fazla değiştiremez. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28 ˚C’nin üzerinde olduğu durumlarda, alıcı ortam sıcaklığını 3 ˚C’den fazla değiştirmeyecek şekilde deşarja izin verilebilir.



Tablo 9.7: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	35

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	5

	SERBEST KLOR
	(mg/L)
	0.3

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	4


Tablo 9.8: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan Buhar Kazanları Soğutma Suları) *
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
	(ml/L)
	0.3

	HİDRAZİN (N2H4)
	(mg/L)
	5

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	8**

	VANADYUM (V)
	(mg/L)
	3***

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	7****


* Soğutma suyu alınan kaynağın yukarıdaki limitleri sağlamaması durumunda, soğutma suyunun deşarjı ile temin ettikleri su kaynağının kirletici yükünün artırılmaması esastır.
** Sadece kazanların blöf sularında yapılacaktır.
*** Fuel-oil ile çalışan buhar kazanlarının atık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.
**** Kömür ile çalışan buhar kazanlarının atık gazları ve hava ön ısıtmalı tesislerin atık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.

TABLO 10: TEKSTİL SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 10.1: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)
	 
PARAMETRE
	 
BİRİM
	KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	250

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	5

	SERBEST KLOR
	(mg/L)
	0.3

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	0.1

	SÜLFİT
	(mg/L)
	1

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	10

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	4

	pH
	 -
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280


 







Tablo 10.2: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
	 
PARAMETRE
	 
BİRİM
	KOMPOZİT NUMUNE 
 2 SAATLİK

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	300

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	140

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	5

	SERBEST KLOR
	(mg/L)
	0.3

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	0.1

	SÜLFİT
	(mg/L)
	1

	FENOL
	(mg/L)
	1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	4

	pH
	 -
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280


 

Tablo 10.3: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)
	 
PARAMETRE
	 
BİRİM
	KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	225

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	160

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	5

	SERBEST KLOR
	(mg/L)
	0.3

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	0.1

	SÜLFİT
	(mg/L)
	1

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	10

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	4

	pH
	-
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280


 
Tablo 10.4: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	 BİRİM
	KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	300

	 ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	400

	 AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	5

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	0.1

	SÜLFİT
	(mg/L)
	1

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	200

	SEBEST KLOR
	(mg/L)
	0.3

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	4

	pH
	 -
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280


 


Tablo 10.5: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
	 
PARAMETRE
	 
BİRİM
	KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	250

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	5

	SERBEST KLOR
	(mg/L)
	0.3

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	10

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	0.1

	SÜLFİT
	(mg/L)
	1

	FENOL
	(mg/L)
	1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	- 
	4

	pH
	- 
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280




Tablo 10.6: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)  
	 
PARAMETRE
	 
BİRİM
	KOMPOZİT NUMUNE
2 SAATLİK

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	200

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	160

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	5

	SERBEST KLOR
	(mg/L)
	0.3

	TOPLAM  KROM
	(mg/L)
	2

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	0.1

	SÜLFİT
	(mg/L)
	1

	FENOL
	(mg/L)
	1

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	10

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	4

	pH
	-
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280


 
 Tablo 10.7: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)
	 
PARAMETRE
	 
BİRİM
	KOMPOZİT NUMUNE
 2 SAATLİK

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	300

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	0.1

	FENOL
	(mg/L)
	1

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	12

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	3

	pH
	-
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280


 




TABLO 11: PETROL SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 11.1: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	120

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	40

	FENOL
	(mg/L)
	2

	SÜLFÜR (S ‾2)
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr +6 )
	(mg/L)
	0.2

	TOPLAM SİYANÜR (CN ‾ )
	(mg/L)
	2

	HİDROKARBONLAR
	(mg/L)
	15

	pH
	-
	6-9



Tablo 11.2: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	200

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	60

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	40

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	2

	TOPLAM SİYANÜR (CN ‾ )
	(mg/L)
	0.5

	FENOL
	 (mg/L)
	2

	HİDROKARBONLAR 
	(mg/L)
	6

	 pH
	-
	6-9











Tablo 11.3: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
	 
PARAMETRE
	 
BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT
 NUMUNE 


	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	250

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	HİDROKARBONLAR
	(mg/L)
	15

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	20

	SODYUM (Na)
	(mg/L)
	250

	SERBEST KLOR (Cl)
	(mg/L)
	0.3

	SÜLFAT (SO4‾2)
	(mg/L)
	2000

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	10

	FENOLLER
	(mg/L)
	2

	TOPLAM SİYANÜR (CN-)
	(mg/L)
	1

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	2

	CIVA (Hg)
	(mg/L)
	0.05

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.15

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	1

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	1

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	6

	pH
	-
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280




TABLO 12: DERİ, DERİ MAMULLERİ VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI 
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	250

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	TOPLAM KJELDAHL AZOTU (TKN)
	(mg/L)
	60*-120**

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	30

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	3

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	SÜLFÜR (S‾2)
	(mg/L)
	2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 
	-
	4

	RENK
	(Pt-Co) 
	280

	pH
	-
	6-9


* Küçükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler ile atıksularının miktarca %20-65’i deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için uygulanır.
** Büyükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler için uygulanır.




TABLO 13: SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 13.1: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saman, Yıllık Bitki ve Odundan Ağartılmamış Selüloz Üretimi ile Ağartılmamış Selüloz İle Üretilen Kağıt ve Kağıt Mamulleri )*
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	500

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	6-9


* 1 ton kuru ürün başına tüketilen günlük ortalama debi miktarı 150 m3’ü aşamaz.
Tablo 13.2: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saman, Yıllık Bitki ve Odundan Ağartılmış Selüloz Üretimi ile Ağartılmış Selüloz İle Üretilen Kağıt ve Kağıt Mamulleri)*
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	500

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	6-9


*1 ton kuru ürün başına tüketilen günlük ortalama debi miktarı 150 m3’ü aşamaz.
Tablo 13.3: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Hurda Kağıttan Ağartılmamış ve Ağartılmış Selüloz Üretimi ile Bu Selülozlar ile Üretilen ve Harmanında Hazır Selüloz ve/veya Odun Hamuru İhtiva Edebilen Kağıt ve Kağıt Mamulleri)* 

	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	350

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150 

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	8 

	RENK
	(Pt-Co) 
	280

	pH
	-
	6-9


* 1 ton kuru ürün başına tüketilen günlük ortalama debi miktarı 150 m3’ü aşamaz.
Tablo 13.4: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Tutkallanmış, Tutkallanmamış En Fazla %5 Odun Hamuru İçeren Odun Hamursuz Kağıt Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	175

	RENK
	(Pt-Co) 
	280

	pH
	-
	6-9


TABLO 14: KİMYA SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 14.1: Kimya Sanayii (Klor-Alkali Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	70

	CIVA (Hg)
	(mg/L)
	0.05

	AKTİF KLOR
	(mg/L)
	5

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	5

	pH
	-
	6-9



	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	BOR (B)
	(mg/L)
	500*

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	8

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.2: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayi)
* Atıksuyun sulama suyu olarak kullanılması durumunda Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde yer alan “Sulama Sularının Sınıflandırılmasında Esas Alınan Sulama Suyu Kalite Parametreleri” ve “Bitkilerin Bor Mineraline Karşı Dayanıklılıklarına göre Sulama Sularının Sınıflandırılması Kriterleri”ndeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır.

 Tablo 14.3: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)

	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	SÜLFÜR (S-2)
	(mg/L)
	2

	YAĞ VE GRES 
	(mg/L)
	20

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 
	-
	4

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.4: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri) 
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	60

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	3

	RENK
	(Pt-Co) 
	280

	pH
	-
	6-9






Tablo 14.5: Kimya Sanayii (Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	KROM (Cr +6)
	(mg/L)
	0.5

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.2

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	4

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	KURŞUN ( Pb)
	(mg/L)
	2

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	30

	TOPLAM SİYANÜR (CN-)
	(mg/L)
	2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	6

	RENK
	(Pt-Co) 
	280

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.6: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	135

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	6

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.7: Kimya Sanayii (Gübre Üretimi ve Benzerleri)
Tablo 14.7.a: Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	180

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	TOPLAM KADMİYUM
	(mg/L)
	0.5

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	50

	NİTRAT AZOTU (NO3-N)
	(mg/L)
	50

	FLORÜR (F-)
	(mg/L)
	15

	FOSFAT FOSFORU (PO4-P)
	(mg/L)
	35

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.7.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	135

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	50

	NİTRAT AZOTU (NO3-N)
	(mg/L)
	50

	pH
	 -
	6-9





Tablo 14.7.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	180

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	TOPLAM KADMİYUM
	(mg/L)
	0.5

	FLORÜR (F-)
	(mg/L)
	15

	FOSFAT FOSFORU (PO4-P)
	(mg/L)
	35

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.8: Kimya Sanayii (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	175

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	65

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	25

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	2.5

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	6

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.9: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	135

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	10

	pH
	 -
	6-9


Tablo 14.10: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	YÜZEY AKTİF MADDE (MBAS)
	(mg/L)
	10

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	2

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.11: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	65

	pH
	-
	6-9




Tablo 14.12: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	250

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	HİDROKARBONLAR 
	(mg/L)
	15

	YAĞVE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	20

	SÜLFÜR(S-2)
	(mg/L)
	2

	CIVA (Hg)
	(mg/L)
	0.05

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.15

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	1

	KURŞUN(Pb)
	(mg/L)
	1

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	1

	TOPLAM SİYANÜR (CN-)
	(mg/L)
	1

	FENOLLER
	(mg/L)
	2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 
	-
	6

	pH
	-
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280


Tablo 14.13: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	1500

	KLORÜR*
	(mg/L)
	15000

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)*
	 -
	32

	pH
	 -
	6-9


* Deniz veya geçiş sularına deşarj durumunda bu parametreler için kısıt aranmaz
Tablo 14.14: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
	(ml/L)
	0.3

	SERBEST KLOR*
	(mg/L)
	0.5

	SERBEST SİYANÜR
	(mg/L)
	0.5

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	2

	pH
	 -
	6-9


*Hipoklorit ile Siyanür giderimi yapıldığında sudaki kalan serbest klor miktarını ifade eder.
Tablo 14.15: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
	(ml/L)
	0.5

	SÜLFÜR (S-2)
	(mg/L)
	1

	BARYUM (Ba)
	(mg/L)
	5

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	- 
	 3

	pH
	-
	6-9


Tablo 14.16: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	SERBEST KLOR
	(mg/L)
	4

	KLORÜR*
	(mg/L)
	3100

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 
	16


* Deniz ortamına deşarjlarda bu parametreye bakılmaz.
Tablo 14.17: Kimya Sanayii (Alkaloid Üretim Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	1500

	TOPLAM KJELDAHL AZOTU (TKN)
	(mg/L)
	15

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	pH
	 -
	6-9


Tablo 14.18: Kimya Sanayii (Sabun Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	30

	pH
	-
	6-9



TABLO 15: METAL SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 15.1: Metal Sanayii (Demir-Çelik Üretimi) 
Tablo 15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
	(ml/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	0.5

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	20

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	4

	pH
	 -
	6-9







Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	DÖKÜM TESİSLERİ

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
	(ml/L)
	0.8

	BORU ÜRETİMİ

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	TENEKE ÜRETİMİ

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	KURŞUNLAMA VE PATENTLEME ÜNİTELERİ

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	2



Tablo 15.1.c: Entegre Demir-Çelik Tesisleri 
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	0.5

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	20

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	4

	pH
	 -
	6-9


Tablo 15.2: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	120

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	100

	NİTRİT AZOTU (NO2-N)
	(mg/L)
	10

	AKTİF KLOR
	(mg/L)
	0.5

	SÜLFÜR (S-2)
	(mg/L)
	2

	TOPLAM KROM*
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	KURŞUN (Pb)*
	(mg/L)
	2

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)*
	(mg/L)
	0.5

	CIVA (Hg)*
	(mg/L)
	 0.05

	KADMİYUM (Cd)*
	(mg/L)
	0.5

	ALÜMİNYUM (Al)*
	(mg/L)
	3

	DEMİR (Fe)*
	(mg/L)
	3

	FLORÜR (Fˉ)*
	(mg/L)
	50

	BAKIR (Cu)*
	(mg/L)
	3

	NİKEL (Ni)*
	(mg/L)
	3

	ÇİNKO (Zn)*
	(mg/L)
	5

	GÜMÜŞ (Ag)*
	(mg/L)
	0.1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	6-9


(*) Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi takdirde bunlar dışındaki parametreler analizlenerek, tabloda  verilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir. 
Tablo 15.3: Metal Sanayii (Galvanizleme)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	400

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	100

	AKTİF KLOR
	(mg/L)
	0.5

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	1

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	0.2

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.5

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	50

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	2

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	3

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	5

	GÜMÜŞ (Ag)
	(mg/L)
	0.1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	8

	pH
	-
	6-9


Tablo 15.4: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	NİTRİT AZOTU (NO2-N)
	(mg/L)
	10

	AKTİF KLOR
	(mg/L)
	0.5

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	20

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	2

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	2

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	5

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	5

	pH
	-
	6-9







Tablo 15.5: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama) 
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	NİTRİT AZOTU (NO2-N)
	(mg/L)
	5

	AKTİF KLOR
	(mg/L)
	0.5

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	1

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	50

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	3

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	2

	pH
	-
	6-9


Tablo 15.6: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	NİTRİT AZOTU (NO2-N)
	(mg/L)
	10

	AKTİF KLOR
	(mg/L)
	0.5

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	1

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	8

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	 pH
	-
	6-9


Tablo 15.7: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	180

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	400

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.1

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	50

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	5

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	6-9





Tablo 15.8: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	700

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	NİTRİT AZOTU (NO2-N)
	(mg/L)
	5

	AKTİF KLOR
	(mg/L)
	0.5

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	40

	pH
	 -
	6-9


Tablo 15.9: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	1000

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	100

	SÜLFÜR (S-2)
	(mg/L)
	2

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	1

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	1

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	0.2

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	50

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	2

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	3

	GÜMÜŞ (Ag)
	(mg/L)
	0.1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	6-9


Tablo 15.10: Metal Sanayii (Akü İmalatı, Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı ve Benzeri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	200

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	150

	SÜLFÜR (S-2)
	(mg/L)
	2

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	2

	CIVA (Hg)
	(mg/L)
	 0.05

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.2

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	2

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	3

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	5

	GÜMÜŞ (Ag)
	(mg/L)
	0.1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	8

	pH
	-
	6-9


Tablo 15.11: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L) 
	20

	NİTRİT AZOTU (NO2-N)
	(mg/L)
	5

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	1

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.2

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	2

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	50

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	2

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	2

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	4

	pH
	- 
	6-9



Tablo 15.12: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	600

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	300

	NİTRİT AZOTU (NO2-N)
	(mg/L)
	10

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	1

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	1

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	0.2

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.1

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	30

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	1

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	1

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	3

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	 -
	30

	pH
	 -
	 6-9







Tablo 15.13: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	800

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	2

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	3

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	8

	pH
	-
	6-9


Tablo 15.14: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	500

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	1

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	1

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.5

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	2

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	1

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	3

	RENK
	(Pt-Co) 
	280

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	 -
	 6-9


Tablo 15.15: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	KADMİYUM (Cd)*
	(mg/L)
	0.5

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	CIVA (Hg)*
	(mg/L)
	0.05

	ÇİNKO (Zn)*
	(mg/L)
	5

	KURŞUN (Pb)*
	(mg/L)
	2

	BAKIR (Cu)*
	(mg/L)
	2

	DEMİR (Fe)*
	(mg/L)
	10

	TOPLAM KROM*
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)*
	(mg/L)
	0.5

	ARSENİK*
	(mg/L)
	0.1

	NİKEL (Ni)*
	(mg/L)
	3

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)*
	(mg/L)
	0.1

	pH
	-
	6-9


(*) Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi takdirde, bunlar dışındaki parametreler analizlenerek tabloda verilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.
Tablo 15.16: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	180

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	125

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	AKTİF KLOR
	(mg/L)
	0.5

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	50

	pH
	-
	6-9


Tablo 15.17: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	KADMİYUM (Cd)*
	(mg/L)
	1

	CIVA (Hg)*
	(mg/L)
	0.05

	ÇİNKO (Zn)*
	(mg/L)
	5

	KURŞUN (Pb)*
	(mg/L)
	2

	BAKIR (Cu)*
	(mg/L)
	2

	DEMİR (Fe)*
	(mg/L)
	10

	TOPLAM KROM*
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)*
	(mg/L)
	0.5

	ARSENİK (As)*
	(mg/L)
	0.1

	ALUMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	NİKEL (Ni)*
	(mg/L)
	3

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)*
	(mg/L)
	0.1

	pH
	 
	6-9


(*) Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi takdirde, bunlar dışındaki parametreler analizlenerek tabloda verilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.
TABLO 16: AĞAÇ MAMULLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI (SUNTA, DURALİT, KERESTE, DOĞRAMA,  KUTU, AMBALAJ, MEKİK VE BENZERİ)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	90

	ÇÖKEBİLİR KATI MADDE
	(ml/L)
	0.5

	pH
	 -
	6-9






TABLO 17: SERİ MAKİNE İMALATI, ELEKTRİK MAKİNELERİ VE TECHİZATI, YEDEK PARÇA SANAYİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	150

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	2

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	0.5

	pH
	 -
	6-9


TABLO 18: TAŞIT FABRİKALARI VE TAMİRHANELERİ ATIKSULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 18.1: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	 KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI)
	(mg/L)
	150

	 YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	 AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	100

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	1

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	6-9













Tablo 18.2: Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri Taşıt Üreten Fabrikalar)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	300

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	80

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	AMONYUM AZOTU (NH4-N)
	(mg/L)
	100

	NİTRİT AZOTU (NO2-N)
	(mg/L)
	5

	SERBEST SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	0.05

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	0.5

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.05

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	1

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.05

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	3

	ALÜMİNYUM (Al)
	(mg/L)
	3

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	0.3

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	0.3

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	2

	CIVA (Hg)
	(mg/L)
	 0.005

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	5

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	8

	pH 
	-
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280


Tablo 18.3: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri *
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	250

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	1

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	 
	6-9


* Deniz ortamında alıcı ortam standartlarına genelde uyulacağı gibi, yakın çevrede kıyı koruma bölgelerinde rekreasyonel kullanım söz konusu olduğu takdirde, bu bölgelerde rekreasyon standartlarının ihlaline yol açılmayacaktır.






TABLO 19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI (KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SEKTÖR BELİRLEMESİ YAPILAMAYAN DİĞER SANAYİLER)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	250

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	2

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	2

	 TOPLAM SİYANÜR (CN-)
	 (mg/L)
	1

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.1

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	10

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	15

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	3

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	5

	CIVA (Hg)
	(mg/L)
	0.05

	SÜLFAT (SO4‾2)**
	 (mg/L)
	1500

	TOPLAM KJELDAHL AZOTU (TKN)*
	(mg/L)
	20

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	 pH
	-
	6-9


* Atıksuların miktarca %20’si ve üzeri deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için Tablo 12’deki TKN limitleri uygulanır.
** Deniz ortamına deşarjlarda bu parametreye bakılmaz.

TABLO 20: ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIKSULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 20.1: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	5

	SICAKLIK
	(˚C)
	35

	pH
	- 
	6-9







Tablo 20.2: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Hava Kirliliği Kontrolü Amacıyla Kullanılan Sulu Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	200

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	SÜLFAT (SO4‾2)*
	(mg/L)
	2500

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	SICAKLIK
	(˚C)
	35

	pH
	-
	6-9


*Deniz ortamına deşarjda sülfat parametresi dikkate alınmayacaktır.
Tablo 20.3: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atıksuları)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	20

	pH
	 -
	6-9



Tablo 20.4: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi) 
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	120

	pH
	-
	6-9


Tablo 20.5: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Suları ve Benzerleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	70

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	150

	pH
	-
	6-9








Tablo 20.6: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri)
	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	500

	TOPLAM KJELDAHL AZOTU (TKN)
	(mg/L)
	20

	 ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	2

	TOPLAM KROM
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.5

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	2

	TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)
	(mg/L)
	1

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.1

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	10

	FLORÜR (Fˉ)
	(mg/L)
	15

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	3

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	5

	RENK
	(Pt-Co)
	280

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	6-9


[bookmark: _GoBack]Tablo 20.7: (Değişik başlık:RG-23/10/2025-33056)  Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri*
	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KLORÜR (Clˉ)
	(mg/L)
	2000

	SÜLFAT (SO4‾2)
	(mg/L)
	3000

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	10

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	6-9








_________________________
* (Ek dipnot:RG-23/10/2025-33056) Deniz ortamına deşarjlarda klorür ve sülfat kısıtlaması aranmaz.


Tablo 20.8: Biyodizel Tesisleri

	 PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	300

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	SÜLFİT
	(mg/L)
	1

	KLORÜR
	(mg/L)
	400

	DEMİR (Fe)
	(mg/L)
	10

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	2

	SICAKLIK
	(˚C) 
	35

	pH
	-
	6-9

	RENK
	(Pt-Co)
	280







Tablo 20.9:  Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçmesuyu Dolum ve Damacana Yıkama Tesisleri)

	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	50

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	15

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	15

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	2

	pH
	-
	6-9



Tablo 20.10:  Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Çamaşırhane ve Halı Yıkama Tesisleri) 

	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	150

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	20

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	50

	YÜZEY AKTİF MADDE (MBAS)
	(mg/L)
	10

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	2

	SÜLFAT (SO4‾2)
	(mg/L)
	1500

	SÜLFİT
	(mg/L)
	1

	SÜLFÜR (S-2)
	(mg/L)
	1

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	
	4

	pH
	-
	6-9




Tablo 20.11: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Petrol Türevli Atıksular-Atık Kabul Tesisleri)*

	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI)
	(mg/L)
	250

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	100

	YAĞ VE GRES
	(mg/L)
	15

	TOPLAM FOSFOR (P)
	(mg/L)
	2

	KROM (Cr+6)
	(mg/L)
	0.2

	KURŞUN (Pb)
	(mg/L)
	0.5

	KADMİYUM (Cd)
	(mg/L)
	0.05

	BAKIR (Cu)
	(mg/L)
	1

	ÇİNKO (Zn)
	(mg/L)
	2

	CIVA (Hg)
	(mg/L)
	0.05

	NİKEL (Ni)
	(mg/L)
	1

	TOPLAM PETROL HİDROKARBONLARI (TPH)
	(mg/L)
	5

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	10

	pH
	-
	7-8.5


* Deniz ortamında genel kalite kriterlerine uyulacağı gibi, yakın çevrede kıyı koruma bölgelerinde rekreasyonel kullanım söz konusu olduğu takdirde, bu bölgelerde rekreasyon standartlarının ihlaline yol açılmayacaktır.


TABLO 21:EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
Tablo 21.1: Evsel Nitelikli Atıksular* (Eşdeğer Nüfusu < 2000) 
	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOI5)
	(mg/L)
	50

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI)
	(mg/L)
	160

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	60

	pH
	-
	6-9


 * Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri ya da parametreler için en az %60 arıtma veriminin sağlanması yeterlidir.


Tablo 21.2: Evsel Nitelikli Atıksular* (Doğal Arıtma, Stabilizasyon Havuzları vb. sistemleriyle Biyolojik Arıtma Yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin)

	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) 
	(mg/L)
	75

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	180

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	200

	pH
	-
	6-9


* Tabloda verilen deşarj limitleri ya da parametreler için en az %60 arıtma veriminin sağlanması yeterlidir.


























TABLO 22: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI

	Parametre
	Kanalizasyon Sistemleri Biyolojik Veya Eşdeğeri Arıtma İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde 
(2 Saatlik Kompozit Numune)
	Kanalizasyon Sistemleri Derin Deniz Deşarjı İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde 
(2 Saatlik Kompozit Numune)

	Sıcaklık (˚C)
	40
	40

	pH
	6 -10
	6-10

	Askıda katı madde (AKM) (mg/L)
	500
	350

	Yağ ve gres (mg/L)
	150
	50

	Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L)
	50
	                    10

	Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) (mg/L)
	1000
	600

	Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) (mg/L)
	-
	400

	Toplam azot (N)* (mg/L) 
	100*
	                    40

	Toplam fosfor (P)* (mg/L)
	10*
	10

	Fenol (mg/L)
	20
	10

	Sülfat (SO4‾2) (mg/L)
	1700
	1700

	Arsenik (As) (mg/L)
	3
	10

	Toplam kurşun (Pb) (mg/L)
	3
	3

	Toplam cıva (Hg) (mg/L) 
	0.2
	0.2

	Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) 
	2
	2

	Toplam siyanür (CN-) (mg/L)
	10
	10

	Toplam krom (Cr) (mg/L)
	5
	5

	Serbest klor (mg/L)
	5
	5

	Toplam sülfür (S) (mg/L)
	2
	2

	Toplam bakır (Cu) (mg/L)
	2
	2

	Toplam nikel (Ni) (mg/L)
	5
	5

	Toplam çinko (Zn) (mg/L)
	10
	10

	Toplam kalay (Sn) (mg/L)
	5
	5

	Toplam gümüş (Ag) (mg/L) 
	5
	5

	Klorür (Clˉ) (mg/L) 
	10000
	-

	Yüzey aktif maddeler (MBAS) (mg/L)
	Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı yasaktır.


Bünyesinde %2’den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000 mg/L den fazla olan kuvvetli organik atıksular için KOİ yerine BOİ5 değeri esas alınır.
*Bu parametrelere sadece ilgili belediyenin atıksu arıtma tesisinin, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği EK IV Tablo 2’ye tabi olması durumunda bakılır.













TABLO 23: YERALTI SUYU KİRLİLİK İZLEMELERİ

Tablo 23.1: I. Sınıf Düzenli Depolama Tesisleri *,**

	PARAMETRE


	ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L)

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)

	pH

	İLETKENLİK (µs/cm)

	SÜLFAT (SO4-2) (mg/L)

	SÜLFÜR (S-2) (mg/L)

	ARSENİK (mg/L)

	KADMİYUM (mg/L)

	KURŞUN (mg/L)

	CIVA (mg/L)

	BAKIR (mg/L)

	NİKEL (mg/L)

	ÇİNKO (mg/L)

	TOPLAM KROM (mg/L)

	DEMİR (mg/L)

	Faaliyet özelliğine göre bu parametrelere ilave yapılabilir. 
1-Faaliyete kullanılan kimyasallar veya depolanan atığın özellikleri dikkate alınarak belirlenecek parametreler. (siyanür, uçucu organikler bileşikler, poliaromatik hidrokarbonlar (PAH'lar), PCB’ler vb.)
2 -Çıkarılan maden cevheri ve yan kayaçların element analizi yapılarak belirlenen ve suda izlenmesi gereken parametreler. (alüminyum, antimon, bor, vb.)


*İzleme sıklığı bir su yılında 4 defadır.
** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bölgenin hassasiyetine göre izleme sıklıkları artırılabilir.


Tablo 23.2: II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisleri *, **

	PARAMETRE


	ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)

	pH

	İLETKENLİK (µs/cm)

	TOPLAM ORGANİK KARBON (mg/L)

	AMONYUM AZOTU (mg/L)

	NİTRİT AZOTU (mg/L)

	NİTRAT AZOTU (mg/L)

	TOPLAM KJELDAHL AZOTU (mg/L)

	YAĞ VE GRES (mg/L)

	TOPLAM FOSFOR (mg/L)
Faaliyet özelliğine göre bu parametrelere ilave yapılabilir. (depolanan atığın özellikleri dikkate alınarak belirlenecek parametreler.)



*İzleme sıklığı bir su yılında 2 defadır.
** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bölgenin hassasiyetine göre izleme sıklıkları artırılabilir.


Tablo 23.3: III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisleri *, **

	PARAMETRE


	  KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)

	  YAĞ VE GRES (mg/L)

	  TOPLAM KROM (mg/L)

	  ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 


*İzleme sıklığı bir su yılında 1 defadır.
** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bölgenin hassasiyetine göre izleme sıklıkları artırılabilir.

TABLO 24: SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKSULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI
	PARAMETRE
	BİRİM
	2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE

	BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOI5)
	(mg/L)
	50

	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
	(mg/L)
	160

	ASKIDA KATI MADDE (AKM)
	(mg/L)
	70

	pH
	-
	6-9

	BALIK BİYODENEYİ (ZSF)
	-
	4

	BTEX
	mg/L
	0.6

	AOX
	mg/L
	5 
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TABLO 1: 


(Değişik


:RG


-


23/10/2025


-


33056)


 


DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN 


VERİLEBİLECEK EVSEL/KENTSEL ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ


 


 


Parametre


 


Sınır


 


Açıklama


 


pH


 


6


-


9


 


-


 


Sıcaklık


 


35 


°


C


 


-


 


Askıda Katı Madde (mg/L)


 


 


150


 


-


 


Yağ ve Gres (mg/L)


 


15


 


-


 


Kimyasal Oksijen İhtiyacı, 


KOI (mg/L)


 


300


 


-


 


Toplam Azot (mg/l)


 


40


 


-


 


Toplam Fosfor (mg/L)


 


10


 


-


 


Yüzey Aktif Maddeler 


(mg/L) MBAS


 


10


 


 


Yüzer Maddeler


 


-


 


Difüzör çıkışı üzerinde, toplam genişliği o 


noktadaki deniz suyu derinliğine eşit olan bir 


şerit dışında gözle izlenebilecek katı ve yüzer 


maddeler bulunmayacaktır.


 


Mikrobiyolojik 


Parametreler 


 


-


 


Yüzme suyu alanlarında kıyı koruma bölgesi 


sınırında mikrobiyolojik parametreler 


açısından 25/9/2019 tarihli ve 30899 sayılı 


Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Suyu 


Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik 


limitlerine uyulacaktır.


 


                                                                                                                          


 


 


TABLO 2: DERİN DENİZ 


DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ENDÜSTRİYEL 


ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ


 


 


PARAMETRE


 


LİMİT


 


Sıcaklık


 


Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek 


suların sıcaklığı 35 


°


C yi aşamaz. Atıksu deşarjları, difüzörlerin


 


bulunduğu deşarj 


noktası referans kabul edilerek deniz yüzeyinde 75 metre yarıçaplı


 


alan sınırında 


(ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) deniz suyunun sıcaklığını, 


Haziran


-


Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 


°


C


’


den, diğer aylarda ise 2 


°


C


’ 


den fazla değiştiremez. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28 


°


C’nin üzerinde olduğu 


durumlarda, alıcı ortam sıcaklığını 3 


°


C’den fazla değiştirmeyecek şekilde deşarja 


izin verilebilir.


 


Tuzluluk 


 


Konsantre tuzlu suların DDD uygulamasında tuzluluk artış değ


eri; difüzörlerin 


bulunduğu deşarj noktası referans kabul edilerek deniz yüzeyinde 75 metre 


yarıçaplı alan sınırında (ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) hassas 


deniz alanlarında binde 2 (2 ppt), diğer deniz alanlarında ise binde 3 (3 ppt)’ü


 


aşmaz. 


 




(Değişik:RG - 17/12/2022 - 32046)   EK     SU   KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ   TABLOLARI       TABLO 1:  (Değişik :RG - 23/10/2025 - 33056)   DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN  VERİLEBİLECEK EVSEL/KENTSEL ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ    

Parametre  Sınır  Açıklama  

pH  6 - 9  -  

Sıcaklık  35  ° C  -  

Askıda Katı Madde (mg/L)    150  -  

Yağ ve Gres (mg/L)  15  -  

Kimyasal Oksijen İhtiyacı,  KOI (mg/L)  300  -  

Toplam Azot (mg/l)  40  -  

Toplam Fosfor (mg/L)  10  -  

Yüzey Aktif Maddeler  (mg/L) MBAS  10   

Yüzer Maddeler  -  Difüzör çıkışı üzerinde, toplam genişliği o  noktadaki deniz suyu derinliğine eşit olan bir  şerit dışında gözle izlenebilecek katı ve yüzer  maddeler bulunmayacaktır.  

Mikrobiyolojik  Parametreler   -  Yüzme suyu alanlarında kıyı koruma bölgesi  sınırında mikrobiyolojik parametreler  açısından 25/9/2019 tarihli ve 30899 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Suyu  Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik  limitlerine uyulacaktır.  

                                                                                                                               TABLO 2: DERİN DENİZ  DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ENDÜSTRİYEL  ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ    

PARAMETRE  LİMİT  

Sıcaklık  Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek  suların sıcaklığı 35  ° C yi aşamaz. Atıksu deşarjları, difüzörlerin   bulunduğu deşarj  noktası referans kabul edilerek deniz yüzeyinde 75 metre yarıçaplı   alan sınırında  (ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) deniz suyunun sıcaklığını,  Haziran - Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1  ° C ’ den, diğer aylarda ise 2  ° C ’  den fazla değiştiremez. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28  ° C’nin üzerinde olduğu  durumlarda, alıcı ortam sıcaklığını 3  ° C’den fazla değiştirmeyecek şekilde deşarja  izin verilebilir.  

Tuzluluk   Konsantre tuzlu suların DDD uygulamasında tuzluluk artış değ eri; difüzörlerin  bulunduğu deşarj noktası referans kabul edilerek deniz yüzeyinde 75 metre  yarıçaplı alan sınırında (ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) hassas  deniz alanlarında binde 2 (2 ppt), diğer deniz alanlarında ise binde 3 (3 ppt)’ü   aşmaz.   

