EK I

TAM BOYU 15 METREDEN KÜÇÜK OLAN BALIK AVLAMA GEMİLERİNİN TONİLATOLARININ ÖLÇÜLMESİ ESASLARI

Tam boyları 15 metreden küçük balık avlama gemilerinin tonilatolarının ölçülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır. 

1. Tanımlar
a) Kaimeler arası boy : Düz bir hat üzerinde geminin baş ve kıç kaimeler arasında ölçülen mesafedir. Kaimeler arası boy iki ondalıklı olacak şekilde metre cinsinden ölçülür.

b) Genişlik: Bir geminin Sözleşme Ek 1 ‘de tanımlanan maksimum genişliktir. Genişlik boy iki ondalıklı olacak şekilde metre cinsinden ölçülür.
c) Tonaj: Bir balık avlama gemisinin tonajı Sözleşme Ek 1’de belirtildiği gibi (GT) grostondur. 

    2. Gros Tonilato hesabı


a) Tam boyu 15 metreden az olan yeni balık avlama gemilerinin toplam Gros Tonajı aşağıdaki gibi hesaplanır;

    GT  =  K1 x V 

    K1 = 0.2 + 0.02 log10V

    V= a1 (Loa x B1 x T1) 

    Loa= Tam Boy 

    B1  = Genişlik 

    T1 = Sözleşmeye göre metre olarak kalıp derinliği

    a1 = Loa’nın a fonksiyonudur. 

    a1 = 0,5194 + (0,0145 x Loa), a1<0,60’tan küçük alınamaz. Eğer a1 < 0,60 ise a1 = 0,60’tır.

b) Tam boyu 15 metreden az olan mevcut balık avlama gemilerinin toplam tonajı aşağıdaki gibi hesaplanır;

    GT  =  K1 x V 

    K1 = 0.2 + 0.02 log10V

    V= a2 (Loa x B1 x T1) 

    Loa= Tam Boy 

    B1  = Genişlik 

    T1 = Sözleşmeye göre metre olarak kalıp derinliği 

    a2 = Loa’nın a fonksiyonudur. 

    a2 = 0,4974 + (0,0255 x Loa), a2<0,60’tan küçük alınamaz. Eğer a2 < 0,60 ise a2 = 0,60’tır.
3. Net Tonilato hesabı
Tam Boyu 15 metreden az olan balıkçı gemilerinin net tonajı aşağıdaki gibi hesaplanır;

NRT (Net Tonaj) = 0,3 x GT

EK II
A. BALIK AVLAMA GEMİLERİ HARİÇ TAM BOYU 15 METREDEN KÜÇÜK GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARININ ÖLÇÜLMESİ ESASLARI

(ÜÇ BOYUT ÖLÇME KURALI)

Ek-II-A’da gemiler için yer alan kurallar kapsamın dahilindeki su araçları içinde uygulanır. 

(Değişik ibare:RG-3/7/2021-31530) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğine giren ve sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından sicile kayıt ettirileceğine dair yazılı başvuruda bulunan özel tekneler bu hükümlere göre ölçülürler.

1.Ana Ölçüler

 Bu kapsamdaki gemiler ölçülürken öncelikle ( Örnek Ek VIII, Şekil 12 ( a, b, c) ve Şekil 13 de ( a, b, c, d, e, f, g ) belirtildiği gibi) geminin tescil boyu ölçülür. Ölçme anında geminin meyilli olmaması gereklidir. Bu kural ile yapılacak ölçümler Yönetmelikte farklı şekilde belirtilmedikçe aşağıdaki gibidir.

· Tescil Boyu : Tam boyun baş tarafından kıçta dümen rodu (mili) merkezine kadar olan mesafedir. Kıçtan takma motorlu gemilerde tam boy tescil boyu olarak alınır.

· Tescil Eni : Ana güvertenin en geniş yerinde kaplamalar dışından enine ve deniz seviyesine paralel olarak ölçülen mesafedir.

· Tescil Derinliği : Tescil Boyunun ortasından ve gemi simetri düzleminde, omurganın üstünden (Teknede çift dip var ise çift dip üzerinden) tonilato güvertesinin üst kenarına kadar ve omurga hattına dik olarak ölçülen mesafedir.

· Tonilato Güvertesi : Deniz ve hava koşullarına karşı açıklıklara koruma sağlayan ve açıklıkları kapatabilen Ek VIII, Şekil 12 ( d, e, f ) ve Şekil 13 ( a, c, e, g )’de gösterildiği gibi tescil derinliğinin ölçüldüğü güvertedir.

· Vardevela : Teknenin güverte kenarına yapılan punteller ve dikmeler ile yapılmış parampetdir.

· Küpeşte : Teknenin güverte kenarına yapılan levha ile kaplanan vardevela tipinde yapılardır.

Tescil derinliğinin ölçüleceği kısımda güverte yoksa derinlik, baş veya kıçtaki güverte altının şiyere uygun uzantısından itibaren ölçülür. 

2. Hacim hesabı  

Teknenin tonilato güvertesi altı hacmi Tescil Boyu x Tescil Eni x Tescil Derinliği x 0,5 (m3) ile bulunur. Katamaran tipi teknelerde bu formüldeki çarpım katsayısı 0,35 olarak alınır.

Tonilato güvertesi üzerinde bulunan set, kasara, güverte yapıları ve diğer kapalı mahallerin hacmi, bunların boy, en ve derinlikleri birbirleri ile çarpılarak bulunur ve tonilato güvertesi altı hacmine eklenerek metreküp olarak geminin gros hacmi elde edilir. Bu mahallerin boyutları içten ölçülür. Boyu, derinlik ortası seviyesinde ve enin ortasından; eni, derinlik ortası seviyesinde ve boyun ortasından; derinliği ise en ve boyun ortasından ölçülerek tespit edilir. 

Üst yapılar deniz ve hava koşularından korumalı, sabit ve kapalı ise gros tonilatoya dahil edilmelidir.

Sadece liman seferinde çalışmak üzere inşa edilen yolcu gemilerinde, yolcuların deniz ve hava tesirlerinden korunması için, üst güvertede tesis edilmiş bulunan kapalı alanlar geminin tonilatosuna eklenmez.

Tonilato güvertesinin altında kalan açık havuz hacimleri gros tonilatodan çıkarılır. Güvertesi tam olmayan sandal tipi açık teknelerde dikkate alınmaz. 

Güverte üzerindeki kuzine, helâ, yıkanma yerleri ve kumanya gibi kapalı mahallerde münhasıran seyir maksadıyla kullanılan, içerisinde; ranza, kanepe, veya harita masası bulunmayan kapalı yerler gros tonilatoya dahil edilmez. 
Metreküp olarak bulunan gros hacim 2.83’e bölünerek geminin gros tonilatosu elde edilir.

3. Net Tonilatonun Hesabı 
Net tonilato hesaplanırken geminin işletilmesi bakımından gerekli olup, yolcu ve yüke tahsis edilmeyen, kaptan ve mürettebat kamaraları, makine mahalleri, seyir mahalli, tuvalet, banyo, portuç mahalleri gros tonilatodan indirilir. İndirilecek mahallin, gros tonilato hesabına dahil edilmiş olması gereklidir.

· Makine mahalli : Gros hacmin % 32’si makine indirimi olarak iner. Dıştan takma motorlu teknelerde bu indirim yapılmaz.

· Seyir mahalli : Seyir mahalli salon ile bütünleşik ise teknenin kontrol paneli konsolundan itibaren 60 santimetre hayali uzunluk eklenerek (EK VIII, Şekil 13 ( b ) de gösterildiği gibi)  konsolun bulunduğu mahallin hacmi hesaplanıp, gros tonilatodan indirilir. Seyir mahalli tamamen ayrılmışsa hacmi gros tonilatodan indirilir.

· Mutfak (kuzine) mahalli : Mutfak (kuzine) mahalli herhangi bir mahal ile bütünleşik ise mutfak (kuzine) konsolundan itibaren 60 santimetre hayali uzunluk eklenerek (EK VIII, Şekil 13 ( b ) de gösterildiği gibi) konsolun bulunduğu mahallin hacmi hesaplanıp, gros tonilatodan indirilir. Mutfak (kuzine) mahalli tamamen ayrılmışsa hacmi gros tonilatodan indirilir.

· Kaptan ve mürettebat kamaraları : Kaptan ve mürettebatın istirahatına  ve yatıp kalkmasına tahsis edilmiş mahallerin hacimleri gros tonilatodan indirilir.

· Portuç Mahalli : Portuç mahalli için gros tonilatonun yüzde 5’i gros tonilatodan indirilir.

4. Metreküp olarak bulunan gros hacim değerinden bu değerler düşüldükten sonra çıkan hacim 2.83 ‘e bölünerek geminin net tonilatosu elde edilir.

B. ULUSAL STANDARDA GÖRE ÖLÇÜLDÜĞÜNDE BOYU (LH) 24 METREDEN (DAHİL) KÜÇÜK ÖZEL TEKNELERİN TONİLATOLARININ ÖLÇÜLMESİ ESASLARI:

1. Bu kapsamdaki özel tekneler ölçülürken öncelikle ulusal standarda göre özel teknenin (LH) boyu ölçülür. Ölçme anında özel teknenin meyilli olmaması gereklidir. Bu kural ile yapılacak ölçümler aşağıdaki gibidir.

· LH = Teknenin gövde boyu

· BH = Teknenin gövde genişliği
· Dençok = Teknenin azami derinliği
· Vardevela : Teknenin güverte kenarına yapılan punteller ve dikmeler ile yapılmış parampetdir.

· Küpeşte : Teknenin güverte kenarına yapılan, levha ile kaplanan vardevela tipinde yapılardır.

2. Hacim hesabı 
Teknenin tonilato güvertesi altı hacmi LH x BH x Dençok x 0,5 (m3) ile bulunur.

Tonilato güvertesi üzerinde bulunan set, kasara, güverte yapıları ve diğer kapalı mahallerin hacmi, bunların boy, en ve derinlikleri birbirleri ile çarpılarak bulunur ve tonilato güvertesi atı hacmine eklenerek metreküp olarak geminin gros hacmi elde edilir. Bu mahallerin boyutları içten ölçülür. Boyu, derinlik ortası seviyesinde ve enin ortasından; eni, derinlik ortası seviyesinde ve boyun ortasından; derinliği ise en ve boyun ortasından ölçülerek tespit edilir. 

Üst yapılar deniz ve hava koşularından korumalı ve kapalı ise gros tonilatoya dahil edilmelidir.

Tonilato güvertesinin altında kalan açık havuz hacimleri gros tonilatodan çıkarılır. Güvertesi tam olmayan sandal tipi açık teknelerde dikkate alınmaz. 

Güverte üzerindeki kuzine, helâ, yıkanma yerleri ve kumanya gibi kapalı mahallerde münhasıran seyir maksadıyla kullanılan, içerisinde; ranza, kanepe, veya harita masası bulunmayan kapalı yerler gros tonilatoya dahil edilmez. 
Metreküp olarak bulunan gros hacim 2.83’e bölünerek geminin gros tonilatosu elde edilir.

3. Net Tonilato hesabı
Ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu 24 (dahil) metreden küçük özel teknelerin net tonajının hesaplanabilmesi için indirilecek mahallerin hacimleri aşağıdaki gibi hesaplanır;

- Makine mahalli : Gros hacmin % 32’si makine indirimi olarak iner. Dıştan takma motorlu teknelerde bu indirim yapılmaz.

- Seyir mahalli : Seyir mahalli salon ile bütünleşik ise teknenin kontrol paneli konsolundan itibaren 60 santimetre hayali uzunluk eklenerek konsolun bulunduğu mahallin hacmi hesaplanarak gros tonilatodan indirilir. Seyir mahalli tamamen ayrılmışsa hacmi gros tonilatodan indirilir.

- Mutfak (kuzine) mahalli : Mutfak (kuzine) mahalli salon ile bütünleşik ise mutfak (kuzine) konsolundan itibaren 60 santimetre hayali uzunluk eklenerek konsolun bulunduğu mahallin hacmi hesaplanıp gros tonilatodan indirilir. Mutfak (kuzine) mahalli tamamen ayrılmışsa hacmi gros tonilatodan indirilir.

- Kaptan ve mürettebat kamaraları : Kaptan ve mürettebatın istirahatına  ve yatıp kalkmasına tahsis edilmiş mahallerin hacimleri gros tonilatodan indirilir.

- Portuç Mahalli : Portuç mahalli için gros tonilatonun yüzde 5’i gros tonilatodan indirilir.

4. Metreküp olarak bulunan gros hacim değerinden bu mahallerin hacimleri düşüldükten sonra çıkan hacim 2.83 ‘e bölünerek geminin net tonilatosu elde edilir.

EK III

(Değişik başlık:RG-7/6/2013-28670) 

TAM BOYU 15 METRE VE DAHA BÜYÜK ULUSAL SEFER YAPAN GEMİLERİN ÖLÇÜLMESİ ESASLARI
Ek-III’de gemiler için yer alan tüm kurallar kapsamı dahilindeki su araçları içinde uygulanır. 

1.  Bu kapsamdaki gemiler ölçülürken öncelikle (Ek VIII, Şekil 1 ( a, b), Şekil 2 ve Şekil 3) geminin tescil boyu ölçülür. Ölçme anında geminin meyilli olmaması gereklidir. Bu kural ile yapılacak ölçümler Yönetmelikte farklı şekilde belirtilmedikçe aşağıdaki gibidir.

· Tescil Boyu : Baş bodoslamanın en yüksek noktasının ön yüzünden kıç bodoslamanın arka yüzüne kadar olan mesafedir. Kıç bodoslaması bulunmayan veya balanslı dümen ile donatılmış gemilerde tescil boyunun kıç nihayeti dümen boğazının ön yüzüdür.

· Tescil Eni : Geminin en geniş yerinden kaplamaların dışından, enine ve deniz seviyesine paralel olarak ölçülen mesafedir.

· Tescil Derinliği : Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde tonilato güvertesi alt yüzünden döşeklerin veya çift dibin üstüne kadar olan mesafedir. Tonilato güvertesinde 1 metreden büyük kademe olan gemilerde derinlik kademenin alt kenarından itibaren alınır.

· Ölçü Boyu : Tonilato güvertesinin, geminin boyuna orta hattının baş bodoslama ile kıç bodoslamayı kestiği noktalar arası mesafedir.

· Tonilato Güvertesi : Açık havaya ve deniz koşullarına karşı korunaklı bordadan bordaya devamlı, kıçtan başa kadar devam eden, su geçmez bölme perdelerinin bittiği mesafedeki güvertedir. Tonilato güvertesi kademeli olan bir gemide kademe boyu 1 metreden büyükse güvertenin havaya ve denize maruz en alçak hattı ile bu hattın güvertenin üst kısmına paralel olan uzantısı tonilato güvertesi kabul edilir.

· Üst Güverte : Üzerindeki tüm açıklıklarla, altında bulunan su geçirmez daimi kapatma tertibatı ile donatılmış, hava ve denize maruz en üst tam güvertedir.

· Tam Güverte : Sabit güverte kemereleri üzerine bağlı ve devamlılığı bulunan güvertedir. Makine ve kazan dairelerine ait açıklıklar, koferdamlar, pik tankları, ambar ağızları, aydınlık ve giriş kaportaları, tranklar ve benzeri yerlerdeki kesiklikler güvertenin devamlılığını bozmaz.

2. Boyun Bölünmesi 

Tonilato güvertesinin boyu (Ölçü Boyu) :

· 15 metre veya daha az ise en az 4,

· 15 metreden fazla, 35 metre veya 35 metreden az ise en az 6,

· 35 metreden fazla, 55 metre veya 55 metreden az ise en az 8,

· 55 metreden fazla, 70 metre veya 70 metreden az ise en az 10,

· 70 metreden fazla ise en az 12,

eşit parçaya bölünür, ilk ve son parçalar kendi içinde ikiye bölünerek bölüm noktaları güverte üzerine işaretlenir. 

3. Derinlikler 
Tonilato güvertesinin boyu yukarıda belirtilen esaslara göre bölündükten sonra, bölüm noktalarındaki kesit alanlarının bulunabilmesi için aşağıda belirtildiği gibi derinlikler ölçülür. Geminin bu ölçümler sırasında yük ve malzeme taşıma kısımlarının boş olması gerekmektedir.

Her bölüm noktasında, tonilato güvertesi alt yüzünde bulunan kemere eğiminin üçte biri kadar aşağıdaki bir noktadan (Ek VIII, Şekil 1 c), veya kemere kesikse, kesim noktalarındaki güverte altlarını birleştiren hattın simetri eksenini kestiği noktadan döşek veya çift dibin üst yüzüne kadar olan derinlik ölçülür. 

Çift dibin üst yüzeyinde alabandalara doğru bir hat istikametinde düşme varsa, düşme yüksekliğinin yarısı ölçülen derinliğe ilave edilir. Bu yüzeyler kavisli ise sehimin üçte bir yüksekliği ilave edilir.
Geminin çift dip üst seviyeleri farklı ise veya bir kısmı çift dipli, bir kısmı döşekli ise, farklı kısımların boyu ile yükseklikleri çarpılır ve çıkan sonuçlar birbirine eklenerek elde edilen toplam, döşek ve çift dibin toplam boyuna bölünerek ortalama çift dip veya döşek yüksekliği bulunur. Bulunan ortalama yükseklik gemi boyunca çift dip veya döşek yüksekliği olarak kabul edilir. 

Çift dip veya döşek yüksekliği aşağıdaki formülde bulunan değerlerden yüksek olamaz. 

Döşek için;

H¹ = 4.116 L+508

Burada :

H¹ =Açık döşeklerin azami yüksekliği (milimetre)

L= Geminin ölçü boyu (metre) 

Çift dip için;

H¹ = 6.25 L+762

Burada :

H¹ =Açık döşeklerin azami yüksekliği (milimetre)

L= Geminin ölçü boyu (metre) 

4. Genişlikler 
Tonilato güvertesi boyunun her bölüm noktasında ölçülen derinlikler beş metreden az ise 4 eşit parçaya, beş metreden fazla ise 6 eşit parçaya bölündükten sonra, ilk ve son parçalar iki eşi parçaya bölünerek tüm bölüm noktalarından geminin genişliği ölçülür. Genişlikler ölçülürken postaların iç yüzleri arasındaki mesafe olarak ölçülür. En üstteki genişlik, güverte bölüm noktası olarak düşünülerek güverte üzerinden ölçülür. Örnek Ek VIII Şekil 5, 6 (a,b ve c)

5. Alan Hesabı 
Alanlar genişlikler kullanılarak Simpson ölçme kuralı ile hesaplanır. Belirli geometrik şekillere sahip (kare, dikdörtgen, yamuk, silindir) yüzeylerin alanı basit matematiksel formülle hesaplanabilir.

6. Balast Suyu İçin Kullanılan Çift Dip 
Derinliğin tonilato güvertesinden çift dip üst hattına kadar alınması için, çift dibin balast suyu için inşa edilmiş olması ve yük, malzeme veya kendi ihtiyacı haricinde yakıt taşınmasına elverişli olmaması gereklidir. Söz konusu tanklar gemilerin kendi ihtiyacı olan yakıta, yağlama yağına, balast suyuna veya tatlı suya tahsis edilirlerse tonilatoya dahil edilmezler.

7. Tonilato Güvertesi Altındaki Hacmin Hesabı 
Bulunan kesit alanlarına baştan itibaren sıra numarası verilir. Yarı kesiti alınan ilk ve son parçalarda dikkate alınıp, Simpson ölçme kuralı ile geminin tonilato güvertesi altı hacmi hesaplanır. 

Tonilato güvertesi kademeli ise alt çizginin üstündeki hacim set güverte olarak hesaplanır ve bu set güvertenin ortasındaki su hattı alanı hesaplanarak yüksekliği ile çarpılarak hacmi bulunur.

Gemide baş ve kıç kasara var ise kasaranın ortalama yüksekliğinin yarısına denk gelen yükseklikteki su hattı alanı hesaplanır ve ortalama yüksekliği ile çarpılarak hacmi hesaplanır.

Belirli geometrik şekle (kare, dikdörtgen, yamuk ve silindirler prizması) sahip gemi ve su araçlarının hacimleri basit matematiksel formüllerle hesaplanabilir.

8. Tonilato Güvertesi Üzerindeki “Güverteler Arası” Hacmin Hesabı 
Tonilato güvertesi üstündeki güverteler arası hacminin orta kesit alanı hesaplanmasından sonra ortalama yükseklikle (ortalama yüksekliğin tespitinde, hesaplanan alanın eğimli kısımlarının başı, ortası ve sonundan yükseklikler ölçüler ve bu yüksekliklerin ortalaması alınır) çarpılarak hacim değeri hesaplanır.

9. Üst Güvertedeki Kapalı Mahaller 
Üst güvertedeki kapalı mahallerin orta kesit alanı hesaplanmasından sonra ortalama yükseklikle (ortalama yüksekliğin tespitinde, hesaplanan alanın eğimli kısımlarının başı, ortası ve sonundan yükseklikler ölçüler ve bu yüksekliklerin ortalaması alınır) çarpılarak hacim değeri hesaplanır.

10. Tonilato Açıklığı Bulunan Yerler 
Bordalarında veya başlangıç ve bitiş perdelerinde bir veya daha fazla açıklık bulunup, kapıları olmayan veya sabit bağlantılı diğer kaplama tertibatı ile donatılmamış üst yapılar ölçülmez ve tonilatoya eklenmezler. Ancak bu gibi yapılar yolcuların yatmasına veya oturmasına elverişli ve fiilen bu maksatla kullanılıyorsa, ölçülerek tonilatoya eklenirler.

11. Liman İçinde Çalışacak Gemilerin Üst Güvertelerindeki Kapalı Mahaller 
Sadece liman seferinde çalışmak üzere inşa edilen yolcu gemilerinde, yolcuların deniz ve hava tesirlerinden korunması için, üst güvertede tesis edilmiş bulunan kapalı alanlar geminin tonilatosuna eklenmez.

12. Gros Tonilatoya Katılmayan Kapalı Mahaller 
Tonilato güvertesi üstündeki güvertelerde bulunan kapalı veya hava ve deniz etkilerine karşı muhafazalı alanlardan aşağıda belirtilenler, tonilatoya dahil edilmezler.

· Tamamıyla amacına uygun şekilde kullanılan mutfak, kuzine, seyir mahalleri ve tuvalet alanlarının hacimleri,

· Makine mahalleri

· Tatlı su ve deniz suyu depoları

· Ambar kapakları

· Koferdamlar

Tonilato güvertesi altındaki çift dip haricindeki, sadece balast tankı olarak kullanılan tanklar,

(belirtilen mahallerin hacimleri, kullanım amaçlarına yeter derecede olmalıdır.)
13. Ambar Ağızları
Ambar ağzının boyu, eni ve güverte kemeresi üstünden ambar kapağı alt yüzüne kadar olan ortalama derinlik birbirleriyle çarpılır. Bu şekilde bulunan ambar ağızlarının toplam hacmi  gros hacme katılır.

14. Makine Mahallerinin Ölçülmesi 
Makine mahallinin ortalama derinliği, ölçmeye esas olan çift dip üzerinden tonilato güvertesi kaplamasının alt yüzeyine  kadar olan mesafedir. Makine dairesinin tavanı, tonilato güvertesinin alt yüzeyinden daha aşağıda ise ortalama derinlik bu tavan seviyesine kadardır. Mahallin eni, derinlik ortası seviyesinde, boy ortasındaki ve her iki uçtaki üç veya daha fazla noktadan ölçülen enlerin ortalamasıdır. Mahallin ortalama boyu, baş ve kıç perdeler veya sınır olabilecek diğer noktalar arasından ölçülür. Bu şekilde bulunan derinlik, en ve boyun birbirleri ile çarpımı sonucu elde edilen değer makine mahallinin hacmini verir.
15. Tonilato güvertesi üzerindeki tüm ölçüler kaplamalar arasından ölçülür.

Gros hacme eklenecek tüm hacim değerlerinin toplanmasından elde edilen değer 2,83’e bölünerek geminin gros tonilatosu bulunur.
16. Gros Tanilatodan İndirilecek Mahaller
Geminin net tonilatosunu bulmak için aşağıda yazılı mahallerin tonilatoları, müteakip maddelerde belirtilen esaslar dahilinde, geminin bulunan gros tonilatosundan indirilir.

a) Yürütme makinesi mahalleri,

b)  Kaptan ve gemi adamlarının istirahat ve ihtiyaçları için tahsis edilen mahaller;

c) Yalnız yelkenle yürütülen gemilerde yelken istif mahalleri;

d) Münhasıran dümen, ırgat ve demir donanımının çalıştırılması için kullanılan mahaller, zincirlikler;

e) Harita ve telsiz kamaraları, fenerlikler, portuçlar;

f) Yardımcı makine ve kazan mahalleri;

g) Üst güverteden aşağıda bulunan pompa daireleri;

İndirilecek hacimlerin daha önce gros tonilatoya dahil edilmiş bulunmaları şarttır.

17. Yürütme Makinesi Mahalleri 
Gemilerin makine mahalleri, ölçülerek tesbit edildikten sonra yapılacak indirim için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Makine mahallinin hacmi, geminin gros hacminin % 32 sinden fazla ise yapılacak indirim gros hacminin % 32 sidir. 

b) Makine mahallinin hacmi, geminin gros hacminin % 32 sinden az ise bulunan makine hacmi değeri alınacaktır.
18. Kaptan ve Gemiadamlarının İstirahat ve İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Mahaller 
Kaptan ve gemi adamlarının istirahat ve ihtiyaçları için ayrılan mahaller, makul büyüklükte, maksada uygun ve yeterli şekilde inşa edilmiş olmalıdır. “Gemi Adamlarının Sağlık, İaşe ve İkamet Şartlarını Gösterir Tüzük” ün kapsamına giren bu mahaller, adı geçen Tüzük hükümlerine uygun olacaktır.

Bu mahallere, münhasıran kaptan ve gemi adamları tarafından kullanılan yatak mahalleri, yemek salonları ve yıkanma yerleri, yağmurluk ve muşambaların muhafazası için ayrılan yerler, oyun ve eğlence salonları, revirler ve ecza odaları, kuzineler, ekmek pişirme mahalleri ile münhasıran bu yerlere girip çıkmak için kullanılan koridorlar, dahildir.

19. Kumanyalıklar 
Münhasıran kaptan ve mürettebatın sıvı ve katı kumanyasının yerleştirilmesi için ayrılan yerler, özel olarak inşa edilmiş olmak ve kesinlikle gerekli bulunmak şartıyla, gros tonilatodan indirilirler. Ancak, bu indirim için müsaade edilen miktar hiç bir zaman kaptan ve mürettebat için yapılmış indirimlerin % 15 inden fazla olamaz.

20. Yelken İstif Mahalleri 
Gros tonilatodan indirilecek olan yelken istif mahalleri, yalnız yelkenle yürütülen gemilerde, özellikle yelken istifi için ayrılan ve bu amaçla kullanılan mahaller olup yeterli şekilde inşa edilmiş olacaktır.

Yelken istif mahalleri için yapılacak indirim, geminin gros tonilatosunun % 2,5 unu geçemez.

21. Sadece Dümen, Irgat ve Demir Donanımının Çalıştırılması İçin Kullanılan Mahaller,    Zincirlikler 
Sadece dümen, ırgat ve demir donanımının çalıştırılması için kullanılan mahaller ve zincirlikler üst güvertenin aşağısında bulunuyorlarsa, ayrı ayrı ölçülerek gros tonilatodan indirilirler.

22. Harita ve Telsiz Kamaraları, Portuçlar 
Sadece haritaların, işaretleme alet ve vasıtalarının ve diğer navigasyon aletlerinin muhafaza edildiği harita kamaraları ve portuçlar gros tonilatoya dahil olduklarından, indirmeye tabi tutulurlar.

Haritalar için kaptan kamarası veya salondan başka uygun yer bulunmayan küçük gemilerde, üç tonilatoyu geçmemek üzere, kamara veya salonun yarısının bu maksada tahsisine müsaade edilebilir.

Portuç için yapılacak indirim, aşağıdaki cetvelde belirtilen oranları geçemez:

	
	İndirim azami haddi
	

	Geminin gros tonilatosu
	Gros tonilatonun yüzdesi
	Tonilato

	20000 den büyük
	0,5
	125

	20000 – 10000
	0,75
	100

	10000 – 2000 
	1
	75

	2000 – 1000 
	1,5
	20

	1000 – 500 
	2
	15

	500 – 150 
	2,5
	10

	150 ve daha küçük
	-
	3


Cetveldeki yüzde ve tonilato miktarlarından hangisi küçükse, o miktar azami miktar olarak kabul edilir.

Telsiz tesisatı bulunan gemilerde, cihazların bulunduğu mahallin hacmi makul büyüklükte olmak, amaca uygun ve yeterli şekilde inşa edilmiş bulunmak kaydıyla, gros tonilatodan indirilir.

23. Yardımcı Makine ve Kazan Mahalleri 
Gemilerdeki yardımcı makine ve kazanın bulunduğu mahallerin gros tonilatodan indirilmesinde, aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Adı geçen mahaller makine dairesi içerisinde bulunuyor ve ana makine ile birlikte kullanılıyorsa, bu mahaller, makine dairesinin bir kısmını teşkil eder ve ayrı bir indirme konusu olmaz.

b) Yardımcı kazan, üst güvertenin yukarısında kapalı bir yapı içinde ise ve ana makine ile irtibatlı değilse, esasen bu mahal, gros tonilatoya girmeyeceğinden indirilemez.

c) a ve b fıkraları dışında kalan hallerde, geminin ana tulumbaları ile iştiraki olan yardımcı makine ve kazanın işgal ettiği mahaller, makul büyüklükte olmak, amaca uygun ve yeterli şekilde inşa edilmiş bulunmak kaydıyla, gros tonilatodan indirilirler.

24. Üst Güverteden Aşağıda Bulunan Pompa Daireleri 
Güverte altında, geminin ana pompaların bulunduğu mahaller, makine dairesi ölçüsüne dahil edilmemişse, gros tonilatodan indirilir. 

Bölmelerinde sıvı yük taşıyan gemilerdeki pompa daireleri için yapılacak indirim, aşağıdaki cetvelde belirtilen oranları geçemez.

	
	İndirim azami haddi
	

	Geminin gros tonilatosu
	Gros tonilatonun yüzdesi
	Tonilato

	3000 den büyük
	0.9
	-

	3000 – 1500 
	1.2
	27

	1500 – 500 
	2
	18

	500 ve daha küçük
	4
	10


Cetveldeki yüzde ve tonilato miktarlarından hangisi küçükse bu miktar azami miktar olarak kabul edilir.
25. Tatlı Su Tanklarının Ölçülmesi  
Tatlı su tankları dik dörtgen veya kare prizması şekline benzer ise hacimleri; ortalama boy, en ve derinliklerin çarpımı suretiyle bulunur. Pik tankları ile bir veya daha fazla kavisli yüzeyleri bulunan tankların hacimleri, bu ekte yer alan “Tonilato Güvertesi Üzerindeki ‘Güverteler Arası’ Hacmin Hesabı” nda belirtilen hesaplama yöntemi ile ölçülür.

26. Koferdamlar 
 Gemilerde bulunan koferdamlar (hiç bir amaç için kullanılmamak üzere) gros tonilatoya dahil edilmezler. Ancak, giriş menholünün oval şekilde ise boyutu 61 x 46 santimetreyi, daire şeklinde ise çapı 56 santimetreyi aşmaması lazımdır. 

27. Gros hacimden yapılan tüm indirimlerden sonra çıkan sonucun 2,83’e bölünerek bulunan değer geminin net tonilatosudur.

EK IV-A

(Değişik:RG-7/6/2013-28670) 
(belgenin ön yüzü)                                                                

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
REPUBLIC OF TURKEY
TONİLATO BELGESİ

TONNAGE CERTIFICATE
	Geminin Adı
Name of Ship
	 

	Geminin Cinsi
Type of Ship
	 

	Çağrı İşareti
Call Sign
	 

	Teknik Kütük Limanı ve No
Port of Technical Registry and Nr.
	 

	ANA KÜTÜK ÖLÇÜLERİ

DIMENSIONS

	Tam Boy (m)
Length Overall 
	Tescil Boyu (m)
 Length of Registry
	Tescil Genişliği (m)
Breadth of Registry
	Tescil Derinliği (m)
Depth of Registry

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


GEMİ/SU ARACI ANA ÖZELLİKLERİ
MAIN PARTICULARS OF SHIP
İnşa Eden
Keel Laid By
:…………………………………….

Tadilatı Yapan
Converted By
:…………………………………….

İnşa veya Tadilat Tarihi
Date of built or conversion 
:……………………………………..

İnşa Malzemesi
Main Material
:………..............................................

Baş/Kıç Şekli
Type of Stem/Stern
:…………...........................................

 

(belgenin arka yüzü)

                                           MAKİNA ÖZELLİKLERİ                                          

PARTICULARS OF  ENGINES
	Adedi (Number)
	1
	2
	3
	4

	Cinsi (Kind of)
	 
	 
	 
	 

	Kul.Amacı (Purpose of ) 
	 
	 
	 
	 

	Yapımcı (Manufacturer)
	 
	 
	 
	 

	Tipi (Type)
	 
	 
	 
	 

	Seri No (Serial No.)
	 
	 
	 
	 

	Sil. Ad. (Nr of Cyl.)
	 
	 
	 
	 

	Devri (RPM)
	 
	 
	 
	 

	Gücü 

BHP (Power)
	 
	 
	 
	 

	Toplam Gücü BHP (Total Power)
	 

	GROS TON (GROSS TONNAGE)
	   …………………

	NET TON (NET TONNAGE)
	   …………………


Bu tonilato belgesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’un 7’nci maddesine dayanarak çıkartılan ve 12/03/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği gereğince ve bu Yönetmeliğin Ek-II sinde belirtilen ölçme kuralına göre yapılmış ölçme sonuçlarını göstermek üzere düzenlenmiş ve verilmiştir.
This Tonnage Measurement Certificate is prepared and issued as the outcome of measurements carried out as per “Annex II measurement rules”  stated in the By-Law about Tonnage Measurement of Ships and Water Vehicles published in Official Gazette Nr:27167  dated 12.03.2009  which is in force according to Article 7 of the  Law Nr. 4922 about Safety of Life and Property at Sea. 
 Düzenleme Nedeni : ……………………….
......................’da .................. tarihinde verilmiştir.
Issued at ...................... on .........................
(Değişik ibare:RG-3/7/2021-31530) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / …Belediye Başkanlığı
…….............. Liman Başkanı/ Belediye Başkanı

Ek IV-B

(belgenin ön yüzü)
(Değişik:RG-2/4/2010-27540)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

REPUBLIC OF TURKEY

TONİLATO BELGESİ

TONNAGE CERTIFICATE

	Gemi/Su Aracı Adı

Name of Ship/Water Vehicle
	Gemi/Su Aracı Cinsi

Kind of Ship/Water Vehicle
	Bayrağı

Flag

	
	
	

	Çağrı İşareti

Call Sign
	Teknik Kütük Limanı- No

Port of Technical Registery and Nr.

	
	


GEMİ/SU ARACI ANA ÖZELLİKLERİ

PARTICULARS OF SHIP/WATER VEHICLE

	Tesis

Shipbuilding facility
	Adı

Name
	Yer

Place
	Tarih

Date

	İnşa Eden

Keel Laid By
	
	
	

	İnşayı Bitiren

Builded By
	
	
	

	Tadilatı Yapan

Modified By
	
	
	

	İnşa Malzemesi

Main Material               
	
	Su geçirmez perde adedi

Nr of watertight bulkhead  
	

	Teknenin inşa tarzı

Type of Construction
	
	Tekne Tipi

Type of Hull                   
	

	Güverte Adedi / Üst Güverte Şekli  Number of Deck / Form of Upper Deck
	
	Baş Şekli

Type of Stem
	

	Baca / Direk Adedi

Number of Funnel / Mast 
	
	Kıç Şekli 

Type of Stern
	


MAKİNA ÖZELLİKLERİ

PARTICULARS OF  ENGINES

	Adedi

Number
	Cinsi

Kind of
	Yapımcı

Maker
	Tipi

Type
	Seri No

Serial Nr.
	Sil. Adedi

Nr. of Cyl.
	Devri

RPM
	Gücü (Power)

	
	
	
	
	
	
	
	BHP

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Toplam

Total
	


(belgenin arka yüzü)

(Değişik:RG-7/6/2013-28670) 

GEMİ/SU ARACI ANA BOYUTLARI
REGISTERY DIMENSIONS OF SHIP/ WATER VEHICLE
	Tam Boy (m)
Length Overall
	Tescil Boyu (m.)
Length of Registry
	Tescil Genişliği (m.)
Breadth of Registry
	Tescil Derinliği (m.)
Depth of Registry

	 
	 
	 
	 


 
HACİMLER ve TONİLATOLAR
VOLUMES and TONNAGES
	Grosa Giren Hacimler
The Volumes Included In Gross Tonnage Calculation
	Metreküp (m³)
	İndirimler

Deductions
	Metreküp (m³)

	Tonilato Güverte Altı
Under Tonnage Deck
	 
	Makine Dairesi
Machinery Spaces 
	 

	Tonilato Güvertesi Üstündeki Güverteler Arası Yerler
Between Decks of Upper Tonnages Deck
	 
	Kaptan ve Gemi Adamlarının İstirahat ve İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Yerler
Spaces For Master and Crew’s
	 

	Baş Kasara
Forecastle
	 
	Hesap ve Seyirle İlgili Yerler
Spaces For Navigation Bridge
	 

	Kıç Kasara
Poop Deck
	 
	Kumanyalık
Food Stores
	 

	Üst Yapılar
Upper Structures
	 
	Portuç
Store(s)
	 

	Set Güverte ve Tranklar
Sets and Trunks
	 
	Zincirlik ve Dümen yeri
Chain Locker and Steering Gear Spaces
	 

	Ambar Ağızları
Excess of Hatchways
	 
	Yelken İstif Mahalleri
Spaces For Sail Store
	 

	Diğerleri
Exc.
	 
	Diğerleri
Exc.
	 

	Toplam Gros Hacim
Total Gross Volume
	 
	İndirimler Toplamı
Total Deductions
	 


 

	GROS TON
GROSS TONNAGE
	 

 
	NET TON
NET TONNAGE
	 

 


 Bu tonilato belgesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkında Kanun’un 7’nci maddesine dayanarak çıkartılan ve 12/03/2009 tarihli  ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği  gereğince ve bu Yönetmeliğin Ek-III ünde belirtilen ölçme kuralına göre ölçme sonuçlarını göstermek üzere düzenlenmiş ve verilmiştir.
This Tonnage Measurement Certificate is prepared and issued as the  outcome of measurements carried out as per “ Annex III Measurement Rule” stated in the By-Law about Tonnage Measurement of Ships and Water Vehicles published in Official Gazette dated 12.03.2009 Nr. 27167  which is in force according to Article 7, of the Law Nr. 4922 about Safety of Life and Property at Sea. 
 
Düzenleme Nedeni : ..................................................
...........................’da  .......................... tarihinde verilmiştir.
Issued at ...................... on .........................
	

	
	


 

 
 

EK IV-C

(Değişik:RG-7/6/2013-28670) 

(belgenin ön yüzü)                             

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
REPUBLIC OF TURKEY
TONİLATO BELGESİ

TONNAGE CERTIFICATE
	Geminin Adı
Name of Ship
	 

	Geminin Cinsi
Type of Ship
	 

	Çağrı İşareti
Call Sign
	 

	Teknik Kütük Limanı ve No
Port of Technical Registry and Nr.
	 

	ANA KÜTÜK ÖLÇÜLERİ

MAIN DIMENSIONS

	Tam Boy (m)
Length Overall 
	Tescil Boyu (m)
Length of Registry
	Tescil Genişliği (m)
Breadth of Registry
	Tescil Derinliği (m)
Depth of Registry

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 


GEMİ/SU ARACI ANA ÖZELLİKLERİ
MAIN PARTICULARS OF SHIP / WATER VEHICLE

İnşa Eden

Keel Laid By
 :……………………..……………...
Tadilatı Yapan
Converted By
:……………………………………..
İnşa veya Tadilat Tarihi
Date of built or conversion 
:……………………………………..
İnşa Malzemesi
Main material
:………..............................................

Baş/Kıç Şekli
Type of Stem/Stern
:…………..........................................

(belgenin arka yüzü)

                                            MAKİNA ÖZELLİKLERİ                                          

PARTICULARS OF ENGINES
	Adedi (Number)
	1
	2
	3
	4

	Cinsi (Kind of)
	 
	 
	 
	 

	Kul.Amacı (Purpose of ) 
	 
	 
	 
	 

	Yapımcı (Manufacturer)
	 
	 
	 
	 

	Tipi (Type)
	 
	 
	 
	 

	Seri No (Serial No.)
	 
	 
	 
	 

	Sil. Ad. (Nr of Cyl.)
	 
	 
	 
	 

	Devri (RPM)
	 
	 
	 
	 

	Gücü BHP (Power)
	 
	 
	 
	 

	Toplam Gücü BHP (Total Power BHP)
	 

	GROS TON (GROSS TONNAGE)
	 ….………………

	NET TON (NET TONNAGE)
	…………………


Bu bölüm tadilat nedeniyle Güvenlik Tonajı (GTs) bulunan balıkçı gemileri için doldurulacaktır.

This section shall be filled by  the fishing vessels having Security Tonnage due to modification
	GÜVENLİK TONAJI (GTs) Security Tonnage
	 


Bu tonilato belgesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkında Kanun’un 7’nci maddesine dayanarak çıkartılan ve 12.03.2009 tarih 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği gereğince ve bu Yönetmeliğin Ek-II sinde belirtilen ölçme kuralına göre yapılmış ölçme sonuçlarını göstermek üzere düzenlenmiş ve verilmiştir.

This Tonnage Measurement Certificate is prepared and issued as the  outcome of measurements carried out as per “Annex II Measurement Rules” stated in the By-Law about Tonnage Measurement  of  Ships and Water Vehicles published in Official Gazette dated 12.03.2009 Nr. 27167  which is in force according to Article 7, of the Law Nr. 4922 about Safety of Life and Property at Sea. 

Düzenleme Nedeni : ……………………….
......................’da .................. tarihinde verilmiştir.
Issued at ...................... on .........................
 (Değişik ibare:RG-3/7/2021-31530) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı /…. Belediye Başkanlığı

…….............. Liman Başkanı /Belediye Başkanı

EK V

TONİLATO ÖLÇME RAPORU

EK V – A

TC.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Gemi ve Su Aracı Ölçme Raporu


Balıkçı gemileri hariç tam boyu 15 metreden küçük (Yönetmelik Ek II-A-B’ye göre ölçülen) gemi ve su araçları için düzenlenecektir. Su araçları için düzenlenen ölçme raporunda aşağıda “gemi” ifadesi geçen yerlere “su aracı” ifadesi yer alacaktır.

Gemi/Su Aracının Adı ve Teknik Kütük Numarası 
: .............................................................

Gemi/Su Aracının Cinsi
: .............................................................

Geminin Yürütme Aracı (Varsa)
: .............................................................

Gemi/Su Aracının Yapı Malzemesi
: .............................................................

Gemiyi İnşa Eden Tesis
: .............................................................

Omurgasının Konulduğu Yer ve Tarih
: .............................................................

Gemi/Su Aracının Tamamlandığı Yer ve Tarih
: .............................................................

Gemi/Su Aracının Kimler Adına Yapıldığı
: .............................................................

Ölçmeyi Yapanın Adı, Soyadı ve Kurum Sicil Nosu
: .............................................................

Ölçmenin Yapıldığı Yer ve Tarih
: .............................................................

	Gemi/Su Aracının Ana Vasıfları

	Tam Boy
	: ................................ m.
	Baş Şekli
	: .....................................

	Tescil Boyu
	: ................................ m.
	Kıç Şekli
	: .....................................

	Tescil Eni
	: ................................ m.
	Güverte Şekli
	: .....................................

	Tescil Derinliği
	: ................................ m.
	Perde Ad. 
	: .....................................

	Makine Yeri Boyu
	: ................................ m.
	Teknenin Tipi
	: .....................................


Hacimlerin Hesabı

	
	
	Katsayı
	
	Boy
	
	En
	
	Derinlik
	
	Hacim (m3)

	Tonilato Güvertesi Altı 
	:
	....,....
	x
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	Setler
	:
	...... , .....
	
	.... , ....
	
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	Tonilato Güvertesi Üstü Kapalı Yerleri Hacimleri Hesabı :



	
	
	
	
	Boy
	
	En
	
	Derinlik
	
	Hacim (m3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


İndirimlerin Adları ve Hesabı

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........


Makine Yeri Hacmi =  Toplam gros  hacmin % 32’si olarak kabul edilir. (Dıştan takma motorlu gemiler için bu hacim hesaba katılmaz)

	Ana Makinenin Özellikleri

	Cinsi
	: ...........................................
	Silindir Çapı
	:..................................(mm.)

	Yapanı
	: ...........................................
	Stroku
	: .................................(mm.)

	Tipi
	: ...........................................
	Devri
	: ..................................(rpm)

	Makine No
	: ...........................................
	Gücü
	: .............................(bhp/kw)

	Makine Adedi
	: ...........................................
	Silindir Adedi
	: ...........................................


Ölçme Sonuçları

	
	Metreküp
	
	Metreküp

	Tonilato Güverte Altı:
	........  ,  ........
	Makine Yeri İndirimi
	........  ,  ........

	Baş Set : 

Orta Set : 

Kıç Set :
	........  ,  ........

........  ,  ........

........  ,  ........
	Gv. Ve Mk. Zabitan yerleri :

Tayfa Yeri:
	........  ,  ........

........  ,  ........

	
	
	Seyirle İlgili Yerler :

Kumanyalık ve Kuzine :
	........  ,  ........

........  ,  ........

	Üst Yapılar :
	........  ,  ........
	Portuç :
	........  ,  ........

	Diğer Kapalı Yerler :
	........  ,  ........
	Zincirlik ve Dümen

Makinesi Yeri :
	........  ,  ........

	
	
	Diğer İndirimler :
	........  ,  ........

	Gros Tonilato : ......  ,  ......
	........  ,  ........
	
	

	İndirimler
	........  ,  ........
	İndirimler toplamı :
	........  ,  ........

	
	
	
	

	Net Tonilato : .......  ,  .......     ........  ,  ........


	Ölçü ve hesap sonucu bu rapor tarafımdan hazırlanmıştır.

....../....../20.....

Ölçmeyi Yapan Uzman


	Ölçme İçin Yapılan Müracaatla İlgili Kayıtlar

	
	


EK V – B 

TC.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Gemi ve Su Aracı Ölçme Raporu


Tam boyları 15 metre ile Sözleşmenin 2 nci maddesinin (8) numaralı paragrafındaki tanıma göre boyu 24 metre arasında olan ve Sözleşmenin 2 nci maddesinin (8) numaralı paragrafındaki tanıma göre boyu 24 (dahil) metreden büyük olan kapsamındaki ulusal sefer yapan (Sadece Yönetmelik Ek III’e göre ölçülecek) gemi ve su araçları için düzenlenecektir. Su araçları için düzenlenen ölçme raporunda aşağıda “gemi” ifadesi geçen yerlere “su aracı” ifadesi yer alacaktır.

Gemi/Su Aracının Adı ve Teknik Kütük Numarası 
: .............................................................

Gemi/Su Aracının Cinsi
: .............................................................

Geminin Yürütme Aracı (Varsa)
: .............................................................

Gemi/Su Aracının Yapı Malzemesi
: .............................................................

Gemi/Su Aracını İnşa Eden Tesis
: .............................................................

Omurgasının Konulduğu Yer ve Tarih
: .............................................................

Gemi/Su Aracının Tamamlandığı Yer ve Tarih
: .............................................................

Gemi/Su Aracının Kimler Adına Yapıldığı
: .............................................................

Ölçmeyi Yapanın Adı, Soyadı ve Kurum Sicil No.su
: .............................................................

Ölçmenin Yapıldığı Yer ve Tarih
: .............................................................

	Gemi/Su Aracının Ana Vasıfları

	Tam Boy
	: ................................ m.
	Baş Şekli
	: .....................................

	Tescil Boyu
	: ................................ m.
	Kıç Şekli
	: .....................................

	Tescil Eni
	: ................................ m.
	Güverte Şekli
	: .....................................

	Tescil Derinliği
	: ................................ m.
	Perde Ad. 
	: .....................................

	Makine Yeri Boyu
	: ................................ m.
	Direk Ad.
	: .....................................

	Teknenin Tipi
	: .....................................
	
	


Tonilato Güvertesinin Bölünmesi :

1- 15 metre veya daha az ise en az 4,

2- 15 metreden fazla, 35 metre veya 35 metreden az ise en az 6,

3- 35 metreden fazla, 55 metre veya 55 metreden az ise en az 8,

4- 55 metreden fazla, 70 metre veya 70 metreden az ise en az 10,

5- 70 metreden fazla ise en az 12,

eşit parçaya bölünür.İlk ve son parçalar kendi içinde ikiye bölünür.
Tonilato Güvertesi Boyu :  ........ , ........ metre

	En Kesitleri Derinlikleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	En Kesitleri Ortak Aralık
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E N L E R
	Derinlik 5m. den fazla ise
	Derinlik 5 m. den az ise
	0
	½
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	11½
	12
	>70 m.

	
	
	
	0
	½
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9½
	10
	55 m. ile 70 m. arası ise

	
	
	
	0
	½
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7½
	8
	35 m. ile 55 m. arası ise

	
	
	
	0
	½
	1
	2
	3
	4
	5
	5½
	6
	
	15 m. ile 35 m. arası ise

	
	
	
	0
	½
	1
	2
	3
	3½
	4
	 Tescil Boyu 15 m. den küçük gemiler

	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	½
	½
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	4½
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6½
	a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	b
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A
	c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	En Kesitleri Alanlar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tonilato Güvertesi Altı Alan ve Hacim Hesabı :

	0. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre


	
	½. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre 


	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım
	
	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	½
	½
	
	
	
	
	½
	½
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	4
	3½
	
	
	
	
	4
	3½
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	
	5
	4
	
	
	

	5½
	
	
	
	
	
	5½
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2


	1. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre


	
	2. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre




	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım
	
	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	½
	½
	
	
	
	
	½
	½
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	4
	3½
	
	
	
	
	4
	3½
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	
	5
	4
	
	
	

	5½
	
	
	
	
	
	5½
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2


	3. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre


	
	4 veya 3½. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre




	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım
	
	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	½
	½
	
	
	
	
	½
	½
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	4
	3½
	
	
	
	
	4
	3½
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	
	5
	4
	
	
	

	5½
	
	
	
	
	
	5½
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2


	5 veya 4. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre


	
	6 veya 5½. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre




	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım
	
	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	½
	½
	
	
	
	
	½
	½
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	4
	3½
	
	
	
	
	4
	3½
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	
	5
	4
	
	
	

	5½
	
	
	
	
	
	5½
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2


	7 veya 6.. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre 
	
	8 veya 7½. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre




	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım
	
	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	½
	½
	
	
	
	
	½
	½
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	4
	3½
	
	
	
	
	4
	3½
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	
	5
	4
	
	
	

	5½
	
	
	
	
	
	5½
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2


	9 veya 8. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre


	
	10 veya 9½. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre




	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım
	
	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	½
	½
	
	
	
	
	½
	½
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	4
	3½
	
	
	
	
	4
	3½
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	
	5
	4
	
	
	

	5½
	
	
	
	
	
	5½
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2


	11 veya 10. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre


	
	11½. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ........ , ....... metre




	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım
	
	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	½
	½
	
	
	
	
	½
	½
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	4
	3½
	
	
	
	
	4
	3½
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	
	5
	4
	
	
	

	5½
	
	
	
	
	
	5½
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2


	12. Enkesiti Alanı :

Derinlik : ........ , ........ metre

Ortak Aralık : ....... , ...... metre


	
	


	En No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpım
	

	0
	0
	
	
	
	

	½
	½
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	

	4
	3½
	
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	

	5½
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	Çarpımların Toplamı :            ...... , ..... 

1/3 Ortak Aralık          :            ...... , .....


Alan                           :            ...... , ..... m2
	


	Alan Sıra No
	Alanlar
	Katsayı
	Çarpım

	0
	
	
	

	½
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	11½
	
	
	

	12
	
	
	

	Toplam Çarpım   :
	

	Ortak Aralık        :
	

	Hacim :
	                            m3   


Balb Fazlalığı Alan ve Hacmin Hesabı :

1.    Enkesit Alanı   : ............ , ............ m2
2.    Enkesit

       Derinlik  : ........... , .......... metre    Ortak Aralık : ......... , ......... metre

	Enler Sıra No.
	Enler
	Katsayı
	Çarpımlar

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


Sonuçlar Toplamı  :                         ............. , ...........

         1/3 Ortak aralık      :                          ............. , ...........

         Alan                       :                         ............. , ........... m2
3.      Enkesit Alanı            :                         ............. , ........... m2
Hacim Hesabı

Balb Boyu : ......... , ......... metre    Ortak Aralık : .......... , .......... metre

	Alan  Sıra No.
	Alanları m2
	Katsayı
	Çarpımlar

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Alanlar Toplamı    :                               .......... , .........


1/3 Ortak aralık      :                               .......... , ..........

Hacim                   :                               .......... , .......... m3
Tonilato Güvertesi Altı Toplam Hacmi :

	
	
	
	
	m3

	
	
	
	
	

	
	
	:
	
	

	
	
	:
	
	

	
	
	:
	
	

	
	
	:
	
	

	
	
	:
	
	

	Güverte Altı Hacmi 
	
	:
	
	

	
	
	
	
	


Güverteler Arası Hacim

Tonilato Güvertesi İle Üzerindeki I. Güverte Arasındaki Hacim


Güverte Boyu
: ......... , ......... metre


Ortak Aralık
: ......... , ......... metre

	Yükseklikler
	En Sıra No
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
	......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........
	............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............
	............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............
............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............



......... , .........    Çarpımlar Toplamı
:
............. , ..............



 1/3 Ortak Aralık
:
x .......... , ..............




 ALAN
:
............. , ........... m2



 Ortalama Yükseklik
:
x ........... , ..............



 HACİM
:
............. , ........... m3
Güverteler Arası Hacim

Tonilato Güvertesi Üzerindeki I. Güverte ile II. Güverte Arasındaki Hacim


Güverte Boyu
: ......... , ......... metre


Ortak Aralık
: ......... , ......... metre

	Yükseklikler
	En Sıra No
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
	......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........
	............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............
	............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............
............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............



......... , .........    Çarpımlar Toplamı
:
............. , ..............



 1/3 Ortak Aralık
:
x .......... , ..............




 ALAN
:
............. , ........... m2



 Ortalama Yükseklik
:
x ........... , ..............



 HACİM
:
............. , ........... m3
Kasaralar ve Setlerin hacim Hesapları

1.

	Yükseklikler
	En Sıra No
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	......... , .........

......... , .........

......... , .........
	1

2

3
	......... , .........

......... , .........

......... , .........
	............

............

............
	............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............



......... , .........    Çarpımlar Toplamı
:
............. , ..............



 1/3 Ortak Aralık
:
x .......... , ..............




 ALAN
:
............. , ........... m2



 Ortalama Yükseklik
:
x ........... , ..............



 HACİM
:
............. , ........... m3
2.

	Yükseklikler
	En Sıra No
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	......... , .........

......... , .........

......... , .........
	1

2

3
	......... , .........

......... , .........

......... , .........
	............

............

............
	............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............



......... , .........    Çarpımlar Toplamı
:
............. , ..............



 1/3 Ortak Aralık
:
x .......... , ..............




 ALAN
:
............. , ........... m2



 Ortalama Yükseklik
:
x ........... , ..............



 HACİM
:
............. , ........... m3
3.

	Yükseklikler
	En Sıra No
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	......... , .........

......... , .........

......... , .........
	1

2

3
	......... , .........

......... , .........

......... , .........
	............

............

............
	............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............



......... , .........    Çarpımlar Toplamı
:
............. , ..............



 1/3 Ortak Aralık
:
x .......... , ..............




 ALAN
:
............. , ........... m2



 Ortalama Yükseklik
:
x ........... , ..............



 HACİM
:
............. , ........... m3
4.

	Yükseklikler
	En Sıra No
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	......... , .........

......... , .........

......... , .........
	1

2

3
	......... , .........

......... , .........

......... , .........
	............

............

............
	............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............



......... , .........    Çarpımlar Toplamı
:
............. , ..............



 1/3 Ortak Aralık
:
x .......... , ..............




 ALAN
:
............. , ........... m2



 Ortalama Yükseklik
:
x ........... , ..............



 HACİM
:
............. , ........... m3
Grosa Katılan Kapalı Yerlerin Hacimleri

	Yerin Adı
	
	Boy
	
	En
	
	Derinlik
	
	Hacim (m3)

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........


Grosa Katılmayan Kapalı Yerlerin Hacimleri

	Yerin Adı
	
	Boy
	
	En
	
	Derinlik
	
	Hacim (m3)

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	.......................................
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........


Ambar Ağzı Hacmi Hesabı

	Bulunduğu Yer
	
	Ad
	
	Boy
	
	En
	
	Derinlik
	
	Hacim (m3)

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........

	............................
	
	............
	=
	........ , .......
	x
	........ , .......
	x
	........ , .......
	=
	.......... , ........



Toplam Hacim
:
  ......... , .......

Tatlı Su Tanklarının Hacimleri

	1. Tank
	…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……
	
	……

……

……

……

……

……

……
	
	…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……
	
	2. Tank
	…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……
	
	……

……

……

……

……

……

……
	
	…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

…… , ……

	
	Çarpımlar Toplamı    :

1/3 Ortak Aralık          :

Alan (m2)                   :
	x
	…… , ……

…… , ……
	
	
	Çarpımlar Toplamı    :

1/3 Ortak Aralık          :

Alan (m2)                   :
	x
	…… , ……

…… , ……

	
	
	
	…… , ……
	
	
	
	
	…… , ……


Makine Yeri Hacmi Hesabı

	Yükseklikler
	Sıra No
	Enler
	Katsayı
	Çarpım

	......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........
	1

2

3

4

5

6

7
	......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........

......... , .........
	............

............

............

............

............

............

............
	............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............

............. , ..............



......... , .........    Çarpımlar Toplamı
:
............. , ..............



 1/3 Ortak Aralık
:
x .......... , ..............




 ALAN
:
............. , ........... m2



 Ortalama Yükseklik
:
x ........... , ..............



 HACİM
:
............. , ........... m3
………………………….  :  ......... , .........  x  ......... , .........  x  ......... , ......... =  ......... , .........

………………………….  :  ......... , .........  x  ......... , .........  x  ......... , ......... =  ......... , .........

………………………….  :  ......... , .........  x  ......... , .........  x  ......... , ......... =  ......... , .........

………………………….  :  ......... , .........  x  ......... , .........  x  ......... , ......... =  ......... , .........

………………………….  :  ......... , .........  x  ......... , .........  x  ......... , ......... =  ......... , .........









  Toplam Hacim  = ......... , .........

Gros Hacme Oranı : ………………………………………...…
= 0,  ………………….

İndirim Oranı : % 32
                      …………………… m3
	Ana Makinenin Özellikleri

	Cinsi
	: ...........................................
	Silindir Çapı
	: ...........................................

	Üreticisi
	: ...........................................
	Stroku
	: ...........................................

	Tipi
	: ...........................................
	Devri
	: ...........................................

	Makine No
	: ...........................................
	Gücü
	: ...........................................

	Makine Adedi
	: ...........................................
	Silindir Adedi
	: ...........................................


Kazanlar veya Yardımcıları : …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ölçme Sonuçları

	
	Metreküp
	
	Metreküp

	Tonilato Güverte Altı:
	........  ,  ........
	Makine Yeri İndirimi
	........  ,  ........


	Tonilato Güvertesi ile üstündeki 1. Güv. Arası :

Tonilato Güvertesi ile üstündeki 1. Güv. Arası :
	........  ,  ........

........  ,  ........
	Gv. Ve Mk. Zabitan yerleri :

Tayfa Yeri:
	........  ,  ........

........  ,  ........

	Baş Kasara :

Kıç Kasara :
	........  ,  ........

........  ,  ........
	Seyirle İlgili Yerler :

Kumanyalık ve Kuzine :
	........  ,  ........

........  ,  ........

	Köprü Güv. Altı :
	........  ,  ........
	Portuç :
	........  ,  ........

	Set Güverteler

Ambar Ağzı :

Diğer Kapalı Yerler :
	........  ,  ........

........  ,  ........

........  ,  ........
	Zincirlik ve Dümen

Makinesi Yeri :


	........  ,  ........

	
	
	Tatlı su tankları
	........  ,  ........

	Gros Tonilato : ......  ,  ......
	........  ,  ........
	Diğer İndirimler :
	........  ,  ........

	İndirimler Toplamı :
	........  ,  ........
	İndirimler toplamı :
	........  ,  ........

	
	
	
	

	Net Tonilato : .......  ,  .......     ........  ,  ........
	Ölçü ve hesap sonucu bu rapor tarafımdan hazırlanmıştır.

....../....../20.....

Ölçmeyi Yapan Uzman




	Ölçme İçin Yapılan Müracaatla İlgili Kayıtlar

	
	


EK – V - C

TC.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Gemi ve Su Aracı Ölçme Raporu


Sözleşmenin 2 nci maddesinin (8) numaralı paragrafındaki tanıma göre boyu 24 metre ve daha büyük olan (Sadece Sözleşme hükümlerine göre ölçülecek) gemi ve su araçları için düzenlenecektir. Su araçları için düzenlenen ölçme raporunda aşağıda “gemi” ifadesi geçen yerlerde “su aracı” ifadesi yer alacaktır.

Geminin Adı ve Teknik Kütük Numarası 
: .............................................................

Tescil No
: ………………………………………
Çağrı İşareti
: ………………………………………
Bağlama Limanı ve Sayısı
: ………………………………………

Geminin Cinsi
: .............................................................

Geminin Yürütme Aracı (Varsa)
: .............................................................

Geminin Yapı Malzemesi
: .............................................................

Gemiyi İnşa Eden Tesis
: .............................................................

Gemiyi Tadil Eden Tesis
: .............................................................

Omurgasının Konulduğu Yer ve Tarih
: .............................................................

Geminin Tamamlandığı Yer ve Tarih
: .............................................................
Geminin Kimler Adına Yapıldığı
: .............................................................



...............................................................

Ölçmeyi Yapanın Adı, Soyadı ve Kurum Sicil Nosu
: .............................................................

Ölçmenin Yapıldığı Yer ve Tarih
: .............................................................

Yolcu Sayısı

8’den fazla Yatma Yeri Bulunmayan Kamaralardaki

Yolcu Sayısı
: .............................................................

Diğer Yolcu Sayısı
: .............................................................

Tescil Boyutları

Tam Boy
: ..................................................  metre

Tescil Boyu
: ................................................... metre

Tescil Eni
: ................................................... metre

Tescil Derinliği
: ................................................... metre

Kalıp Su Çekimi
: ................................................... metre

	Geminin Tanımı

	İnşa Tarzı
	: .....................................
	Direk Sayısı
	: .....................................

	Üst Güverte Şekli
	: .....................................
	Bumba Adedi Kaldırma Kap.
	: .....................................

	Güverte Adedi
	: .....................................
	Boş Gemi Ağırlığı

(LIGHTSHIP)
	: .....................................

	Su Geçmez Perde Adedi
	: .....................................
	Boş Başta Kıçta Draftlar
	: .....................................


	Baş Şekli
	: .....................................
	Geminin Deadweighti
	: .....................................

	Kıç Şekli
	: .....................................
	
	


	Ana Makinenin Özellikleri

	Cinsi
	: ...........................................
	Silindir Çapı
	: ....................................mm.

	Üreticisi
	: ...........................................
	Stroku
	: ....................................mm.

	Tipi
	: ...........................................
	Devri
	: ....................................rpm.

	Makine No
	: ...........................................
	Gücü
	: ..............................(bhp/kw)

	Makine Adedi
	: ...........................................
	Yakıt Sarfiyatı
	: .............................gr/bhpxh

	Silindir Adedi
	: ...........................................
	
	


Yardımcı Makineler :

1.  Jeneratörler :

	Üreticisi
	: ...........................................
	Gücü
	: .....................................kw.

	Adedi
	: ...........................................
	Devri
	: ...........................................


2. Diğer Yardımcılar :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kazanlar :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gros ve Net Tonilato Hesabı için Açıklamalar :

1- Güverte Boyu : Geminin en üst devamlı güvertesinin baş bodoslamayı ve kıç bodoslamayı kestiği noktalar arasında çekilen düz hat üzerinde ölçülen mesafedir. ( Üst güverte tarifi için bakınız Sözleşme kaide (2 (1); Ek: 4, 4 (1) ) )

2- Güverte Boyunun Bölünmesi :

a) Güverte Boyu 
24.00 –  50.00 metre arasında ise 8


»
»
50.00 –   75.00 metre       
»
  »  10

»
»
75.00 – 100.00 metre
»
  »  12

»
»
 100.00 – 125.00 metre
»
  »  14

»
»
 125.00 – 150.00 metre 
»
  »  16

»
»
 150.00 – 175.00 metre
»
  »  18


»
»
 175.00 metre den fazla ise 20 eşit parçaya bölünür,

     b) İlk iki ve son iki kesitler arasında yarım kesitler alınacaktır. 
3-  Ambar Boyunun Bölünmesi :


Ambar Boyu 35.00 metreden az ise 6


Ambar Boyu 35.00 metreden fazla ise 8 eşit parçaya bölünür.

4. Güverte ve Ambar Derinliğinin Ölçülmesi : Güverte altı hesabında güverte yüksekliği omurga sacının üstünden; ambar hacimleri hesabında güverte yüksekliği iç dip sacının üstünden (Şayet farş varsa farş tahtalarının üstünden) güverte sacının altındaki sehimin 1/3’üne kadar ölçülür.

5. Derinliğin Bölünmesi : 

a)                                        Güverte Altında       Ambarda
derinlik 5 metreden az ise
     5
     4

derinlik 10 metreden az ise
     7
     6

derinlik 10 metreden fazla ise       9
     8  eşit parçaya bölünür.

b) Güverte altı hacim hesabında omurganın üstündeki ilk kesitte yarım kesit alınacaktır.

c) 2 metreden az derinlikler için 2 eşit parçaya bölünerek hesap yapılır.

6- Kasaralar, setler ve trankların hacimleri yükseklik ortasından geçen hattın alanının ortalama yükseklikle çarpımı ile bulunacaktır.

7- Geometrik şekilli yerlerin hacimleri geometrik şeklin hesap tarzı kullanılarak bulunacaktır.

8- Ambar hacimlerinin hesabında bordalarda yük girmeyecek şekilde tertip edilmiş triz, tahta, izolasyon gibi malzemeleri varsa bunların hacimleri alınmayacaktır.

9- Altı açık ambar kapaklarının hacimleri yük yerlerinin hacmine dahil edilecektir.

Güverte Altı Hesabı

Güverte Boyu (L) = ……………,…………… metre
S = L / …..            = ……………,…………… metre
Yeri                       : …………………………………………………………………….

	Kesit No : …………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ……. , …… metre
	
	Kesit No : …………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ……. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Enler
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	½
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	½
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	5
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	5
	……. , …….
	
	……. , …….

	6
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	6
	……. , …….
	
	……. , …….

	7
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	7
	……. , …….
	
	……. , …….

	8
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	8
	……. , …….
	
	……. , …….

	9
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	9
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h/3                               :            

Alan                           :            
	……. , …….

…... , ….. m.

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h/3                               :            

Alan                           :            
	……. , …….

…... , ….. m.

….. , …... m2

	Kesit No : …………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ……. , …… metre
	
	Kesit No : …………………….

H = ……. , …… metre 

h = H / …. = ……. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Enler
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	½
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	½
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	5
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	5
	……. , …….
	
	……. , …….

	6
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	6
	……. , …….
	
	……. , …….

	7
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	7
	……. , …….
	
	……. , …….

	8
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	8
	……. , …….
	
	……. , …….

	9
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	9
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h/3                               :            

Alan                           :            
	……. , …….

…... , ….. m.

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h/3                               :            

Alan                           :            
	……. , …….

…... , ….. m.

….. , …... m2


	Kesit No : …………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ……. , …… metre
	
	Kesit No : …………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ……. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Enler
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	½
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	½
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	5
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	5
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	8
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	……. , …….
	
	9
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h/3                               :            

Alan                           :            
	……. , …….

…... , ….. m.

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h/3                               :            

Alan                           :            
	……. , …….

…... , ….. m.

….. , …... m2

	Kesit No : …………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ……. , …… metre
	
	Kesit No : …………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ……. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Enler
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	½
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	½
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	5
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	5
	……. , …….
	
	……. , …….

	6
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	6
	……. , …….
	
	……. , …….

	7
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	7
	……. , …….
	
	……. , …….

	8
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	8
	……. , …….
	
	……. , …….

	9
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	9
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h/3                               :            

Alan                           :            
	……. , …….

…... , ….. m.

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h/3                               :            

Alan                           :            
	……. , …….

…... , ….. m.

….. , …... m2


(Bu sayfa geminin kesit sayısı ile orantılı olarak gerektiği kadar çoğaltılacaktır.)
	L = ……. , ….. metre  S = ...…. , ….. metre
	
	L = ……. , ….. metre  S = ..…. , ….. metre

	K.No
	Alanlar
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Alanlar
	S.M.
	Çarpım

	
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	
	……. , …….
	
	……. , …….

	
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	
	……. , …….
	
	……. , …….

	
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	
	……. , …….
	
	……. , …….

	
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	
	……. , …….
	
	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
	
	
	……. , …….
	
	……. , …….

	
	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
	
	……. , …….
	
	
	……. , …….
	
	……. , …….

	
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

S / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m3
	
	Çarpımların Toplamı :            

S / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m3


Ek Kısımların Hacimleri

Balb Fazlalığı :

Yeri : …………………..    Balbın Boyu = ….... , …. metre   S = Boy / 2 = .…... , ….metre
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
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	S.M.
	Çarpım
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	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2

	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre
	
	Balb Hacmi

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Alanlar
	S.M.
	Çarpım
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h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….
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Diğer Ek Kısımların Hacimleri
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         Toplam (m3) = ………………. , ………….


  Toplam Ekler Hacmi (m3) = ………………. , ………….

Güverte Altından İndirilecek Hacimler
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Güverte Altı Hacimi
= .......... , ........


Toplam Ekler Hacmi
= .......... , ........ 


İndirilecek Toplam Hacim
= .......... , ........

Toplam
= .......... , ........

	Güverte Altındaki Değişiklikler :



Ambar Ağızları (Kapaklar Dahil) 

	Yerin Adı
	Yeri
	Boy
	En
	Derinlik
	Hacim (m3)
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	.......... , ........

	…….........................
	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
	.......... , ........



Toplam Hacim (m3)
= .......... , ........

	Kıç Kasara

Kasara Boyu = ……... , ….…metre
	Yeri : ………………………………..

S = Boy / 4 = ……... , ….…metre

	K. No
	Derinlik
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
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..................
	............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............


   Ortalama : ……….. , ………. metre
 ............... , ...............


S / 3 = …… , …... x
 ............... , ............. m2


Ort. Derinlik
 x ............... , ............. m3
	Orta Kasara

Kasara Boyu = ……... , ….…metre
	Yeri : ………………………………..

S = Boy / 4 = ……... , ….…metre

	K. No
	Derinlik
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
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............... , ...............


   Ortalama : ……….. , ………. metre
 ............... , ...............


S / 3 = …… , …... x
 ............... , ............. m2


Ort. Derinlik
 x ............... , ............. m3
	Baş Kasara

Kasara Boyu = ……... , ….…metre   
	Yeri : ………………………………..

S = Boy / 4 = ……... , ….…metre

	K. No
	Derinlik
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
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   Ortalama : ……….. , ………. metre
 ............... , ...............


S / 3 = …… , …... x
 ............... , ............. m2


Ort. Derinlik
 x ............... , ............. m3
	Set Güverteler

Set Boyu = ……... , ….…metre
	Yeri : ………………………………..

S = Boy / …… = ……... , ….…metre

	K. No
	Derinlik
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
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............... , ...............


   Ortalama : ……….. , ………. metre
 ............... , ...............


S / 3 = …… , …... x
 ............... , ............. m2


Ort. Derinlik
 x ............... , ............. m3
	Tranklar

Trank Boyu = ……... , ….…metre
	Yeri : ………………………………..

S = Boy / …… = ……... , ….…metre

	K. No
	Derinlik
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
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   Ortalama : ……….. , ………. metre
 ............... , ...............


S / 3 = …… , …... x
 ............... , ............. m2


Ort. Derinlik
 x ............... , ............. m3
	Üst Yapılar
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	…….........................
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	........ , .......
	........ , .......
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Toplam Hacim (m3)
= .......... , ........

	Gros Tonilatodaki Değişiklikler




Ambar Hacimleri : *
Ambar No = ……………                                   Yeri : ……………………………………...    

Ambar Boyu = …..…... , …...…metre               S = Boy / ……. = ………... , …….…metre
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
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	……. , …….

	6
	……. , …….
	
	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
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	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2

	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
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	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	5
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	5
	……. , …….
	
	……. , …….

	6
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	6
	……. , …….
	
	……. , …….

	7
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	7
	……. , …….
	
	……. , …….

	8
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	8
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2


	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	5
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	5
	……. , …….
	
	……. , …….

	6
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	6
	……. , …….
	
	……. , …….

	7
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	7
	……. , …….
	
	……. , …….

	8
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	8
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2

	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	5
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	5
	……. , …….
	
	……. , …….

	6
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	6
	……. , …….
	
	……. , …….

	7
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	7
	……. , …….
	
	……. , …….

	8
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	8
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2


	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre
	
	Ambar Hacmi

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Alanlar
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	5
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	5
	……. , …….
	
	……. , …….

	6
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	6
	……. , …….
	
	……. , …….

	7
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	7
	……. , …….
	
	……. , …….

	8
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	8
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :

S / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m3

	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre
h = H / …. = ...…. , …… metre


	Gladora Ambar Hacmi

Ambar No : …………….…….

Ambar Boyu = ……... , ….…metre
	Yeri : ………………………………..

S = Boy / …… = ……... , ….…metre

	K. No
	Derinlik
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0

1

2

3

4

5

6

7

8
	................ , ..............

................ , ..............

................ , ..............

................ , ..............

................ , ..............

................ , ..............

................ , ..............

................ , ..............

................ , ..............
	............... , ..............

............... , ..............

............... , ..............

............... , …...........

............... , …...........

............... , ..............

............... , ..............

............... , ..............

............... , …...........
	..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................
	............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............


   Ortalama : ……….. , ………. metre
 ............... , ...............


S / 3 = …… , …... x
 ............... , ............. m2


Ort. Derinlik
 x ............... , ............. m3

	


* Ambar hacimleri ile ilgili kısım ambar sayısı kadar çoğaltılacaktır.
	Ambar Ağızları (Yük Alabilen)

	Yerin Adı
	Yeri
	Boy
	En
	Derinlik
	Hacim (m3)

	…….........................
	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
	.......... , ........

	…….........................
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	........ , .......
	........ , .......
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	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
	.......... , ........

	…….........................
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	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
	.......... , ........

	…….........................
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	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
	.......... , ........



Toplam Hacim (m3)
= .......... , ........

	Set Güverteler (Yük Alabilen)

Set Boyu = ……... , ….… metre   
	Yeri : ………………………………..

S = Boy / …… = ……... , ….… metre

	K. No
	Derinlik
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
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............... , ..............
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............... , ...............

............... , ...............
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............... , ...............


   Ortalama : ……….. , ………. metre
 ............... , ...............


S / 3 = …… , …... x
 ............... , ............. m2


Ort. Derinlik
 x ............... , ............. m3
	Tranklar (Yük Alabilen)

Trank Boyu = ……... , ….… metre   
	Yeri : ………………………………..

S = Boy / …… = ……... , ….… metre

	K. No
	Derinlik
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
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............... , ...............

............... , ...............

............... , ...............


   Ortalama : ……….. , ………. metre
 ............... , ...............


S / 3 = …… , …... x
 ............... , ............. m2


Ort. Derinlik
 x ............... , ............. m3
	Diğer Yük Yerleri

	Yerin Adı
	Yeri
	Boy
	En
	Derinlik
	Hacim (m3)

	…….........................
	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
	.......... , ........

	…….........................
	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
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	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
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	……................
	........ , .......
	........ , .......
	........ , .......
	.......... , ........



Toplam Hacim (m3)
= .......... , ........

	Yük Yerlerindeki Değiklikler




Slop Tankları veya Yük Alabilen Balast Tankları :

Yeri : …………………..      Boyu = …….. , ….… metre    S = Boy / 4 = …….. , ….… metre
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

H = H / 4  = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

h = H / 4 = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

H / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2

	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

H = H / 4 = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

h = H / 4 = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

H / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2

	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

H = H / 4 = ...…. , …… metre
	
	Tank Hacmi

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Alanlar
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

H / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :

S / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m3




Slop Tankları veya Yük Alabilen Balast Tankları :

Yeri : …………………..      Boyu = …….. , ….… metre    S = Boy / 4 = …….. , ….… metre
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

h = H / 4  = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

h = H / 4 = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2

	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

h = H / 4 = ...…. , …… metre
	
	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

h = H / 4 = ...…. , …… metre

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2

	Kesit No : ………………….

H = ……. , …… metre   

h = H / 4 = ...…. , …… metre
	
	Tank Hacmi

	K.No
	Genişlik
	S.M.
	Çarpım
	
	K.No
	Alanlar
	S.M.
	Çarpım

	0
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	0
	……. , …….
	
	……. , …….

	1
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	1
	……. , …….
	
	……. , …….

	2
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	2
	……. , …….
	
	……. , …….

	3
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	3
	……. , …….
	
	……. , …….

	4
	……. , …….
	
	……. , …….
	
	4
	……. , …….
	
	……. , …….

	Çarpımların Toplamı :            

h / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m2
	
	Çarpımların Toplamı :

S / 3 = .….. , …. x ….. , ….
	……. , …….

….. , …... m3




	Net Tonilatodaki Değişiklikler




	Gros Tonilato Toplamı

	No
	Yerin Adı
	Yeri
	Boyu
	Kalıp Hacmi
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…………….....................

…………….....................
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…………….....................
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…………….....................
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……. , ……
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…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

	
	Toplam Hacim (m3)
	…..……… , ………

	Net Tonilato Toplamı

	1

2

3

4
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8

9
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	…………….....................

…………….....................

…………….....................

…………….....................

…………….....................

…………….....................

…………….....................

…………….....................
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…..……… , ………
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…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

…..……… , ………

	
	Toplam Hacim (m3)
	…..……… , ………


	GROS TONİLATO

	Toplam Gros Hacmi : V

K1  = 0.2 + 0.02 log10V
	…………......… , ……… m3
…………......… , …………..


	Gros Tonilato : K1 x V
	…………......… , …………..

	NET TONİLATO

	Toplam Net Hacmi : Vc 

K2 = 0.2 + 0.02 log10Vc  (veya katsayı tablosundan)

K3 =  1.25 x ( GT + 10,000 )

                    10,000 

Kalıp Derinliği (Kaide 2 (2) ) : D

Kalıp Suçekimi (Kaide 4 (2) ) : d

Toplam Yolcu Sayısı : N1 + N2

   4 d   2    

   3 D     

                4 d     2
                3 D


	…………......… , ……… m3
…………......… , …………..

…………......… , …………..

…………......… , …….… m.

…………......… , …….… m.

……………………………...

……………………………...

……………………………...

	Net Tonilato : 

                4 d     2                    N2 .
                3 D                          10


	……………………………...

	Ölçü ve hesap sonucu bu rapor                                    

tarafımdan hazırlanmıştır.

....../....../20.....

Ölçmeyi Yapan Uzman




EK V – D

TC.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Gemi Ölçme Raporu


Boyları 15 metreden küçük (EK-I’e göre ölçülen) balık avlama gemileri için düzenlenecektir.

Geminin Adı ve Teknik Kütük Numarası 
: .............................................................

Geminin Yürütme Aracı (Varsa)
: .............................................................

Geminin Yapı Malzemesi
: .............................................................

Gemiyi İnşa Eden Tesis
: .............................................................

Omurgasının Konulduğu Yer ve Tarih
: .............................................................

Geminin Tamamlandığı Yer ve Tarih
: ....................................................

Geminin Kimler Adına Yapıldığı
: .............................................................

Ölçmeyi Yapanın Adı, Soyadı ve Kurum Sicil Nosu
: .............................................................

Ölçmenin Yapıldığı Yer ve Tarih
: .............................................................

	Gemi Ana Vasıfları

	Tam Boy
	: ................................ m.
	Baş Şekli
	: .....................................

	Tescil Boyu
	: ................................ m.
	Kıç Şekli
	: .....................................

	Tescil Eni
	: ................................ m.
	Güverte Şekli
	: .....................................

	Tescil Derinliği
	: ................................ m.
	Perde Ad. 
	: .....................................

	Makine Yeri Boyu
	: ................................ m.
	Teknenin Tipi
	: .....................................


Hacimlerin Hesabı

	
	
	Katsayı
	
	Boy
	
	En
	
	Derinlik
	
	Hacim (m3) (V)

	Tonilato Güvertesi Altı (V)
	:
	a1
	x
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........


a1 = 0,5194 + (0,0145 x Loa), a1<0,60’tan küçük alınamaz. Eğer a1 < 0,60 ise a1 = 0,60’tır.

K1 = 0.2 +0.02 log10 V = …………….

Gros Tonage  =  K1 x V = ……………

Net Tonaj = 0,3 x Gros Tonage  = ……….

	Ölçü ve hesap sonucu bu rapor                                    

tarafımdan hazırlanmıştır.

....../....../20.....

Ölçmeyi Yapan Uzman




EK V – E

TC.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Gemi Ölçme Raporu


Ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu 24 metreden küçük özel tekneler (Yönetmelik Ek II-B’ye göre ölçülen) için düzenlenecektir.

Özel Teknenin Adı ve Teknik Kütük Numarası 

: .............................................................

Özel Teknenin Cinsi
: .............................................................

Özel Teknenin Yürütme Aracı (Varsa)
: .............................................................

Özel Teknenin Yapı Malzemesi
: .............................................................

Özel Tekneyi İnşa Eden Tesis
: .............................................................

Omurgasının Konulduğu Yer ve Tarih
: .............................................................

Özel Teknenin Tamamlandığı Yer ve Tarih
: .........................................

Özel Teknenin Kimler Adına Yapıldığı
: .............................................................

Ölçmeyi Yapanın Adı, Soyadı ve Kurum Sicil Nosu
: .............................................................

Ölçmenin Yapıldığı Yer ve Tarih
: .............................................................

	Geminin Ana Vasıfları

	Azami Uzunluk Lençok
	: ................................ m.
	Baş Şekli
	: .....................................

	Tekne Gövde Boyu LH
	: ................................ m.
	Kıç Şekli
	: .....................................

	Tekne Gövde Eni

BH
	: ................................ m.
	Güverte Şekli
	: .....................................

	Tekne Azami Derinliği Dençok
	: ................................ m.
	Perde Ad. Ve Şek.
	: .....................................

	Makine Yeri Boyu
	: ................................ m.
	Direk ve Baca Ad.
	: .....................................

	Teknenin Tipi
	: .....................................
	Donanımı
	: .....................................


Hacimlerin Hesabı

	
	
	Katsayı
	
	Boy
	
	En
	
	Derinlik
	
	Hacim (m3)

	Tonilato Güvertesi Altı 
	:
	0,5
	x
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	Setler
	:
	...... , .....
	
	.... , ....
	
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	Tonilato Güvertesi Üstü Kapalı Yerleri Hacimleri Hesabı :



	
	
	
	
	Boy
	
	En
	
	Derinlik
	
	Hacim (m3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


İndirimlerin Adları ve Hesabı

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........

	............................................................
	:
	...... , .....
	x
	.... , ....
	x
	...... , .....
	=
	......... , .........


Makine Yeri Hacmi =  Toplam gros  hacmin % 32’si olarak kabul edilir. (Dıştan takma motorlu gemiler için bu hacim hesaba katılmaz)

	Ana Makinenin Özellikleri

	Cinsi
	: ...........................................
	Silindir Kutru
	: ...........................................

	Yapanı
	: ...........................................
	Stroku
	: ...........................................

	Tipi
	: ...........................................
	Devri
	: ...........................................

	Makine No
	: ...........................................
	Gücü
	: ...........................................

	Makine Adedi
	: ...........................................
	İmal Tarihi
	: ...........................................

	Silindir Adedi
	: ...........................................
	
	


Ölçme Sonuçları

	
	Metreküp
	
	Metreküp

	Tonilato Güverte Altı:
	........  ,  ........
	Makine Yeri İndirimi
	........  ,  ........

	Baş Kasara

Kıç Kasara:

Baş Set :
	........  ,  ........

........  ,  ........
	Kaptan ve mürettebat kamaraları
	........  ,  ........

	Orta Set :

Kıç Set :
	
	Mutfak (kuzine) mahalli
	........  ,  ........

	Üst Yapılar :
	........  ,  ........
	Portuç mahalli:
	........  ,  ........

	Diğer Kapalı Yerler :
	........  ,  ........
	Seyir Mahalli
	........  ,  ........

	
	
	
	

	Gros Tonilato : ......  ,  ......
	........  ,  ........
	
	

	İndirimler
	........  ,  ........
	İndirimler toplamı :
	........  ,  ........

	
	
	
	

	Net Tonilato : .......  ,  .......     ........  ,  ........


	Ölçü ve hesap sonucu bu rapor tarafımdan hazırlanmıştır.

....../....../20.....

Ölçmeyi Yapan Uzman


	Ölçme İçin Yapılan Müracaatla İlgili Kayıtlar

	
	


EK VI

TEKNİK KÜTÜK DEFTERİ




























Sayfa No :

Teknik Kütük Defteri ( * )

	S. No
	Kütük No


	İsmi


	Gros Ton.

Net Ton.


	İnşa Eden

Omurga-İnş.Tarihi ve Yeri, İnşa Mlz.
	LOAxLBPxBxH
Tescil Boyu
	Gemi/Su Aracının Cinsi
	Ana Makine

Tipi, No, İmal eden, Silindir Ad., 

rpm,BHP

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


( * )  Sayfası yukarıdaki bilgileri içerecek olacak şekilde, uygun büyüklükte ve 100 sayfalık defter halinde kullanılacaktır.

EK VII

GEMİ/SU ARACI YAPI BİLDİRİSİ


Sayfa 1

Gemi/Su Aracı Yapı Bildirisi

	Gemi/Su Aracının Adı

………………………………………………
	Cinsi

………………...….
	Tipi

………...………….


Gemi/Su Aracını İnşa Eden

Firmanın Adı : ……………………………………………………………………………

Adresi : …………………………………………………………………………………...

	Gemi/Su Aracının İnşa 

Edildiği Yer

…………………………….
	Firmanın Yapı Sıra No:

…………………………….
	Omurgasının Konduğu Tarihi

…………………………….

	Bitiş Tarihi

…………………………….
	Yürütme Aracının Cinsi

…………………………….
	Yürütme Aracının Monte Edilip Edilmediği

…………………………….


Gemi/Su Aracının Tarifi

	Baş Şekli : ...................................................

Kıç Şekli : ...................................................

Direk Adedi : ……………………………..

Baca Adedi : ...............................................

Üst Gv. Şekli : ……………………………

Güverte Adedi : …………………………..
	Su Geçirmez Perde Adedi : ……………….

Pervane Adedi ve Cinsi : …………………

Set Güverte Boyu : …………………. mm.

Baş Kasara Boyu : ….………………. mm.

Orta Kasara Boyu : …………………. mm.

Kıç Kasara Boyu : …….……………. mm.


Gemi/Su Aracının Boyutları

	Tam Boyu : ................................. , …… m.

Dikmeler Arası Boyu : ................ , …… m.

Kalıp Eni : …............................... , …… m.

Kalıp Derinliği : .......................... , …… m.

Güverte Şiyeri : ........................... , …… m.

Güverte Sehimi : ......................... , …… m.

Başta Boş Çektiği Su : ................ , …… m.

Kıçta Boş Çektiği Su : ................ , …… m.

Ambar Adedi : …………………………....
	En Büyük Ambarı Boyu : ........... , …… m.

Ambar Ağzı Adedi : ………………………

En Büyük Ambar Ağzı Ölçüsü : ..... , … m.

Ağır Bomba Adedi : ………………………

En Ağır Bombanın Kaldırma Kapasitesi :

………………………………………. Ton.

Adi Bomba Adedi : ……………………….

Adi Bombaların Kaldırma Kapasitesi :

………………………………………. Ton.



Sayfa 2

Yürütme Aracı
	Cinsi : …………………….

Üreticisi : …………………

Tipi : ……………………...

Numarası : ………………..
	Adedi : ……………………

Silindir Adedi : …………...

Silindir Çapı : ……...(mm.)

Strok Boyu : ………..(mm.)
	Devir Sayısı : ………(rpm.)

Gücü : ……..……(bhp/kw)




Gemi/Su Aracının Kimler İçin Yapıldığı ve Hisseleri

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Niteliği yukarıda yazılı Gemi/Su Aracı firmamız tarafından yapılmış ve yukarıda adları ve hisseleri yazılı olanlara teslim edilmiştir.  ……/……/20……

Gemi/Su Aracını İnşa Eden Firma
: …………………………………………………………...

Yetkili İmza ve Firmanın Kaşesi 
: …………………………………………………………...


( 15 Metreden küçük gemi/su araçları buradan itibaren doldurulmayacaktır)

Bu belgede özellikleri belirtilen gemi/su aracının  ……………………………………. isimli firma tarafından inşa edilmiştir.

………………… Liman Başkanı : Adı Soyadı ve İmza



Yukarıda niteliği yazılı gemi/su aracı eski bir gemi/su aracının tadili suretiyle yapılmış ise tadil edilen gemi/su aracının :

Adı : ………………………..
Sicil No : ……………........
Bağlama No : ……………..

Teknik Kütük No : …………
Sicil Limanı : …………….
Bağlama Limanı : ………...

Ölçüldüğü Liman : …………

EK VIII ŞEMALAR VE ÖLÇÜLERİN ALINIŞ ŞEKİLLERİ
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(Değişik ibare:RG-3/7/2021-31530) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
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� 3/7/2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu başlık “T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” şeklindeyken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


� 3/7/2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu başlık “T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” şeklindeyken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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� 3/7/2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu başlık “T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” şeklindeyken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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