Ek I

ŞARTLAR

1  M1 kategorisine ve N1 kategorisine ait araçlar, bu Ekte belirtilen işlemlerle belirlendiği şekilde;

· kütlece asgari %85 oranında yeniden kullanılabilecek ve/veya geri dönüştürülebilecek şekilde ve

· kütlece asgari %95 oranında yeniden kullanılabilecek ve/veya geri kazanılabilecek şekilde

imal edilmelidir.

2  Tip onayı amaçları bakımından, imalatçı ISO 22628:2002 Standardının Ek A’sına göre oluşturulan, gerektiği şekilde doldurulmuş bir veri sunum formu vermelidir. Bu form malzeme dökümünü içermelidir.

Bu formun beraberinde, sökme aşaması ile ilgili olarak imalatçı tarafından beyan edilen sökülen aksam parçalarının bir listesi ve imalatçının bu parçaların muamelesi için tavsiye ettiği işlem bulunmalıdır.

3  Bu Ekin madde 1 ve madde 2’sinin uygulanması için, imalatçı, referans aracın şartları karşıladığını onay kuruluşunun yeterli gördüğü şekilde göstermelidir. ISO 22628:2002 Standardının Ek B’sinde öngörülen hesaplama yöntemi uygulanmalıdır.

Ancak imalatçı, araç tipi dahilinde herhangi bir versiyonun bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu gösterecek durumda olmalıdır.

4  Referans araçların seçilmesi amacıyla, aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:

· Gövde tipi,

· Mevcut donanım seviyeleri (1),

· İmalatçının sorumluluğu dahilinde takılabilen mevcut isteğe bağlı teçhizat (1), 

5  Tip onay kuruluşunun ve imalatçının yeniden kullanılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik açısından bir araç tipi dahilinde en problemli versiyonu müştereken tespit edememesi halinde, aşağıdakiler dahilinde bir adet referans araç seçilmelidir:

(a) M1 araçlar için, MARTOY’un Ek II, Bölüm C, Madde 1’inde tanımlanan her “gövde tipi”,

(b) N1 araçlar için, kapalı kasalı kamyonet (van), kabinli çıplak şasi, kamyonet gibi her “gövde tipi”.

6  Hesaplama amacıyla, tekerlek lastikleri geri dönüştürülebilir kabul edilmelidir.

7  Kütleler, bir ondalık hane ile kg cinsinden ifade edilmelidir. Oranlar bir ondalık hane ile yüzde cinsinden hesaplanmalı, daha sonra aşağıdaki şekilde yuvarlatılmalıdır:

(a) Ondalık işaretini izleyen rakam 0 ile 4 arasında ise, toplam değer alt basamağa yuvarlatılmalı,

(b) Ondalık işaretini izleyen rakam 5 ile 9 arasında ise, toplam değer üst basamağa yuvarlatılmalıdır.

8  Bu Ekte belirtilen hesaplamaların kontrolü amacıyla, onay kuruluşu bu Ekin madde 2’sinde belirtilen veri sunum formunun bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen uygunluk belgesine eklenen tavsiye edilen strateji ile uyumlu olmasını sağlamalıdır.

9  Malzemelerin ve aksam parçalarının kütlelerinin kontrolü amacıyla, imalatçı tip onay kuruluşunun gerekli gördüğü araçları ve aksam parçalarını vermelidir.

Ek II

Bir aracın, yeniden kullanılabilirliği, geri dönüştürülebilirliği ve geri kazanılabilirliği konusunda AT tip onayına ilişkin, MARTOY’un Ek I’ine(1) göre

AT araç tip onayına ait tanıtım belgesi

Aşağıdaki bilgiler, mümkünse, üç nüsha olarak verilmeli ve içindekiler listesi içermelidir. Çizimler uygun ölçekte ve yeterli ayrıntıda A4 boyutta ya da A4 formatta katlanmış olarak verilmelidir. Varsa fotoğraflar yeterli ayrıntıyı göstermelidir.

0.  GENEL

0.1. Marka (İmalatçının ticari adı): ………………………………………………………………………….

0.2. Tipi: ………………………………………………………………………………………………………

0.2.0.1.Şasi: …………………………………………………………………………………………………

0.2.1. (Varsa) Ticari adı (adları) :  …………………………………………………………………………

0.3. Araç üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli(b): ……………………………………………………….

0.3.1. Bu işaretin yeri: …………………………………………………………………………………………..

0.4. Aracın kategorisi(c): ………………………………………………………………………………………..

0.5. İmalatçının adı ve adresi: ……………………………………………………………………………….

0.8. Montaj fabrikasının (fabrikalarının) adresi (adresleri): ………………………………………………………

1. ARACIN GENEL YAPI ÖZELLİKLERİ

1.1. Numune aracın fotoğrafları ve/veya çizimleri: ..............................................................................

1.2. Tüm aracın ölçekli çizimi: ..............................................................................................................

1.3.  Dingillerin ve tekerleklerin sayısı: ...................................................................................................

1.3.1. Çift tekerlekli dingillerin sayısı ve konumu: ....................................................................................

1.3.3. Tahrikli dingiller (sayısı, konumu, birbirleriyle bağlantıları)
1.7. Sürücü kabini (burunlu ya da burunsuz)(z): …………………………………………………………..

3. MOTOR (q) 

(Benzin, dizel vb. veya başka bir yakıt birleşimi ile de çalışabilen bir araçta, maddeler tekrar edilmelidir (+)) 

3.1. İmalatçısı: …………………………………………………………………………………………

3.2. İçten yanmalı motor

3.2.1. Motora ait özel bilgiler

3.2.1.1. Çalışma prensibi: Pozitif ateşleme/sıkıştırmalı ateşleme, dört zamanlı/iki zamanlı (ı)
3.2.1.2. Silindir sayısı ve düzeni: ………………………………………………………………………

3.2.1.3. Motor hacmi (s): …………….. cm3
3.2.2. Yakıt: Dizel / benzin / LPG / NG (doğalgaz) / etanol: (1)
4. AKTARMA ORGANI (v)
4.2. Tipi (mekanik, hidrolik, elektrikli vs.): ………………………………………………………………….

4.5. Vites kutusu

4.5.1. Tipi (mekanik/ otomatik / KVK (Kademesiz Vites Kutusu)) (1)
4.9. Diferansiyel kilidi: evet/hayır/isteğe bağlı  (1)
9. ÜST YAPI (GÖVDE)

9.1. Üst yapının tipi: ..........................................................................

9.3.1. Kapı düzeni ve kapıların sayısı: .............................................

9.10.3. Koltuklar

9.10.3.1 Adedi: ……………………………………………………………………………………………

15. YENİDEN KULLANILABİLİRLİK, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK VE GERİ KAZANILABİLİRLİK

15.1.  Referans aracın ait olduğu versiyon: ………………………………………………………………………

15.2. Referans aracın üst yapısı ile birlikte kütlesi veya üst yapı ve/veya çeki tertibatı imalatçı tarafından takılmıyor ise, üst yapısız ve/veya çeki tertibatsız, kabinli çıplak şasinin sürücüsüz kütlesi (sıvılar , avadanlıklar, (takılı ise) stepne dahil):.................................

15.3. Referans aracın malzemelerinin kütleleri

15.3.1. İşlem öncesi aşamada dikkate alınan malzemenin kütlesi(##): …………………………………….

15.3.2.
Sökme aşamasında dikkate alınan malzemenin kütlesi(##): ……………………………………………

15.3.3.  Geri dönüştürülebilir olarak kabul edilen, metal olmayan kalıntıların işlenmesinde dikkate alınan malzemenin kütlesi(##): : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3.4.
Enerji olarak geri kazanılabilir olarak kabul edilen, metal olmayan kalıntıların işlenmesinde dikkate alınan malzemenin kütlesi(##) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3.5. Malzeme dökümü (##): ……………………………………………………………………………………..

15.3.6. Yeniden kullanılabilir ve/veya geri dönüştürülebilir malzemenin toplam kütlesi:. . . .
15.3.7. Yeniden kullanılabilir ve/veya geri kazanılabilir malzemenin toplam kütlesi:. . . . .

15.4. Oranlar

15.4.1. Geri dönüştürülebilirlik oranı ‘Rcyc (%)’: ………………………………………………………………….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.4.2. Geri kazanılabilirlik oranı ‘Rcov (%)’: ……………………………………………………………………...

Ek III

AT tip onayı belgesi örneği

Azami format: A4 (210 x 297 mm)

AT tip onayı belgesi


2005/64/AT Yönetmeliğine göre:

Bir araç tipinin;

-  AT tip onayı(1)
-  AT tip onayı kapsam genişletmesi(1)
-  AT  tip onayının reddi(1)
ile ilgili bildirim.

AT tip onayı numarası:

Kapsam genişletme sebebi:

Bölüm I

0.1
Marka (İmalatçının ticari adı): ………………………………………………………………………….

0.2
Tipi:………………………………………………………………………………………………………

0.2.1
Ticari adı (adları) (2)::  …………………………………………………………………………….

0.3
Araç üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli: ………………………………………………….

0.3.1
Bu işaretin yeri: …………………………………………………………………………………………..

0.4
Aracın kategorisi(3): ………………………………………………………………………………………..

0.5
İmalatçının adı ve adresi: ……………………………………………………………………………….

0.8
Montaj fabrikasının (fabrikalarının) adresi (adresleri): ………………………………………………………

(....)

Bölüm II

1
İlâve bilgiler: ……………………………………………………………………………………………..


Referans aracın / araçların geri dönüştürülebilirlik oranı / oranları: ……………………………….


Referans aracın / araçların geri kazanılabilirlik oranı / oranları: ……………………………………

2
Deneyleri yapmaktan sorumlu teknik servis: ………………………………………………………….

3
Deney raporu tarihi: ……………………………………………………………………………………...

4
Deney raporunun referansı: …………………………………………………………………………….

5
Açıklamalar (varsa): ……………………………………………………………………………………..

6
Ekler: dizin ve tanıtım paketi

7
Araç bu Yönetmeliğin şartlarını karşılamaktadır / karşılamamaktadır (1)  : …….............................


……………………………………………………………………………………………………………..

(Yer)


(İmza)


(Tarih)

Ekler: Tanıtım paketi

Ek IV

İmalatçının ön değerlendirmeye tabi tutulması

1.   Bu Ek, imalatçının gerekli düzenleme ve işlemleri uyguladığını tespit etmek için yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi gereken ön değerlendirmeyi açıklamaktadır.

2.   Yetkili kuruluş, imalatçı tarafından uygulanan yönetim sistemleri konusunda, kalite sistem belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları ile ilgili genel kriterlere dair EN 45012-1989 Standardı veya ISO/IEC Rehber 62:1996’ya uymalıdır.
3.   Yetkili kuruluş tarafından yapılacak kontroller
3.1.  Yetkili kuruluş, imalatçının aşağıdaki hususlarda gerekli tedbirleri almış olduğunu görmelidir:

(a) Bu Yönetmelik kapsamında gereken hesaplamaları yapmak için, tüm tedarik zinciri boyunca uygun verileri, özellikle de araçların imalatında kullanılan tüm malzemelerin yapısı ve kütlesi ile ilgili bilgileri toplamak,

(b) Akışkanların hacmi vs. gibi hesaplama işleminin gerektirdiği diğer bütün uygun araç verilerini elinde tutmak,

(c) Tedarikçilerden alınan bilgileri yeterli şekilde kontrol etmek,

(d) Malzemelerin dökümünü yönetmek,

(e) ISO 22628:2002 Standardına uygun olarak geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik oranlarının hesabını yapabilmek,

(f) Ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik uyarınca araçlar için aksam ve malzeme kodlama standartlarını belirleyen 27/2/2003 tarihli ve 2003/138/EC sayılı Avrupa Birliği Komisyonu Kararında(1) belirtilen aşağıdaki standartlara uygun olarak polimer ve elastomerden mamûl aksam parçalarını işaretlemek:

Araçlardaki 100 gramdan daha ağır olan plastik aksam ve malzemelerin etiketlenmesi ve tanıtımı için; 

- TS EN ISO 1043-1 20/2/2007  “Plastikler - Semboller ve kısaltılmış terimler- Bölüm 1:Ana Polimerler ve Özel Karakteristikleri”,

- TS EN ISO 1043-2 27/2/2007  “Plastikler – Semboller ve kısaltılmış terimler- Bölüm 2: Dolgu ve Takviye Maddeleri”,

-  TS EN ISO 11469 19/4/2002 “Plastikler - Plastik Mamullerin Grup Tanımlaması ve İşaretlemesi” 

uygulanır.

Araçlardaki 200 gramdan daha ağır olan elastomer aksam ve malzemeler için, 

- TS 1531 ISO 1629 7/3/1997 “Kauçuklar ve Lateksler-Adlandırmaları” uygulanır. Bu, tekerlek lastiklerinin etiketlenmesinde kullanılmaz.

ISO  standartlarında kullanılan ‘<’ veya ‘>’sembolleri parantezler ile değiştirilebilir.

(g) Ek V’te listesi verilen hiçbir aksam parçasının yeni araçların imalatında yeniden kullanılmadığını doğrulamak.
3.2. İmalatçı, yetkili kuruluşa ilgili bütün bilgileri yazılı olarak vermelidir. Özellikle malzemelerin geri dönüşümü ve geri kazanımı gerektiği şekilde belgelenmelidir.

4.1. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilk değerlendirmenin amaçları bakımından, araç imalatçısı tedarikçisi ile yaptığı sözleşmeyle, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyum sağladığını göstermek zorundadır.

4.2.  Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilk değerlendirmenin amaçları bakımından, araç imalatçısı aşağıdaki amaçlara yönelik prosedürler belirlemek zorundadır.

(a) Kendi personeline ve tedarikçilerinin tamamına uygulanabilir şartları bildirmek,

(b) Tedarikçilerin bu şartlara uygun hareket etmesini izlemek ve sağlamak,

(c) Tam tedarik zinciri boyunca ilgili verileri toplamak,

(d) Tedarikçilerden alınan bilgileri kontrol etmek ve doğrulamak,

(e) Tedarikçilerden alınan verilerin Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının şartlarıyla uyumlu olmadığını göstermesi durumunda gerekli tedbirleri almak.

4.3.  Madde 4.1 ve madde 4.2’nin amaçları bakımından, araç imalatçısı yetkili kuruluşla mutabakat halinde, ISO 9000/14000 veya standart hale getirilmiş başka bir kalite güvence programını kullanmak zorundadır

 İlâve 1

Uygunluk belgesi örneği


2005/64/AT Yönetmeliğinin Ek IVüne göre

UYGUNLUK BELGESİ

No […………..Referans numarası]

[……………. Yetkili kuruluş]

(İmalatçı): ……………………………………………

(İmalatçının adresi): …………………………………

yukarıda adı geçen imalatçının 2005/64/AT sayılı Yönetmeliğin Ek IV hükümlerine uyduğunu 

tasdik eder.

Kontrollerin yapıldığı tarih:

(Yetkili kuruluşun adı ve adresi):

Rapor numarası:

Belge [……. Tarih] tarihine kadar geçerlidir.

[……… Yer]’de 

 […….. Tarih] tarihinde

tanzim edilmiştir

[………. İmza]

Ekler: Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım alanında imalatçı tarafından tavsiye edilen stratejinin açıklaması.

[image: image1.emf]

Ek V

Yeniden kullanılamaz kabul edilen aksam parçaları

1  Giriş

Bu Ek, yeni araçların imalatında yeniden kullanılmaması gereken, M1 kategorisine ve N1 kategorisine ait araçların aksam parçalarını göstermektedir.

2   Aksam parçalarının listesi

-  Yastıklar, piroteknik harekete geçirici, elektronik kumanda üniteleri ve sensörler dahil olmak üzere, bütün hava yastıkları(1)
-  Kolan, toka, geri sarıcı, piroteknik harekete geçirici dâhil olmak üzere, otomatik ya da otomatik olmayan emniyet kemeri düzenekleri

-  Koltuklar (sadece emniyet kemeri bağlantılarının ve/veya hava yastıklarının koltukta bulunduğu durumlarda)

-  Direksiyon kolonuna etkiyen direksiyon kilidi düzenekleri

-  Aktarıcılar (transponder) ve elektronik kumanda üniteleri dahil olmak üzere, motor blokaj cihazı (immobiliser)

-  Emisyon iyileştirme sistemleri (katalitik konvertörler, parçacık filtreleri)

-  Egzoz susturucuları.

AT tip onay kuruluşunun 


mührü








(1) Örneğin deri döşeme, araç içi radyo teçhizatı, klima, alaşım jantlar vs.


(1) 	Bu tanıtım belgesinde kullanılan madde numaraları ve dipnotlar MARTOY’un (98/14/AT) Ek I’inde yer alan madde numaralarına ve dipnotlara karşılık gelmektedir. Bu Yönetmeliğin amacı bakımından ilgili olmayan maddeler atlanmıştır.


(1) 	Uygulanmayanı iptal ediniz.


(2) 	AT tip onayı verildiği esnada mevcut değil ise, bu madde en geç araç piyasaya arz edildiği zaman doldurulmalıdır.


(1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi  OJ L 53, 28.2.2003, sf. 58.


(1) Hava yastığı direksiyon simidine yerleştirildiği zaman, direksiyon simidinin kendisi.
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