(Değişik:RG-15/12/2011-28143) 
Ek–1

Kimyasal Özellikler
[bookmark: _GoBack]
	Parametre
	Analiz Aralığı
	Birim
	Sınır Değerler

	
	
	
	En az
	En çok

	Siyanürik asit (1)
	Ayda bir defa
	mg/L
	-
	100

	Biguanid2
	
	
	2
	30

	Hidrojen Peroksid (2)
	
	
	40
	80

	pH (2)
	
	
	6,5
	7,8

	Amonyum (2) 
	
	
	
	0,5

	Nitrit 
	
	
	
	0,5

	Nitrat 
	
	
	
	50

	Bakır 
	
	
	
	1

	Alüminyum 
	
	
	
	0,2

	Toplam alkalinite (2) (CaCO3) 
	
	
	30
	180

	Bağlı klor (3) 
	
	
	
	0,2

	Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor (3) 
	
	
	1
	1,5

	Açık yüzme havuzu suyu serbest klor3
	
	
	1
	3

	Serbest klor (4)
	
	
	0,3
	0,6


___________________
(1) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.  
(2) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 , amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır. 
(3) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır. 
(4) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.  

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.
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Fiziksel Özellikler
	Parametre
	Analiz Aralığı
	İstenen Değer

	Renk 
	Ayda bir defa
	Pt/Co olarak 10 birim

	Bulanıklık 
	Ayda bir defa
	SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim

	Sıcaklık (1) 
	Ayda bir defa
	
	En az
	En çok

	
	
	Kapalı havuz
	26 oC
	28 oC

	
	
	Açık havuz
	26 oC
	38 oC


_______________
(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır. 
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Mikrobiyolojik Özellikler
	Parametre
	Önerilen Metot (1)
	Analiz Sıklığı (2)
	Sınır Değerler

	Toplam koloni (jerm) sayısı  
	TS EN ISO 6222
	Ayda bir defa
	200 CFU(3) /ml


	Toplam koliform bakteri 
	TS EN ISO 9308-1
	
	0/100 ml

	Escherichia coli (E. Coli)
	TS EN ISO 9308-1
	
	0/100 ml

	Pseudomonas aeruginosa 
	TS EN ISO 16266
	
	0/100 ml


_________________
(1)  Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir metodu da  kullanabilir. 
(2)  Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa olmalıdır. 
(3)  CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim). 
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İşletmeci Tarafından Yapılacak Analizler
	Parametre
	
	Analiz Aralığı
	Birim
	Sınır Değerler

	
	
	
	
	En az
	En çok

	Sıcaklık
	Kapalı Yüzme Havuzu 
	İlki havuzun kullanımından önce ve izleyen 4’er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa
	o C
	26
	28

	
	Açık Yüzme Havuzu 
	
	
	26
	38

	Biguanid1
	
	
	mg/L
	2
	30

	Hidrojen Peroksid (1)
	
	
	mg/L
	40
	80

	pH (1)
	Tatlı ve 
Deniz suyu
	
	
	6,5
	7,8

	
	Açık ve kapalı yüzme havuzları
	
	
	
	

	Serbest klor (2)
	Kapalı yüzme havuzu
	
	mg/L
	1
	1,5

	
	Açık yüzme havuzu
	
	mg/L
	1
	3

	Serbest klor (3)
	Açık ve kapalı yüzme havuzları 
	
	mg/L
	0,3
	0,6

	Siyanürik asit (4)
	 
	Her gün 
	mg/L
	--
	100

	Toplam alkalinite (1) (CaCO3)
	 
	Haftada bir defa 
	mg/L
	30
	180

	Renk 
	 
	Her gün 
	Pt/Co olarak 10 birim

	Bulanıklık 
	 
	Her gün 
	SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim


_________________
(1) Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksit+biguanide kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır. 
(2) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır. 
(3) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır. 
(4) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.  

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI


SAYI		:
TARİH		:

Ticari ismi	:
Sahibi		:
İşleticisi	:
Adresi		:
Havuz sayısı	:

Yukarıda işleticisi, adresi ve sayısı belirtilen yüzme havuzunun Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerinde havuz hijyeni ile havuz suyu kalitesi bakımından Yönetmelikte belirtilen kalite standartlarını sağladığı tespit edilmiş olup “Temiz Havuz Sertifikası” verilmesi uygun görülmüştür.


İl Sağlık Müdürü


Ek–5

Temiz Havuz Sertifikası

TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI


SAYI		:
TARİH		:

Ticari ismi	:
Sahibi		:
İşleticisi	:
Adresi		:
Havuz sayısı	:

Yukarıda işleticisi, adresi ve sayısı belirtilen yüzme havuzunun Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerinde havuz hijyeni ile havuz suyu kalitesi bakımından Yönetmelikte belirtilen kalite standartlarını sağladığı tespit edilmiş olup “Temiz Havuz Sertifikası” verilmesi uygun görülmüştür.


İl Sağlık Müdürü
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Havuz Suyu Numune Alma Formu
	T.C.
………………….VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Havuz Suyu Numune Alma Formu

	
NUMUNE KOD NO:
	TARİH

	Numune alınan havuz adresi    
	

	Havuz işleticisinin adı  soyadı  :
	

	Numunenin alındığı saat              
	

	Numune miktarı
	

	Dezenfeksiyon türü                       
	 Klorlama       Ozonlama      Ultraviole      Hidrojen  peroksit       

	                                                       
	 Hidrojen peroksit + biguanid     
 Diğer yöntemler, yazınız…………………………………..

	Numune alma amacı       
	 Fiziksel analiz    Biyolojik analiz   Kimyasal analiz

	Numune alma nedeni   
	 Rutin kontrol            Şikayet         Diğer ………………….          

	Numunenin alındığı sıradaki 

	pH                                    
	

	Serbest klor                      
	

	Hidrojen peroksit             
	

	Biguanid                           
	

	Sıcaklık                              
	

	Renk                                 
	

	Bulanıklık                        
	

	Numune alan kişinin

	Adı ve soyadı                      
	

	Telefon no                           
	

	Yukarıda evsafı yazılı havuz suyundan …………………………………………..huzurunda ……….. adet numune alınarak  …..……………………………………………………………mührü ile mühürlenmiş ve numune alma formu tarafımızca imza edilmiştir.

	

	İmza
	     İmza
	          İmza

	Teknik Eleman
	Teknik Eleman 
	Havuz Suyu İşleticisi veya Vekili


	

	 
 




