Ek-1
SERVİSLERLE İLGİLİ TEKNİK HÜKÜMLER
 
Serviste asgari olarak aşağıda belirtilen malzemeler, cihazlar ve donanımlar bulunur. Bunlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5 numarada yer alan cihazlarda akredite bir laboratuvardan alınmış kalibrasyon belgesi aranır. 

1) Pals simülatörü veya bu yeteneğe sahip cihaz.

2) 0-30 V DC ayarlı güç kaynağı.

3) Multimetre.

4) Mesafe ölçüm aleti veya şeritmetre (asgari 20 m ölçüm yapabilen).

5) Lastik basınç ölçüm cihazı (hizmet verilecek araçların lastik basınçlarına uygun olan).

6) Lehimleme için araç ve gereç.   

7) Büyüteçli lamba.

8) Matkap.

9) Ağzı açık, yıldız ve alyen anahtar takımı ile pense, yan keski, kargaburnu, tornavida seti, temizleme fırçası ve lokma takımı içeren servis çantası.

10) Damga için kullanılan pense ve damgalama için gereken parçalar.

11) Üreticisinden alınan teknik özelliklerini ve yapılacak işe uygunluğunu gösteren dokümanı ile kalibrasyon belgeleri bulunan test tamburu. 

12) Test tamburunun bulunmaması durumunda aşağıda özellikleri tarif edilen 20 m’lik pist olmalıdır:

Pist düz ve beton/asfalt gibi bir malzemeyle kaplı olmalıdır. Pistin başlangıç ve bitişi A ve B noktaları şeklinde, 20 m ±10 mm mesafede, bu mesafe en az 50 mm genişlikte 20 m uzunlukta yol işaret boyası gibi dayanıklı bir malzeme ile çizilerek belirlenmiş olmalıdır. Test pistinde yapılan ölçümlerde test cihazıyla uyumlu olacak şekilde sensörlü sistem kullanılmalıdır. Yerinde yapılacak inceleme esnasında bu sistemin doğru olarak çalıştığı gösterilmelidir. Servis alanının test pisti düzenlemesine uygun olmaması durumunda, il müdürlüğünün uygun görmesi şartı ile test pisti servis alanı dışında olabilir.

13) (Değişik:RG-8/11/2018-30589) Takograf cihazları için, Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı. Test ve kalibrasyon cihazı ile ilgili bu maddede belirtilen uygunluk belgesi Bakanlık bünyesinde yapılacak incelemeler sonucunda da verilebilir.

14) Dijital takograf cihazındaki ve bu cihazla birlikte kullanılan kartlardaki verileri okuyabilen donanım ve yazılım ile bu donanım ve yazılımın işletileceği ve takograf cihazı bilgileri, araç bilgileri, test ve kalibrasyon gibi servis hizmetine konu bilgilerin kayıt altına alındığı, takograf cihazı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi yazdırma özelliğine sahip uygun bir yazılımla donatılmış bilgisayar ve diğer gerekli ofis gereçleri ile bilgisayar yazıcısı.

15) Analog takograf cihazı ile kullanılan kayıt sayfası için tarayıcı ve yazılıma sahip bilgisayar sistemi ve yazıcı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(Değişik:RG-11/10/2019-30915)(
) Ek-2




SERVİS BAŞVURUSUNDA BEYAN EDİLECEK BİLGİLER

1. Servis sahibi veya sahiplerinin ad ve soyad beyanı.

2. Servis sahibi/sahiplerinin T.C. kimlik numarası beyanı.

3. Servis unvanının beyanı.

4. Servise ait vergi numarası beyanı.

5. Servis hizmeti verilecek işyerine ait aşağıdaki iletişim bilgilerinin beyanı.

a) Adres.

b) Telefon ve faks numarası.

c) E-posta adresi.

6. Servis sahibi/sahiplerinin adli sicil kaydı beyanı.

7. Servisin hizmet vereceği takograf cihazı türü/türlerine ilişkin (Analog/Dijital) beyan.

8. TS 12361 veya TS 13346 standartlarına uygunluk beyanı.

9. Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS numarası beyanı.

10. Servise ait bütün şubelerin açık adresinin beyanı.

11. Servis sorumlusu ve yetki belgeli çalışacak personel bilgilerinin beyanı.

12. Servis sorumlusunun, fakültelerin ya da meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesine ait belge tarihi ve sayısını içeren beyan veya ustalık belgesi, teknik lise diploması ya da endüstri meslek lisesi diplomasına sahip olup 5 yıl yetki belgeli olarak takograf servislerinde çalıştığını kanıtlayan belgelerin bulunduğuna dair beyan.

13. Ek-1’de belirtilen ve servis hizmeti verilirken kullanılacak olan cihazların listesi ile bu cihazların aynı ekte yer alan teknik hükümleri sağladığına dair belgelerin bulunduğunun ve kalibrasyonlu şekilde kullanılması gerekenlerin marka, model ve seri numaralarının beyanı.

14. Servis tarafından kullanılacak damgaya ait kurşun mühür, çakma mühür, plastik mühür, hologram etiket gibi malzeme bilgisi ile damga üzerinde olması gereken ve servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret veya logoyu gösteren damgaya ait ölçeklendirilmiş çizimin hazırlanmış olduğuna dair beyan.

15. Yetki belgesi alınacak kişilere ait;

a) Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Ustalık belgesi, kalfalık belgesi, öğrenim belgesine ait belge tarihi ve sayısını içeren beyan veya ilgili mevzuatına göre alınmış denklik belgesi olduğuna dair beyan.

16. Başvuru için verilen bilgilerin servis sahibi/sahipleri tarafından doldurulduğuna ve doğru olduğuna dair beyan.

17. Başvuruda beyan edilen bilgilere esas belgelerin yerinde yapılacak incelemelerde Bakanlık personelince istenilmesi halinde, yabancı dilde olanların yeminli tercüme bürosundan Türkçe tercümesi ile birlikte, ibraz edilmek üzere hazır bulundurulacağına dair beyan.

18. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan kriterlerin sağlandığına dair beyan.

Not: 12, 13, 14, 15/c ve 17 nci maddelerde belirtilen belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshası, inceleme tutanağına eklenmek üzere il müdürlüğü tarafından yerinde inceleme sırasında alınır. 

 

 
 
 
 
 
 
(Mülga:RG-11/10/2019-30915) (
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Ek-4
TAKOGRAF CİHAZI KALİBRASYON BELGESİ VE MONTAJ ETİKETİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
 

              (1) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi üzerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Düzenleme tarihi,

b) Araç tescil belgesinde belirtilen araç sahibi ile ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Şahıs ise, adı soyadı; tüzel kişilik ise, ticari adı,

2) Şahıs ise, T.C. kimlik numarası; tüzel kişilik ise, vergi numarası,

3) Adresi,

4) Telefon numarası,

c) Araçla ilgili aşağıdaki bilgiler:  

1) Araç tescil belgesinde belirtilen marka ve tip,

2) Araç tescil belgesinde belirtilen model yılı,

3) Araç tescil belgesinde belirtilen şasi no “VIN”,

4) Araç tescil belgesinde belirtilen plaka no,

5) Lastik ebadı,

6) Lastik basıncı “psi”,

7) Test öncesi araç km’si,

8) Test sonrası araç km’si,

ç) Takograf cihazı ile ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Marka,

2) Model, tip,

3) Seri numarası,

4) Üretim yılı,

d) Takograf cihazı ölçüm değerleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Tekerlek etkin çevresi “l”,

2) Araç sabiti “w”,

3) Takograf cihazı sabiti “k”,

4) Sensör tipi, seri no’su,
5) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(
) Adaptör veya mekanik dönüştürücü kullanılmış ise marka ve seri numarası.
e) Servisle ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Adı,

2) Adresi,

3) Telefon no,

4) Faks no,

5) İşlemi yapan teknik personel adı soyadı, yetki belgesi numarası,

6) Takograf servis hizmetleri onay belgesindeki onay numarası,

7) Servis sorumlusunun adı, soyadı, imzası ile servis kaşesi.

 

              (2) Montaj etiketi üzerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Bakanlıkça verilen servis onay numarası,

b) Servis adı, adresi veya ticari adı,

c) Düzenleme tarihi,

ç) Aracın karakteristik katsayısı, “w = ... darbe/km” biçiminde,

d) Takograf cihazı sabiti, “k = ... darbe/km” biçiminde,

e) Tekerlek lastiklerinin etkin çevresi, “l = ... mm” biçiminde,

f) Lastik ebadı,

g) Aracın karakteristik katsayısının belirlendiği ve tekerlek lastiğinin etkin çevresinin ölçüldüğü tarih,

ğ) Araç tanıtım numarası, şasi numarası “VIN”,

h) Varsa adaptörün monte edildiği araç bölümü,

ı) Vites kutusuna bağlı değilse ya da bir adaptör kullanılmıyorsa, hareket sensörünün araca monte edildiği bölüm,

i) Adaptör ile adaptöre darbelerin geldiği kısım arasındaki renkli kablonun tanımı,

j) Adaptöre gömülü olan hareket sensörünün seri numarası

� Bu değişiklik yayımı yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.


� Bu değişiklik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.


� Bu değişiklik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
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