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YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN GÖREVLENDİRME KAPSAMI (NO:4)
Tablo A: Ulusal Standartlar
	Komisyon Karar No.
	Ürün(ler)/Kullanım Amacı
	Uygunluk Teyit Sistemi
	Standart No:
	Görevler

	YOK
	Beton
	Sistem 1+(1)
	TS EN 206(3)
	Ürün Belgelendirme Kuruluşu

	97/555/EC
	Beyaz Çimento
	Sistem 1+
	 TS 21
	Ürün Belgelendirme Kuruluşu

	YOK
	Boyalar – Organik Çözücü Esaslı – Son Kat
	Sistem 1(2)
	TS 39
TS 39/T1
TS 39/T2
	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK
	Boyalar ve Vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri – İç mekân duvar ve tavanlar için
	Sistem 1(2)
	TS 5808
TS 5808/T1

	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK
	Boyalar – Astar – Anakardiyim Reçine Esaslı 
	Sistem 1+(1)
	TS 10284
TS 10284/T1
	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK
	Boyalar – Aminoalkid Reçine Esaslı - Parlak
	Sistem 1+(1)
	TS 10556
TS 10556/T1

	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK
	Boyalar – Astar – Vinil Klorür Reçine Esaslı
	Sistem 1+(1)
	TS 11376
TS 11376/T1
	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK

	Boyalar – Vinil Klorür Reçine Esaslı
	Sistem 1+(1)
	TS 11377
TS 11377/T1
	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK
	Boyalar – Epoksi Reçine Esaslı – Çelik yapılarda kullanılan
	Sistem 1(2)
	TS 11590
TS 11590/T1
TS 11590/T2
TS 11590/T3
	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK
	Boyalar – Ftalik Reçine Esaslı
	Sistem 1+(1)
	TS 11650
TS 11650/T1
TS 11650/T2
	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK
	Astar Boya ve Macun – Yağ Reçinesi Esaslı
	Sistem 1(2)
	TS 11651
TS 11651/T1
TS 11651/T2
	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

	YOK
	Sert polivinilklorür (pvc-U) profiller - Pencere ve kapıların fabrikasyon olarak imalâtında kullanılan - Sınıflandırma, özellikler ve deney yöntemleri
	Sistem 1+(1)
	TS 5358 EN 12608
	Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu


(1) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir.” hüküm gereğince bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.
(2) 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-19) ile bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1 kabul edilmektedir.”
(3) TS EN 206 belgelendirmesi “TS EN 206: Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk” standardının ve “TS 13515: TS EN 206’nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard”ın şartlarına göre yapılacaktır.
Tablo B: Ulusal Teknik Onay Malzeme Alanları
	ALAN KODU
	MALZEME ALANI (1)

	1
	Prekast normal/hafif/otoklavlı gaz gözenekli beton malzemeleri

	7
	Alçıtaşı malzemeler

	15
	Çimento, yapı kireci ve diğer su bazlı bağlayıcılar

	17
	Duvarcılık ve ilgili ürünler, duvarcılık birimleri, harçlar, ilgili diğer aksam

	23
	Yol yapım malzemeleri

	24
	Agregalar

	25
	Yapısal yapıştırıcılar

	26
	Betona ilişkin ürünler, harç ve şerbet


(1) Bakanlıkça görevlendirilmiş Ulusal Teknik Onay Kuruluşlarınca burada listelenen Malzeme alanlarına ve koduna referans veren tüm teknik onayların uygunluk değerlendirme işlemleri Teknik onaya uygun olarak gerçekleştirilecektir.
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