Ek - I 

Ek II ila Ek VII için geçerli tanımlar

Ek II ila Ek VII’nin amaçları bakımından aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

(1) Isıtmalı / soğutmalı klima, hem soğutma hem ısıtma gerçekleştiren klimadır. 

(2) Standart ölçüm şartları, iç ortam (Tin) ve dış ortam sıcaklıklarının (Tj) Ek-VII tablo 2’de belirtilen şekilde ses gücü seviyesini, anma kapasitesini, ölçülen hava debisini, ölçülen enerji verimliliği oranını (EERrated) ve/veya ölçülen performans katsayısını (COPrated) oluşturma sırasındaki çalışma şartlarını açıklayan kombinasyonudur. 

(3) İç ortam sıcaklığı (Tin), kuru termometre iç ortam sıcaklığıdır [°C] (karşılık gelen yaş termometre sıcaklığı tarafından belirtilen bağıl nem oranı ile birlikte).

(4) Dış ortam sıcaklığı (Tj), kuru termometre dış ortam sıcaklığıdır [°C] (karşılık gelen yaş termometre sıcaklığı tarafından belirtilen bağıl nem oranı ile birlikte).

(5) Ölçülen enerji verimliliği oranı (EERrated), bir birim için standart ölçüm şartlarında sağlanan soğutma sırasında, soğutma için beyan edilen kapasitenin [kW] soğutma için ölçülen güç miktarına [kW] bölünmesidir. 

(6) Ölçülen performans katsayısı (COPrated), bir birim için standart ölçüm şartlarında sağlanan ısıtma sırasında, ısıtma için beyan edilen kapasitenin [kW] ısıtma için ölçülen güç miktarına [kW] bölünmesidir; 

(7) Küresel ısınma potansiyeli (GWP), buhar sıkıştırmalı çevrime uygulanan soğutucunun 1 kg’sinin ne kadarının 100 yıllık bir süreçte küresel ısınmaya katkıda bulunacağının kg CO2 eşdeğeri üzerinden belirtilen ölçüsüdür. 

Sözkonusu GWP değerleri, ilgili mevzuatta belirtilen değerler olacaktır. 

Florlu soğutucu maddeler için GWP değerleri Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde (IPCC) yayımlanan Üçüncü Değerlendirme Raporunda (Third Assessment Report (TAR)) belirtilen değerler olacaktır (2001 IPCC 100 yıllık sürece dair GWP değerleri). 

Florsuz soğutucu maddeler için GWP değerleri, 100 yıllık süreçteki ilk IPCC değerlendirmesinde yayımlanan değerler olacaktır. 

Soğutucu maddelerin karışımlarına dair toplam GWP değerleri ilgili mevzuatta belirtilen değerler olacaktır. 

Yukarıda belirtilen referanslarda yer almayan soğutucular için, Şubat 2011 veya daha yakın tarihli IPCC  UNEP 2010 Raporu (on Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps) temel alınacaktır. 

(8) Kapalı mod, klimanın veya vantilatörün ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumdur. Bu mod, aynı zamanda sadece kapalı mod pozisyonuna işaret eden durumları ve sadece  24/10/2007 tarih ve 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği”ne uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar. 

(9) Hazır bekleme modu, cihazın ana güç kaynağına bağlı bir şekildeyken yeniden devreye girmek üzere belirsiz bir süre boyunca güç kaynağından enerji girişini beklediği ve sadece yeniden devreye girmeyi beklediğini ve/veya durum göstergesini belirttiği moddur.

(10) Yeniden devreye girme işlevi, çalışma modu da dahil diğer modların işler duruma gelmesini; uzaktan kumanda, iç sensörler, ana işlev de dahil ilave işlevleri başlatan zamanlayıcı gibi uzaktan kumanda düğmesi aracılığıyla kolaylaştıran işlevdir. 

 (11) Bilgi veya durum göstergesi, saatler de dahil olmak üzere, bilgi veren veya cihazın durumunu yansıtan kesintisiz işlevdir. 

(12) Ses gücü seviyesi, soğutma (veya ürünün soğutma işlevi yoksa ısıtma) için standart derecelendirme şartlarında ölçülen A ağırlıklı  iç ortam ve/veya dış ortam ses gücü seviyesidir [dB(A)].

(13) Referans tasarım şartları, Ek-VII’de yer alan Tablo:3’te belirtildiği şekilde, referans tasarım sıcaklığı, azami bivalent sıcaklık ve azami çalışma sınır sıcaklığı gereklerinin kombinasyonudur. 

(14) Referans tasarım sıcaklığı, Ek-VII’de yer alan Tablo:3’te belirtildiği şekilde, kısmi yük oranının 1’e eşit olacağı, soğutmaya (Tdesignc) veya ısıtmaya (Tdesignh) dair dış ortam sıcaklığıdır [°C] . Bu sıcaklık, belirlenen soğutma veya ısıtma mevsimine göre değişiklik gösterir. 

(15) Kısmi yük oranı (pl(Tj)), soğutma veya ısıtma için, dış ortam sıcaklığından 16°C çıkarılarak referans tasarım sıcaklığının 16°C eksiğine bölünmesidir. 

(16) Mevsim, dört çalışma şartından birini ifade eder (dört mevsim için geçerlidir: bir soğutma mevsimi, üç ısıtma mevsimi: ortalama/ daha soğuk/ daha sıcak).  Bin başına düşen dış ortam sıcaklığını ve bu sıcaklıkların cihazın uygun olduğu beyan edilen mevsim başına kaç saat süre ile oluştuğunu tanımlar.

(17) Bin (‘j’ katsayısı ile), Ek-VII’de yer alan Tablo:1’de belirtildiği şekilde, dış ortam sıcaklığı (Tj) ile bin saatlerinin (hj) kombinasyonudur. 

(18) Bin saatleri, Ek-VII’de yer alan Tablo:1’de belirtildiği şekilde, her bin için dış ortam sıcaklığının gerçekleştiği mevsim başına düşen saattir (hj).

(19) (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) Mevsimsel (sezonsal) enerji verimliliği oranı (SEER), cihazın tüm soğutma mevsimini temsil eden genel enerji verimliliği oranıdır. Yıllık referans soğutma talebinin soğutma amaçlı yıllık elektrik tüketimine bölünmesi ile hesaplanır. 
(20) Yıllık referans soğutma talebi (QC), SEER’nin hesaplanmasında temel alınan referans soğutma talebidir [kWh/a]. Soğutma amaçlı tasarım yükü (Pdesignc) ve soğutma amaçlı eşdeğer çalışma modu saatlerinin (HCE) çarpımı üzerinden hesaplanır. 

(21) Soğutma amaçlı eşdeğer çalışma modu saatleri (HCE), Ek-VII’de yer alan Tablo:4’te belirtildiği şekilde, yıllık referans soğutma talebini karşılamak üzere cihazın soğutma amaçlı tasarım yükünü (Pdesignc) temin etmek zorunda olduğu yıl bazındaki saat sayısına [h/a] dair varsayımdır. 

(22) Soğutma amaçlı yıllık elektrik tüketimi (QCE), yıllık referans soğutma talebini karşılamaya yönelik enerji tüketimidir [kWh/a]. Yıllık referans soğutma talebinin çalışma modundaki mevsimsel enerji verimliliği oranına (SEERon) ve soğutma mevsiminde cihazın termostatın kapalı olduğu modda, hazır bekleme modunda, kapalı modda ve karter ısıtıcı çalışma modundaki elektrik tüketimine bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

(23) Mevsimsel çalışma modu enerji verimliliği oranı (SEERon), cihazın çalışma modunda soğutma işlevine ait ortalama enerji verimliliği oranıdır. Kısmi yük ve bin-specific enerji verimliliği oranları (EERbin(Tj)) üzerinden hesaplanır ve bin şartının oluştuğu bin saatleri üzerinden ağırlıklandırılır.

(24) Kısmi yük, belirli bir dış ortam sıcaklığı Tj’deki soğutma yükü (Pc(Tj)) veya ısıtma yüküdür (Ph(Tj)) [kW]. Tasarım yükünün kısmi yük oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. 

(25) Bin-specific enerji verimliliği katsayısı (EERbin(Tj)),  bir mevsimdeki dış ortam sıcaklığı Tj’deki her bin’e özel enerji verimliliği katsayısıdır. Sözkonusu katsayı, belirli bin’ler (j)  için kısmi yük, beyan edilen kapasite ve beyan edilen enerji verimliliği oranı (EERd(Tj)) üzerinden tespit edilir ve diğer bin’ler için çıkarım yapılmak suretiyle hesaplanır ve gerektiğinde indirgeme katsayısı ile düzeltilir.

 (26) Mevsimsel performans katsayısı (SCOP), cihazın, belirlenen ısıtma mevsiminin tümünü temsil eden genel performans katsayısıdır (SCOP değeri, belirli bir ısıtma mevsimine aittir). Yıllık referans ısıtma talebinin ısıtmaya yönelik yıllık enerji tüketimine bölünmesi ile hesaplanır. 

(27) Yıllık referans ısıtma talebi (QH), belirli bir ısıtma mevsimindeki referans ısıtma talebidir [kWh/a]. SCOP’un hesaplanmasında kullanılır. Isıtma amaçlı tasarım yükü (Pdesignh) ve ısıtmaya ait mevsimsel eşdeğer çalışma modu saatleri (HHE) üzerinden hesaplanır. 

(28) Eşdeğer çalışma modu saatleri (HHE), cihazın, Ek-VII’de yer alan Tablo:4’te belirtildiği şekilde, yıllık referans ısıtma talebini karşılamak üzere ısıtma amaçlı tasarım yükünü (Pdesignh) temin etmek zorunda olduğu yıl bazındaki saat sayısına [h/a] dair varsayımdır. 

(29) Isıtma amaçlı yıllık elektrik tüketimi (QHE), yıllık referans ısıtma talebini karşılamaya yönelik elektrik tüketimidir [kWh/a].  Belirlenmiş bir ısıtma mevsimine aittir. Yıllık referans ısıtma talebinin çalışma modundaki mevsimsel performans katsayısına (SCOPon) ve ısıtma mevsiminde cihazın termostatının kapalı olduğu modda, hazır bekleme modunda, kapalı modda ve karter ısıtıcı çalışma modundaki elektrik tüketimine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(30) Mevsimsel çalışma modu performans katsayısı (SCOPon), çalışma modundaki cihazın belirlenmiş ısıtma mevsimine ait ortalama performans katsayısıdır. Kısmi yük, ihtiyaç duyulan hallerde elektrikle çalışan yedek ısıtıcı kapasitesi ve bin-specific performans katsayısı (COPbin(Tj)) üzerinden hesaplanır ve bin şartının oluştuğu bin saatleri üzerinden ağırlıklandırılır.

(31) Elektrikle çalışan yedek ısıtıcı kapasitesi (elbu(Tj)), 1 COP’a sahip, gerçek veya farz edilen, elektrikle çalışan yedek ısıtıcının gerçek veya farz edilen ısıtma kapasitesidir [kW]. Dış ortam sıcaklığı (Tj) için  Pdh(Tj)’nin Ph(Tj)’den az olduğu  durumlarda ısıtmaya yönelik kısmi yükü karşılamak üzere beyan edilen kapasiteyi tamamlar. 

(32) ‘Bin-specific performans katsayısı (COPbin(Tj)), bir mevsimdeki dış ortam sıcaklığı Tj’deki her bin’e özel performans katsayısıdır. Sözkonusu katsayı, belirli bin’ler (j)  için kısmi yük, beyan edilen kapasite ve beyan edilen performans katsayısı (COPd(Tj)) üzerinden tespit edilir ve diğer bin’ler için çıkarım yapılmak suretiyle hesaplanır ve gerektiğinde indirgeme katsayısı ile düzeltilir. 

(33) Beyan edilen kapasite [kW], cihazın soğutma (Pdc(Tj)) veya ısıtma (Pdh(Tj)) için sahip olduğu, imalatçı tarafından beyan edilen, dış ortam sıcaklığına Tj ve iç ortam sıcaklığına (Tin) ait buhar sıkıştırmalı çevrim kapasitesidir. 

(34) İşlev, birimin iç ortam soğutma, iç ortam ısıtma, veya her iki işlevi yerine getirme özelliklerinden hangisine sahip olduğunu gösterir.
(35) Tasarım yükü, referans tasarım sıcaklığındaki beyan edilen soğutma yükü (Pdesignc) ve/veya beyan edilen ısıtma yüküdür (Pdesignh) [kW] ve; 

(a) Soğutma modu için Pdesignc, Tdesignc’e eşit Tj’de beyan edilen soğutma kapasitesine eşittir, 

(b) Isıtma modu için Pdesignh, Tdesignh’e eşit Tj’de kısmi yüktür. 

(36) Beyan edilen enerji verimliliği oranı (EERd(Tj)), imalatçı tarafından beyan edilen, dış ortam sıcaklığında  (Tj) sınırlı sayıda belirlenen bin’deki (j) enerji verimliliği oranıdır.

(37) Beyan edilen performans katsayısı (COPd(Tj)), imalatçı tarafından beyan edilen, dış ortam sıcaklığında  (Tj) sınırlı sayıda belirlenen bin’deki (j) performans katsayısıdır.

(38) Bivalent sıcaklık (Tbiv), beyan edilen kapasitenin kısmi yüke eşit olduğu ve altına düşüldüğü taktirde ısıtma için gerekli kısmi yükü karşılamak üzere beyan edilen kapasitenin elektrikle çalışan yedek ısıtıcı ile desteklenmesine ihtiyaç bulunan, ısıtma konusunda imalatçı tarafından beyan edilen dış ortam sıcaklığıdır (Tj) [°C] 

 (39) Çalışma sınır sıcaklığı (Tol), altına düşüldüğü taktirde klimanın ısıtma kapasitesinin kalmayacağı imalatçı tarafından beyan edilen dış ortam sıcaklığıdır [°C] Bu sıcaklığın altında, beyan edilen kapasite sıfır olacaktır. 

(40) Çalışma modu, binanın soğutma veya ısıtma yüküne ait saatlere karşılık gelen ve cihazın soğutma veya ısıtma işlevinin çalışmaya başladığı moddur. Bu mod, cihazın talep edilen iç ortam sıcaklığına ulaşmak veya bu sıcaklığı muhafaza etmek amacıyla gerçekleştirdiği kapalı/açık döngüsünü de içerebilir. 

(41) Termostatın kapalı olduğu mod, cihazın, soğutma veya ısıtma işlevi çalıştırılmış olmasına rağmen, soğutma veya ısıtma yükü olmamasına bağlı olarak işlevsel bulunmadığı dönemdeki soğutma veya ısıtma yükü bulunmayan saatleri ifade eder.  Bu mod, çalışma modundaki kapalı/açık döngüsünü içermez. 

(42) Karter ısıtıcı çalışma modu, cihazın, kompresörün giriş bölümünde soğutucu maddenin yağ içerisinde yoğunlaşmasını sınırlamak için, kompresöre soğutucu madde karışmasını engellemek amacıyla ısıtma aletini işler hale getirdiği durumdur. 

(43) Termostatın kapalı olduğu modda çalışma saatleri (HTO), cihazın yıllık olarak termostatının kapalı olduğu modda geçirdiği kabul edilen saat sayısıdır [h/a]. Bu değer, belirlenen mevsim ve işleve bağlıdır. 

(44) Hazır bekleme modunda çalışma saatleri (HSB), cihazın yıllık olarak hazır bekleme modunda olduğu kabul edilen saat sayısıdır [h/a]. Bu değer, belirlenen mevsim ve işleve bağlıdır. 

 (45) Kapalı modda bulunma saatleri (HOFF), cihazın yıllık olarak kapalı modda olduğu kabul edilen saat sayısıdır [h/a]. Bu değer, belirlenen mevsim ve işleve bağlıdır. 

(46) Karter ısıtıcı çalışma modundaki saatler (HCK), cihazın yıllık olarak karter ısıtıcı çalışma modunda olduğu kabul edilen saat sayısıdır [h/a]. Bu değer, belirlenen mevsim ve işleve göre değişiklik gösterir. 

(47) Tek kanallı ve çift kanallı klimaların enerji tüketimi (QSD ve QDD), tek kanallı ve çift kanallı klimaların, hangisi uygulanmakta ise, soğutma ve/veya ısıtma modundaki elektrik tüketimidir. Tek kanallılar için kWh/h cinsinden, çift kanallılar için (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) kWh/h cinsinden ifade edilir. 

(48) Kapasite oranı, standart derecelendirme şartları altında çalışmakta olan tüm iç ünitelerin beyan edilen toplam soğutma veya ısıtma kapasitesinin, tüm  dış ünitenin beyan edilen toplam soğutma veya ısıtma kapasitesine oranıdır. 

Ek-II 

Enerji verimliliği sınıfları

1. Klimaların enerji verimliliği sınıfları Ek-VII’de yer alan ölçümler ve hesaplamalar temel alınarak belirlenecektir. 

Hem SEER hem de SCOP kapsamında, her bir ilgili çalışma modu için geçerli olan referans tasarım şartları ve çalışma saatleri dikkate alınacaktır. SCOP, Ek-VII’de belirtilen ısıtma mevsimi “ortalaması” ile ilişkili olacaktır. Ölçülen enerji verimliliği oranı (EERrated) ve ölçülen performans katsayısı (COPrated), Ek-VII’de belirtilen standart derecelendirme şartlarıyla bağlantılı olacaktır. 

Tablo 1

Çift kanallı ve tek kanallı klimalar haricinde kalan klimaların enerji verimlilik sınıfları

	Enerji verimlilik sınıfı


	SEER
	SCOP

	A+++
	SEER ≥ 8,50
	SCOP ≥ 5,10

	A++
	6,10 ≤ SEER < 8,50
	4,60 ≤ SCOP < 5,10

	A+
	5,60 ≤ SEER < 6,10
	4,00 ≤ SCOP < 4,60

	A
	5,10 ≤ SEER < 5,60
	3,40 ≤ SCOP < 4,00

	B
	4,60 ≤ SEER < 5,10
	3,10 ≤ SCOP < 3,40

	C
	4,10 ≤ SEER < 4,60
	2,80 ≤ SCOP < 3,10

	D
	3,60 ≤ SEER < 4,10
	2,50 ≤ SCOP < 2,80

	E
	3,10 ≤ SEER < 3,60
	2,20 ≤ SCOP < 2,50

	F
	2,60 ≤ SEER < 3,10
	1,90 ≤ SCOP < 2,20

	G
	SEER < 2,60
	SCOP < 1,90


Tablo 2

Çift kanalllı ve tek kanallı klimaların enerji verimlilik sınıfları

	Enerji verimlilik sınıfı


	Çift kanallı klimalar
	Tek kanallı klimalar

	
	EER rated 


	COP rated 


	EER rated 


	COP rated 



	A+++
	≥ 4,10 
	≥ 4,60 
	≥ 4,10 
	≥ 3,60 

	A++
	3,60 ≤ EER < 4,10 
	4,10 ≤ COP < 4,60 
	3,60 ≤ EER < 4,10 
	3,10 ≤ COP < 3,60 

	A+
	3,10 ≤ EER < 3,60 
	3,60 ≤ COP < 4,10 
	3,10 ≤ EER < 3,60 
	2,60 ≤ COP < 3,10 

	A
	2,60 ≤ EER < 3,10 
	3,10 ≤ COP < 3,60 
	2,60 ≤ EER < 3,10 
	2,30 ≤ COP < 2,60

	B
	2,40 ≤ EER < 2,60 
	2,60 ≤ COP < 3,10 
	2,40 ≤ EER < 2,60
	2,00 ≤ COP < 2,30 

	C
	2,10 ≤ EER < 2,40 
	2,40 ≤ COP < 2,60 
	2,10 ≤ EER < 2,40 
	1,80 ≤ COP < 2,00 

	D
	1,80 ≤ EER < 2,10 
	2,00 ≤ COP < 2,40 
	1,80 ≤ EER < 2,10 
	1,60 ≤ COP < 1,80 

	E
	1,60 ≤ EER < 1,80 
	1,80 ≤ COP < 2,00 
	1,60 ≤ EER < 1,80 
	1,40 ≤ COP < 1,60 

	F
	1,40 ≤ EER < 1,60 
	1,60 ≤ COP < 1,80 
	1,40 ≤ EER < 1,60 
	1,20 ≤ COP < 1,40 

	G
	< 1,40 
	< 1,60 
	< 1,40
	< 1,20


Ek:III

Etiket

1. TEK KANALLI VE ÇİFT KANALLI KLİMALAR HARİCİNDE KALAN KLİMALARA AİT ETİKET

1.1. A ila G enerji verimliliği sınıflarında yer alan ısıtmalı/soğutmalı klimalar  
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a) Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir:

I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari  markası, 

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. Isıtma ve soğutma kapsamında SEER ve SCOP metinleri (SEER için mavi bir pervane ve hava akımı işareti, SCOP için kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte),

IV. Enerji verimliliği: Cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır. Enerji verimliliği soğutma ve ısıtma için belirtilecektir. Isıtma için ortalama ısıtma mevsiminin enerji verimliliğinin belirtilmesi zorunludur. Daha sıcak ve daha soğuk mevsimler için verimliliğin gösterilmesi tercihe bağlıdır,
V. Soğutma modu için: Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde ve kW cinsinden ifade edilen tasarım yükü,

VI. Isıtma modu için: Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde ve kW cinsinden ifade edilen 3 ısıtma mevsimi için tasarım yükü (tasarım yükü belirtilmemiş olan ısıtma mevsimleri için değer “X” olarak ifade edilecektir), 

VII. Soğutma modu için: Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER değeri), 

VIII. Isıtma modu için: 3 ısıtma mevsimi için bir ondalığa yuvarlanmış şekilde mevsimsel performans katsayısı (SCOP değeri) (SCOP belirtilmemiş olan ısıtma  mevsimleri için değer “X” olarak ifade edilecektir), 

IX. Isıtma ve soğutma için yıl başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış yıllık enerji tüketimi (yıllık enerji tüketimi belirtilmemiş olan iklim profilleri için değer “X” olarak ifade edilecektir), 

X. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ve dış üniteler için ses gücü seviyeleri,

XI. Üç endikatif ısıtma mevsimini ve karşılık gelen renk kutucuklarını gösteren Türkiye ve AB haritası, 

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 

b) Etiketin tasarımı 1.5 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, sözkonusu etiketin bir örneği eklenebilir. 

1.2. A+ ila F enerji verimliliği sınıflarında yer alan ısıtmalı/soğutmalı klimalar    
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(a) 1.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 1.5 şıkkına uygun olacaktır.

1.3. A++ ila E enerji verimliliği sınıflarında yer alan ısıtmalı/soğutmalı klimalar
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(a) 1.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 1.5 şıkkına uygun olacaktır.

1.4. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan ısıtmalı/soğutmalı klimalar  
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a) 1.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 1.5 şıkkına uygun olacaktır.

1.5. Etiket tasarımı
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 120 mm genişliğinde ve 210 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image6.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image7.emf] AB logosu — renkler: X-80-00-00 and 00-00-X-00. 

[image: image8.emf] Enerji etiketi: renk: X-00-00-00. 

Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu ve enerji etiketi: en: 102 mm, yükseklik: 20 mm. 

[image: image9.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 103,6 mm. 

[image: image10.emf] SEER ve SCOP göstergesi: 

       Sınır: 2 pt – renk: cam göbeği % 100– yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

       Metin: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle, %100  siyah. 

[image: image11.emf]A-G skalası 

— Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1 mm — renkler: 

 En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

 İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

 Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

 Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

 Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

 Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

 Son sınıf(lar): 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 16 pt, büyük harflerle, beyaz.

[image: image12.emf] Enerji verimlilik sınıf ı(sınıfları) :

— Ok: en: 11 mm, yükseklik: 10 mm, %100  siyah. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

[image: image13.emf]  Enerji:

—  Metin: Calibri normal  9 pt, büyük harflerle, %100  siyah. 

[image: image14.emf]  Soğutma ve ısıtma için kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin “kW”: Calibri normal 10 pt, %100 siyah.

— Değer ‘XY,Z’: Calibri koyu 11 pt, %100  siyah.

[image: image15.emf] Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan SCOP ve SEER değerleri:

                            — Metin ‘SEER’/‘SCOP’: Calibri normal 10 pt, %100  siyah, büyük harflerle.

— Değer ‘X,Y’: Calibri koyu 11 pt, %100  siyah.

[image: image16.emf] kWh/yıl cinsinden ifade edilen yıllık enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/yıl’: Calibri normal 10 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY’: Calibri koyu 11 pt, %100  siyah.

[image: image17.emf] Gürültü Emisyonu:
— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu 15 pt, % 100 siyah; Calibri normal 12 pt, % 100  siyah.

[image: image18.emf] Türkiye ve AB Haritaları ve renk kutucukları:

 — Renkler:

         Turuncu: 00-46-46-00. 

                                          Yeşil: 59-00-47-00. 

                                          Mavi: 54-08-00-00. 

[image: image19.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası
[image: image20.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı:

 Ürünü piyasaya arz edenin ismi  veya ticari marka ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı 102 × 13 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image21.emf] Referans dönem: 

 — Metin: Calibri koyu 10 pt.

2. TEK KANALLI VE ÇİFT KANALLI KLİMALAR HARİCİNDE KALAN KLİMALARA AİT ETİKET

2.1. A ila G enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece soğutmalı klimalar  
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a) Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir;

I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari marka, 

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. “SEER” metni (mavi bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte),

IV. Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır,
V. Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde ve kW cinsinden ifade edilen soğutma için tasarım yükü,

 VI. Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER değeri), 

VII. Yıl başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış yıllık enerji tüketimi, 

VIII. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ve dış mekan birimleri için ses gücü seviyeleri,

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 

b) 
Etiketin tasarımı 2.5 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, sözkonusu etiketin bir örneği eklenebilir. 

2.2. A+ ila F enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece soğutmalı klimalar  
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(a) 2.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 2.5 şıkkına uygun olacaktır.

2.3. A++ ila E enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece soğutmalı klimalar    
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(a) 2.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 2.5 şıkkına uygun olacaktır.

2.4. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece soğutmalı klimalar   
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(a) 2.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 2.5 şıkkına uygun olacaktır.

2.5. Etiket tasarımı
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 100 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image27.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık 5 punto (pt) — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image28.emf] AB logosu — renkler: X-80-00-00 and 00-00-X-00. 

[image: image29.emf] Enerji etiketi: 

Renk: X-00-00-00. 

Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu ve enerji etiketi: en: 93 mm, yükseklik: 18 mm. 

[image: image30.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 93,7 mm. 

[image: image31.emf] SEER göstergesi: 

       Metin: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle, %100  siyah. 

[image: image32.emf]A-G skalası 

— Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1,3 mm — renkler: 

En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

Son sınıf: 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

[image: image33.emf] Enerji verimlilik sınıfı:

— Ok: en: 23 mm, yükseklik: 15 mm, %100  siyah. 

— Metin: Calibri koyu 29 pt, büyük harflerle, beyaz.

[image: image34.emf]  Enerji: 

— Metin: Calibri normal  8 pt, büyük harflerle, %100  siyah. 

[image: image35.emf]  kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin ‘kW’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— Değer‘XY,Z’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image36.emf] Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan SEER değeri:

— Sınır: 3 pt – renk: cam göbeği % 100– yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

                            — Metin ‘SEER’: Calibri normal 14 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

— Değer ‘X,Y’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image37.emf] kWh/yıl cinsinden ifade edilen yıllık enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/yıl’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image38.emf] Gürültü Emisyonu:
— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu  22 pt, % 100 siyah; 

— Metin: Calibri normal 14 pt, % 100  siyah.

[image: image39.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası
[image: image40.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari marka ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı 90 × 15 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image41.emf] Referans dönem: 

 — Metin: Calibri koyu 10 pt.

3. TEK KANALLI VE ÇİFT KANALLI KLİMALAR HARİCİNDE KALAN KLİMALARA AİT ETİKET

3.1. A ila G enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece ısıtmalı klimalar  
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a) Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir;

I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari marka,

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. “SCOP” metni (kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte),

IV. Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır. Ortalama mevsimdeki ısıtma için enerji verimliliğinin belirtilmesi zorunludur. Daha sıcak ve daha soğuk mevsimler için verimliliğin gösterilmesi tercihe bağlıdır,
V. Üç ısıtma mevsimine kadar ve bir ondalığa yuvarlanmış şekilde, kW cinsinden ifade edilen tasarım yükü. Tasarım yükü belirtilmemiş ısıtma mevsimleri için değerler “X” olarak ifade edilecektir,
VI. Üç ısıtma mevsimine kadar ve bir ondalığa yuvarlanmış şekilde, mevsimsel performans katsayısı (SCOP). SCOP belirtilmemiş ısıtma mevsimleri için değerler “X” olarak ifade edilecektir,
VII. Yıl başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış yıllık enerji tüketimi. Yıllık enerji tüketimi belirtilmemiş ısıtma mevsimleri için değerler “X” olarak ifade edilecektir,
VIII. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ve dış üniteler için ses gücü seviyeleri,

IX Üç endikatif ısıtma mevsimini ve karşılık gelen renk kutucuklarını gösteren Türkiye ve AB haritası. 

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 


b) 
Etiketin tasarımı 3.5 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, sözkonusu etiketin bir örneği eklenebilir. 

3.2. A+ ila F enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece ısıtmalı klimalar    

(a) 3.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 3.5 şıkkına uygun olacaktır.
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3.3. A++ ila E enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece ısıtmalı klimalar   
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(a) 3.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 3.5 şıkkına uygun olacaktır.

3.4. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece ısıtmalı klimalar
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(a) 3.1 şıkkında listelenen bilgi etikette yer alacaktır. 

(b) Etiketin tasarımı 3.5 şıkkına uygun olacaktır.

 3.5. Etiket tasarımı
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 100 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image47.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image48.emf] AB logosu — renkler: X-80-00-00 and 00-00-X-00. 

[image: image49.emf] Enerji etiketi: 

Renk: X-00-00-00. 

Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu ve enerji etiketi: en: 93 mm, yükseklik: 18 mm. 

[image: image50.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 93,7 mm. 

[image: image51.emf] SCOP göstergesi: 

       Metin: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle, %100  siyah. 

[image: image52.emf]A-G skalası 

— Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1,3 mm — renkler: 

En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

Son sınıf: 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

[image: image53.emf] Enerji verimlilik sınıfı (sınıfları):

— Ok: en: 11 mm, yükseklik: 10 mm, %100  siyah. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

[image: image54.emf]  kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin “kW”: Calibri normal 10 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY,Z’: Calibri koyu 11 pt, %100  siyah.

[image: image55.emf]  Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan SCOP değerleri:

                            — Metin ‘SCOP’: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

— Değer ‘XY’: Calibri koyu 11 pt, %100  siyah.

[image: image56.emf] kWh/yıl cinsinden ifade edilen yıllık enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/yıl’: Calibri normal 10 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY’: Calibri koyu 11 pt, %100  siyah.

[image: image57.emf] Gürültü Emisyonu:
— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu  15 pt, % 100 siyah; 

— Metin : Calibri normal 12 pt, % 100  siyah.

[image: image58.emf] Haritalar ve renk kutucukları:

 — Renkler:

         Turuncu: 00-46-46-00. 

                                          Yeşil: 59-00-47-00. 

                                          Mavi: 54-08-00-00. 

[image: image59.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası
[image: image60.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari marka ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı 90 × 15 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image61.emf] Enerji: 

— Metin: Calibri normal  8 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

[image: image62.emf] Referans dönem: 

 — Metin: Calibri koyu 10 pt.

4. ÇİFT KANALLI KLİMALARA AİT ETİKET

4.1. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan ısıtmalı/soğutmalı çift kanallı klimalar 

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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a) Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir:

I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari marka,

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. Soğutma ve ısıtma için “EER” ve “COP” metinleri (EER için mavi bir pervane ve hava akımı işareti, COP için kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte),

IV. Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır. Soğutma ve ısıtma için enerji verimliliği gösterilecektir,
V. kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan soğutma ve ısıtma moduna ait ölçülen kapasite,
VI. Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde EERrated ve COPrated.

VII. Soğutma ve ısıtma için 60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) bir ondalık sayıya yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi,
VIII. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyeleri,

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 

b) 
Etiketin tasarımı 4.2 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, sözkonusu etiketin bir örneği eklenebilir. 

4.2. Etiket tasarımı

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773)
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 100 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image65.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image66.emf] AB logosu — Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00. 

[image: image67.emf] Enerji etiketi: Renk: X-00-00-00. 

 
      Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu + enerji etiketi: en: 82 mm, yükseklik: 16 mm. 

[image: image68.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 92,5 mm. 

[image: image69.emf] EER ve COP göstergesi: 

       Metin: Calibri normal 10 pt,  %100  siyah,

[image: image70.emf]A-G skalası 

— Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1,3 mm — renkler: 

En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

Son sınıf(lar): 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

    Calibri koyu 7 pt, beyaz.

[image: image71.emf] Enerji verimlilik sınıfları:

— Ok: en: 11 mm, yükseklik: 10 mm, %100  siyah; 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle,  beyaz.

    Calibri koyu 7 pt, beyaz.

[image: image72.emf] Enerji: 

—Metin: Calibri normal  8 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

 [image: image73.emf] ‘Dakika’-çevirisi:

                            — Metin: Calibri normal 7 pt, %100  siyah.

[image: image74.emf] Soğutma ve ısıtma modu için kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin ‘kW’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY,Z’ : Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image75.emf] Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan COP ve EER değerleri:

— Metin ‘EER’/‘COP’: Calibri normal 14 pt, büyük harflerle,%100 siyah,

— Değer ‘X,Y’ : Calibri koyu 22 pt, %100 siyah.

[image: image76.emf] kWh/60dk cinsinden ifade edilen saatlik enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/60dk*’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) Değer ‘X,Y’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image77.emf]  Gürültü emisyonları: 

— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu  22 pt, % 100 siyah; 

— Metin : Calibri normal 14 pt, % 100  siyah.

[image: image78.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası

[image: image79.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası ve  model tanımlayıcısı 82 × 10,5 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image80.emf] Referans dönemi: 

 — Metin: Calibri koyu 10 pt.

4.3. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece soğutmalı çift kanallı klimalar     

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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a)
Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir:

I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası,

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. “EER” metini,  mavi bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte,

IV. Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır,

V. kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan soğutma için ölçülen kapasite,
VI. Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde EERrated,

VII. 60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) bir ondalık sayıya yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi, 

VIII. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyesi,

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 

b) 
Etiketin tasarımı 4.4 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, söz konusu etiketin bir örneği eklenebilir. 

4.4. Etiket tasarımı

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 100 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image83.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image84.emf] AB logosu — Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00. 

[image: image85.emf] Enerji etiketi: Renk: X-00-00-00. 

 
      Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu + enerji etiketi: en: 82 mm, yükseklik: 16 mm. 

[image: image86.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 92,5 mm. 

[image: image87.emf] EER göstergesi: 

       Metin: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle,  %100  siyah,

[image: image88.emf]A-G skalası 

         — Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1,3 mm — renkler: 

En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

Son sınıf(lar): 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

    Calibri koyu 7 pt, beyaz.

[image: image89.emf] Enerji verimlilik sınıfı:

— Ok: en: 20 mm, yükseklik: 15 mm, %100  siyah; 

— Metin: Calibri koyu 30 pt, büyük harflerle,  beyaz.

    Calibri koyu 14 pt, beyaz.

[image: image90.emf] Enerji: 

—Metin: Calibri normal  8 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

 [image: image91.emf] ‘Dakika’-çevirisi:

                            — Metin: Calibri normal 7 pt, %100  siyah.

[image: image92.emf] kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin ‘kW’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY,Z’ : Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image93.emf] Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan EER değeri:

— Metin ‘EER’: Calibri normal 14 pt, büyük harflerle,%100 siyah,

— Değer ‘X,Y’ : Calibri koyu 22 pt, %100 siyah.

[image: image94.emf] kWh/60dk cinsinden ifade edilen saatlik enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/60dk*’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) Değer ‘X,Y’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image95.emf]  Gürültü emisyonları: 

— Sınır: 2 pt — renk: %100 cam göbeği — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu  22 pt, % 100 siyah; 

— Metin : Calibri normal 14 pt, % 100  siyah.

[image: image96.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası

[image: image97.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası ve model tanımlayıcısı 82 × 10,5 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image98.emf] Referans dönemi: 

 — Metin: Calibri koyu 10 pt.

4.5. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece ısıtmalı çift kanallı klimalar (Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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a)
Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir:

I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası,

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. “COP” metni,  kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte,

IV. Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır,

V. kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan ısıtma için ölçülen kapasite,

VI. Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde COPrated,

VII. 60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) bir ondalık sayıya yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi,

VIII. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyesi,

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 

b) 
Etiketin tasarımı 4.6 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, söz konusu etiketin bir örneği eklenebilir.

4.6. Etiket tasarımı

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 100 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image101.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image102.emf] AB logosu — Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00. 

[image: image103.emf] Enerji etiketi: Renk: X-00-00-00. 

 
      Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu + enerji etiketi: en: 82 mm, yükseklik: 16 mm. 

[image: image104.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: %100 cam göbeği  — uzunluk: 92,5 mm. 

[image: image105.emf] COP göstergesi: 

       Metin: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle,  %100  siyah,

[image: image106.emf]A-G skalası: 

         — Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1,3 mm — renkler: 

En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

Son sınıf(lar): 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

    Calibri koyu 7 pt, beyaz.

[image: image107.emf] Enerji verimlilik sınıfı:

— Ok: en: 20 mm, yükseklik: 15 mm, %100  siyah; 

— Metin: Calibri koyu 30 pt, büyük harflerle,  beyaz.

    Calibri koyu 14 pt, beyaz.

[image: image108.emf] Enerji: 

—Metin: Calibri normal  8 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

 [image: image109.emf] ‘Dakika’-çevirisi:

                            — Metin: Calibri normal 7 pt, %100  siyah.

[image: image110.emf] kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin ‘kW’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY,Z’ : Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image111.emf] Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan COP değeri:

— Metin ‘COP’: Calibri normal 14 pt, büyük harflerle,%100 siyah,

— Değer ‘X,Y’ : Calibri koyu 22 pt, %100 siyah.

[image: image112.emf] kWh/60dk cinsinden ifade edilen saatlik enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/60dk*’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) Değer ‘X,Y’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image113.emf]  Gürültü emisyonları: 

— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği %100 — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu  22 pt, % 100 siyah; 

— Metin : Calibri normal 14 pt, % 100  siyah.

[image: image114.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası

[image: image115.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası ve model tanımlayıcısı 82 × 10,5 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image116.emf] Referans dönemi: 

 — Metin: Calibri koyu 10 pt.

5. TEK KANALLI KLİMALARA AİT ETİKET

5.1. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan ısıtmalı/soğutmalı tek kanallı klimalar   
 (Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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a) Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir:

I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası,

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. Soğutma ve ısıtma için “EER” ve “COP” metinleri, EER için mavi bir pervane ve hava akımı işareti, COP için kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte,

IV. Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır. Enerji verimliliği soğutma ve ısıtma için belirtilecektir,
V. kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan soğutma ve ısıtma moduna ait ölçülen kapasite,
VI. Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde EERrated ve COPrated.

VII. Soğutma ve ısıtma için 60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, bir ondalığa yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi, 

VIII. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyesi,

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 

b) 
Etiketin tasarımı 5.2 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, söz konusu etiketin bir örneği eklenebilir. 

5.2. Etiket tasarımı

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 100 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image119.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image120.emf] AB logosu — Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00. 

[image: image121.emf] Enerji etiketi: Renk: X-00-00-00. 

 
      Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu + enerji etiketi: en: 82 mm, yükseklik: 16 mm. 

[image: image122.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 92,5 mm. 

[image: image123.emf] EER ve COP göstergesi: 

       — Sınır: 2 pt – renk: cam göbeği % 100– yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

       — Metin: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

[image: image124.emf]A-G skalası 

— Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1,3 mm — renkler: 

En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

Son sınıf(lar): 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

    Calibri koyu 7 pt, beyaz.

[image: image125.emf] Enerji verimlilik sınıfları:

— Ok: en: 11 mm, yükseklik: 10 mm, %100  siyah; 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle,  beyaz.

[image: image126.emf] Enerji: 

—Metin: Calibri normal  8 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

 [image: image127.emf] ‘Dakika’-çevirisi:

                            — Metin: Calibri normal 7 pt, %100  siyah.

[image: image128.emf] Soğutma ve ısıtma için kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin ‘kW’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY,Z’ : Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image129.emf] Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan EER ve COP değerleri:

— Metin: Calibri normal 14 pt, büyük harflerle,%100 siyah,

— Değer ‘X,Y’ : Calibri koyu 22 pt, %100 siyah.

[image: image130.emf] kWh/60dk cinsinden ifade edilen saatlik enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/60dk*’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) Değer ‘X,Y’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image131.emf]  Gürültü emisyonları: 

— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu  22 pt, % 100 siyah; 

— Metin : Calibri normal 14 pt, % 100  siyah.

[image: image132.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası

[image: image133.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası ve  model tanımlayıcısı 82 × 10,5 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image134.emf] Referans dönemi: 

     — Metin: Calibri koyu 10 pt

5.3. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece soğutmalı tek kanallı klimalar   
 (Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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   a)
Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir:

I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası,

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. “EER” metni,  mavi bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte,

IV. Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır,

V. kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan soğutma için ölçülen kapasite,
VI. Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde EERrated,

VII. 60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, bir ondalığa yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi,
VIII. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyesi,

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 

b) 
Etiketin tasarımı 5.4 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, söz konusu etiketin bir örneği eklenebilir. 

5.4. Etiket tasarımı

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 100 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image137.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image138.emf] AB logosu — Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00. 

[image: image139.emf] Enerji etiketi: Renk: X-00-00-00. 

 
      Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu + enerji etiketi: en: 82 mm, yükseklik: 16 mm. 

[image: image140.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 92,5 mm. 

[image: image141.emf] EER göstergesi: 

       Metin: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle,  %100  siyah,

[image: image142.emf]A-G skalası 

         — Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1,3 mm — renkler: 

En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

Son sınıf(lar): 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

    Calibri koyu 7 pt, beyaz.

[image: image143.emf] Enerji verimlilik sınıfı:

— Ok: en: 20 mm, yükseklik: 15 mm, %100  siyah; 

— Metin: Calibri koyu 30 pt, büyük harflerle,  beyaz.

    Calibri koyu 14 pt, büyük harflerle, beyaz.

[image: image144.emf] Enerji: 

—Metin: Calibri normal  8 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

 [image: image145.emf] ‘Dakika’-çevirisi:

                            — Metin: Calibri normal 7 pt, %100  siyah.

[image: image146.emf] kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin ‘kW’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY,Z’ : Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image147.emf] Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan EER değeri:

— Metin ‘EER’: Calibri normal 14 pt, büyük harflerle,%100 siyah,

— Değer ‘X,Y’ : Calibri koyu 22 pt, %100 siyah.

[image: image148.emf] kWh/60dk cinsinden ifade edilen saatlik enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/60dk*’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) Değer ‘X,Y’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image149.emf]  Gürültü emisyonları: 

— Sınır: 2 pt — renk: %100 cam göbeği — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu  22 pt, % 100 siyah; 

— Metin : Calibri normal 14 pt, % 100  siyah.

[image: image150.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası

[image: image151.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası ve model tanımlayıcısı 82 × 10,5 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image152.emf] Referans dönemi: 

 — Metin: Calibri koyu 10 pt.

5.5. A+++ ila D enerji verimliliği sınıflarında yer alan sadece ısıtmalı tek kanallı klimalar     

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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a)
Etiket aşağıdaki bilgileri içerecektir:
I. Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası,

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, 

III. “COP” metni,  kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte,

IV. Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır,

V. kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan ısıtma için ölçülen kapasite,

VI. Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde COPrated,

VII. 60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) bir ondalık sayıya yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi,

VIII. dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyesi,

Tüm istenilen değerler bu Tebliğin Ek:VII’sine uygun şekilde belirlenecektir. 

b) 
Etiketin tasarımı 5.6 numaralı bölüme uygun olacaktır. Ancak, modelin Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekoetiketi” aldığı durumlarda, söz konusu etiketin bir örneği eklenebilir.

5.6. Etiket tasarımı 

(Değişik etiket:RG-5/1/2025-32773) 
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Bu kapsamda: 

(a) Etiket en az 100 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha büyük basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır. 

(b) Arka plan beyaz olacaktır. 

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah. 

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir): 

[image: image155.emf] AB etiketi sınırı: kalınlık: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği %100  — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

[image: image156.emf] AB logosu — Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00. 

[image: image157.emf] Enerji etiketi: Renk: X-00-00-00. 

 
      Piktogram şekildeki biçimde: AB logosu + enerji etiketi: en: 82 mm, yükseklik: 16 mm. 

[image: image158.emf] İç logoların sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 92,5 mm. 

[image: image159.emf] COP göstergesi: 

       Metin: Calibri normal 10 pt, büyük harflerle,  %100  siyah,

[image: image160.emf]A-G skalası: 

         — Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 1,3 mm — renkler: 

En yüksek sınıf: X-00-X-00, 

İkinci sınıf: 70-00-X-00, 

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00, 

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00, 

Beşinci sınıf: 00-30-X-00, 

Altıncı sınıf: 00-70-X-00, 

Son sınıf(lar): 00-X-X-00. 

— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle, beyaz.

    Calibri koyu 7 pt, beyaz.

[image: image161.emf] Enerji verimlilik sınıfı:

— Ok: en: 20 mm, yükseklik: 15 mm, %100  siyah; 

— Metin: Calibri koyu 30 pt, büyük harflerle, beyaz.

    Calibri koyu 14 pt, büyük harflerle, beyaz.

[image: image162.emf] Enerji: 

—Metin: Calibri normal  8 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

 [image: image163.emf] ‘Dakika’-çevirisi:

                            — Metin: Calibri normal 7 pt, %100  siyah.

[image: image164.emf] kW cinsinden ifade edilen ölçülen kapasite: 

— Metin ‘kW’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— Değer ‘XY,Z’ : Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image165.emf] Bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan COP değeri:

— Metin ‘COP’: Calibri normal 14 pt, büyük harflerle,%100 siyah,

— Değer ‘X,Y’ : Calibri koyu 22 pt, %100 siyah.

[image: image166.emf] kWh/60dk cinsinden ifade edilen saatlik enerji tüketimi: 

— Metin ‘kWh/60dk*’: Calibri normal 14 pt, %100  siyah.

— (Değişik ibare:RG-5/1/2025-32773) Değer ‘X,Y’: Calibri koyu 22 pt, %100  siyah.

[image: image167.emf]  Gürültü emisyonları: 

— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği %100 — yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 

— Değer: Calibri koyu  22 pt, % 100 siyah; 

— Metin : Calibri normal 14 pt, % 100  siyah.

[image: image168.emf] Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası

[image: image169.emf] Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası ve model tanımlayıcısı 82 × 10,5 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

[image: image170.emf] Referans dönemi: 

 — Metin: Calibri koyu 10 pt.

Ek-IV 

Ürün Bilgi Formu

1. Klimanın ürün bilgi formundaki bilgiler aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde olacaktır; 

(a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası,

(b) İç ortam klimasının veya klimanın dış ünite ve iç ünitesinin model tanımlayıcısı, 

(c) Birliğin “Ekoetiket/Ecolabel şeması’nda yer alan gerekler saklı kalmak kaydıyla, klimanın 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB  Ekoetiketi/EU Ecolabel” aldığı durumlarda, bu konuda bilgi,

(d) Soğutma ve ısıtma modunda standart derecelendirme şartlarındaki  iç ve dış ses gücü seviyeleri,

(e) Kullanılan soğutucu maddenin ismi, küresel ısınma potansiyeli (GWP) ve aşağıda belirtilen standart metin:  

‘Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla  küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, [xxx]’ya eşit GWP’ye sahip soğutucu sıvı içermektedir.  Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg’sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO 2’den  [xxx]  kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu  devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza  denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.’ 

2. Buna ek olarak, verimliliğin “mevsimsel enerji verimlilik oranı (SEER)” bazında beyan edildiği durumlarda, aşağıdaki bilgiler de soğutma modundaki klimaların ürün bilgi formuna ilave edilecektir; 

(a) Modele (bir birimin veya birim kombinasyonlarının modeline) ait soğutma modundaki SEER ve Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine ve Ek-II’de verilen sınıf limitlerine göre belirlenen enerji verimlilik sınıfı ,

(b) Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine göre belirlenen, aşağıdaki şekilde ifade edilen ve kWh/a cinsinden belirtilen soğutma mevsimindeki endikatif yıllık enerji tüketimi QCE:

‘Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi “XYZ”  kWh. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.’
 (c) Cihazın, Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine göre belirlenen ve kW cinsinden ifade edilen, soğutma modunda tasarım yükü Pdesignc.

3. Verimliliğin “mevsimsel performans katsayısı (SCOP)” bazında beyan edildiği durumlarda, aşağıdaki bilgiler de ısıtma modundaki klimaların ürün bilgi formuna ilave edilecektir; 

(a) Modele veya kombinasyonuna ait ısıtma modundaki SCOP ve Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine ve Ek-II’de verilen sınıf limitlerine göre belirlenen enerji verimlilik sınıfı,

(b) Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine göre belirlenen, aşağıdaki şekilde ifade edilen ve kWh/a cinsinden belirtilen ortalama ısıtma mevsimindeki endikatif yıllık enerji tüketimi QHE:

‘Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi “XYZ” kWh. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.’
(c) Ek-I’de tanımlandığı şekilde daha sıcak (opsiyonel) veya daha soğuk (opsiyonel) mevsim seçenekleri kapsamında cihazın amaca uygun olarak beyan edildiği diğer belirlenmiş ısıtma mevsimleri,

(d) Cihazın, Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine göre belirlenen ve kW cinsinden ifade edilen ısıtma modunda tasarım yükü Pdesignc,

(e) Beyan edilen kapasite ve referans tasarım şartlarında SCOP hesaplaması açısından tahmin edilen yedek ısıtma kapasitesine dair bilgi.

4. Buna ek olarak, verimliliğin enerji verimlilik oranı (EERrated) veya performans katsayısı (COPrated) bazında beyan edildiği durumlarda, aşağıdaki bilgiler de klimaların ürün bilgi formuna ilave edilecektir; 

(a) Modelin Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine ve Ek-II’de verilen sınıf limitlerine göre belirlenen enerji verimlilik sınıfı,

(b) Çift kanallı klimalar için Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine göre belirlenen, aşağıdaki şekilde ifade edilen ve kWh/60 dakika cinsinden gösterilen endikatif saatlik enerji tüketimi QDD:

‘Standart test sonuçlarına dayalı enerji tüketimi “X,Y” kWh/60 dakika. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.”

 (c) Tek kanallı klimalar için Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine göre belirlenen, aşağıdaki şekilde ifade edilen ve kWh/60 dakika cinsinden gösterilen endikatif saatlik enerji tüketimi QHE:

‘Standart test sonuçlarına dayalı enerji tüketimi “X,Y” kWh/60 dakika. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.’
(d) Cihazın Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine göre belirlenen ve kW cinsinden ifade edilen soğutma kapasitesi Prated,

(e) Cihazın Ek-I’de ve Ek-VII’de belirtilen tanımlar ve test prosedürlerine göre belirlenen ve kW cinsinden ifade edilen ısıtma kapasitesi Prated.

5. Bir bilgi formu, aynı kişi tarafından piyasaya arz edilen birden fazla cihaz modeline yönelik olabilir. 

6. Bilgi formunda yer alan bilgiler, renkli veya siyah-beyaz olarak, etiketin bir örneği mahiyetinde verilebilir. Bu durumda, bu Ek’in 1 ila 4 numaralı bölümlerinde sıralanan ve etiket üzerinde bulunmayan bilgiler de temin  edilmelidir.

Ek-V

Teknik dosya

1. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen teknik dosya asgari olarak aşağıdakileri içerecektir: 

(a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi ve adresi,

(b) Cihazın kolaylıkla ve net bir biçimde tanınmasını sağlayacak genel tanımlaması (tek kanallı klimalar “yerel klimalar” olarak adlandırılacaktır), 

(c) Uygun olan durumlarda, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referans numaraları,

(ç) Uygun olan durumlarda, kullanılan diğer hesaplama yöntemleri, hesaplama standartları ve özellikler, 

(d) Ürünü piyasaya arz edeni temsil eden kişinin kimlik ve imzası,

(e) Uygun olan durumlarda, ölçümlere dair Ek-VII’ye uygun teknik parametreler, 

 (i) Tüm ölçüler,

(ii) Klimanın tipine dair özellikler, 

(iii) Cihazın soğutma veya ısıtma veya her iki amaçla üretilip üretilmediğine dair bilgi, 

(iv) Modelin Ek-II’ye uygun şekilde belirlenen enerji verimlilik sınıfı, 

(v) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar için enerji verimlilik oranı (EERrated) ve performans katsayısı (COPrated) ve/veya diğer klimalar için mevsimsel enerji verimlilik oranı (SEER) ve mevsimsel performans katsayısı (SCOP), 

(vi) Cihazın amaca uygun olarak beyan edildiği ısıtma mevsimi, 

(vii) dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan ses gücü seviyesi, 

(viii) Kullanılan soğutucu maddenin adı ve GWP, 

 (f) Ek-VII’ye uygun gerçekleştirilen hesaplamaların sonuçları. 

2. Satıcılar, yukarıda belirtilen listeye ilave hükümler ekleyebilirler.

3. Belirli modeldeki bir klimanın teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya diğer bir klimadan çıkarım yapılarak, ya da her iki şekilde de hesaplandığı durumlarda, sözkonusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları, ya da her ikisi birden, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik testlerle birlikte teknik dosyada bulunacaktır. Bu bilgilerin içerisinde, aynı temellere dayanarak bilgi temin edilen diğer tüm eşdeğer klima modellerinin listesi de yer alacaktır.

Ek-VI

Nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği durumlarda temin edilecek bilgiler 

1. Bu Tebliğin  6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde temin edilecektir;
(a) Ek- II’de tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı,

(b) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar haricindeki klimalar için;

 (i) Mevsimsel enerji verimlilik oranı (SEER) ve/veya mevsimsel performans katsayısı (SCOP); 

(ii) kW cinsinden tasarım yükü, 

(iii) Yıllık elektrik tüketimi,

(iv) Cihazın amaca uygun olarak beyan edildiği soğutma ve/veya ısıtma mevsimi (Ortalama, Daha Soğuk, Daha Sıcak), 

(c) Tek kanallı ve çift kanallı klimalar için;

 (i) Enerji verimlilik oranı (EER) ve/veya performans katsayısı (COP); 

(ii) kW cinsinden anma kapasitesi, 

(iii) Çift kanallı klimalar için soğutma ve/veya ısıtma açısından saatlik elektrik tüketimi,

(iv) Tek kanallı klimalar için soğutma ve/veya ısıtma açısından saatlik elektrik tüketimi,

(d) dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan ses gücü seviyesi, 

(e) Kullanılan soğutucu maddenin ismi ve GWP. 

 2. Ürün bilgi formunda yer alan diğer bilgilerin de temin edildiği durumlarda, bu bilgiler Ek-IV’de belirtilen şekil ve sıralamaya uygun olacaktır. 

3. Bu Ek’te belirtilen bilgilerin basılması veya gösterilmesi sırasında kullanılan tüm boyut ve yazı tipleri okunaklı olacaktır. 

Ek- VII 

Ölçümler ve Hesaplamalar

1. Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluk ve sözkonusu uygunluğun doğrulanması amaçları kapsamında yapılan ölçümler ve hesaplamalarda, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru, tekrarlanabilir ve sonuçlarının düşük oranda belirsizlik içerdiği varsayılan prosedürler kullanılacaktır. 

2. Mevsimsel enerji tüketiminin ve mevsimsel enerji tüketimi oranının (SEER) ve mevsimsel performans katsayısının hesaplanmasında aşağıdakiler dikkate alınacaktır; 

(a) Bu Ek’te yer alan Tablo 1’de belirtildiği şekilde Türkiye’nin mevsimsel şartları, 

(b) Bu Ek’te yer alan Tablo 3’te belirtildiği şekilde referans tasarım şartları, 

(c) Bu Ek’te yer alan Tablo 4’te tanımlandığı şekliyle zaman aralıklarını kullanmak suretiyle, tüm uygun işletim modlarındaki elektrik enerjisi tüketimi, 

(ç) Uygun olan durumlarda, kapatma/açma döngüsünün, soğutma ve/veya ısıtma kapasitesinin kontrol çeşidine bağlı olarak, enerji verimliliğinin azalması üzerindeki etkileri , 

 (d) Isıtma yükünün ısıtma kapasitesi ile karşılanamadığı durumlarda, mevsimsel performans katsayılarındaki düzeltmeler, 

(e) Uygun olan durumlarda, yedek ısıtıcının cihazın ısıtma modundaki mevsimsel verimliliğinin hesaplanmasına katkısı. 

3. Belirli modeldeki bir iç ve dış ünite klima birimlerinin kombinasyonuna ait teknik dosyada yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden ve/veya diğer kombinasyonlardan çıkarım yapılarak hesaplandığı durumlarda, sözkonusu hesaplamalar ve/veya çıkarımların detayları, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik testlerle birlikte teknik dosyada bulunacaktır. Sözkonusu bilgilere, benzer kombinasyonların performanslarının hesaplanmasında kullanılan matematiksel modelin ve bu modeli doğrulamaya yönelik ölçümlerin detayları da dahildir. 

4. Çift kanallı ve tek kanallı klimalar için enerji verimliliği oranı (EERrated) ve uygun olan durumlarda performans katsayısı (COPrated) bu Ek’te yer alan Tablo 2’de belirtildiği şekilde standart derecelendirme şartlarında belirlenecektir. 

5. Soğutma ve/veya ısıtma sırasındaki enerji tüketiminin hesaplanmasında bu Ek’te yer alan Tablo 4’te tanımlandığı şekliyle zaman aralıklarını kullanmak suretiyle, tüm uygun işletim modlarındaki elektrik enerjisi tüketimi dikkate alınacaktır.

Tablo 1 

Soğutma mevsimi ve ısıtma mevsimleri “ortalama”, “daha sıcak” ve “daha soğuk” için bin numarası (j), °C cinsinden ifade edilen dış ortam sıcaklığı (Tj) ve bin başına düşen saat sayısı (hj). ‘db’ = kuru termometre sıcaklığı

	SOĞUTMA MEVSİMİ
	ISITMA MEVSİMİ

	         j                                   T j                                 hj

        #                                  °C                                 h
	                                                                           Ortalama                    Daha sıcak                   Daha soğuk

      j                                    Tj                                hjA                            hj W                            hjC 

   #                                  °C                                  h                                    h                                  h

	                                              db
	                                              db 

	1
	17
	205
	1 den 8 e
	– 30 dan  – 23 e
	0
	0
	0

	2
	18
	227
	9
	– 22
	0
	0
	1

	3
	19
	225
	10
	– 21
	0
	0
	6

	4
	20
	225
	11
	– 20
	0
	0
	13

	5
	21
	216
	12
	– 19
	0
	0
	17

	6
	22
	215
	13
	– 18
	0
	0
	19

	7
	23
	218
	14
	– 17
	0
	0
	26

	8
	24
	197
	15
	– 16
	0
	0
	39

	9
	25
	178
	16
	– 15
	0
	0
	41

	10
	26
	158
	17
	– 14
	0
	0
	35

	11
	27
	137
	18
	– 13
	0
	0
	52

	12
	28
	109
	19
	– 12
	0
	0
	37

	13
	29
	88
	20
	– 11
	0
	0
	41

	14
	30
	63
	21
	– 10
	1
	0
	43

	15
	31
	39
	22
	– 9
	25
	0
	54

	16
	32
	31
	23
	– 8
	23
	0
	90

	17
	33
	24
	24
	– 7
	24
	0
	125

	18
	34
	17
	25
	– 6
	27
	0
	169

	19
	35
	13
	26
	– 5
	68
	0
	195

	20
	36
	9
	27
	– 4
	91
	0
	278

	21
	37
	4
	28
	– 3
	89
	0
	306

	22
	38
	3
	29
	– 2
	165
	0
	454

	23
	39
	1
	30
	– 1
	173
	0
	385

	24
	40
	0
	31
	0
	240
	0
	490

	
	
	
	32
	1
	280
	0
	533

	
	
	
	33
	2
	320
	3
	380

	
	
	
	34
	3
	357
	22
	228

	
	
	
	35
	4
	356
	63
	261

	
	
	
	36
	5
	303
	63
	279

	
	
	
	37
	6
	330
	175
	229

	
	
	
	38
	7
	326
	162
	269

	
	
	
	39
	8
	348
	259
	233

	
	
	
	40
	9
	335
	360
	230

	
	
	
	41
	10
	315
	428
	243

	
	
	
	42
	11
	215
	430
	191

	
	
	
	43
	12
	169
	503
	146

	
	
	
	44
	13
	151
	444
	150

	
	
	
	45
	14
	105
	384
	97

	
	
	
	46
	15
	74
	294
	61

	Toplam
	
	2 602
	
	
	4 910
	3 590
	6 446


Tablo 2 

Standart derecelendirme şartları, ‘kuru termometre’deki hava sıcaklığına denk gelen sıcaklık (‘yaş termometre’ parantez içinde gösterilmiştir) 

	Cihaz
	İşlev
	İç ortam hava sıcaklığı (°C)
	Dış ortam hava sıcaklığı (°C)

	Tek kanallı klimalar haricindeki klimalar
	soğutma
	27 (19)


	35 (24)



	
	ısıtma
	20 (maks. 15)


	7(6)



	Tek kanallı klimalar
	soğutma
	35 (24)
	35 (24) (*)



	
	ısıtma
	20 (12)


	20 (12) (*)



	(*) Tek kanallı klimalarda, yoğuşturucu (buharlaştırıcı) soğurken (ısıtırken), dış ortam havasını  değil iç ortam havasını kullanır. 




Tablo 3

Referans tasarım koşulları, ‘kuru termometre’daki hava sıcaklığına denk gelen sıcaklık (‘yaş termometre’ parantez içinde gösterilmiştir)

	İşlev/mevsim
	İç ortam hava sıcaklığı (°C)
	Dış ortam hava sıcaklığı (°C)
	bivalent sıcaklık (°C)
	Çalışma sınır sıcaklığı (°C)

	
	Tin
	Tdesignc/Tdesignh
	Tbiv
	Tol

	Soğutma
	27 (19)


	Tdesignc = 35 (24)


	yok
	yok

	Isıtma /Ortalama
	20 (15)


	Tdesignh = – 10 (– 11)


	maks. 2


	maks. – 7



	Isıtma / Daha sıcak
	
	Tdesignh = 2 (1)


	maks. 7


	maks. 2



	Isıtma / Daha soğuk
	
	Tdesignh = – 22 (– 23)


	maks. – 7


	maks. – 15




Tablo 4 

Elektrik tüketiminin hesaplanmasında kullanılan cihaz tipine ve işlev moduna göre çalışma saatleri

	Cihazın türü/ (uygunsa) işlevi
	Birim
	Isıtma mevsimi
	Açık mod
	Termostatın kapalı olduğu mod
	Hazır bekleme modu
	Kapalı mod
	Karter ısıtıcı çalışma modu

	
	
	
	soğutma: H CE

ısıtma: H HE
	H TO


	H SB


	H OFF


	H CK



	Çift kanallı ve tek kanallı klimaların dışındaki klimalar

	Cihazın sadece soğutma işlevi olması halinde, soğutma modu
	h/yıl
	
	350
	221
	2142
	5088
	7760

	Cihazın her iki işlevi yerine getirmesi halinde, soğutma ve ısıtma modları
	Soğutma modu  h/yıl
	
	350
	221
	2142
	0
	2672

	
	Isıtma modu h/yıl
	Ortalama
	1400
	179
	0
	0
	179

	
	
	Daha sıcak
	1400
	755
	0
	0
	755

	
	
	Daha Soğuk
	2100
	131
	0
	0
	131

	Cihazın sadece ısıtma işlevi olması halinde, ısıtma modu
	h/yıl
	Ortalama
	1400
	179
	0
	3672
	3851

	
	
	Daha sıcak
	1400
	755
	0
	4345
	4476

	
	
	Daha Soğuk
	2100
	131
	0
	2189
	2944

	Çift kanallı klimalar
	soğutma: H CE

ısıtma: H HE
	H TO


	H SB


	H OFF


	H CK



	Cihazın sadece soğutma işlevi olması halinde, soğutma modu
	h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	Cihazın her iki işlevi yerine getirmesi halinde, soğutma ve ısıtma modları
	Soğutma modu h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	
	Isıtma modu h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	Cihazın sadece ısıtma işlevi olması halinde, ısıtma modu
	h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	Tek kanallı klimalar
	soğutma: H CE

ısıtma: H HE
	
	
	
	

	Soğutma modu
	h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok

	Isıtma modu
	h/60 dk
	
	1
	yok
	yok
	yok
	yok


Ek-VIII

Piyasa Gözetim ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Prosedürü

Ek-2’de belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimi kapsamında Bakanlık aşağıdakileri uygular:

1. Tek bir cihaz kontrol edilir.

2. Çift kanallı ve tek kanallı klimalar haricinde kalan klima modelinin, mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER) veya uygun durumlarda mevsimsel performans katsayısı (SCOP) beyan edilen değerden en fazla % 8’i kadar az ise, Ek-I’deki hükümlere uygun olduğu kabul edilir. SEER ve SCOP değerleri Ek-II’ye göre belirlenir. 

Çift kanallı ve tek kanallı klima modelinin, kapalı modda ve hazır bekleme modundaki sonuçlar, sınır değerlerinin % 10’unun üzerine geçmediği taktirde ve enerji verimliliği oranı (EERrated) veya uygun durumlarda performans katsayısı (COPrated), beyan edilen değerden en fazla % 10’u kadar az ise, Ek-I’deki hükümlere uygun olduğu kabul edilir. EER ve COP değerleri Ek-II’ye göre belirlenir. 

Uygun olan durumlarda, azami ses gücü seviyesinin beyan edilen değeri 2 dB(A)’dan fazla geçmediği durumlarda klima modelinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.  

3. Bu Ek’in 2 nci şıkkında belirtilen sonuçlar alınamadığı taktirde, Bakanlık test amacıyla aynı modelden üç ilave birimi daha rastgele seçer. 

4. Çift kanallı ve tek kanallı klimalar haricinde kalan klima modelinin, mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER) veya uygun durumlarda mevsimsel performans katsayısı (SCOP) kapsamında üç cihaza ait sonuçların ortalaması beyan edilen değerden en fazla % 8’i kadar az ise, Ek-I’deki hükümlere uygun olduğu kabul edilir. SEER ve SCOP değerleri Ek-II’ye göre belirlenir. 

Çift kanallı ve tek kanallı klima modelinin, kapalı modda ve hazır bekleme modundaki sonuçlar, sınır değerlerinin % 10’unun üzerine geçmediği taktirde ve enerji verimliliği oranı (EERrated) veya uygun durumlarda performans katsayısı (COPrated) kapsamında üç cihaza ait sonuçların ortalaması beyan edilen değerden en fazla % 10’u kadar az ise, Ek-I’deki hükümlere uygun olduğu kabul edilir. EER and COP değerleri Ek-II’ye göre belirlenir. 

Uygun olan durumlarda, azami ses gücü seviyesi açısından üç cihaza ait sonuçların ortalaması beyan edilen değeri 2 dB(A)’dan fazla geçmediği durumlarda klima modelinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.  

5. Bu Ek’in 4 üncü şıkkında belirtilen sonuçlar alınamadığı taktirde, modelin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir. 

6. Piyasa gözetim ve denetimi kapsamındaki doğrulama prosedürleri çerçevesinde, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir prosedürler kullanılacaktır. 

(Ek:RG-16/12/2015-29564) Ek-IX

İnternet üzerinden satış, kiralama veya taksitli satış yapılan durumlarda temin edilecek bilgi:

(1) Bu Ek’in ikinci ila beşinci fıkraları kapsamında aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

a) Görüntüleme mekanizması: İnternet içeriğini kullanıcılara göstermek üzere kullanılan dokunmatik ekran dahil herhangi bir ekranı veya diğer görsel teknolojiyi, 

b) İçiçe görüntüleme: Bir görüntüye veya bilgiye fare tıklaması, farenin kaydırılması veya başka bir görüntü veya bilgi setinin dokunmatik ekranda genişletilmesi ile ulaşıldığı görsel arayüzü,

c) Dokunmatik ekran: Tablet bilgisayar, kayar kapaklı bilgisayar (slate computer) veya akıllı telefonlardaki gibi dokunmaya karşılık veren ekranı, 

ç) Alternatif metin: Görüntüleme cihazlarının grafiği gösteremediği durumlarda, bilginin grafiksel olmayan bir şekilde sunulmasına izin veren grafiklere alternatif olarak veya ses sentezlenmesi uygulamaları gibi ulaşılabilirliğe yardım etmek için sunulan metni, 

ifade eder.

(2) Ürünü tedarik edenler tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında temin edilen uygun etiket, ürünün fiyatına yakın şekilde ve bu Tebliğin 9 uncu maddesinde  belirtilen hükümlere uygun olarak görüntüleme mekanizmasında gösterilecektir. Boyutu, bu Tebliğin Ek-III’ünde belirtildiği gibi etiketin açıkça görülebilirliğini ve okunabilirliğini sağlayacak şekilde olacaktır.  Etiket, içiçe görüntüleme kullanılmak  suretiyle gösterilebilir.  Bu durumda, etikete ulaşmak üzere kullanılan görüntü bu Ek’in üçüncü fıkrasında belirtilen özelliklere uygun olacaktır. İçiçe görüntüleme uygulanan durumlarda, etiket farenin ilk tıklamasında, ilk kaydırmada veya dokunmatik ekranda görselin ilk büyütülmesinde görülecektir. 

 (3) İçiçe görüntülemede etikete ulaşmak amacıyla kullanılan görselin özellikleri aşağıda belirtilmektedir:

 a) Etiketteki ürünün enerji verimliliği sınıfına karşılık gelen renkte bir ok olacaktır.

 b) Okun üzerinde, ürünün fiyatına denk gelen büyüklükteki beyaz karakterle ürünün enerji verimlilik sınıfı yazacaktır. 

 c) Biçim olarak aşağıdakilerden biri tercih edilecektir: 
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(4) İçiçe görüntülemede etiketin gösterilme sırası aşağıdaki gibi olacaktır:

 a) Bu Ek’in üçüncü fıkrası kapsamında temin edilen görsel, ürünün fiyatına yakın şekilde görüntüleme mekanizmasında gösterilecektir. 

 b) Görsel, etikete bağlantıyı sağlayacaktır. 

 c) Etiket, bir fare tıklaması, farenin kaydırılması veya dokunmatik ekranda görselin büyütülmesi ile gösterilecektir.

 ç) Etiket, pop up, yeni tab, yeni sayfa veya ilave ekran gösterimi ile gösterilecektir. 

 d) Dokunmatik ekranda etiketin büyütülmesi için dokunmatik büyütme konusundaki cihaz sözleşmeleri uygulanacaktır.

 e) Etiketin gösteriminin sonlandırılması, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizmaları ile temin edilecektir. 

f) Etiketin gösterilmesinde aksaklık olması halinde gösterilecek grafik için alternatif metin, ürünün fiyatına denk gelen karakter boyutunda yazılan enerji verimlilik sınıfı olacaktır. 

 (5) Ürünü tedarik edenler tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında temin edilen uygun ürün bilgi formu, ürünün fiyatına yakın şekilde görüntüleme mekanizmasında gösterilecektir. Boyutu, ürün bilgi formunun açıkça görülebilirliğini ve okunabilirliğini sağlayacak şekilde olacaktır.  Ürün bilgi formu içiçe görüntüleme kullanılmak suretiyle gösterilebilir.  Bu durumda, ürün bilgi formuna ulaşmak üzere kullanılan bağlantıda açıkça görülebilir ve okunabilir şekilde “Ürün Bilgi Formu” ifadesi yeralacaktır. İçiçe görüntüleme uygulanan durumlarda, ürün bilgi formu farenin ilk tıklamasında, ilk kaydırmada veya dokunmatik ekranda görselin ilk büyütülmesinde görülecektir.
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