EK –1                                                                                     PARAMETRELER LİSTESİ

	Parametreler
	Alabalık Zonu
	Sazan Zonu
	Denetim veya Analiz Yöntemleri 
	Minimum Örnekleme ve Ölçüm Sıklığı
	Gözlemler

	
	H
	Z
	H
	Z
	
	
	

	






1.Sıcaklık
(°C)

	I

	Termal deşarj noktasının aşağı akış yönünde ve karışım bölgesinin bittiği noktada ölçülen sıcaklık aşağıdaki verilen değerlerden daha fazla artış göstermemelidir.
	

Termometre
	
Haftalık olarak, termal deşarj noktasının membasında ve mansabında 
	
Sıcaklıktaki ani değişimlerden kaçınılmalıdır.

	
	
	
	1,5° C

	
	3.0° C

	
	
	

	
	
	Bakanlık, balık popülasyonunun dengeli gelişimi için hiçbir zararlı sonucun olmadığını tespit ederse coğrafik olarak sınırlı kalmak şartıyla  yukarıda verilen sıcaklık artış miktarlarında değişiklik yapabilir.
	
	
	

	
	



II
	Termal deşarj noktasının aşağı akış yönünde ve karışım bölgesinin bittiği noktada ölçülen sıcaklık aşağıdaki verilen değerlerden daha fazla olmamalıdır.
	
	
	

	
	
	                                     21.5 (0)                                                 28 (0)

                                        10 (0)                                                 10 (0)
	
	
	

	
	
	10 ºC sıcaklık sınırı, yeniden üremek için soğuk sulara ihtiyaç duyan türlerin üreme periyotlarında ve yalnızca belirli türleri ihtiva eden sulara uygulanır.

Sıcaklık sınırları, zamanın en fazla  % 2’sini aşabilir.
	
	
	

	

2.Çözünmüş  Oksijen
(mg/LO2 )

	


% 50  ≥ 9
% 100  ≥7
	% 50≥ 9

Çözünmüş oksijen konsantrasyonu  6mg/L altına düştüğü durumlarda  6.maddenin 4 üncü fıkrasına göre önlem alınır. Bu durumun balık popülasyonun dengeli gelişimi için zararlı sonuçları olmadığı Bakanlıkça kanıtlanmalıdır.                                    
	


% 50 ≥8
% 100>5
	% 50≥ 7

Çözünmüş oksijen konsantrasyonu 4 mg/L altına düştüğü durumlarda 6.maddenin 4 üncü fıkrasına  göre önlem alınır. Bu durumun balık popülasyonun dengeli gelişimi için zararlı sonuçları olmadığı Bakanlıkça kanıtlanmalıdır.                                    
	



WinklerYöntemiya da spesifikelektrod (elektro kimyasal metot) yöntemi
	Aylık olarak, örnekleme günündeki düşük oksijen koşullarını temsil eden en az bir örnek

Ancak, büyük günlük değişimlerin beklendiği yerde, günde en az 2 örnek alınmalıdır.
	

	
3. pH
	

	
6.0-9.0 (0) (1)
	

	
6.0-9.0 (0) (1)
	İki standart tampon çözelti ile  ( biri asidik biri bazik bölgede yer alan) kalibre edilen pH metre ile elektrokimyasal metot.
	
Aylık olarak
	

	

4. Askıda Katı Madde
 (mg/L)
	

≤ 25 (0)
	


	

≤ 25 (0)
	


	
0.45 μm membran filtre kullanılarak yapılan filtrasyon veya santrifüj (en az 5 dk.,  2800 ila  3200 g ortalama hızında) den sonra 105 °C’de kurutma ve tartım
	


	Değerler ortalama konsantrasyonları göstermektedir ve  zararlı kimyasal özelliklere sahip askıda katı maddelere uygulanmaz.
Taşkınlar özellikle yüksek konsantrasyonlara sebep olabilir.

	

5.Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI5) (mg/L)
	

≤ 3
	


	

≤ 6
	


	Tamamen Karanlık bir ortamda  20 1 °C’de   5 gün süreyle inkübasyona bırakılan su örneğinde inkübasyon öncesi ve sonrasında winkler yönt ile O2’nin belirlenmesi (nitrifikasyon engellenmemelidir.)
	








	

	












6. Toplam       fosfor
(mg/L  P)
	
	
	
	
	

ICP-Atomik Emisyon Spektrofotometresi

ICP-Kütle Spektrometresi




(Moleküler absorbsiyonspektrofotometri)

	












Aylık olarak 

	Ortalama derinlikleri 18 m. ve 300 m. arasındaki  göller söz konusu olduğunda aşağıdaki formül uygulanabilir;
              _
L ≤ 10   Z  (1+√ Tw)
Tw

L   = Bir yıl içinde her metre kare (m2)  göl yüzeyi için mg olarak ifade edilen (P) yüklemesi
_
Z   = Gölün metre (m) cinsinden ortalama derinliği

Tw = Gölün yıl cinsinden teorik olarak yenilenme süresi .

Diğer hallerde Alabalık zonu için 0.2 mg/L ve Sazan  Suları için 0.4 mg/L sınır değerleri, (ortafosfat) P04 olarak ifade edilmiş haliyle, ötrofikasyonu azaltmak için gösterge olarak kabul edilebilir.

	
7.Nitrit 
(mg/L  N02)

	
≤0.01
	

	
≤0.03

	

	İyon Kromotografi

Moleküler absorbsiyonspektrofotometri
(aminoantiprinyöntemi, Paranitranilinyönetimi)
	

	


	
8.Fenol  bileşikleri
(mg/L C6H5OH)
	
	

(2)
	
	

(2)
	Ulusal veya uluslararası kabul görmüş spektofotmetrik ya da kromatografik metotlar 

	

Aylık 
	

	
9.Petrol hidrokarbonları
	
	
(3)
	
	
(3)
	Gaz Kromotografi
Sıvı Kromotografi

Görsel





	
Aylık 
	Görsel inceleme yalnızca düzenli hidrokarbonların bulunduğu tahmin edilen durumlarda; hidrokarbon varlığının olmasının beklendiği durumlarda yapılır.

	
10.İyonize olmamış Amonyak
(mg/L NH3)

	
≤ 0.005



	
≤ 0.025
	
≤ 0.005
	
≤ 0.025

	



İndofenol mavisi kullanarak moleküler absporbsiyon spektrofometresi veya pH ve sıcaklık tayini ile ilişkili Nessleryöntemi.
	





Aylık 




	



İyonize olmamış amonyak değerleri gündüz küçük pik değerleri şeklinde aşılabilir.





	
	Ötrofikasyon ve nitrifikasyondan dolayı oksijen tüketimi, iyonize olmamış amonyaktan dolayı toksisite riskini azaltmak için toplam amonyum konsantrasyonu aşağıdaki değerleri aşmamalıdır.
	
	
	

	
11.Toplam Amonyum
(mg/ L NH4)

	
≤ 0.04

	
≤ 1(4)

	
≤ 0.2

	
≤ 1(4)

	
	
	

	
12.Toplam Bakiye Klor 
(mg/LHOCl)


	


	
≤ 0.005
	
	
≤ 0.005
	DPD-yöntemi 
(dietil-p-phenylenediamene)
	
Aylık 
	Z değerleri  pH=6’ya karşılık gelir.

Daha yüksek toplam bakiye klor konsantrasyonları pH değerinin daha yüksek olması halinde kabul edilebilir.

	


13.Toplam Çinko
(mg/LZn)
	



	


≤ 0.3

	



	


≤ 1.0


	-ICP-Atomik Emisyon Spektrofotometresi
-ICP-Kütle Spektrometresi
-Atomik absorbsiyonspektrofotometri



	Aylık 
	Z değerleri 100 mg/L CaCO3 su sertliğine karşı gelir.

10 ila 500 mg/L arasındaki sertlik düzeylerine karşı gelen sınır değerler EK 2’de verilmiştir.

	


14.Çözünmüş Bakır 
(mg/L Cu)

	


≤ 0.01

	


≤ 0.04
	


≤ 0.01

	


≤ 0.04

	Atomik absorbsiyonspektrofotometri

ICP-Atomik Emisyon Spektrofotometresi
ICP-Kütle Spektrometresi
Membran filtre yoluyla filtrelemeden sonra 0.45µm. 
	


Aylık 
	H değerleri 100 mg/LCaCO3 sertliğine karşı gelir.

10 ila 300 mg/L arasındaki sertlik düzeylerine karşı gelen sınır değerler EK 2’de verilmiştir.



 (1)  Etkilenmemiş değerlere nazaran suni pH değişimleri, bu değişikliklerin sudaki diğer maddelerin zararlığını artırmaması kaydıyla, 6.0 ila 9.0 arasındaki değerler dâhilinde bir pH ünitesinin 0.5’ ini geçmemelidir.
(2)Fenollübileşiklerinkonsantrasyonubalıktadını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde olmamalıdır.
(3) Petrol ürünleri suda şu miktarlarda bulunmamalıdır.
· Suyun yüzeyinde görünür bir film oluşturacak ya da su akış yataklarında ve göllerde kaplama meydana getirecek miktarda.
· Balıkta hissedilebilir “ hidrokarbon “tadı gösterecek miktarda,
· Balıkta zararlı etkiler üretecek miktarda.
(4) Özel coğrafi yada iklim şartlarında ve özellikle düşük su sıcaklıklarında ve azaltılmış nitrifikasyon hallerinde yada otoritenin balık popülasyonun dengeli gelişim için zararlı etkiler oluşturmadığını kanıtladıkları hallerde, 1 mg / L’den daha yüksek değerler belirleyebilir.
Genel Gözlemler: Bu ekte sayılan parametrik değerlerin, bu ekte sözü edilmesinin sebebi diğer parametrelerden daha lehte olduğunun varsayılmasıdır. Bu varsayım, özellikle diğer zararlı maddelerin konsantrasyonlarının  çok düşük olmasına dayanmaktadır.

Bir karışımda iki yada daha fazla zararlı maddenin mevcut olması halinde, birleşik etkileri ( katkısal, sinerjik yada zıt etkileri) önemli olabilir.
Kısaltmalar:
H= Hedef
Z  = Zorunlu
(0) =  Madde 13’e göre değişmeler olabilir.

1

EK-2

Toplam Çinko ve Çözünmüş Bakıra İlişkin Özellikler
Toplam Çinko
( EK 1’ in No 13, “ Gözlemler “ Sütununa bakınız )
Sertlik değerleri  10 mg /L ile 500 mg /L CaCO3 arasında değişen farklı sular için Toplam Çinko konsantrasyonları
( mg/ LZn )

	
	Su Sertliği ( mg/L CaCO3)

	
	10
	50
	100
	500

	Alabalık (Salmonidae) zonu ( mg / LZn )
	0.03
	0.2
	0.3
	0.5

	Sazan     (Cyprinidae)  zonu( mg / L Zn )
	0.3
	0.7
	1.0
	2.0




Çözünmüş Bakır
( EK 1’in No 14, “ Gözlemler “ Sütununa bakınız )
Sertlik değerleri  10 mg /L ile 300 mg /L CaCO3 arasında değişen farklı sular için çözünmüş bakır konsantrasyonları ( mg/ L  Cu )

	
	Su Sertliği ( mg/L CaCo3)

	
	10
	50
	100
	300

	mg / L  Cu
	0.005 (1)
	0.022
	0.04
	0.112


(1) Daha yüksek bakır konsantrasyonu içeren sulardaki balık varlığı çözünmüş organik-bakırlı bileşiklerin baskınlığının göstergesi olabilir.


EK-3
Yüzeysel Su Kütlelerinde Karışım Bölgeleri

•	Karışım bölgelerinin belirlenmesinde modelleme tekniklerinin yanı sıra basit yaklaşım esasları da kullanılmaktadır. Basit yaklaşımlara göre, sığ kıyı suları ile sığ göllerde deşarj noktasından yaklaşık “100 metre x 100 metrelik”, derin kıyı suları ile derin göllerde ise “150 metre x 150 metrelik” alan karışım bölgesi olarak kabul edilebilir. 

•	Akarsularda ise karışım bölgesi uzunluğu deşarj noktasından itibaren mansap yönünde “10 x Akarsu Genişliği” olarak alınır. Genişliği 100 m’den az akarsularda karışım bölgesi mesafesi 1.000 m’yi geçemez. Akarsu genişliği 100 m’den fazla olan akarsularda ise, “10 x Akarsu Genişliği”ne karşı gelen mesafe, yaklaşık karışım bölgesi olarak alınır. Karışım bölgesi genişliği ise basit bir yaklaşımla akarsu genişliğinin ¼’ü olarak kabul edilir. 
