
Ek-I

ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER İÇİN ÜRÜN BİLGİSİ GEREKLERİ 

1. Bir lambanın renklilik koordinatları daima aşağıdaki aralıkta ise:

—  	x<0,270veya x>0,530

— 	y<-2,3172 x2 +2,3653 x -0,2199 veya y>–2,3172 x2 +2,3653x- 0,1595,

Renklilik koordinatları, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince uygunluk değerlendirmesi amacıyla hazırlanan ve bu koordinatların ürünü özel amaçlı ürün yaptığını gösteren teknik dosyasında gösterilecektir.

2. (Değişik:RG-17/5/2017-30069) Bütün özel amaçlı ürünlerin kullanım amacı, diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamış olduğu uyarısı ile birlikte her tür ürün bilgi dokümanında belirtilir.
Hedeflenen kullanım amacı, her bir ürünün bilgi dokümanında belirtilir ve ürünün belirtilen kullanım amacı için özel olarak tasarlandığını gösteren teknik parametrelerin listesi, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince uygunluk değerlendirme amacıyla hazırlanan teknik dosyada bulundurulur.
Gerektiğinde üreticinin, fikri ve sınai haklar ile ilgili olan ticari hassas bilgileri açıklanmayacak şekilde parametreler listelenebilir.
Ürün öncelikli olarak nihai kullanıcının satın alması amacıyla görünür şekilde sergileniyorsa aşağıdaki bilgiler açık ve belirgin bir şekilde ürün ambalajının üzerinde yer alır:
a) Kullanım amacı.
b) Ev tipi oda aydınlatmasına uygun olmadığı.
c) Lamba tasarımını belirtilen kullanım amacına göre özel yapan teknik parametreler. (Bu teknik parametreler alternatif olarak ürün paketi içerisinde yer alabilir).
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Ek-II
EK-III  VE EK-V ARASINDAKİ AMAÇLARA YÖNELİK  TANIMLAR

EK-III ila EK-V arasındaki eklerin amacı doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a)	Işık akısı (Φ):İnsan gözünün spektral hassasiyeti değerlendirilerek ışıma akısı (ışıma gücü)’den türetilen miktar anlamına gelir. Başka özellik olmaksızın başlangıç ışık akısını işaret eder,
b)	Başlangıç ışık akısı:Bir lambanın kısa bir çalışma süresinden sonraki ışık akısını ifade eder,
c)	Faydalı ışık akısı (Φkullanım):Bir lambanın Ek III Madde 1.1’deki enerji verimliliğini hesaplamada kullanılan koni içine denk gelen ışık akısı anlamına gelir,
ç)	Işık yoğunluğu (kandela veya cd):Kaynağı terk eden ışık akısının verilen yönü içeren tam açı içinde yayılan, tam açıya bölünen bölümü anlamına gelir,
d) Huzme açısı:Optik huzme ekseni boyunca uzanan bir düzlemdeki iki hayali çizgi arasındaki açı anlamına gelir, öyle ki bu çizgiler lambanın ön yüzünün merkezinden ve ışık yoğunluğunun merkez huzme yoğunluğunun %50si kadar olduğu noktalardan geçer, burada merkez huzme yoğunluğu optik huzme ekseninde ölçülen ışık şiddetinin değeridir,
e)Renklilik:Renklilik koordinatları veya baskınlığı veya birlikte alınan dalga boyu ve saflığı ile tanımlanan renk uyartısı özelliği anlamına gelir,
f)	İlişkili renk sıcaklığı (Tc [K]): Algılanan rengi aynı parlaklıkta ve belirlenmiş görme koşullarındakine benzeyen kara cisim ışıyıcısının renk sıcaklığı anlamına gelir,
g) Renksel geriverim(Ra):Referans aydınlatma koşullarında bilinç veya alt bilinç ile renk görünüşleri ile kıyaslandığında aydınlatıcının nesnelerin renk görünüşü üzerindeki etkisi anlamına gelir,
ğ) Renk yoğunluğu:Tek bir lambanın renklilik koordinatlarının (x ve y) renklilik merkez noktasından (cxvecy) maksimum sapması anlamına gelir, renklilik merkez noktasının (cxvecy) etrafındaki MacAdam elipsinin büyüklüğü (kademeli) ile ifade edilir,
h)  Lamba  lümeni kalıcılık çarpanı(LLMF):Ömrü boyunca belirli bir sürede lamba tarafından yayılan ışık akısının başlangıç ışık akısına oranı anlamına gelir,
ı)  Lamba sağlam kalma faktörü (LSF):Belirli bir sürede tanımlanmış koşullar ve açma kapama sıklığında çalışmaya devam eden lambaların toplam sayısının tanımlanmış kesiri anlamına gelmektedir,
i)Lamba ömrü: Lambanın tanımlanmış koşullar ve açma kapama sıklığında sağlam kalma çarpanına denk gelen tanımlanmış koşullar ve açma kapama sıklığında çalışmaya devam eden lambaların toplam sayısına bölümünden sonraki çalışma süresi anlamına gelir. LED lambalar için, lambaömrü kullanılmaya başlanması ile, hangisi önce gerçekleşirse, lambaların sadece %50sinin sağlam kaldığı an veya yığının ortalama lümen kalıcılık çarpanının %70’in altına düştüğü an arasındaki çalışma süresi anlamına gelir,
j)Lamba başlama süresi: Güç kaynağından gerilim verildikten sonra lambanın tam olarak çalışmaya başlaması ve aydınlık kalması arasında gereken zaman anlamına gelir,
k) Lamba ısınma süresi: Gerilim verildikten sonra lambanın kararlı ışık akısının tanımlanmış oranı kadar ışık yayması için gereken zaman anlamına gelir,
l) Güç faktörü: Periyodik koşullar altında aktif gücün mutlak değerinin görünür güce oranı anlamına gelir,
m) Lambacıva içeriği: Lambada bulunan cıva anlamına gelir,
n) Anma değeri: Bir ürünün belirlenmiş çalışma koşulları için oluşturulmuş özellikleri belirleme amacıyla kullanılan bir büyüklüğün değeri anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe, bütün gerekler anma değerinde düzenlenir,
o) Nominal değer: Bir ürünü adlandırmak ve tanımlamak için kullanılan bir büyüklük değeri anlamına gelir,
ö) Yüksüz mod:Güç kaynağına bağlı ve normal çalışmada bu amaca uygun bir şalterle yükün kesildiği durumdaki bir lamba kontrol düzeneği anlamına gelir (bozuk veya eksik bir lamba veya güvenlik şalteri vasıtasıyla yükün kesilmesi normal çalışma değildir),
p) Bekleme modu:Normal çalışma şartlarında kontrol sinyali yardımıyla lambanın kapatıldığı durumdaki lamba kontrol aygıtı anlamına gelir. Bu lamba kontrol düzeneğine içeri eklenmiş olan bir devre açma kapama işlevi ile ve normal kullanımda sürekli olarak güç kaynağına bağlı iken uygulanır,
r) Kontrol sinyali:Kontrol düzeneğine kablosuz veya kablolu olarak ya ayrı kontrol kablolarındaki gerilim modülasyonu  ya da güç kaynağında modüle edilmiş gerilim ile iletilen analog veya sayısal bir sinyal anlamına gelir,
s) 	Bekleme gücü:Bekleme modunda lamba kontrol düzeneği tarafından tüketilen güç demektir,
ş)	Yüksüz güç: Yüksüz modda lamba kontrol düzeneği tarafından tüketilen güç demektir,
t) 	Açma kapama sıklığı: Düzenli aralıklarla lambanın açılıp kapanması anlamına gelir,
u) 	Erken bozulma: Bir lambanın teknik belgelerde belirtilen anma ömründen daha az çalışma süresinde kullanım ömrünün sonuna erişmesi anlamına gelir,
ü) 	Parlamayı önleyici siper: Kişi tarafından doğrudan bakıldığında geçici kısmi körlüğü (bozucu kamaşma) önlemek için bir doğrusal lambanın ışık kaynağından yayılan görünür ışımayı engellemek üzere tasarlanmış yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan dayanıklı optik veya mekanik siper anlamına gelir. Doğrusal lambadaki ışık kaynağının yüzey kaplamasını kapsamaz,
v)	Uyumluluk:Üzerine başka bir ürünün takıldığı veya fiziksel temas ya da kablosuz bağlantı ile bağlandığı bir tesisata takılmak üzere düşünülmüş ürün uyumu anlamına gelir,

1)  Kurma, takma veya bağlantı yapılması mümkündür,

2) Birlikte kullanılmaya başlandıktan kısa bir süre sonra, nihai kullanıcılar ürünlerden birinde kusur olduğunu düşünmez,

3)Ürünleri birlikte kullanmaktan doğan güvenlik tehlikesi aynı ürünün tek başına kullanılmasından fazla değildir.





Ek- III

ÇEVRECİ TASARIM GEREKLERİ


1.	Enerji verimliliği gerekleri

1.1.	Doğrusal lambalar için enerji verimliliği gerekleri

Lambanın enerji verimliliği endeksi (EEI)  aşağıdaki gibi hesaplanır ve iki ondalık basamak olarak yuvarlanır:
EEI  = Pcor   /  Pref

Burada:

Pcornominal giriş geriliminde ölçülen anma gücüdür ve uygun olan durumda Tablo 1’e göre düzeltilir. Düzeltme faktörleri uygun olduğu durumlarda kümülatiftir. 


Tablo  1

Düzeltme faktörleri

	Düzeltme kapsamı
	Düzeltilmiş güç  (Pcor)

	Harici halojen lamba kontrol düzeneği üzerinde çalışan lambalar

	Prated× 1,06

	Harici LED lamba kontrol  düzeneği üzerinde çalışan lambalar
	Prated   × 1,10

	Harici floresan lamba kontrol düzeneğinde çalışan 16 mm çaplı floresan lambalar (T5 lambalar)  ve 4- pinli tek başlıklı floresan lambalar 
	Prated   × 1,10

	Harici floresan lamba kontrol düzeneğinde çalışan diğer lambalar
	Prated   × 


	Harici yüksek yoğunluklu deşarj lambası kontrol düzeneğinde çalışan lambalar
	Prated   × 1,10

	Renksel geriverim indisi ≥ 90 olan kompakt floresan lambalar

	Prated× 0,85

	Parlamayı önleyici siperli lambalar
	Prated× 0,80




Pref   lambanın faydalı ışık akısından (Φuse) aşağıdaki formülle elde edilen referans güçtür: 
Φuse  < 1 300 lümen olan modeller için: Pref   = 0,88 √ Φuse + 0,049Φuse
Φuse  ≥1300lümen olan modeller için:Pref  = 0,07341Φuse
Φuse   aşağıdaki gibi tanımlanır:

— Flamanlı lambalarve bu Ekin 3.1.2(j) maddesi gereğince ambalajı üzerinde bir uyarı taşıyan lambalar hariç huzme açısı ≥  90° olan doğrusal lambalar: Anma ışık akısı 120° konide (Φ120°).

— 	Doğrusal lambalar: Anma ışık akısı 90°konide(Φ90°).

Doğrusal diğer lambaların maksimum EEI’si Tablo2de gösterilmektedir.

Tablo 2

	

Uygulama tarihi
	Maksimum enerji verimliliği endeksi  (EEI)

	
	
Şebeke gerilimi ile çalışan  flamanlı lambalar
	
Diğer flamanlı lambalar
	
Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları
	
Diğer lambalar

	1. Aşama
	1,75
	0,95
	0,50
	0,50

	2. Aşama
	0,95
	0,95
	0,36
	0,20



Şebeke gerilimi ile çalışan flamanlı lambalar için 2 inci Aşama,30 Eylül 2015 tarihinden daha geç olmayacak şekilde geçerli olur.

Piyasadaki şebeke gerilimi ile çalışan lambalar:

—  2 inci Aşama’daki maksimum EEI gerekleri ile uyumludur,
— Nihai kullanıcıların çoğunluğunca aşırı maliyetle karşılaşılmaksızın alınabilir,
— Tüketici ile ilgili işlevsellik parametreleri açısından ve Tablo 6’da listelenen referans ışık akısı aralıklarını kapsayan ışık akıları açısından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada olan şebeke gerilimi ile çalışan flamanlı lambalara büyük ölçüde eşdeğer,
— Son gelişen gerekliliklere göre bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada olan şebeke güç kaynağı ve flamanlı lambalar arasına takılmak üzere tasarlanmış donanım ile uyumlu.

1.2.	Lamba kontrol düzeneği için enerji verimliliği gerekleri

1 inci Aşama’dan itibaren, şebeke gerilimi ile lambaya yük vermek ve kesmek üzere kullanılması düşünülen bir lamba kontrol düzeneğinin yüksüz gücü 1,0W’ı aşmayacaktır.2 nci Aşama’danitibarensınır0,50W olacaktır.250  W’ın üzerinde çıkış gücü (P) olan lamba kontrol düzeneği için yüksüz güç sınır değerleri P/250W ile çarpılacaktır.

2 nci Aşama’dan itibaren bir lamba kontrol düzeneğinin bekleme gücü0,50W’ı aşmayacaktır.

1 inci Aşama’dan itibaren bir halojen lamba kontrol düzeneğinin verimliliği %100 yükte en az0,91 olacaktır.

2.	İşlevsellik gerekleri
2.1.	LED lambalar dışındaki doğrusal lambalar için işlevsellik gerekleri 

Lamba işlevsellik gerekleri, kompakt floresan lambalar, LED lambalar ve yüksek yoğunluklu deşarj lambaları hariç doğrusal kompakt floresan lambalar için Tablo 3’de ve doğrusal lambalar için Tablo 4’de düzenlenmiştir.




Tablo 3
Doğrusal kompakt floresan lambalar için işlevsellik gerekleri

	
İşlevsellik parametresi
	1 inci Aşama
Aksinin belirtilmesi haricinde
	
2 nci Aşama

	Lambanın6000 saatte sağlam kalma faktörü
	 ≥ 0,50
	≥ 0,70

	Lümen kalıcılığı
	2 000 saatte: ≥ %80 
	2 000 saatte: ≥  %83

6 000 saatte: ≥ %70 

	Arızadan önce açma kapama sayısı
	≥  saat olarak ifade edilen lamba yarı ömrü

≥10 000, lamba başlama süresi
> 0,3 s ise

	≥  saat olarak ifade edilen lamba yarı ömrü

≥30 000 saat lamba başlama süresi
> 0,3 s ise


	Başlama süresi
	<2,0 s
	< 1,5 s P < 10 W ise

< 1,0 s P ≥ 10 W ise

	Lambanın %60 Φ ısınma süresi 
	<40 s 

veya amalgam biçimde cıva içeren lambalar için <  100 s  
	< 40 s 

veya amalgam biçimde cıva içeren lambalar için < 100 s  

	Erken bozulma oranı
	≤ %5,0 500 saatte
	≤ %5,01 000 saatte

	Bütünleşik kontrol düzenekli lambalar için lamba gücü faktörü
	≥ 0,50 P < 25 W ise

≥ 0,90 P ≥ 25 W ise
	≥ 0,55 P < 25 W ise

≥ 0,90 P ≥ 25 W ise

	Renksel geriverim (Ra)
	≥ 80

≥ 65lamba bu Ek’in 3.1.3(l) maddesine göre dış ortam veya endüstriyel uygulamalar için kullanılmak üzere tasarlanmışsa

	≥ 80

≥ 65lamba bu Ek’in 3.1.3(l) maddesine göre dış ortam veya endüstriyel uygulamalar için kullanılmak üzere tasarlanmışsa




Lamba başlığı flamanlı lambalarda da kullanılan standart tipte ise 1 inci Aşama’dan itibaren lamba güç kaynağı ile flamanlı lambalar arasında kullanılmak üzere tasarlanmış donanım ile uyumlu olma konusunda son gelişen gerekliliklere uygun olmalıdır.




Tablo 4
	İşlevsellik parametresi
	1 inci Aşama
	2 nci Aşama

	
%50 sağlam kalmada lamba anma ömrü
	
≥ 2000saat bu Ek 1.1’deki 2. Aşama flamanlı lamba verimlilik gereklerine uymayan çok düşük voltajlı lambalar için ≥ 2000sa

	
≥2000saat

≥ 4000saatçok düşük voltajlı lambalar için


	
Lümen kalıcılığı
	
%75 ortalama anma ömründe ≥80
	
%75 ortalama anma ömründe ≥%80

	
Açma kapama sayısı
	
≥saat olarak ifade edilen lamba anma ömrünün dört katı 
	
≥ saat olarak ifade edilen lamba anma ömrünün dört katı

	
Başlama süresi
	
<0,2s
	
<0,2s

	
Lambanın % 60Φ ısınma süresi
	
≤1,0s
	
≤1,0s

	
Erken bozulma oranı
	
≤%5,0100saatte
	
≤%5,0200saatte

	
Bütünleşik kontrol düzenekli lambalar için lamba güç faktörü
	
Güç>25W:≥0,9
Güç≤25W:≥0,5
	
Güç>25W:≥0,9
Güç≤25W:≥0,5


Diğer doğrusal lambalar için işlevsellik gerekleri (LED lambalar, kompakt
floresan lambalar ve yüksek yoğunluklu deşarj lambaları hariç)



2.2.	Doğrusal olmayan lambalar ve doğrusal LED lambalar için işlevsellik gerekleri 

Doğrusal olmayan lambalar ve doğrusal LED lambalar için lamba işlevsellik gerekleri Tablo 5’de düzenlenmiştir.

Tablo  5
Doğrusal olmayan lambalar ve doğrusal LED lambalar için işlevsellik gerekleri

	İşlevsellik parametresi
	Aksi belirtilmesi dışında 1 inci Aşama’dan itibaren gerekler

	6000saatte Lamba sağlam kalma çarpanı
	≥0,90

	6000saatte Lümen kalıcılığı
	≥0,80

	Arızadan önceki açma kapama sayısı
	≥15000 lamba anma ömrü ≥30000sa ise, aksi halde: ≥saat ile ifade edilen lamba anma yarı ömrü

	Başlama süresi
	<0,5s

	Lambanın %95Φ ısınma süresi
	<2s

	Erken bozulma oranı
	≤%5,01000saatte

	Renksel geriverim(Ra)
	≥80

≥65 Lamba bu Ek’in 3.1.3(l) maddesine göre dış ortam veya endüstriyel uygulamalar için kullanılmak üzere tasarlanmışsa 

	Renk yoğunluğu
	Renklilik koordinatlarında altı kademeli MacAdamelipsi dahilinde veya daha az değişim

	Bütünleşik kontrol düzenekli lambalar için lamba güç faktörü (PF)
	P≤2W:gereklilik yok
2W<P≤5W: PF  > 0,4
5W<P≤25W: PF  > 0,5
P>25W: PF  > 0,9



Lamba başlığı flamanlı lambalarda da kullanılan standart tipte ise 1 inci Aşama’dan itibaren lamba güç kaynağı ile flamanlı lambalar arasında kullanılmak üzere tasarlanmış donanım ile uyumlu olma konusunda son gelişen gerekliliklere uygun olmalıdır.

2.3. (Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/5/2017-30069)Şebeke ile lambalar arasında kurulumu tasarlanan donanımın fonksiyonel gereklilikleri
a) Aşama 1’den itibaren, şebeke ile lambalar arasında kurulum için tasarlanan ekipman, enerji verimlilik endeksleri (doğrusal olan ve doğrusal olmayan lambalar için bu ekin 1.1 inci fıkrasında belirtilen yönteme uygun olarak hesaplanmış) en fazla olarak;
- Doğrusal olmayan lambalar için: 0,24 (kabul edilen Φ kullanım=toplam anma aydınlatma akısı),
- Doğrusal lambalar için: 0,40
olan lambalarla uyumlu çalışacak şekilde en gelişmiş gerekliliklere uyar.
Kısma kontrol cihazı (dimmer) çalıştırdığı lamba için en düşük konumunda açıldığında, çalıştırılan lamba tam yükte çalıştığında verdiği aydınlatma akısının en az % 1’ini sağlar.
Armatür piyasaya arz edildiğinde, eğer içinde nihai kullanıcı tarafından değiştirilebilecek lamba içeriyorsa bu lambalar armatürün uygun şekilde etiketlenmesi açısından, Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğe göre en yüksek ilk iki enerji sınıfından birinde yer alır.
b) Aşama 2’den itibaren, içinde nihai kullanıcı tarafından değiştirilebilir lamba bulunacak şekilde tasarlanmış armatürler, Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğe göre verimlilik sınıfı en az A+ olan lambalar ile tam uyumlu olur. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince uygunluk değerlendirme için hazırlanan teknik dosya, ürünün test edilebilmesi için ürün ayarları ve şartlarının gerçekçi bir kombinasyonunu içerir.

3.	Ürün bilgisi gerekleri
3.1.	Doğrusal lambalar için ürün bilgisi gerekleri 
Aksi zorunlu kılınmadıkça, aşağıdaki bilgiler 1 inci Aşama’dan itibaren verilecektir. Bu bilgilendirme gerekleri şunlara uygulanmaz:
— 	1 inci Aşama’nın verimlilik gereklerini karşılamayan flamanlı lambalar,
— 		Nihai kullanıcı tarafından çıkarılamayacak bir armatür ile birlikte pazarlandıklarında LED modüller.
Ürün bilgilerinin bütün biçimlerinde “enerji tasarruflu lamba” terimi veya ürün ile ilgili lamba verimi hakkındaki benzer tanıtım ifadesi sadece lambanın enerji verimliliği endeksi (bu Ek’in Madde1.1’indedüzenlenen yöntem ile hesaplanan)0,40veya altında olduğunda kullanılabilir.

3.1.1.  Lambanın kendi üstünde görünecek bilgiler

Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları dışındaki lambalar için güç, voltaj gibi güvenlik ile bilgilerin yazılmasından sonra lambadan yayılan ışığı engellemeyecek şekilde yeterli yer kalırsa nominal faydalı ışık akısının, renk sıcaklığının ve nominal huzme açısının değeri ve birimi(‘lm’, ‘K’ ve ‘°’) lambanın ön yüzeyinde okunaklı biçimde gösterilecektir.

Sadece üç değerden biri için yer kalmışsa nominal faydalı ışık akısı gösterilir. Sadece iki değer için yer kalmış sanominal faydalı ışık akısı ve renk sıcaklığı verilir.

3.1.2. Ambalajlarda ve serbestçe erişilen web sitelerinde satın almadan önce nihai kullanıcılara açıkça gösterilecek bilgiler

Aşağıdaki Paragraf (a) dan(o) ya kadar olan bilgiler serbestçe girilen web sitelerinde ve üreticinin uygun olduğunu düşündüğü her biçimde gösterilir.

Ürün satın almadan önce nihai kullanıcıların açıkça göreceği şekilde bilgiler içeren bir ambalaj ile piyasaya sürülmüşse bu bilgiler paket üzerinde de açık ve dikkat çekici biçimde yer alır.

Tam sözcük kullanılması gerekmeyen bilgilerin listesi aşağıdadır. Metin yerine grafik, çizim veya simgeler ile gösterilebilirler.

a)  Nominal lamba gücünden en az iki kat büyük olarak önde gösterilen faydalı ışık akısı,
b)  Lambanın saat olarak nominalömrü (anılan kullanım ömründen uzun değil),
c) Grafik veya sözcükle de ifade edilebilen Kelvin değeri olarak renk sıcaklığı,
ç) Erken arızadan önce açma kapama sayısı,
d) Tam ışık çıktısının %60ına ısınma süresi(1 saniyeden az ise “hemen aydınlanma” şeklinde gösterilebilir),
e) Lamba kısılamıyor veya sadece özel kısıcılar ile kısılabiliyorsa üreticinin web sitesinde bir uyarı ve ikinci durumda uyumlu kısıcıların bir listesi verilir,
f)  Standart olmayan koşullarda optimum kullanım için tasarlanmışsa (ortam sıcaklığıTa≠25 °C veya özel ısı koşulları gerekir gibi), bu koşullar hakkında bilgi,
g)  Milimetre olarak lamba boyutları(boy, en, çap),
ğ)   Derece cinsinden nominal huzme açısı,
h)   Lamba huzme açısı≥90°ise ve faydalı ışık akısı bu Ek’in Madde 1.1’inde tanımlandığı gibi 120° konide ölçülüyorsa lambanın vurgulu aydınlatmaya uygun olmadığı uyarısı yazılır,
ı)  Lamba başlığı flamanlı lambalarda da kullanılan standart tipte ancak lambanın boyutları yerine koyulacağı flamanlı lamba(lar)ın boyutlarından farklıysa lambanın boyutlarını yerine koyulacağı flamanlı lamba(lar)ın boyutlarıyla karşılaştıran bir çizim yapılır,
i)   Lambanın ışık akısı 90°konide (Φ90°)  en düşük watt değerinde aynı tipteki lambalar için Tablo 6’da gösterilen referans ışık akısından daha düşük değilse Tablo 6’nın ilk sütununda listelenen tiplerden birinde olduğunu anlatan bir işaret gösterilebilir. Referans ışık akısı Tablo 7’deki düzeltme faktörü ile çarpılacaktır. LED lambalar için, ek olarak Tablo 8’deki düzeltme faktörü ile çarpılacaktır,
j)Değiştirilen lamba tipinin gücünü ilgilendiren eşdeğerlik iddiası sadece lamba Tablo 6’da listelenmişse ve lambanın ışık akısı 90°konide (Φ90°) Tablo 6’da karşılık gelen referans ışık akısından daha düşük değilse gösterilebilir. Referans ışık akısı Tablo 7’deki düzeltme faktörü ile çarpılacaktır. LED lambalar için ek olarak Tablo 8’deki düzeltme faktörü ile çarpılacaktır. Hem ışık akısının hem de iddia edilen lamba gücünün ara değerleri (en yakın 1w’a yuvarlanmış) iki bitişik değerin lineer interpolasyonu ile hesaplanacaktır.

Tablo  6
Eşdeğerlik iddiası için referans ışık akısı çok düşük voltaj reflektör tipi

	Tip
	Güç  (W)
	Referans  Φ90° (lm) (lm)

	MR11 GU4
	20
	160

	
	35
	300

	MR16 GU 5.3
	20
	180

	
	35
	300

	
	50
	540

	AR111
	35
	250

	
	50
	390

	
	75
	640

	
	100
	785



Şebeke gerilimi ile çalışan şişme cam reflektör tipi

	Tip
	Güç  (W)
	Referans  Φ90° (lm)

	R50/NR50
	25
	90

	
	40
	170

	R63/NR63
	40
	180

	
	60
	300

	R80/NR80
	60
	300

	
	75
	350

	
	100
	580

	R95/NR95
	75
	350

	
	100
	540

	R125
	100
	580

	
	150
	1 000


Şebeke gerilimi ile çalışan preslenmiş cam reflektör tipi

	Tip
	Güç  (W)
	Referans  Φ90° (lm)

	PAR16
	20
	90

	
	25
	125

	
	35
	200

	
	50
	300

	PAR20
	35
	200

	
	50
	300

	
	75
	500

	PAR25
	50
	350

	
	75
	550

	PAR30S
	50
	350

	
	75
	550

	
	100
	750

	PAR36
	50
	350

	
	75
	550

	
	100
	720

	PAR38
	60
	400

	
	75
	555

	
	80
	600

	
	100
	760

	
	120
	900




Tablo  7
Lümen kalıcılığı için çoğalma katsayısı
	Lamba tipi
	Işık akısı çarpanı

	Halojen lambalar
	1

	Kompakt floresan lambalar
	1,08

	LED  lambalar
	1  + 0,5 × (1 —  LLMF)
LLMF  nin nominal ömür sonunda lümen kalıcılığı çarpanı olduğu durumlarda




Tablo  8
LED  lambalar için çoğalma katsayıları
	LED lamba huzme açısı
	Işık akısı çoğalma katsayısı

	20°≤huzme açısı
	1

	15°≤huzme açısı<20°
	0,9

	10°≤huzme açısı<15°
	0,85

	huzme açısı<10°
	0,80




Lamba cıva içeriyorsa:

k)   X,X mg olarak lamba cıva içeriği,
l)  Lambanın kazaen kırılması durumunda lamba kalıntılarının nasıl temizleneceği konusunda web sitesinde danışma bilgileri.

3.1.3.Serbestçe erişilen web sitelerinde ve üreticinin uygun gördüğüherhangi bir şekilde kamuya açıklanacak bilgiler

En azından, aşağıdaki bilgiler değer olarak ifade edilecektir.
a) Madde3.1.2’de belirlenmiş olan bilgiler,
b)  Anma gücü(0,1W  hassasiyet),
c)   Faydalı anma ışık akısı,
ç)  Lamba anma ömrü,
d)   Lamba güç faktörü,
e)   Nominal ömür sonunda lümen kalıcılığı faktörü (flamanlı lambalar hariç),
f) Başlama süresi(X,X saniye olarak),
g)  Renksel geri verim,
ğ)    Renk yoğunluğu(sadece  LED’ler için),
h)    Kandela (cd)olarak anma tepe yoğunluk değeri,
ı) Anma huzme açısı,
i)    Dışarıda ya da sanayi uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmışsa bu konuda bilgi,
j)180-800nm aralığında spektral güç dağılımı,
Lamba cıva içeriyorsa:
k)   Lambanın kazaen kırılması halinde lamba kalıntılarının nasıl temizleneceğine dair talimatlar,
l) 22/05/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda lambanın kullanım ömrü sonunda nasıl geri dönüşüme gönderileceğine dair öneriler.

3.2.	Entegre balastsız floresan lambaların yerine geçen LED lambalar için ek ürün bilgisi gerekleri 
27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin Ek II Madde 3.1’i veya bu Ek’in Madde 3.1’i gereği olan ürün bilgisi gereklerine ek olarak 1 inci Aşama’dan itibaren, entegre balastsız floresan lambalar ile değiştirilen LED lambaları üretenler serbestçe ulaşılan web sitelerinde ve üreticinin uygun gördüğü biçimlerde bu lambaların genel enerji verimliliği ve tesisatın tasarımı ile bu lambaların kullanılmasının ışık dağılımı açısından uygun olduğu hakkında kamuya bir uyarı yayımlar.

Bir LED lambanın özel güçte entegre balastı olmayan floresan lambanın yerine geçebileceği sadece şu durumlarda iddia edilebilir:

— Tüp ekseninin herhangi bir yönündeki aydınlatma şiddeti tüpün etrafındaki ortalama aydınlatma şiddetinden %25’den fazla sapma göstermiyorsa,
— LED lambanın ışık akısı iddia edilen güçteki floresan lambanın ışık akısından daha düşük değilse Floresan lambanın ışık akısı iddia edilen watt’ın,27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bütünleşik Balastsız Floresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ’de karşılık gelen floresan lambanın en düşük aydınlatma verimi değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır, 
— LED lambanın gücü (watt) değiştirileceği floresan lambanın gücünden yüksek olamaz. Teknik dosyası bu iddiaları destekleyen verileri içerir.

3.3.Güç kaynağı ile lambalar arasına takılmak üzere tasarlanmış aydınlatma arma türleri dışındaki donanım için ürün bilgisi gerekleri 

1.Aşama’dan itibaren, donanım bu Ek’in bölüm 2.3’üne uygun olarak tasarruflu lambalara uyum göstermiyorsa donanımın enerji tasarruflu lambalara uyumlu olmadığı konusunda bir uyarı serbestçe ulaşılan web sitelerinde ve üreticinin uygun gördüğü biçimlerde yayımlanır.

3.4.  Lamba kontrol düzenekleri için ürün bilgisi gerekleri

1 inci Aşama’dan itibaren aşağıdaki bilgiler kamuya serbestçe ulaşılan web sitelerinde ve üreticinin uygun gördüğü biçimlerde yayımlanır:

— Ürünün bir lamba kontrol düzeneği olarak kullanılmak üzere tasarlandığı,
— Uygunsa, ürünün yüksüz modda çalıştırılabileceğine dair bilgi.







Ek-IV

PİYASA GÖZETİMİ AMAÇLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ

Bakanlık, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerini gerçekleştirirken bu Ekte listelenen doğrulama usullerini uygular. Bakanlık test sonuçlarına ilişkin bilgileri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona verir.
Bakanlık, kabul edilmiş son ölçüm metotlarını dikkate alan, güvenilir, doğru ve tekrar edilebilir ve bu amaçla referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete’de yayımlanmış olan belgelerde düzenlenen ölçüm yöntemlerini kullanır.

1. LED lambalar dışındaki lambalar ve nihai kullanıcı tarafından armatürde değiştirilebilen LED lambalar için doğrulama yöntemi

Tablo 9’da aksi belirtilmedikçe, Bakanlık aynı üreticiden gelen aynı modelde en az yirmi lambadan oluşan, mümkün olan durumlarda tesadüfen seçilmiş dört ayrı kaynaktan eşit oranda seçilmiş bir numune grubunu test edecektir.

Aşağıdaki şartlar gerçekleştirildiğinde modelin bu Tebliğde gösterilen gereklere uygun olduğu düşünülür:

(a) Gruptaki lambaların yanında istenen doğru ürün bilgileri varsa, ve

(b) Gruptaki lambaların uyumluluğunu değerlendirmek için son gelişenyöntem ve ölçütleri ve bu amaçla referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete’de yayımlanmış olan belgelerde düzenlenen ölçüm yöntemlerini uygulayan Ek III 2.1 ve 2.2’nin uyumluluk hükümlerine uygun olduğu görülürse,

(c) Gruptaki lambaların Tablo 9’da listelenen parametrelerinin test edilmesi parametrelerin herhangi birinde uyumsuzluk olmadığını gösterirse.





Tablo  9

	Parametre
	Yöntem

	
6000saatteLamba sağlam kalma faktörü (sadece  LED lambalar için)
	
Hangisi önce olursa

— İstenen saat sayısı karşılandığında, veya

— Lambaların ikiden fazlası bozulduğunda,
Test sona erer.
Uyum: İstenen saat sayısından önce test yığınındaki her 20 lambadan en fazla ikisi bozulabilir.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Bozulmadan önce açma kapama sayısı
	
Test istenen sayıda açma kapaya ulaşıldığında veya test yığınındaki 20 lambadan bir tanesinden fazlası ömrünü tamamlarsa, (hangisi önce olursa), test sona erer.

Uyum: Test yığınındaki 20 lambadan en az 19u istenen sayıda açma kapama sayısına ulaşıldığında bozulmadı.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Başlama süresi
	
Uyum: Test yığınındaki lambaların ortalama başlama süresi istenen başlama süresinin %10undan daha yüksek değil ve numune yığınındaki hiçbir lamba istenen başlama süresinin iki katından daha uzun başlama süresine sahip değil.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Lambanın %60 Φ ısınma süresi
	
Uyum: Test yığınındaki lambaların ortalama ısınma süresi istenen ısınma süresi artı %10dan daha yüksek değil ve test yığınındaki hiçbir lambanın ısınma süresi 1.5 ile çarpılan istenen ısınma süresini aşmıyor.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Erken bozulma oranı
	
Hangisi önce olursa:

—  İstenen saat sayısı karşılandığında, veya
— Lambaların birden fazlası bozulduğunda, Testsona erer.

Uyum: İstenen saat sayısından önce test yığınındaki her 20 lambadan en fazla biri bozulabilir. 

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	

Renksel geriverim (Ra)
	
Uyum: Test yığınındaki lambaların ortalama Ra’sı istenen değerin üç puan altında değil ve test yığınındaki hiçbir lambanın Ra değeri istenen Ra değerinden 3,9 puan aşağıda değil.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Ömür ve anılan ömür sonunda lümen kalıcılığı (sadece LED  lambalar  için)
	
Bu amaç doğrultusunda, ‘ömür sonu’  lambaların sadece %50sinin sağlam kalacağının ya da yığının ortalama lümen kalıcılığının %70 in altına düşeceğinin tahmin edildiği nokta (hangisi önce olursa) anlamına gelecektir.

Uyum: Lamba sağlam kalma faktöründen ve6000 saatte test yığınındaki lambaların ortalama lümen kalıcılığında nekstrapolasyon ile elde edilen ömür sonunda lümen kalıcılığı ve kullanım süresi değerleri sırasıyla  ürün bilgilerinde beyan edilen lümen kalıcılığı ve anma ömür değerleri eksi %10’dan daha düşük değil.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Ek III 3.1.2(l)  ve  (m)’ye göre değiştirilen lambalar için eşdeğerlik iddiası
	
Uyum için sadece eşdeğerlik iddiası doğrulanırsa mümkün olan durumlarda rastgele seçilen dört kaynaktan yaklaşık olarak eşit oranda alınan 10 lambanın test edilmesi yeterlidir.

Uyum: Test yığınındaki lambaların sonuçları sınır, eşik veya beyan edilen değerlerden %10 dan fazla farklılık göstermiyor.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Huzme açısı
	
Uyum: Test yığınındaki lambaların sonuçları beyan edilen huzme açısı değerinden %25 den fazla farklı değil ve test yığınındaki her lambanın huzme açısı değeri anmadeğerinden%25 den fazla sapma göstermiyor.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Tepe yoğunluk
	
Uyum: Test yığınındaki her lambanın tepe yoğunluk değeri modelin anma yoğunluğunun %75’inden aşağıda değil.

Uyumsuzluk: Aksi halde.

	
Diğer parametreler (enerji verimliliği endeksi dahil)
	
Uyum: Test yığınındaki lambaların ortalama sonuçları sınır, eşik ve beyan edilen değerlerden %10’an fazla farklı değil 

Uyumsuzluk: Aksi halde.



Aksi hallerde model uyumsuz sayılır.


2.Nihai kullanıcı tarafından armatürden çıkarılmak üzere tasarlanmamış LED modüller için doğrulama yöntemi

Bakanlık aşağıda açıklanan testlerin amacı doğrultusunda, rastgele seçilmiş kaynaklardan mümkünse eşit oranda olacak şekilde aynı modelin test birimlerini (uygulanabilir LED modülleri veya aydınlatma armatürleri)aynı üreticiden alacaktır. Aşağıdaki(1),(3)ve(5) inci maddeler için kaynakların sayısı, 20 LED modülü almak için gereken aydınlatma armatürü sayısının dörtten az olması haricinde mümkün olduğunda en az dört olacaktır. (4) üncü madde için ilk iki aydınlatma armatüründe yapılan test başarısız olursa test edilecek olan sonraki üçü mümkün olduğunda başka kaynaklardan alınacaktır.

Bakanlık aşağıdaki yöntemleri, LED modül(ler)in model(ler)inin uyumu konusunda bir sonuca varılıncaya kadar ya da test yapılamaz duruma gelinceye kadar aşağıda verilen sıraya göre uygulayacaktır.

‘Armatür’ LED modülleri içeren armatür anlamına gelir ve ‘test’ (4) üncü madde haricinde bu Ek’in bölüm 1’inde açıklanan yöntem anlamındadır. Teknik dosyasında hem (1) hem de (2)deki testler mümkün görünüyorsa Bakanlık en uygun olanı seçer.

1)Armatürün teknik dosyasında armatürün bütünü lamba olarak test edilebilir deniyorsa Bakanlık 20 aydınlatma armatürünü lamba olarak test edecektir. Armatür modelinin uyumlu olduğu düşünülürse LED modül(ler)inin model(ler)i bu Tebliğde gösterilen gereklere uygun sayılır. Armatür modelinin uyumsuz olduğu düşünülürse  LED modül(ler)inin model(ler)i de uyumsuz sayılır.

2) Bunun dışında, armatürün teknik dosyasında LED modül(ler)in test için çıkarılmasına izin veriliyorsa Bakanlık her bir birleşik LED modül modelinin 20 kopyasını elde etmek için yeterli sayıda armatür alacaktır. Aydınlatma armatürlerini sökmek ve her bir LED modülünü ayrı test etmek için teknik dosyasındaki talimatlara uyulacaktır. LED modül(ler)in model(ler)inin uyumu ile ilgili sonuca test(ler)den sonra varılacaktır.

3) Armatürün teknik dosyasına göre armatür üreticisi birleşik LED modül(ler)ini ayrı ayrı CE işaretli ürün(ler) olarak piyasadan elde etmişse, Bakanlık her bir LED modülü modelinin 20 kopyasını test etmek üzere piyasadan elde edecek ve her bir LED modülünü ayrı ayrı test edecektir. LED modül(ler)in model(ler)inin uyumu ile ilgili sonuca test(ler)den sonra varılacaktır. Model(ler) artık piyasada bulunmuyorsa piyasa gözetimi gerçekleştirilemez.

4) Bundan başka, armatür üreticisi birleşik LED modül(ler)ini ayrı ayrı CE işaretli ürün(ler) olarak piyasadan temin etmemişse, Bakanlık armatür üreticisinin LED modül(ler)inin aşağıdakiler için geçerli olan gereklere uygun olduğunu gösteren LED modül(ler)inin orijinal test verilerini vermesini isteyecektir:

— Bu Tebliğ Tablo 5’de belirtilen bütün LED modülleri,
[bookmark: _GoBack]— Doğrusal LED  modülü olanlar ise, bu TebliğTablo1ve2 dekiler,
— 	Doğrusal olmayan LED  modülü olanlar ise, 27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ Tablo 1, 2 ve 3’dekiler.

Test verilerine göre armatürdeki LED modülü model(ler)inden herhangi biri gereklere uygun değilse LED modül(ler)inin model(ler)i uyumsuz sayılır.

Aksi halde, Bakanlık armatürdeki LED modül(ler)inin test verilerinde açıklananlar ile aynı tipte olduğunu kontrol etmek için bir armatürü sökecektir. Herhangi biri farklıysa veya tanımlanamazsa LED modül(ler)inin model(ler)i uyumsuz sayılır.

Bundan başka, Tablo 5’deki açma kapama, erken bozulma, başlama süresi ve ısınma süresi gerekleri kendi anma değerinde çalıştırılan bir armatür üzerinde test edilecektir. Armatürün anma değerlerinde çalıştırılması sırasında LED modül(ler)in sıcaklığı da belirlenmiş sınırlara göre test edilecektir. Test sonuçları(erken bozulma dışındaki)sınır değerlerden %10’dan fazla farklı ise veya armatür erken bozulursa üç tane daha aydınlatma armatürü test edilir.  Sonraki üç testin sonuçlarının ortalaması (erken bozulma ve çalışma sıcaklığı ile ilgili olanlar hariç) sınır değerlerden %10’dan fazla farklı değilse, hiçbir armatür erken bozulmazsa ve üç modülün de çalışma sıcaklığı (°C olarak)  belirlenmiş sınırların %10’u farkla içindeyse LED modül(ler)inin model(ler)i gereklere uygun sayılır. Aksi halde uyumsuz sayılır.

5)Armatürde bağımsız olarak test edilebilecek LED modülleri bulunmaması nedeniyle(1)den(4) e kadar olan maddelere uygun olarak test yapılması mümkün değilse Bakanlık Tablo 5’deki açma kapama sayısını, erken bozulmayı, başlama süresini ve ısınma süresi gereklerini tek bir armatür üzerinde test eder. Test sonuçları sınır değerlerden %10’dan fazla farklı ise veya armatür erken bozulursa üç tane daha aydınlatma armatürü test edilir. Sonraki üç testin sonuçlarının ortalaması(erken bozulma ile ilgili olanlar hariç) sınır değerlerden %10’dan fazla farklı değilse, hiçbir armatür erken bozulmazsa armatüre birleşik olan LED modül(ler)inin model(ler)i bu Tebliğdeki gereklere uygun sayılır. Aksi halde uyumsuz sayılır.

3.Güç kaynağı ile lambalar arasına takılmak üzere tasarlanmış donanım için doğrulama yöntemi

Bakanlık tek bir birimi test eder.

Uyumluluğu değerlendirmek için en son metotları ve ölçütleri ve bu amaçla referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete’de yayımlanmış olan belgelerde düzenlenen ölçüm yöntemlerini uygulayan Ek III 2.3’ün uyumluluk hükümlerine uygun olduğu görülürse donanım bu Tebliğde gösterilen gereklere uyumlu sayılır. Uyumsuz olduğu sonucuna varılırsa, Ek III Madde 3.3’teki veya Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin Madde 5.2’sindeki ürün bilgileri gereklerini yerine getiriyorsa model hala uyumlu sayılır.

Uyumluluk gereklerine ek olarak lamba kontrol düzeneği Ek III 1.2’deki verimlilik gerekleri için de test edilecektir. Model belirli bir tesisat üzerinde lamba(lar)ı çalıştırmak için başka lamba kontrol düzeneklerine bağlı olarak çalışacak biçimde tasarlanmış olsa da test çeşitli lamba kontrol düzeneklerinin birleşimi üzerinde değil, tek bir lamba kontrol düzeneği üzerinde yapılacaktır. Sonuçlar sınır değerlerin %2.5’dan daha fazla farklı değilse model gereklere uygun sayılır. Sonuçlar sınır değerlerin %2.5’dan daha fazla farklıysa üç birim daha test edilir. Sonraki üç testin sonuçlarının ortalaması sınır değerlerin %2.5’dan daha fazla farklı değilse model gereklere uygun sayılır.

Uyumluluk gereklerine ek olarak, nihai kullanıcılara pazarlanmak üzere tasarlanmış olan aydınlatma armatürleri ambalajlarında lamba bulunması açısından da kontrole tabi tutulacaktır. Hiç lamba yoksa veya bulunan lambalar Ek III Madde 2.3’teki enerji sınıflarındaysa modelin uyumlu olduğu düşünülür.

(Ek paragraf:RG-17/5/2017-30069) Uyumluluk gereklerine ek olarak, kısma kontrol cihazları kontrol cihazı en düşük kısma konumundayken flamanlı lambalar ile test edilecektir. Cihaz üreticinin talimatlarına uygun olarak takılıyken lambaların tam yükte verdikleri ışık akısının en az %1’ini verirse modelin uyumlu olduğu düşünülür.

(Ek paragraf:RG-17/5/2017-30069) Uygunluk gereklerine ek olarak kısma kontrol cihazları, kontrol cihazı en düşük kısma konumundayken flamanlı lambalar ile test edilir. Model, üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edilmiş durumdayken lambaların tam yükte verdikleri ışık akısının en az % 1’ini verirse modelin uygun olduğu kabul edilir.

(Ek paragraf:RG-17/5/2017-30069) Model, yukarıda açıklanan uygulanabilir uygunluk kriterlerini karşılamıyorsa uygunsuz kabul edilir. Bakanlık, uygunsuz bulunan modele ilişkin test sonuçlarını ve diğer bilgileri kararın alındığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine ve Komisyona, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bildirir.

(Ek paragraf:RG-17/5/2017-30069) Uygunluk gereklerine ek olarak kısma kontrol cihazları, kontrol cihazı en düşük kısma konumundayken flamanlı lambalar ile test edilir. Cihaz üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edilmiş durumdayken lambaların tam yükte verdikleri ışık akısının en az % 1’ini verirse modelin uygun olduğu kabul edilir.



Ek-V

GÖSTERGE KRİTERLERİ

Bu Tebliğ yürürlüğe girdiğinde, çevre açısından önemli sayılan ve ölçülebilir olan piyasada mevcut en iyi teknoloji aşağıda belirtilmiştir. Belirli uygulamalarda istenen özellikler (yüksek renk geriverimi gibi) ürünlerin bu kriterlerde o özellikleri göstermesini engellemiş olabilir.

1.Doğrusal lamba verimliliği

En verimli lamba0,16 enerji verimliliği endeksine sahipti.

2.  Lamba cıva içeriği

En yüksek enerji verimliliği olanlar arasında cıva içermeyen lambalar vardı.

3.  Halojen lamba kontrol düzeneği verimliliği

En verimli halojen lamba kontrol düzeneği 0,93verimliliğe sahipti.
