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MHG/2015-16 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde
PGM Proje Gözetim Mühendislik Ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin  Görevlendirme Kapsamı (No:1) 
	Avrupa Komisyonu Karar No.
	Ürün(ler)/ Kullanım Amacı
	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi
	Şartnameler
	Görevler

	98/214/EC
	Strüktürel metalik kesitler/profiller
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller (T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru), yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş ya da korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere).
	Sistem 2+
	TSEN 10025-1
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 10340
TS EN 10340/AC 
TS EN 10343
TS EN 15048-1
TS EN 15088
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel metalik kesitler/profiller
Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri
Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir..
(Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için)
	Sistem 2+
	TS EN 1090-1/A1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/210,4/EC
	Kaynak malzemeleri
(Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için)
	Sistem 2+
	TS EN 13479
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel bağlayıcılar
Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.
 (Strüktürel metal işlerde kullanmak için)
	Sistem 2+
	TS EN 14399-1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu



