


EK I

Araç sınıflandırması

	Kategori
	Kategorinin adı
	Genel sınıflandırma kriterleri

	L1e-L7e

	Tüm L kategorisi araçlar

	(1) Uzunluk ≤ 4000 mm veya bir L6e-B araç için ≤ 3000 mm veya bir L7e-C araç için ≤ 3700 mm, ve
(2) Genişlik ≤ 2000 mm, veya bir L1e araç için ≤ 1000 mm, veya bir L6e-B veya bir L7e-C araç için ≤ 1500 mm ve
(3) Yükseklik ≤ 2500 mm ve




	Kategori
	Kategorinin adı
	Genel sınıflandırma kriterleri

	L1e
	Hafif iki tekerlekli motorlu araç

	(4) İki tekerlek ve Madde 4(3)’te listelenen motorlardan biriyle tahrik edilme ve
(5) Bir PI içten yanmalı motor aracın tahrik konfigürasyonunun parçasını oluşturuyorsa, motor kapasitesi ≤ 50 cm3 ve
(6) Aracın azami tasarım hızı ≤ 45 km/saat ve
(7) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 4000 W ve
(8) Azami kütle = imalatçının beyan ettiği teknik açıdan müsaade edilen kütle ve

	Alt kategoriler
	Alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L1e-A
	Motorlu bisiklet
	(9) Pedalla çalışacak şekilde tasarlanmış ve öncelikli amacı pedalla çalıştırmaya yardımcı olmak olan yardımcı bir tahrikle donatılmış bisikletler ve
(10) Yardımcı tahrikin gücü aracın hızı ≤ 25 km/saat iken kesilir ve
(11) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 1000 W ve
(12) Tamamlayıcı özel alt sınıflandırma kriterleri (9) ila (11)’e uyan üç veya dört tekerlekli bir motorlu bisiklet, iki tekerlekli bir L1e-A aracın teknik eşdeğeri olarak kabul edilir.

	L1e-B
	İki tekerlekli mopet
	(9) Bir L1e-A araca özgü (9) ila (12) numaralı kriterlere göre sınıflandırılamayan L1e kategorisine dahil herhangi bir diğer araç.





	Kategori
	Kategorinin adı
	Genel sınıflandırma kriterleri

	L2e

	Üç tekerlekli mopet
	(4) Üç tekerlek ve Madde 4(3)’te listelenen motorlardan biriyle tahrik edilme ve
(5) Bir PI içten yanmalı motor aracın tahrik konfigürasyonunun parçasını oluşturuyorsa motor kapasitesi ≤ 50 cm3, bir CI içten yanmalı motor aracın tahrik konfigürasyonunun parçasını oluşturuyorsa motor kapasitesi ≤ 500 cm3 ve
(6) Aracın azami tasarım hızı ≤ 45 km/saat ve
(7) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 4000 W ve
(8) Yürür vaziyette kütle ≤ 270 kg ve
(9) Sürücünün oturma yeri dahil olmak üzere azami iki oturma yeriyle donatılmış ve

	Alt kategoriler
	Alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L2e-P
	Yolcu taşımak için tasarlanmış üç tekerlekli mopet
	(10) L2e-U araçların özel sınıflandırma kriterlerine uyanlar dışındaki L2e araçlar.

	L2e-U

	İş amaçlı  tasarlanmış üç tekerlekli mopet
	(10) Aşağıdaki kriterleri karşılayan, açık veya kapalı, hemen hemen düz ve yatay bir yükleme yeriyle özellikle mal taşımak için tasarlanmıştır:
(a) Uzunluk Yükleme yeri × Genişlik Yükleme yeri ≥ 0,3 × Uzunluk Araç × Azami genişlik Araç  veya
(b) Makineleri ve/veya donanımları monte etmek için tasarlanmış, yukarıda tanımlananın eşdeğeri bir yükleme yeri alanı ve
(c) Araçta bulunan kişiler için ayrılmış alandan rijit bir bölmeyle net bir şekilde ayrılmış bir yükleme yeri alanıyla tasarlanmış ve
(d) Yükleme yeri alanı asgari olarak 600 mm3’le temsil edilen bir hacmi taşıyabilmelidir.








	Kategori
	Kategorinin adı
	Genel sınıflandırma kriterleri

	L3e (2)

	İki tekerlekli motosiklet
	(4) İki tekerlek ve Madde 4(3)’te listelenen motorlardan biriyle tahrik edilme ve
(5) Azami kütle = imalatçının beyan ettiği teknik açıdan müsaade edilen kütle ve
(6) L1e kategorisinde sınıflandırılamayan iki tekerlekli araç.

	Alt kategoriler
	Alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L3e-A1
	Düşük performanslı motosiklet
	(7) Motor kapasitesi ≤ 125 cm3 ve
(8) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 11 kW ve
(9) Güç(1)/ağırlık oranı ≤ 0,1 kW/kg.

	L3e-A2
	Orta performanslı motosiklet
	(7) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 35 kW ve
(8) Güç(1)/ağırlık oranı ≤ 0,2 kW/kg ve
(9) Kendi gücünün(1) iki katından daha güçlü bir motorla donatılmış bir araçtan türetilmiş olmayan ve
(10) L3e-A1 araçlara özgü (7), (8) ve (9) numaralı tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterlere göre sınıflandırılamayan L3e kategorisine dahil araç.

	L3e-A3
	Yüksek performanslı motosiklet
	(7) L3e-A1 veya L3e-A2 araçlara özgü sınıflandırma kriterlerine göre sınıflandırılamayan başka herhangi bir L3e araç.








	Alt-alt kategoriler
	Alt-alt kategorinin adı
	L3e-A1, L3e-A2 veya L3e-A3 araçların alt sınıflandırma kriterlerine ek alt-alt sınıflandırma kriterleri

	L3e-AxE
(x = 1, 2 veya 3)
	Enduro motosikletler

	(a) Oturak yüksekliği ≥ 900 mm ve
(b) Yerden yükseklik ≥ 310 mm ve
(c) En yüksek viteste genel dişli oranı (birincil dişli oranı × en yüksek hızda ikincil dişli oranı × son dişli oranı) ≥ 6,0 ve
(d) Yürür vaziyette kütle artı elektrik veya hibrit elektrik tahriki durumunda tahrik aküsünün kütlesi ≤ 140 kg ve
(e) Yolcu için oturma yeri yok.

	L3e-AxT
 (x = 1, 2 veya 3)
	Trial motosikletler

	(a) Oturak yüksekliği ≤ 700 mm ve
(b) Yerden yükseklik ≥ 280 mm ve
(c) Yakıt tankının kapasitesi ≤ 4 litre ve
(d) En yüksek viteste genel dişli oranı (birincil dişli oranı × en yüksek hızda ikincil dişli oranı × son dişli oranı) ≥ 7,5 ve
(e) Yürür vaziyette kütle ≤ 100 kg ve 
(f) yolcu için oturma yeri yok.



	Kategori
	Kategorinin adı
	Genel sınıflandırma kriterleri

	L4e

	Yan arabalı iki tekerlekli motosiklet

	(4) Bir L3e aracın sınıflandırma ve alt sınıflandırma kriterlerine uyan temel motorlu araç ve
(5) Bir sepetle donatılmış bir temel motorlu araç ve
(6) Sepetli motosiklette sürücü yeri dahil azami dört oturma yeri ve
(7) Sepette yolcular için azami iki oturma yeri ve
(8) Azami kütle = imalatçının beyan ettiği teknik açıdan müsaade edilen kütle.





	Kategori
	Kategorinin adı
	Genel sınıflandırma kriterleri

	L5e

	Üç tekerlekli motosiklet

	(4) Üç tekerlek ve Madde 4(3)’te listelenen motorlardan biriyle tahrik edilme ve
(5) Yürür vaziyette kütle ≤ 1000 kg ve
(6) L2e araç olarak sınıflandırılamayan üç tekerlekli araç ve

	Alt kategoriler
	Alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L5e-A
	Üç tekerlekli motosiklet
	(7) L5e-B araçların özel sınıflandırma kriterlerine uyanlar dışındaki L5e araç ve
(8) Sürücü yeri dahil azami beş oturma yeri.

	L5e-B
	Ticari üç tekerlekli motosiklet
	(7) Yararlanma amaçlı bir araç olarak tasarlanmıştır ve ayırt edici özelliği olarak en fazla üç yandan girilebilen, kapalı bir sürücü ve yolcu bölmesi vardır ve
(8) Sürücünün oturma yeri dahil azami iki oturma yeriyle donatılmış ve
(9) Aşağıdaki kriterleri karşılayan, açık veya kapalı, hemen hemen düz ve yatay bir yükleme yeriyle özellikle mal taşımak için tasarlanmıştır:
(a) Uzunluk Yükleme yeri × Genişlik Yükleme yeri ≥ 0,3 × Uzunluk Araç × Genişlik Araç veya
(b) Makineleri ve/veya donanımları monte etmek için tasarlanmış, yukarıda tanımlananın eşdeğeri bir yükleme yeri alanı ve
(c) Araçta bulunan kişiler için ayrılmış alandan rijit bir bölmeyle net bir şekilde ayrılmış bir yükleme yeri alanıyla tasarlanmış ve
(d) Yükleme yeri alanı asgari olarak 600 mm3’le temsil edilen bir hacmi taşıyabilmelidir.





	Kategori
	Kategorinin adı
	Genel sınıflandırma kriterleri

	L6e
	Hafif dört tekerlekli motosiklet

	(4) Dört tekerlek ve Madde 4(3)’te listelenen motorlardan biriyle tahrik edilme ve
(5) Aracın azami tasarım hızı ≤ 45 km/saat ve
(6) Yürür vaziyette kütle ≤ 425 kg ve
(7) Bir PI motor varsa motor kapasitesi ≤ 50 cm3, bir CI içten yanmalı motor aracın tahrik konfigürasyonunun parçasını oluşturuyorsa, motor kapasitesi ≤ 500 cm3 ve
(8) Sürücünün oturma yeri dahil azami iki oturma yeriyle donatılmış ve

	Alt kategoriler
	Alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L6e-A

	Karayolunda giden hafif dört tekerlekli motosiklet
	(9) Bir L6e-B aracın özel sınıflandırma kriterlerine uyanlar dışındaki L6e araç ve
(10) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 4000 W.

	L6e-B

	Hafif dört tekerlekli motorlu araç

	(9) En fazla üç yandan girilebilen, kapalı bir sürücü ve yolcu bölmesi ve
(10) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 6000 W ve

	Alt-alt kategoriler
	Alt-alt kategorinin adı
	L6e-B araçların alt sınıflandırma kriterlerine ek alt-alt sınıflandırma kriterleri 

	L6e-BP

	Yolcu taşımaya yönelik hafif dört tekerlekli motorlu araç
	(11) Esas olarak yolcu taşımak için tasarlanmış L6e-B araç ve
(12) Bir L6e-BU aracın özel sınıflandırma kriterlerine uyanlar dışındaki L6e-B araç.

	L6e-BU

	Yararlanma amaçlı hafif dört tekerlekli motorlu araç

	(11) Aşağıdaki kriterleri karşılayan, açık veya kapalı, hemen hemen düz ve yatay bir yükleme yeriyle özellikle mal taşımak için tasarlanmıştır:
(a) Uzunluk Yükleme yeri × Genişlik Yükleme yeri ≥ 0,3 × Uzunluk Araç × Genişlik Araç veya
(b) Makineleri ve/veya donanımları monte etmek için tasarlanmış, yukarıda tanımlananın eşdeğeri bir yükleme yeri alanı ve
(c) Araçta bulunan kişiler için ayrılmış alandan rijit bir bölmeyle net bir şekilde ayrılmış bir yükleme yeri alanıyla tasarlanmış ve
(d) Yükleme yeri alanı asgari olarak 600 mm3’le temsil edilen bir hacmi taşıyabilmelidir.







	Kategori
	Kategorinin adı
	Genel sınıflandırma kriterleri

	L7e

	Ağır dört tekerlekli motosiklet

	(4) Dört tekerlek ve Madde 4(3)’te listelenen motorlardan biriyle tahrik edilme ve
(5) Yürür vaziyette kütle:
(a) Yolcu taşımak için ≤ 450 kg;
(b) Mal taşımak için ≤ 600 kg.
ve
(6) Bir L6e araç olarak sınıflandırılması mümkün olmayan L7e araç ve

	Alt kategoriler
	Alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L7e-A

	Karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosiklet

	(7) L7e-B veya bir L7e-C aracın özel sınıflandırma kriterlerine uymayan L7e araç ve
(8) Sadece yolcu taşımak için tasarlanmış araç ve
(9) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 15 kW ve

	Alt-alt kategoriler
	Alt-alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L7e-A1

	A1 ağır yol dört tekerleklisi

	(10) Sürücü yeri dahil olmak üzere, bacaklar ayrılarak oturulan azami iki oturma yeri ve
(11) Gidonla kumanda.

	L7e-A2

	A2 ağır yol dört tekerleklisi

	(10) Bir L7e-A1 aracın özel sınıflandırma kriterlerine uymayan L7e-A araç ve
(11) Sürücü yeri dahil olmak üzere, bacaklar ayrılmadan oturulan azami iki oturma yeri.

	Alt kategori
	Alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L7e-B

	Her arazide gidebilen ağır dört tekerlekli motosiklet

	(7) Bir L7e-C aracın özel sınıflandırma kriterlerine uymayan L7e araç ve
(8) Yerden yükseklik ≥180 mm ve

	Alt-alt kategoriler
	Alt-alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L7e-B1

	Her arazide gidebilen dört tekerlekli motosiklet

	(9) Sürücü yeri dahil olmak üzere, bacaklar ayrılarak oturulan azami iki oturma yeri ve
(10) Kumanda için bir gidonla donatılmış ve
(11) Aracın azami tasarım hızı ≤ 90 km/saat ve
(12) Dingil açıklığı/yerden yükseklik oranı ≤ 6.

	L7e-B2

	Her arazide gidebilen iki kişilik araç
	(9) L7e-B1 olmayan L7e-B araç ve
(10) Sürücü yeri dahil iki koltuk yan yana konumlandırılmak üzere, bacaklar ayrılmadan oturulan azami üç koltuk ve
(11) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 15 kW ve
(12) Dingil açıklığı/yerden yükseklik oranı ≤ 8.



	Alt kategori
	Alt kategorinin adı
	Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri

	L7e-C

	Ağır dört tekerlekli motorlu araç

	(7) Bir L7e-B aracın özel sınıflandırma kriterlerine uymayan L7e ve
(8) Azami sürekli anma gücü veya net güç (1) ≤ 15 kW ve
(9) Aracın azami tasarım hızı ≤ 90 km/saat ve
(10) En fazla üç yandan girilebilen, kapalı bir sürücü ve yolcu bölmesi ve

	Alt-alt kategoriler
	Alt-alt kategorinin adı
	L7e-C araçların alt sınıflandırma kriterlerine ek alt-alt sınıflandırma kriterleri

	L7e-CP

	Yolcu taşıma amaçlı ağır dört tekerlekli motorlu araç

	(11) Bir L7e-CU aracın özel sınıflandırma kriterlerine uymayan L7e-C araç ve
(12) Sürücü yeri dahil olmak üzere, bacaklar ayrılmadan oturulan azami dört oturma yeri.

	L7e-CU

	Yararlanma amaçlı ağır dört tekerlekli motorlu araç

	(11) Aşağıdaki kriterleri karşılayan, açık veya kapalı, hemen hemen düz ve yatay bir yükleme yeriyle özellikle mal taşımak için tasarlanmıştır:
(a) Uzunluk Yükleme yeri × Genişlik Yükleme yeri ≥ 0,3 × Uzunluk Araç × Genişlik Araç veya
(b) Makineleri ve/veya donanımları monte etmek için tasarlanmış, yukarıda tanımlananın eşdeğeri bir yükleme yeri alanı ve
(c) Araçta bulunan kişiler için ayrılmış alandan rijit bir bölmeyle net bir şekilde ayrılmış bir yükleme yeri alanıyla tasarlanmış ve
(d) Yükleme yeri alanı asgari olarak 600 mm3’le temsil edilen bir hacmi taşıyabilmelidir ve
 (12) Sürücü yeri dahil olmak üzere, bacaklar ayrılmadan oturulan azami iki oturma yeri.



Not: Eklerin notları, Ek VIII’in sonundadır.


(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) EK II
AB araç tip onayının amaçları açısından şartların tam listesi (3)

	No
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuata atıf
	Araç Kategorileri

	
	
	
	
	L1e-A
	L1e-B
	L2e
	L3e
	L4e
	L5e-A
	L5e-B
	L6e-A
	L6e-B
	L7e-A
	L7e-B
	L7e-C

	A
	ÇEVRE VE TAHRİK PERFORMANSI ŞARTLARI

	1

	

23 & 24

	Egzoz emisyonları, buharlaşma emisyonları, sera gazı emisyonları, yakıt tüketimi ve referans yakıtlarla ilgili çevre deneyi işlemleri
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	
	Aracın azami tasarım hızı, azami tork, tahrikin azami sürekli toplam motor gücü
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	
	Sesle ilgili deney işlemleri
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X





	No
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuata atıf
	Araç Kategorileri

	
	
	
	
	L1e-A
	L1e-B
	L2e
	L3e
	L4e
	L5e-A
	L5e-B
	L6e-A
	L6e-B
	L7e-A1
	L7e-A2
	L7e-B1
	L7e-B2
	L7e-C

	B
	ARACIN FONKSİYONEL GÜVENLİK ŞARTLARI

	1
	22

	Sesli ikaz cihazları
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	
	Frenleme (kilitlenmeyen ve birleşik fren sistemleri dahil) 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	
	Elektrik güvenliği
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	
	İşlevsel güvenlik sistemlerinin, parçalarının ve donanımlarının dayanıklılık deneyleriyle ilgili olarak imalatçının beyan şartları
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	
	Ön ve arka koruyucu yapılar
	
	
	
	IF
	
	
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF

	6
	
	Camlar, ön cam silecekleri ve yıkama sistemleri, buzlanmayı ve buğulanmayı önleyici cihazlar
	
	
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	X
	IF
	X
	IF
	IF
	IF
	IF
	X

	7
	
	Sürücünün çalıştırdığı kumandalar (kumandaların, ikazların ve göstergelerin tanımı dahil)
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	
	Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi (aydınlatmanın otomatik olarak açılması dahil)
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	
	Geri görüş aynası
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	
	Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	11
	
	Emniyet kemeri bağlantı noktaları ve emniyet kemerleri
	
	
	
	IF
	
	
	
	X
	IF
	IF
	IF
	X
	
	X
	X

	12
	
	Oturma yerleri (oturaklar ve koltuklar)
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	
	Yönlendirilebilirlik, viraj alma özellikleri ve dönebilirlik
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	
	Lastiklerin takılması
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	
	Araç azami hız sınır plakası ve araçtaki yeri 
	
	
	
	IF
	
	
	
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	X
	X
	IF

	16
	
	Araçta bulunanlar için koruma sistemleri (iç teçhizat, kafa dayama yerleri ve araç kapıları dahil)
	
	
	
	IF
	
	
	IF
	IF
	IF
	IF
	
	IF
	
	IF
	IF

	17
	
	Azami sürekli anma gücü veya net güç ve/veya tasarımdaki araç hız sınırlaması 
	
	X
	X
	X
	IF
	IF
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	
	Aracın yapısal bütünlüğü
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X






	No
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuata atıf
	Araç Kategorileri

	
	
	
	
	L1e-A
	L1e-B
	L2e
	L3e
	L4e
	L5e-A
	L5e-B
	L6e-A
	L6e-B
	L7e-A1
	L7e-A2
	L7e-B1
	L7e-B2
	L7e-C

	
 C1
	ARAÇ YAPIMI VE GENEL TİP ONAYI ŞARTLARI

	1
	20
	Kurcalamaya karşı tedbirler
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	25
	Tip onayı işlemleri için düzenlemeler
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	33
	İmalat uygunluğu şartları
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	18
	Bağlantı tertibatları ve aksesuarlar
	
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF

	5
	18
	İzinsiz kullanımı önleyen tertibatlar
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	18
	Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	18
	Dış çıkıntılar
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	18
	Yakıt depolama
	
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF

	9
	18
	Yük platformları
	
	
	
	IF
	
	
	
	X
	
	IF
	
	
	IF
	IF
	IF

	10
	18
	Kütleler ve boyutlar
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	21
	Araç üzerinde teşhis sistemleri
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	18
	Yolcu tutamakları ve ayak dayama yerleri
	
	
	X
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	X
	
	IF
	IF
	IF
	IF
	

	13
	18
	Tescil plakasının yeri
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	18
	Tamir ve bakım bilgileri
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	18
	Ayaklıklar
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2
	TEKNİK SERVİS ŞARTLARI

	16
	65
	Performans standartları ve teknik servislerin değerlendirilmesi
	
	


Not: Eklerin notları, Ek VIII’in sonundadır.”








1


EK III
Küçük seriler için sınırlar

	
Araç (alt) kategorisi

	
Araç (alt) kategorisinin adı

	Küçük seriler
(her bir tip için her yıl satışa sunulan, tescil edilen
ve hizmete giren ünite sayısı)

	L1e-A
	Motorlu bisiklet
	
50

	L1e-B
	İki tekerlekli mopet
	

	L2e
	Üç tekerlekli mopet
	

	L3e
	İki tekerlekli motosiklet
	75

	L4e
	Yan arabalı iki tekerlekli motosiklet
	150

	L5e-A
	Üç tekerlekli motosiklet
	75

	L5e-B
	Ticari üç tekerlekli motosiklet
	150

	L6e-A
	Karayolunda giden hafif dört tekerlekli motosiklet
	30

	L6e-B
	Hafif dört tekerlekli motorlu araç
	150

	L7e-A
	Karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosiklet
	30

	L7e-B
	Her arazide gidebilen ağır dört tekerlekli motosiklet
	50

	L7e-C
	Ağır dört tekerlekli motorlu araç
	150









(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)  EK IV

Tip onayıyla ilgili olarak bu Yönetmeliğin uygulanması için zaman çizelgesi
	Bent
	Açıklama
	(Alt) kategori
	Yeni araç tipleri için zorunlu
	Mevcut araç tipleri için zorunlu
	Uyumlu araçların tescili için son tarih

	1.
	Çevre ve tahrik performansı şartlarıyla ilgili mevzuatın uygulanması, Ek II (A)’da listelenen maddeler
	
	
	
	

	1.1.
	Tip I deney, soğuk çalıştırmadan sonra egzoz emisyonu
	—
	—
	—
	—

	1.1.1.
	Deney çevrimi
	—
	—
	—
	—

	1.1.1.1.
	Tip I deney, ECE R 47 deney çevrimi
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023

	1.1.1.2.
	Tip I deney, ECE R 40 (uygulanabiliyorsa ekstra kent içi sürüş çevrimiyle birlikte)
	L5e-B, L7e-B, L7e-C
	1.1.2018
	1.1.2019
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023

	1.1.1.3.
	Tip I deney, WMTC, aşama 2
	L3e, L4e, L5e-A, L7e-A
	1.1.2018
	1.1.2019
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023

	1.1.1.4.
	Tip I deney, revize edilmiş WMTC temelli deney çevrimi
	L1e-L7e
	1.1.2022
	1.1.2023
	

	1.1.2.
	Tip I deney, egzoz emisyonu sınırları
	
	—
	—
	—

	1.1.2.1.
	Euro 4: Ek VI A1
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023
L2e-U ve L6e-B için 31.12.2024

	1.1.2.2.
	Euro 4: Ek VI A1
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023
L3e-AxE ve L3e-AxT için 31.12.2024

	1.1.2.3.
	Euro 5: Ek VI A2
	L1e-L7e
	1.1.2022
L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ve L6e-B için 1.1.2024
	1.1.2023
L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ve L6e-B için 1.1.2025
	

	1.2.
	Tip II deney, (yüksek) rölanti/serbest ivmede emisyon deneyi
	
	
	
	

	1.2.1.
	Tip II deney, (yüksek) rölanti/serbest ivmede emisyon deneyi
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	

	1.2.2.
	Tip II deney, (yüksek) rölanti/serbest ivmede emisyon deneyi
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	

	1.3.
	Tip III deney, sıfır karter gaz emisyonları
	
	
	
	

	1.3.1.
	Tip III deney, sıfır karter gaz emisyonları
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	

	1.3.2.
	Tip III deney, sıfır karter gaz emisyonları
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	

	1.4.
	Tip IV deney, buharlaşma emisyonları
	
	—
	—
	—

	1.4.1.
	Yakıt tankı geçirgenlik deneyi
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2019
	

	1.4.2.
	Yakıt tankı geçirgenlik deneyi
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2018
	

	1.4.3.
	SHED deneyi işlemi
	L3e, L4e, L5e-A, L7e-A
	1.1.2018
	1.1.2019
	

	1.4.4.
	SHED deneyi işlemi
	L6e-A
	1.1.2019
	1.1.2020
	

	1.4.5.
	SHED deneyi sınırları, Ek VI (C1)
	L3e, L4e, L5e-A, L7e-A
	1.1.2018
	1.1.2019
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023

	1.4.6.
	SHED deneyi sınırları, Ek VI (C1)
	L6e-A
	1.1.2019
	1.1.2020
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023

	1.4.7.
	SHED deneyi veya yakıt geçirme(sızma) deneyi, 23(4) ve (5). maddede atıfta bulunulan tamamlanmamış çalışmanın sonuçları 
	L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B, L7e-C
	1.1.2022
	1.1.2023
	

	1.4.8.
	SHED deneyi sınırları, Ek VI (C2), 23(4) ve (5). maddede atıfta bulunulan tamamlanmamış çalışmanın sonuçları
	L1e-L7e
	1.1.2022
	1.1.2023
	

	1.5.
	Tip V deney, dayanıklılık deneyi (3)
	
	
	
	

	1.5.1.
	Euro 4 dayanıklılık kilometresi, Ek VII (A) ve (B)
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023

	1.5.2.
	Euro 4 dayanıklılık kilometresi, Ek VII (A) ve (B)
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	(Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023

	1.5.3.
	Euro 5, dayanıklılık kilometresi, Ek VII (A) ve (B)
	L1e-L7e
	1.1.2022
	1.1.2023
	

	1.6.
	Bir tip VI deneyi belirlenmedi.
	—
	—
	—
	—

	1.7.
	Tip VII deney, sera gazı emisyonları/yakıt veya enerji tüketiminin belirlenmesi ve bildirilmesi
	
	
	—
	

	1.7.1.
	Tip VII deney, sera gazı emisyonları/yakıt veya enerji tüketiminin belirlenmesi ve bildirilmesi
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	

	1.7.2.
	Tip VII deney, sera gazı emisyonları/yakıt veya enerji tüketiminin belirlenmesi ve bildirilmesi
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	

	1.8.
	Tip VIII deney, OBD çevre deneyi
	
	—
	—
	

	1.8.1.
	OBD aşama I fonksiyonel gereklilikler
	L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

	1.1.2018

	1.1.2019

	[bookmark: _GoBack](Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) 31.3.2023

	
	OBD aşama I çevresel test prosedürü (test tipi VIII)
	
	
	
	

	
	OBD aşama I çevresel test eşikleri, Ek VI (B1)
	
	
	
	

	1.8.2.
	Motor torkunu önemli ölçüde düşüren herhangi bir işletim modu dahil olmak üzere OBD aşama I fonksiyonel gereklilikler
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2022
	1.1.2023
	31.12.2024

	
	OBD aşama I çevresel test prosedürü (test tipi VIII)
	
	
	
	

	
	OBD aşama I çevresel test eşikleri, Ek VI (B1)
	
	
	
	

	1.8.3.
	Motor torkunu önemli ölçüde düşüren herhangi bir işletim modu dahil olmak üzere OBD aşama I fonksiyonel gereklilikler
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2024
	1.1.2025
	

	
	OBD aşama I çevresel test prosedürü (test tipi VIII)
	
	
	
	

	
	OBD aşama I çevresel test eşikleri, Ek VI (B2)
	
	
	
	

	1.8.4.
	Katalizör izleme haricinde OBD aşama II fonksiyonel gereklilikleri

	L3e (L3e-AxE ve L3e-AxT hariç), L4e, L5e-A, L7e-A
	1.1.2022
	1.1.2023
	31.12.2024

	
	OBD aşama II çevresel test prosedürleri (test tipi VIII)

	
	
	
	

	
	OBD aşama II çevresel test eşikleri, Ek VI (B1)

	
	
	
	

	1.8.5.
	OBD aşama II fonksiyonel gereklilikler

	L3e (L3e-AxE ve L3e-AxT hariç), L4e, L5e-A, L7e-A
	1.1.2024
	1.1.2025
	.

	
	OBD aşama II çevresel test prosedürleri (test tipi VIII),

	
	
	
	

	
	OBD aşama II çevresel test eşikleri, Ek VI (B2)

	
	
	
	

	1.9.
	Tip IX deney, ses seviyesi (3)
	
	
	
	

	1.9.1.
	Ses seviyesi test prosedürü ve limit değerleri Ek VI (D)
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	 1.1.2020
	

	1.9.2.
	Ses seviyesi test prosedürü ve limit değerleri (3), Ek VI (D)
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	

	1.9.3.
	9, 41, 63, 92 sayılı BM/AEK Regülasyonları ve 
Ek VI (D)’nin sınırları
	L1e-L7e
	
	
	

	1.9.4.
	9, 41, 63, 92 sayılı BM/AEK Regülasyonları ve ilişkili yeni limit değerleri 
	L1e-L7e
	
	
	

	1.10.
	Tahrik performansı deneyleri ve aracın azami tasarım hızı, azami tork, azami sürekli anma gücü veya net güç ve azami pik güçle ilgili şartlar
	
	
	
	

	1.10.1.
	Tahrik performansı deneyleri ve şartları
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	

	1.10.2.
	Tahrik performansı deneyleri ve şartları
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	



	Bent
	Açıklama
	(Alt) kategori
	Yeni araç tipleri için zorunlu
	Mevcut araç tipleri için zorunlu
	Uyumlu araçların tescili için son tarih

	2.
	Aracın fonksiyonel güvenlik şartlarıyla ilgili mevzuatın uygulanması, Ek II (B)’de listelenen maddeler (3)
	
	
	
	

	2.1.
	Aracın fonksiyonel güvenlik şartlarıyla ilgili mevzuatın uygulanması, Ek II (B)’de listelenen maddeler (3)
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	

	2.2.
	Aracın fonksiyonel güvenlik şartlarıyla ilgili mevzuatın uygulanması, Ek II (B)’de listelenen maddeler (3)
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	

	2.3.
	Ek VIII, genişletilmiş güvenlik özellikleri (3)
	
	—
	—
	

	2.3.1.
	Aydınlatmanın otomatik olarak açılması
	L1e-L7e
	1.1.2018
	1.1.2018
	

	2.3.2.
	Güvenli viraj alma cihazı (farklı veya eşdeğer)
	L1e-L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	

	2.3.3.
	Gelişmiş Fren Sistemleri, zorunlu montaj
	L3e
	1.1.2018
	1.1.2019
	—





	Bent
	Açıklama
	(Alt) kategori
	Yeni araç tipleri için zorunlu
	Mevcut araç tipleri için zorunlu
	Uyumlu araçların tescili için son tarih

	3.
	Araç yapımı şartlarıyla ilgili mevzuatın uygulanması, Ek II (C1)’de listelenen maddeler (3)
	
	
	
	

	3.1.
	Araç yapımı şartlarıyla ilgili mevzuatın uygulanması, Ek II (C1)’de listelenen maddeler (3)
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	

	3.2.
	Araç yapımı şartlarıyla ilgili mevzuatın uygulanması, Ek II (C1)’de listelenen maddeler (3)
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	




	Bent
	Açıklama
	(Alt) kategori
	Yeni araç tipleri için zorunlu
	Mevcut araç tipleri için zorunlu
	Uyumlu araçların tescili için son tarih

	4.
	İdari şartlarla ilgili uygulama mevzuatının uygulanması
	
	
	
	

	4.1.
	İdari şartlarla ilgili uygulama mevzuatının uygulanması
	L1e, L2e, L6e
	1.1.2019
	1.1.2020
	

	4.2.
	İdari şartlarla ilgili uygulama mevzuatının uygulanması
	L3e, L4e, L5e, L7e
	1.1.2018
	1.1.2019
	



Not: Eklerin notları, Ek VIII’in sonundadır.

















(Değişik:RG-30/12/2016-29934) EK V
(A) Çevre performansı deney prosedürleri ve şartları
L kategorisi araçlar ancak aşağıdaki çevre performansı şartlarına uyarlarsa tip onayı alabilirler:
	Deney tipi 
	Açıklama
	Şartlar: sınır değerler
	1(5) ve 1(6) maddeleri ve Ek I’e ilaveten alt sınıflandırma kriterleri
	Şartlar: deney işlemleri

	I
	Soğuk çalıştırmadan sonra egzoz emisyonları
	Ek VI (A)
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek II, Madde 4.3’ü
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek II’si

	II
	— PI veya PI ile donatılmış Hibrit (5): Rölantide ve yüksek rölanti hızında emisyonlar 
— CI veya CI motorlu Hibrit: Serbest ivme deneyi
	23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik (6)
	 AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek II, Madde 4.3’ü
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek III’ü

	III
	Karter gazı emisyonları
	Sıfır emisyon, kapalı karter. Karter emisyonları, yararlı ömrü boyunca herhangi bir araçtan doğrudan çevreye boşaltılmaz.
	 AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek XI, Madde 3.2’si
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek IV’ü

	IV
	Buharlaşma emisyonları
	Ek VI (C)
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek XI, Madde 3.2’si
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek V’i

	V
	Kirlilik kontrol cihazlarının dayanıklılığı 
	Ek VI ve VII
	SRC-LeCV: AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek VI, İlave 1, Madde 2’si  
USA EPA AMA: AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek VI, İlave 2, Madde 2.1’i  
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek VI’sı

	VI
	Bir tip VI deney belirlenmedi.
	Uygulanabilir değil.
	Uygulanabilir değil.
	Uygulanabilir değil.

	VII
	CO2 emisyonları, yakıt ve/veya elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili
	Ölçüm ve raporlama, tip onayı amaçları için sınır değer yok.
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek II, Madde 4.3’ü
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek VII’si

	VIII
	OBD çevre deneyleri
	Ek VI (B)
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek II, Madde 4.3’ü
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek VIII’i

	IX
	Ses seviyesi
	Ek VI (D)
	9, 41, 63 veya 92 sayılı BM/AEK Regülasyonları, çevre ve tahrik performansı şartlarına ilişkin mevzuatta getirilen AB’ye özel şartların yerini aldığı zaman, tip IX ses seviyesi deneylerine atıfla bu BM/AEK Regülasyonlarında (Ek 6) belirtilen (alt) sınıflandırma kriterleri seçilir.
	AB/134/2014 Yönetmeliğinin Ek IX’u







(B) Çevre performansı deney şartlarının onay ve kapsam genişletme için uygulaması (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)
	
	Hibritler dahil olmak üzere PI motorlu araçlar
	Hibritler dahil olmak üzere CI motorlu araçlar
	Sade elektrikli araç veya sıkıştırılmış havayla (SH) tahrik edilen araç
	Hidrojen yakıt hücreli araç

	
	Tek yakıtlı
	İki yakıtlı
	Esnek yakıtlı
	Esnek yakıtlı
	Tek yakıtlı
	
	

	
	Benzin
(E5)
	LPG
	Doğalgaz/ Biyometan
	H2
	Benzin (E5)
	Benzin (E5)
	Benzin (E5)
	Benzin (E5)
	Doğalgaz/ Biyometan
	Dizel (B5)
	
Dizel (B5)
	
	

	
	
	
	
	
	LPG
	Doğalgaz/ Biyometan
	H2
	Etanol (E85)
	H2NG
	Biyodizel
	
	
	

	Tip I deney (19)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (sadece B5)
	Evet
	Hayır
	Hayır

	Tip I deney (19) Parçacı kütlesi (sadece Euro 5)
	Evet
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Hayır
	Evet (sadece B5)
	Evet
	Hayır/SH için evet
	Hayır

	Tip II deney (19) sadece CI için duman opaklığı dahil
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (sadece Doğalgaz/ Biyometan)
	Evet (sadece B5)
	Evet
	Hayır
	Hayır

	Tip III deney (19)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Hayır
	Hayır

	Tip IV deney (19)
	Evet
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Hayır

	Tip V deney (19)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece Doğalgaz/ Biyometan)
	Evet (sadece B5)
	Evet
	Hayır
	Hayır

	Tip VII deney (19)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet (her iki yakıt)
	Evet
	Evet (sadece enerji tüketimi)
	Evet (sadece yakıt tüketimi)

	Tip VIII deney (19)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece benzin)
	Evet (sadece Doğalgaz/ Biyometan)
	Evet (sadece B5)
	Evet
	Hayır
	Hayır

	Tip IX deney (19)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Hayır (20)
/SH için Evet
	Hayır (20)


Not: Eklerin notları, Ek VIII’in sonundadır.

EK VI
Tip onayı ve imalat uygunluğu için kirletici emisyonu sınır değerleri, OBD eşikleri ve ses seviyesi sınır değerleri

(A) Soğuk çalıştırmadan sonra egzoz emisyonu sınırları
         (A1) Euro 4
	Araç kategorisi
	Araç kategorisinin adı
	Tahrik sınıfı
	Euro seviyesi
	Karbon monoksit (CO) kütlesi
	Toplam hidrokarbonların (THC) kütlesi
	Azot oksitlerin (NOx) kütlesi
	Parçacıklı madde (PM) kütlesi
	Deney çevrimi

	
	
	
	
	L1 (mg/km)
	L2 (mg/km)
	L3 (mg/km)
	L4 (mg/km)
	

	L1e-A
	Motorlu bisiklet
	PI/CI/Hibrit
	Euro 4
	560
	100
	70
	
	ECE R47

	L1e-B
	İki tekerlekli mopet
	PI/CI/Hibrit
	Euro 4
	1000
	630
	170
	—
	ECE R47

	L2e
	Üç tekerlekli mopet
	PI/CI/Hibrit
	Euro 4
	1900
	730
	170
	—
	ECE R47

	L3e
L4e (7)
L5e-A
L7e-A
	— İki tekerlekli yan arabalı ve yan arabasız motosiklet
— Üç tekerlekli motosiklet
— Karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosiklet
	PI/PI Hibrit, azami hız < 130 km/saat
	Euro 4
	1140
	380
	70
	—
	WMTC, aşama 2

	
	
	PI/PI Hibrit, azami hız ≥ 130 km/saat
	Euro 4
	1140
	170
	90
	—
	WMTC, aşama 2

	
	
	CI/CI Hibrit
	Euro 4
	1000
	100
	300
	80(8)
	WMTC, aşama 2

	L5e-B
	Ticari üç tekerlekli motosiklet
	PI/PI Hibrit
	Euro 4
	2000
	550
	250
	—
	ECE R40

	
	
	CI/CI Hibrit
	Euro 4
	1000
	100
	550
	80(8)
	ECE R40

	L6e-A
L6e-B
	Karayolunda giden hafif dört tekerlekli motosiklet
Hafif dört tekerlekli motorlu araç
	PI/PI Hibrit
	Euro 4
	1900
	730
	170
	
	ECE R47

	
	
	CI/CI Hibrit
	Euro 4
	1000
	100
	550
	80(8)
	ECE R47

	L7e-B
L7e-C
	Her arazide gidebilen ağır dört tekerlekli motosiklet
Ağır dört tekerlekli motorlu araç
	PI/PI Hibrit
	Euro 4
	2000
	550
	250
	—
	ECE R40

	
	
	CI/CI Hibrit
	Euro 4
	1000
	100
	550
	80(8)
	ECE R40




(A2) Euro 5
	Araç kategorisi
	Araç kategorisinin adı
	Tahrik sınıfı
	Euro seviyesi (4)
	Karbon monoksit (CO) kütlesi
	Toplam hidrokarbonların (THC) kütlesi
	Metan olmayan hidrokarbonların (NMHC) kütlesi
	Azot oksitlerin (NOx) kütlesi
	Parçacıklı madde (PM) kütlesi
	Deney çevrimi

	
	
	
	
	L1 (mg/km)
	L2A (mg/km)
	L2B (mg/km)
	L3 (mg/km)
	L4 (mg/km)
	

	L1e-A
	Motorlu bisiklet
	PI/CI/Hibrit
	Euro 5
	500
	100
	68
	60
	4,5 (9)
	Revize Edilmiş WMTC (10)

	L1e-B - L7e
	Diğer tüm L kategorisi araçlar
	PI/PI Hibrit
	Euro 5
	1000
	100
	68
	60
	4,5 (9)
	Revize Edilmiş WMTC

	
	
	CI/CI Hibrit
	
	500
	100
	68
	90
	4,5
	Revize Edilmiş WMTC














(B) Araç üzerinde teşhis emisyon eşikleri (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) 
          (B1) Euro 4, OBD aşama I
	Araç kategorisi
	Araç kategorisinin adı
	Tahrik sınıfı
	Euro seviyesi
	Karbon monoksit (CO) kütlesi
	Toplam hidrokarbonların (THC) kütlesi
	Azot oksitlerin (NOx) kütlesi
	Deney çevrimi

	
	
	
	
	OT1 (mg/km)
	OT2 (mg/km)
	OT3 (mg/km)
	

	L3e (5)
L4e (7)
L5e-A
L7e-A
	— İki tekerlekli yan arabalı ve yan arabasız motosiklet
— Üç tekerlekli motosiklet
— Karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosiklet
	PI/PI Hibrit, azami hız < 130 km/saat
	Euro 4

	2170
	1400
	350
	WMTC, aşama 2

	
	
	PI/PI Hibrit, azami hız ≥ 130 km/saat
	
	2170
	630
	450
	WMTC, aşama 2

	
	
	CI/CI Hibrit
	
	2170
	630
	900
	WMTC, aşama 2




            (B2) Euro 5, OBD aşama I ve OBD aşama II (4) 
	Araç kategorisi
	Araç kategorisinin adı
	Tahrik sınıfı
	Euro seviyesi
	Karbon monoksit (CO) kütlesi
	Metan olmayan hidrokarbonların (NMHC) kütlesi
	Azot oksitlerin (NOx) kütlesi
	Parçacıklı madde (PM) kütlesi
	Deney çevrimi

	
	
	
	
	OT1 (mg/km)
	OT2 (mg/km)
	OT3 (mg/km)
	OT4 (mg/km)
	

	L3e, L4e, L5e, L7e
	L1e, L2e ve L6e dışında tüm L kategorisi araçlar
	PI/PI Hibrit
	Euro 5
	1900
	250
	300
	50
	Revize Edilmiş WMTC

	
	
	CI/CI Hibrit
	Euro 5
	1900
	320
	540
	50
	Revize Edilmiş WMTC





(C) Buharlaşma emisyonu sınırları
               (C1) Euro 4
	Araç kategorisi
	Araç kategorisinin adı
	Tahrik sınıfı
	Euro seviyesi
	Toplam hidrokarbonların (THC) kütlesi (mg/deney)
	Deney çevrimi

	L3e
L4e (7)
	İki tekerlekli yan arabalı ve yan arabasızmotosiklet (13)
	PI (11)
	Euro 4
	2000
	SHED

	L5e-A
	Üç tekerlekli motosiklet
	PI (11)
	Euro 4
	
	

	L6e-A
	Karayolunda giden hafif dört tekerlekli motosiklet
	PI (11)
	Euro 4
	
	

	L7e-A
	Karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosiklet
	PI (11)
	Euro 4
	
	





                                       (C2) Euro 5
	Araç Sınıfı (12)
	Araç kategorisinin adı
	Tahrik sınıfı
	Euro seviyesi
	Geçirme (sızma) deneyi
(mg/m2/gün)
	SHED deneyinde toplam hidrokarbonların (THC) kütlesi (mg/deney)

	
	
	
	
	Yakıt tankı
	Yakıt boruları
	Araç

	L1e-A
	Motorlu bisiklet
	PI (11)

	Euro 5
	1500
	15000
	1500

	L1e-B
	İki tekerlekli mopet
	
	Euro 5
	1500
	15000
	1500

	L2e
	Üç tekerlekli mopet
	
	Euro 5
	1500
	15000
	1500

	L3e
L4e (7)
	İki tekerlekli yan arabalı ve yan arabasız motosiklet
	
	Euro 5
	
	
	1500

	L5e-A

	Üç tekerlekli motosiklet
	
	Euro 5
	
	
	1500

	L5e-B
	Ticari üç tekerlekli motosiklet
	
	Euro 5
	1500
	15000
	1500

	L6e-A
	Karayolunda giden hafif dört tekerlekli motosiklet
	
	Euro 5
	
	
	1500

	L6e-B
	Hafif dört tekerlekli motorlu araç
	
	Euro 5
	1500
	15000
	1500

	L7e-A
	Karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosiklet
	
	Euro 5
	
	
	1500

	L7e-B

	Her arazide gidebilen ağır dört tekerlekli motosiklet

	
	Euro 5
	1500
	15000
	1500

	L7e-C
	Ağır dört tekerlekli motorlu araç
	
	Euro 5
	1500
	15000
	1500




(Değişik:RG-30/12/2016-29934) 
(D) Ses seviyesi sınırları - Euro 4 ve Euro 5
	Araç kategorisi
	Araç kategorisinin adı
	Euro 4 ses seviyesi(14) (dB(A))
	Euro 4 deney işlemi (16)
	Euro 5 ses seviyesi(15) (dB(A))
	Euro 5 deney işlemi

	L1e-A

	Motorlu bisiklet
	63
	Mevzuat/ BM/AEK Regülasyonu 63
	
	BM/AEK Regülasyonu 63

	L1e-B
	İki tekerlekli mopet, azami hız ≤25 km/saat
	66
	
	
	

	
	İki tekerlekli mopet, azami hız ≤45 km/saat
	71
	
	
	

	L2e
	Üç tekerlekli mopet
	76
	Mevzuat/ BM/AEK Regülasyonu 9
	
	BM/AEK Regülasyonu 9

	L3e

	İki tekerlekli motosiklet
Motor kapasitesi ≤80 cm3
	75
	BM/AEK Regülasyonu 41
	
	BM/AEK Regülasyonu 41

	
	İki tekerlekli motosiklet
80 cm3 < Motor kapasitesi ≤175 cm3
	77
	
	
	

	
	İki tekerlekli motosiklet
Motor kapasitesi >175 cm3
	80
	
	
	

	L4e
	Yan arabalı iki tekerlekli motosiklet
	80
	Mevzuat/                          BM/AEK Regülasyonu 9
	
	BM/AEK Regülasyonu 9

	L5e-A
	Üç tekerlekli motosiklet
	80
	Mevzuat/ BM/AEK Regülasyonu 9
	
	BM/AEK Regülasyonu 9

	L5e-B
	Ticari üç tekerlekli motosiklet
	80
	
	
	

	L6e-A

	Karayolunda giden hafif dört tekerlekli motosiklet
	80
	Mevzuat/                            BM/AEK Regülasyonu 9
	
	BM/AEK Regülasyonu 63

	L6e-B
	Hafif dört tekerlekli motorlu araç
	80
	Mevzuat/ BM/AEK Regülasyonu 9
	
	BM/AEK Regülasyonu 9

	L7e-A
	Karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosiklet
	80
	
	
	

	L7e-B

	Her arazide gidebilen ağır dört tekerlekli motosiklet
	80
	
	
	

	L7e-C
	Ağır dört tekerlekli motorlu araç
	80
	
	
	


Not: Eklerin notları, Ek VIII’in sonundadır.



EK VII

Kirlilik kontrol cihazlarının dayanıklılığı

(A) L kategorisi araçların dayanıklılık kilometresi

	Araç kategorisi
	Araç kategorisinin adı
	Euro 4 dayanıklılık kilometresi (km) ve Euro 5 dayanıklılık kilometresi (4) (km)

	L1e-A
L3e-AxT (x = 1, 2 veya 3)
	— Motorlu bisiklet
— İki tekerlekli Trial motosikleti
	5500

	L1e-B
L2e
L3e-AxE (x = 1, 2 veya 3)
L6e-A
L7e-B
	— İki tekerlekli mopet
— Üç tekerlekli mopet
— İki tekerlekli Enduro motosiklet
— Karayolunda giden hafif dört tekerlekli motosiklet
— Her arazide gidebilen ağır dört tekerlekli motosiklet
	

11000

	L3e
L4e (7)
L5e
L6e-B
L7e-C
	— Yan arabalı ve yan arabasız iki tekerlekli motosiklet
(azami hız < 130 km/saat)
— Üç tekerlekli motosiklet
— Hafif dört tekerlekli motorlu araç
— Ağır dört tekerlekli motorlu araç
	

20000

	L3e
L4e (7)
L7e-A
	Yan arabalı ve yan arabasız iki tekerlekli motosiklet
(azami hız ≥ 130 km/saat)
Karayolunda giden ağır dört tekerlekli motosiklet
	
35000





(B) Bozulma Faktörleri (DF) 
	Araç kategorisi
	Araç kategorisinin adı
	Euro 4
DF (-)
DF (-)
	Euro 5
DF+ (4) (-)

	
	
	CO
	HC
	NOx
	PM
	CO
	THC
	NMHC
	NOx
	PM (17) (4)

	
	
	
	
	
	
	
	PI
	CI (18)
	PI
	CI
	PI
	CI
	CI

	L1e-L7e
	Tümü
	1,3
	1,2
	1,2
	1,1
	1,3
	1,3
	1,1
	1,3
	1,1
	1,3
	1,1
	1,0


Not: Eklerin notları, Ek VIII’in sonundadır.

EK VIII
(Değişik başlık:RG-30/12/2016-29934) 
Genişletilmiş fonksiyonel güvenlik şartları(21)
	Konu
	Şartlar

	Gelişmiş fren sistemlerinin takılmasının zorunlu olması
	(a) Satışa sunulan, tescil edilen ve hizmete sokulan L3e-A1 alt kategorisi tip onayı mevcut yeni motosikletler (22), araç imalatçısının seçimine bağlı olarak, ya kilitlenmeyen fren sistemiyle, ya birleşik fren sistemiyle veya her iki gelişmiş fren sistemiyle birden donatılır,

(b) Satışa sunulan, tescil edilen ve hizmete sokulan L3e-A2 ve L3e-A3 alt kategorisi tip onayı mevcut yeni motosikletler, bir kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılır.

Muafiyet:

L3e-AxE (x = 1, 2 veya 3, iki tekerlekli Enduro motosikletler) ve L3e-AxT (x = 1, 2 veya 3, iki tekerlekli Trial motosikletler) gelişmiş fren sistemi takma zorunluluğundan muaf tutulur.

	Sert zeminli yollarda virajları güvenli bir şekilde almak
	L kategorisi araçlar, sert zeminli yollarda virajları güvenli bir şekilde almayı mümkün kılmak için, daima tekerleklerin her biri farklı hızlarda dönebilecek şekilde yapılır. Bir araç kilitlenebilir bir diferansiyelle donatılırsa, bu diferansiyel normal koşullarda kilitlenmemiş durumda olacak şekilde tasarlanmalıdır.

	Aydınlatmanın otomatik olarak açılmasıyla aracın ve sürücünün görünürlüğünün iyileştirilmesi
	L kategorisi araçlar, görünürlüğü artırmak için, aşağıdakilerle donatılır:

(a) L1e araçlar için: Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları, aydınlatma sisteminin otomatik olarak açılmasını gerektiren BM/AEK Regülasyonu 74, Revizyon 2 ile uyumludur,

(b) L3e araçlar için: Araç imalatçısının seçimine bağlı olarak, ya  BM/AEK Regülasyonu 53, Revizyon 2 ile ve onun 1 ve 2 numaralı değişiklikleriyle uyumlu aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları ya da BM/AEK Regülasyonu 87, Revizyon 2 ve onun 1 ve 2 numaralı değişiklikleriyle uyumlu özel gündüz sürüş lambaları (DRL) kullanılır,

(c) L kategorisi araçların diğer tüm alt kategorileri için: Otomatik olarak açılan bir aydınlatma sistemi veya araç imalatçısının seçimine bağlı olarak otomatik olarak açılan özel gündüz sürüş lambaları (23) kullanılır.


	(Ek II (B) 3) Elektrik Güvenliği
	L kategorisi araçlar, elektrikli güç üretme ve aktarma organlarıyla bağlantılı olarak, elektrik enerjisiyle çalışan ve sürekli olarak şebekeye bağlı olmayan bir veya daha fazla cer motoruyla (motorlarıyla) donatıldığında ve ayrıca elektrikli güç üretme ve aktarma organlarının yüksek voltajlı barasına galvanik olarak bağlı yüksek voltaj aksamları ve sistemleri açısından, BM/AEK Regülasyonu 100’ün ve ISO 13063’ün ilgili şartları kullanılarak, elektrik güvenliği açısından her türlü riskten kaçınılacak şekilde tasarlanır.

	(Ek II (B) 4) İşlevsel güvenlik açısından kritik sistemlerin, parçaların ve donanımların dayanıklılık deneyleriyle ilgili olarak imalatçının beyan şartları
	Araç imalatçısı madde 22(2)’ye uygun olarak imal edilen araçların, ilk tescilden sonraki beş yıl içinde, en azından aşağıda belirtilen mesafenin kat edilmesi durumunda, tasarlandığı şekilde normal kullanıma dayanabileceğini beyan eder.

Kat edilen mesafe, doğrudan doğruya söz konusu araç kategorisine ve aracın tip onayı alacağı emisyon aşamasına (yani Euro seviyesine) bağlı olarak, Ek VII’de belirtilen kilometrenin 1,5 katıdır, bununla birlikte, hiçbir araç kategorisi için gereken kilometre 60.000 km’yi aşmaz.

	(Ek II (B) 5) Ön ve arka koruyucu yapılara ilişkin şartlar 
	L kategorisi araçlar, ön ve arka yapılarıyla ilgili olarak, dışarıya bakan ve bir yerlere takılması, bir çarpışma durumunda yaralanmaların ciddiyetini önemli ölçüde artırması veya yolu kullanan başka kişilerde kesikler oluşturması muhtemel olan sivri veya keskin parçalardan veya çıkıntılardan kaçınılacak şekilde tasarlanır. 

Bu kural, aracın hem ön hem de arka yapısı için geçerlidir.

	(Ek II (B) 10) Emniyet kemeri bağlantı noktaları ve emniyet kemerleri
	Bir üst yapıya (gövde yapısına) sahip olan L2e, L5e, L6e ve L7e kategorisi araçlarda emniyet kemeri bağlantı noktalarına ve emniyet kemerlerinin takılmasına ilişkin zorunlu şartlar.

	(Ek II (B) 15) Araçta bulunanlar için koruma sistemlerine (iç donanım ve araç kapıları dahil) ilişkin şartlar 
	Bir üst yapıya (gövde yapısına) sahip olan L2e, L5e, L6e ve L7e kategorisi araçlar, sürücü ve yolcular için yaralanmaların ciddiyetini önemli ölçüde artırması muhtemel olan sivri veya keskin parçalardan veya çıkıntılardan kaçınılacak şekilde tasarlanır. 

Kapısı olan araçlar, kapılarda bu kurala uyan mandal ve menteşeler kullanılacak şekilde tasarlanır.

	(Ek II (B) 17) Aracın yapısal bütünlüğüne ilişkin şartlar
	Araç imalatçısı, ciddi bir güvenlik riskinden dolayı bir geri çağırma olması durumunda, araç yapılarının, aksamlarının ve/veya parçalarının mühendislik hesaplamaları, sanal test yöntemleri ve/veya yapısal deneyler yoluyla yürütülen özel analizinin, talep edilmesi durumunda, gecikmeksizin Onay Kuruluşuna ve Komisyon’a sunulacağını beyan eder. Araç imalatçısının bu tür bir analizi sunamayacak durumda olduğundan şüphelenmek için nedenler varsa, araç tip onayı verilmez.


Not: Eklerin notları, Ek VIII’in sonundadır.


Ek I ila VIII için açıklayıcı notlar

(1) Ek I’deki güç sınırları, elektrik tahrikli araçların azami sürekli anma gücü ve bir yanmalı motorla tahrik edilen araçların azami net gücü esas alınarak belirlenmiştir. Bir aracın ağırlığı, yürür vaziyetteki kütlesine eşit kabul edilir.
(2) Bir L3 aracın tasarım araç hızının 130 km/saat ’ten az veya bu hıza eşit mi, yoksa 130 km/saat ’ten fazla mı olduğuna bağlı olarak alt sınıflandırmasının yapılması, L3e-A1 (bu sınıfın 130 km/saat ’e ulaşması muhtemel olmasa da), L3e-A2 veya L3e-A3 tahrik performansı sınıflarına alt sınıflandırmasının yapılmasından bağımsız olarak gerçekleştirilir.
(3) “X”, bu Yönetmeliğin ilgili konu ve kategori için zorunlu şartlar belirlediği anlamında kullanılır; şartların ayrıntıları tabloda atıfta bulunulan maddelerde ve belgelerde açıklanmaktadır.
“IF”, “if fitted/takılıysa” anlamında kullanılır. Tabloda atıfta bulunulan sistem, aksam veya ayrı teknik ünite bu kategoriye giren araçların sadece bazıları için zorunlu olduğundan, araca takılıysa, araç mevzuatta ve uygulama mevzuatında belirtilen şartları karşılar. Aynı şekilde, araç imalatçısı aracı gönüllü olarak sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyle donatmayı seçtiyse, araç mevzuatta ve uygulama mevzuatında belirtilen şartları karşılar.
Tablodaki bir alanın boş kalmış olması, bu Yönetmeliğin söz konusu konu ve kategoriyle ilgili olarak şart belirlememiş olduğu anlamına gelmektedir.
(4) Bakınız madde 23(4) ve 23(5).
(5) (Hibrit) motor(lar) bir durdurma/çalıştırma özelliğiyle donatılmışsa, imalatçı yanmalı motorun rölanti ve yüksek rölanti hızlarında çalıştırılmasını sağlamak zorundadır. Bir CI motoru içeren tahrik sistemlerinde aracın serbest ivme deneyinde çalıştırılabilmesi zorunludur.
(6) Motorlu araçların ve römorklarının yola elverişlilik deneylerine ilişkin 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik
(7) Sadece sepetli temel iki tekerlekli motosikletler uygun emisyon sınırlarını karşılamalıdır.
(8) Sadece CI, ayrıca örneğin CI motoru içeren bir hibrit konsept.
(9) Sadece direkt enjeksiyonlu (DI) benzin motorları için geçerlidir.
(10) Madde 23(4) ve 23(5)’te atıfta bulunulan çevre etkisi çalışmasında, revize edilmiş bir WMTC deneyinde emisyon deneyine tabi tutulacak olan L3e, L5e-A ve L7e-A dışındaki L kategorisi araçların fizibilitesi (uygunluğu) de raporlanır.
(11) Benzin, benzin karışımları veya etanolle çalışan PI motorları.
(12) Madde 23(4) ve 23(5)’te atıfta bulunulan, Bakanlık tarafından yürütülecek çevre etkisi çalışmasında, buharlaşma emisyonu kontrolünün maliyet açısından etkinliği de değerlendirilir. Henüz madde 23(4) ve 23(5)’te atıfta bulunulan çevre etkisi çalışmasına tabi olmayan alt kategorideki araçlar için SHED deneyine alternatif olarak bu çalışmada mümkün olan bir maliyet-etkin buharlaşmalı yakıt tankı ve yakıt ikmali geçirme (sızma) deneylerinin yapılmasının değerlendirmesi mümkündür.
(13) Azami hız ≥ 130 km/saat.
(14) AB’nin, (örneğin, L3e ve L4e motosikletler için BM/AEK Regülasyonu 41’in Ek 6’sında belirtildiği şekilde) Euro 4 adımı için birleşik eşdeğer ses sınırları da dahil olmak üzere, BM/AEK Regülasyonları 9, 41, 63 ve 92’ye taraf olacağı ve bu Regülasyonları BM/AEK WP29’da ve AB’de kabul edileceği tarihe kadar, L kategorisi araçlar Ek VI (D)’de listelenen sınırlara uyar. 9, 41, 63 ve 92 sayılı BM/AEK regülasyonları Birlik tarafından kabul edileceği zaman, eşdeğer ses sınırlarının Ek VI (D)’de listelenen sınırlara dahil edilmesi de dahil olmak üzere bu şartlar zorunlu olacak ve çevre ve tahrik performansı şartlarına ilişkin mevzuattaki deney işlemlerinin yerini alır.
(15) TBD Euro 5 ses sınırları ihtiyaç olması halinde ayrı bir mevzuat ile değiştirilir.
(16) Bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen bir mevzuat ses deneyi işlemlerini de içerir ve BM/AEK Regülasyonları 9, 41, 63 ve 92 bu mevzuatın yerine geçer.
(17) Sadece PI  DI ve CI motorlar için.
(18) Hibrit araçlar için de geçerlidir.
(19) Deney tipinin açıklaması, Tip I ila Tip IX deneylerin sınır değerlerinin referansları ve deney işlemleri için bakınız Ek V.
(20) Elektrik/hibrit elektrik tahrikli araçlar için, sadece sessiz araçlar için ses şartları.
(21) Genişletilmiş güvenlik şartlarının uygulama tarihleri için bakınız Ek IV.
(22) L4e kategorisi araçlar (yan arabalı iki tekerlekli motosikletler) gelişmiş fren sistemlerinin takılması zorunluluğu açısından (a) ve (b) şartlarının dışında tutulmaktadır.
(23) Bir yanmalı motorun çalışmaya başlamasını mümkün kılmak için, aydınlatma sistemi, motorun ilk çalışma zamanı süresince ardışık olarak 10 saniyelik veya daha az bir süre için kapanabilir.
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1           EK I     Araç sınıflandırması    

Kategori  Kategorinin adı  Genel sınıflandırma kriterleri  

L1e - L7e    Tüm L kategorisi araçlar    (1)  U zunluk  ?   4 000 mm  veya   bir L6e - B araç için  ?   3000 mm  veya   bir L7e - C araç için  ?   3 700 mm, ve   (2)  G enişlik  ?   2000 mm,  veya   bir L1e araç için  ?   1 000 mm,  veya   bir L6e - B  veya   bir L7e - C araç için  ?   1 500 mm ve   (3)  Y ükseklik  ?   2 500 mm ve  

   

Kategori  Kategorinin adı  Genel sınıflandırma kriterleri  

L1e  Hafif iki  tekerlekli motorlu araç    (4)  İ ki tekerlek ve Madde 4(3)’te listelenen motorlardan biriyle tahrik edilme ve   (5)  B ir PI içten yanmalı motor aracın tahrik konfigürasyonunun parçasını oluşturuyorsa, motor kapasitesi  ?   50 cm 3   ve   (6)  A racın azami tasarım hızı  ?   45 km/s aat   ve   (7)  A zami sürekli anma gücü  veya   net güç ( 1 )  ?   4 000 W ve   (8)  A zami kütle = imalatçının beyan ettiği teknik  açıdan müsaade edilen   kütle ve  

Alt kategoriler  Alt kategorinin adı  Tamamlayıcı alt sınıflandırma kriterleri  

L1e - A  Motorlu bisiklet  (9)  P edalla çalışacak şekilde tasarlanmış ve  öncelikli   amacı pedalla çalıştırmaya yardımcı olmak olan yardımcı bir tahrikle donatılmış bisikletler ve   (10)  Y ardımcı tahrikin gücü aracın hızı  ?   25 km/s aat   iken kesilir ve   (11)  A zami sürekli anma gücü  veya   net   güç ( 1 )  ?   1000 W ve   (12)  T amamlayıcı  özel   alt sınıflandırma kriterleri (9) ila (11)’e uyan üç  veya   dört tekerlekli bir motorlu bisiklet, iki tekerlekli bir L1e - A aracın teknik  eşdeğeri olarak kabul edilir.  

L1e - B  İki tekerlekli mopet  (9)  Bir  L1e - A ara ca   özgü (9) ila (12) numaralı kriterlere göre sınıflandırılamayan L1e kategorisine dahil  herhangi bir diğer  araç.  

   

