(Değişik:RG-1/10/2025-33034) EK-1

SANTRAL SAHASI BELİRLEME YÖNTEMLERİ
[bookmark: _Hlk206418321]
Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine ait Santral Sahası aşağıda belirtilen yöntemler çerçevesinde belirlenir. 

YÖNTEM-1:


1. Başvuruda belirtilen her bir rüzgâr türbinine ait koordinatlar (UTM - ED50 6 derece) kullanılarak temsil ettikleri noktalar işaretlenir.  (T1, T2, … ,TN)

[image: ]

2. Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek bir köşesi kuzey yönünü gösterecek ve dış çevrel çember yarıçapı 700 (yedi yüz) metre olacak şekilde sanal çemberler çizilir. Çizilen her bir sanal çember içinde bir köşesi kuzeye yönlendirilmiş 12 (on iki) kenarlı eşkenar çokgenler oluşturulur. 

[image: ]

3. 12 (on iki) kenarlı her bir eşkenar çokgenin dış kenar çizgileri birleştirilerek tek bir çokgen çizilir.  

[image: ]
[bookmark: _Hlk206582557][bookmark: _Hlk206424083]Burada belirtilen yöntemle elde edilen çokgenin sınır çizgisini aşmayacak şekilde bir çokgen oluşturulur. Oluşturulan bu çokgen Santral Sahası olarak tanımlanır. Rüzgâr türbinlerinin rotor kanat çaplarının oluşturduğu alanlar ve varsa RES ile bütünleşik elektrik depolama tesisi veya Yardımcı Kaynaklar Santral Sahası içinde yer alır.


4. Santral Sahası’nın sınırı üzerinde oluşan tüm köşe noktalarına ait UTM Koordinatları birbirini takip eden sırada belirlenir. Santral Sahası köşe koordinatları ardışık ve sıralı olacak şekilde düzenlenir. 







ÖZEL DURUM

Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek bir köşesi kuzey yönünü gösterecek ve dış çevrel çember yarıçapı 700 (yedi yüz) metre olan 12 (on iki) kenarlı eşkenar çokgenler çizildiğinde birbirlerinden ayrılmış gruplar (öbekler) oluşabilir. Bu durumda Santral Sahası aşağıda belirtildiği gibi belirlenir.

1. Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek bir köşesi kuzey yönünü gösterecek ve dış çevrel çember yarıçapı 700 (yedi yüz) metre olan 12 (on iki) kenarlı eşkenar çokgenler çizilir. 

[image: ]


2. Birbirlerinden kopmamış eşkenar çokgenlerin dış kenarları (kenar çizgisi) birleştirilerek öbekler oluşturulur (ÖBEK-1, ÖBEK-2, ÖBEK-3, ….. ,ÖBEK-N).



[image: 2]
























3. Bir öbeği çevreleyen kenar çizgisi ile kendisine en yakın öbeğin en yakın kenar çizgisine olan mesafesi belirlenir.
Birbirlerine en yakın konumda bulunan öbeklerin kenar çizgileri arasındaki mesafe 1.000 (bin) metreyi aşmamalıdır. Öbek-2 örneğinde olduğu gibi 1.000 (bin) metreyi aşan öbekler olması hâlinde başvurunun teknik değerlendirmesi yapılmaz.   
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4. Birbirlerine en yakın konumda bulunan öbeklerin arasındaki mesafenin 1.000 (bin) metreyi aşmadığı başvurularda, öbeklerin dış sınırlarından teğet geçen doğrusal çizgilerle çevrelenerek tek bir çokgen oluşturulur. Burada belirtilen yöntemle elde edilen çokgenin sınır çizgisini aşmayacak şekilde bir çokgen oluşturulur. Oluşturulan bu çokgen Santral Sahası olarak tanımlanır. Rüzgâr türbinlerinin rotor kanat çaplarının oluşturduğu alanlar ve varsa RES ile bütünleşik elektrik depolama tesisi veya Yardımcı Kaynaklar Santral Sahası içinde yer alır.
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YÖNTEM-2:

A. LÜY kapsamında yapılan başvuruda 1 (bir) adet rüzgâr türbini olması hâlinde aşağıda yer alan yönteme göre Santral Sahası belirlenir:

1. Başvuruda yer alan rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek yarıçapı ilgili rüzgâr türbinine ait rotor kanat uzunluğu olacak şekilde sanal bir çember çizilir. 
2. [bookmark: _Hlk206420140]Çizilen sanal çember ile konum bilgileri ilgili Şebeke İşletmecisi tarafından YEPDİS’e girilen arazinin (taşınmaz) sınırı arasında olacak şekilde 1 (bir) adet çokgen oluşturulur ve bu çokgen LÜY kapsamında yapılan başvuruya ait Santral Sahası olarak tanımlanır. 
3. Santral Sahası’nın sınırı üzerinde oluşan tüm köşe noktalarına ait UTM Koordinatları birbirini takip eden sırada belirlenir.  

B. Birden fazla rüzgâr türbini bulunan LÜY kapsamındaki başvurulara ait Santral Sahası, Yöntem-1’e göre belirlenir:

1. Santral Sahasının birden fazla parselde yer alması durumunda parseller bitişik olmalıdır. 
2. SSKGY değerinin 3 MWm/km2 değerine eşit veya büyük olması şartı aranır.

C. Arazi uygulamalı lisanssız elektrik üretimi faaliyeti başvurularında belirtilen Santral Sahaları birbirleriyle kesişemez.

YÖNTEM-3:

Yardımcı Kaynağı rüzgâr olacak şekilde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulmak amacıyla yapılan Önlisans başvuruları ile Önlisans veya Üretim Lisansı verilmiş bir tesisin Yardımcı Kaynağı rüzgâr olacak şekilde Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisine dönüştürülmesi yönündeki talepler için Santral Sahası aşağıda yer alan yönteme göre belirlenir ve bu Santral Sahası, Yardımcı Kaynak Ünite Alanı olarak tanımlanır.


1. Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek yarıçapı ilgili rüzgâr türbinine ait rotor kanat uzunluğu olacak şekilde sanal çember çizilir.

2. Çizilen sanal çember(ler)i içerecek şekilde bir adet çokgen oluşturulur. Oluşturulan bu çokgen Yardımcı Kaynak Ünite Alanı olarak kabul edilir. 

Örnek Çizim:

[image: ]

3. Yardımcı Kaynak Ünite Alanı’na ait köşe koordinatları birbirlerini izleyen sırada olacak şekilde düzenlenir. 

4. Yardımcı Kaynak Ünite Alanı ana kaynağa dayalı santral sahası dışında bulunamaz. 

5.     Yardımcı Kaynak Ünite Alanı için SSKGY değerinin sağlanması şartı aranmaz.
 



	(Değişik:RG-29/12/2022-32058)
EK-2/Lahika-1

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURUSUNA İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU


	Başvuru sahibi tüzel kişinin adı
	 

	Tesis adı - Başvuru Kayıt Numarası
	 

	Başvuru Gücü (MWm)
	 

	Elektrik Depolama Tesisi Toplam Başvuru Gücü (MW)
	

	Elektrik Depolama Tesisi Toplam Kapasitesi (MWh)
	

	Üretim tesisinin yeri
	İli
	 

	
	İlçesi
	 

	Uygun bulunan başvuru gücü (MWm)
	 

	Uygun bulunan Bağlantı Bölgesi  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 UYGUN BULUNAN RÜZGÂR TÜRBİN BİLGİLERİ

	Türbin Numarası
	UTM Koordinatları
(UTM 6 derece - ED50 Datum) 

	



Ünite Gücü (MWm)
	Kule Yüksekliği (m)
	
Türbin rotor 
kanat çapı
(m)
	Rakım 
(m)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	Türbin Yerinin Dilim Orta Boylamı
(6 derece-ED50)
	
	
	
	

	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



		SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ
	
	
	
	

	Köşe Numarası
	Köşe Koordinatları 
(UTM 6 derece - ED50 Datum) 

	
	
	
	

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	Köşenin Dilim Orta Boylamı
(6 derece - ED50)
	
	
	
	

	K1
	 
	 
	 
	
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kn
	 
	 
	 
	
	
	
	

	ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ KONUM BİLGİSİ (varsa)
	
	
	
	

	Köşe Numarası
	Köşe Koordinatları 
(UTM 6 derece - ED50 Datum) 

	
	
	
	

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	Köşenin Dilim Orta Boylamı
(6 derece - ED50)

	
	
	
	

	K1
	 
	 
	 
	
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kn
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Başvurunun SSKGY Değeri (MWm/km2)
	 

	Başvurunun Kesiştiği Diğer Başvuruların Numaraları
	

	Başvurunun Çakıştığı Diğer Başvuruların Numaraları
	 

	Başvurunun Bağlantı Yarışmasına Gireceği Bağlantı Bölgesi
	 

	DİĞER TESPİTLER:  


	
	

	
	


EK-2/Lahika-2

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURUSUNA İLİŞKİN 
TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU


	Başvuru numarası 
	 

	Başvuru sahibinin adı
	 

	Başvuru sahibinin iletişim bilgileri
	 

	Tesis adı
	 

	Üretim tesisinin toplam kurulu gücü (MWm)
	

	Şebeke İşletmecisi’ne başvuru tarihi
	 

	Üretim tesisinin yeri
	İl
	 

	
	İlçe
	 

	
	Köy / Mahalle
	 

	
	Ada - Parsel No
	 

	
	1/25000 ölçekli 
harita pafta adı/adları
	 


  
	RÜZGÂR TÜRBİNİ BİLGİLERİ

	Türbin Numarası
	UTM Koordinatları
(UTM 6 derece - ED50 Datum)


	Ünite Gücü
(MWm)
	Kule Yüksekliği (m)
	Türbin rotor 
kanat çapı
(m)
	Rakım 
(m)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	Türbin Yerinin Dilim Orta Boylamı
(6 derece-ED50)
	
	
	
	

	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ
	
	
	
	

	Köşe Numarası
	Köşe Koordinatları 
(UTM 6 derece - ED50 Datum)

	
	
	
	

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	Köşenin Dilim Orta Boylamı
(6 derece - ED50)
	
	
	
	

	K1
	 
	 
	 
	
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Kn
	 
	 
	 
	
	
	
	



	Başvurunun SSKGY Değeri (MWm/km2)
	 

	DİĞER TESPİTLER:  


	
	













(Değişik:RG-29/12/2022-32058)
EK-3

	RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURUSU VEYA 
ÖNLİSANS/ÜRETİM LİSANSI TADİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMU


	Başvuru sahibi tüzel kişinin adı
	 

	Başvuru sahibi tüzel kişinin iletişim bilgileri
	

	Başvuru sahibi tüzel kişinin kayıtlı elektronik posta adresi
	

	Tesis adı
	 

	Üretim tesisinin yeri
	İl
	 

	
	İlçe
	 

	
	1/25000 ölçekli harita pafta adı/adları
	 

	Rüzgâr türbini sayısı
	 

	Rüzgâr türbini kurulu güçleri (MWm / MWe)
	 

	RES toplam kurulu gücü (MWm / MWe)
	 

	Elektrik Depolama Tesisi Toplam gücü (MW)
	

	Elektrik Depolama Tesisi Toplam Kapasitesi (MWh)
	

	Başvuru gerekçesi (Önlisans başvurusu, kapasite artışı, Santral Sahası değişikliği, vb.)
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	RÜZGÂR TÜRBİNİ BİLGİLERİ

	Türbin Numarası
	UTM Koordinatları
(UTM 6 derece - ED50 Datum)


	Ünite Gücü
(MWm)
	Rotor Kanat Çapı
(m)
	Kule Yüksekliği (m)
	Rakım 
(m)

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	Türbin Yerinin Dilim Orta Boylamı
(6 derece-ED50)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	T1
	
	
	
	
	
	
	

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU (RÖİ) BİLGİLERİ
	
	

	RÖİ Numarası
	
RÖİ Koordinatı
(UTM 6 derece - ED50 Datum)


	Rakım
(m)
	RÖİ Yüksekliği
(m)
	
	

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	RÖİ Yerinin Dilim Orta Boylamı
(6 derece - ED50)

	
	
	
	

	RÖİ-1
	
	
	
	
	 
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	RÖİ-n
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ BİLGİLERİ
	
	

	Depolama Tesisi
Numarası
	Elektrik Depolama Tesisi Merkez Koordinatları 
(UTM 6 derece - ED50 Datum)
	Elektrik Depolama Tesisi Gücü
(MW)
	Elektrik Depolama Tesisi Kapasitesi
(MWh)
	
	

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	Depolama Tesisi Merkezinin
Dilim Orta Boylamı
(6 derece - ED50)
	
	
	
	

	DT-1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	
	
	
	

	DT-n
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ
	
	
	
	

	Köşe Numarası
	Köşe Koordinatları 
(UTM 6 derece - ED50 Datum)
	
	
	
	

	
	Doğu
(sağa değer)
	Kuzey
(yukarı değer)
	Köşenin Dilim Orta Boylamı
(6 derece - ED50)
	
	
	
	

	K1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Kn
	
	
	
	
	
	
	



Yetkili Temsilcilerin
Adı-Soyadı
İmza / Kaşe / Tarih

(Değişik:RG-29/12/2022-32058)
EK-4


RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONUNUN BAŞVURUDA BELİRTİLEN SANTRAL SAHASINI TEMSİLİYETİNİN BELİRLENMESİ


Önlisans başvurusunda belirtilen RÖİ’lerin, başvuruda yer alan Santral Sahası’nı temsil ettiğinin kabul edilebilmesi için aşağıda yer alan her 2 (iki) şartın birlikte sağlanması zorunludur. 

1. Önlisans başvurusunda yer alan rüzgâr türbinlerinin, Önlisans başvurusunda belirtilen her bir RÖİ için 10 (on) kilometre yarıçapında olacak şekilde çizilen sanal çember/çemberlerin en az birinin içerisinde bulunması,  

2. Önlisans başvurusunda yer alan her bir RÖİ’ye ait rakım değerinin, başvuruda belirtilen tüm rüzgâr türbinlerine ait rakım değerlerinin aritmetik ortalamasının 1,4 katından az ve 0,6 katından fazla olması. 











































(Değişik:RG-29/12/2022-32058)
EK-5

KOMŞU SANTRAL SAHALARINDAKİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN BİRBİRLERİNİN RÜZGÂRINI ENGELLEYEBİLECEK OLANLARININ BELİRLENMESİ

	Komşu Santral Sahalarında yer alan rüzgâr türbinlerinin birbirlerinin rüzgârını etkileyip etkilemediği hususu aşağıdaki yönteme göre değerlendirilir:

	DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
	1. Birbirlerine komşu olan her bir rüzgâr türbin koordinatı için Bakanlık tarafından yayımlanan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) bilgileri kullanılarak hâkim rüzgâr yönü belirlenir.  
     2. Aşağıda şematik olarak gösterildiği gibi birbirlerine komşu olan her bir rüzgâr türbin koordinatı merkez alınarak; büyük (asal) eksen uzunluğu 14 x D ve küçük (yedek) eksen uzunluğu 6 x D olan elipsler çizilir. Buradaki D; değerlendirmeye alınan rüzgâr türbini rotor kanat çapının metre cinsinden değeridir. Elipslerin büyük eksenleri, dikkate alınan rüzgâr türbini koordinatlarındaki hâkim rüzgâr esme yönüyle aynı doğrultuda olacak şekilde çizilir. 

[image: ]
	3. Çizilen bir elips içinde iki adet türbin bulunursa bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını olumsuz etkilediği sonucuna varılır.
	ÖRNEK-1
	Hâkim rüzgâr yönü belirlenen bir bölgede Santral Sahaları ve rüzgâr türbinleri aşağıda görüldüğü gibi projelendirilen A ve B adında iki farklı başvuru bulunmaktadır. 
[image: 2]
		A-Başvurusundaki 6 nolu rüzgâr türbini (T6) ile B-Başvurusundaki 1 nolu rüzgâr türbini (T1) birbirlerinin rüzgârını engelleme ihtimali bulunmaktadır. Bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engelleyip engellemediği aşağıdaki yönteme göre belirlenir: 		
	DEĞERLENDİRME
	1.  A ve B başvurularında bulunan her bir rüzgâr türbini için bu koordinatlardaki hâkim rüzgâr esme yönüne paralel              (14 x D) ve bu doğrultuya dik olarak (6 x D) uzunluğunda elipsler çizilir. 

[image: adsız]
	2.  A - Başvurusundaki 6 nolu rüzgâr türbini (T6) için çizilen elips ile B - Başvurusundaki 1 nolu rüzgâr türbini (T1) için çizilen elips birbirleriyle kesişmektedir. Ancak, T1 ve T6 nolu rüzgâr türbinleri aynı elips içinde kalmamaktadır. Dolayısıyla bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını etkileme durumu bulunmamaktadır. 


	ÖRNEK-2
	Hâkim rüzgâr esme yönü belirlenen bir bölgede Santral Sahaları ve rüzgâr türbinleri aşağıda görüldüğü gibi projelendirilen A ve B adında iki farklı başvuru bulunmaktadır. 
[image: 3]

	A-Başvurusundaki 3 nolu rüzgâr türbini (T3) ile B-Başvurusundaki 1 nolu rüzgâr türbini (T1) birbirlerinin rüzgârını engelleme ihtimali bulunmaktadır. Bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engelleyip engellemediği aşağıdaki yönteme göre belirlenir: 

 DEĞERLENDİRME
1.    A ve B başvurularında bulunan her bir rüzgâr türbini için bu koordinatlardaki hâkim rüzgâr esme yönüne paralel (14 x D) ve bu doğrultuya dik olarak (6 x D) uzunluğunda elipsler çizilir. 

[image: adsız]
	2.   A - Başvurusundaki 3 nolu rüzgâr türbini (T3) için çizilen elips ile B - Başvurusundaki 1 nolu rüzgâr türbini (T1) için çizilen elips birbirleriyle kesişmektedir. Ancak, T1 ve T3 nolu rüzgâr türbinleri aynı elips içinde kalmamaktadır. Dolayısıyla bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını etkileme durumu bulunmamaktadır. 

	ÖRNEK-3
	Bir bölgede Santral Sahaları ve rüzgâr türbinleri aşağıda görüldüğü gibi projelendirilen A ve B adında iki farklı başvuru bulunmaktadır. 

[image: adsız]
		
	A - Başvurusundaki 6 nolu rüzgâr türbini (T6) ile B - Başvurusundaki 1 nolu rüzgâr türbini (T1) birbirlerinin rüzgârını engelleme ihtimali bulunmaktadır. Bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engelleyip engellemediği aşağıdaki yönteme göre belirlenir: 

        DEĞERLENDİRME
1.   A ve B başvurularında bulunan her bir rüzgâr türbini için bu koordinatlardaki hâkim rüzgâr esme yönüne paralel (14 x D) ve bu doğrultuya dik olarak (6 x D) uzunluğunda elipsler çizilir. 

[image: ]
	   
     A - Başvurusundaki 6 nolu rüzgâr türbini (T6) için çizilen elips ile B - Başvurusundaki 1 nolu rüzgâr türbini (T1) için çizilen elips birbirleriyle kesişmekte ve T1 ile T6 için çizilen elipsler içinde A ve B Başvurularına ait T6 nolu rüzgâr türbini ile T1 nolu rüzgâr türbininin bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu türbinlerin birbirlerinin rüzgârını engellediği tespit edilmiş olmaktadır.







[bookmark: _GoBack](Ek:RG-29/12/2022-32058) (Mülga:RG-1/10/2025-33034) EK-6
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SANTRAL SAHASI BELİRLEME YÖNTEMLERİ


 


 


Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine ait Santral Sahası aşağıda belirtilen yöntemler çerçevesinde belirlenir. 


 


 


YÖNTEM


-


1


:


 


 


 


1.


 


Başvuruda belirtilen her bir rüzgâr türbinine ait koordinatlar (UTM 


-


 


ED50 6 derece) kullanılarak temsil ettikleri 


noktalar işaretlenir. 


 


(T1, T2, … ,T


N


)


 


 


 


 


2.


 


Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek bir köşesi kuzey yönünü 


gösterecek ve dış çevrel çember yarıçapı 


700 (yedi yüz) metre olacak şekilde sanal çemberler çizilir. Çizilen her bir 


sanal çember 


içinde


 


bir köşesi


 


kuzeye yönlendirilmiş 12 (on iki) kenarlı eşkenar çokgenler oluşturulur. 


 


 


 


 


3.


 


12 (on iki) kenarlı her bir eşkenar çokgenin dış kenar çizgileri birleştirilerek tek bir çokgen çizilir.  


 


 


 


Burada belirtilen yöntemle elde edilen çokgenin sınır çizgisi


ni


 


aşmayacak şekilde bir çokgen oluşturulur


.


 


Oluşturulan 


bu 


çokgen 


Santral Sahası olarak tanımlanır. R


üzgâr türbinleri


nin 


rotor kanat çap


larının


 


oluşturduğu alan


lar


 


ve varsa 


RES ile bütünleşik elektrik depolama tesisi veya Yardımcı Kaynak


lar 


S


antral 


S


ahası 


içinde 


yer alır.


 


 


 


4.


 


Santral Sahası’nın sınırı üzerinde oluşan tüm köşe noktalarına ait UTM Koordinatları birbirini takip eden sırada 


belirlenir. Santral Sahası köşe koordinatları ardışık ve sıralı olacak şekilde düzenlenir. 
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