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TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİNİN ATIFTA BULUNDUĞU                                                                                                                         UYUMLAŞTIRILMIŞ AVRUPA STANDARTLARI İLE KARŞILIK GELEN UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARIN YER ALDIĞI LİSTE

	SIRA

NO
	ULUSLARARASI STANDART   ORGANİZASYONU
	UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART NO
	UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART İSMİ
	UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDART NO
	UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDART İSMİ

	1
	CENELEC
	EN 41003:2008 


	Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks and/or a cable distribution system
	TS EN 41003   
	Haberleşme Ağlarına Bağlanan Cihazlar İçin Özel Güvenlik Kuralları

	2
	CENELEC
	EN 50360:2001
EN 50360:2001/AC:2006

EN 50360:2001/A1:2012
	Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
	TS EN 50360

TS EN 50360/AC:2006

TS EN 50360/A1
	İnsanların Maruz Kaldığı Elektromanyetik Alanlara (300 MHz-3 GHz) İlişkin Temel Sınırlamalar İle Seyyar Telefonların Uygunluğunu Gösteren Ürün Standardı

	3
	CENELEC
	EN 50364:2010 


	Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
	TS EN 50364
	Elektronik sistem gözetimi (EAS) - Radyo frekans tanımlama (RFID) ve benzer uygulamalara ait sistemlerde kullanılan 0 Hz - 10 GHz frekans aralığında çalışan cihazlardan yayılan elektromanyetik alanlara maruz kalan insanların bu alanlardan korunması

	4
	CENELEC
	EN 50385:2002


	Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz – 40 GHz) – General public
	TS EN 50385
	İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 MHz-40GHz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının, referans seviyelere veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermak için mamul standardı – Kamuyla ilgili  

	5
	CENELEC
	EN 50401:2006 

EN 50401:2006/A1:2011 
	Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service 


	TS EN 50401 

TS EN 50401:2006/A1:2011
	Halkın maruz kaldığı Radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; radyo haberleşmesinde (110 MHz - 40 GHz) kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait mamul standardı

	6
	CENELEC
	EN 50561-1:2013 

EN 50561-1:2013/AC:2015
	Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use
	TS EN 50561-1 

TS EN 50561-1/AC
	Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları – Radyo bozulma karakteriskleri – Sınırlar ve ölçme yöntemleri – Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar

	7
	CENELEC
	EN 50566:2013 

EN 50566:2013/AC:2014
	Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
	TS EN 50566

TS EN 50566/AC
	Halk tarafından kullanılan elde taşınan ve gövdeye monte edilen telsiz iletişim elemanlarından meydana gelen radyo frekans alanlarının uygunluğu göstermek için ürün standardı

	8
	CENELEC
	EN 55022:2010

EN 55022:2010/AC:2011


	Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 22:2008, modified)
	TS EN 55022

TS EN 55022:2010/AC:2011


	Bilgi teknolojisi cihazı - Radyo bozulma karakteristikleri - Ölçme sınır değerleri ve yöntemleri (CISPR 22:2008, değiştirilmiş)

	9
	CENELEC
	EN 55024:2010 


	Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
	TS EN 55024
	Bilgi teknolojisi cihazları - Bağışıklık karakteristikleri - Ölçme metotları ve sınırları

	10
	CENELEC
	EN 55032:2012 

EN 55032:2012/AC:2013
	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements
	TS EN 55032 

TS EN 55032/AC
	Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu - Yayınım kuralları

	11
	CENELEC
	EN 60065:2002

EN 60065:2002/AC:2006

EN 60065:2002/AC:2007

EN 60065:2002/A1:2006
IEC 60065:2001/A1:2005 (Modified)
EN 60065:2002/A11:2008

EN 60065:2002/A12:2011

EN 60065:2002/A2:2010
IEC 60065:2001/A2:2010 (Modified)
	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
	TS EN 60065/AC 

TS 2127 EN 60065/AC

TS 2127 EN 60065/A1

TS EN 60065/A1

TS 2127 EN 60065/A11 
TS 2127 EN 60065/A12

TS 2127 EN 60065/A2

TS EN 60065/A2:2010


	Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar  

	12
	CENELEC
	EN 60065:2014
	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
	TS EN 60065
	Audio, video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik kuralları

	13
	CENELEC
	EN 60215:1989

EN 60215:1989/A1:1992
IEC 60215:1987/A1:1990

EN 60215:1989/A2:1994
IEC 60215:1987/A2:1993


	Safety requirements for radio transmitting equipment
	TS 2140 EN 60215
	Radyo Verici Cihazları İçin – Güvenlik Kuralları

	14
	CENELEC
	EN 60730-1:2011 


	Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
	TS EN 60730-1
	Otomatik kontrol düzenleri - Elektrikli - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 1 : Genel kurallar

	15
	CENELEC
	EN 60825-1:2007


	Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements
	TS EN 60825-1  
	Güvenlik Kuralları-Laser Mamulleri İçin Bölüm 1: Donanım Sınıflandırması ve özellikler 



	16
	CENELEC
	EN 60825-1:2014
	Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
	TS EN 60825-1  
	Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 1: Donanım sınıflandırması ve kurallar (IEC 60825-1:2014) 

	17
	CENELEC
	EN 60825-2:2004

EN 60825-2:2004/A1:2007
IEC 60825-2:2004/A1:2006

EN 60825-2:2004/A2:2010
IEC 60825-2:2004/A2:2010
	Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)
	TS EN 60825-2

TS EN 60825-2/A1

TS EN 60825-2/A2:2010
	Güvenlik kuralları - Lazer mamulleri için bölüm 2 : Fiber optik haberleşme sistemlerinin (fohs) güvenliği

	18
	CENELEC
	EN 60825-4:2006

EN 60825-4:2006/A1:2008
IEC 60825-4:2006/A1:2008

EN 60825-4:2006/A2:2011
IEC 60825-4:2006/A2:2011
	Safety of laser products - Part 4: Laser guards
	TS EN 60825-4 
TS EN 60825-4/A1

TS EN 60825-4:2006/A2:2011


	Lazer mamullerinin güvenliği – Bölüm 4: Lazer koruyucuları  

	19
	CENELEC
	EN 60825-12:2004

	Safety of laser products -Part 12: Safety of optical communication systems used for transmission of information
	TS EN 60825-12
	Lazer Ürünlerinin Güvenliği-Bölüm 12: Bilginin iletilmesi için kullanılan serbest uzay optik haberleşme sistemlerinin güvenliği

	20
	CENELEC
	EN 60950-1:2006 

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN 60950-1:2006/A12:2011

EN 60950-1:2006/A1:2010
IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Modified)

EN 60950-1:2006/A2:2013
IEC 60950-1:2005/A2:2013 (Modified)

EN 60950-1:2006/AC:2011
	Information technology equipment - Safety -Part 1: General requirements
	TS EN 60950-1

TS EN 60950-1/A11

TS EN 60950-1/A12

 TS EN 60950-1/A1

TS EN 60950-1/A2

TS EN 60950-1/AC
	Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar  

	21
	CENELEC
	EN 60950-22:2006

EN 60950-22:2006/AC:2008
	Information technology equipment — Safety — Part 22: Equipment installed outdoors
	TS EN 60950-22

TS EN 60950-22:2006/AC:2008 
	Bilgi teknolojisi donanımı - Güvenlik - Bölüm 22: Kurulan donanım

	22
	CENELEC
	EN 60950-23:2006

EN 60950-23:2006/AC:2008 
	Information technology equipment — Safety — Part 23:Large data storage equipment
	TS EN 60950-23

TS EN 60950-23/AC:2008
	Bilgi teknolojisi donanımı - Güvenlik - Bölüm 23: Büyük veri depolama aygıtı  

	23
	CENELEC
	EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-2:2006/A1:2009
IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

EN 61000-3-2:2006/A2:2009
IEC 61000-3-2:2005/A2:2009
	Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits— Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
	TS EN 61000-3-2 

TS EN 61000-3-2/A1 
TS EN 61000-3-2/A2
	Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınır değerler - Harmonik akım emisyonları için sınır değerler (Cihazın faz başına giriş akımı ≤ 16 A)

	24
	CENELEC
	EN 61000-3-2:2014
	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
	TS EN 61000-3-2
	Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım yayınımları için sınırlar (faz başına ≤ 16 A giriş akımı taşıyan donanım)

	25
	CENELEC
	EN 61000-3-3:2008 


	Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection
	TS EN  61000-3-3  


	Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-3: Sınırlar - Faz başına beyan akımı ≤ 16 A olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan donanım için genel alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma ile ilgili sınırlama

	26
	CENELEC
	EN 61000-3-3:2013 


	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection<="">
	TS EN 61000-3-3
	Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-3: Sınır değerler - Beyan akımı faz başına 16 A’ya kadar (dahil) olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan cihazlar için alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınırları

	27
	CENELEC
	EN 61000-3-11:2000


	Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection
	TS EN 61000-3-11
	Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)_Bölüm 3-11:Sınır Değerler-Düşük Gerilimli Şehir Şebekesi Besleme Sistemlerindeki Gerilim Değişimleri, Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri-Beyan Akımı <75A olan ve Bağlantısı Şarta Dayalı Donanım

	28
	CENELEC
	EN 61000-3-12:2011


	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and <= 75 A per phase<="" 61000-3-12:2011="" 61000-3-12:2011
	TS EN 61000-3-12:2011(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 3-12: Sınır değerler - Faz başınan 16 a ve 75 a giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akımlar için sınır değerler

	29
	CENELEC
	EN 61000-6-1:2007


	Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
	TS EN 61000-6-1 
	Elektromanyetik uyumluluk (EMU) – Bölüm 6-1: Genel özellik standardı - Mesken, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık

	30
	CENELEC
	EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2005/AC:2005 
	Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
	TS EN 61000-6-2 

TS EN 61000-6-2/AC 

	Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-2: Genel standardlar - Endüstriyel çevreler için bağışıklık

	31
	CENELEC
	EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-3:2007/A1:2011
IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
	Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
	TS EN 61000-6-3 

TS EN 61000-6-3:2007/A1:2011

TS EN 61000-6-3/A1/AC
	Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 6-3: Genel standardlar-Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Standardı

	32
	CENELEC
	EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-4:2007/A1:2011
IEC 61000-6-4:2006/A1:2010 
	Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments
	TS EN 61000-6-4

TS EN 61000-6-4:2007/A1:2011
	Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 6-4: Genel Standardlar-Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı

	33
	CENELEC
	EN 62311:2008


	Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz)
	TS EN 62311
	İnsanın elektromanyetik alanlara (0 Hz – 300 GHz) maruz kalmasına dair kısıtlamalara ilişkin elektronik ve elektrik donanımların değerlendirilmesi

	34
	CENELEC
	EN 62368-1:2014

EN 62368-1:2014/AC:2015
	Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified)<="" 62368-1:2014="">
	TS EN 62368-1
	Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

	35
	CENELEC
	EN 62479:2010 


	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
	TS EN 62479:2010
	İnsanların Maruz Kaldığı Elektromanyetik Alanlara (10 MHz to 300 GHz) İlişkin Temel Sınırlamalar ile düşük güçlü elektronik ve elektriksel cihazların değerlendirilmesi

	36
	ETSI
	EN 300 065-2 V1.2.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 2: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 300065-2 V1.2.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konulari (ERM); Meteoroloji ve Denizcilikle Ilgili Bilgileri (NAVTEX) Almak Icin Dar Bant Dogrudan Yazma Telgraf Cihazlari; Bolum 2:R&TTE Yonetmeliginin Madde 3.2'sinde Belirtilmis Sartlari Kapsayan Uyumlandirilmis EN

	37
	ETSI
	EN 300 065-3 V1.2.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 3: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE directive
	TS EN 300065-3 V1.2.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konulari (ERM); Meteoroloji ve Denizcilikle Ilgili (NAVTEX) Almak Icin Dar Bant Dogrudan Yazma Telgraf Cihazlari; Bolum 3:R&TTE Yonetmeliginin Madde 3.3'unde Belirtilmis Sartlari Kapsayan Uyumlandirilmis EN

	38
	ETSI
	EN 300 086-2 V1.3.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300086-2 V1.3.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) – Kara seyyar hizmeti – Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan iç veya dış RF bağlayıcısına sahip radyo donanımı – Bölüm 2: R ve TTE direktifinin 3.2 Maddesindeki temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

	39
	ETSI
	EN 300 113-2 V1.5.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300113-2 V1.5.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanılan verilerin (ve/veya konuşma) iletilmesi amaçlanmış radyo cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

	40
	ETSI
	EN 300 135-2 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land Mobile Service; Citizens' Band (CB) radio equipment; Angle-modulated Citizens' Band radio equipment (PR 27 Radio Equipment);Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300135-2 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumlulukve Radyospektrum konuları (ERM); Kara mobil hizmeti; Halk bandı (CB) radyo cihazı; Açı modülasyonlu Halk Bandı radyo cihazı

	41
	ETSI
	EN 300 219-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300219-2 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmeti; Alıcıda Özel Bir Tepkiyi Başlatan İşaretleri Gönderen Radyo Cihazları; Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	42
	ETSI
	EN 300 220-2 V2.4.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300220-2 V2.4.1
	Elektromanyetik Uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) - Kısa Erişimli Cihazlar (SRD) - 500 mW' a Kadar Olan Güç Seviyelerine Ulaşabilen Ve 25 MHz İle 1000 MHz Frekans Aralığında Çalışan Radyo Cihazları - Bölüm 2: Uygunluk Maksatlarını Amaçlayan Ek Parametreler

	43
	ETSI
	EN 300 224-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site paging service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300224-2 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Yerinde Çağrı Servisi; Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

	44
	ETSI
	EN 300 296-2 V1.4.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	45
	ETSI
	EN 300 328 V1.8.1 

Standardın geçerlilik tarihi: 30/11/2016


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300328 V1.8.1(EN)
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	46
	ETSI
	EN 300 328 V1.9.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	47
	ETSI
	EN 300 330-2 V1.5.1 

Standardın geçerlilik tarihi: 30/11/2016


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300330-2 V1.5.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD); 9 KHZ-25 MHZ Frekans Aralığında Radyo Cihazları ve 9 KHZ-30 MHZ Frekans Aralığında Endüktif Döngü Sistemleri; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2 Temel Gereklerini kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	48
	ETSI
	EN 300 330-2 V1.6.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	49
	ETSI
	EN 300 341-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300341-2 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmetleri(RP 02); Alıcıda Özel Bir Tepkiyi Başlatmak İçin İşaret Gönderen Dahili Antenin kullanıldığı Radyo Cihazı;Bölüm 2 :  R ve  TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

	50
	ETSI
	EN 300 373-2 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300373-2 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - MF ve HF bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	51
	ETSI
	EN 300 373-3 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.3(e) of the R&TTE Directive; Equipment with integrated or associated equipment for Class E Digital Selective Calling (DSC)
	TS EN 300373-3 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - MF ve HF bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: RTTE Direktifinin Madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı


	52
	ETSI
	EN 300 390-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300390-2 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmeti - Veri (ve Konuşma) İletimi İçin Amaçlanan ve Dahili Anten Kullanan Radyo Cihazları - Bölüm 2 : R ve  TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	53
	ETSI
	EN 300 422-2 V1.3.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300422-2 V1.3.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - 25 mhz ila 3 ghz frekans bölgesinde kablosuz mikrofonlar için teknik karakteristikler ve deney metodları

	54
	ETSI
	EN 300 422-2 V1.4.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	55
	ETSI
	EN 300 433-2 V1.3.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Citizens' Band (CB) radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300433-2 V1.3.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmeti-Çift yan band (dsb) ve/veya tek yan band (ssb) genlik modülasyonlu halk bandı radyo cihazı-Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

	56
	ETSI
	EN 300 440-2 V1.4.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300440-2 V1.4.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazları; 1 GHz - 40 GHz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	57
	ETSI
	EN 300 454-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wide band audio links; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300454-2 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Geniş Band Ses Hatları; - Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

	58
	ETSI
	EN 300 471-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Access protocol, occupation rules and corresponding technical characteristics of radio equipment for the transmission of data on shared channels; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300471-2 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; - Kara Seyyar Hizmeti; Ortak Kullanılan Kanalların EN 300 113 ile Uyumlu Cihazlar Vasıtasıyla Erişim ve Paylaşımı İçin Kurallar - Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	59
	ETSI
	EN 300 609-4 V10.2.1 


	Global System for Mobile communications (GSM);Part 4: Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	60

	ETSI
	EN 300 674-2-1 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive; Sub-part 1: Requirements for the Road Side Units (RSU)

	TS EN 300674-2-1 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Karayolu Taşımacılığı ve Trafik Telematik sistemleri (RTTT); 5,8 GHz Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) bandda çalışan Tahsisli Kısa Mesafeli Haberleşme (DSRC) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

	61
	ETSI
	EN 300 674-2-2 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive; Sub-part 2: Requirements for the On-Board Units (OBU)
	TS EN 300674-2-2 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Karayolu Taşımacılığı ve Trafik Telematik sistemleri (RTTT); 5,8 GHz Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) bandda çalışan Tahsisli Kısa Mesafeli Haberleşme (DSRC) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	 62
	ETSI
	EN 300 676-2 V1.5.1
	Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300676-2 V1.5.1(EN)
	Genlik modülasyonu kullanarak vhf hava mobil hizmet alıcıları ve zemin tabanlı vhf el, mobil ve sabit radyo vericileri; Bölüm 2: Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en r & tte direktifinin

	63
	ETSI
	EN 300 698-2 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300698-2 V1.2.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); VHF Bandlarında Çalışan Seyyar Deniz Hizmeti İçin İç Sularda Kullanılan Radyotelefon Vericileri ve Alıcıları; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	64
	ETSI
	EN 300 698-3 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive
	TS EN 300698-3 V1.2.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konuları (ERM); VHF Bandlarında Çalışan Seyyar Deniz Hizmeti İçin İç Sularda Kullanılan Radyotelefon Vericileri ve Alıcıları; Bölüm 3: R ve TTE Direktifinin Madde 3.3 (e)'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	65
	 ETSI
	EN 300 718-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; 
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300718-2 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Çığ Radyo Cihazı; verici ve alıcı sistemler; Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre  temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN Standardı

	66
	ETSI
	EN 300 718-3 V1.2.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive of article 3.3e of the R&TTE Directive
	TS EN 300718-3 V1.2.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Çığ Radyo Cihazı; verici ve alıcı sistemler; Bölüm 3: R&TTE Direktifinin Madde 3.3(e)’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN Standardı

	67
	ETSI
	EN 300 720-2 V1.2.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Ultra-High Frequency (UHF) on-board communications systems and equipment — Part 2: Harmonized EN under Article 3(2) of the R&TTEDirective
	TS EN 300720-2 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) Çok yüksek frekanslı (UHF) gemi güvertesine monteli haberleşme sistemleri ve cihazları; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince uyumlaştırılmış EN standardı  

	68
	ETSI
	EN 300 761-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2,45 GHz frequency range; Part 2: Harmonized standard covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 300761-2 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD) 2.45 GHZ Frekans Aralığında Çalışan Demiryolları İçin Otomatik Taşıt Tanıma; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	69
	ETSI
	EN 301 025-2 V1.5.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	70
	ETSI
	EN 301 025-3 V1.5.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive
	*
	*

	71
	ETSI
	EN 301 091-2 V1.3.2


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Short Range Devices — Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) — Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz — Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 301091-2 V.1.3.2
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar; Karayolu ulaştırma ve trafik telematiği (RTTT); 76 GHz - 77 GHz aralığında çalışan radar cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı  

	72
	ETSI
	EN 301 166-2 V1.2.3 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301166-2 V1.2.3
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standard


	73
	ETSI
	EN 301 178-2 V1.2.2


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only) — Part 2: Harmonized EN under Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 301178-2 V1.2.2
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); VHF bandlarında (sadece GMDSS'in haricindeki uygulamalar için) çalışan deniz mobil hizmeti için taşınabilir çok yüksek frekanslı (VHF) radyotelefon cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı  

	74
	ETSI
	EN 301 357-2 V1.4.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301357-2 V1.4.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum (ERM) 25 MHz-2000 MHz Aralığındaki Kablosuz Ses Cihazları-Tüketici Radyo Mikrofonları ve 863 MHz-865 MHz Cept Uyumlandırılmış Bandında Çalışan Kulak İçi İzleme Sistemleri-Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Uyumlaştrılmış EN standardı

	75
	ETSI
	EN 301 360 V1.2.1

	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards geostationary satellites in the 27,5 GHz to 29,5 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301360 V1.2.1 
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 27,5 GHz ilâ 29,5 GHz frekans bandında yer sabit uydulara gönderme yapan Uydu Kullanıcı Terminali (SUT) ve Uydu Etkileşimli Terminaller (SIT) için uyumlaştırılmış EN standardı 

	76
	ETSI
	EN 301 406 V2.1.1 


	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonized EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering the essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive; Generic radio
	TS EN 301406 V2.1.1
	Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (DECT); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (DECT) için uyumlaştırılmış EN standardı; Genel radyo standardı

	77
	 ETSI
	EN 301 423 V1.1.1

	Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized Standard for the Terrestrial Flight Telecommunications System under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301 423 V1.1.1

	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Karasal Uçuş Haberleşme Sistemleri için R&TTE Madde 3.2’sine Göre Harmonize Edilmiş EN Standardı

	 78
	ETSI
	EN 301 426 V1.2.1


	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301426 V1.2.1
	Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine Göre temel Şartları Kapsayan Düşük Veri Aktarma Hızlı Kara Seyyar Uydu Yer İstasyonları (LMES) ve 1,5/1,6 GHz Frekans Bantlarında Çalışan Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemlerine Amaçlamayan Deniz Seyyar Uydu Yer İstasyonları (MMES) için Uyumlaştırılmış EN Standardı

	79
	ETSI
	EN 301 427 V1.2.1
	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Low data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 301427 V1.2.1
	Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); R&TTT Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan 11/12/14 GHz frekans bandlarında çalışan hava mobil uydu yer istasyonları hariç düşük veri hızlı mobil yer uydu istasyonları (MES) için Uyumlaştırılmış EN Standardı

	80
	ETSI
	EN 301 428 V1.3.1

	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 301428 V1.3.1 
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); Çok Küçük Hüzmeli Terminal (VSAT) cihazları için uyumlaştırılmış EN standardı; RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 11/12/14 GHz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları 

	81
	 ETSI
	EN 301 430 V1.1.1

	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS  EN 301430 V1.1.1

	Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları içeren 11-12/13-14 GHz frekans bantlarında çalışan uydu ile haber toplayan taşınabilir yer istasyonları (SNG TES) için uyumlaştırılmış EN standardı

	82
	 ETSI
	EN 301 441 V1.1.1

	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301441 V1.1.1

	Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’deki  Temel Özellikleri Kapsayan Hareketli Uydu Hizmetleri altında 1,6/2,4 GHz  Bandında  Uydu Kişisel Haberleşme Şebekesinde Kullanılan Yer İstasyonlarını İçeren Hareketli Yer İstasyonları için EN ile Harmonize Edilmiş 

	83
	ETSI
	EN 301 442 V1.2.1 


	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 301442 V1.2.1
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RveTTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan seyyar uydu hizmeti (MSS) altındaki 2,0 GHz bandında çalışan kişisel uydu haberleşme şebekelerinde kullanılan avuç içi yer istasyonunu kapsayan seyyar yer istasyonları için uyumlaştırılmış EN standardı

	84
	ETSI
	EN 301 443 V1.3.1

	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit only, transmit and receive, receive only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301443 V1.3.1 
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); Çok Küçük Hüzmeli Terminal (VSAT) cihazları için uyumlaştırılmış EN standardı; RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 4 GHz ve 6 GHz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları 

	85
	ETSI
	EN 301 444 V1.2.1
	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 301444 V1.2.1
	Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan 1.5 GHz ve 1.6 GHz Frekans Bandlarında Çalışan, Ses ve/veya Veri İletişimi Sağlayan Kara Seyyar Uydu Yer İstasyonları (LMES) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı

	86
	ETSI
	EN 301 444 V1.2.2 


	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive
	*
	*

	87
	ETSI
	EN 301 447 V1.1.1


	Satellite Earth Stations and Systems (SES) — Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE directive
	TS EN 301447 V1.1.1
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan sabit uydu hizmetine (FSS) tahsis edilen 4/6 GHz frekans bantlarında çalışan gemi güvertesine monteli uydu yer istasyonları (ESV) için uyumlaştırılmış EN standardı  

	88
	ETSI
	EN 301 449 V1.1.1


	Electomagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive


	TS EN 301449 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 MHz hücresel bandda (CDMA 450) ve 410, 450 ve 870 MHz PAMR bandlarında (CDMA-PAMR) çalışan CDMA yaygın spektrum baz istasyonları için uyumlaştırılmış EN standardı 

	89
	ETSI
	EN 301 459 V1.4.1


	Satellite Earth Stations and Systems (SES) — Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bandscovering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 301459 V1.4.1
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan 29,5 GHz - 30,0 GHz frekans bandlarında yer sabit yörüngede uydulara doğru gönderme yapan uydu etkileşimli terminallar (SIT) ve uydu kullanıcı terminallari (SUT) için uyumlaştırılmış EN standardı  

	90
	ETSI
	EN 301 489-1 V1.9.2
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
	TS EN 301489-1 V1.9.2
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı ve hizmetleri için elekttromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 1: Ortak tenik kurallar

	91
	 ETSI
	EN 301 489-2 V1.3.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radio paging equipment
	TS EN 301489 - 2 V1.3.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 2: Radyo Çağrı Cihazları için Özel Şartlar

	92
	ETSI
	EN 301 489-3 V1.6.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz
	*
	*

	93
	ETSI
	EN 301 489-4 V2.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment
	*
	*

	94
	ETSI
	EN 301 489-4 V2.2.1 
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment
	*
	*

	95
	 ETSI
	EN 301 489-5 V1.3.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech)
	TS EN 301489-5 V1.3.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihaz ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı Bölüm 5: Özel karasal seyyar radyo (PMR) ve yardımcı cihaz (konuşmalı ve konuşmasız)  için özel şartlar

	96
	 ETSI
	EN 301 489-6 V1.3.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
	TS EN 301489-6 V1.3.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihaz ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardları; Bölüm 6: Sayısal Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon (DECT) Cihazları İçin Özel Şartlar



	97
	ETSI
	EN 301 489-6 V1.4.1 
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
	*
	*

	98
	ETSI
	EN 301 489-7 V1.3.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)
	TS EN 301489-7 V1.3.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 7: Sayısal hücresel radyo telekomünikasyon sistemlerinin (GSM ve DCS) mobil ve taşınabilir radyo ve yardımcı cihazlar için özel şartları 

	99
	 ETSI
	EN 301 489-8 V1.2.1


	ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 8: Specific conditions for GSM base stations
	TS EN 301489-8 V1.1.1

	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 8:  GSM  baz istasyonları  için   özel şartlar

	100
	ETSI
	EN 301 489-9 V1.4.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services — Part 9:Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices
	TS EN 301489.09 VI.4.1

	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo donanımı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 9: Telsiz mikrofonlar, benzeri radyo frekans (RF) ses hattı donanımı, kablosuz ses ve kulak içi izleme cihazları için özel şartlar

	101
	 ETSI
	EN 301 489-10 V1.3.1

	ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment
	TS EN 301489-10 V1.3.1

	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı;  Bölüm 10: Birinci (CT1 ve CT1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (CT’) cihazı için özel şartlar



	102
	ETSI
	EN 301 489-11 V1.3.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting service transmitters
	TS EN 301489-11 V1.3.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 11: Karasal ses yayın hizmeti vericileri için özel şartlar 

	103
	 ETSI
	EN 301 489-12 V2.2.2 
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)
	TS EN 301489-12 V2.2.2
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 12: Sabit Uydu Hizmetlerinde (FSS) 4 GHz İlâ 30 GHz frekans aralıklarında çalışan Uydu Etkileşmeli Yer İstasyonları ve Çok Küçük Açıklıklı Terminaller İçin Özel Şartlar

	104
	 ETSI
	EN 301 489-13 V1.2.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 13: Specific conditions for Citizens' Band (CB) radio and ancillary equipment (speech and non-speech)
	TS EN 301489-13 V1.2.1 

	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı;  Bölüm 13: Halk bandında çalışan radyo (CB) ve yardımcı cihaz (konuşmalı-konuşmasız özellikli) için özel şartlar

	105
	 ETSI
	EN 301 489-14 V1.2.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 14: Specific conditions for analogue and digital terrestrial TV broadcasting service transmitters
	TS EN 301489-14 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı - Bölüm 14: Analog ve sayısal yayın yapan karasal TV vericileri için özel şartlar

	106
	 ETSI
	EN 301 489-15 V1.2.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment
	TS EN 301489-15 V1.2.1

	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı - Bölüm 15: Ticari olarak bulunabilen amatör radyo cihazları için özel şartlar

	107
	 ETSI
	EN 301 489-16 V1.2.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio communications equipment, mobile and portable
	TS EN 301489-16 V1.2.1

	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 16: Seyyar ve taşınabilir analog hücreli radyo haberleşme cihazları için özel şartlar

	108
	ETSI
	EN 301 489-17 V2.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems
	TS EN 301489-17 V2.2.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elekttromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 17: 2,4 GHz geniş bandlı transmisyon sistemleri, 5 GHz yüksek performanslı RLAN cihazı ve 5,8 GHz geniş bandlı veri iletme sistemleri için özel şartlar

	109
	 ETSI
	EN 301 489-18 V1.3.1

	ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 18: Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio (TETRA) equipment
	TS EN 301489- 18 V1.3.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 18: Karasal Trank Radyo (Tetra) Cihazları İçin Özel Şartlar” 

	110
	 ETSI
	EN 301 489-19 V1.2.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communication
	TS EN 301489-19 V1.2.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 19: Veri iletişimi sağlayan 1,5 GHz bandında çalışan sadece alıcı seyyar yer istasyonları (ROMES) İçin Özel Şartlar

	111
	ETSI
	EN 301 489-20 V1.2.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS)
	TS EN 301489-20 V1.2.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 20: Mobil uydu hizmetlerinde (MSS) kullanılan mobil yer istasyonları (MES) için özel şartlar  

	112
	ETSI
	EN 301 489-22 V1.3.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 22: Specific requirements for ground-based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment
	TS EN 301489-22 V1.3.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 22: Yer Tabanlı VHF hava ile ilgili seyyar ve sabit radyo cihazları için Özel Şartlar

	113
	ETSI
	EN 301 489-23 V1.5.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA, Direct Spread (UTRA and E-UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment
	TS EN 301489-23 V1.5.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 23: Imt-2000 cdma doğrudan yayılmalı (utra) baz istasyonu (bs) radyoları, tekrarlayıcıları ve yardımcı cihazları için özel şartlar

	114
	ETSI
	EN 301 489-24 V1.5.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24:Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment
	TS EN 301489-24 V1.5.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (UE) radyo ve yardımcı cihazlara ait IMT-2000 CDMA doğrudan yayılmalı (UTRA) için özel şartlar

	115

	ETSI
	EN 301 489-25 V2.3.2 


	Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 25: Specific conditions for CDMA 1x Spread Spectrum Mobile Stations and ancillary equipment
	TS EN 301489-25 V2.3.2 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 25: CDMA 1x yaygın spektrumlu mobil istasyonlar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar 

	116
	ETSI
	EN 301 489-26 V2.3.2

	Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 26: Specific conditions for CDMA 1x spread spectrum base stations, repeaters and ancillary equipment
	TS EN 301489-26 V2.3.2 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 26: CDMA 1x yaygın spektrumlu baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

	117
	ETSI
	EN 301 489-27 V1.1.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)
	TS EN 301489-27 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 27: Çok düşük güçlü aktif tıbbi implant (ULP-AMI) ve ilgili çevre devreleri (ULP-AMI-P) için özel şartlar

	118
	ETSI
	EN 301 489-28 V1.1.1


	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 28: Specific conditions for wireless digital video links
	TS EN 301489-28 V1.1.1
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 28: Telsiz sayısal video hatları için özel şartlar

	119
	ETSI
	EN 301 489-29 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bands
	TS EN 301489-29 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 29: 401 MHz ila 402 MHz ve 405 MHz ila 406 MHz bandlarında çalışan Tıbbi Veri Servis Cihazları (MEDS) için özel şartlar

	120
	ETSI
	EN 301 489-31 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: EMC for radio equipment in the 9 to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)
	TS EN 301489-31 V.1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 31: Oldukça Çok Düşük Güçlü Aktif Tıbbi Amaçlı Vücuda Yerleştirilebilir (ULP-AMI) cihazlar ve bunlara ait çevresel cihazlar (ULP-AMI-P) için 9 kHz ilâ 315 kHz bandındaki cihazlar için özel şartlar 

	121
	ETSI
	EN 301 489-32 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 32: Ground and Wall-Probing Radar applications
	TS EN 301489-32 VI.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 32: Yer ve Duvar Sonda Radar uygulamaları için özel şartlar 

	122
	ETSI
	EN 301 489-33 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 33: Specific conditions for Ultra Wide Band (UWB) communications devices
	TS EN 301489-33 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 33: Ultra Geniş Band (UWB) iletişim cihazları için özel şartlar

	123
	ETSI
	EN 301 489-34 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones
	TS EN 301489-34 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (UE) radyo ve yardımcı cihazlara ait harici güç kaynağı (HGK) için özel şartlar

	124
	ETSI
	EN 301 489-35 V1.1.2 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands
	*
	*

	125
	ETSI
	EN 301 489-50 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment
	*
	*

	126
	ETSI
	EN 301 502 V10.2.1
	Global System for Mobile communications (GSM);Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	127
	ETSI
	EN 301 502 V11.1.1 


	Global System for Mobile communications (GSM);Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	128
	ETSI
	EN 301 502 V12.1.1
	Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	129
	ETSI
	EN 301 511 V9.0.2


	Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized standard for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)
	TS EN 301511 V9.0.2
	Seyyar haberleşmeler için küresel sistem (GSM); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan GSM 900 ve GSM 1800 bandlarındaki seyyar istasyonlar için uyumlaştırılmış EN Standardı

	130
	ETSI
	EN 301 526 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301526 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 MHz hücresel bandda (CDMA 450) ve 410, 450 ve 870 MHz PAMR bandlarında (CDMA-PAMR) çalışan CDMA yaygın spektrumlu mobil istasyonları için uyumlaştırılmış EN standardı 

	131
	ETSI
	EN 301 559-2 V1.1.2 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD); Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301559-2 V1.1.2(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 27: 2483,5 Mhz ve 2500 Mhz bandı arasında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi implantlar R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

	132
	ETSI
	EN 301 598 V1.1.1 


	White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	133
	ETSI
	EN 301 681 V1.4.1
	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301681 V1.4.1(EN)
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan seyyar uydu servislerinde (mss) 1,5/1,6 ghz bandlarında, kişisel uydu haberleşme şebekeleri (s-Pcn) için, elde taşanabilen yer istasyonları dahil olmak üzere yer durağan seyyar uydu sistemlerine ait seyyar yer istasyonları için (mes) uyumlaştırılmış en standardı

	134
	ETSI
	EN 301 721 V1.2.1


	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301721 V1.2.1 
	Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES): R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartlarını İçeren, 1 GHz'nin Altında Çalışan ve Düşük Yer Yörüngeli (LED) Uyduları Kullanılarak Düşük Basamak Hızlı Veri Haberleşmeleri Sağlayan Mobil Yer İstasyonları (MES) İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı 

	135
	ETSI
	EN 301 783-2 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301783-2 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); seyyar kara hizmeti; ticarî olarak piyasada bulunan amatör radyo cihazları; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2.’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

	136
	ETSI
	EN 301 796 V1.1.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 301796 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); R ve TTE direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan CT1 ve CT1+ kablosuz telefon cihazları için uyumlaştırılmış EN standardı 

	137
	ETSI
	EN 301 797 V1.1.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT2 cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 301797 V1.1.1 
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); CT2 Kablosuz Telefon Cihazları İçin R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı 

	138
	ETSI
	EN 301 839-2 V1.3.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402 MHz to 405 MHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301839-2 V1.3.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar (SRD); 402 MHz - 405 MHz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi amaçlı vücuda yerleştirilebilen cihazlar (ULP-AMI) ve çevre elemanları (ULP-AMI-P) - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

	139
	ETSI
	EN 301 841-3 V1.1.1
	VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301841-3 V1.1.1(EN)
	Vhf hava-Yer dijital bağlantı (vdl) model 2; Teknik özellikleri ve yer tabanlı cihazlar için ölçüm yöntemleri; Bölüm 3: R & tte direktifi madde 3.2 temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

	140


	ETSI
	EN 301 841-3 V1.2.1
	VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	141
	ETSI
	EN 301 843-1 V1.3.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
	TS EN 301843-1 V1.3.1(EN)
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Denizcilikte Kullanılan Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 1:Ortak Teknik Özellikler

	142
	ETSI
	EN 301 843-2 V1.2.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radiotelephone transmitters and receivers
	TS EN 301843-2 V1.2.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 2: Radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar

	143
	ETSI
	EN 301 843-4 V1.2.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers
	TS EN 301843-4 V1.2.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 4: Dar band doğrudan yazıcı (NBDP) NAVTEX alıcıları için özel şartlar

	144
	ETSI
	EN 301 843-5 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for MF/HF radiotelephone transmitters and receivers
	TS EN 301843-5 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 5: MF/HF radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar

	145
	ETSI
	EN 301 843-6 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Earth Stations on board Vessels operating in frequency bands above 3 GHz
	TS EN 301843-6 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Deniz radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 6: 3 GHz'in üzerindeki frekans bandlarında çalışan gemi güvertelerindeki yer istasyonları için özel şartlar 

	146
	ETSI
	EN 301 893 V1.7.1 


	Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301893 V1.7.1(EN)
	Genisband radyo erisim sebekeleri (BRAN);5 GHz'lik yuksek performansli RLAN; R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel ozellikleri kapsayan harmonize edilmis EN

	147
	ETSI
	EN 301 893 V1.8.1
	Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	148
	ETSI
	EN 301 908-1 V6.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Introduction and common requirements
	*
	*

	149
	ETSI
	EN 301 908-1 V7.1.1


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Introduction and common requirements
	*
	*

	150
	ETSI
	EN 301 908-2 V5.4.1 

Standardın geçerlilik tarihi: 31/07/2015
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)
	*
	*

	151
	ETSI
	EN 301 908-2 V6.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)
	*
	*

	152
	ETSI
	EN 301 908-3 V5.2.1 

Standardın geçerlilik tarihi: 31/07/2015
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)
	TS EN 301908-3 V5.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 3: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 CDMA doğrudan yaygın spektrum (UTRA TDD) (BS) için harmonize edilmiş EN standardı

	153
	ETSI
	EN 301 908-3 V6.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)
	*
	*

	154
	ETSI
	EN 301 908-4 V5.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/03/2015
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 4: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) User Equipment (UE)
	TS EN 301908-4 V5.2.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 4: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (ue) için uyumlaştırılmış en standardı

	155
	ETSI
	EN 301 908-4 V6.2.1 


	IMT cellular networks;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 4: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) User Equipment (UE)
	*
	*

	156
	ETSI
	EN 301 908-5 V5.2.1
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 5: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) Base Stations (BS)
	TS EN 301908-5 V5.2.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 5: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (bs) için uyumlaştırılmış en standardı

	157
	ETSI
	EN 301 908-6 V5.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 6: CDMA TDD (UTRA TDD) User Equipment (UE)
	TS EN 301908-6 V5.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); IMT-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (UE) Bölüm 6: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) için uyumlaştırılmış EN standardı

	158
	ETSI
	EN 301 908-7 V5.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 7: CDMA TDD (UTRA TDD) Base Stations (BS)
	TS EN 301908-7 V5.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 7: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) için harmonize edilmiş EN standardı

	159
	ETSI
	EN 301 908-8 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 8: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301908-8 V1.1.1 
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazlar (UE); Bölüm 8:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, TDMA Tek-Taşıyıcı (UWc 136) (UE) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

	160
	ETSI
	EN 301 908-9 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 9: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301908-9 V1.1.1 
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Donanımı (UE); Bölüm 9:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, TDMA Tek-Taşıyıcı (UWC 136) (BS) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

	161
	ETSI
	EN 301 908-10 V4.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301908-10 V4.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 10: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 FDMA/TDMA (DECT) için harmonize edilmiş EN

	162
	ETSI
	EN 301 908-11 V5.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters)
	*
	*

	163
	ETSI
	EN 301 908-12 V4.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 12: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301908-12 V4.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);IMT-2000 3. kuşak hücresel şebekeler için Baz istasyonları (BS), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (UE); ; Bölüm 12: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan IMT-2000, CDMA Çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış EN standardı

	164
	ETSI
	EN 301 908-13 V5.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/07/2015
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)
	TS EN 301908-13 V5.2.1
	Imt hücresel ağlar; R & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı;Bölüm 13: Karasal telsiz erişim evrensel gelişimi (e-Ultra) kullanıcı donanımı (ue)

	165
	ETSI
	EN 301 908-13 V6.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)
	*
	*

	166
	ETSI
	EN 301 908-14 V5.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/07/2015
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)
	*
	*

	167
	ETSI
	EN 301 908-14 V6.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)
	*
	*

	168
	ETSI
	EN 301 908-15 V5.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) (Repeaters)
	TS EN 301908-15 V5.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü-Kuşak hücresel şebekeler için Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazı (UE); Bölüm 15: IMT-2000 için uyumlaştırılmış EN Evrensel Karasal Telsiz Erişim (E-UTRA) (FDD Tekrarlayıcılar) R & TTE Direktifi Madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan

	169
	ETSI
	EN 301 908-16 V4.2.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 16: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301908-16 V4.2.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;Part 16: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

	170
	ETSI
	EN 301 908-17 V4.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 17: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301908-17 V4.2.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;Part 17: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

	171
	ETSI
	EN 301 908-18 V6.2.1 

Standardın geçerlilik tarihi: 31/03/2016
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)
	*
	*

	172
	ETSI
	EN 301 908-18 V7.1.2 


	IMT cellular networks;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)
	*
	*

	173
	ETSI
	EN 301 908-19 V5.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/03/2015
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE)
	TS EN 301908-19 V5.2.1
	Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış enstandardı, r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 19: Ofdma tdd wman (mobile wimax) tdd kullanıcı donanımı (ue)

	174
	ETSI
	EN 301 908-19 V6.2.1 


	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE)
	*
	*

	175
	ETSI
	EN 301 908-20 V6.2.1 
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD Base Stations (BS)
	*
	*

	176
	ETSI
	EN 301 908-21 V5.2.1
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD User Equipment (UE)
	TS EN 301908-21 V5.2.1(EN)
	Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış en standardı r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 21: Ofdma tdd wman (mobile wimax) fdd kullanıcı donanımı (ue)

	177
	ETSI
	EN 301 908-22 V5.2.1
	IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD Base Stations (BS)
	TS EN 301908-22 V5.2.1(EN)
	Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış en standardı, r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 22: Ofdma tdd wman (mobile wimax) fdd baz istasyonları (bs)

	178
	ETSI
	EN 301 929-2 V1.2.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile services Part 2: Harmonized EN under Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 301929-2 V1.2.1  
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Deniz mobil hizmetindeki GMDSS ve diğer uygulamalar için sahil istasyonları olarak VHF vericileri ve alıcıları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

	179
	ETSI
	EN 301 997-2 V1.1.1
	Transmission and Multiplexing (TM); Multipoint equipment; Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 301997-2 V1.1.1
	İletişim ve Çoklama (TM); Çok noktalı cihaz; 40,5 GHz ilâ 43,5 GHz frekans bandında Çoklu ortam telsiz sistemlerinde (MWS) kullanmak için radyo cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	180
	ETSI
	EN 302 017-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302017-2 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Genlik modülasyonlu (AM) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

	181
	ETSI
	EN 302 018-2 V1.2.1
	Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) radio broadcast service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302018-2 V1.2.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Frekans modülasyonlu (FM) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

	182
	ETSI
	EN 302 054-2 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302054-2 V1.1.1 
	Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Meteorolojik yardım cihazları (Met Aids); 200 mW’a kadar güç seviyelerindeki 400,15 MHz – 406 MHz frekans aralığında kullanılan radyosondalar; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış EN standardı

	183
	ETSI
	EN 302 064-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302064-2 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - 1,3 GHz ilâ 50 GHz frekans bandında çalışan telsiz video linkleri (WVL); Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

	184
	ETSI
	EN 302 065 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB) for communications purposes; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302065 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Haberleşme amacıyla çok geniş bandlı (UWB) teknolojileri; RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	185
	ETSI
	EN 302 065-1 V1.3.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Requirements for Generic UWB applications
	*
	*

	186
	ETSI
	EN 302 065-2 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: Requirements for UWB location tracking
	*
	*

	187
	ETSI
	EN 302 065-3 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 3: Requirements for UWB devices for road and rail vehicles
	*
	*

	188
	ETSI
	EN 302 066-2 V1.2.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems — Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 302066-2 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Yer ve Duvar Sonda radar uygulamaları (GPR/WPR) görüntüleme sistemleri; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı  

	189
	ETSI
	EN 302 077-2 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302077-2 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM)- Karasal sayısal ses yayıncılığı için (T-DAB) verici cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış EN standardı

	190
	ETSI
	EN 302 186 V1.1.1
	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite mobile Aircraft Earth Stations (AESs)operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302186 V1.1.1 
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan 11/12/14 GHz frekans bandlarında çalışan uydu mobil hava yer istasyonları (AES) için uyumlaştırılmış EN standardı

	191
	ETSI
	EN 302 194-2 V1.1.2


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Navigation radar used on inland waterways— Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 302194-2 V1.1.2  
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); İç sularda kullanılan seyrüsefer radarı Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı  

	192
	ETSI
	EN 302 195-2 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302195-2 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM)- Çok düşük güçlü aktif implant (ULP-AMI) ve yardımcı devreleri için 9 kHz – 315 kHz frekans aralığındaki radyo cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

	193
	ETSI
	EN 302 208-2 V1.4.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/11/2016
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302208-2 V1.4.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);2 w'a kadar güç seviyelerinde 865 mhz - 868 mhz bandında çalışan radyo tanımlama cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

	194
	ETSI
	EN 302 208-2 V2.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 MHz with power levels up to 4 W; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	195
	ETSI
	EN 302 217-2-2 V2.1.1 

Standardın  geçerlilik tarihi: 31/12/2015
	Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	196
	ETSI
	EN 302 217-2-2 V2.2.1 


	Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	197
	ETSI
	EN 302 217-3 V2.1.1 

Standardın   geçerlilik tarihi: 31/12/2015
	Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	198
	ETSI
	EN 302 217-3 V2.2.1 


	Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	199
	ETSI
	EN 302 217-4-2 V1.5.1 


	Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4-2: Antennas; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302217-4-2 V1.5.
	Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar Bölüm 4-2: Antenler için RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı

	200
	ETSI
	EN 302 245-2 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302245-2 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM)- Sayısal dünya radyo (DRM) yayın hizmeti için gönderme cihazı – Bölüm 2: RTTE Direktifinin madde 3.2’sine uyan uyumlaştırılmış EN standardı

	201
	ETSI
	EN 302 248 V1.1.2 

Standardın  geçerlilik tarihi: 31/08/2015
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Navigation radar for use on non-SOLAS vessels;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302248 V1.1.2
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM); Denizde can güvenliği sözleşmesine (SOLAS) uygun olmayan gemilerde kullanılan seyrüsefer radarı; R&TTE Direktifi Madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş EN standardı


	202
	ETSI
	EN 302 248 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Navigation radar for use on non-SOLAS vessels;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	203
	ETSI
	EN 302 264-2 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302264-2 V1.1.1


	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar; Karayolları Taşımacılık ve Ulaşım Telematik Sistemleri (RTTT); 77 GHz ila 81 GHz bandında çalışan kısa mesafe radar donanımı; Bölüm 2: R&TTE Direktifi Madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş EN standardı

	204
	ETSI
	EN 302 288-2 V1.6.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302288-2 V1.6.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazlar; Karayolu ulaştırma ve trafik telematik (RTTT); 24 GHz aralığında çalışan kısa mesafe radar cihazı R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel ozellikleri kapsayan harmonize edilmis EN

	205
	ETSI
	EN 302 291-2 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Close Range Inductive Data Communication equipment operating at 13,56 MHz; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302291-2 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD); 13,56 MHz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

	206
	ETSI
	EN 302 296-2 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T); Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302296-2 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Karasal, sayısal televizyon yayın hizmeti (DVB-T) için verici cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı


	207
	ETSI
	EN 302 297 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum matters (ERM); Transmitting equipment for analogue television broadcast service; Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302297 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM)- Analog televizyon yayın hizmeti için gönderme cihazı; RTTE Direktifinin madde 3.2’sine uyan uyumlaştırılmış EN standardı

	208
	ETSI
	EN 302 326-2 V1.2.2


	Fixed Radio Systems;Multipoint Equipment and Antennas— Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment
	TS EN 302326-2 V1.2.2  
	Sabit radyo sistemleri; Çok noktalı cihazlar ve antenler; - Bölüm 2: Sayısal çok noktalı radyo cihazları için RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı  

	209
	ETSI
	EN 302 326-3 V1.3.1 


	Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas
	TS EN 302326-3 V.1.3.1
	Sabit radyo sistemleri; Çok noktalı cihaz ve antenler; Bölüm 3: Çok noktalı radyo antenleri için RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	210
	ETSI
	EN 302 340 V1.1.1

	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 302340 V1.1.1 
	Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan Sabit Uydu Hizmeti (FSS)'e tahsis edilmiş 11/12/14 GHz frekans bandında çalışan gemi güvertesindeki uydu yer istasyonları (ESV) için uyumlaştırılmış EN standardı 

	211
	ETSI
	EN 302 372-2 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Equipment for Detection and Movement; Tanks Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302372-2 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD); Algılama ve Hareket için cihazlar; 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz ve 77 GHz frekans bandında çalışan tank seviyesini sondalama radarı-Bölüm 2: RTTE Direktifi Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı


	212
	ETSI
	EN 302 426 V1.1.1

	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302426 V1.1.1 
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 MHz hücresel bandda (CDMA 450) ve 410, 450 ve 870 MHz PAMR bandlarında (CDMA-PAMR) çalışan CDMA yaygın spektrumlu tekrarlayıcılar için uyumlaştırılmış EN standardı 

	213
	ETSI
	EN 302 435-2 V1.3.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment using Ultra WideBand technology (UWB); Building Material Analysis and Classification equipment applications operating in the frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302372-2 V1.2.
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD); Algılama ve Hareket için cihazlar; 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz ve 77 GHz frekans bandında çalışan tank seviyesini sondalama radarı-Bölüm 2: RTTE Direktifi Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı

	214
	ETSI
	EN 302 448 V1.1.1


	Telecommunications — Satellite Earth Stations and Systems (SES) — Harmonized EN for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering essential requirements under

Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 302448 V 1.1.1
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan 14/12 GHz frekans bandlarında çalışan Trenlerdeki izleme yer istasyonları (EST'ler) için uyumlaştırılmış EN standardı

	215
	ETSI
	EN 302 454-2 V1.1.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM) — Meteorological Aids (Met Aids) — Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to

1 690 MHz frequency range — Part 2:Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 302454-2 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Meteorolojik yardımcı cihazları (Met Aids); 1668,4 MHz - 1690 MHz frekans aralığında kullanılan radyosondalar; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı  

	216
	ETSI
	EN 302 480 V1.1.2


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Harmonized EN for the GSM onboard aircraft system covering the essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 302480 V1.1.2
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM); RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uçağa monteli GSM sistemi için uyumlaştırılmış EN standardı 

	217
	ETSI
	EN 302 498-2 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment using Ultra WideBand technology (UWB); Object Discrimination and Characterization Applications for power tool devices operating in the frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302498-2 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment using Ultra WideBand technology (UWB); Object Discrimination and Characterization Applications for power tool devices operating in the frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive



	218
	ETSI
	EN 302 500-2 V2.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology; Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6 GHz to 9 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302500-2 V2.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Çok yüksek geniş bandlı (UWB) teknoloji kullanan kısa mesafeli cihazlar (SRD) 6 GHz - 8.5 GHz frekans aralığında çalışan konum izleme cihazı Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı


	219
	ETSI
	EN 302 502 V1.2.1


	Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302502 V1.2.1
	Geniş bandlı radyo erişim şebekeleri (BRAN); 5,8 GHz sabit geniş bandlı veri iletim sistemleri; RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan IMT-2000, CDMA Çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış EN standardı   

	220
	ETSI
	EN 302 510-2 V1.1.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra Low Power Active Medical Membrane Implants and Accessories; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302510-2 V1.1.1  
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Çok düşük güçlü aktif tıbbi zarlı vücuda yerleştirilebilir cihazlar ve yardımcı cihazlar için 30 MHz - 37,5 MHz frekans aralığındaki radyo cihazları; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı  

	221
	ETSI
	EN 302 536-2 V1.1.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Short Range Devices (SRD) — Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz— Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive
	TS EN 302536-2 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve stand standard konuları (ERM); kısa mesafeli cihazlar (SRD); 315 kHz – 600 kHz frekans aralığındaki stand cihazı Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2’sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standard  

	222
	ETSI
	EN 302 537-2 V1.1.2


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Ultra Low Power Medical Data Service Systems operating in the frequency range 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302537-2 V 1.1.2
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazları (SRD); 401 MHz – 402 MHz ve 405 MHz – 406 MHz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü tıbbi stan hizmet sistemleri; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2’si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standard  

	223
	ETSI
	EN 302 544-1 V1.1.2 


	Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band; Part 1: TDD Base Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302544-1 V1.1.2
	2500 MHz ila 2690 MHz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: TDD Kullanıcı Donanım İstasyonları; RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı


	224
	ETSI
	EN 302 544-2 V1.1.1 


	Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band; Part 2: TDD User Equipment Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302544-2 V1.1.1
	2500 MHz ila 2690 MHz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: TDD Kullanıcı Donanım İstasyonları; RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı

	225
	ETSI
	EN 302 561 V1.2.1 

Standardın geçerlilik tarihi: 30/06/2016
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302561 V1.2.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);25 kHz, 50 kHz, 100 kHz veya 150 kHz'lik bir kanal band genişliğinde çalışan sabit ya da sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan radyo cihazı; RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	226
	ETSI
	 EN 302 561 V1.3.2
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	227
	ETSI
	EN 302 567 V1.2.1
	Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302567 V1.2.1(EN)
	Geniş band radyo erişim şebekeleri (bran); 60 ghz çoklu-Gigabit was/rlan sistemleri; Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

	228
	ETSI
	EN 302 571 V1.2.1 


	Intelligent Transport Systems (ITS);Radiocommunications equipment operating in the 5 855 MHz to 5 925 MHz frequency band;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	229
	ETSI
	EN 302 574-1 V1.1.1 


	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands; Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302574-1 V1.1.1
	Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES) - Bölüm 1 - 2010 MHz (toprak-uzay) ve 2200 MHz (uzay-toprak) frekans bantlarında için 2170 MHz 1980 MHz faaliyet MSS için uydu yer istasyonları için uyumlaştırılmış standart : geniş bant sistemleri için Tamamlayıcı Zemin Bileşen (TZB) - RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	230
	ETSI
	EN 302 574-2 V1.1.1 


	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands; Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302574-2 V1.1.1
	Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES) - Bölüm 2: geniş bant sistemleri için kullanıcı cihazları (UE)- RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

	231
	ETSI
	EN 302 574-3 V1.1.1 


	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to- earth) frequency bands; Part 3: User Equipment (UE) for narrowband systems: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302574-3 V1.1.1
	Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES) - Bölüm 3: dar bantlı sistemler için kullanıcı cihazları (UE)- RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı


	232
	ETSI
	EN 302 608 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD); Radio equipment for Eurobalise railway systems;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302608 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar (SRD); Eurobalise tren yolu kontrol sistemleri; R&TTE Direktifi Madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş EN standardı

	233
	ETSI
	EN 302 609 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD); Radio equipment for Euroloop railway systems;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302609 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Euroloop tren yolu kontrol sistemleri; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

	234
	ETSI
	EN 302 617-2 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302617-2 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo Spektrumu (ERM); Yer tabanlı genlik modülasyonu kullanarak UHF havacılık ile mobil servis için UHF radyo vericileri, alıcıları ve alıcı-vericiler; Bölüm 2: RTTE Direktifi Madde 3.2 temel gereklilikleri kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

	235
	ETSI
	EN 302 623 V1.1.1 


	Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3 400 MHz to 3 800 MHz frequency band; Mobile Terminal Stations; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302623 V1.1.1
	3400 MHz ila 3800 MHz frekans bandındaki Geniş Band Telsiz Erişim Sistemleri (BWA); Mobil Terminal İstasyonları; R&TTE Direktifi Madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş EN standardı

	236
	ETSI
	EN 302 625 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 5 GHz BroadBand Disaster Relief applications (BBDR); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302625 V1.1.1


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 5 GHz BroadBand Disaster Relief applications (BBDR); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive


	237
	ETSI
	EN 302 645 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Repeaters; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302645 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Repeaters; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

	238
	ETSI
	EN 302 686 V1.1.1 


	Intelligent Transport Systems (ITS); Radiocommunications equipment operating in the 63 GHz to 64 GHz frequency band; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302686 V1.1.1
	Akıllı Taşıma Sistemleri (ITS); 63 GHz ila 64 GHz frekans bandında çalışan radyo iletişim donanımı; RTTE Direktifi Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı


	239
	ETSI
	EN 302 729-2 V1.1.2 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Level Probing Radar (LPR) equipment operating in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302729-2 V1.1.2
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM); Kısa Mesafe Cihazları (KET), Seviye Probing Radar (LPR) ekipman işletim frekans aralıkları 6 GHz - 8,5 GHz, 24,05 GHz ile 26,5 GHz, 57 GHz64 GHz, 75 GHz - 85 GHz, Bölüm 2: R & TTE Direktifi Madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan Harmonize EN Standardı



	240
	ETSI
	EN 302 752 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Active radar target enhancers; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302752 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Active radar target enhancers; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

	241
	ETSI
	EN 302 774 V1.2.1 


	Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3 400 MHz to 3 800 MHz frequency band;Base Stations;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302774 V1.2.1(EN)
	Geniş band kablosuz erişim sistemleri (BWA) , 3400 Mhz ve 3800 Mhz frekans bandında - Ana İstasyonlar - R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel ozellikleri kapsayan harmonize edilmis EN

	242
	ETSI
	EN 302 858-2 V1.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/07/2015
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range for automotive application; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302858-2 V1.2.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik (rttt); Otomotiv uygulamaları için 24,25 ghz frekans aralığı için 24,05 ghz kısa menzilli radar cihazı;Bölüm 2: R & tte direktifi madde 3.2 şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

	243
	ETSI
	EN 302 858-2 V1.3.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Automotive radar equipment operating in the 24,05 GHz up to 24,25 GHz or 24,50 GHz frequency range;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	244
	ETSI
	EN 302 885-2 V1.1.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/12/2015
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 302885-2 V1.1.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Taşınabilir çok yüksek frekans (vhf) entegre el d sınıfı dsc vhf bantlarında çalışan deniz mobil hizmeti için telsiz ekipmanları;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.2 şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

	245
	ETSI
	EN 302 885-2 V1.2.2 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	246
	ETSI
	EN 302 885-3 V1.1.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/12/2015
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive
	TS EN 302885-3 V1.1.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Taşınabilir çok yüksek frekans (vhf) entegre el d sınıfı dsc vhf bantlarında çalışan deniz mobil hizmeti için telsiz ekipmanları;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.3 (e) şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

	247
	ETSI
	EN 302 885-3 V1.2.2 


	lectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC;Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive
	*
	*

	248
	ETSI
	EN 302 961-2 V1.2.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Personal Homing Beacon intended for use on the frequency 121,5 MHz for search and rescue purposes only; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	249
	ETSI
	EN 302 977 V1.1.2 


	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive
	TS EN 302977 V1.1.2
	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

	250
	ETSI
	EN 302 998-1 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for terrestrial mobile TV to provide multimedia multicast service; Part 1: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive, Common requirements
	TS EN 302998-1 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM); multimedya noktaya yayın hizmeti sunmak için karasal mobil TV için ekipman Verici; Bölüm 1: R & TTE Direktifi Madde 3.2 temel gereksinimleri, Ortak gereksinimleri kapsayan Harmonize EN Standardı

	251
	ETSI
	EN 302 998-2 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for terrestrial mobile TV to provide multimedia multicast service; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive, Test Arrangements for transmitters utilizing OFDM technology
	TS EN 302998-2 V1.1.1
	Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrumu Mevzuatı (ERM); multimedya noktaya yayın hizmeti sunmak için karasal mobil TV için ekipman Verici; Bölüm 2: vericiler için Test Düzenlemeler OFDM teknolojisini kullanarak R & TTE Direktifi Madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan Harmonize EN Standardı

	252
	ETSI
	EN 303 035-1 V1.2.1
	Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 1: Voice plus Data (V+D)
	TS EN 303035-2 V1.2.1 
	R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartları İçeren TETRA Donanımı İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı Bölüm 2:Doğrudan Mod İşlemi (DMO) 

	253
	ETSI
	EN 303 035-2 V1.2.2
	Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 2: Direct Mode Operation (DMO)
	TS EN 303035-2 VI.2.2 
	R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartları İçeren TETRA Donanımı İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı Bölüm 2:Doğrudan Mod İşlemi (DMO)  

	254
	ETSI
	EN 303 039 V1.1.1 


	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Multichannel transmitter specification for the PMR Service; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	255
	ETSI
	EN 303 084 V1.1.1 


	Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB); Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	256
	ETSI
	EN 303 098-2 V1.2.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime low power personal locating devices employing AIS; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	257
	ETSI
	EN 303 135 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Coastal Surveillance, Vessel Traffic Services and Harbour Radars (CS/VTS/HR); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	258
	ETSI
	EN 303 203-2 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	259
	ETSI
	EN 303 204-2 V1.1.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 870 MHz to 876 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	260
	ETSI
	EN 303 213-6-1 V1.1.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/08/2015
	Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 6: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for deployed surface movement radar sensors; Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kW
	TS EN 303213-6-1 V1.1.1(EN)
	İleri yüzey hareketi güdüm ve kontrol sistemi (a-Smgcs);Bölüm 6: dağıtılan yüzey hareket radar sensörleri; Alt-Kısım 1: 100 kw darbeli sinyalleri ileten ve güç kullanarak x-Band sensörleri için r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

	261
	ETSI
	EN 303 213-6-1 V1.2.1 


	Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);Part 6: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for deployed surface movement radar sensors;Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kW
	*
	*

	262
	ETSI
	EN 303 978 V1.1.2 


	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	263
	ETSI
	EN 305 550-2 V1.1.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/07/2016
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	TS EN 305550-2 V1.1.1(EN)
	Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd);246 ghz frekans aralığında 40 ghz kullanılacak radyo cihazı;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

	264
	ETSI
	EN 305 550-2 V1.2.1
	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
	*
	*

	265
	ETSI
	ETS 300 487/A1 ED.1

	Satellite earth stations and systems (SES); Receive-only mobile earth stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications; Radio frequency (RF) specifications
	 TS ETS 300487/A1
	Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); Veri haberleşmesi yapan ve 1,5 GHz bandında çalışan Sadece Alıcı Mobil Yer İstasyonları (ROMES); Radyo frekans (RF) özellikleri  



* Uyumlaştırılmış Ulusal Standart olarak 17.08.2015 tarihine kadar yayımlanmamıştır.
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