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EK I

TARIM VE ORMAN ARACI TİPİ İÇİN MOTOR TİPİ VEYA MOTOR AİLESİNİN SALINAN KİRLETİCİLER AÇISINDAN AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI ALMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE ÖZEL HÜKÜMLER

1. GENEL
Tarım ve orman aracı tipi için motor tipi veya motor ailesinin salınan kirleticiler açısından ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı alması konusunda, aşağıdaki uyarlamalar ışığında 97/68/AT Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

0. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; 97/68/AT Yönetmeliğinde karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere yapılan atıflar, tarım ve orman aracına yapılan atıflar olarak kabul edilir.

0. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; 97/68/AT Yönetmeliğinde orijinal parça imalatçısına (OEM) yapılan atıflar, araç imalatçısına yapılan atıflar olarak kabul edilir.

0. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; 97/68/AT Yönetmeliğinde belirtilen motorların piyasaya arz tarihleri, araçların ve motorların ilk kez hizmete girdiği tarihler olarak kabul edilir.

0. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; 97/68/AT Yönetmeliğinde belirtilen motor tipi ve motor ailesi tip onayı tarihleri, motor tipi veya motor ailesi veya araç tipi için ulusal tip onayı veya AB tip onayı tarihleri olarak kabul edilir ve uygulanır.

1. MOTOR TİPİ VEYA MOTOR AİLESİNİN AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI ALMASI İÇİN YAPILAN BAŞVURU

1. Motor tipi veya motor ailesinin yayılan kirleticiler açısından tip onayı alması için başvurular, motor imalatçısı veya onun temsilcisi tarafından yapılır.

1. Tip onayı başvurusu, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci ve 6 ncı maddelerine uygun olarak bilgi dosyası ile birlikte sunulur.

1. 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I ve Ek II’sinde tarif edilen motor tipi veya ana motor özelliklerine uygunluk gösteren motor, onay testlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan teknik servise teslim edilir.

1. ŞARTLAR VE TESTLER
97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin Madde 4, Madde 8 ve Madde 9’u, İlave 1 ve İlave 2’si ile Ek III, Ek IV ve Ek V’i uygulanır.

1. SİSTEM, AKSAM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN TİP ONAYI
AB/167/2013 Yönetmeliğinin Bölüm 4 ila Bölüm 7, Bölüm 9 ve Bölüm 10’unda belirtilen AB tip onayına ilişkin hükümler göz önünde tutularak tarım ve orman araçlarının çevresel ve tahrik ünitesi performansını etkileyen ayrı teknik üniteler, aksamlar ve sistemler piyasaya arz edilmeden önce veya ilk kez hizmete girmeden önce tip onayı almalıdır.

AB/167/2013 Yönetmeliğinin 19 uncu ve 52 nci maddesi uyarınca bu şartlar özellikle de aşağıdakilere uygulanır:
· Motorlar,
· Kirletici egzoz emisyonları son işleme sistemleri,
· Dış gürültü emisyonları azaltma sistemi.

Tip onayı bilgi dokümanı, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci maddesine uygun olmalıdır.

1. MOTORUN İŞARETLENMESİ
Motor; AB/167/2013 Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi ve 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen şartlar uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatı uyarınca işaretlenir.

1. ÜRETİMİN UYGUNLUĞU
Motorların üretim uygunluğu; AB/167/2013 Yönetmeliğinin 28 inci maddesi, AB/1322/2014 Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile AB/1322/2014 Yönetmeliğinin Ek IV’ünün hükümlerine ek olarak 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin 5 inci maddesi hükümlerine uygun şekilde kontrol edilir.

1. ONAYLA İLGİLİ KONULARIN BİLDİRİLMESİ
Bu Ek uyarınca bir motor tipi veya Ek II uyarınca bir tarım ve orman aracı tipine ilişkin üretimin onaylanması, tip onayının kapsam genişletilmesi veya reddedilmesi veya geri çekilmesi işlemleri; AB/167/2013 Yönetmeliğinin Bölüm 16’sı ve 31 inci maddesi hükümleri uyarınca imalatçı tarafından üye ülkelere bildirilmelidir.

1. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
AB/167/2013 Yönetmeliğinin 7 nci maddesi göz önünde tutularak piyasa gözetimi ve denetimi, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 4, 6 ve 10 uncu maddelerine ve AB/2015/504 Yönetmeliğinin Ek III, Ek V ve Ek IX’una uygun şekilde gerçekleştirilir.

1. MOTOR AİLESİ

8. Motor ailesinin tanımlanmasında kullanılan parametreler

Motor ailesi, grup içerisindeki tüm motorlarda aynı olması gereken temel tasarım parametrelerine göre tanımlanabilir. Bazı durumlarda parametreler birbirleriyle etkileşim içinde olabilir. Bu etkiler aynı zamanda sadece benzer egzoz kirletici emisyon özelliklerine sahip olan motorların aynı motor ailesine dahil edilmesini sağlamak için de dikkate alınmalıdır.

Aynı motor ailesine ait olduğu kabul edilecek motorlar için aşağıda verilen temel parametreler listesi ortak şekilde kullanılır.

0. Yanma çevrimi: 2 zamanlı/4 zamanlı

0. Soğutucu akışkan: Hava/su/yağ

0. Tekil silindir hacmi 

- Motor ailesi içindeki en büyük yer değiştirmenin % 85 – 100’ü arasında.

0. Hava emiş yöntemi: Doğal emiş/basınçlı emiş

0. Yakıt türü: Dizel/benzin

0. Yanma odası tipi/tasarımı

0. Subap ve portlama - düzen, boyut ve sayı

0. Yakıt sistemi

Dizel için:
7. Pompalı sıralı püskürtücü
7. Sıralı pompa
7. Dağıtıcı pompası
7. Tek eleman
7. Ünite püskürtücü 
Benzin için:
7. Karbüratör
7. Port yakıt püskürtmesi
7. Doğrudan enjeksiyon

0. Çeşitli özellikler

8. Egzoz gazı geri çevrimi
8. Su püskürtme/emülsiyon
8. Hava enjeksiyonu
8. Soğutma şarjı sistemi
8. Ateşleme türü (sıkıştırma, kıvılcım)

0. Egzoz Son İşleme

9. Yükseltgen katalizör
9. İndirgen katalizör
9. Üç yollu katalizör
9. Isıl reaktör
9. Parçacık tutucu filtre

8. Ana Motorun Seçilmesi

1. Motor ailesinin ana motoru; 97/68/AT Yönetmeliği Ek II İlave 2’de belirtilen motor ailesinin orijinal özelliklerine uygun şekilde beyan edilen azami tork devrinde strok başına en yüksek yakıt teslimatına ilişkin birincil kriter kullanılarak seçilir. İki veya daha fazla motorun bu birincil kriteri paylaşması (karşılaması) durumunda ana motor, anma devirde strok başına en yüksek yakıt teslimatına ilişkin ikincil kriter kullanılarak seçilir. Onay kuruluşu, belirli koşullar altında gruba ait en kötü durum emisyon oranının, ikinci bir motorun test edilmesi suretiyle karakterize edilebileceğine kanaat getirebilir. Dolayısıyla onay kuruluşu, ilgili motor ailesindeki motorların en yüksek emisyon düzeylerine sahip olabileceğini ortaya koyan özellikleri esas alan testler için ayrı bir motor seçebilir.

1. Aynı motor ailesinde yer alan motorlar yayılan kirleticileri etkilediği düşünülebilen diğer değişken özelliklerden faydalanıyor ise, bu özellikler de benzer şekilde tespit edilmeli ve ana motorun seçimi esnasında dikkate alınmalıdır.

10. Bu Yönetmeliğin Ek I’i ila Ek V’indeki hükümlerde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması durumunda; 15 inci maddede belirtilen ve bu Yönetmeliğin esas aldığı (EU) 2015/96 sayılı Regülasyonunun orijinal metni esas alınır ve geçerlidir.
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MOTORLARIN İŞARETLENMESİ

1. Ayrı teknik ünite olarak onaylanan tüm motorlar, aşağıdakilerin tümüne sahip olmalıdır:
a) Motor imalatçısının ticari ismi veya ticari adı;
b) Motor tipi ve uygulanabilir ise motor ailesi ve tek bir motor tanıtım numarası;
c) AB/2015/504 Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak AB tip onayı işareti.

1. Madde 1’de bahsi geçen işaretler, motorun tüm faydalı ömrü boyunca kolayca okunabilir ve fark edilebilir şekilde yerinde kalmalıdır. Etiket veya plakaların kullanılması durumunda bu elemanlar da motorun faydalı ömrü boyunca yerinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir ve etiket/plakalar tahrif edilmeden veya zarar görmeden çıkartılamamalıdır.

1. Madde 1’de bahsi geçen işaretler, motorun ömrü boyunca normal şekilde değiştirilebilen bir parçası üzerinde değil aksine motorun normal şekilde çalışması için gerekli olan bir motor parçasına takılmalıdır. Bu işaretler; motor, motorun çalıştırılması açısından ihtiyaç duyulan aksesuarlarla birlikte tarım ve orman aracına takıldığında ortalama bir kişi tarafından kolayca görülebilecek bir yere yerleştirilmelidir. İşaretin okunabilmesi için kaldırılması gereken bir kapağın bulunması durumunda, bu kapak kolayca kaldırılabiliyor ise yukarıdaki şarta uygunluk sağlandığı kabul edilir.

Bu şarta uygunluk sağlanıp sağlanmadığına ilişkin şüphe duyulması durumunda, en azından motor tanıtım numarası ve adı, imalatçının adı, ticari adı veya logosunu içeren bir ek işaret bulunması halinde şarta uygunluk sağlandığı kabul edilir. Bu ek işaret; motorun kullanım ömrü boyunca normal şekilde değiştirilmeyen önemli bir bileşenine veya bunun yanına sabitlenir, normal bakım işlemlerinde özel bir aletin kullanılmasına gerek duyulmaksızın kolayca erişebilir olmalıdır, aksi halde motora ait karterin üzerindeki asıl (orijinal) işaretten belirli bir uzaklığa yerleştirilmelidir. Asıl (orijinal) işaret ve uygun ise ek işaretin her ikisi de motorun çalışması için ihtiyaç duyulan tüm aksesuarların takılmasının ardından kolayca görülebilmelidir. Yukarıdaki paragrafta belirtilen şartlara uygun olan kapaklar onaylanmalıdır. Ek işaret, tercihen doğrudan motorun üst kısmına sağlam bir şekilde sabitlenir (örneğin Madde 2’de belirtilen şartlara uygun olan bir yapışkan veya plaka veya oyma yöntemiyle).

1. Motorlar, üretim sırasının oldukça net ve akıl karışıklığına neden vermeyecek şekilde belirlenmesini sağlayacak tanıtım numaraları ile sınıflandırılmalıdır.

1. Motorlara, üretim hattından çıkmadan önce gerekli tüm işaretler eklenmiş olmalıdır.

1. Motor işaretlerinin kesin konumları, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci maddesine uygun şekilde bilgi dokümanlarında beyan edilir.

1. Değiştirilebilir motorlar söz konusu olur ise motor üzerindeki metal bir plakada "DEĞİŞTİRİLEBİLİR (YEDEK) MOTOR" ibaresi yer almalıdır.
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MOTOR TİPİNİN VEYA MOTOR AİLESİNE SAHİP BİR TARIM VE ORMAN ARACI TİPİNİN SALINAN KİRLETİCİLER AÇISINDAN AB TİP ONAYI ALMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

1. GENEL

Bu Yönetmelikte aksi belirtilmediği sürece, 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’inde belirtildiği şekilde tanımlar, semboller, kısaltmalar, şartlar ve testler, üretimin uygunluğu şartları, motor ailesini tanımlayan parametreler, ana motor seçimi uygulanır.

1. TARIM VE ORMAN ARACI TİPİNE YÖNELİK AB TİP ONAYI İÇİN YAPILAN BAŞVURULAR

1. Salınan kirleticiler açısından bir tarım ve orman aracı tipine yönelik AB tip onayı için yapılan başvurular

0. Tarım ve orman aracı tipinin yayılan kirleticiler açısından tip onayı alması için başvurular, tarım ve orman aracı imalatçısı veya onun temsilcisi tarafından yapılır.

0. Başvuru, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci maddesine uygun şekilde bilgi dokümanı ile birlikte sunulur.

0. İmalatçı; bu Yönetmeliğin Ek I ve 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek II hükümleri uyarınca motor tipi veya ana motor özelliklerine uygun olan tarım ve orman aracı motorunu, onay testlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan teknik servise teslim eder.

1. Onaylı motora sahip tarım ve orman araç tipine yönelik AB tip onayı için yapılan başvurular

1. Tarım ve orman aracı tipinin yayılan kirleticiler açısından tip onayı alması için başvurular, tarım ve orman aracı imalatçısı veya onun temsilcisi tarafından yapılır.

1. Başvuruda, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen şablona uygun şekilde bilgi dokümanı ve motor veya motor ailesine ve uygulanabilir ise tarım ve orman aracı tipine monte edilen sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelere yönelik AB tip onayı belgesinin bir kopyası sunulur.

1. ŞARTLAR VE TESTLER

2. Genel

97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin Madde 4, Madde 8 ve Madde 9’u, İlave 1 ve İlave 2’si ile Ek III, Ek IV ve Ek V’i uygulanır.


2. Motorun Araca Montajı
Motorun araca monte edilme işlemi, motorun tip onayı ile ilgili aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

1. Emme basınç düşmesi, tip onaylı motor için belirtilen izin verilen azami egzoz emme basıncından fazla olamaz.

1. Egzoz karşı basıncı, tip onaylı motor için belirtilen izin verilen azami karşı basınçtan fazla olamaz.

1.  Motorun tip onayı belgesine uygun olarak motorun araca montajı için özel şartlar. 

2. Yayılan kirleticileri etkileyebilecek araç aksamları; maruz kalabilecekleri her türlü titreşime rağmen aracın normal kullanım koşulları altında bu Yönetmelikte belirtilen teknik şartlara uygunluk sağlayacak şekilde tasarlanır, imal ve monte edilir.

1. ONAY (Değişik:RG-16/4/2020-31101) 
Bu Yönetmeliğin Ek I’i uyarınca tip onayı belgesi veya Ek IV’ü uyarınca eşdeğer bir tip onayı belgesi düzenlenmiş olan motora sahip bütün tarım ve orman aracı tipleri, AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK V’ine uygun olarak bir tip onayı belgesine sahip olmalıdır.
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DIŞ GÜRÜLTÜ EMİSYONU ŞARTLARI

1. İZİN VERİLEN DIŞ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ

0. Ölçüm Araçları
Mikrofonlar, kablolar ve kullanılıyor ise camlar dâhil olmak üzere tüm ölçüm araçları, IEC 61672-1:2002’de belirtilen Sınıf 1 aletlere yönelik şartlara uygun olmalıdır. Filtreler ise IEC 61260:1995'te belirtilen Sınıf 1 aletlere yönelik şartlara uygun olmalıdır.

0. Ölçüm Koşulları
Ölçümler, yeteri kadar sessiz ve açık bir alanda (ortam gürültüsü ve rüzgâr gürültüsü, ölçülen dış gürültü seviyesinin en az 10 dB(A) altında olmalıdır), yürür vaziyette ve yüksüz kütledeki tarım ve orman araçları üzerinde yapılır.

Bu alan; örneğin merkez bölümü en az 20 metre yarıçapında olan ve 50 metre yarıçapında açık bir alan olabilir; zemini ise beton, asfalt veya benzeri bir malzemeden imal edilebilir ancak toz halinde kar, uzun çim, gevşek toprak veya kül gibi malzemeler kullanılmamalıdır.

Test pistinin yüzeyi, fazla lastik gürültüsüne neden olmayacak şekilde olmalıdır. Bu koşullar sadece, hareket halindeki tarım ve orman araçları tarafından üretilen dış gürültünün ölçülmesi için geçerlidir.

Ölçümler, hafif rüzgârlı ve sakin bir havada gerçekleştirilir. Cihazdan ilgili ölçümleri okuyan gözlemci dışında hiç kimse tarım ve orman aracının veya mikrofonun yakınlarında bulunamaz, çünkü tarım ve orman aracı veya mikrofonun yakınlarında bulunan izleyiciler, cihazdan yapılan okumaları ciddi ölçüde etkileyebilir. Genel ses seviyesine ait özelliklerle ilgili olmadığı görülen işaretlenmiş dalgalanmalar, okuma yapılırken dikkate alınmaz.

0. Ölçüm Yöntemi

2. Hareket Halindeki Tarım ve Orman Araçları Tarafından Üretilen Dış Gürültünün Ölçülmesi
Tarım ve orman aracının her iki yanında en az iki ölçüm yapılır. Belirli ayarlamaların yapılabilmesi için hazırlık ölçümleri gerçekleştirilebilir ancak bunlar dikkate alınamaz.

Mikrofon, tarım ve orman aracının merkez hattında bulunan eksenden (CC) 7,5 metre uzağa (bu mesafe bahsi geçen eksene dik (PP') şekilde ölçülür) ve yerden 1,2 m yükseğe yerleştirilir (Şekil 1).

PP' hattına paralel olan ve hattın 10 metre ilerisine ve gerisine konumlandırılan AA' ve BB' doğruları, test pisti üzerinde işaretlenir. Tarım ve orman araçları, aşağıda belirlendiği şekilde sabit bir hızla AA' doğrusuna yaklaşır. Daha sonra gaz kelebeği mümkün olduğunca hızlı şekilde tamamen açılır ve tarım ve orman aracının arkası BB' doğrusunu geçene kadar tam açık konumda tutulur. Gaz kelebeği bundan sonra mümkün olan en kısa süre içinde tamamen kapatılır. Tarım veya orman aracının bir römorka bağlı olması halinde bu durum, BB' doğrusunun ne zaman geçildiğini belirlenirken dikkate alınmaz.

Kaydedilen en yüksek gürültü seviyesi, ölçümün sonucu olarak kabul edilir.

[image: ]
Şekil 1

0.  AA' doğrusuna yaklaşmadan önce sabit hız, imalatçı tarafından beyan edilen azami tasarım hızının (vmax) (karayolunda kullanılan en yüksek viteste çıkılabilir) dörtte üçü kadardır.

0.  Sonuçların Yorumlanması

1. Ölçüm aletlerindeki belirsizlikleri dikkate almak amacıyla, her ölçümden elde edilen sonuçlar, yapılan okumalardan 1 dB(A) çıkartılarak belirlenir.

1. Tarım ve orman aracının aynı tarafında yapılan ve birbirini takip eden iki ölçüm arasındaki fark 2 dB(A)’dan düşük ise ölçümlerin geçerli olduğu kabul edilir.

1. Ölçülen en yüksek ses seviye, ölçümün sonucudur. Test edilen tarım ve orman aracı kategorisi için izin verilen azami gürültü seviyesi en az 1 dB(A) kadar aşılır ise, iki ölçüm daha yapılır. Dolayısıyla gerçekleştirilen dört ölçümden üçü, tavsiye edilen aralıkta yer almalıdır.


2. Sabit Haldeki Tarım ve Orman Araçları Tarafından Üretilen Dış Gürültünün Ölçülmesi

1. Gürültü Ölçüm Aletinin Konumu
Ölçümler, tarım ve orman aracının en yakın yüzeyine 7 metre uzaklıktaki X noktasında (Şekil 2) gerçekleştirilir. Mikrofon, yerden 1,2 m yükseğe yerleştirilir.

1.  Ölçüm sayısı: En az iki ölçüm yapılır.

1.  Tarım ve Orman Aracı için Test Koşulları
Hız düzenleyici bulunmayan tarım ve orman aracının motoru, tarım ve orman aracı imalatçısı tarafından beyan edilen şekilde azami gücün üretildiği motor devir hızının dörtte üçünde çalıştırılır. Motorun devir hızı (rpm), tambur ve takometre gibi bağımsız bir alet kullanılarak ölçülür. Motorda motorun azami gücünü ürettiği devir hızının aşılmasını engelleyen bir hız düzenleyici var ise, motor, düzenleyicinin izin verdiği azami devirde çalıştırılır.

Ölçümlere başlanmadan önce, motor normal çalışma sıcaklığına getirilir.

1. Sonuçların Yorumlanması
Kayıt altına alınan dış gürültü seviyesi okumalarının tümü raporda belirtilir. Motor hızı, 9 uncu madde hükümlerine uygun şekilde kayıt altına alınır. Tarım ve orman aracının yük durumu da benzer şekilde kayıt altına alınır.

Tarım ve orman aracının aynı tarafında yapılan ve birbirini takip eden iki ölçüm arasındaki fark 2 dB(A)'dan düşük ise ölçümlerin geçerli olduğu kabul edilir.

Kaydedilen en yüksek değer, ölçüm sonucu olarak kabul edilir.

2. Hareket Halinde Zincir Paletli C Kategori Araçlara Yönelik Dış Gürültü Testi Hükümleri
Zincir paletli C kategori tarım ve orman araçları için, hareket halindeki gürültü, ISO 6395:2008 Madde 5.3.2’de belirtildiği gibi nemli bir toprak tabakası üzerinde anma devir hızında çalışan motor ile ve 5 km/h’lik (+/- 0,5 km/h) sabit hızda seyreden ve yürür vaziyette yüksüz haldeki araçlarla ölçülür. Mikrofon, Madde 1.3.1 hükümlerine uygun şekilde yerleştirilir. Ölçülen gürültü değerleri, test raporunda kayıt altına alınır.

1. EGZOZ SİSTEMİ (SUSTURUCU)

1. Tarım ve orman aracı egzoz gürültüsünü azaltmak üzere tasarlanan bir cihaza (susturucu) sahip ise, Madde 2 ve alt maddelerinde (2.1 ila 2.4.3 maddesi) yer alan şartlar uygulanır. Motorun girişinde, izin verilen ses seviyesinin sağlanması için gerekli olan bir hava filtresi var ise; bu filtre, susturucunun bir parçası olarak kabul edilir ve Madde 2 ve alt maddelerinde yer verilen şartlar bu filtre için de geçerlidir.

Egzoz borusu, egzoz gazlarının kabinin içine girmesini engelleyecek şekilde konumlandırılır.

[image: ]
Şekil 2 - Sabit Tarım ve Orman Aracı için Ölçüm Konumları

1. Tarım ve orman aracına ait tip onayı belgesine, egzoz sistemini gösteren bir çizim eklenmelidir.

1. Susturucu, susturucunun yapımını ve tipini gösteren bir işarete sahip olmalıdır; bu işaret kolayca okunabilir ve silinmez (kalıcı) olmalıdır.

1. Susturucularda lifli emici malzemelerin kullanılmasına sadece aşağıdaki koşullara uygunluk sağlanması halinde izin verilir.

3. Lifli emici malzeme, gazların geçtiği susturucu parçalarının içine yerleştirilmemelidir.

3. Lifli emici malzemenin, susturucunun kullanım ömrü boyunca yerinde kalmasını sağlayacak uygun cihazlar kullanılmalıdır.

3. Lifli emici malzeme, işletme sıcaklığının (oC) en az % 20 fazlasına dayanıklı olmalıdır; bu sıcaklık değeri, lifli emici malzemenin yerleştirildiği susturucu bölgesinde ortaya çıkabilir.
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ALTERNATİF TİP ONAYLARININ TANINMASI

Aşağıda belirtilen tip onayları ve uygun durumlarda onay işaretlerinin bu Yönetmelik kapsamındaki onaya eşdeğer olduğu kabul edilir.

1. 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3a) ve (3b) alt bentlerinde belirtilen motor kategorisi H, I, J ve K (Faz IIIA) için,

1.1. 97/68/AT Yönetmeliği Ek XII Madde 3.1, 3.2 ve 3.3 uyarınca tip onayları;

1.2. 97/68/AT Yönetmeliği uyarınca Faz IIIA tip onayları;

2. 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) alt bendinde belirtilen motor kategorisi L, M, N ve P (Faz IIIB) için,

2.1. 97/68/AT Yönetmeliği Ek XII Madde 4.1, 4.2 ve 4.3 uyarınca tip onayları;

2.2. 97/68/AT Yönetmeliği uyarınca Faz IIIB tip onayları;

3. 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3d) alt bendinde belirtilen motor kategorisi Q ve R (Faz IV) için,

3.1. 97/68/AT Yönetmeliği Ek XII Madde 5.1 ve 5.2 uyarınca tip onayları;

3.2. 97/68/AT Yönetmeliği uyarınca Faz IV tip onayları;

3.3. 96 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 04 sayılı değişiklik serisinin 5.2.1 maddesinde belirtilen Q ve R güç aralıkları için söz konusu Regülasyonun 04 sayılı değişiklik serisi uyarınca tip onayları.
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MADDE 14’TE BELİRTİLEN ESNEKLİK PLANI KAPSAMINDA PİYASAYA ARZ EDİLEN TARIM VE ORMAN ARAÇLARI İLE MOTORLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. TARIM VE ORMAN ARACI İMALATÇILARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER

0. Faz IIIB süresi dışında, esneklik planından faydalanmak isteyen tarım ve orman aracı imalatçısı, bu Ekte belirtilen ilgili hükümler uyarınca tarım ve orman araçlarını piyasaya arz etmek için onay kuruluşundan izin talep eder. Tarım ve orman araçlarının sayısı, Madde 1.1.1 ve 1.1.2’de belirtilen azami değerleri aşamaz. Motorlar, 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmalıdır.

0. (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen tarım ve orman araçlarının sayısı, her bir motor kategorisi (motor gücü aralığı) için, ilgili motor gücü aralığında yer alan motorlara sahip olan ve imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yıllık araç sayısının (Avrupa Birliği veya Türkiye pazarında son 5 yıl satışlarının ortalaması alınarak hesaplanan) (Değişik ibare:RG-1/4/2021-31441) %80’inden fazla olamaz. Birinci cümleye bağlı olmaksızın; sadece T2, T4.1 ve C2 kategori traktörler için geçerli olmak üzere, Faz IV esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen araçların sayısı, her bir motor gücü aralığı için, ilgili motor gücü aralığında yer alan motorlara sahip olan ve imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yıllık araç sayısının (Avrupa Birliği veya Türkiye pazarında son 5 yıl satışlarının ortalaması alınarak hesaplanan) %150’sinden fazla olamaz. Araç imalatçısının Avrupa Birliğinde veya Türkiye’de piyasaya 5 yıldan daha kısa bir süre içinde tarım ve orman araçları arz etmesi halinde yukarıda bahsi geçen ortalama değer, imalatçının fiili anlamda Avrupa Birliğinde veya Türkiye’de tarım ve orman araçları arz ettiği dönem esas alınarak belirlenir.

0. Madde 1.1.1’e alternatif olarak, esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen tarım ve orman aracı sayısı, her bir güç aralığı için, aşağıdaki azami değerleri aşamaz:

	Motor gücü aralığı P (kW)
	Araç sayısı

	19 ≤ P < 37
	200

	37 ≤ P < 75
	150

	75 ≤ P < 130
	100

	130 ≤ P ≤ 560
	50



0. Faz IIIB süresince, esneklik planından faydalanmak isteyen araç imalatçısı, bu Ekte belirtilen ilgili hükümler uyarınca tarım ve orman araçlarını piyasaya arz etmek için onay kuruluşundan izin talep eder. Tarım ve orman araçlarının sayısı, Madde 1.2.1 ve 1.2.2’de belirtilen azami değerleri aşamaz. Motorlar, 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer verilen şartlara uygun olmalıdır.

1. [bookmark: _GoBack]Esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen tarım ve orman araçlarının sayısı, her bir motor kategorisi (motor gücü aralığı) için, ilgili motor gücü aralığında yer alan motorlara sahip olan ve imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yıllık tarım ve orman aracı sayısının (Avrupa Birliği veya Türkiye pazarında son 5 yıl satışlarının ortalaması alınarak hesaplanan) (Değişik ibare:RG-1/4/2021-31441) %80’inden fazla olamaz. Araç imalatçısının Avrupa Birliğinde veya Türkiye’de piyasaya 5 yıldan daha kısa bir süre içinde tarım ve orman araçları arz etmesi halinde yukarıda bahsi geçen ortalama değer, imalatçının fiili anlamda Avrupa Birliğinde veya Türkiye’de tarım ve orman araçları arz ettiği dönem esas alınarak belirlenir.

1. Madde 1.2.1’e alternatif olarak, esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen tarım ve orman aracı sayısı, her bir güç aralığı için, aşağıdaki azami değerleri aşamaz:

	Motor gücü aralığı P (kW)
	Araç sayısı

	19 ≤ P < 37
	200

	37 ≤ P < 75
	175

	75 ≤ P < 130
	250

	130 ≤ P ≤ 560
	125



0. Araç imalatçısı, onay kuruluşuna yaptığı başvuruda aşağıda belirtilen tüm bilgileri sunar:

(a) Esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen motorların monte edileceği her bir tarım ve orman aracına takılacak olan etiketlere ait örnek. Etiketlerde aşağıdaki bilgiler ve ibareler yer alır: 
“……… TİP ONAYLI (örneğin, 97/68/AT Yönetmeliği hükümleri uyarınca tip onayı veya AB/2015/96 Yönetmeliği Ek IV uyarınca tanınan alternatif bir tip onayı), ………. adet araçtan (ilgili güç aralığında yer alan toplam araç sayısı), ……… MOTOR NUMARALI, ... SAYILI (araç sıralaması) TARIM VE ORMAN ARACI”;

(b) Madde 2.2’de bahsi geçen metni içeren, motora takılacak ilave etikete ait örnek.

0. Tarım ve orman aracı imalatçısı, onay kuruluşunun karar verebilmesi amacıyla esneklik planının uygulanması ile bağlantılı olarak talep edebileceği gerekli her türlü bilgiyi onay kuruluşuna sunar.

0. Araç imalatçısı; tarım ve orman araçlarının piyasaya arz edildiği her bir üye ülkenin onay kuruluşuna veya Türkiye’deki onay kuruluşuna, imalatçı tarafından kullanılan esneklik planlarının uygulanmasına dair her 12 ayda bir rapor sunar. Bu raporda esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen tarım ve orman araçlarının sayısı, motor ve araç seri numaraları ve araçların hizmete girdiği üye ülkeler (Türkiye dahil) hakkında kümülatif veriler yer alır. Bu prosedür, herhangi bir istisna olmaksızın esneklik planının uygulanmakta olduğu süre boyunca sürdürülmelidir.

1. MOTOR İMALATÇISI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER

1. Motor imalatçısı, Madde 1 ve 3 (alt maddeleri ile birlikte) uyarınca onaylanan esneklik planı kapsamında motorlarını piyasaya arz edebilir.

1. Motor imalatçısı tarafından bu motorlara eklenen etiketler üzerinde aşağıdaki metin yer alır: 

97/68/AT Yönetmeliğinin Ek XIII’ünde belirtilen şartlara uygun olarak “Motor, esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilmiştir”.

1. ONAY KURULUŞU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER

Onay kuruluşu, esneklik planı talebi ve ekinden yer alan belgelerin içeriğini değerlendirir. Onay kuruluşu, esneklik planının talep edildiği şekilde kullanılmasına izin verip vermediğine ilişkin kararını tarım ve orman aracı imalatçısına bildirir.
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