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 EK I

BİLGİ DOKÜMANI VE BİLGİ DOSYASI İÇİN ŞABLON VE ÖZEL HÜKÜMLER

İlavelerin Listesi

1 Motor/motor ailesi sisteminin montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

2 Dış ses (gürültü) seviyesi sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

3 Motor/motor ailesinin bir aksam/ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

4 Sürücü bilgilendirme sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

5 Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları sisteminin montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

6 Elektromanyetik uyumluluk sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

7 Sesli ikaz cihaz/cihazları sisteminin montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

8 Geri görüş aynasının bir sistem olarak montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

9 Paletli alt takım sisteminin montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

10 Elektrikli/elektronik alt tertibatların elektromanyetik uyumluluk açısından bir aksam/ ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı 

11 Denge kütlelerinin bir aksam/ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

12 Yan ve/veya arka koruma yapısının bir aksam/ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

13 Lastiklerin bir aksam olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

14 Mekanik bağlantıların bir aksam/ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

15 Fren sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

16 Sürücünün gürültüye maruz kalma sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

17 Emniyet kemeri bağlantı sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

18 Tehlikeli maddelere karşı koruma sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

19 Devrilmeye karşı koruyucu yapının (ROPS) ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

20 Düşen nesnelere karşı koruyucu yapının (FOPS) ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

21 Sürücü koltuğunun bir aksam/ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

22 Emniyet kemerinin bir aksam/ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

23 Delici nesnelere karşı koruyucu yapının (OPS) bir ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı

24 Hız sınırlandırma cihazı ve aktarma organlarının izinsiz değiştirilmemesine yönelik tedbirlere ilişkin imalatçı beyanı


















[bookmark: Part_A]BÖLÜM A

BİLGİ DOSYASI

1. GENEL ŞARTLAR

1.1. İmalatçı; araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite için AB tip onayı başvurusunda bulunduğunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca aşağıdakileri kapsayan bir bilgi dosyası sunmalıdır:

(a) İçindekiler listesi;

(b) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçilen tip onayı prosedürü hakkında bilgiler; bu konuya ilişkin şablon Madde 2’de (bilgi dosyası formu) verilmiştir;

(c) Bu Ekteki Bölüm B’de tarif edilen şekilde bilgi dokümanı;

(d) Bilgi dokümanında gerekli kılınan şekilde tüm ilgili veriler, çizimler, fotoğraflar ve diğer bilgiler;

(e) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında bahsi geçen şekilde ve bu Yönetmeliğin Ek II’sinde tarif edildiği gibi araç üzerinde teşhis (OBD) cihazları ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında tip onayı kuruluşuna verilecek uygunluk kanıtlarını gösteren imalatçı belgesi;

(f) Üzerine makineler takılı iken tip onayı almış traktörler ve R ve S kategorisi araçlar için 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) hükümleri uyarınca AT uygunluk beyanının içeriğini ortaya koyan bir belge (seri numarası ve imzanın bulunması gerekli değildir);
                             Onay kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde imalatçı, başta aşağıdakiler olmak üzere 2006/42/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde tarif edilen makinelerin teknik dosyasında yer alan tüm ilgili belgeleri de ayrıca sunmalıdır:
· Kullanılan standartlar ve diğer teknik şartnameler ile bu standartların kapsamında bulunan temel sağlık ve güvenlik şartları,
· İmalatçı ya da imalatçı yetkili temsilcisi tarafından seçilen bir kuruluş tarafından gerçekleştiren testlerin sonuçlarını gösteren tüm teknik raporlar;

(g) Onay prosedürünün bir parçası olarak onay kuruluşu tarafından talep edilen tüm ek bilgiler.

(h) Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208) Ek III Madde 4.3.2’de ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde açıklandığı üzere, bu Ekin İlave 24’üne göre hız sınırlandırma cihazı ve aktarma organlarının tahrifata karşı korunmasına ilişkin imalatçı beyanı;

(i) Tahrik performansını sınırlandırmada kullanılan bir elektrikli/elektronik tertibatla donatılmış olan araçlarda, bu tertibat veya tertibata ait kablo sisteminin değiştirilmesi veya sökülmesi işlemlerinin tahrik performansını artırmayacağını gösteren veriler ve diğer kanıtlar.

(j) (Ek:RG-16/4/2020-31101) Otomatik kilitleme sistemine sahip katlanır ROPS'a sahip olan T2, T3 ve T4.3 kategorisi araçlarda; ön testin AB/1322/2014 Yönetmeliğinin Ek IX Bölüm B3’ündeki 5.5 maddesinde belirtilen deney işlemlerine göre yapıldığını belirten imalatçı belgesi.

1.2. Kâğıt olarak teslim edilen başvurular üç kopya halinde olmalıdır. Tüm çizimler uygun ölçekte olmalı, A4 sayfa boyutunda veya A4 formatındaki dosyalar şeklinde yeterli düzeyde ayrıntı içerecek şekilde düzenlenir. Var ise fotoğraflar yeterli düzeyde ayrıntı sunmalıdır. İşlemler elektronik ortamda da yapılabilir.

1.3. Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı İle İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014) Ek XXIII İlave 2’de listelenen karmaşık elektronik araç kontrol sistemlerinin performansına ilişkin bilgiler sunulmalıdır.

1.4. Motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin Ek 1’inde istenen bilgi dosyası ve bilgi dokümanı sağlanır.

2. Bilgi dosyası formu için şablon

AB/167/2013 Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçilen tip onayı prosedürü hakkında bilgi

Bilgi dosyası formu

Bilgi dosyasında, bu beyanın usule uygun şekilde doldurulmuş bir kopyası bulunmalıdır.

İmzalayan: [........................ (Ad, soyadı ve görevi)]

Şirket adı ve imalatçının adresi(4): .......................... 
İmalatçı temsilcisinin adı ve adresi (var ise)(4): ..........................

Bu belge ile aşağıdaki tip onayı prosedürü için başvuru yapmaktadır:

(a) Kademeli tip onayı(1)
(b) Tek aşamalı tip onayı(1)
(c) Karma tip onayı(1)

(a) veya (c)’de belirtilen prosedürün seçilmesi durumunda tüm sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteler için (b)’de olduğu gibi ilgili şartlara uygunluk beyan edilir.

AB/167/2013 Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca seçilen çok aşamalı tip onayı: Evet/hayır(1)

Araç hakkında doldurulması gereken bilgiler, başvuru AB komple (tüm) araç tip onayı için yapılıyor ise:

1.1.	Marka (imalatçının ticari adı)(4): ......................................................................
1.2.	Tip(2): ..............................................................................
1.2.1.	Varyant/varyantlar(2): .........................................................................
1.2.2.	Versiyon/versiyonlar(2): .......................................................................
1.2.3.	Ticari isim/isimler (var ise): ...................................
1.2.4.	Önceki aşama/aşamaların tip onayı numara/numaraları(4): ............................
1.3.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ............................... Aşağıdakilere göre tip 
              onayı verilir:
(a) Bir tam araç tipi(1)
(b) Tamamlanmış araç tipi(1)
(c) Tamamlanmış araç tipi(1)
(d) Tam ve tamamlanmamış varyantlara sahip bir araç tipi(1)
(e) Tamamlanmış ve tamamlanmamış varyantlara sahip bir araç tipi(1)

Doldurulması gereken bilgiler, başvuru sistem/aksam/ayrı teknik ünitenin tip onayı için yapılıyor ise(1):

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları) .................................
2.2.	Tip(5): .................................................................................
2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ...........................................................................
2.8.	Sanal ve/veya kendi kendine test(1)
2.8.1.	AB/167/2013 Yönetmeliğinin 60 ncı maddesi ile 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sanal ve/veya kendi kendine test edilen sistemler, aksamlar veya ayrı teknik üniteleri içeren genel liste:
Sanal ve/veya kendi kendine test Genel tablo
	İlgili mevzuat referansı
	Ek No.
	Şartlar
	Kısıtlamalar/Yorumlar

	
	
	
	



2.8.2.	Sanal ve/veya kendi kendine teste yönelik doğrulama hakkında ayrıntılı rapor eklendi mi: Evet/hayır(1)

Yer: ...................	            Tarih: ............................

İmza: .............	             İsim ve şirketteki konumu: ...............




Bilgi dosyası formu hakkında açıklama notu:
(dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, bilgi dosyası formunda belirtilmez)
(1) Uygulanabilir değilse siliniz.
(2) Ek I Bölüm B Madde 2.3’te tarif edilen şekilde her bir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen Tip-Varyant-Versiyon veya (TVV) alfanümerik kodu belirtin. Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için Ek I Bölüm B Madde 2.2’de tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir; örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak tabanlı traktörler için “T4.3a”.
(4) Çok aşamalı tip onayı söz konusu olduğunda bu bilgiler her aşama için ayrı ayrı belirtilmelidir.
(5) Motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin  Ek I, Bölüm B, 4 üncü maddesi uyarınca motor tip tanımını ya da bir motor ailesi içinde motor tipleri olması durumunda, Aile Tipini (FT) belirtin.

[bookmark: Part_B]BÖLÜM B

BİLGİ DOKÜMANI

1. GENEL ŞARTLAR

1.1. Bilgi dokümanında başvuru sahibi tarafından belirtilen bir referans numarası bulunmak zorundadır.

1.2. Araç onayına ilişkin bilgi dokümanında yer alan bilgilerin değişmesi durumunda imalatçı, değişikliklerin niteliğini ve yeniden düzenleme tarihini açık şekilde göstermek şartıyla değiştirilen sayfaları onay kuruluşuna teslim eder.

2. ARAÇ TİP ONAYI

2.1. Bilgi dokümanlarının tümünde aşağıdakilere yer verilir:

· Tip onayı alması hedeflenen aracın versiyon ve varyantlarını tespit etmek amacıyla Madde 2.2’de yer alan matris,

· İçeriğin çıkartıldığı ve aracın teknik özellikleri ve alt-kategorisi için geçerli olan maddelerin listesi, Madde 5’te belirtilen genel listenin numaralandırma sistemine bağlı kalınmalıdır.

2.2. Araç tipinin versiyonları ve varyantları kapsamında yer alan, Madde 5’te listelenen girdiler kombinasyonlarını gösteren matris

Varyant ve versiyon matrisi

	Madde No.
	Tümü
	Versiyon 1
	Versiyon 2
	Versiyon 3
	Versiyon n

	
	
	
	
	
	



2.2.1. Tip dâhilinde bulunan her bir varyant için ayrı bir matris düzenlenir.

2.2.2. Bir varyant dâhilindeki kombinasyona yönelik kısıtlamasız girdiler, “Tümü” başlıklı sütunda listelenir.

2.2.3. Yukarıdaki bilgiler alternatif formatlarda sunulabilir veya Madde 5 kapsamında sunulan bilgilerle birleştirilebilir.

2.3. Tip, varyant ve versiyon gösterimleri.

2.2.4. İmalatçı; her bir araç tipine, varyantına ve versiyonuna Latin harfleri ve/veya Arap (normal) rakamlarından oluşturulmuş bir alfanümerik kod tahsis eder; bu kod aynı zamanda ilgili araca ait uygunluk belgesinde de verilir (bkz. Ek III).

Bir harf veya rakamın yerine geçmemesi şartıyla parantez ve tire kullanılabilir.

2.3.1. Kodun tümü gösterilmelidir: Tip-Varyant-Versiyon veya “TVV”.

2.3.2. TVV; bu Eke ait Bölüm B’de tanımlanan kriterlerle ilgili olarak benzersiz bir teknik özellikler kombinasyonunu, açık ve karmaşıklığına neden olmayacak şekilde ifade etmelidir.

2.3.3. Aynı imalatçı, bir araç tipini belirtmek için aynı kodu kullanabilir ancak bu durumda araç tipinin iki veya daha fazla kategoride yer alması gereklidir.

2.3.4. Aynı imalatçı,  aynı araç kategorisinde yer alan birden fazla tip onayı için bir araç tipini belirtmek amacıyla aynı kodu kullanamaz.
2.3.5. TVV’de yer alan karakterlerin sayısı

2.3.5.1. Karakter sayısı aşağıdaki değerleri aşamaz:
(a) Araç tipi kodu için 15;
(b) Bir varyant kodu için 25;
(c) Bir versiyon kodu için 35.

2.3.5.2. Eksiksiz alfanümerik “TVV”de 75’ten fazla karakter bulunamaz.

2.3.5.3. TVV’nin bir bütün olarak kullanılması durumunda tip, varyant ve versiyon arasında bir boşluk bırakılır.

TVV örneği: 159AF[… boşluk]0054[… boşluk]977K(BE).

3. SİSTEM, AKSAM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN TİP ONAYI

3.1. Tablo 1-1’de listelendiği gibi bir sistem, aksam veya ayrı teknik ünite için imalatçı, bu Eke ait uygulanabilir ilaveyi doldurur.

Sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteler, Tablo 1-1’de bahsi geçen Eklerle birlikte aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

(a) Tip onayı prosedürlerine ilişkin düzenlemeler (AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek III)

(b) Üretimin uygunluğu (CoP) (AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek IV)

(c) Tamir ve bakım bilgilerine erişim (AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek V)

Tablo 1-1
AB Tip Onayına tabi olabilen sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelere ait liste

	LİSTE I - Çevresel ve tahrik ünitesi performansına ilişkin şartlar

	
İlave
	
Sistem veya aksam/ayrı teknik ünite (STU)
	Fren Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2018/985)
Ek Numarası
	Uygulama aşaması ile ve/veya bu aşama da tadil edilen şekilde


	
1
	Sistem: Motor/motor ailesinin montajı
	I
	

	2
	Sistem: Dış gürültü seviyesi
	II
	

	
3
	Aksam/ ayrı teknik ünite: Motor/motor ailesi
	I
	











	LİSTE II - Araç fonksiyonel güvenliğine ilişkin şartlar

	
İlave
	Sistem veya aksam/ayrı teknik ünite (STU)
	AB/2015/208 Yönetmeliği
Ek Numarası
	Uygulama aşaması ile ve/veya bu aşama da tadil edilen şekilde

	4
	Sistem: Sürücü bilgilendirme
	X
	

	5
	Sistem: Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının montajı
	XII
	

	6
	Sistem: Elektromanyetik uyumluluk
	XV
	

	7
	Sistem: Sesli ikaz cihaz/cihazlarının montajı
	XVI
	

	8
	Sistem: Geri görüş aynalarının montajı
	IX
	

	9
	Sistem: Paletli alt takımın montajı
	XXXIII
	

	
10
	Aksam/ Ayrı teknik ünite: Elektrikli/elektronik alt tertibatların elektromanyetik uyumluluğu
	
XV
	

	11
	Aksam/ayrı teknik ünite: Denge kütleleri
	XXIII
	

	12
	Aksam/ ayrı teknik ünite: Yan ve/veya arka koruma yapıları
	XXVI / XXVII
	

	13
	Aksam: Lastik
	XXX
	

	14
	Aksam/ ayrı teknik ünite: Mekanik bağlantılar
	XXXIV
	




	LİSTE III - Araç fren gereklilikleri

	İlave
	Sistem veya aksam/ayrı teknik ünite (STU)
	Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı İle İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)  
Ek Numarası
	Uygulama aşaması ile ve/veya bu aşamada tadil edilen şekilde

	15
	Sistem: Fren
	II
	


	

	LİSTE IV - Aracın yapım ve genel tip onayına ilişkin şartlar

	İlave
	Sistem veya aksam/ayrı teknik ünite (STU)
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek Numarası
	Uygulama aşaması ile ve/veya bu aşamada tadil edilen şekilde

	16
	Sistem: Sürücünün gürültü seviyesine maruz kalması
	XIII
	

	17
	Sistem: Emniyet kemeri bağlantıları
	XVIII
	

	18
	Sistem: Tehlikeli maddelere karşı koruma
	XXIX
	

	19
	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS)
	VI / VII / VIII / IX / X
	

	20
	Ayrı teknik ünite: Düşen nesnelere karşı koruyucu yapı (FOPS)
	XI
	

	21
	Aksam/ ayrı teknik ünite: Sürücü koltuğu
	XIV
	

	22
	Aksam/ ayrı teknik ünite: Emniyet kemerleri
	XIX
	

	23
	Ayrı teknik ünite: Delici nesnelere karşı koruyucu yapı (OPS)
	XX
	



4. UYGULANABİLİR KONULARA AİT TEST RAPORLARININ NUMARASI VEYA TİP ONAYI NUMARASI

4.1. İmalatçı, AB/167/2013 Yönetmeliğinin Ek I’inde tarif edilen şekilde araç için uygun olan konular açısından Tablo 1-2 ile gerekli kılınan bilgileri sunar. Tüm ilgili onaylar ve uygulanabilir ise test raporları, her bir konu için ayrı ayrı eklenir. Öte yandan sistemler, aksamlar veya ayrı teknik ünitelere yönelik bilgilerin, ilgili onay belgesinde yer verilmesi durumunda burada sunulması gerekli değildir.













Tablo 1-2
Tip onayı numarası ve test raporuna genel bakış
	


Madde numarası ve konu
	

Tip onayı numarası ve test raporu numarası(***)
	
Tip onayı düzenleme tarihi veya tip onayı kapsam genişletme veya test raporu tarihi
	Tip onayını düzenleyen onay kuruluşu(**) veya taraf ülke (*) veya test raporunu düzenleyen teknik servis(***)


	

Düzenleyici mevzuat ve en son tadilatına atıf
	


Varyant-varyantlar / Versiyon-versiyonlar

	Örneğin “36 ROPS
(düz palet)”
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(*)	Revize edilmiş 1958 tarihli Cenevre Anlaşmasının tarafları.
(**)	Tip onayı numarasından elde edilememesi durumunda belirtilir.
(***)  Onay kuruluşu; tip onayı belgesi bulunmayan ve düzenleyici mevzuat uyarınca hazırlanmış test raporları için atıflarda bulunur.


	İmzalayan:…………………………………… ….…........................................................................................................................................

	Şirketteki konumu:.......................................................

	Tarih:……………………………. ............................................................................................................................................



4.2. Onayları 2016/1628/AB Yönetmeliğine, (AT)595/2009 Yönetmeliğine veya AB/167/2013 Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde belirtilen BM/AEK Regülasyonlarına (BM/AEK onayları) uygun olarak verilen veya ilgili Yönetmelik ve ilgili Yönetmelik uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatı kapsamında hazırlanan test raporlarına alternatif olarak OECD Standart Kodlarına dayalı olarak verilen komple test raporları esas alınarak verilen ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin Ek I’ inde belirtilen konular için imalatçılar; Madde 5’te gerekli olan bilgileri sadece ilgili tip onay belgesi ve/veya test raporunda verilmemiş olması durumunda sunmak zorundadır. Öte yandan, uygunluk belgesinde yer verilen bilgiler (bu Yönetmeliğin Ek III ü) her durumda sunulmalıdır.

5. BİLGİ DOKÜMANI VERİ GİRİŞLERİ

A. GENEL BİLGİLER

1. ARAÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1.	Marka (imalatçının ticari adı)(18): ..........................................

1.2.	Tip(17): ......................................................................

1.2.1.	Varyant/varyantlar(17): .................................................

1.2.2.	Versiyon/versiyonlar(17): .............................................................

1.2.3.	Ticari isim/isimler (var ise): ……………………………………

1.2.4.	Önceki aşama/aşamaların tip onayı numaraları(3)(18): ........................

1.3.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ........................................

1.4.	Şirket adı ve imalatçının adresi(18): ................................................

1.4.1.	Montaj tesis/tesislerinin adı/adları ve adres/adresleri: ..................................

1.4.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ................

1.5. İmalatçının zorunlu levhası/levhaları

1.5.1.	İmalatçının zorunlu levhasının yeri(18): .....................................................

1.5.2.	İliştirme yöntemi(18): ........................................................

1.5.3.	Zorunlu levhanın fotoğrafları ve/veya çizimleri (boyutlarla birlikte eksiksiz örnek)(18): .......................................................

1.6. Araç tanıtım numarası

1.6.1. Araç tanıtım numarasının şasideki yeri: ...................................

1.6.2. Araç tanıtım numarasının fotoğrafları ve/veya çizimleri (boyutlarla birlikte eksiksiz örnek):..

1.6.3.	Araç tipi tanıtım numarası şunlarla başlar: ........................................

2. SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ............................

2.2.	Tip(6): .........................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ...................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...............................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .............................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): .................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ................................................

2.3.1. Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ...................................

2.3.2. İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ................

2.4. Sistemler ve ayrı teknik üniteler için tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): .........................................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ........................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ..................................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): .......................................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .................................

3. GENEL YAPIM ÖZELLİKLERİ

3.1. Aracı temsil eden versiyonunun fotoğrafları veya çizimleri: ...........

3.2.	Komple aracın ölçekli ve boyutlandırılmış çizimi: ..................................
	
3.3. Dingiller ve tekerlekler:

3.3.1.	Dingil ve tekerleklerin sayısı: .........................................................................

3.3.2.	İkiz tekerlekli dingilerin sayısı ve konumu(23): ..............................................

3.3.3.	Dümenlenebilir dingillerin sayısı ve konumu(23): .......................................

3.3.4.	Tahrikli dingillerin sayısı ve konumu(23): ..............................................

3.3.5.	Frenli dingillerin sayısı ve konumu(23): ..............................................

3.4. C kategorisi araçlar için:

3.4.1. Paletli alt takım düzeni: Öndeki palet seti/arkadaki palet seti/öndeki palet seti ve arkadaki palet seti/aracın her iki yanındaki kesintisiz palet (4)

3.4.2.	Tahrikli palet setlerinin sayısı ve konumu(22): ..................................

3.4.3.	Frenli palet setlerinin sayısı ve konumu(22): ...................................

3.4.4. C kategorisi araçlar için dümenleme:

3.4.4.1. Sol ve sağ taraftaki paletler arasında hızın değiştirilmesi suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

3.4.4.2. İki karşılıklı veya dört palet setinin tümünün döndürülmesi suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

3.4.4.3. Aracın ön ve arka kısmının merkezi bir dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi (boğumlanması) suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

3.4.4.4. Aracın ön ve arka kısmının bir merkezi dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi (boğumlanması) ve tekerlekli dingil üzerindeki tekerleklerin yönünün değiştirilmesi suretiyle dümenleme(4)

3.4.5. Ortalama Zemin Temas Basıncı, P: ... MPa

3.5. Şasi

3.5.1.	Şasi genel çizimi: .....................................................................

3.5.2. T ve C kategori araçlar için şasi tipi: Omurga/merkezi tip/merdiven/mafsallı/yan elemanlı şasi/diğer(4): (Diğer ise açıklayınız: ........)

3.5.3. R ve S kategori araçlar için şasi tipi: Çeki (çekme) çubuğu/rijit çeki çubuğu/merkez dingil/diğer(4): (Diğer ise açıklayınız: ..............)

3.6. 	Üst yapı için kullanılan malzeme: ................................................

3.7. 	Motorun konumu ve düzeni: ..................................................................

3.8. Direksiyonun konumu: Sol/sağ/merkez(4): .......................................

3.9. Sağdan/soldan akan trafikte(4) ve hız göstergesinde metrik/metrik ve İngiliz birim sisteminin kullanıldığı(4) ülkelerde kullanılmak üzere tasarlanan araçlar;

3.10. Ormancılık uygulamaları için donatılmış T veya C kategori araçlar: Evet/hayır(4)

3.11. Tehlikeli maddelere karşı koruma sağlamak için donatılmış T veya C kategori araçlar: Evet/hayır(4)

3.12. R ve S kategori araçlar için fren tipi: Frensiz/ataletli frenli/kesintisiz frenli/yarı kesintisiz frenli/hidrolik frenli/pnömatik frenli(4)

4. KÜTLELER VE BOYUTLAR

(kg ve mm cinsinden) (uygun ise çizimlere atıfta bulunun)

4.1. Araç kütlesi aralığı (genel)

4.1.1. Yüksüz kütle

4.1.1.1. Yürür vaziyette yüksüz kütle/kütleler(13):

4.1.1.1.1. Azami: .... kg(30)

4.1.1.1.2.	Asgari: ..... kg(30)

4.1.1.1.3. Bu kütle/kütlelerin dingiller arasındaki dağılımı: ...... kg

4.1.1.1.4. Rijit çeki çubuğu veya merkez dingilli R veya S kategori araçlarda bağlantı noktası üzerindeki dikey yük belirtilir (S): .... kg

4.1.2. İmalatçı tarafından beyan edilen azami kütle/kütleler

4.1.2.1. Aracın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi/kütleleri(13): ... kg

4.1.2.1.1. Teknik açıdan izin verilen dingil başına azami kütle/kütleler: Dingil 1:…kg	Dingil 2:…kg Dingil..:…kg

4.1.2.1.2. Rijit çeki çubuğu veya merkez dingilli R veya S kategori araçlarda ön bağlantı noktası üzerindeki dikey yük belirtilir (S): .... kg

4.1.2.1.3. Bu kütle/kütlelerin dingiller arasındaki dağılımına ilişkin sınırlar (arka dingil ve ön dingil üzerindeki asgari sınırların yüzde cinsinden değerini belirtin): ……... %

4.1.2.2. Kütle/kütleler ve lastik/lastikler




	

Lastik kombinasyonu no
	

Dingil no
	Yük kapasitesi endeksi ve hız kategorisi sembolü dahil olmak üzere lastik boyutları
	
Yuvarlanma yarıçapı(1)
[mm]
	

Lastik başına Lastik Yük Derecesi [kg]
	
Dingil başına izin verilen azami kütle [kg](*)
	
Aracın izin verilen azami kütlesi
[kg](*)

	
Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük [kg](*)(**) (***)

	İz genişliği [mm] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Minimum
	
Maksimum

	1
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	2
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	(*)	 Lastik şartnamesine göre.
(**) Çeki tertibatı dikkate alınmaksızın statik koşullar altında bağlantının referans merkezine aktarılan yük; bağlantıya bağlı olarak bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük değerinin bu tabloda verilmiş olması durumunda tablo, sağa doğru genişletilmeli ve çeki tertibatının tanıtımı sütunun başlığında belirtilmelidir. R veya S kategori araçlarda bu sütun, mevcut bulunması halinde arka çeki tertibatları için kullanılır.
(***) Bağlantı noktasındaki azami izin verilen düşey yük 38.3 ve 38.4’te belirtilenlerden daha düşük ise, veri sağlanır.



4.1.2.3. Kütle/kütleler ve paletli alt takım

	Palet seti sayısı
	Palet boyutları
	Zemin üzerindeki ortalama temas basıncı [kPa]
	Palet makarası başına azami yük [kg](*)

	Palet başına izin verilen azami kütle [kg] (*)

	Aracın izin verilen azami kütlesi [kg] (*)

	Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük [kg] (*)(**)

	
	Uzunluk [mm]
	Genişlik [mm]
	
	
	
	
	

	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...

	2
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...

	(*)	 Palet makarası şartnamesine göre.
(**)	Çeki tertibatı dikkate alınmaksızın statik koşullar altında bağlantının referans merkezine aktarılan yük; bağlantıya bağlı olarak bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük değerinin bu tabloda verilmiş olması durumunda tablo, sağa doğru genişletilmeli ve çeki tertibatının tanıtımı sütunun başlığında belirtilmelidir.




4.1.3. R veya S kategori araçlara ait her bir şasi/fren konfigürasyonu için T veya C kategori araçlara yönelik teknik açıdan izin verilen çekilebilir kütle/kütleler (R ve S kategori araçlar için arka bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami yük/yükler belirtilmelidir).



	     R ve S kategori araç
Fren
	
Çeki çubuğu
	
Rijit Çeki çubuğu
	
Merkez dingil

	Frensiz (*)
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Ataletli frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Hidrolik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Pnömatik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	(*) AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek II’sinin 3.1.1.2 maddesinde belirtilen, teknik servis ve traktör imalatçısının anlaşması ile tanımlanan kısmi yüklü durumu kullanılarak hesaplanır. 



4.1.4. R veya S kategori araçlara ait her bir şasi/fren konfigürasyonu için traktör (T veya C kategori yer alan araç) ile çekilen araç (R veya S kategori araç) kombinasyonuna ait toplam teknik açıdan izin verilen kütle/kütleler:

	         R ve S kategori araç
Fren
	
Çeki çubuğu
	
Rijit Çeki çubuğu
	
Merkez dingil

	Frensiz
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Ataletli frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Hidrolik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Pnömatik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg




4.2. Araç boyut aralığı (genel)

4.2.1. Tamamlanmamış araçlar için

4.2.1.1. Uzunluk(31)

4.2.1.1.1. Tamamlanmış araç için izin verilen azami uzunluk: ..... mm

4.2.1.1.2. Tamamlanmış araç için izin verilen asgari uzunluk: ..... mm

4.2.1.2. Genişlik(31)

4.2.1.2.1. Tamamlanmış araç için izin verilen azami genişlik: ..... mm

4.2.1.2.2. Tamamlanmış araç için izin verilen asgari genişlik: ..... mm

4.2.1.3. Yükseklik (yürür vaziyette)(33)

4.2.1.3.1. 	Azami: … mm

4.2.1.3.2.	Asgari: … mm

4.2.1.4. Öne doğru çıkıntı(34): ..... mm

4.2.1.4.1. T ve C kategori araçlar için: Yaklaşma açısı: ..... derece

4.2.1.5. T ve C kategori araçlar için: Arkaya doğru çıkıntı(35): ..... mm

4.2.1.5.1. T ve C kategori araçlar için: Uzaklaşma açısı: ..... derece

4.2.1.5.2. Bağlantı noktasının izin verilen azami ve asgari çıkıntısı(35)(46): .... mm

4.2.1.6. T ve C kategori araçlar için: Alt açıklık (36)

4.2.1.6.1. Dingiller arasında: ..... mm

4.2.1.6.2. Ön dingilin/dingillerin altında: ..... mm

4.2.1.6.3. Arka dingilin/dingillerin altında: ..... mm

4.2.1.7. Tamamlanmış araçlar için ağırlık merkezinin izin verilen en uçtaki konumları: ..... mm

4.2.1.7.1. T ve C kategori araçlar için, gövde ve/veya iç donanım ve/veya donanımlar ve/veya istiap haddinin ağırlık merkezinin izin verilen en uç konumları: ..... mm

4.2.2. Tam/Tamamlanmış(4) araçlar için

4.2.2.1. Mekanik bağlantılar dâhil olmak üzere aracın genel boyutları:

4.2.2.1.1. Karayolu kullanımı için uzunluk(31) 

4.2.2.1.1.1.	Azami: … mm 

4.2.2.1.1.2.	Asgari: … mm

4.2.2.1.2. Karayolu kullanımı için genişlik(32) 

4.2.2.1.2.1. Azami: ... mm

4.2.2.1.2.2. Asgari: ... mm

4.2.2.1.3. Karayolu kullanımı için yükseklik(33)(47) 

4.2.2.1.3.1.	Azami: … mm 

4.2.2.1.3.2.	Asgari: … mm

4.2.2.2. Öne doğru çıkıntı(34)(48)

4.2.2.2.1. Azami: ... mm

4.2.2.2.2. Asgari: ... mm

4.2.2.3. Arkaya doğru çıkıntı(35)

4.2.2.3.1. Azami: ... mm

4.2.2.3.2. Asgari: ... mm

4.2.2.4. Alt açıklık(36)

4.2.2.4.1. Azami: ... mm

4.2.2.4.2. Asgari: ... mm

4.2.2.5. Dingil açıklığı(37): … mm

4.2.2.6. Birbirini takip eden dingiller arasındaki mesafe 1-2: ... mm, 2-3:... mm, 3-4: ... mm vb.

4.2.2.7. R ve S kategori rijit çeki çubuklu ve merkez dingilli araçlar için:

4.2.2.7.1. Bağlantı noktası ile ilk dingil arasındaki mesafe: ... mm

4.2.2.7.2. Bağlantı noktası ile son dingil arasındaki mesafe: ... mm

4.2.2.8. Her bir dingilde yer alan paletlerin azami ve asgari genişliği (tek veya ikiz lastikler veya normal şekilde takılan üçlü formasyondaki lastiklerin simetri düzlemleri arasında ölçülür) (imalatçı tarafından beyan edilir)(38):

4.2.2.8.1. Azami: Dingil 1 … mm Dingil 2 … mm Dingil …:… mm

4.2.2.8.2. Asgari: Dingil 1 … mm Dingil 2 … mm Dingil …:… mm

4.2.2.9. Uzunlamasına, enine ve dikey yönde aracın ağırlık merkezinin konumu: .....

4.2.2.9.1. T2, T4.1, T4.3 kategori ve C2, C4.1, C4.3 kategori araçlarda araca normal şekilde takılan lastikler kullanılarak zemine göre ölçülen ağırlık merkezi yüksekliği: ….... mm

4.2.2.9.1.1. T2 ve C2 kategori araçlarda 4.2.2.9.1 maddesi ile herbir dingil için ortalama asgari iz genişliği arasındaki oranı belirtin: Dingil 1 … Dingil 2 … Dingil …:…

4.2.2.9.1.2. T4.1 ve C4.1 kategori araçlarda 4.2.2.9.1 maddesi ile tüm dingillerin ortalama asgari iz genişliği arasındaki oranı belirtin: ....................

5. AKTARMA ORGANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

5.1. Azami araç hızı

5.1.1. İleri yönde azami araç hızı

5.1.1.1. Beyan edilen azami araç tasarım hızı: … km/h

5.1.1.2. En yüksek viteste hesaplanan azami araç tasarım hızı (hesaplamada dikkate alınan faktörleri belirtin)(41): ... km/h

5.1.1.3. Ölçülen azami araç hızı: ... km/h(41)

5.1.2. Geriye doğru azami araç hızı(54)

5.1.2.1. Beyan edilen geriye doğru azami araç tasarım hızı: … km/h

5.6.	Tahrikli tekerleklerin, tekerleğin bir tam dönüşüne karşılık gelen fiili ileri yönlü hareketi: ..........................................mm

B.	ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANSI HAKKINDA BİLGİLER

6. MOTORUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

6.1.7.                  Motor kategorisi ve alt kategorisi (7)

6.2.1.                  Yanma  çevrimi: dört zamanlı çevrim/ iki zamanlı çevrim/ dönel pistonlu/ diğer açıklayın)(4):……

6.2.2.                  Ateşleme tipi: Sıkıştırma ateşlemeli / pozitif ateşlemeli (4):

6.2.3.1.               Silindir sayısı:… ve düzeni (26):……………………………………

6.2.8.                  Yakıt

6.2.8.1.               Yakıt tipi(9):……………………………

6.2.8.3.            AB/2017/654 Tebliğinin, Ek 1’ inin 1.4. maddesi uyarınca, üretici tarafından beyan   edilen motorun kullanımına uygun ilave yakıtların, yakıt karışımlarının veya emülsiyonların listesi (kabul edilen standart veya özellikler sunulmalıdır):……………………

6.3.2.1.               Beyan edilen nominal hız:………….rpm

6.3.2.1.2.            Beyan edilen nominal net güç:…….kW

6.3.2.2.               Azami güç hızı:………….rpm

6.3.2.2.2.            Azami net güç:……………kW

6.3.6.4.               Motor toplam süpürme hacmi:………….cm3

9. (Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) ENERJİ DEPOLAMA CİHAZI/CİHAZLARI(11)

9.1. Açıklama: Akü/kapasitör/volan/jeneratör(4)

9.2.	Tanıtım numarası: ......................................

9.3.	Elektrokimyasal çiftin türü: ..............................

9.4. Depolanan enerji

9.4.1. Akü için voltaj ... ve kapasite: ... Ampersaat 2 saatte

9.4.2.	Kapasitör için:............................ J

9.4.3.	Volan/jeneratör için(4):.......................................... J

9.4.3.1.	Volan atalet momenti: ......................................kg m2

9.4.3.1.1.	(Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) Vites boşta ise ek atalet momenti: .................... kg m2

9.5. Yükleyici: Bütünleşik/harici/yükleyicisiz(4)

10. DIŞ SES (GÜRÜLTÜ) SEVİYESİ

10.1. İmalatçı tarafından beyan edilen dış ses (gürültü) seviyesi

10.1.1. Hareket halinde: ... dB(A)

10.1.2. Sabit halde: ... dB(A)

10.1.3. Motor hızında: ... dak–1

10.2. Egzoz sistemi hakkında kısa açıklama ve şematik çizim (hava emme sistemi, gürültü ve egzoz emisyonu kontrollerine yönelik cihazlar dahil): ..........

10.3. Hava emme sistemi

10.3.1. Emme manifoldu açıklaması (çizimler ve/veya fotoğraflar ekleyin)(10): .........

10.3.2. Hava filtresi

10.3.2.1.	Fotoğraflar ve/veya çizimler: ..............................................

10.3.2.2.	Marka: ...................................................

10.3.2.3.	Tip: .........................................................

10.3.3. Emme susturucusu

10.3.3.1.	Fotoğraflar ve/veya çizimler: ...................................................

10.3.3.2.	Marka: .....................................................

10.3.3.3.	Tip: .....................................................

10.4. Egzoz sistemi

10.4.1.	Egzoz manifoldu açıklaması ve/veya çizimi(10): ............................................

10.4.2. Egzoz sistemine ait olup motorun bir parçası olmayan elemanlar hakkında açıklama ve/veya çizimler:………

10.4.3. Motor anma hızında ve % 100 yük altında izin verilen azami egzoz karşı basıncı: ... kPa

10.4.4. Egzoz gürültü azaltma cihaz/cihazlarının  tipi ve işaretlenmesi: .......................

10.4.4.1. Lifli malzemeler içeren egzoz gürültü azaltma cihazı: Evet/hayır(4)

10.4.5. Egzoz sisteminin hacmi: … dm3

10.4.6.	Egzoz çıkışının konumu: .....................................................

10.4.7.	Motor bölmesindeki ilave gürültü azaltma tedbirleri ve dış gürültü için motor üzerindeki ek tedbirler (var ise): ..............................

10.5.	Gürültüyü azaltmak üzere tasarlanmış motorla ilgili olmayan cihazlara ait ayrıntılar (diğer maddelerin kapsamında değil ise): ...................

11. AKTARMA ORGANI VE KONTROL(13)

11.1. Araç aktarma organlarının ve kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi (aktarma oranı değiştirme sistemi, debriyaj kontrolü veya aktarma organının herhangi bir diğer elemanı):…………………

11.2. Aktarma

10. 
11. 
11.1. 
11.2. 
11.2.1. Aktarma oranı değişim sisteminin/ sistemlerinin ve kontrolünün kısa açıklaması ve şematik çizimi:…

11.2.2. Güç aktarımının diyagramı ve/veya çizimi: ...

11.2.3. Güç aktarma tipi: Dişli (planet dişli setleri dahil)/ kayış/hidrostatik/elektrik/diğer (4) (diğer ise açıklayın .......)

11.2.4. Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama (var ise): ................

11.2.5. Motora göre konumu:……………..

11.2.6. Kontrol yöntemi:…………

11.2.7. Transfer kutusu: ile/olmadan(4)

11.2.8. Aktarma oranı değiştirme sisteminin tipi: Mekanik (vites değiştirme)/ Çift kavramalı (vites değiştirme)/ Yarı otomatik (vites değiştirme)/Otomatik (vites değiştirme)/ Sürekli Değişken Aktarma/ hidrostatik/ uygulanamaz/ diğer (4) (diğer ise , belirtin:…)

11.3. Kavrama (var ise)

11.3.1. Kavramanın ve kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi:……………………

11.3.2. Azami tork tahvili: ....................................................................................

11.4. Dişli oranları

	

Dişli
	Dahili dişli kutusu oranları (motor - dişli kutusu çıkış şaftı devri oranı)
	Dahili aktarma kutusu oranları (motor - aktarma kutusu çıkış şaftı devri oranı)
	Son tahrik oranı/oranları (dişli kutusu çıkış şaftı - tahrikli tekerlek dönüşü oranı)
	

Toplam dişli oranları
	
Oran (motor hızı/araç hızı) sadece manüel aktarma için

	CVT(*) için azami
1
2
3
…
	
	
	
	
	

	CVT(*) için asgari

Geri
1

...
	
	
	
	
	

	(*)	Sürekli değişken aktarım.



11.5. Diferansiyel kilidi

11.5.1. Diferansiyel kilidi: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

C.	FONKSYONEL GÜVENLİK HAKKINDA BİLGİ

12. TAHRİK VE/VEYA AKTARMA ORGANI ÇIKIŞ REGÜLATÖRLERİ

12.1.	Hız düzenleyici sayısı: ...............................................................

12.2.	Anma kesme noktası No 1: ....................................................

12.2.1. Yük altında kesme başladığında motor/motor/aktarma organı dönüş hızı: … dak–1

12.2.2. Asgari motor yükünde azami dönüş hızı: ... dak–1

12.3.	Anma kesme noktası No 2: .............................................

12.3.1. Yük altında kesme başladığında motor/motor/aktarma organı dönüş hızı(4): … dak–1

12.3.2. Asgari motor yükünde azami dönüş hızı: ... dak–1

12.4. Düzenleyici/düzenleyicilerin beyan edilen amacı; azami araç tasarım hızı sınırlandırması/azami güç sınırlandırması/motor aşırı hız koruması(4): ........

12.5. Ayarlanabilir hız sınırlandırma cihazları; 89 sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 1 ve 2, Bölüm II Madde 13.2, Bölüm III Madde 21.2 ve 21.3, Ek 5 Madde 1 ve Ek 6’da belirtilen N2 ve N3 kategorisi araçlara yönelik şartlara uygun olan ayarlanabilir hız sınırlandırma cihazı. Bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

13. DİREKSİYON

13.1. Dümenleme geometrisini gösteren dümenlenebilir dingilin/dingillerin şematik diyagramı: .....

13.2. Direksiyon kategorisi: Elle/güç destekli/servo/diferansiyel(4)

13.3. Aktarma ve dümenleme kontrolü

13.3.1. Dümenleme mekanizması düzeni (ön ve arka için belirtin, uygulanabilir ise): .....

13.3.2. Tekerleklere bağlantı (mekanik olmayanlar dahil; ön ve arka için belirtin, uygulanabilir ise): 

13.3.2.1. Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama (var ise): ........ 

13.3.3. Yardım yöntemi (var ise): ........................ 

13.3.3.1. İşletme yöntemi ve diyagramı, marka/markalar ve tip/tipler: .....................

13.3.4.	Aracın dümenleme davranışını etkileyen farklı cihazların araç üzerindeki konumlarını gösteren, bir bütün olarak yönlendirme tertibatı diyagramı: .....................

13.3.5.	Direksiyon kontrol/kontrollerinin şematik diyagramı/diyagramları: ...............

13.3.6. Direksiyon kontrol/kontrollerinin ayarlanma aralığı ve yöntemi: ...................

13.3.7. Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama (var ise): ..............

13.4. Tekerleklerin azami dönme açısı (var ise)

13.4.1. Sağa doğru: ... derece      Direksiyon simidi dönüş sayısı: ...

13.4.2. Sola doğru: ... derece	   Direksiyon simidi dönüş sayısı: ...

13.5. Asgari dönme döngüsü (Frensiz)(42)

13.5.1. Sağa doğru: ... mm

13.5.2. Sola doğru: ... mm

13.5.3.	Güç yardım yöntemi (var ise): .................................

13.5.3.1.	İşletme yöntemi ve diyagramı, marka/markalar ve tip/tipler: .................

13.6. T kategorisi hızlı (Hız Endeksi "b") araçlar için dümenleme

13.6.1. 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 2, 5 ve 6’da ve aynı Regülasyon Ek 4 ve Ek 6’da yer alan şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4) 

13.6.2. 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6’da N2 kategorisi araçlar için belirtilen direksiyon döndürme kuvvetine ilişkin şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4) 

13.6.3. ISO 10998:2008, Değişiklik 1 2014 (Tarım traktörleri - dümenleme şartları) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4) 

13.7. Dümenleme işlevini etkileyen karmaşık elektronik kontrol sistemleri

13.7.1. 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 6’da yer alan şartların dümenleme işlevini etkileyen karmaşık elektronik araç kontrol sistemleri tarafından bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4) 

14. HIZ GÖSTERGESİ, ODOMETRE (KİLOMETRE SAYACI), TAKOMETRE (DEVİR ÖLÇER) VE SAAT ÖLÇER

14.1. Hız göstergesi

14.1.1.	Bütün sisteme ait fotoğraflar ve/veya çizimler: .............................

14.1.2.	Gösterilen araç hızı aralığı: .................................................................................

14.1.3.	Hız göstergesinin ölçüm mekanizması toleransı: ..................................

14.1.4.	Hız göstergesinin teknik sabiti: ...................................................................

14.1.5.	Tahrik mekanizmasının çalışma yöntemi ve açıklaması: ......................

14.1.6.	Tahrik mekanizmasının toplam tahvil oranı: ...................................................

14.1.7. Alet kadranı veya diğer okuma biçimlerinin tasarımı: ................................

14.1.8. Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama: .............................

14.2. Odometre (Kilometre sayacı)

14.2.1. Odometrenin ölçüm mekanizması toleransı: ..................................

14.2.2. Tahrik mekanizmasının çalışma yöntemi ve açıklaması: ..................................

14.3. Takometre (Devir ölçer)

14.3.1. Takometrenin ölçüm mekanizması toleransı: ..................................

14.3.2. Tahrik mekanizmasının çalışma yöntemi ve açıklaması: ...........................

14.4. Saat ölçer

14.4.1. Saat ölçerin ölçüm mekanizması toleransı: ..................................

14.4.2. Tahrik mekanizmasının çalışma yöntemi ve açıklaması: ....................

15. GÖRÜŞ AÇISI

15.1. İleri yönlü 180 derecelik görüş açısında yer alan aksam parçalarının konumunu gösteren çizim/çizimler ve/veya fotoğraf/fotoğraflar: ................

15.2. ISO 5721-1:2013 (Tarım traktörleri - Şartlar, sürücü görüş açısına yönelik test prosedürleri ve kabul kriterleri - Bölüm 1: Ön görüş alanı) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

15.3. ISO 5721-2:2014 (Tarım traktörleri - Şartlar, sürücü görüş açısına yönelik test prosedürleri ve kabul kriterleri - Bölüm 2: Yan ve geri görüş açısı) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4) 

16. ÖN CAM SİLECEKLERİ VE YIKAYICILARI VE BUZ ÇÖZME VE BUĞU GİDERME

16.1. Ön cam silecekleri

16.1.1. ISO 5721-1:2013 (Tarım traktörleri - Şartlar, sürücü görüş açısına yönelik test prosedürleri ve kabul kriterleri - Bölüm 1: Ön görüş alanı) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

16.1.2. Madde 16.1.1’e alternatif olarak ayrıntılı bir teknik açıklama (fotoğraflar veya çizimler dahil) ile kullanım sayısı ve sıklığını belirtin: ..............

16.2. Ön cam yıkayıcılar

16.2.1. Ayrıntılı bir teknik açıklama (fotoğraflar veya çizimler dahil): ........................

16.2.2. Rezervuar kapasitesi: ... l

16.3. Buz çözme ve buğu giderme

16.3.1. Ayrıntılı bir teknik açıklama (fotoğraflar veya çizimler dahil): ........................

16.3.2. Azami elektrik tüketimi: ... kW

17. CAMLAR

17.1. 43 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan aşağıdaki şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: .....

17.2. Madde 17.1’e alternatif olarak aşağıdaki bilgileri verin:

17.2.1. Sürücü gözü referans noktası’nın hızlıca belirlenmesi için veriler(59): .........

17.2.2. Ön cam dışında camların kullanılması durumunda aşağıdaki bilgileri sunan ve A4 boyutundan büyük olmayan veya bu boyuta katlanmış olan çizimler:

· Azami alan,

· Cam panelin birbirine bitişik iki kenarı arasındaki en küçük açı ve

· Bölümün azami yüksekliği, var ise;

17.2.3. Ön cam/camlar

17.2.3.1.	Kullanılan malzeme/malzemeler: ................................................

17.2.3.2.	Sabitleme yöntemi: ..........................................

17.2.3.3. Eğim açısı/açıları: ... derece

17.2.3.4. Ön cam aksesuarların ve bunların yerleştirildiği konumlar, tüm elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama dahil: ...................

17.2.3.5. Aşağıdakileri gösteren, ön camlar ve bunların traktöre montajına ilişkin 1:10 ölçekli çizim ve diyagramlar:

17.2.3.5.1. Ön camın, sürücü gözü referans noktası’na göre konumu(59); 

17.2.3.5.2. Ön cam eğim açısı;

17.2.3.5.3. Optik niteliklerin doğrulandığı bölgenin konumu ve boyutu ile, uygun durumlarda farklı sertleşmeye maruz kalan alan;

17.2.3.5.4. Ön camın geliştirilmiş alanı;

17.2.3.5.5. Ön cam bölümünün azami yüksekliği ve

17.2.3.5.6. Ön camın bükümü (sadece ön camların gruplandırılması amacıyla);

17.2.3.6. Çift cam kullanılması durumunda Madde 17.2.2’de belirtilen bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgileri sunan ve A4 boyutundan büyük olmayan veya bu boyuta katlanmış olan çizimler:

· Herbir cam panelin tipi,

· Bağlama yöntemi (organik, cam-cam veya cam-metal),

· İki cam paneli arasındaki açıklığın anma kalınlığı.

17.2.4. Pencere/pencereler

17.2.4.1.	Konum/konumlar: ......................................................

17.2.4.2.	Kullanılan malzeme/malzemeler: ..................................

17.2.4.3. Cam kullanma mekanizmasının elektrikli/elektronik aksamlarına yönelik kısa açıklama (var ise): ………………………

17.2.5. Açılabilir tavan camları

17.2.5.1.	Konum/konumlar: ..................................................

17.2.5.2.	Kullanılan malzeme/malzemeler: ...................................................

17.2.5.3. Tavan camı kullanma mekanizmasının elektrikli/elektronik aksamlarına yönelik kısa açıklama (var ise): ..............................................

17.2.6. Diğer cam paneller

17.2.6.1.	Konum/konumlar: ...................................................

17.2.6.2.	Kullanılan malzeme/malzemeler: ....................................

17.2.6.3. Diğer cam panel kullanma mekanizmasının elektrikli/elektronik aksamlarına yönelik kısa açıklama (var ise): .................................

18. GERİ GÖRÜŞ AYNALARI

18.1.	Aynaların sayısı ve sınıfı/sınıfları: ...........................................

18.2. 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

18.3. 81 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

18.4. Aynanın aracı yapısına göre konumunu gösteren ve aynanın tanımlanmasına yönelik olan çizim/çizimler: ..............................

18.5. Bağlantı yöntemine ilişkin ayrıntılar, araç yapısının takılan bölgesine ait bilgiler dahil: ........

18.6. Ayarlama sisteminin elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama:….

18.7. Aynalara ait buz çözme ve buğu giderme sistemine yönelik teknik açıklama:...

18.8. Geri görüş alanını kısıtlayabilen isteğe bağlı donanımlar: ........................

18.9. Sınıf II geri görüş aynası/aynaları için görüş alanları

18.9.1. AB/2015/208 Yönetmeliği Ek IX Madde 5.1’e uygunluk: Evet/hayır(4).

18.9.2. Madde 18.9.1’e alternatif olarak, ISO 5721-2:2014 (Tarım traktörleri - Şartlar, sürücü görüş açısına yönelik test prosedürleri ve kabul kriterleri - Bölüm 2: Yan ve geri görüş açısı) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4).
19. AYNALAR HARİCİNDE DOLAYLI GÖRÜŞ CİHAZLARI (İSTEĞE BAĞLI)

19.1. Tip ve özellikler (cihaza ait komple açıklama gibi): ................

19.2. Kamera-monitör cihazı kullanılması durumunda tespit mesafesi (mm), monitörün kontrast değeri, aydınlatma aralığı, parlaklık düzeltme özelliği, görüntüleme performansı (siyah/beyaz veya renkli)(4), görüntü tekrarlama sıklığı, monitörün aydınlatma aralığı(4): .................................

19.3. Montaj talimatları dahil olmak üzere tüm cihazı tanımlamak için yeterli ayrıntı içeren çizimler: ..................................

19.4. ISO 5721-2:2014 (Tarım traktörleri - Şartlar, sürücü görüş açısına yönelik test prosedürleri ve kabul kriterleri - Bölüm 2: Yan ve geri görüş açısı) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

20. SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

20.1. ISO 15077:2008 (Tarım amaçlı traktörler ve kendi yürür makinalar-Operatör kumandaları-Harekete geçirme kuvvetleri konum değişimi konum ve işletim metodu), sanal terminallerle ilgili operatör kontrollerine ilişkin Bölüm B kapsamında yer alan şartların, bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

21. OTOMATİK AYDINLATMA ANAHTARLARI DAHİL OLMAK ÜZERE AYDINLATMA, IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARININ MONTAJI

21.1. Bütün cihazların listesi (uzun huzmeli farların azami şiddeti, aksam tip onayı işaret/işaretleri, numarası, marka/markaları, tipi, renk ve karşılık gelen ikaz donanımı); her ayrı işlev için farklı türdeki cihazlar bu listede yer alabilir; bu listede ayrıca her bir işleve yönelik olarak ek açıklamalar veya eşdeğer cihazlar yer alabilir: .........................................

21.2. Araç üzerindeki farklı cihazların konumlarını gösteren, bir bütün olarak aydınlatma ve sinyal donanımını açıklayan diyagram: ......................

21.3. Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının konumunu, ışıkların sayısını ve rengini gösteren, aracın dış kısmına ait ölçekli çizimler: .....................

21.4. Her lamba ve yansıtıcı için aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

21.4.1. Aydınlatma yüzeyinin boyutunu gösteren çizim: ........................................... 

21.4.2.	Görünür yüzeyi tanımlamada kullanılan yöntem: ................... 

21.4.3.	Referans eksen ve referans merkez: .................................... 

21.4.4.	Gizlenebilir lambaların kullanılma yöntemi: .........................

21.5. Ön far seviyelendirme cihazının açıklaması/çizimi ve tipi (örneğin otomatik, elle adımlı ayarlama, kesintisiz elle ayarlama)(4): ........................

21.5.1.	Kontrol cihazı: ..........................................................

21.5.2.	Referans işaretler: .......................................................

21.5.3.	Yük koşulları için kullanılan işaretler: ....................................

21.6. R ve S kategori araçlarda aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının güç bağlantılarına ait açıklama: ..................................
21.7. Aydınlatma sistemi ve ışıklı aydınlatma sisteminde kullanılan elektrikli ve/veya elektronik aksamlara ait kısa açıklama: .........................

22. İÇ DONANIM VE HAVA KOŞULLARINA KARŞI DİĞER KORUMALAR DAHİL OLMAK ÜZERE ARAÇ KULLANICILARININ KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

22.1. Üst yapı

22.1.1.	Kullanılan malzemeler ve imalat yöntemleri: .........................

22.2. Kabin malzemesi yanma hızı

22.2.1. ISO 3795:1989 (Karayolu taşıtları, tarım ve ormancılıkta kullanılan makinalar ve traktörler- İç malzemelerinin yanma davranışının tayini) kapsamında yer alan şartlar uyarınca 150 mm/dakikalık azami hızı aşmayan yanma hızının, bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4).

22.3. Kullanıcılar için iç korumalar

22.3.1. Yolcu bölmesindeki parçaları ve kullanılan malzemeleri (iç geri görüş aynaları hariç), kumanda düzenleri, koltuklar ve bunlara ait arka parçalar, koltuk başlıkları, tavan ve açılır tavan, kapılar ve pencere rüzgarlıkları ve diğer belirtilmemiş elemanlara ait fotoğraflar, çizimler ve/veya bunlara ait parçalara ayrılmış görünüş: ......................................

22.3.2. Aracın direksiyon, birden fazla sıra halinde tabure koltuk veya bank koltuk ile donatılmış olması durumunda, AB/3/2014 Yönetmeliği Ek XVII şartlarına uygun arka yolcu koltuklarının bulunduğu ortam (var ise): Evet/hayır(4)

22.4. Koltuk başlığı/başlıkları

22.4.1. Var: Evet/hayır(4)

22.4.2. 25 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

22.4.3. Tip: Bütünleşik/ayrılabilir/ayrı(4)

22.4.4. Başta minder malzemesi veya malzemelerinin niteliği olmak üzere ve uygulanabilir ise onaylanması istenen koltuk tipinin bağlantı ve takma parçalarının konumu ve özelliklerini gösteren koltuk başlığına ait detaylı açıklama: ......

22.4.5. “Ayrı” koltuk başlıkları kullanılır ise:

22.4.5.1. Koltuk başlığının takılması hedeflenen yapısal bölgenin ayrıntılı açıklaması:

22.4.5.2. Koltuk başlığı ve yapının önemli parçalarına ait ölçekli çizim: ........

22.5. Ayak dayama yerleri

22.5.1. Ayak dayama yerlerinin gerçek, etkin sayısını, konumunu ve boyutlarını gösteren kullanım alanına ait fotoğraflar ve/veya çizimler: ....................

22.6. Hava koşullarına karşı diğer koruma düzenlemeleri

22.6.1.	Açıklama (fotoğraf ve çizimler dahil): ..................................................

22.6.2.	İç ve dış boyutlar: … mm × … mm × … mm … mm × … mm × … mm

23. ARACIN DIŞI VE AKSESUARLARI

23.1. Dış çıkıntılar açısından kritik öneme sahip olduğu kabul edilebilen dış yüzey parçalarının konumlarını gösteren kesitler ve görüşler (ilgili ise örneğin tamponlar, zemin hattı, kapı ve pencere direkleri, hava giriş ızgaraları, radyatör ızgaraları, ön cam silecekleri, yağmur suyu kanalları, kapı kolları, kayar kapılar, flaplar, kapı menteşeleri ve kilitleri, kancalar, gözler, kaldırma aparatları, dekoratif süslemeler, şeritler, amblemler, girintiler ve aydınlatma donanımları gibi temas ettiği kişi açısından ciddi fiziksel yaralanmaya veya riske neden olduğu düşünülebilen diğer dış yüzey parçaları) ve konumlarını gösteren genel düzen (gerekli durumlarda boyutları ve diğer açıklamaları içeren çizimler veya fotoğraflar dahil): 

23.2. Monte edilen aktif yaya koruma sistemine ait ayrıntılar dahil olmak üzere aracın ön kısmını (iç ve dış) meydana getiren malzemeler, ilgili referans hatları, boyutlar ve yapıya ilişkin ayrıntılı bir açıklama (fotoğraflar ve/veya çizimler dahil): ................................

23.3. Zemin hattının çizimi:…………………..

24. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

24.1. Öngörülen tüm ilgili araç elektrik/elektronik sistemlerini veya ESA’ları, gövde stillerini(60), gövde malzemesindeki farklılıkları(1) genel kablolama düzenlerini, motor seçeneklerini, sağ/sol sürüş konumlarını ve dingil açıklığı seçeneklerini tarif eden bir belge: ....................................

24.2. 10 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

24.3. ISO 14982:1998 (Tarım ve ormancılık makineleri - Elektromanyetik uyumluluk - Test yöntemleri ve kabul kriterleri) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4) 

24.4. Madde 24.2 veya Madde 24.3’e alternatif olarak aşağıdaki bilgiler verilir:

24.4.1. Yolcu bölümünün bitişikteki parçaları ile motor bölmesini meydana getiren gövde parçasının malzemelerini ve biçimlerini gösteren çizimler/fotoğraflar ve açıklama: ...............

24.4.2. Motor bölmesinde yer alan metal bileşenlerin konumunu gösteren çizimler veya fotoğraflar (örneğin ısıtma cihazları, stepne, hava filtresi, dümenleme mekanizması vb.): .......................

24.4.3. Radyo paraziti kontrol donanımlarına ait tablo veya çizim: ............

24.4.4. Doğru akım direncinin ve dirençli ateşleme kablolarının kullanılması durumunda bunların metre başına anma direncinin anma değerinin özellikleri: .........................

25. SESLİ İKAZ CİHAZ/CİHAZLARI

25.1. 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan ve N kategori araçlara yönelik olan şartlar uyarınca sesli ikaz cihazı için verilmiş aksam tip onayının, bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

25.2.	Kullanılan cihazı/cihazların özet açıklaması: ...........................

25.3. Sesli ikaz cihaz/cihazlarının  aracın yapısına göre konumunu gösteren çizim/çizimler: ...........................................

25.4. Bağlantı yöntemine ilişkin ayrıntılar, sesli ikaz cihaz/cihazlarının  araç yapısına takılan bölgesine ait bilgiler dahil: ................................

25.5.	Elektrik/pnömatik devre diyagramı: ........................

25.5.1.	Gerilim: AC/DC(4)

25.5.2.	Anma gerilimi veya hava basıncı: ................................V / kPa(4)

25.6.	Montaj cihazının çizimi: .................................................

26. ISITMA SİSTEMİ VE HAVA ŞARTLANDIRMA

26.1. ISO 14269-2:1997 (Tarım ve orman makinaları - Traktörler ve kendi yürür makinalar - Operatör kabin ortamı - Bölüm 2: Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme deney metodu ve performansı) standardının Madde 8’i uyarınca test edilen ısıtma sisteminin ve test raporlarının bilgi dokümanına eklenmesi: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

26.2. ISO 14269-2:1997 (Tarım ve orman makinaları - Traktörler ve kendi yürür makinalar - Operatör kabin ortamı - Bölüm 2: Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme deney metodu ve performansı) standardının Madde 9’u uyarınca test edilen hava şartlandırma sisteminin ve test raporlarının bilgi dokümanına eklenmesi: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

26.3. Madde 26.1 ve 26.2’ye alternatif olarak, 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan ve N kategorisi araçlara yönelik şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

26.4. Isıtma sistemi

26.4.1. Araç içerisindeki konumunun gösterilmesi şartıyla ısıtma sistemine ait genel çizim (ve ses (gürültü) sönümleme cihazlarının (ısı alışverişi noktaları dahil) düzenine ait genel çizim): ...................................

26.4.2. Egzoz gazlarından kaynaklanan ısıdan faydalanan sistemlerde kullanılan ısı eşanjörüne ait genel çizim veya motor soğutma havası ile elde edilen ısıyı kullanılması durumunda ısıtma sistemleri için ısı alışverişinin gerçekleştiği parçalara ait genel çizim: ........................

26.4.3. Duvar kalınlığı, kullanılan malzemeler ve bunlara ait yüzeylerin özelliklerine ilişkin bir beyan dahil olmak üzere ısı eşanjörü veya ısı alışverişinin gerçekleştiği noktalar hakkında kesitsel çizimler: .....................

26.4.4. Fan gibi ısıtma sisteminin diğer ana aksamları ile ilgili olan teknik veriler ve imalat yöntemine ilişkin şartlar: .............................

26.5. Hava şartlandırma

26.5.1. Hava şartlandırma ve buna ait kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi:.................................

26.5.2. Hava şartlandırma sisteminde soğutucu olarak kullanılan gaz: ...............

27. ARACIN İZİNSİZ KULLANIMINI ÖNLEYECEK CİHAZLAR

27.1. T ve C kategori araçlar için

27.1.1. 62 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

27.1.2. 18 sayılı BM/AEK Regülasyonunda yer alan Madde 2, Madde 5 (Madde 5.6 hariç), Madde 6.2 ve Madde 6.3’te N2 kategorisi araçlar için tarif edilen şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

27.1.3. Madde 27.1.1 veya Madde 27.1.2’ye alternatif olarak aşağıdaki bilgileri verin:

27.1.3.1. Koruyucu cihaz/cihazlar ve montajda kullanılan araç parçalarının ayrıntılı açıklaması (fotoğraf veya çizimler dahil): ....................................

27.1.3.2. Koruyucu cihazı/cihazları bir araya getiren ana aksamların listesi: .................

27.2. R ve S kategorisi araçlar için

27.2.1. Koruyucu cihaz/cihazlar ve montajda kullanılan araç parçalarının ayrıntılı açıklaması (fotoğraf veya çizimler dahil): ....................................

27.2.1.1. Koruyucu cihazı/cihazları bir araya getiren ana aksamların listesi: ................ 

28. TESCİL PLAKASI/PLAKALARININ ALANI

28.1. Tescil plakası/plakalarının konumu (gerekli ise varyantları belirtin; uygun durumlarda çizimler kullanılabilir): ..........................

28.1.1. Yol yüzeyine göre yükseklik, üst kenar: ... mm

28.1.2. Yol yüzeyine göre yükseklik, alt kenar: ... mm

28.1.3. Merkez hattın aracın orta uzunlamasına düzlemine uzaklığı: ... mm

28.1.4. Boyutlar (uzunluk × genişlik): … mm × … mm

28.1.5. Düzlemin dikeye göre eğimi: ... derece

28.1.6. Yatay düzlemdeki görünürlük açısı: ... derece

29. DENGE KÜTLELERİ

29.1.	Denge kütleleri veya bunların traktöre nasıl takıldığına ilişkin ayrıntılı teknik açıklama (boyutları gösteren fotoğraflar veya çizimler dahil): .........

29.2.	Denge kütlesi setlerinin sayısı: .........................................

29.2.1.	Her bir sette bulunan aksam sayısı: Set 1: …   Set 2: …	Set …

29.3. 	Her bir sette bulunan aksamların kütlesi: Set 1: … kg	Set 2: … kg	Set …:… kg

29.3.1.	Herbir setin toplam kütlesi: Set 1: … kg Set 2: … kg	Set …:… kg

29.4.	Denge kütlelerinin toplam kütlesi: ... kg

29.4.1.	Bu kütlelerin dingiller arasındaki dağılımı: ... kg

29.5.	Malzeme/malzemeler ve imalat yöntemi: ..................................

30. ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİ

30.1. Güç devresi aksamlarının montajı hakkında kısa açıklama ve güç devresi aksamlarının konumlarını gösteren çizimler/fotoğraflar: ....................

30.2. Güç devresinde yer alan tüm elektrikli fonksiyonlara ait şematik diyagram:……..

30.3.	İşletme gerilimi/gerilimleri (V): ......................................... 

30.4. 	Elektrik şoklarına karşı koruma hakkında açıklama: .......................

30.5.	Sigorta ve/veya devre kesici: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

30.5.1.	İşlevsel aralığı gösteren diyagram: ..................................

30.6.	Güç kablosu tesisatının düzeni: ................................

30.7. Jeneratör

30.7.1.	Tip: ....................................................

30.7.2.	Anma gücü: ... VA

30.8. Tamamen elektrikli araçlar

30.8.1. T2, T3, C2 veya C3 kategorisi tamamen elektrikli araçlar için AB/3/2014 Yönetmeliğinin Ek IV’ünde belirtilen şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/mümkün olduğunca(4) (mümkün olduğunca seçilir ise, açıklayın: :.................)

30.9. Batarya izolasyon cihazları

30.9.1. Batarya bağlantılarının şunlarla kesilmesi: elektronik sistem/ateşleme anahtarı/ortak bir araç/anahtar/diğer(4) (Diğer ise açıklayın: .....................)

31. YAKIT DEPOSU/DEPOLARI

31.1. Bağlantılar, hava alma hatları, havalandırma sistemi, kilitler, vanalar ve sabitleme cihazları dahil olmak üzere depoya/depolara ait çizimler ve teknik açıklama: .....................

31.2. Deponun/depoların araç içindeki konumu açık şekilde gösteren çizim: ............
31.3. Depo ile egzoz arasında yer alan ısı kalkanına ait çizim: .................................

31.4. Ana yakıt deposu/depoları

31.4.1.	Azami kapasite: ...........................................

31.4.2.	Kullanılan malzemeler: .....................................

31.4.3.	Yakıt deposu girişi: Kısıtlı orifis/etiket(4)  ......................

31.4.4.	Yük dağılımı tedbiri/tedbirleri (var ise): ...................

31.5. Yedek yakıt deposu/depoları

31.5.1.	Azami kapasite: ................................................

31.5.2.	Kullanılan malzemeler: .................................

31.5.3.	Yakıt deposu girişi: Kısıtlı orifis/etiket(4)  ....................

31.5.4.	Yük dağılımı tedbiri/tedbirleri (var ise): .......................................

32. YAN VE ARKA KORUMA

32.1. Yan koruma

32.1.1. Yer: Evet/hayır/tamamlanmamış(4)

32.1.2. Yan korumayla ilgili araç parçalarına ait çizimler; örneğin dingilin/dingillerin konumunu ve montajını gösteren ve araç ve/veya şasiye ait çizim, yan koruma cihaz/cihazlarının  montaj ve/veya sabitlenme şeklini gösteren çizim. Yan korumanın yan koruma cihazı/cihazları kullanılmadan sağlanması durumunda, çizim, gerekli kılınan boyutlara uygunluk sağlandığını açık şekilde göstermelidir: .....................................................

32.1.3.	Zemin hattının aracın yanı boyunca çizimi: ...........................

32.1.4. Dış yüzey çıkıntılarına ait yüksekliğin (H) AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXVII İlave 1 uyarınca ölçülmesi amacıyla, dış yüzey boyunca gerekli kısımlara ait çizimler: ...............

32.1.5. Yan koruma cihaz/cihazlarının  kullanılması durumunda bu cihazlara veya aksam tip onayı numara/numaralarına ait bütün açıklama ve/veya çizimler (montaj ve sabitleme dahil): ........

32.1.5.1.	Kullanılan malzemeler: ............................................

32.1.5.2.	Bütün sabitleme ayrıntıları ve tork gereklilikleri dahil olmak üzere tüm sabitleme talimatları: 

32.1.6. 73 sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 2 ve 3 ile Bölüm I, II ve III kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

32.2. Arka koruyucu yapı

32.2.1. Varlığı: Evet/hayır/tamamlanmamış(4)

32.2.2. Arka koruyucu yapı ile ilgili araç parçalarına ait çizimler; örneğin, en geniş arka dingilin montaj ve konumunu gösteren araç ve/veya şasi çizimi, arka koruyucu yapının montajını ve/veya sabitlenmesini gösteren çizim. Arka koruyucu yapı özel bir cihaz değil ise, çizim, gerekli kılınan boyutlara uygunluk sağlandığını açık şekilde göstermelidir: .......................

32.2.3.	Zemin hattının aracın arka ucu boyunca çizimi: ........................

32.2.4.	Özel bir cihazın kullanılması durumunda arka koruyucu yapının komple açıklaması ve/veya çizimi (montaj ve sabitleme dahil) veya ayrı teknik ünite olarak onaylanmış ise tip onayı numarası: .....................

32.2.4.1.	Kullanılan malzemeler: .........................

32.2.4.2.	Bütün sabitleme ayrıntıları ve tork gereklilikleri dahil olmak üzere tüm sabitleme talimatları: 

33. YÜKLEME PLATFORMU/PLATFORMLARI

33.1. Yükleme platformu/platformlarının boyutları

33.1.1. Yükleme platformunun/platformlarının uzunluğu: ... mm

33.1.2. Yükleme platformunun/platformlarının genişliği: ... mm

33.1.3. Yükleme platformunun/platformlarının zemine göre yüksekliği(47): … mm

33.2. Yükleme platformu/platformlarının imalatçı tarafından beyan edilen güvenli yük taşıma kapasitesi: … kg

33.2.1. Bu yükün/yüklerin dingiller arasındaki dağılımı: ...... kg

33.3. T ve C kategori araçlar için sökülebilir platform/platformlar: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

33.3.1. Araca takmada kullanılan cihazlara ait açıklama: ..........................................

33.4. Yükleme platformunun dengesi

33.4.1. Uzunlamasına, enine ve dikey yönde platformun/platformların ağırlık merkezinin konumu: 

33.4.2. Birden çok yükleme platformuna sahip araçlarda, platform/platformlar yüklü ve sürücü yokken uzunlamasına, enine ve dikey yönde aracın ağırlık merkezinin konumu: .................

34. ÖN ÇEKİ TERTİBATI (T VE C KATEGORİ ARAÇLAR)

34.1. Ön çeki tertibatı ve sabitleme cihazının boyutlandırılmış çizimi: ..........

34.2. Teknik açıdan izin verilen azami kütlesi 2000 kg’dan fazla olmayan araçlarda, 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Çekme Tertibatları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1005/2010) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

35. LASTİKLER

35.1. AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXX uyarınca tip onayı almış lastikler: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

35.2. 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)  uyarınca tip onayı almış lastikler: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

35.3. 106 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca onaylanmış lastikler: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

35.4. 30 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca onaylanmış lastikler: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

35.5. 54 sayılı BM/AEK Regülasyonu onaylanmış lastikler: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

35.6. 75 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca onaylanmış lastikler: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

35.7. 117 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca onaylanmış lastikler: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

36. PAÇALIK SİSTEMİ

36.1. Çamurluklar

36.1.1. Çamurluklu araçlar: Evet/hayır(4)

36.1.2. Çamurlukları açısından araca ait kısa açıklama: ...............................

36.1.3. Lastik/tekerlek kombinasyonlarının en dış kenarlarının dikkate alınması şartıyla boyutları gösteren çamurluklar ve bunların araç üzerindeki konumlarına ilişkin ayrıntılı çizimler: …

36.2. Diğer paçalık sistemleri

36.2.1. Mevcudiyeti: Evet/hayır/tamamlanmamış(4)

36.2.2. Paçalık sistemi ve sisteme ait aksamlar açısından araca ait kısa açıklama:....

36.2.3. Lastik/tekerlek kombinasyonlarının en dış kenarlarının dikkate alınması şartıyla boyutları gösteren paçalık sisteminin ve bunun araç üzerindeki konumlarına ilişkin ayrıntılı çizimler: 

37. PALETLİ ALT TAKIM

(Ayrıca Madde 4.1.2.3 verilir)

37.1. Paletli alt takım düzeni ile bunun araç üzerindeki montajını gösteren ölçekli çizimler ve fotoğraflar (palet kayışının makaralarla kılavuzlandığından ve palet düzeninin dışarıda kaldığından emin olmak için palet kayışlarının iç kısmında yer alan elemanlar dahil): ....

37.2. Yüzeyle temas halinde olan malzeme tipleri: Kauçuk paletler/çelik paletler/kauçuk pedler(altlık)/palet pabuçları üzerindeki kauçuk pedler (altlık)(4)

37.3. Metal paletler

37.3.1. Yükü doğrudan yol yüzeyine aktaran palet makaralarının sayısı (NR): ........... 

37.3.2. Her pedin(altlığın) dış yüzey alanı (AP): ... mm2

37.4. Kauçuk paletler

37.4.1. Yol ile temas halinde olan kauçuk pabuçların toplam yüzey alanı (AL): ... mm2

37.4.2. Pabuç alanının, toplam kayış yüzeyine yüzde oranı: % ...

38. MEKANİK BAĞLANTILAR

38.1. Mekanik bağlantılar, bunların araca montajı ve çekilen araca monte edilen cihaza bağlantısına ilişkin fotoğraflar ve ölçekli çizimler:

38.1.1. Arka mekanik bağlantı: Evet/hayır(4)

38.1.2. Ön çeki tertibatı (R ve S kategorisi araçlar için): Evet/hayır(4)

38.2. Yapım tipi ve kullanılan malzemeleri açıklayan ve mekanik bağlantılara ait olan kısa bir teknik açıklama

38.2.1.	Arka mekanik bağlantı: ..........................

38.2.2.	Ön çeki tertibatı (R ve S kategori araçlar için): .........................

38.3. Arka mekanik bağlantı

	Tip (AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIV İlave 1 uyarınca)
	...
	...
	...

	Marka:
	...
	...
	...

	İmalatçının tip tanımı:
	...
	...
	...

	AB tip onayı işareti veya numarası:
	...
	...
	...

	Azami yatay yük/D Değeri(4)(44):
	... kg/kN(4)
	... kg/kN(4)
	... kg/kN(4)

	Çekilebilir kütle (T)(4)(44):
	... ton
	... ton
	... ton

	Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük(44)
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Bağlantı noktasının konumu(62)
	Zemine göre yükseklik,
	Asgari
	… mm
	… mm
	… mm

	
	
	Azami
	… mm
	… mm
	… mm

	
	Arka dingil ekseninden geçen dikey düzlemden uzaklık
	Asgari
	… mm
	… mm
	… mm

	
	
	Azami
	… mm
	… mm
	… mm



38.4. Ön çeki tertibatı (R ve S kategori araçlar için):

	Tip (AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIV İlave 1 uyarınca):
	...
	...
	...

	Marka:
	...
	...
	...

	İmalatçının tip tanımı:
	...
	...
	...

	AB tip onayı işareti veya numarası:
	...
	...
	...

	Azami yatay yük/D Değeri(4)(44):
	... kg/kN(4)
	... kg/kN(4)
	... kg/kN(4)

	Çekilebilir kütle (T)(4)(44):
	... ton
	... ton
	... ton

	Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük(44)
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Bağlantı noktasının konumu(62)
	Zemine göre yükseklik,
	Asgari
	… mm
	… mm
	… mm

	
	
	Azami
	… mm
	… mm
	… mm


38.5. Mekanik bağlantı hakkında açıklama:

	Tip (AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIV İlave 1 uyarınca):
	...

	Marka:
	...

	İmalatçının tip tanımı:
	...

	Azami yatay yük/D-Değeri(4)(44):
	... kg/kN(4)

	Çekilebilir kütle (T)(4)(44):
	... ton

	Bağlantı noktası üzerindeki azami izin verilen dikey yük (S)(44):
	.... kg

	Çeki tertibatının ölçekli çizimleri ve fotoğrafları. Bu çizimler, cihazın montajına yönelik ölçümler ile gerekli boyutları yeterli ayrıntı düzeyinde göstermelidir.
	

	Yapım tipi ve kullanılan malzemeleri açıklayan ve çeki tertibatına ait olan kısa teknik açıklama.
	

	Test Tipi
	Statik/Dinamik(4)

	Aşağıdakilere ait AB tip onayı işareti veya numarası
· - Çeki çubuğu gözleri, bağlantı başlıkları veya mekanik bağlantıya takılması gereken benzer çeki tertibatları (menteşeli veya rijit çeki çubuğu kullanıldığında)
· - Basamaklı çerçeve/römork bağı desteğine bağlanması gereken mekanik bağlantıların tip onayı işareti veya numarası (belirli tiplerle sınırlandırılmış ise):
	



38.6. 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan ve mekanik bağlantıya yönelik aksam tip onayı şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

39. ÜÇ NOKTALI KALDIRMA MEKANİZMASI

39.1. Üç noktalı kaldırma mekanizması: Öne takılan/arkaya takılan/hem öne hem de arkaya takılan/mekanizmasız(4)

39.2.		Azami çekilebilir kütle (16):………..kg

40. İLAVE BAĞLANTI NOKTALARI

40.1. İlave bağlantı noktaları: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

40.2. Ayrıntılı bir teknik açıklama (fotoğraflar veya çizimler dahil) ve ilave bağlantı noktalarının ana amacı/amaçları: ..........................................

40.3. İlave bağlantı noktalarının üzerindeki izin verilen azami dikey yük: ... kg

D.	FREN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

41. SÜSPANSİYON

41.1. Her dingil, dingil grubu veya tekerlek için süspansiyon ve buna ait kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi: ............................

41.2.	Süspansiyon düzenlemelerine ait çizim: .......................

41.3. Yükseklik ayarı: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

41.4. Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama: ....................

41.5. Tahrikli dingil/dingiller için havalı süspansiyon: Evet/hayır(4)

41.5.1. Havalı süspansiyona eşdeğer tahrikli dingil süspansiyonu: Evet/hayır(4)

41.5.2.	Yaylanan kütlenin salınım sıklığı ve salınımının sönümlenmesi: ..............

41.6. Tahriksiz dingil/dingiller için havalı süspansiyon: Evet/hayır(4)

41.6.1. Havalı süspansiyona eşdeğer tahriksiz dingil süspansiyonu: Evet/hayır(4)

41.6.2. Yaylanan kütlenin salınım sıklığı ve salınımının sönümlenmesi: 

41.7. Süspansiyonun yaylanan parçalarının özellikleri (tasarım, malzemelerin özellikleri ve boyutlar): ......................................................

41.8. Hidropnömatik/hidrolik/pnömatik(4) süspansiyon ile donatılmış araç: Evet/hayır(4)

41.9. Denge çubukları: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

41.10. Şok emiciler: Evet/hayır/seçime bağlı(4)

41.11.	Diğer cihazlar (var ise): ..........................


42. DİNGİL/DİNGİLLER VE LASTİKLER

42.1. Dingil/dingillere ilişkin açıklama (fotoğraf ve çizimler dahil): ............ 

42.2. Malzeme/malzemeler ve imalat yöntemi: ................................ 

42.3. Marka (uygun ise): ........................................................................ 

42.4. Tip (uygun ise): ..........................................................................

42.5. Dingil/dingiller ile desteklenen izin verilen azami kütle: ... kg

42.6. Dingilin/dingillerin boyutları:

42.6.1. Uzunluk: ... mm

42.6.2. Genişlik: ... mm

42.7. Frenlerin dingil/dingillere bağlantısı: Aksiyel/radyal/bütünleşik/diğer(4) (Diğer ise açıklayın: :......................)

42.8. Frenli dingillere takılmasına izin verilen en büyük lastiklerin boyutları: ............

42.8.1. Frenli dingillere takılan en büyük lastiklerin nominal yuvarlanma çevresi: .....

42.8.2. Tahrikli dingillere takılmasına izin verilen en büyük lastiklerin boyutları: .......

42.8.3. Tahrikli dingillere takılan en büyük lastiklerin nominal yuvarlanma çevresi: ............

43. FRENLER

43.1. Araca monte edilen fren sistemi/sistemlerine ilişkin kısa açıklama (55):….

43.2. [bookmark: _Hlk91598086]Fren sistemi/sistemlerinin pnömatik, hidrolik ve/veya elektrikli kontrol hatlarının kontrol devreleri konusunda araca ait özellikler ve desteklenen iletiler ve parametrelerin listesi: ....

43.3. (Mülga:RG-16/4/2020-31101) (4)

43.4. Fren sistemi/sistemleri

43.4.1. Fren sistemi/sistemlerinin nasıl çalıştığına (tüm elektronik parçalar dahil), elektrik blok diyagramı, hidrolik veya pnömatik devre planına ilişkin açıklama(55): ......................

43.4.2. Fren sistemi/sistemlerinin şematik çizimi ve işletme şeması(55): .....................

43.4.3. Usule uygun şekilde tespit edilen fren sistemi aksamlarının listesi(55): ...........

43.4.4. Fren sistemi/sistemlerine yönelik hesaplamalar hakkında teknik açıklama (tekerleklerin çevresi boyunca toplam frenleme kuvvetlerinin fren kontrolüne uygulanan kuvvete oranının belirlenmesi)(55): ........................

43.4.5. Dış enerji kaynağı/kaynakları (varsa) (enerji depolarının özellikleri ve kapasitesi, gösterge panosundaki azami ve asgari basınç, basınç göstergesi ve asgari basınç ikaz cihazı, vakum depoları ve tedarik vanası, tedarik kompresörleri, basınç donanımlarına ilişkin hükümlere uygunluk)(55): .........

43.4.6. Elektronik fren sistemi: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

43.4.7. AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII uyarınca Tip I test raporu numarası/numaraları (uygulanabilir ise): ..........................

43.5. Fren aktarımı (çekici araçta)

43.5.1. [bookmark: _Hlk91671727]Çekici araçta servis fren sisteminin fren aktarımı: mekanik/ pnömatik/ hidrolik/ hidrostatik/ güç desteksiz/ güç destekli/ tamamen güç aktarımı (4)

43.5.2.	Aktarma teknolojisi: Pnömatik/hidrolik/hem pnömatik hem de hidrolik(4)

43.5.3.	Sağ ve sol fren kontrollerinin kilitlenmesi: evet/ hayır (4) .................................

43.6. Çekilen araç fren kontrol cihazları (çekiçi araçta)

43.6.1. Çekilen araçlardaki fren kontrol sistemi teknolojisi: Hidrolik/Pnömatik/Elektrikli/Hiçbiri(4)

43.6.2. Konektörlerin, kaplinlerin ve güvenlik cihazlarının açıklaması (çizimler, tablolar ve herhangi bir elektronik parçanın tanımlamaları dahil): .................................................

43.6.2.1. Pnömatik bağlantı tipi: İki hat/Yok (4) 

43.6.2.1.1.            Pnömatik besleme basıncı (iki hat):…….. kPa

43.6.2.1.2.            Elektrik kontrol hattı: evet/hayır (4)

43.6.2.2. Hidrolik bağlantı tipi: Tek hat/İki hat/Yok (4)

43.6.2.2.1.            Hidrolik besleme basıncı: Tek hat:………kPa     İki hat:………….. kPa

43.6.2.2.2.            ISO 7638: 2003 konektörünün varlığı (15): evet/hayır (4)

43.7. Çekilen araç fren cihazları (çekilen araçta)

43.7.1. Çekilen araç fren kontrol sistemi teknolojisi: Hidrolik/ Pnömatik/ Elektrik/ Atalet/ Yok (4)

43.7.2. Çekilen araç freni çalıştırma cihazı: Kampana/ Disk/ Diğer (4)

43.7.2.1. Tanım ve özellikler: ...........................................................................................

43.7.3. Konektörlerin, kaplinlerin ve güvenlik cihazlarının açıklaması (çizimler, tablolar ve herhangi bir elektronik parçanın tanımlamaları dahil): ..................................................

43.7.3.1. Pnömatik bağlantı tipi: İki hat/Yok (4)

43.7.3.1.1.            Elektrikli kontrol hattı: evet/hayır (4)

43.7.3.2. Hidrolik bağlantı tipi: İki hat/Yok (4)
        
           43.7.3.2.1.            ISO 7638: 2003 konektörünün varlığı (15): evet/hayır (4)

43.A. (Ek:RG-16/4/2020-31101) ALTERNATİF TİP I VE TİP III İŞLEMLERİ AÇISINDAN ÇEKİLEN   
         ARAÇ DİNGİLİ VE FRENİ HAKKINDA BİLGİ DOKÜMANI
43.A.1.                   Genel
43.A.1.1.                Dingil veya araç imalatçısının adı ve adresi:
43.A.2.                   Dingil verileri
43.A.2.1.                İmalatçı (ad ve adres): .............
43.A.2.2.                Tip/varyant: ..........................
43.A.2.3.                Dingil tanıtım bilgileri: ID1- …………………
43.A.2.4.                Deney dingil yükü (Fe): ... daN
43.A.2.5.                Şekil 1A ve Şekil 1B'ye göre tekerlek ve fren verileri: ………..
43.A.3.                   Fren
43.A.3.1.                Genel bilgiler
43.A.3.1.1.             Marka:
43.A.3.1.2.             İmalatçı (ad ve adres):
43.A.3.1.3.             Fren tipi (örneğin kampana / disk):
43.A.3.1.3.1.          Varyant (örneğin S kam, tek kama vb.):
43.A.3.1.4.             Fren tanıtım bilgileri: ID2-
43.A.3.1.5.             Şekil 2A ve Şekil 2B'ye göre fren verileri:
43.A.3.2.                Kampanalı fren verileri
43.A.3.2.1.             Fren ayarlama cihazı (harici/bütünleşik): ……………….
43.A.3.2.2.             Beyan edilen azami fren giriş torku (Cmax): …….... Nm
43.A.3.2.3.             Mekanik verim: η = ……………
43.A.3.2.4.             Beyan edilen fren giriş eşik tork değeri (C0,dec): …………..Nm
43.A.3.2.5.             Etkin kam mili uzunluğu: ……….... mm
43.A.3.3.                Fren kampanası
43.A.3.3.1.             Sürtünme yüzeyinin azami çapı (aşınma sınırı): ……….. mm
43.A.3.3.2.            Temel malzeme: ………....
43.A.3.3.3.            Beyan edilen kütle: ………….. kg
43.A.3.3.4.            Nominal kütle: …………. kg
43.A.3.4.               Fren balatası
43.A.3.4.1.            İmalatçı ve adresi: …………...
43.A.3.4.2.            Marka: ………....
43.A.3.4.3.            Tip: …………..
43.A.3.4.4.            Tanıtım (balata üzerindeki tip tanıtımı): ………..
43.A.3.4.5.            Asgari kalınlık (aşınma sınırı): ………... mm
43.A.3.4.6.            Sürtünme malzemesinin fren pabucuna bağlantı yöntemi: ……..
43.A.3.4.6.1.         …………... En kötü bağlantı durumu (birden fazla ise):
43.A.3.5.               Disk fren verileri
43.A.3.5.1.            Dingile bağlantı tipi (eksenel, radyal, bütünleşik vb.): ………….
43.A.3.5.2.            Fren ayarlama cihazı (harici/bütünleşik): …………..
43.A.3.5.3.            Azami aktifleştirme stroku: …….... mm
43.A.3.5.4.            Beyan edilen azami giriş kuvveti (ThAmax): ………….. daN
43.A.3.5.4.1.         Cmax = ThAmax · le : …………. Nm
43.A.3.5.5.            Sürtünme yarıçapı:            re = …………. mm
43.A.3.5.6.            Manivela uzunluğu:          le = ………... mm
43.A.3.5.7.            Giriş/çıkış oranı (le/ee):     i = ………….
43.A.3.5.8.            Mekanik verim:                η = ………………
43.A.3.5.9.            Beyan edilen fren giriş eşik kuvveti (ThA0,dec): ... N
43.A.3.5.9.1.         C0,dec = ThA0,dec · le : ……….… Nm
43.A.3.5.10.          Asgari rotor kalınlığı (aşınma sınırı): ... mm
43.A.3.6.               Fren diski verileri ................
43.A.3.6.1.            Disk tipi açıklaması: .................
43.A.3.6.2.            Göbeğe bağlantı/montaj: ....................
43.A.3.6.3.            Havalandırma (Evet/hayır): ………………
43.A.3.6.4.            Beyan edilen kütle: ……….... kg
43.A.3.6.5.            Nominal kütle: ………….... kg
43.A.3.6.6.            Beyan edilen dış çap: …………... mm
43.A.3.6.7.            Asgari dış çap: ……………... mm
43.A.3.6.8.            Sürtünme halkasının iç çapı: ... mm
43.A.3.6.9.            Havalandırma kanalı genişliği (uygulanabilir ise): …………….. mm
43.A.3.6.10.          Temel malzeme: …………...
43.A.3.7.               Fren balatası verileri: ………………...
43.A.3.7.1.            İmalatçı ve adresi: ……………..
43.A.3.7.2.            Marka:
43.A.3.7.3.            Tip: ...
43.A.3.7.4.           Tanıtım (balata arka plakası üzerindeki tip tanıtımı): …………...
43.A.3.7.5.           Asgari kalınlık (aşınma sınırı): …………. mm
43.A.3.7.6.           Sürtünme malzemesinin balata arka plakasına bağlantı yöntemi: ………….
43.A.3.7.6.1.        En kötü bağlantı durumu (birden fazla ise): ……………….

Şekil 1A
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Şekil 1B
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Şekil 2A
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Şekil 2B
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E.	ARAÇ YAPIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

44. ÜRETİMİN UYGUNLUĞU

44.1. Genel kalite güvence yönetim sistemlerine ilişkin açıklama: .............

45. ARAÇ ÜZERİNDE TEŞHİS (OBD) SİSTEMLERİ VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM(45)

45.1. Araç üzerinde teşhis (OBD) sistemleri  ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim(45): ..............

45.2. Çok aşamalı tip onayı söz konusu olduğunda önceki aşamada/aşamalarda imalatçıdan/imalatçılardan alınan araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında ana internet sitesinin adresi(45): .............................

45.3. Sunulan OBD sisteminin doğru şekilde çalışması açısından kritik öneme sahip olan yedek aksamların geliştirilebilmesini sağlayan ilgili bilgiler: Evet/hayır(4)

45.4.	Bir tipin dünya genelindeki yıllık üretim miktarı(61): .....................

45.5. Araç tamir ve bakım bilgilerinin sadece açık metin ve grafik formatlarda veya sadece kolay kurulumlu yaygın şekilde kullanılan bilgisayar işletim sistemlerinde çalışabilen ücretsiz standart yazılım eklentileri ile görüntülenebilen ve çıktısı alınabilen formatlar kullanılarak sunulduğuna ilişkin uygunluk kanıtı/kanıtları.

45.5.1. Meta verilerde yer alan anahtar sözcüklerin, ISO 15031-2:2010’a (Karayolu araçları - emisyon tanılarına yönelik harici donanımlar ile araç arasındaki iletişim - Bölüm 2: Terimler, tanımlar, kısaltmalar ve tarifler hakkında kılavuz) uygunluğu: Evet/hayır(4)

45.6. Kontrol ünitelerinin AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek V İlave 1 Madde 2.5 uyarınca yeniden programlanması

45.6.1. Kontrol ünitelerinin SAE J2534/TMC RP1210/diğer özel olmayan yazılımlar uyarınca yeniden programlanması(4)(Diğer özel olmayan yazılım seçilir ise açıklayın: .......................)

45.6.1.1. Özel yazılım: Evet/hayır(4)

45.6.1.2. ISO 22900-2 (Karayolu araçları - Modüler araç iletişim arayüzü (MVCI) - Bölüm 2: Tanı protokol verileri ünite uygulama programlama arayüzü (D-PDU API)): Evet/hayır(4)

45.6.1.3. SAE J2534 (Doğrudan araç programlaması için tavsiye edilen uygulama): Evet/hayır(4)

45.6.1.4. TMC RP1210 (API): Evet/hayır(4)

45.6.1.5. Diğer özel olmayan yazılımlar: Evet/hayır(4)(diğer özel olmayan yazılımlar seçilirse açıklayın: ......................................................)

45.6.2. Gerçekleştirilen araç iletişim arayüzü (VCI)’lar ve imalatçıya özgü uygulama için uyumluluk doğrulaması: Bağımsız şekilde geliştirilen VCI’lar/özel donanım borçlanması ile (4)

45.6.3. Aşağıdaki standarda göre araç içi iletişim ve ECU’lar ile tanı servisleri arasındaki iletişim:

45.6.3.1. (Değişik:RG-16/4/2020-31101) SAE J1939-13 (seri kontrol ve iletişim araç ağı): Evet/hayır(4)

45.6.3.2. (Değişik:RG-16/4/2020-31101) ISO 11783-2 (Tarım ve orman makinaları ve traktörleri - Seri kontrol ve iletişim veri ağı): Evet/hayır (4)

45.6.3.3. (Değişik:RG-16/4/2020-31101) ISO 15031-3 (Karayolu araçları - emisyon tanılarına yönelik harici ekipmanlar ile araç arasındaki iletişim): Evet/hayır(4)

45.6.3.4. (Değişik:RG-16/4/2020-31101) ISO 13400-4 (Karayolu araçları - Internet Protokolü üzerinden Tanı iletişimi (DoIP))(4): Evet/hayır (4)

45.7. Tanı cihazlarının imalatı için gerekli kılınan bilgiler

45.7.1. Araç imalatçısının kiralanan ağlarında ISO 22900-2:2009 (Karayolu araçları - Modüler araç iletişim arayüzü (MVCI) - Bölüm 2: Tanı protokol verileri ünite uygulama programlama arayüzü (D-PDU API)) ve ISO 22901-2:2011 (Karayolu araçları - Açık tanısal veriler alışverişi (ODX) - Bölüm 2: Emisyonlarla ilgili tanısal veriler) uyarınca tanısal cihazlar ve test cihazları kullanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)(Uygulanabilir değil ise nedenlerini açıklayın: .....)

45.7.2. ODX dosyalarının imalatçının internet sitesi üzerinden bağımsız operatörlere ulaştırılması: Evet/hayır/uygulanabilir değil/uygulanabilir değil(4)(uygulanabilir değil ise nedenlerini açıklayın: ........................)

45.7.3. AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek V İlave 2 Madde 1.1’de tarif edilen şekilde iletişim protokolü bilgilerinin imalatçıya ait tamir bilgileri internet sitesi üzerinden ulaştırılması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)(Uygulanabilir değil ise nedenlerini açıklayın: .................................)
45.7.4. AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek V İlave 2 Madde 1.2’de tarif edilen şekilde OBD ile izlenen aksamların test edilmesi ve gerekli tanıların belirlenmesi için gerekli olan bilgilerin imalatçıya ait tamir bilgileri internet sitesi üzerinden ulaştırılması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)(Uygulanabilir değil ise nedenlerini açıklayın: .............................................................)

45.7.5. AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek V İlave 2 Madde 1.3’te tarif edilen şekilde tamir işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerin imalatçıya ait tamir bilgileri internet sitesi üzerinden ulaştırılması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)(Uygulanabilir değil ise nedenlerini açıklayın: ...................................)

45.8. Araç katarlarına ait tamir ve bakım bilgileri

45.8.1. Araç imalatçısının bir traktör tipi ile R veya S kategori bir aracın bir araya getirilmesini (veya tam tersi) tavsiye etmesi: Evet/hayır(4)

45.8.2. Kombinasyonun tavsiye edildiği araçlar:

45.8.2.1.	Marka (imalatçının ticari adı)(18): .............................................

45.8.2.2.	Tip(17): ..................................

45.8.2.2.1.	Varyant/varyantlar(17): ..............................................

45.8.2.2.2.	Versiyon/versiyonlar(17): .............................................

45.8.2.3.	Ticari isim/isimler (var ise): ..................................................

45.8.2.4.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .............................

45.8.3. Her iki aracın birbirlerine bağlanabilirliğine ilişkin araç tamir ve bakım bilgileri ve araç OBD bilgilerinin, farklı imalatçılar veya imalatçılar birliği tarafından ortak şekilde hazırlanan bir internet sitesi üzerinden aktarılması: Evet/hayır(4)

45.8.3.1. Farklı imalatçılar veya imalatçılar birliği tarafından ortak şekilde hazırlanan internet sitesinin adresi(45): .......................................

46. DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPI (ROPS)

46.1. ROPS donanımları: Zorunlu/isteğe bağlı/standart(4)

46.2. Öne/arkaya monte edilen kabin/çerçeve/devrilme çubuğundan meydana gelen ROPS(4)

46.2.1. Devrilme çubuğu söz konusu olduğunda: Katlanır/katlanmayan(4)

46.2.2. (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Katlanır devrilme çubuğu için:

46.2.2.1. Katlanma işlemi: yardımcısız/kısmi yardımcılı/tamamen yardımcılı(4)

46.2.2.2. Yardımcısız veya kısmi yardımcılı katlatma işleminde:

46.2.2.2.1            Elle katlanan ROPS: Aletli/aletsiz(4)

46.2.2.2.2.         Erişilebilir bölgelerin yandan ve üstten görünüşü ile kavrama alanını gösteren fotoğraflar ve ayrıntılı teknik çizimler. ROPS'un devreye girmesi için gerekli olan azami kuvvetler ve ilgili ebatlar çizimlerde gösterilmelidir: ………....
46.2.2.3. Kısmi yardımcılı veya tamamen yardımcılı katlanma işlemi için yardımcı cihazlar ve bunlara ait kontrol cihazları ve varsa konumları hakkında kısa açıklama: ………... 
46.2.2.4. K Kilitleme mekanizması: Elle/otomatik(4)

46.2.2.4.1. Elle kilitleme mekanizmaları için kilitleme mekanizması ve sıkıştırma veya kesme tehlikelerinden kaçınmak ve devreye girmesi için gerekli kuvveti sınırlandırmak için sahip olduğu ergonomik tasarım hakkında kısa açıklama: …

46.2.2.4.2. Otomatik kilitleme mekanizması için:

46.2.2.4.2.1.       Kilit mekanizması, kontrol cihazları ve varsa konumları hakkında kısa açıklama: ……...

46.2.2.4.2.2.     AB/1322/2014 Yönetmeliğinin Ek IX Bölüm B3’ündeki 5.5 maddesindeki 2 numaralı notta belirtilen imalatçı belgesi: Evet/hayır(4)

46.3. ROPS’nin konumu, koltuk endeks noktasının (SIP) konumunu ve devrildiğinde traktörü destekleyebilen ön kısmın konumunu (gerekli ise) vb. gösteren fotoğraflar ve ayrıntılı teknik çizimler (öne takılan katlanır ROPS kullanılır ise erişilebilir bölgelerin yandan ve üstten görünüşü ile kavrama alanını gösteren fotoğraflar ve ayrıntılı teknik çizimler). Çizimlerde ana iç boyutlar, takılmış bulunan koruyucu yapılı traktörün dış boyutları dahil olmak üzere ana boyut değerleri gösterilmelidir: ..................

46.4. Aşağıdakilerden meydana gelen koruyucu yapıya ait kısa açıklama:

46.4.1. İmalat tipi: ........................................................

46.4.2.		Montaj ayrıntıları: .......................................

46.4.3.	Devrildiğinde traktörü destekleyebilen ön kısma ilişkin ayrıntılar (gerekli ise): ...........................................

46.4.4.	İlave çerçeve: ...............................................

46.5. Boyutlar(52)

46.5.1. Koltuk endeks noktası (SIP) üzerindeki tavan elemanlarının yüksekliği: ... mm

46.5.2. Traktör taban plakası üzerindeki tavan elemanlarının yüksekliği: ... mm

46.5.3. Direksiyon simidinin merkezi düzeyinde koltuk endeks noktasının dikey yönde üzerinde bulunan koruyucu yapının iç genişliği: ... mm

46.5.4. Direksiyon simidinin merkezi ile koruyucu yapının sağ tarafı arasındaki mesafe: ... mm

46.5.5. Direksiyon simidinin merkezi ile koruyucu yapının sol tarafı arasındaki mesafe: ... mm

46.5.6. Direksiyon simidinin çerçevesi ile koruyucu yapı arasındaki asgari mesafe: ... mm

46.5.7. Koltuk endeks noktası ile koltuk endeks noktası üzerindeki koruyucu yapının arkası arasındaki yatay mesafe: ... mm

46.5.8. Devrildiğinde traktörü destekleyebilen ön kısmın konumu (arka dingile göre)  (gerekli ise):

46.5.8.1. Yatay mesafe: … mm

46.5.8.2. Dikey mesafe: … mm

46.6. Koruyucu yapının imalatında kullanılan malzemelerin ayrıntıları ve kullanılan çelik hakkında bilgiler(53)

46.6.1.	Ana çerçeve (parçalar - malzeme - boyutlar): .....................

46.6.2.	Montajlar (parçalar - malzeme - boyutlar): ......................

46.6.3.	Montaj ve bağlantı cıvataları (parçalar - boyutlar): ..........................

46.6.4.	Tavan (parçalar - malzeme - boyutlar): ...........................

46.6.5.	Kaplama (var ise) (parçalar - malzeme - boyutlar): .................

46.6.6.	Cam (var ise) (parçalar - malzeme - boyutlar): ..........................

46.6.7.	Devrildiğinde traktörü destekleyebilen ön kısım (gerekli ise) (parçalar - malzeme - boyutlar): 

46.7. Madde 46.1 ila Madde 46.6.7’ye alternatif olarak aşağıdaki bilgileri verin:

46.7.1. Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Dinamik Test), OECD Kodu 3, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

46.7.2. Paletli tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 8, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

46.7.3. Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Statik Test), OECD Kodu 4, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

46.7.4. Dar izli tarım ve orman traktörleri üzerine önden takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 6, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

46.7.5. Dar izli tarım ve orman traktörleri üzerine arkadan takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 7, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

47. DÜŞEN NESNELERE KARŞI KORUYUCU YAPI (FOPS)

47.1. Ormancılık uygulamaları için donatılmış T veya C kategori araçlar

47.1.1. ISO 8083:2006 (Ormancılık makineleri - Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS) - Laboratuvar testleri ve performans gereklilikleri) Düzey I/Düzey II’de yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

47.2. OPS ile donatılmış T veya C kategori diğer tüm araçlar

47.2.1. FOPS’nin konumu, koltuk endeks noktasının (SIP) konumunu vb. gösteren fotoğraflar ve ayrıntılı teknik çizimler. Çizimlerde ana iç boyutlar ve takılmış bulunan koruyucu yapılı traktörün dış boyutları dahil olmak üzere ana boyut değerleri gösterilmelidir: ..............

47.2.2. Aşağıdakilerden meydana gelen koruyucu yapıya ait kısa açıklama:

47.2.2.1.	İmalat tipi: .................................................

47.2.2.2.	Montaj ayrıntıları: .......................................

47.2.3. Boyutlar(52)

47.2.3.1. Koltuk endeks noktası (SIP) üzerindeki tavan elemanlarının yüksekliği: ... mm

47.2.3.2. Traktör taban plakası üzerindeki tavan elemanlarının yüksekliği: ... mm

47.2.3.3. Koruyucu yapının takılı olduğu traktörün toplam yüksekliği: ... mm

47.2.3.4. Koruyucu yapının toplam genişliği (çamurluklar var ise belirtilmelidir): ... mm

47.2.4. Koruyucu yapının imalatında kullanılan malzemelerin ayrıntıları ve kullanılan çelik hakkında bilgiler(53)

47.2.4.1.	Ana çerçeve (parçalar - malzeme - boyutlar): ..................................

47.2.4.2.	Montajlar (parçalar - malzeme - boyutlar): ..............................................

47.2.4.3.	Montaj ve bağlantı cıvataları (parçalar - boyutlar): ............................

47.2.4.4.	Tavan (parçalar - malzeme - boyutlar): ........................

47.2.5. Traktör imalatçısının orijinal parçalar üzerindeki takviyeleri hakkında bilgiler: ..........................

47.2.6. Madde 47.2.1 ila 47.2.5’e alternatif olarak, tarım ve orman traktörleri üzerindeki düşen nesnelere karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 10, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır(4)

48. SÜRÜCÜNÜN MARUZ KALDIĞI SES (GÜRÜLTÜ) SEVİYESİ

48.1. T veya C kategori (kauçuk paletli) araçların AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII Madde 2 uyarınca ve Test Yöntemi 1’e göre test edilmesi: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

48.2. T veya C kategori (kauçuk paletli) araçların AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII Madde 3 uyarınca ve Test Yöntemi 2’ye göre test edilmesi: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

48.3. C kategori çelik paletli araçların ISO 6395:2008 (İnşaat ve kazı makinaları - Ses güç seviyesinin belirlenmesi - Dinamik deney şartları) Madde 5.3.2’de tarif edilen şekilde bir nemli kum tabakası üzerinde test edilmesi: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

48.4. Madde 48.1 ila 48.3’e alternatif olarak, tarım ve orman traktörleri üzerinde sürücü konumundaki gürültü düzeyinin resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 5, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan kompleiz test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

49. OTURMA KONUMLARI (OTURAKLAR VE KOLTUKLAR)

49.1. Oturma konumu düzeni: Koltuk/oturak(4)

49.2. Tüm oturma konumlarına ait Koltuk Referans Noktası/Noktalarının (S) koordinatları veya çizimleri: .....................

49.3. Aşağıdakilere ait açıklama ve çizimler:

49.3.1.	Koltuklar ve bağlantıları: .........................................

49.3.2.	Ayarlama sistemi: ...............................................

49.3.3.	Yer değiştirme ve kilitleme sistemleri: ........................

49.3.4.	Emniyet kemeri bağlantıları (koltuk yapısına entegre edilmiş ise): ...........

49.3.5.	Bağlantı olarak kullanılan araç parçaları: ...........................................................

49.4. Sürücü koltuğu

49.4.1. Sürücü koltuğunun konumu: Sol/sağ/merkez(4)

49.4.2. Sürücü koltuğu tip kategorisi: Kategori A Sınıf I/II/III, Kategori B(4)

49.4.3. Ters çevrilebilir sürüş konumu: Evet/hayır(4)

49.4.3.1.	Ters çevrilebilir sürüş konumu hakkında açıklama: ........................

49.4.4. Koltuk yüzeyinin derinliği ve genişliği, sırt desteğinin konumu ve eğimi ve aynı zamanda koltuk yüzeyinin eğimi dâhil olmak üzere sürücü koltuğunun boyutları:

49.4.5.	Sürücü koltuğunun ana özellikleri: ..............................

49.4.6.	Ayarlama sistemi: ...........................................

49.4.7. Uzunlamasına ve dikey doğrultularda yer değiştirme ve kilitleme sistemi: ......

49.4.7.1. Ayarlanabilir koltuğa sahip olmayan araçlarda direksiyon mili ve pedalın/pedalların yer değiştirmesini belirtin: ....................................

49.5. Yolcu koltuğu/koltukları

49.5.1.	Yolcu koltuklarının sayısı: ...........................................

49.5.2.	Konum ve düzen(8): .....................................................................................

49.5.3.	Yolcu koltuğu/koltuklarının boyutları: .................................

49.5.4.	Yolcu koltuğu/koltuklarının ana özellikleri: ............................

49.5.5.	EN 15694:2009 (Tarım ve orman traktörleri - Yolcu koltuğu - Şartlar ve test prosedürleri) kapsamında bulunan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

49.5.6.	ATV Tip II araçların yolcu koltuklarına ilişkin EN 15997:2011 (tüm arazilerde giden araçlar (ATV)- Güvenlik şartları ve test yöntemleri) standardı kapsamında bulunan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

50. KAPILAR VE PENCERELER DAHİL OLMAK ÜZERE ARACA ERİŞİM VE ARAÇTAN ÇIKIŞ VE KULLANIM ALANI

50.1. Kullanım alanı

50.1.1. Başta koltuk referans noktası(S) ve bunun çevresindeki kullanım alanının boyutları olmak üzere direksiyon simidi temeli ile traktörün sabit parçaları arasındaki açıklık, kontrol cihazlarının konumları, basamaklar ve gerekli korkulukların konumlarını gösteren kullanım alanın boyutlarına ilişkin ayrıntılı fotoğraflar veya çizimler: ...............................................

50.1.2. Elle çalıştırılan kontrol cihazlarının, ISO 4254-1:2013 (Tarım makineleri - Güvenlik - Bölüm 1: Genel şartlar) Madde 4.5.3 ile gerekli kılınan asgari açıklıklara sahip olduğunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle kanıtlanması: Evet/hayır(4)

50.2. Sürüş konumuna erişim

50.2.1. Girişler, basamaklar, ayaklıklar, tırabzanlar ve tutamaçların boyutları dahil olmak üzere ayrıntılı fotoğraflar veya çizimler ve/veya parçalara ayrılmış (patlak) resim: .........................

50.2.2. Basamak, bütünleşik ayak dayama yerleri ve ayaklıkların asgari boyutları:

50.2.2.1. Derinlik açıklığı: ... mm

50.2.2.2. Genişlik açıklığı: ... mm

50.2.2.3. Yükseklik açıklığı: ... mm

50.2.2.4. İki basamak yüzeyleri arasındaki mesafe: ... mm

50.2.3. C kategori araçlar için AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XV Madde 3.3.5’te belirtilen şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

50.2.4. Tutamaçlar/kollar(4): Evet/hayır(4)

50.3. Sürüş konumu dışındaki diğer konumlara erişim:

50.3.1. Girişler, basamaklar, ayaklıklar, tırabzanlar ve tutamaçların boyutları dahil olmak üzere ayrıntılı fotoğraflar veya çizimler ve/veya parçalara ayrılmış (patlak) resim: .................

50.3.2. Basamak, bütünleşik ayak dayama yerleri ve ayaklıkların asgari boyutları:

50.3.2.1. Derinlik açıklığı: ... mm

50.3.2.2. Genişlik açıklığı: ... mm

50.3.2.3. Yükseklik açıklığı: ... mm

50.3.2.4. İki basamak yüzeyleri arasındaki mesafe: ... mm

50.3.3. Tutamaçlar/kollar(4): Evet/hayır(4)

50.4. Kullanıcı kapıları, mandallar ve menteşeler

50.4.1. Kapıların sayısı, düzeni, boyutları ve azami açılma açısı(5): ......................

50.4.2. Mandal ve menteşeler ile bunların kapılardaki konumlarını gösteren çizimler: ............

50.4.3.	Mandal ve menteşelere ait teknik açıklama: .........................

50.4.4.	Var ise güç tahrikli pencere ve tavan parçalarına sahip olan araç kapılarının, 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 5.8.1 ila 5.8.5’e uygunluğu: Evet/hayır(4)

50.5. Pencereler ve acil durum çıkışı/çıkışları

50.5.1. Pencereler ve acil durum çıkışları ile tahliyeyi kolaylaştırmada kullanılan ek yöntemlere ait fotoğraflar veya çizimler ve/veya parçalara ayrılmış (patlak) resimler: ..................................

50.5.2.	Pencere sayısı: .... ve acil durum çıkışı sayısı: .........................

50.5.3. Pencerelerin boyutları: ... mm x ... mm; acil durum çıkışlarının boyutları: ... mm x ... mm

50.5.4. Tahliyeyi kolaylaştırmak için yüksekliği 1000 mm’den fazla olan farklılıkları aşmada kullanılan yöntem (var ise): ....................................

51. KUYRUK MİLİ/MİLLERİ (PTO)

51.1.	Kuyruk mili sayısı: .....................................................................................

51.2.	Ana kuyruk mili

51.2.1.	Konum: Ön/arka/diğer(4) (Diğer ise belirtin: .....................................)

51.2.2.	Dakikada devir: .......................................................dk-1

51.2.2.1.	Kuyruk mili devrinin motor devrine oranı: ..........................................

51.2.3.	İsteğe bağlı: Anma hızda/hızlarda güç kesilmesi yapılan güç (OECD Kodu 2(57) veya ISO 789-1:1990 (Tarım traktörleri - Test prosedürleri - Bölüm 1: Güç kesme cihazları için güç testleri) uyarınca)

	Anma hız PTO (dak–1)
	Karşılık gelen motor hızı
 (dak–1)
	Güç (kW)

	1-540
	...
	...

	2-1000
	...
	...

	540E
	
	

	1000E
	
	



51.2.4		Kuyruk mili koruması (açıklama, boyutlar, çizimler, fotoğraflar): ........

51.3.	İkincil kuyruk mili (var ise)

51.3.1.		Konum: Ön/arka/diğer(4) (Diğer ise belirtin: ..............................)

51.3.2.		              Dakikada devir: .........................................................

51.3.2.1.	              Kuyruk mili devrinin motor devrine oranı: .............................

51.3.3.	İsteğe bağlı: Anma hızında/hızlarda güç kesilmesi yapılan güç (OECD Kodu 2(57) veya ISO 789-1:1990 (Tarım traktörleri - Test prosedürleri - Bölüm 1: Güç kesme cihazları için güç testleri) uyarınca)

	Anma hız PTO (dak–1)
	Karşılık gelen motor hızı (dak–1)
	Güç (kW)

	1-540
	...
	...

	2-1000
	...
	...

	540E
	
	

	1000E
	
	



51.3.4.	Kuyruk mili koruması/korumaları (açıklama, boyutlar, çizimler, fotoğraflar): ............

51.4. Arka kuyruk mili

51.4.1. ISO 500-1:2014’te (Tarım traktörleri - Arkaya takılan kuyruk mili tipleri 1, 2, 3 ve 4 - Bölüm 1: Genel şartlar, güvenlik şartları, ana kalkan ve açıklık bölgesinin boyutları) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

51.4.2. ISO 500-2:2004’te (Tarım traktörleri - Arkaya takılan kuyruk mili tipleri 1, 2 ve 3 - Bölüm 2: Dar izli traktörler, ana kalkan ve açıklık bölgesinin boyutları) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

51.5. Ön kuyruk mili

51.5.1. Madde 4.2’si hariç olmak üzere EN 8759-1:1998 (Tekerlekli tarım traktörleri - Öne takılan donanımlar - Bölüm 1: Kuyruk mili ve üç noktalı bağlantı) kapsamında bulunan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

52. TAHRİK AKSAMLARININ KORUNMASI, EGZOZ SİSTEMİ, KORUMALAR VE KORUYUCU CİHAZLAR

52.1. En azından aşağıdaki parçalara yönelik olan ve tehlikeli parçalarla temastan kaçınılmasına yönelik güvenlik mesafelerini ve tehlikeli noktaları korumak için takılan koruyucu cihazların boyutları dâhil olmak üzere koruyucu cihazlara yönelik açıklama (çizimler, resimler veya fotoğraflar dahil):

52.1.1.	Kontrol cihazları: .....................................

52.1.2.	Arkadan üç noktalı kaldırma mekanizması: ..................

52.1.3.	Önden üç noktalı kaldırma mekanizması: ..........................

52.1.4.	Sürücü koltuğu ve çevresi: ..................................

52.1.5.	Yolcu koltuğu/koltukları (var ise): .......................................

52.1.6.	Dümenlenebilir ve esnek dingil: ................................

52.1.7.	Traktöre takılan aktarma şaftları: ................................

52.1.8.	Tahrikli tekerleklerin çevresindeki açıklık bölgesi: ...........................

52.1.9.	Motor kaputu: ..........................................

52.1.10.	Sıcak yüzeylere karşı koruma: ................................

52.1.11.	Egzoz sistemi: ..................................................

52.1.12.	Tekerlekler: ................................

52.2. Aşağıdakiler için kullanılan koruyucu cihazlara ilişkin açıklama (fotoğraf ve çizimler dâhil, gerekli ise):

52.2.1.	Tek yüzeyli koruma: ........................................................

52.2.2.	Çok yüzeyli koruma: .........................................................

52.2.3.	Tam giydirme ile koruma: .................................................

52.2.4.	Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama (var ise): .............




52.3.	Sıcak yüzeylere ilişkin EN 15997:2011 (tüm arazilerde giden araçlar - Güvenlik şartları ve test yöntemleri) kapsamında bulunan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)




52.4

Esnek hidrolik hortumlarının genel düzeni ve işaretlenmesine ilişkin açıklama (çizimler, resimler veya fotoğraflar dahil): .........................



52.5

Devirme kapasitesine sahip R kategorisi araçlarda servis ve bakım amaçlı destek cihazlara ilişkin açıklama (çizimler, resimler veya fotoğraflar dahil): ...............



52.6.	Yağlama noktaları ve bunlara erişim yollarına ilişkin açıklama ve tanımlama (çizimler, resimler veya fotoğraflar dahil): .......................................................


53.

53.1


EMNİYET KEMERİ BAĞLANTILARI

ISO 3776-1:2006’da (Tarım amaçlı traktörler ve makineler - Emniyet kemerleri - Bölüm 1: Bağlantı konumu gereklilikleri) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili  belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)



53.2

Bağlantıların gerçek, etkin konumunu ve boyutlarını gösteren üst yapıya ait fotoğraflar ve/veya çizimler: ...................................



53.3

Bağlantıların yerleştirildiği araç yapısı parçaları ve bağlantılara ilişkin çizimler (kullanılan malzemelerin niteliğini açıklayan bir beyanla birlikte): .........


53.4.	Araç üzerindeki bağlantılara takılmasına izin verilen kemer tiplerinin(14) tanımlanması
	
	Bağlantı konumu

	
	Araç yapısı
	Koltuk yapısı

	Sürücü koltuğu
	[image: ]
	Alt bağlantılar

Üst bağlantılar
	[image: ]

	dıştan içten
	
	

	Yolcu koltuğu 1
	[image: ]
	Alt bağlantılar

Üst bağlantılar
	[image: ]

	dıştan içten
	
	

	Yolcu koltuğu
...
	[image: ]
	Alt bağlantılar

Üst bağlantılar
	[image: ]


	dıştan içten
	
	



53.4.1. 		Değerlendirme: ...................................................................

53.5. Özel cihazlar (örneğin; koltuk yükseklik ayarı, ön yükleme cihazı, vb.):

53.6. Bir bağlantının koltuğun sırt kısmına yerleştirildiği veya bir enerji dağıtım cihazından faydalandığı özel bir emniyet kemeri tipine ait açıklama: .........

53.7. Madde 53.2 ila 53.6’ya alternatif

53.7.1. ISO 3776-2:2013’de (Tarım amaçlı traktörler ve makineler - Emniyet kemerleri - Bölüm 2: Bağlantı dayanımı gereklilikleri) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.2. 14 sayılı BM/AEK Regülasyonu esas alınarak verilen test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.3. Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Dinamik Test), OECD Kodu 3, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.4. Paletli tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 8, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.5. Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Statik Test), OECD Kodu 4, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.6. Dar izli tarım ve orman traktörleri üzerine önden takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 6, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)
53.7.7. Dar izli tarım ve orman traktörleri üzerine arkadan takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 7, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

54. EMNİYET KEMERLERİ

54.1. ISO 3776-3:2009’da (Tarım amaçlı traktörler ve makineler - Emniyet kemerleri - Bölüm 3: Düzeneklere ilişkin şartlar) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili  belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

54.2. 16 sayılı BM/AEK Regülasyonu esas alınarak verilen test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

54.3. Emniyet kemerleri ve bunların kullanılabildiği koltukların sayısı ve konumu; aşağıdaki tabloyu doldurun:

Emniyet kemeri düzeni ve ilgili bilgiler
	
	
	
	Tam
AB tip onayı işareti / BM-AEK tip onayı işareti
	
Varyant, uygulanabilir ise
	Emniyet kemeri yükseklik ayar cihazı (Evet/hayır/isteğe bağlı)

	

Sürücü koltuğu
	[image: ]
	L
	
	
	

	
	
	C
	
	
	

	
	
	R
	
	
	

	
Yolcu koltuğu 1
	[image: ]
	L
	
	
	

	
	
	C
	
	
	

	
	
	R
	
	
	

	
Yolcu koltuğu
...
	[image: ]
	L
	
	
	

	
	
	C
	
	
	

	
	
	R
	
	
	

	L = sol, C= merkez, R= sağ



54.4.	Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama: .............................

55. DELİCİ NESNELERE KARŞI KORUYUCU YAPI (OPS)

55.1. Ormancılık uygulamaları için donatılmış T veya C kategori araçlar

55.1.1. ISO 8084:2003’te (Ormancılık makineleri - Operatör için koruyucu yapılar - Laboratuvar testleri ve performans gereklilikleri) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili  belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

55.2. OPS ile donatılmış T veya C kategori diğer tüm araçlar

55.2.1. 43 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 14 kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

56. KULLANIM KILAVUZU, BİLGİLENDİRME İKAZLARI VE İŞARETLER

56.1. Kullanım kılavuzu

56.1.1. Madde 4.3’ü (Makine tanıtımı) hariç olmak üzere ISO 3600:1996’da (Tarım ve ormancılık amaçlı traktörler ve makineler, tahrikli çimen ve bahçe donanımları - Kullanım kılavuzları - İçerik ve sunum) yer alan şartlara uygunluk: Evet/hayır(4)

56.1.2. AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXII kapsamında istenen bilgilerin kullanım kılavuzunda yer alması: Evet/hayır(4)

56.2. Bilgilendirme, ikazlar ve işaretler

56.2.1. ISO 3767 Bölüm 1 (1998+A2:2012) (Tarım ve ormancılık amaçlı traktörler ve makineler, tahrikli çimen ve bahçe donanımları - operatör kontrolleri ve diğer görüntüler için semboller - Bölüm 1: Genel semboller) ve uygulanabilir ise Bölüm 2 (:2008) (Tarım ve ormancılık amaçlı traktörler ve makineler, tahrikli çimen ve bahçe donanımları - operatör kontrolleri ve diğer görüntüler için semboller - Bölüm 2: Tarım traktörleri ve makineleri için semboller) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4) 

56.2.2. Madde 56.2.1’e alternatif olarak, 60 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

56.2.3. ISO 11684:1995 (Tarım ve ormancılık amaçlı traktörler ve makineler, tahrikli çimen ve bahçe donanımları - Güvenlik işaretleri ve tehlike resimleri - Genel ilkeler) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4) 

56.2.4. ISO 7010:2011 (Grafik semboller - Güvenlik renkleri ve güvenlik işaretleri - Tescilli güvenlik işaretleri) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4) 

56.3. Hidrolik bağlantılardaki akış doğrultularının belirlenmesinde kullanılan renk kodlaması ve yöntemler hakkında açıklama (çizimler, resimler veya fotoğraflar dahil): .................................

56.4. Güvenli kaldırma noktalarının belirlenmesinde kullanılan renk kodlaması ve yöntemler hakkında açıklama (çizimler, resimler veya fotoğraflar dahil): .................

57. KONTROL CİHAZLARI, İKAZ DONANIMI VE GÖSTERGELERİN TANITIMI DAHİL OLMAK ÜZERE SÜRÜCÜ TARAFINDAN KULLANILAN KONTROL CİHAZLARI

57.1. Semboller ve kontrol ile ikaz donanımları ve göstergelerin düzenine ait fotoğraflar ve/veya çizimler: ...........................

57.2. Takıldığı zaman tanımlanması zorunlu olan kontrol, ikaz donanımları ve göstergeler ile bu amaçla kullanılan semboller



	Sembol No.
FSM

	
Cihaz
	Kontrol/gösterge mevcut(*)
	Sembolle tanımlanan(*)
	
Yer (**)
	İkaz donanımı mevcut(*)
	Sembolle tanımlanan(*)
	
Yer (**)

	1
	Kısa huzmeli farlar
	
	
	
	
	
	

	2
	Uzun huzmeli farlar
	
	
	
	
	
	

	3
	Konum (yan) lambaları
	
	
	
	
	
	

	4
	Ön sis lambaları
	
	
	
	
	
	

	5
	Arka sis lambası
	
	
	
	
	
	

	6
	Ön far seviyelendirme cihazı
	
	
	
	
	
	

	7
	Park lambaları
	
	
	
	
	
	

	8
	Yön göstergeleri
	
	
	
	
	
	

	9
	Tehlike ikazı
	
	
	
	
	
	

	10
	Ön cam silecekleri
	
	
	
	
	
	

	11
	Ön cam yıkayıcı
	
	
	
	
	
	

	12
	Ön cam silecekleri ve yıkayıcı
	
	
	
	
	
	

	13
	Ön far temizleme cihazı
	
	
	
	
	
	

	14
	Ön cam buğu giderme ve buz çözme
	
	
	
	
	
	

	15
	Arka cam buğu giderme ve buz çözme
	
	
	
	
	
	

	16
	Havalandırma fanı
	
	
	
	
	
	

	17
	Dizel ön ısıtması
	
	
	
	
	
	

	18
	Jikle
	
	
	
	
	
	

	19
	Fren arızası
	
	
	
	
	
	

	20
	Yakıt seviyesi
	
	
	
	
	
	

	21
	Batarya şarj durumu
	
	
	
	
	
	

	22
	Motor soğutucusu sıcaklığı
	
	
	
	
	
	

	23
	Arıza gösterge ışığı (MI)
	
	
	
	
	
	


(*)	x = Evet
-  = Yok veya ayrı şekilde ulaşılamayan 
o  = İsteğe bağlı.
(**)	d = Doğrudan kontrol, gösterge veya ikaz donanımı üzerinde
c = Yakın çevrede

57.3. Takıldığı zaman tanımlanması isteğe bağlı olan kontrol, ikaz donanımları ve göstergeler ile tanımlandığında kullanılması gereken semboller

	
Sembol No.
	
Cihaz
	Kontrol/
gösterge mevcut(*)
	Sembolle tanımlanan(*)
	
Yer(**)
	İkaz donanımı mevcut(*)
	Sembolle tanımlanan(*)
	
Yer (**)

	1
	Park freni
	
	
	
	
	
	

	2
	Arka cam sileceği
	
	
	
	
	
	

	3
	Arka cam yıkayıcı
	
	
	
	
	
	

	4
	Arka cam sileceği ve yıkayıcı
	
	
	
	
	
	

	5
	Fasılalı ön cam silecekleri
	
	
	
	
	
	

	6
	Sesli ikaz cihazı
	
	
	
	
	
	

	7
	Kaput
	
	
	
	
	
	

	8
	Emniyet kemeri
	
	
	
	
	
	

	9
	Motor yağı basıncı
	
	
	
	
	
	

	10
	Kurşunsuz benzin
	
	
	
	
	
	

	11
	...
	
	
	
	
	
	

	12
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(*)   x = Evet
      -  = Yok veya ayrı şekilde ulaşılamayan 
      o  = İsteğe bağlı.
(**)   d = Doğrudan kontrol, gösterge veya ikaz donanımı üzerinde
       c = Yakın çevrede




57.4. Kapalı kabine sahip traktörler için iç kontrol cihazlarına zeminden nasıl erişimin nasıl engellediğini gösteren ve aracın iç donanımında bulunan çeşitli kontrol cihazlarının konumlarına, yer değiştirmesine, çalışma yöntemlerine ve renk kodlamasına ilişkin kısa açıklama ve şematik çizimler: .....................................

57.5. AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXIII İlave 1 uyarınca ön ve arka tehlike bölgelerini gösteren ve aracın dış donanımında bulunan çeşitli kontrol cihazlarının konumlarına, yer değiştirmesine, çalışma yöntemlerine ve renk kodlamasına ilişkin kısa açıklama ve şematik çizimler: ..........................

57.6. ISO 15077:2008 (Tarım amaçlı traktörler ve kendi yürür makinalar - Operatör kumandaları - Harekete geçirme kuvvetleri konum değişimi konum ve işletim metodu) Ek A ve Ek C kapsamında yer alan şartların, bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

57.7. Elle çalıştırılan kontrol cihazlarının, ISO 4254-1:2013’ün (Tarım makineleri - Güvenlik - Bölüm 1: Genel şartlar) Madde 4.5.3’i ile gerekli kılınan şartların, parmak ucuyla kullanılan kontrol cihazları hariç, bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle kanıtlanması: Evet/hayır(4)

57.8. Gaz kelebeği kontrolü ve elle kavrama kontrolüne ilişkin EN 15997:2011 (tüm arazilerde giden araçlar - Güvenlik şartları ve test yöntemleri) kapsamında bulunan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

57.9. T ve C kategori araçlarda, ISO 10975:2009’da (Tarım amaçlı traktörler ve makineler - Operatörce kontrol edilen traktörler ve kendinden tahrikli makineler için otomatik kılavuz sistemleri - Güvenlik şartları) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili  belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

58. TEHLİKELİ MADDELERE KARŞI KORUMA

58.1. Kabin içerisinde pozitif diferansiyel ve temiz filtrelenmiş hava akışı elde etmek amacına sahip cihazlar dahil olmak üzere, hava teslim ve filtreleme sistemine yönelik kısa açıklama (çizimler ve fotoğraflar dahil): ....................

58.2. Tehlikeli maddelere karşı koruma konusunda kabin sınıflandırmasına ilişkin EN 15695-1 (Tarım traktörleri ve kendinden tahrikli püskürtme cihazları - Operatörün tehlikeli maddelerden korunması - Bölüm 1: Kabin sınıflandırması, şartlar ve test prosedürleri) Kategori1/Kategori2/Kategori 3/Kategori 4(4) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

58.3. Tehlikeli maddelere karşı koruma konusunda kabin sınıflandırmasına ilişkin EN 15695-2 (Tarım traktörleri ve kendinden tahrikli püskürtme cihazları - Operatörün (sürücünün) tehlikeli maddelerden korunması - Bölüm 2: Filtreler, şartlar ve test prosedürleri) Toz filtreleri/Aerosol filtreleri/Buhar Filtreleri(4) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

59. T VE C KATEGORİ ARAÇLAR İÇİN ARACA MONTE EDİLEN MAKİNELER(63)

59.1. Makineler ve bunların araçla etkileşimi hakkında genel açıklama: ..............

Kontrol devrelerine ait çizimler, makinelerin genel çizimleri ve aynı zamanda makinelerin çalışma ilkelerinin anlaşılması için gerekli olan uygun açıklamalar ve tarifler: ......................................
İLAVE 1

BİR MOTOR/MOTOR AİLESİ SİSTEMİNİN MONTAJI TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .............................

2.2.	Tip(6): ......................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise):

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .....................................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): .....................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ..............................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ........................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ...........................

2.4. Sistemler ve ayrı teknik üniteler için tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): ................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ...................................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ........................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ......................................................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...................................................


5. AKTARMA ORGANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

5.1. Azami araç hızı

5.1.1. İleri yönde azami araç hızı

5.1.1.1. Beyan edilen azami araç tasarım hızı: … km/h

5.1.1.2. En yüksek viteste hesaplanan azami araç tasarım hızı (hesaplamada dikkate alınan faktörleri belirtin)(41): ... km/h

5.1.1.3. Ölçülen azami araç hızı: ... km/h(41)

5.1.2. Geriye doğru azami araç hızı(54)

5.1.2.1. Beyan edilen geriye doğru azami araç tasarım hızı: … km/h

B.	ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANSI HAKKINDA BİLGİLER

6. MOTORUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

6.1.7.                   Motor kategorisi ve alt kategorisi (7)

6.2.1.                  Yanma  çevrimi: dört zamanlı çevrim/ iki zamanlı çevrim/ dönel pistonlu/ diğer (açıklayın)(4):…………

6.2.2.                  Ateşleme tipi: Sıkıştırma ateşlemeli / pozitif ateşlemeli (4):

6.2.3.1.               Silindir sayısı:… ve düzeni (26):……………………………………

6.2.8.                  Yakıt
 
6.2.8.1.               Yakıt tipi(9):……………………………

6.2.8.3.              AB/2017/654 Tebliğinin, Ek 1’ inin 1.4. maddesi uyarınca, üretici tarafından beyan edilen motorun kullanımına uygun ilave yakıtların, yakıt karışımlarının veya emülsiyonların listesi (kabul edilen standart veya özellikler sunulmalıdır):

6.3.2.1.                Beyan edilen nominal hız:………….rpm

6.3.2.1.2.             Beyan edilen nominal net güç:…….kW

6.3.2.2.                Azami güç hızı:………….rpm

6.3.2.2.2.             Azami net güç:……………kW

6.3.6.4.               Motor toplam süpürme hacmi:………….cm3

	
İLAVE 2

DIŞ SES (GÜRÜLTÜ) SEVİYESİ SİSTEMİ TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.    GENEL BİLGİLER

3. SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .............................

2.2.	Tip(6): ..................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ..........................................

2.2.3.                    Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .......................

2.2.4. Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): .................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ...........................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ...................................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4. Sistemler ve ayrı teknik üniteler için tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): ...............................................................................
 
2.4.2. Varyant/varyantlar(17): ................................................................
 
2.4.3. Versiyon/versiyonlar(17): .....................................................
 
2.4.4. Ticari isim/isimler (var ise): .............................................
 
2.4.5. Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ............................................

5. AKTARMA ORGANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

5.1. Azami araç hızı

5.1.1. İleri yönde azami araç hızı

5.1.1.1. Beyan edilen azami araç tasarım hızı: … km/h

5.1.1.2. En yüksek viteste hesaplanan azami araç tasarım hızı (hesaplamada dikkate alınan faktörleri 
                        belirtin)(41): ... km/h

5.1.1.3. Ölçülen azami araç hızı: ... km/h(41)

5.1.2. Geriye doğru azami araç hızı(54)

5.1.2.1. Beyan edilen geriye doğru azami araç tasarım hızı: … km/h

6. MOTORUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

6.1.7.                   Motor kategorisi ve alt kategorisi (7)

6.2.1.                  Yanma  çevrimi: dört zamanlı çevrim/ iki zamanlı çevrim/ dönel pistonlu/ diğer (açıklayın)(4):…………

6.2.2.                  Ateşleme tipi: Sıkıştırma ateşlemeli / pozitif ateşlemeli (4):

6.2.3.1.               Silindir sayısı:… ve düzeni (26):……………………………………

6.3.2.1.               Beyan edilen nominal hız:………….rpm

6.3.2.1.2.            Beyan edilen nominal net güç:…….kW

6.3.2.2.               Azami güç hızı:………….rpm

6.3.2.2.2.            Azami net güç:……………kW

6.3.6.4.               Motor toplam süpürme hacmi:………….cm3

10. DIŞ GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

10.1. İmalatçı tarafından beyan edilen dış gürültü seviyesi

10.1.1. Hareket halinde: ... dB(A)

10.1.2. Sabit halde: ... dB(A)

10.1.3. Motor hızında: ... dak–1

10.2. Egzoz sistemi hakkında kısa açıklama ve şematik çizim (hava emme sistemi, gürültü ve egzoz emisyonu kontrollerine yönelik cihazlar dahil):

10.3. Hava emme sistemi

10.3.1. Emme manifoldu açıklaması (çizimler ve/veya fotoğraflar ekleyin)(10):

10.3.2. Hava filtresi

10.3.2.1. Fotoğraflar ve/veya çizimler:

10.3.2.2. Marka:

10.3.2.3. Tip:

10.3.3. Emme susturucusu

10.3.3.1. Fotoğraflar ve/veya çizimler:

10.3.3.2. Marka:

10.3.3.3. Tip:

10.4. Egzoz sistemi

10.4.1. Egzoz manifoldu açıklaması ve/veya çizimi(10):

10.4.2. Egzoz sistemine ait olup motor sisteminin bir parçası olmayan elemanlar hakkında açıklama ve/veya çizimler:

10.4.3. Motor anma hızında ve % 100 yük altında izin verilen azami egzoz karşı basıncı: ... kPa

10.4.4. Egzoz gürültü azaltma cihaz/cihazlarının  tipi ve işaretlenmesi:

10.4.4.1. Lifli malzemeler içeren egzoz gürültü azaltma cihazı: Evet/hayır(4)

10.4.5. Egzoz sisteminin hacmi: … dm3

10.4.6. Egzoz çıkışının konumu:

10.4.7. Motor bölmesindeki ilave gürültü azaltma tedbirleri veya dış gürültü için motor üzerindeki ek tedbirler (var ise):

10.5. Gürültüyü azaltmak üzere tasarlanmış motorla ilgili olmayan cihazlara ait ayrıntılar (diğer maddelerin kapsamında değil ise):

11. AKTARMA ORGANLARI VE KONTROL(13)

11.1. Araç aktarma organlarının ve kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi (aktarma oranı değiştirme sistemi, debriyaj kontrolü veya aktarma organının herhangi bir diğer elemanı): ...

11.2. Aktarma

11.2.1. Aktarma oranı değişim sisteminin/ sistemlerinin ve kontrolünün kısa açıklaması ve şematik çizimi:…

11.2.2. Güç aktarımının diyagramı ve/veya çizimi: ...

11.2.3. Güç aktarma tipi: Dişli (planet dişli setleri dahil)/ kayış/hidrostatik/elektrik/diğer (4) (diğer ise açıklayın)

11.2.4. Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama (var ise): ................

11.2.5. Motora göre konumu:……………..

11.2.6. Kontrol yöntemi:…………

11.2.7. Transfer kutusu: ile/olmadan(4)

11.2.8. Aktarma oranı değiştirme sisteminin tipi: Mekanik (vites değiştirme)/ Çift kavramalı (vites değiştirme)/ Yarı otomatik (vites değiştirme)/Otomatik (vites değiştirme)/ Sürekli Değişken Aktarma/ hidrostatik/ uygulanamaz/ diğer (4) (diğer ise , belirtin:…)

11.3. Kavrama (var ise)

11.3.1. Kavramanın ve kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi:……………………….

11.3.2. Azami tork tahvili: ....................................................................................

11.4. Dişli oranları

	

Dişli
	Dahili dişli kutusu oranları (motor - dişli kutusu çıkış şaftı devri oranı)
	Dahili aktarma kutusu oranları (motor - aktarma kutusu çıkış şaftı devri oranı)
	Son tahrik oranı/oranları (dişli kutusu çıkış şaftı - tahrikli tekerlek dönüşü oranı)
	

Toplam dişli oranları
	
Oran (motor hızı/araç hızı) sadece manüel aktarma için

	CVT(*) için azami
1
2
3
…
	
	
	
	
	

	CVT(*) için asgari

Geri
1

...
	
	
	
	
	

	(*)	Sürekli değişken aktarım.
































İLAVE 3

BİR MOTOR/MOTOR AİLESİNİN BİR AKSAM/AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI


A. GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .....................

2.2.	Tip(6): ......................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ........................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ..................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .......................

2.2.5. Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ....................................................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: .........................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ..............

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4. Sistemler ve ayrı teknik üniteler için tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): .............................................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ..........................................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ...............................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ............................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .............................


5. AKTARMA ORGANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ


B. ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANSI HAKKINDA BİLGİLER

6. MOTORUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

6.1.7.                   Motor kategorisi ve alt kategorisi (7)

6.2.1.                   Yanma  çevrimi: dört zamanlı çevrim/ iki zamanlı çevrim/ dönel pistonlu/ diğer (açıklayın)(4):…………

6.2.2.                   Ateşleme tipi: Sıkıştırma ateşlemeli / pozitif ateşlemeli (4):

6.2.3.1.                Silindir sayısı:… ve düzeni (26):……………………………………

6.2.8.                   Yakıt

6.2.8.1.                Yakıt tipi(9):……………………………

6.2.8.3.              AB/2017/654 Tebliğinin, Ek 1’ inin 1.4. maddesi uyarınca, üretici tarafından beyan edilen motorun kullanımına uygun ilave yakıtların, yakıt karışımlarının veya emülsiyonların listesi (kabul edilen standart veya özellikler sunulmalıdır):

6.3.2.1.                Beyan edilen nominal hız:………….rpm

6.3.2.1.2.             Beyan edilen nominal net güç:…….kW

6.3.2.2.                Azami güç hızı:………….rpm

6.3.2.2.2.             Azami net güç:……………kW

6.3.6.4.                Motor toplam süpürme hacmi:………….cm3


İLAVE 4

SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.                       GENEL BİLGİLER

2.	                      SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1. 	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .....................................

2.2.	                      Tip(6): ........................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ............................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ...........................................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...........................................................

2.3.	                      Şirket adı ve imalatçının adresi: ....................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ............................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.                       Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): .................................................................. 

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ........................................................................ 

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): .......................................................................... 

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): .............................................................................. 

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .........................................

20.                       SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

20.1. ISO 15077:2008’deki (Tarım amaçlı traktörler ve kendi yürür makinalar-Operatör kumandaları-Harekete geçirme kuvvetleri konum değişimi konum ve işletim metodu) sanal terminallerle ilgili operatör kontrollerine ilişkin Ek B kapsamında yer alan şartların, bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)









İLAVE 5

AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI SİSTEMİNİN MONTAJI TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A. GENEL BİLGİLER

2.                    SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1. Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ...............................

2.2. Tip(6): .......................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .............................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...............................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ......................................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...........................................................

2.3. Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ..............................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4. Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): ............................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): .........................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ..........................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ..............................................................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...........................................................

3.                    GENEL YAPIM ÖZELLİKLERİ

3.1. Aracı temsil eden versiyonunun fotoğrafları veya çizimleri: ......................

3.2.	Tüm aracın ölçekli ve boyutlandırılmış çizimi: ..............................................

21. OTOMATİK AYDINLATMA ANAHTARLARI DAHİL OLMAK ÜZERE AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARININ MONTAJI

21.1. Bütün cihazların listesi (uzun huzmeli farların azami şiddeti, aksam tip onayı işaret/işaretleri, numarası, marka/markaları, tipi, renk ve karşılık gelen ikaz donanımı); her ayrı işlev için farklı türdeki cihazlar bu listede yer alabilir; bu listede ayrıca her bir işleve yönelik olarak ek açıklamalar veya eşdeğer cihazlar yer alabilir: .......................................

21.2. Araç üzerindeki farklı cihazların konumlarını gösteren, bir bütün olarak aydınlatma ve sinyal donanımını açıklayan diyagram:....................................

21.3. Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının konumunu, ışıkların sayısını ve rengini gösteren, aracın dış kısmına ait ölçekli çizimler: ............................

21.4. Her lamba ve yansıtıcı için aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

21.4.1.	Aydınlatma yüzeyinin boyutunu gösteren çizim: ...........................................

21.4.2.	Görünür yüzeyi tanımlamada kullanılan yöntem: ............................................................

21.4.3.	Referans eksen ve referans merkez: ................................................................

21.4.4.	Gizlenebilir lambaların kullanılma yöntemi: .................................................

21.5. Ön far seviyelendirme cihazının açıklaması/çizimi ve tipi (örneğin otomatik, elle adımlı ayarlama, kesintisiz elle ayarlama)(4): ........................

21.5.1.	Kontrol cihazı: ...........................................................................................................

21.5.2.	Referans işaretler: ......................................................................................................

21.5.3.	Yük koşulları için kullanılan işaretler: .....................................................................

21.6. R ve S kategori araçlarda aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının güç bağlantılarına ait açıklama: ..................................................

21.7. Aydınlatma sistemi ve ışıklı aydınlatma sisteminde kullanılan elektrikli ve/veya elektronik aksamlara ait kısa açıklama: ...............................................









İLAVE 6

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK SİSTEMİ TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .....................................

2.2.	Tip(6): .....................................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .....................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...........................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ..............................................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...........................................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ........................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ...............................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): ...................................................................... 

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ........................................................... 

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ................................................................... 

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): .............................................................................................. 

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...........................................................

24. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

24.1. Öngörülen tüm ilgili araç elektrikli/elektronik sistemlerini veya ESA’ları, gövde stillerini(60), gövde malzemesindeki farklılıkları genel kablolama düzenlerini, motor seçeneklerini, sağ/sol(1)  sürüş konumlarını ve dingil açıklığı seçeneklerini tarif eden bir belge: ..............

24.2. 10 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

24.3. ISO 14982:1998 (Tarım ve ormancılık makineleri - Elektromanyetik uyumluluk - Test yöntemleri ve kabul kriterleri) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4) 

24.4. Madde 24.2 veya 24.3’e alternatif olarak aşağıdaki bilgileri verin:

24.4.1. Yolcu bölümünün bitişikteki parçaları ile motor bölmesini meydana getiren gövde parçasının malzemelerini ve biçimlerini gösteren çizimler/fotoğraflar ve açıklama: ..............................

24.4.2. Motor bölmesinde yer alan metal bileşenlerin konumunu gösteren çizimler veya fotoğraflar (örneğin ısıtma cihazları, stepne, hava filtresi, dümenleme mekanizması vb.): ...........

24.4.3.	Radyo paraziti kontrol donanımlarına ait tablo veya çizim: ........................................

24.4.4. 	Doğru akım direncinin ve dirençli ateşleme kablolarının kullanılması durumunda bunların metre başına anma direncinin anma değerinin özellikleri: ...........................
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SESLİ İKAZ CİHAZ/CİHAZLARI SİSTEMİNİN MONTAJI TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ....................................

2.2.	Tip(6): .......................................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ...................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ....................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ...................................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ............................................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ..........................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .....................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): ................................................................................ 

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ..........................................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ................................................................ 

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ............................................................................ 

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .......................................................

25. SESLİ İKAZ CİHAZ/CİHAZLARI

25.1. 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan ve N kategori araçlara yönelik olan şartlar uyarınca sesli ikaz cihazı için verilmiş aksam tip onayı, bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte: Evet/hayır(4)

25.2.	Kullanılan cihaz/cihazların özet açıklaması: ...................................................................

25.3. Sesli ikaz cihaz/cihazlarının  aracın yapısına göre konumunu gösteren çizim/çizimler:...

25.4. Bağlantı yöntemine ilişkin ayrıntılar, sesli ikaz cihaz/cihazlarının  araç yapısına takılan bölgesine ait bilgiler dahil: ..........................

25.5.	Elektrik/pnömatik devre diyagramı: .........................................................................

25.5.1.	Gerilim: AC/DC(4)

25.5.2.	Anma gerilimi veya hava basıncı: .................................................... V / kPa(4)

25.6.	Montaj cihazının çizimi: ...............................................................................
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GERİ GÖRÜŞ AYNASININ BİR SİSTEM OLARAK MONTAJI TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .......................................

2.2.	Tip(6): ...................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .........................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): .................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ..................................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...........................................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ...................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .............................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): .......................................................... 

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ............................................................... 

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ......................................................................... 

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ........................................................................... 

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ..............................................

18. GERİ GÖRÜŞ AYNALARI

18.1.	Aynaların sayısı ve sınıfı/sınıfları: .............................................................

18.2. 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

18.3. 81 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

18.4. Aynanın aracın yapısına göre konumunu gösteren ve aynanın tanımlanmasına yönelik olan çizim/çizimler: 

18.5. Bağlantı yöntemine ilişkin ayrıntılar, araç yapısının takılan bölgesine ait bilgiler dahil: .........

18.6. Ayarlama sisteminin elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama: ..................

18.7. Aynalara ait buz çözme ve buğu giderme sistemine yönelik teknik açıklama: ...........

18.8. Geri görüş alanını kısıtlayabilen isteğe bağlı donanımlar: ........................

18.9. Sınıf II geri görüş aynası/aynaları için görüş alanları

18.9.1. AB/2015/208 Yönetmeliği Ek IX Madde 5.1’e uygunluk: Evet/hayır(4)

18.9.2. Madde 18.9.1’e alternatif olarak, ISO 5721-2:2014 (Tarım traktörleri - Şartlar, sürücü görüş açısına yönelik test prosedürleri ve kabul kriterleri - Bölüm 2: Yan ve geri görüş açısı) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

19. AYNALAR DIŞINDA DOLAYLI GÖRÜŞ CİHAZLARI (İSTEĞE BAĞLI)

19.1. Tip ve özellikler (cihaza ait eksiksiz açıklama şeklinde): ................

19.2. Kamera-monitör cihazı kullanılması durumunda tespit mesafesi (mm), monitörün kontrast değeri, aydınlatma aralığı, parlaklık düzeltme özelliği, görüntüleme performansı (siyah/beyaz veya renkli)(4), görüntü tekrarlama sıklığı, monitörün aydınlatma aralığı(4): .................................

19.3. Montaj talimatları dahil olmak üzere tüm cihazı tanımlamak için yeterli düzeyde ayrıntı içeren çizimler:...............

19.4. ISO 5721-2:2014 (Tarım traktörleri - Şartlar, sürücü görüş açısına yönelik test prosedürleri ve kabul kriterleri - Bölüm 2: Yan ve geri görüş açısı) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)
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PALETLİ ALT TAKIM SİSTEMİNİN MONTAJI TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2. SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ................................................

2.2.	Tip(6): ......................................................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .................................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ...............................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ..................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: .......................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ........................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): ...........................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): .......................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ....................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ...............................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ......................................

3. GENEL YAPIM ÖZELLİKLERİ

3.1. Aracı temsil eden versiyonunun fotoğrafları veya çizimleri: ......................

3.2.	Tüm aracın ölçekli ve boyutlandırılmış çizimi: ..............................................

3.3. Dingiller ve tekerlekler:

3.3.1.	Dingil ve tekerlek sayısı: ....................................................................................

3.3.2.	İkiz tekerlekli dingilerin sayısı ve konumu(23): ..........................................

3.3.3.	Dümenlenebilir dingillerin sayısı ve konumu(23): ...................................

3.3.4.	Tahrikli dingillerin sayısı ve konumu(23): ..............................................
3.3.5.	Frenli dingillerin sayısı ve konumu(23): ..............................................

3.4. C kategori araçlar için:

3.4.1. Paletli alt takım düzeni: Öndeki palet seti/arkadaki palet seti/öndeki palet seti ve arkadaki palet seti/aracın her iki yanındaki kesintisiz palet (4)

3.4.2.	Tahrikli palet setlerinin sayısı ve konumu(22): ..............................................

3.4.3.	Frenli palet setlerinin sayısı ve konumu(22): ..............................................

3.4.4. C kategori araçlar için dümenleme

3.4.4.1. Sol ve sağ taraftaki paletler arasında hızın değiştirilmesi suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil (4)

3.4.4.2. İki karşılıklı veya dört paletin tümünün döndürülmesi suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

3.4.4.3. Aracın ön ve arka kısmının merkezi bir dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

3.4.4.4. Aracın ön ve arka kısmının bir merkezi dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi ve tekerlekli dingil üzerindeki tekerleklerin yönünün değiştirilmesi suretiyle dümenleme(4)

3.5.	Şasi

3.5.1.	Şasi genel çizimi: ................................................................

3.5.2.	T ve C kategori araçlar için şasi tipi: Omurga/merkezi tip/merdiven/mafsallı/yan elemanlı şasi/diğer(4): (Diğer ise açıklayınız: ....................................)

4. KÜTLELER VE BOYUTLAR
                                           (kg ve mm cinsinden) (uygun ise çizimlere atıfta bulunun)

4.1. Araç kütlesi aralığı (Genel)

4.1.1. Yüksüz kütle

4.1.1.1. Yürür vaziyette yüksüz kütle/kütleler(13):

4.1.1.1.1. Azami: .... kg(30)

4.1.1.1.2. Asgari: … kg(30)

4.1.1.1.3. Bu kütle/kütlelerin dingiller arasındaki dağılımı: ...... kg

4.1.1.1.4. Rijit çeki çubuğu veya merkez dingilli R veya S kategori araçlarda bağlantı noktası üzerindeki dikey yük belirtilir (S): .... kg

4.1.2. Azami kütle/kütleler (imalatçı tarafından beyan edilen)

4.1.2.1. Aracın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi/kütleleri(13): ... kg

4.1.2.1.1. Teknik açıdan izin verilen dingil başına azami kütle/kütleler: Dingil 1 … kg Dingil 2 … kg Dingil … kg
4.1.2.1.2. Rijit çeki çubuğu veya merkez dingilli R veya S kategori araçlarda ön bağlantı noktası üzerindeki dikey yük belirtilir (S): .... kg

4.1.2.1.3. Bu kütle/kütlelerin dingiller arasındaki dağılımına ilişkin sınırlar (arka dingil ve ön dingil üzerindeki asgari sınırların yüzde cinsinden değerini belirtin): % ...

4.1.2.3.       Kütle/kütleler ve paletli alt takım

	

Palet seti sayısı
	Palet boyutları
	Zemin üzerindeki ortalama temas basıncı [kPa]
	
Palet makarası başına azami yük [kg] (*)

	Palet reni başına izin verilen azami kütle [kg] (*)

	
Aracın izin verilen azami kütlesi [kg] (*)

	Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük [kg] (*)(**)


	
	Uzunluk [mm]
	Genişlik [mm]
	
	
	
	
	

	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...

	2
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...


                  
                      (*)	Palet makarası şartnamesine göre.
                     (**)	Çeki tertibatı dikkate alınmaksızın statik koşullar altında bağlantının referans merkezine aktarılan yük; bağlantıya bağlı olarak bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük değerinin bu tabloda verilmiş olması durumunda tablo, sağa doğru genişletilmeli ve çeki tertibatının tanıtımı sütunun başlığında belirtilmelidir.

4.1.3. R veya S kategori araçlara ait her bir şasi/fren konfigürasyonu için T veya C kategori araçlara yönelik teknik açıdan izin verilen çekilebilir kütle/kütleler (R ve S kategori araçlar için arka bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami yük/yükler belirtilmelidir).

	                                         R- ve S kategori araç
Fren
	Çeki çubuğu
	Rijit çeki çubuğu
	Merkez dingil

	Frensiz (*)
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Ataletli frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Hidrolik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Pnömatik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	(*) AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek II’sinin 3.1.1.2 maddesinde belirtilen, teknik servis ve traktör imalatçısının anlaşması ile tanımlanan kısmi yüklü durumu kullanılarak hesaplanır. 



4.1.4. R veya S kategori araçlara ait her bir şasi/fren konfigürasyonu için traktör (T veya C kategori araç) ile çekilen araç (R veya S kategori araç) kombinasyonuna ait toplam teknik açıdan izin verilen kütle/kütleler:

	                            R ve S kategori araç
Fren
	Çeki çubuğu
	Rijit çeki çubuğu
	Merkez dingil

	Frensiz
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Ataletli frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Hidrolik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Pnömatik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg


37. PALETLİ ALT TAKIM

(Ayrıca Madde 4.1.2.3’teki bilgiler veriniz)

37.1. Paletli alt takım düzeni ile bunun araç üzerindeki montajını gösteren ayrıntılı ve boyutlandırılmış çizimler (palet kayışının makaralarla kılavuzlandığından ve palet düzeninin dışarıda kaldığından emin olmak için palet kayışlarının iç kısmında yer alan elemanlar dahil): ..............................................................

37.2. Yüzeyle temas halinde olan malzeme tipleri: Kauçuk paletler/çelik paletler/kauçuk pedler(altlık)/palet pabuçları üzerindeki kauçuk pedler(altlık)(4)

37.3. Metal paletler

37.3.1. Yükü doğrudan yol yüzeyine aktaran palet makaralarının sayısı (NR): ...........
 
37.3.2. Her pedin(altlığın) dış yüzey alanı (AP): ... mm2

37.4. Kauçuk paletler

37.4.1. Yol ile temas halinde olan kauçuk pabuçların toplam yüzey alanı (AL): ... mm2

37.4.2. Pabuç alanının toplam kayış yüzeyine yüzde oranı: % ......
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ELEKTRİKLİ/ELEKTRONİK ALT TERTİBATLARIN ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK AÇISINDAN BİR AKSAM/ AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ..............................

2.2.	Tip(6): ................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ..............................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ............................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ..............................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ..................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ...............................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ..............................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): .........................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): .............................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ......................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ....................................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .............................................

24. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

24.1. Öngörülen tüm elektrikli/elektronik sistemlerini veya ESA’ları, gövde stillerini (60), gövde malzemesindeki farklılıkları, genel kablolama düzenlerini, motor seçeneklerini, sağ/sol sürüş konumlarını ve dingil açıklığı seçeneklerini tarif eden bir belge: ..................................

24.2. 10 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

24.3. ISO 14982:1998 (Tarım ve ormancılık makineleri - Elektromanyetik uyumluluk - Test yöntemleri ve kabul kriterleri) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer alan ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4) 

24.4. Madde 24.2 veya 24.3’e alternatif olarak aşağıdaki bilgileri verin:

24.4.1. Yolcu bölümünün bitişikteki parçaları ile motor bölmesini meydana getiren gövde parçasının malzemelerini ve biçimlerini gösteren çizimler/fotoğraflar ve açıklama:.........................

24.4.2. Motor bölmesinde yer alan metal bileşenlerin konumunu gösteren çizimler veya fotoğraflar (örneğin ısıtma cihazları, stepne, hava filtresi, dümenleme mekanizması vb.): ...........

24.4.3.	Radyo paraziti kontrol donanımlarına ait tablo veya çizim: ...............................

24.4.4. 	Doğru akım direncinin ve dirençli ateşleme kablolarının kullanılması durumunda bunların metre başına anma direncinin anma değerinin özellikleri: ................
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DENGE KÜTLELERİNİN BİR AKSAM/AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI 
İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ..................................

2.2.	Tip(6): .........................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .......................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ...................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ..............................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ...................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .........................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): .........................................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ................................................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): .......................................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ................................................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .............................................

29. DENGE KÜTLELERİ

29.1. Denge kütleleri veya bunların traktöre nasıl takıldığına ilişkin ayrıntılı teknik açıklama (boyutları gösteren fotoğraflar veya çizimler dahil): ....................

29.2.	Denge kütlesi setlerinin sayısı: ..........................................................

29.2.1.	Her bir sette bulunan aksam sayısı: Set 1: …   Set 2: …  Set …

29.3.	Her bir sette bulunan aksamların kütlesi: Set 1: … kg   Set 2: … kg	Set ...: … kg

29.3.1.	Her bir setin toplam kütlesi: Set 1: … kg    Set 2: … kg	Set ...: … kg

29.4.	Denge kütlelerinin toplam kütlesi: ... kg

29.4.1.	Bu kütlelerin dingiller arasındaki dağılımı: ... kg

29.5.	Malzeme/Malzemeler ve imalat yöntemi: ............................................................
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YAN VE/VEYA ARKA KORUMA YAPISININ BİR AKSAM/AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ..........................................

2.2.	Tip(6): ..........................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .............................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ................................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ...........................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ..................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ........................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .......................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): .....................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ............................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ...................................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ..............................................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...................................................

32. YAN VE ARKA KORUMA

32.1. Yan koruma

32.1.5. Yan koruma cihaz/cihazlarının  kullanılması durumunda bu cihazlara ait bütün açıklama ve/veya çizimler (montaj ve sabitleme dahil): ......................................

32.1.5.1.	Kullanılan malzemeler: .................................................

32.1.5.2. 	Eksiksiz sabitleme ayrıntıları ve tork gereklilikleri dahil olmak üzere eksiksiz sabitleme talimatları: ...........

32.1.6. 73 sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 2 ve Madde 3 ile Bölüm I, II ve III’ü kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)
32.2. Arka koruyucu yapı

32.2.4. 	Özel bir cihazın kullanılması durumunda arka koruyucu yapının komple açıklaması ve/veya çizimi (montaj ve sabitleme dahil) veya ayrı teknik ünite olarak onaylanmış ise tip onayı numarası: ......................................................................

32.2.4.1.	Kullanılan malzemeler: ....................................................

32.2.4.2. 	Komple sabitleme ayrıntıları ve tork gereklilikleri dahil olmak üzere bütün sabitleme talimatları: ...............................
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LASTİKLERİN BİR AKSAM OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ....................................

2.2.	Tip(6): ...................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .......................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ..........................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .................................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/ işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ………………….

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .....................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

35.	LASTİKLER

35.8.	Lastik ebadı gösterimi: ............................................................

35.9. Hedef alınan aracın/araçların tipi: Traktör (T ve C kategori araçlar)/römork (R kategori araçlar)/değiştirilebilen çekilen donanım (S kategori araçlar)(4)

35.10. Lastik yapısı: Diyagonal (çapraz kuşaklı)/konvansiyonel kuşaklı/inşaat uygulamaları için radyal(4)

35.11.	Kalıbın yan duvarına ait fotoğraflar ve çizimler: ................................

35.12.	Yük kapasitesi endeksi ve hız kategorisi sembolü

35.12.1.	T ve C kategori araçlar için: ......................................

35.12.2.	R kategori araçlar için: ...................................

35.12.3.	S kategori araçlar için: ..................................

35.13. ISO 28580:2009 (Yolcu arabası, kamyon ve otobüs lastikleri - Yuvarlanma direnci ölçme yöntemleri- Tek nokta testleri ve ölçüm sonuçlarının korelasyonu) uyarınca yuvarlanma direnci (uygulanabilir ise): 

35.14. Hedeflenen kullanım: Tahrik tekerleği/serbest dönen tekerlek/her ikisi(4)

35.15. İç lastik olmadan kullanılmak üzere tasarlanmış lastik (şambriyelsiz): Evet/hayır(4)

35.16. Lastik montajında damak oturma yeri için ... kPa’dan düşük şişirme basıncı.
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MEKANİK BAĞLANTILARIN BİR AKSAM/AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .............................

2.2.	Tip(6): ...................................................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ...................................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ...................................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ..................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ......................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): ........................................................... 

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ........................................... 

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ........................... 

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ............................................................. 

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .........................................

38. MEKANİK BAĞLANTILAR

38.1. Mekanik bağlantılar, bunların araca montajı ve çekilen araca monte edilen cihaza bağlantısına ilişkin fotoğraflar ve ölçekli çizimler:

38.1.1. Arka mekanik bağlantı: Evet/hayır(4)

38.1.2. Ön çeki tertibatı (R ve S kategori araçlar için): Evet/hayır(4)

38.2. Yapım tipi ve kullanılan malzemeleri açıklayan ve mekanik bağlantılara ait olan kısa bir teknik açıklama

38.5. Mekanik bağlantı hakkında açıklama:


	Tip (AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIV İlave 1 uyarınca):
	...

	Marka:
	...

	İmalatçının tip tanımı:
	...

	Azami yatay yük/D-Değeri(4)(44):
	... kg/kN(4)

	Çekilebilir kütle (T)(4)(44):
	... ton

	Bağlantı noktası üzerindeki azami izin verilen dikey yük(44)
	.... kg

	Çeki tertibatının ölçekli çizimleri ve fotoğrafları. Bu çizimler, cihazın montajına yönelik ölçümler ile gerekli boyutları yeterli ayrıntı düzeyinde göstermelidir.
	

	Yapım tipi ve kullanılan malzemeleri açıklayan ve çeki tertibatına ait olan kısa teknik açıklama.
	

	Test tipi
	Statik/Dinamik(4)

	Aşağıdakilere ait AB tip onayı işareti veya numarası
· Çeki çubuğu gözleri, bağlantı başlıkları veya mekanik bağlantıya takılması gereken benzer çeki tertibatları (menteşeli veya rijit çeki çubuğu kullanıldığında)
· Basamaklı çerçeve/römork bağı desteğine bağlanması gereken mekanik bağlantıların tip onayı işareti veya numarası (belirli tiplerle sınırlandırılmış ise):
	...



38.6. 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan ve mekanik bağlantıya yönelik aksam tip onayı şartlarının bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)
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FREN SİSTEMİ TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2. SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ......................

2.2.	Tip(6): ...............................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ..........................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): .................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ......................................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ..........................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ............................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): ..................................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): .....................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ..............................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ......................................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .........................................

3. GENEL YAPIM ÖZELLİKLERİ

3.1. Aracı temsil eden versiyonunun fotoğrafları veya çizimleri: ......................

3.2.	Tüm aracın ölçekli ve boyutlandırılmış çizimi: ..............................................

3.3. Dingiller ve tekerlekler:

3.3.1.	Dingil ve tekerlek sayısı: ....................................................................................

3.3.2.	İkiz tekerlekli dingilerin sayısı ve konumu(23): ........................................

3.3.3.	Dümenlenebilir dingillerin sayısı ve konumu(23): ..............................

3.3.4.	Tahrikli dingillerin sayısı ve konumu(23): .......................................
3.3.5.	Frenli dingillerin sayısı ve konumu(23): ..............................................

3.4. C kategorisi araçlar için:

3.4.1. Paletli alt takım düzeni: Öndeki palet seti/arkadaki palet seti/öndeki palet seti ve arkadaki palet seti/aracın her iki yanındaki kesintisiz palet(4)

3.4.2.	Tahrikli palet setlerinin sayısı ve konumu(22): ..............................................

3.4.3.	Frenli palet setlerinin sayısı ve konumu(22): ..............................................

3.4.4. C kategori araçlar için dümenleme

3.4.4.1. Sol ve sağ taraftaki paletler arasında hızın değiştirilmesi suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil (4)

3.4.4.2. İki karşılıklı veya dört paletin tümünün döndürülmesi suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

3.4.4.3. Aracın ön ve arka kısmının merkezi bir dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi suretiyle dümenleme: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

3.4.4.4. Aracın ön ve arka kısmının bir merkezi dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi ve tekerlekli dingil üzerindeki tekerleklerin yönünün değiştirilmesi suretiyle dümenleme(4)

3.5. Şasi

3.5.1.	Şasi genel çizimi: ............................................................................................

3.5.2. T ve C kategori araçlar için şasi tipi: Omurga/merkezi tip/merdiven/mafsallı/yan elemanlı şasi/diğer(4): (Diğer ise açıklayınız: ..........................................)

3.5.3. R ve S kategori araçlar için şasi tipi: Çeki çubuğu/rijit çeki çubuğu/merkez dingil/diğer(4): (Diğer ise açıklayınız: ..................................)

3.12.	R ve S kategori araçlar için fren tipi: Frensiz/ataletli frenli/kesintisiz frenli/yarı kesintisiz frenli/hidrolik frenli/pnömatik frenli(4)

4. KÜTLELER VE BOYUTLAR
                                           (kg ve mm cinsinden) (uygun ise çizimlere atıfta bulunun)

4.1. Araç kütlesi aralığı (Genel)

4.1.1. Yüksüz kütle

4.1.1.1. Yürür vaziyette yüksüz kütle/kütleler(13):

4.1.1.1.1. Azami: .... kg(30)

4.1.1.1.2. Asgari: … kg(30)

4.1.1.1.3. Bu kütle/kütlelerin dingiller arasındaki dağılımı: ...... kg

4.1.1.1.4. Rijit çeki çubuğu veya merkez dingilli R veya S kategori araçlarda bağlantı noktası üzerindeki dikey yük belirtilir (S): .... kg
4.1.2. Azami kütle/kütleler (imalatçı tarafından beyan edilen)
4.1.2.1. Aracın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi/kütleleri(13): ... kg

4.1.2.1.1. Teknik açıdan izin verilen dingil başına azami kütle/kütleler: Dingil 1 … kg Dingil 2 … kg    Dingil …:… kg

4.1.2.1.2. Rijit çeki çubuğu veya merkez dingilli R veya S kategori araçlarda ön bağlantı noktası üzerindeki dikey yük belirtilir (S): .... kg

4.1.2.1.3. Bu kütle/kütlelerin dingiller arasındaki dağılımına ilişkin sınırlar (arka dingil ve ön dingil üzerindeki asgari sınırların yüzde cinsinden değerini belirtin): % ...

4.1.3. R veya S kategori araçlara ait herbir şasi/fren konfigürasyonu için T veya C kategori araçlara yönelik teknik açıdan izin verilen çekilebilir kütle/kütleler (R ve S kategori araçlar için arka bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami yük/yükler belirtilmelidir).

	 R ve S kategori araç
Fren
	Çeki çubuğu
	Rijit çeki çubuğu
	Merkez dingil

	Frensiz(*)
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Ataletli frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Hidrolik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Pnömatik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	(*) AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek II’sinin 3.1.1.2 maddesinde belirtilen, teknik servis ve traktör imalatçısının anlaşması ile tanımlanan kısmi yüklü durumu kullanılarak hesaplanır. 



4.1.4. R veya S kategori araçlara ait herbir şasi/fren konfigürasyonu için traktör (T veya C kategori araç) ile çekilen araç (R veya S kategori alan araç) kombinasyonuna ait toplam teknik açıdan izin verilen kütle/kütleler:

	R ve S kategori araç
Fren
	Çeki çubuğu
	Rijit çeki çubuğu
	Merkez dingil

	Frensiz
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Ataletli frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Hidrolik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg

	Pnömatik frenli
	.... kg
	.... kg
	.... kg



4.2.	Araç boyutları aralığı (Genel)

4.2.2.5. Dingil açıklığı(37): … mm

4.2.2.6. Birbirini takip eden dingiller arasındaki mesafe 1-2: ... mm, 2-3:... mm, 3-4: ... mm vb.

4.2.2.7. R ve S kategori rijit çeki çubuklu ve merkez dingilli araçlar için:

4.2.2.7.1. Bağlantı noktası ile ilk dingil arasındaki mesafe: ... mm

4.2.2.7.2. Bağlantı noktası ile son dingil arasındaki mesafe: ... mm

4.2.2.8. Herbir dingilde yer alan paletlerin azami ve asgari genişliği (tek veya ikiz lastikler veya normal şekilde takılan üçlü formasyondaki lastiklerin simetri düzlemleri arasında ölçülür) (imalatçı tarafından beyan edilir)(38):
4.2.2.8.1. Azami: Dingil 1 … mm Dingil 2 … mm Dingil …:… mm

4.2.2.8.2. Asgari: Dingil 1 … mm Dingil 2 … mm Dingil …: … mm

4.2.2.9. Uzunlamasına, enine ve dikey yönde aracın ağırlık merkezinin konumu: ................

4.2.2.9.1. T2, T4.1, T4.3 ve C2, C4.1, C4.3 kategori araçlarda araca normal şekilde takılan lastikler kullanılarak zemine göre ölçülen ağırlık merkezi yüksekliği:…… mm

4.2.2.9.1.1. T2 ve C2 kategori araçlarda 4.2.2.9.1 maddesi ile herbir dingil için ortalama asgari iz genişliği arasındaki oranı belirtin: Dingil 1 … Dingil 2 … Dingil …: …

4.2.2.9.1.2. T4.1 ve C4.1 kategori araçlarda 4.2.2.9.1 maddesi ile tüm dingillerin ortalama asgari iz genişliği arasındaki oranı belirtin: ....................................

5. AKTARMA ORGANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

5.1. Azami araç hızı

5.1.1. İleri yönde azami araç hızı

5.1.1.1. Beyan edilen azami araç tasarım hızı: … km/h

5.1.1.2. En yüksek viteste hesaplanan azami araç tasarım hızı (hesaplamada dikkate alınan faktörleri belirtin)(41): ... km/h

5.1.1.3. Ölçülen azami araç hızı: ... km/h(41)

5.1.2. Geriye doğru azami araç hızı(54)

5.1.2.1. Beyan edilen geriye doğru azami araç tasarım hızı: … km/h

B.	ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANSI HAKKINDA BİLGİLER

6. MOTORUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

6.1.7.                   Motor kategorisi ve alt kategorisi (7)

6.2.1.                   Yanma  çevrimi: dört zamanlı çevrim/ iki zamanlı çevrim/ dönel pistonlu/ diğer (açıklayın)(4):………

6.2.2.                   Ateşleme tipi: Sıkıştırma ateşlemeli / pozitif ateşlemeli (4):

6.2.3.1.                Silindir sayısı:… ve düzeni (26):……………………………………

6.3.2.1.                Beyan edilen nominal hız:………….rpm

6.3.2.1.2.             Beyan edilen nominal net güç:…….kW

6.3.2.2.                Azami güç hızı:………….rpm

6.3.2.2.2.             Azami net güç:……………kW

6.3.6.4.               Motor toplam süpürme hacmi:………….cm3

9. (Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) ENERJİ DEPOLAMA CİHAZI/CİHAZLARI(11)

9.1. Açıklama: Akü/kapasitör/volan/jeneratör(4)

9.2.	Tanıtım numarası: ...............................................................

9.3.	Elektrokimyasal çiftin türü: ...................................................

9.4. Depolanan enerji

9.4.1. Akü için voltaj ... ve kapasite: ... Ah 2 saatte

9.4.2.	Kapasitör için: .................................................................. J

9.4.3.	Volan/jeneratör için(4): ....................................................... J

9.4.3.1.	Volan atalet momenti: .................................................... kg m2

9.4.3.1.1.	(Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) Vites boşta ise ek atalet momenti: .................... kg m2

9.5. Yükleyici: Bütünleşik/harici/yükleyicisiz(4)

11. AKTARMA ORGANLARI VE KUMANDA(13)

11.1. Araç aktarma organlarının ve kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi (aktarma oranı değiştirme sistemi, debriyaj kontrolü veya aktarma organının herhangi bir diğer elemanı): ...

11.2. Aktarma

11.2.1 Aktarma oranı değişim sisteminin/ sistemlerinin ve kontrolünün kısa açıklaması ve şematik çizimi:…

11.2.2 Güç aktarımının diyagramı ve/veya çizimi: ...

11.2.3 Güç aktarma tipi: Dişli (planet dişli setleri dahil)/ kayış/hidrostatik/elektrik/diğer (4) (diğer ise açıklayın.......)

11.2.4 Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama (var ise): ................

11.2.5 Motora göre konumu:……………..

11.2.6 Kontrol yöntemi:…………

11.2.7 Transfer kutusu: ile/olmadan(4)

11.2.8 Aktarma oranı değiştirme sisteminin tipi: Mekanik (vites değiştirme)/ Çift kavramalı (vites değiştirme)/ Yarı otomatik (vites değiştirme)/Otomatik (vites değiştirme)/ Sürekli Değişken Aktarma/ hidrostatik/ uygulanamaz/ diğer (4) (diğer ise , belirtin:…)

11.3. Kavrama (var ise)

11.3.1. Kavrama ve bunların kontrolü hakkında kısa açıklama ve şematik çizimler: ......... 

11.3.2.	Azami tork tahvili: .........................................................

11.4. Dişli oranları

	


Dişli
	
Dahili dişli kutusu oranları (motor - dişli kutusu çıkış şaftı devri oranı)
	Dahili aktarma kutusu oranları (motor - aktarma kutusu çıkış şaftı devri oranı)
	
Son tahrik oranı/oranları (dişli kutusu çıkış şaftı - tahrikli tekerlek dönüşü oranı)
	

Toplam dişli oranları
	
Oran (motor hızı/araç hızı) sadece manüel aktarma için

	CVT için azami(*) 
1
2
3
	
	
	
	
	

	CVT için asgari(*)

Geri
1
...
	
	
	
	
	

	(*)	Kademesiz vites kutusu.



11.5. Diferansiyel kilidi

11.5.1. Diferansiyel kilidi: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

41. SÜSPANSİYON

41.1. Her dingil, dingil grubu veya tekerlek için süspansiyon ve buna ait kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi: ..................................

41.2.	Süspansiyon düzenlemelerine ait çizim: ................................................................

41.3.	Yükseklik ayarı: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

41.4.	Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama: .............................

41.5. Tahrikli dingil/dingiller için havalı süspansiyon: Evet/hayır(4)

41.5.1. Havalı süspansiyona eşdeğer sürüş dingili süspansiyonu: Evet/hayır(4)

41.5.2. Yaylanan kütlenin salınım sıklığı ve salınımının sönümlenmesi: 

41.6. Tahriksiz dingil/dingiller için havalı süspansiyon: Evet/hayır(4)

41.6.1. Havalı süspansiyona eşdeğer tahriksiz dingil süspansiyonu: Evet/hayır(4)

41.6.2. Yaylanan kütlenin salınım sıklığı ve salınımının sönümlenmesi: 

41.7. Süspansiyonun yaylanan parçalarının özellikleri (tasarım, malzemelerin özellikleri ve boyutlar): .......

41.8. Hidropnömatik/hidrolik/pnömatik(4) süspansiyon ile donatılmış araç

41.9. Denge çubukları: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

41.10. Şok emiciler: Evet/hayır/seçime bağlı(4)

41.11.	Diğer cihazlar (var ise): ...............................................................................................

42. DİNGİL/DİNGİLLER VE LASTİKLER

42.1. Dingil/dingillere ilişkin açıklama (fotoğraf ve çizimler dahil): ............................ 

42.2.	Malzemeler ve imalat yöntemi: ............................................................ 

42.3.	Marka (uygun ise): ........................................................................................ 

42.4.	Tip (uygun ise): .........................................................................................

42.5. Dingil/dingiller ile desteklenen izin verilen azami kütle: ... kg

42.6. Dingilin/dingillerin boyutları:

42.6.1. Uzunluk: ... mm

42.6.2. Genişlik: ... mm

42.7. Frenlerin dingil/dingillere bağlantısı: Aksiyel/radyal/bütünleşik/diğer(4) (Diğer ise açıklayın: ..................)

42.8. Frenli dingillere takılmasına izin verilen en büyük lastiklerin boyutları: ........

42.8.1. Frenli dingillere takılan en büyük lastiklerin nominal yuvarlanma çevresi: .............

42.8.2. Tahrikli dingillere takılmasına izin verilen en büyük lastiklerin boyutları: .........

42.8.3. Tahrikli dingillere takılan en büyük lastiklerin nominal yuvarlanma çevresi: ............

43. FRENLER

43.1. Araca monte edilen fren sistemi/sistemlerine ilişkin kısa açıklama: .............................

43.2. Fren sistemi/sistemlerinin pnömatik, hidrolik ve/veya elektrikli kontrol hatlarının kontrol devreleri konusunda araca ait özellikler ve desteklenen iletiler ve parametrelerin listesi: ............

43.3. (Mülga:RG-16/4/2020-31101) (4)

43.4. Fren sistemi/sistemleri

43.4.1. Fren sistemi/sistemlerinin nasıl çalıştığına (tüm elektronik parçalar dahil), elektrik blok diyagramı, hidrolik veya pnömatik devre planına ilişkin açıklama(55): .....................

43.4.2.	Fren sistemi/sistemlerinin şematik çizimi ve işletme şeması(55): .....................

43.4.3.	Usule uygun şekilde tanımlanan fren sistemi aksamlarının listesi(55): ............

43.4.4. Fren sistemi/sistemlerine yönelik hesaplamalar hakkında teknik açıklama (tekerleklerin çevresi boyunca toplam frenleme kuvvetlerinin fren kontrolüne uygulanan kuvvete oranının belirlenmesi)(55): 

43.4.5. Dış enerji kaynağı/kaynakları (varsa) (enerji depolarının özellikleri ve kapasitesi, gösterge panosundaki azami ve asgari basınç, basınç göstergesi ve asgari basınç ikaz cihazı, vakum depoları ve tedarik vanası, tedarik kompresörleri, basınç donanımlarına ilişkin hükümlere uygunluk)(55): .........

43.4.6. Elektronik fren sistemi: Evet/hayır/isteğe bağlı(4)

43.4.7. AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII uyarınca Tip I test raporu numarası/numaraları (uygulanabilir ise):………………………...

43.5. Fren aktarımı (çekici araçta)

43.5.1. Çekici araçta servis fren sisteminin fren aktarımı: mekanik/ pnömatik/ hidrolik/ hidrostatik/ güç desteksiz/ güç destekli/ tamamen güç aktarımı (4)

43.5.2. Aktarma teknolojisi: Pnömatik/hidrolik/hem pnömatik hem de hidrolik(4)

43.5.3. Sağ ve sol fren kontrollerinin kilitlenmesi: evet/ hayır (4) .................................

43.6. Çekilen araç fren kontrol cihazları (çekiçi araçta)

43.6.1. Çekilen araçlardaki fren kontrol sistemi teknolojisi: Hidrolik/Pnömatik/Elektrikli/Hiçbiri(4)

43.6.2. Konektörlerin, kaplinlerin ve güvenlik cihazlarının açıklaması (çizimler, tablolar ve herhangi bir elektronik parçanın tanımlamaları dahil): .................................................

43.6.2.1. Pnömatik bağlantı tipi: İki hat/Yok (4) 

43.6.2.1.1. Pnömatik besleme basıncı (iki hat):…….. kPa

43.6.2.1.2.           Elektrik kontrol hattı: evet/hayır (4)

43.6.2.2. Hidrolik bağlantı tipi: Tek hat/İki hat/Yok (4)

43.6.2.2.1.          Hidrolik besleme basıncı: Tek hat:………kPa     İki hat:………….. kPa

43.6.2.2.2.          ISO 7638: 2003 konektörünün varlığı (15): evet/hayır (4)

43.7. Çekilen araç fren cihazları (çekilen araçta)

43.7.1. Çekilen araç fren kontrol sistemi teknolojisi: Hidrolik/ Pnömatik/ Elektrik/ Atalet/ Yok (4)

43.7.2. Çekilen araç freni çalıştırma cihazı: Kampana/ Disk/ Diğer (4)

43.7.2.1. Tanım ve özellikler: ...........................................................................................

43.7.3. Konektörlerin, kaplinlerin ve güvenlik cihazlarının açıklaması (çizimler, tablolar ve herhangi bir elektronik parçanın tanımlamaları dahil): ..................................................

43.7.3.1.              Pnömatik bağlantı tipi: İki hat/Yok (4)

43.7.3.1.1.           Elektrikli kontrol hattı: evet/hayır (4)

43.7.2.2. Hidrolik bağlantı tipi: İki hat/Yok (4)

43.7.3.2.1.           ISO 7638: 2003 konektörünün varlığı (15): evet/hayır (4)


43.A. (Ek:RG-16/4/2020-31101) ALTERNATİF TİP I VE TİP III İŞLEMLERİ AÇISINDAN ÇEKİLEN ARAÇ DİNGİLİ VE FRENİ HAKKINDA BİLGİ DOKÜMANI

43.A.1.                Genel
43.A.1.1.             Dingil veya araç imalatçısının adı ve adresi:
43.A.2.                Dingil verileri
43.A.2.1.             İmalatçı (ad ve adres): .............
43.A.2.2.             Tip/varyant: ..........................
43.A.2.3.             Dingil tanıtım bilgileri: ID1- …………………
43.A.2.4.             Deney dingil yükü (Fe): ... daN
43.A.2.5.             Şekil 1A ve Şekil 1B'ye göre tekerlek ve fren verileri: ………..
43.A.3.                Fren
43.A.3.1.             Genel bilgiler
43.A.3.1.1.          Marka:
43.A.3.1.2.          İmalatçı (ad ve adres):
43.A.3.1.3.          Fren tipi (örneğin kampana / disk):
43.A.3.1.3.1.       Varyant (örneğin S kam, tek kama vb.):
43.A.3.1.4.          Fren tanıtım bilgileri: ID2-
43.A.3.1.5.          Şekil 2A ve Şekil 2B'ye göre fren verileri:
43.A.3.2.             Kampanalı fren verileri
43.A.3.2.1.          Fren ayarlama cihazı (harici/bütünleşik): ……………….
43.A.3.2.2.          Beyan edilen azami fren giriş torku (Cmax): …….... Nm
43.A.3.2.3.          Mekanik verim: η = ……………
43.A.3.2.4.          Beyan edilen fren giriş eşik tork değeri (C0,dec): …………..Nm
43.A.3.2.5.          Etkin kam mili uzunluğu: ……….... mm
43.A.3.3.             Fren kampanası
43.A.3.3.1.          Sürtünme yüzeyinin azami çapı (aşınma sınırı): ……….. mm
43.A.3.3.2.          Temel malzeme: ………....
43.A.3.3.3.          Beyan edilen kütle: ………….. kg
43.A.3.3.4.          Nominal kütle: …………. kg
43.A.3.4.             Fren balatası
43.A.3.4.1.          İmalatçı ve adresi: …………...
43.A.3.4.2.          Marka: ………....
43.A.3.4.3.          Tip: …………..
43.A.3.4.4.          Tanıtım (balata üzerindeki tip tanıtımı): ………..
43.A.3.4.5.          Asgari kalınlık (aşınma sınırı): ………... mm
43.A.3.4.6.          Sürtünme malzemesinin fren pabucuna bağlantı yöntemi: ……..
43.A.3.4.6.1.       …………... En kötü bağlantı durumu (birden fazla ise):
43.A.3.5.             Disk fren verileri
43.A.3.5.1.          Dingile bağlantı tipi (eksenel, radyal, bütünleşik vb.): ………….
43.A.3.5.2.          Fren ayarlama cihazı (harici/bütünleşik): …………..
43.A.3.5.3.          Azami aktifleştirme stroku: …….... mm
43.A.3.5.4.          Beyan edilen azami giriş kuvveti (ThAmax): ………….. daN
43.A.3.5.4.1.       Cmax = ThAmax · le : …………. Nm
43.A.3.5.5.          Sürtünme yarıçapı:            re = …………. mm
43.A.3.5.6.          Manivela uzunluğu:          le = ………... mm
43.A.3.5.7.          Giriş/çıkış oranı (le/ee):     i = ………….
43.A.3.5.8.          Mekanik verim:                η = ………………
43.A.3.5.9.          Beyan edilen fren giriş eşik kuvveti (ThA0,dec): ... N
43.A.3.5.9.1.       C0,dec = ThA0,dec · le : ……….… Nm
43.A.3.5.10.        Asgari rotor kalınlığı (aşınma sınırı): ... mm
43.A.3.6.             Fren diski verileri ................
43.A.3.6.1.          Disk tipi açıklaması: .................
43.A.3.6.2.          Göbeğe bağlantı/montaj: ....................
43.A.3.6.3.          Havalandırma (Evet/hayır): ………………
43.A.3.6.4.          Beyan edilen kütle: ……….... kg
43.A.3.6.5.          Nominal kütle: ………….... kg
43.A.3.6.6.          Beyan edilen dış çap: …………... mm
43.A.3.6.7.          Asgari dış çap: ……………... mm
43.A.3.6.8.          Sürtünme halkasının iç çapı: ... mm
43.A.3.6.9.          Havalandırma kanalı genişliği (uygulanabilir ise): …………….. mm
43.A.3.6.10.        Temel malzeme: …………...
43.A.3.7.             Fren balatası verileri: ………………...
43.A.3.7.1.          İmalatçı ve adresi: ……………..
43.A.3.7.2.          Marka:
43.A.3.7.3.          Tip: ...
43.A.3.7.4.          Tanıtım (balata arka plakası üzerindeki tip tanıtımı): …………...
43.A.3.7.5.          Asgari kalınlık (aşınma sınırı): …………. mm
43.A.3.7.6.          Sürtünme malzemesinin balata arka plakasına bağlantı yöntemi: ………….
43.A.3.7.6.1.       En kötü bağlantı durumu (birden fazla ise): ……………….


Şekil 1A
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Şekil 1B

[image: ]

Şekil 2A

[image: ]


Şekil 2B
[image: ]

[image: ]
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SÜRÜCÜNÜN GÜRÜLTÜYE MARUZ KALMA SİSTEMİ TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .......................................

2.2.	Tip(6): ..............................................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ......................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .......................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .......................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): .................................................... 

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ............................................................... 

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): .................................................. 

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ................................................. 

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .............................. 

2.5. Tip onayı işaretinin iliştirildiği konum ve iliştirilme yöntemi(19): .......................

6. MOTORUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

6.1.7.                   Motor kategorisi ve alt kategorisi (7)

6.2.1.                  Yanma  çevrimi: dört zamanlı çevrim/ iki zamanlı çevrim/ dönel pistonlu/ diğer (açıklayın)(4):…………

6.2.2.                   Ateşleme tipi: Sıkıştırma ateşlemeli / pozitif ateşlemeli (4):

6.2.3.1.                Silindir sayısı:… ve düzeni (26):……………………………………

6.3.2.1.                Beyan edilen nominal hız:………….rpm

6.3.2.1.2.             Beyan edilen nominal net güç:…….kW

6.3.2.2.                Azami güç hızı:………….rpm

6.3.2.2.2.             Azami net güç:……………kW

6.3.6.4.                Motor toplam süpürme hacmi:………….cm3
11. AKTARMA ORGANLARI VE KUMANDA(13)

11.1. Araç aktarma organlarının ve kontrol sisteminin kısa açıklaması ve şematik çizimi (aktarma oranı değiştirme sistemi, debriyaj kontrolü veya aktarma organının herhangi bir diğer elemanı): ...

11.2. Aktarma

11.2.1. Aktarma oranı değişim sisteminin/ sistemlerinin ve kontrolünün kısa açıklaması ve şematik çizimi:…

11.2.2. Güç aktarımının diyagramı ve/veya çizimi: ...

11.2.3. Güç aktarma tipi: Dişli (planet dişli setleri dahil)/ kayış/hidrostatik/elektrik/diğer (4) (diğer ise açıklayın.......)

11.2.4. Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama (var ise): ................

11.2.5. Motora göre konumu:……………..

11.2.6. Kontrol yöntemi:…………

11.2.7. Transfer kutusu: ile/olmadan(4)

11.2.8. Aktarma oranı değiştirme sisteminin tipi: Mekanik (vites değiştirme)/ Çift kavramalı (vites değiştirme)/ Yarı otomatik (vites değiştirme)/Otomatik (vites değiştirme)/ Sürekli Değişken Aktarma/ hidrostatik/ uygulanamaz/ diğer (4) (diğer ise , belirtin:…)

11.3. Kavrama (var ise)

11.3.1. Kavrama ve bunların kontrolü hakkında kısa açıklama ve şematik çizimler: ......... 

11.3.2. Azami tork tahvili: .........................................................

11.4. Dişli oranları

	


Dişli
	
Dahili dişli kutusu oranları (motor - dişli kutusu çıkış şaftı devri oranı)
	Dahili aktarma kutusu oranları (motor - aktarma kutusu çıkış şaftı devri oranı)
	
Son tahrik oranı/oranları (dişli kutusu çıkış şaftı - tahrikli tekerlek dönüşü oranı)
	

Toplam dişli oranları
	
Oran (motor hızı/araç hızı) sadece manüel aktarma için

	CVT için azami(*) 
1
2
3
	
	
	
	
	

	CVT için asgari(*)

Geri
1
...
	
	
	
	
	

	(*)	Kademesiz vites kutusu.






48. SÜRÜCÜNÜN GÜRÜLTÜ SEVİYESİNE MARUZ KALMASI

48.1. T veya C kategori (kauçuk paletli) araçların AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII Madde 2 uyarınca ve Test Yöntemi 1’ye göre test edilmesi: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

48.2. T veya C kategori (kauçuk paletli) araçların AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII Madde 3 uyarınca ve Test Yöntemi 2’ye göre test edilmesi: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

48.3. C kategori çelik paletli araçların ISO 6395:2008’in (İnşaat ve kazı makinaları - Ses güç seviyesinin belirlenmesi - Dinamik deney şartları) Madde 5.3.2’inde tarif edilen şekilde bir nemli kum tabakası üzerinde test edilmesi: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

48.4. Madde 48.1 ila 48.3’e alternatif olarak, tarım ve orman traktörleri üzerindeki sürücü konumundaki gürültü düzeyinin resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 5, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)
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EMNİYET KEMERİ BAĞLANTI SİSTEMİ TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ..............................................

2.2.	Tip(6): .....................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ........................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): .................................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .........................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): .................................................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ....................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): .....................................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ...............................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ..................................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ..........................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ......................................

46. DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPI (ROPS)

46.1. ROPS donanımları: Zorunlu/isteğe bağlı/standart(4)

49. OTURMA KONUMLARI (OTURAKLAR VE KOLTUKLAR)

49.1. Oturma konumu düzeni: Koltuk/oturak(4)

49.2. Tüm oturma konumlarına ait Koltuk Referans Noktasının (S) koordinatları veya çizimleri: .......

49.3. Aşağıdakilere ait açıklama ve çizimler:

49.3.1.	Koltukları ve bağlantıları: ...................................................................

49.3.2.	Ayarlama sistemi: ...................................................................................

49.3.3.	Yer değiştirme ve kilitleme sistemleri: .............................................................

49.3.4.	Emniyet kemeri bağlantıları (koltuk yapısına entegre edilmiş ise): ..........................

49.3.5.	Bağlantı olarak kullanılan araç parçaları: ...........................................................

53. EMNİYET KEMERİ BAĞLANTILARI

53.1. ISO 3776-1:2006’da (Tarım amaçlı traktörler ve makineler - Emniyet kemerleri - Bölüm 1: Bağlantı konumu gereklilikleri) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

53.2. Bağlantıların gerçek, etkin konumunu ve boyutlarını gösteren üst yapıya ait fotoğraflar ve/veya çizimler: .......................................

53.3. Bağlantıların yerleştirildiği araç yapısı parçaları ve bağlantılara ilişkin çizimler (kullanılan malzemelerin niteliğini açıklayan bir beyanla birlikte): .........

53.4. Araç üzerindeki bağlantılara takılmasına izin verilen kemer tiplerinin(14) tanımlanması

	
	Bağlantı konumu

	
	Araç yapısı
	Koltuk yapısı

	Sürücü koltuğu
	[image: ]
	Alt bağlantılar

Üst bağlantılar
	[image: ]

	dıştan içten
	
	

	Yolcu koltuğu
1
	[image: ]
	Alt bağlantılar

Üst bağlantılar
	[image: ]

	dıştan içten
	
	

	Yolcu koltuğu
...
	[image: ]
	Alt bağlantılar

Üst bağlantılar
	[image: ]

	dıştan içten
	
	



53.4.1. 	Değerlendirme: .....................................................................

53.5. Özel cihazlar (örneğin, koltuk yükseklik ayarı, ön yükleme cihazı, vb.): ................

53.6. Bir bağlantının koltuğun sırt kısmına yerleştirildiği veya bir enerji dağıtım cihazından  faydalandığı özel bir emniyet kemeri tipine ait açıklama: ...............
 
53.7. Madde 53.2 ila 53.6’ya alternatif        

53.7.1. Bağlantı dayanım konumuna ilişkin ISO 3776-2:2013’de (Tarım amaçlı traktörler ve makineler -Emniyet kemerleri- Bölüm 2: Bağlantı dayanımı gereklilikleri) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili  belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.2. 14 sayılı BM/AEK Regülasyonu esas alınarak verilen test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.3. Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Dinamik Test), OECD Kodu 3, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.4. Paletli tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 8, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)





53.7.5. Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Statik Test), OECD Kodu 4, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.6. Dar izli tarım ve orman traktörleri üzerine önden takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 6, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

53.7.7. Dar izli tarım ve orman traktörleri üzerine arkadan takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 7, emniyet kemeri bağlantılarının test edildiği Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)
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TEHLİKELİ MADDELERE KARŞI KORUMA SİSTEMİ TİPİNİN (VEYA İLGİLİ ARAÇ TİPİNİN) AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI


A.	GENEL BİLGİLER

2. SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ..............................................

2.2.	Tip(6): ...................................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ......................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...........................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .................

2.2.4.	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): .................................................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ....................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .......................................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): .......................................................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ...................................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): .....................................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): .................................................
 
2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...........................................................

3. GENEL YAPIM ÖZELLİKLERİ

3.11.	Tehlikeli maddelere karşı koruma sağlamak için donatılmış T veya C kategori araçlar: Evet/hayır(4)

58. TEHLİKELİ MADDELERE KARŞI KORUMA

58.1. Kabin içerisinde pozitif diferansiyel ve temiz filtrelenmiş hava akışı elde etmek amacına sahip cihazlar dahil olmak üzere, hava teslim ve filtreleme sistemine yönelik kısa açıklama (çizimler ve fotoğraflar dahil): 

58.2. Tehlikeli maddelere karşı korumaya konusunda kabin sınıflandırmasına ilişkin EN 15695-1 (Tarım traktörleri ve kendinden tahrikli püskürtme cihazları - Operatörün tehlikeli maddelerden korunması - Bölüm 1: Kabin sınıflandırması, şartlar ve test prosedürleri) Kategori1/Kategori2/Kategori 3/Kategori 4(4) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

58.3. Tehlikeli maddelere karşı korumaya konusunda kabin sınıflandırmasına ilişkin EN 15695-2 (Tarım traktörleri ve kendinden tahrikli püskürtme cihazları - Operatörün (sürücünün) tehlikeli maddelerden korunması - Bölüm 2: Filtreler, şartlar ve test prosedürleri) Toz filtreleri/Aerosol filtreleri/Buhar filtreleri(4) kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)
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DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPININ (ROPS) AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .............................

2.2.	Tip(6): .....................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .........................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ......................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ............................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ........................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): .......................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): .......................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): .............................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ..............................................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...........................................

46. DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPI (ROPS)

46.1. ROPS donanımları: Zorunlu/isteğe bağlı/standart(4)

46.2. Öne/arkaya monte edilen kabin/çerçeve/devrilme çubuğundan(4) meydana gelen ROPS

46.2.1. Devrilme çubuğu söz konusu olduğunda: Katlanır/katlanmayan(4)

46.2.2. (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Katlanır devrilme çubuğu için:

46.2.2.1. Katlanma işlemi: yardımcısız/kısmi yardımcılı/tamamen yardımcılı (4)

46.2.2.2. Yardımcısız veya kısmi yardımcılı katlatma işleminde: (4)

46.2.2.2.1.            Elle katlanan ROPS: Aletli/aletsiz(4)
46.2.2.2.2.           Erişilebilir bölgelerin yandan ve üstten görünüşü ile kavrama alanını gösteren fotoğraflar ve ayrıntılı teknik çizimler. ROPS'un devreye girmesi için gerekli olan azami kuvvetler ve ilgili ebatlar çizimlerde gösterilmelidir: ………....

46.2.2.3. Kısmi yardımcılı veya tamamen yardımcılı katlanma işlemi için yardımcı cihazlar ve bunlara ait kontrol cihazları ve varsa konumları hakkında kısa açıklama: ………...

46.2.2.4. Kilitleme mekanizması: Elle/otomatik(4)

46.2.2.4.1.      Elle kilitleme mekanizmaları için kilitleme mekanizması ve sıkıştırma veya kesme tehlikelerinden kaçınmak ve devreye girmesi için gerekli kuvveti sınırlandırmak için sahip olduğu ergonomik tasarım hakkında kısa açıklama:………………..

46.2.2.4.2.           Otomatik kilitleme mekanizması için:

46.2.2.4.2.1.        Kilit mekanizması, kontrol cihazları ve varsa konumları hakkında kısa açıklama: ……...

46.2.2.4.2.2.       AB/1322/2014 Yönetmeliğinin Ek IX Bölüm B3’ündeki 5.5 maddesindeki 2 numaralı notta belirtilen imalatçı belgesi: Evet/hayır(4)

46.3. ROPS’nin konumu, koltuk endeks noktasının (SIP) konumunu ve devrildiğinde traktörü destekleyebilen ön kısmın konumunu vs. gösteren fotoğraflar ve ayrıntılı teknik çizimler (öne takılan katlanır ROPS kullanılır ise erişilebilir bölgelerin yandan ve üstten görünüşü ile kavrama alanını gösteren fotoğraflar ve ayrıntılı teknik çizimler). Çizimlerde ana iç boyutlar, takılmış bulunan koruyucu yapılı traktörün dış boyutları dahil olmak üzere ana boyut değerleri gösterilmelidir: .............................................

46.4. Aşağıdakilerden meydana gelen koruyucu yapıya ait kısa açıklama:

46.4.1.	İmalat tipi: ..............................................................

46.4.2.	Montaj ayrıntıları: ..................................................................

46.4.3.	Devrildiğinde traktörü destekleyebilen ön kısma ilişkin ayrıntılar (gerekli ise): ........

46.4.4.	Ek çerçeve: ........................................................

46.5. Boyutlar(52)

46.5.1. Koltuk endeks noktası (SIP) üzerindeki tavan elemanlarının yüksekliği: ... mm

46.5.2. Traktör taban plakası üzerindeki tavan elemanlarının yüksekliği: ... mm

46.5.3. Direksiyon simidinin merkezi düzeyinde koltuk endeks noktasının dikey yönde üzerinde bulunan koruyucu yapının iç genişliği: ... mm

46.5.4. Direksiyon simidinin merkezi ile koruyucu yapının sağ tarafı arasındaki mesafe: ... mm

46.5.5. Direksiyon simidinin merkezi ile koruyucu yapının sol tarafı arasındaki mesafe: ... mm

46.5.6. Direksiyon simidinin çerçevesi ile koruyucu yapı arasındaki asgari mesafe: ... mm

46.5.7. Koltuk endeks noktası ile koltuk endeks noktası üzerindeki koruyucu yapının arkası arasındaki yatay mesafe: ... mm

46.5.8. Devrildiğinde traktörü destekleyebilen ön kısmın konumu (arka dingile göre)  (gerekli ise):
46.5.8.1. Yatay mesafe: … mm

46.5.8.2. Dikey mesafe: … mm

46.6. Koruyucu yapının imalatında kullanılan malzemelerin ayrıntıları ve kullanılan çelik hakkında bilgiler(53)

46.6.1.	Ana çerçeve (parçalar - malzeme - boyutlar): .................................

46.6.2.	Montajlar (parçalar - malzeme - boyutlar): .......................................................................

46.6.3.	Montaj ve bağlantı cıvataları (parçalar - boyutlar): ..........................

46.6.4.	Tavan (parçalar - malzeme - boyutlar): .......................................................................

46.6.5.	Kaplama (var ise) (parçalar - malzeme - boyutlar): ......................................................

46.6.6.	Cam (var ise) (parçalar - malzeme - boyutlar): ......................................................

46.6.7.  	Devrildiğinde traktörü destekleyebilen ön kısım (gerekli ise) (parçalar - malzeme - boyutlar):.

46.7. Madde 46.1 ila 46.6.7’ye alternatif olarak aşağıdaki bilgileri verin:

46.7.1. Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Dinamik Test), OECD Kodu 3, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

46.7.2. Paletli tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 8, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

46.7.3. Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Statik Test), OECD Kodu 4, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

46.7.4. Dar izli tarım ve orman traktörleri üzerine önden takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 6, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)

46.7.5. Dar izli tarım ve orman traktörleri üzerine arkadan takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 7, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır/uygulanabilir değil(4)
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DÜŞEN NESNELERE KARŞI KORUYUCU YAPININ (FOPS) AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ..........................................

2.2.	Tip(6): ..................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ......................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): .........................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .........................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ...........................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): ......................................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ............................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ..................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...........................................................

47. DÜŞEN NESNELERE KARŞI KORUYUCU YAPI (FOPS)

47.1. Ormancılık uygulamaları için donatılmış T veya C kategori araçlar

47.1.1. ISO 8083:2006 (Ormancılık makineleri - Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS) - Laboratuvar testleri ve performans gereklilikleri) Seviye I/Seviye II’de yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

47.2. FOPS ile donatılmış T veya C kategori diğer araçlar

47.2.1. FOPS’nin konumu, koltuk endeks noktasının (SIP) konumunu vs. gösteren fotoğraflar ve ayrıntılı teknik çizimler. Çizimlerde ana iç boyutlar, takılmış bulunan koruyucu yapılı traktörün dış boyutları dahil olmak üzere ana boyut değerleri gösterilmelidir: ................

47.2.2. Aşağıdakilerden meydana gelen koruyucu yapıya ait kısa açıklama:

47.2.2.1.	İmalat tipi: ..............................................................

47.2.2.2.	Montaj ayrıntıları: .................................................

47.2.3. Boyutlar(52)

47.2.3.1. Koltuk endeks noktası (SIP) üzerindeki tavan elemanlarının yüksekliği: ... mm

47.2.3.2. Traktör taban plakası üzerindeki tavan elemanlarının yüksekliği: ... mm

47.2.3.3. Koruyucu yapının takılı olduğu traktörün toplam yüksekliği: ... mm

47.2.3.4. Koruyucu yapının toplam genişliği (çamurluklar var ise belirtilmelidir): ... mm

47.2.4. Koruyucu yapının imalatında kullanılan malzemelerin ayrıntıları ve kullanılan çelik hakkında bilgiler(53)

47.2.4.1.	Ana çerçeve (parçalar - malzeme - boyutlar): .................................

47.2.4.2.	Montajlar (parçalar - malzeme - boyutlar): ...................................................

47.2.4.3.	Montaj ve bağlantı cıvataları (parçalar - boyutlar): ..........................................

47.2.4.4.	Tavan (parçalar - malzeme - boyutlar): ...............................................

47.2.5. Traktör imalatçısının orijinal parçalar üzerindeki takviyeleri hakkında bilgiler: ............

47.2.6. Madde 47.2.1 ila 47.2.5’e alternatif olarak tarım ve orman traktörleri üzerindeki düşen nesnelere karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 10, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü, esas alınarak hazırlanan komple test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte sunulması: Evet/hayır(4)
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SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN BİR AKSAM/AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ...........................

2.2.	Tip(6): ......................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .............................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...........................................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ............................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: .......................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ............................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21):

2.4.1.	Tip(17): ...............................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ...................................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ..................................................................

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ......................................

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): .............................................

49. OTURMA KONUMLARI (OTURAKLAR VE KOLTUKLAR)

49.1. Oturma konumu düzeni: Koltuk/oturak(4)

49.2. Sürücü koltuğuna ait Koltuk Referans Noktasının (S) koordinatları veya çizimleri: ........ 

49.3. Aşağıdakilere ait açıklama ve çizimler:

49.3.1.	Koltuk ve bağlantıları: ..................................................................

49.3.2.	Ayarlama sistemi: .......................................................................

49.3.3.	Yer değiştirme ve kilitleme sistemleri: ................................................

49.3.4.	Emniyet kemeri bağlantıları (koltuk yapısına entegre edilmiş ise): ..............................
49.3.5.	Bağlantı olarak kullanılan araç parçaları: ...........................................................

49.4. Sürücü koltuğu

49.4.1. Sürücü koltuğunun konumu: Sol/sağ/merkez(4)

49.4.2. Sürücü koltuğu tip kategorisi: Kategori A Sınıf I/II/III, Kategori B(4)

49.4.3. Ters çevrilebilir sürüş konumu: Evet/hayır(4)

49.4.3.1.	Ters çevrilebilir sürüş konumu hakkında açıklama: ........................

49.4.4. Koltuk yüzeyinin derinliği ve genişliği, sırt desteğinin konumu ve eğimi ve aynı zamanda koltuk yüzeyinin eğimi dâhil olmak üzere sürücü koltuğunun boyutları:

49.4.5.	Sürücü koltuğunun ana özellikleri: ......................................................

49.4.6.	Ayarlama sistemi: ...................................................................

49.4.7. Uzunlamasına ve dikey doğrultularda yer değiştirme ve kilitleme sistemi: ...........

49.4.7.1. Ayarlanabilir koltuğa sahip olmayan araçlarda direksiyon mili ve pedalın/pedalların yer değiştirmesini belirtin: ...................................................
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EMNİYET KEMERİNİN BİR AKSAM/AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ...............................

2.2.	Tip(6): ......................................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .....................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): ...........................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ..........................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .......................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): ................................................................... 

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): ...................................................... 

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ...................................................... 

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): .......................................................... 

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...............................................

54. EMNİYET KEMERLERİ

54.1. ISO 3776-3:2009’da (Tarım amaçlı traktörler ve makineler - Emniyet kemerleri - Bölüm 3: Düzeneklere ilişkin şartlar) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

54.2. 16 sayılı BM/AEK Regülasyonu esas alınarak verilen test raporunun bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

54.3. Emniyet kemerleri ve bunların kullanılabildiği koltukların sayısı ve konumu, aşağıdaki tabloyu doldurun:










Emniyet kemeri düzeni ve ilgili bilgiler

	
	
	
	Tam
AB tip onayı işareti / BM-AEK tip onayı işareti
	
Varyant, uygulanabilir ise
	Emniyet kemeri yükseklik ayar cihazı (Evet/hayır/isteğe bağlı)

	

Sürücü koltuğu
	[image: ]
	L
	
	
	

	
	
	C
	
	
	

	
	
	R
	
	
	

	
Yolcu koltuğu 
1
	[image: ]
	L
	
	
	

	
	
	C
	
	
	

	
	
	R
	
	
	

	
Yolcu koltuğu
...
	[image: ]
	L
	
	
	

	
	
	C
	
	
	

	
	
	R
	
	
	

	L = sol, C= merkez, R= sağ



54.4.	Elektrikli/elektronik aksamlara yönelik kısa açıklama: .............................
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DELİCİ NESNELERE KARŞI KORUYUCU YAPININ (OPS) BİR AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AB TİP ONAYI İLE İLGİLİ ÖRNEK BİLGİ DOKÜMANI

A.	GENEL BİLGİLER

2.	SİSTEMLER, AKSAMLAR VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ..................................

2.2.	Tip(6): ........................................................

2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): .................................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları(49) (var ise): .............................

2.2.3.	Tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ....................................

2.2.4. 	Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için tip onayı işaretinin/işaretlerinin iliştirildiği yer ve iliştirme yöntemi (var ise)(19): ...................................

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: .................................................

2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ..............................

2.3.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................

2.4.	Sistemler ve ayrı teknik üniteler ile bunların tasarlandıkları araç/araçlar(21): 

2.4.1.	Tip(17): ........................................................

2.4.2.	Varyant/varyantlar(17): .........................................................

2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(17): ........................................ 

2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ............................................................ 

2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(2): ...........................................

55. DELİCİ NESNELERE KARŞI KORUYUCU YAPI (OPS)

55.1. Ormancılık uygulamaları için donatılmış T veya C kategori araçlar

55.1.1. ISO 8084:2003’te (Ormancılık makineleri - Operatör için koruyucu yapılar - Laboratuvar testleri ve performans gereklilikleri) yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)

55.2. OPS ile donatılmış T veya C kategori diğer tüm araçlar

55.2.1. 43 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 14’ü kapsamında yer alan şartların bilgi dokümanında yer verilen ilgili belgelerle birlikte karşılanması: Evet/hayır(4)
[bookmark: Appendix_24]


İLAVE 24

HIZ SINIRLANDIRMA CİHAZI VE AKTARMA ORGANLARININ İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLMEMESİNE YÖNELİK TEDBİRLERE İLİŞKİN İMALATÇI BEYANI

HIZ SINIRLANDIRMA CİHAZI VE AKTARMA ORGANLARININ İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLMEMESİNE YÖNELİK TEDBİRLERE İLİŞKİN İMALATÇI BEYANI

Bilgi dosyasında, bu beyanın usule uygun şekilde doldurulmuş bir kopyası bulunmalıdır.



İmza: [........................ (Ad, soyad ve görev)]

2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ......................................................................
2.3.2.  İmalatçı temsilcisinin (var ise) adı ve adresi (1): ..........................



Aşağıdakileri beyan eder:



2.1.	Marka (imalatçının ticari adı): .............................................

2.4.1.	Tip(2): ................................................................

2.4.2.  Varyant/varyantlar(2): ..............................................................

2.4.3.  Versiyon/versiyonlar(2): .....................................................

2.4.4.  Ticari isim/isimler (var ise): .....................................

2.4.5.	Araç kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ........................................



Araç varyantının tahrik performansında artışa neden olacak değiştirilebilir aksamları pazarlamayacaktır

Yer: ......................
Tarih: ...............................................................
İmza: ...
İsim ve şirketteki konumu: ...............


İlave 24 hakkında açıklama notu
(dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, İmalatçı beyanında belirtilmez):
(1) Uygulanabilir değilse siliniz.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.3’ünde tarif edilen şekilde her bir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen TVV veya Tip-Varyant-Versiyon (TVV) alfanümerik kodu belirtin.
Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir; örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak traktörler için T4.3a.



Açıklama notları
(dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, veri girdilerinde belirtilmez)

(1) AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXX Madde 2’de yer verilen şartlar uyarınca tip onayı alan veya 106 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca onaylanan lastiklerde hız yarıçap endeksi ile ifade edilen yuvarlanma yarıçapını belirtin. 54 sayılı BM/AEK Regülasyonu veya 75 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında onaylanan lastiklerde ise “Anma Yuvarlanma Çevresini” belirtin.
(2) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir. Örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak traktörler için T4.3a.
(3) Uygulanabilir değilse siliniz.
(4) Uygulanmadığında siliniz (birden fazla değerin uygulanabilir olması halinde silinmesi gerekmemektedir).
(5) Aşağıdaki kodları kullanarak düzeni açıklayınız:
· R: Aracın sağ tarafı
· L: Aracın sol tarafı
· F: Aracın ön tarafı
· RE: Aracın arka tarafı
Solunda iki kapı sağında ise 1 kapı bulunan araca örnek: 2 L, 1R
(6) [bookmark: _Hlk92201998][bookmark: _Hlk92200728]Motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin  Ek I,Bölüm B, 4’ üncü maddesi uyarınca motor tip tanımını ya da bir motor ailesi içinde motor tipleri olması durumunda, Aile Tipini (FT) belirtin.
(7) 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 5’ inci maddesi ve Ek I’ i uyarınca motorun kategorisini ve alt kategorisini belirtiniz.
(8) Aşağıdaki kodları kullanarak konumu belirtin:
· Rx: Sıra sayısı
· R: Aracın sağ tarafı
· C: Aracın merkezi
· L: Aracın sol tarafı
Aracın sol tarafında 1 yolcu koltuklu ve ikinci bir sıraya sahip olan araca örnek; r2: 1L
(9) Aşağıdaki kodlarla yakıt tipini belirtin: 
B5: Dizel (karayolu dışı motorin)
E85: Etanol
ED95: Özel sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar için etanol
E10: Petrol
NG: Doğalgaz / Biyometan
LPG: Sıvı Petrol Gazı
O (…): Diğer (belirtin)
Alt yakıt tipi aşağıdaki kodlara göre (yalnızca Doğalgaz / Biyometan için):
U: Evrensel yakıt - yüksek ısılı yakıt (H-gazı) ve düşük ısılı yakıt (L-gazı) 
RH: Sınırlandırılmış yakıt - yüksek ısılı yakıt (H-gazı)
RL: Sınırlandırılmış yakıt - düşük ısılı yakıt (L-gaz) 
LNG: Yakıta özgü
Aşağıdaki kodlara göre yakıt düzenlemesi: 
L: Yalnızca sıvı yakıt
G: Yalnızca gaz yakıt 
D1A: Çift yakıtlı tip  1A
D1B: Çift yakıtlı tip 1B 
D2A: Çift yakıtlı tip 2A
D2B: Çift yakıtlı tip 2B 
D3B: Çift yakıtlı tip 3B

(10) AB komple araç tip onayı için araca monte edilen manifoldu tarif edin; bir motor/motor ailesinin aksam/ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı söz konusu olduğunda motora takılması olası manifoldlardan birini tarif edin.

(11) (Ek:RG-16/4/2020-31101) Çalıştırma, aydınlatma ve ateşleme için elektrik enerjisi besleyen SLI bataryalar hariç.

(13) Belirtilen özellikler, öngörülen tüm varyantlar için ayrı ayrı verilmelidir.
(14) ‘A’: Üç noktalı kemer için;
‘B’: Bel kemeri için;
‘S’: Özel kemer tipleri için (bu durumda Madde 53.4.1’de tarif edilen gözlemlere dayanarak bu tiplerin niteliği hakkında belirli bilgiler sunulmalıdır);
‘Ar’, ‘Br’ veya ‘Sr’: atalet makaralı kemer için;
‘Are’, ‘Bre’ ve ‘Sre’: En az bir bağlantı noktasında enerji emme cihazı ve atalet makarası bulunan kemer için.
(15)   (Ek:RG-16/4/2020-31101) Sadece hidrolik enerji depolama cihazı takılmış R veya S kategorisi araçları çekebilecek T ve C kategorisi araçlar için geçerlidir.
(16)   (Ek:RG-16/4/2020-31101) Azami çekilebilir kütle, arka üç noktalı kaldırma mekanizmasının alt bağlantı kollarında veya arka üç noktalı kaldırma mekanizmasının üzerinde belirtilir (imalatçı tarafından beyan edilen şekilde).
(17) Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.3’ünde tarif edilen şekilde herbir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen TVV veya Tip-Varyant-Versiyon (TVV) alfanümerik kodu belirtin.
Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(18) Çok aşamalı onay söz konusu olduğunda bu bilgiler her aşama için ayrı ayrı belirtilmelidir.
(19) Bu bilgiler, araca veya sisteme monte edilen tüm aksamlar ve ayrı teknik üniteler için ayrı ayrı verilmelidir.
(21) Bu bilgiler, her araç tipi/sistemi için ayrı ayrı verilmelidir.
(22) Tahrikli ve frenli palet makaraları:
F: Ön 
R: Arka
F & R: Ön ve arka 
C: Kesintisiz palet 
Örnekler:
· Arkadan tahrikli palet makaraları: R
· Frenli kesintisiz palet: C
(23) İkiz tekerlekli/dümenlenen/tahrikli/frenli dingiller:
F: Ön 
R: Arka
A: Mafsallı araçlar 
F & R:Ön ve arka
F & A: Ön ve mafsallı 
A & R: Mafsallı ve arka
F & A & R: Ön, mafsallı ve arka 
Örnekler:
· Ön ikiz tekerlekler: F
· Ön ve mafsallı dümenleme: F & A
· Arka tahrikli dingil: R
· Ön ve arka frenli dingiller: F & R

(26) Aşağıdaki kodlarla silindirlerin düzenini belirtin: 
LI: sıralı
V: V şeklinde
O: karşılıklı
S: tek
R: radyal
O (…): diğer (belirtin)

(30)   Farklı mevzuatlar için referans noktası olarak kullanılır. Soğutucu, yağlayıcılar, yakıt, avadanlık ve sürücüyle birlikte yuvarlanmaya karşı koruyucu yapı dahil ancak isteğe bağlı aksesuarlar hariç. Sürücünün kütlesinin 75 kg olduğu kabul edilir.
(31)   ISO 612/-6.1:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar).
(32) ISO 612/-6.2:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar).
(33) ISO 612/-6.3:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar). Yüksekliği ayarlanabilen süspansiyona sahip araçlarda normal seyir yüksekliğini belirtin.
(34) ISO 612/-6.6:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar).
(35) ISO 612/-6.7:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar).
(36) ISO 612/-6.8:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar).
(37) Dingil açıklığı, çeki çubuklu R veya S kategori araçlar ve traktörler için, birinci dingille son dingil arasındaki mesafedir. Dingil açıklığı, rijit çeki çubuklu ve merkezden dingilli R veya S kategori araçlarda ise ön bağlantı noktasının merkezi ile son dingil arasındaki mesafedir.
(38) ISO 4004:1983 standardı (Tarım traktörleri ve makineleri - İz genişlikleri).
(41)   Azami tasarım hızından 3 km/saat yüksek olan ölçülen değer, kabul edilebilirdir. Lastik ebadından kaynaklanan değişkenler için ise % 5’lik bir ek tolerans payı da bulunmaktadır.
(42) ISO 789-3:1993 standardı (Tarım traktörleri - Test prosedürleri - Bölüm 3: Dönme ve açıklık çapları).
(44) Çeki tertibatının mekanik dayanımına yönelik değerler.
(45) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi veya 53 üncü maddesinin onüçüncü fıkrası şartlarına uygun olan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tipleri için uygulanabilir değildir.
(46) Aynı zamanda arka çeki tertibatına sahip R veya S kategori araçlara uygulanabilir.
(47) R veya S kategori araçlarda isteğe bağlı yan/arka paneller olmadan yüksekliği belirtin.
(48) R veya S kategori araçlarda ön bağlantı noktasındaki çıkıntı düzeyini belirtin.
(49) Motorlarda motor tipi veya motor ailesi ile ilgili bilgiler, uygulanabilir olduğu gibi, tip onay kapsam genişletme numarası olmadan verilmelidir.
(52) Traktöre farklı isteğe bağlı koltukların takılması veya geri çevrilebilen sürücü konumu (geri çevrilebilen koltuk ve direksiyon simidi) bulunması durumunda, her bir durum için, koltuk endeks noktasına (SIP 1, SIP 2, vb.) göre ilgili boyutlar ölçülmelidir.
(53) Çeliğin özellikleri, ISO 630:1995 (Yapısal çelikler - Plakalar, geniş düz, çubuklar, kesitler ve profiller) Değişiklik 1:2003’te yer verilen şartlara uygun olmalıdır.
(54) Geriye doğru azami tasarım hızının, ileri yönlü hızdan yüksek olması durumunda açıklama yapın.
(55) Şunlar için talep edilen bilgileri verin: Servis freni sistemi, Park freni sistemi; T ve C kategori araçlar için: İkincil fren sistemi; ek fren cihazı veya cihazları (özellikle de hız kesiciler) ve kilitlenmeyen fren sistemleri (ABS).
(57)   Tarım ve orman traktörlerinin performansının resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu,, OECD Kodu 2, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü.
(59) AB/2015/208 Yönetmeliği Ek VIII Madde 1.1’de tanımlanan şekilde.
(60) İlgili araç elektrikli/elektronik sistemleri veya ESA’lar, anlamlı geniş bant veya dar bant radyasyon yayan ve/veya araca ait sürücünün doğrudan kontrolü altında bulunan (bkz. AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XV Bölüm 2 Madde 3.4.2.3) sistemlerdir.
(61) AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek V Madde 6 ile bağlantılı olarak sadece küçük ölçekli imalatçılar için geçerlidir.
(62) Alternatif olarak bağlantı noktasının konumunu gösteren ölçekli bir çizin sunulur.
(63) Makineler, 2006/42/AT Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tarif edilen şekilde.

Not: Bütün Ekler İçin Geçerli Özel Hüküm
Bu Yönetmeliğin Ek I’i ila Ek XI’indeki hükümlerde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması durumunda; 13 üncü maddede belirtilen ve bu Yönetmeliğin esas aldığı (EU) 2015/504 sayılı Regülasyonunun orijinal metni esas alınır ve geçerlidir.












[bookmark: Annex_II](Değişik:RG-27/12/2022-32056 Mükerrer) (Bu değişiklik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.)  
 EK II

ARAÇ ÜZERİNDE TEŞHİS (OBD) SİSTEMLERİ VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİME İLİŞKİN İMALATÇI BELGESİ İÇİN ŞABLON

1. Araç imalatçısı; AB/167/2013 Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, Madde 2’de tarif edilen forma göre araç tamir ve bakım bilgileri ile araç OBD sistemine erişim hakkında tip onayı kuruluşuna uygunluk kanıtlarını gösteren belgeler sunar.

1.1. Belgede imalatçı tarafından belirtilen bir referans numarası bulunmak zorundadır.

2. Araç OBD sistemi ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında imalatçı tarafından hazırlanan belge ve ekleri.

2.1. Araç OBD sistemi ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında imalatçı tarafından hazırlanan belgenin şablonu.

Araç OBD sistemi ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında imalatçı tarafından hazırlanan belge
Bilgi dosyasında, bu belgenin usule uygun şekilde doldurulmuş bir kopyası bulunmalıdır.
Referans numarası: ............................ İmza: [.......................(Ad, soyad ve görev)]
Şirket adı ve imalatçının adresi: .................................................................................................
İmalatçı temsilcisinin (var ise) adı ve adresi(1): ..........................

Aşağıdakileri teyit eder:
Aşağıdakiler uyarınca araç OBD sistemi ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim sunulması:
· AB/167/2013 Yönetmeliği Bölüm XV
· AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek V
Bu belgeye ait Eklenti 1’de listelenen araç, sistem, aksam ve/veya ayrı teknik ünite tipleri hakkında(4)
Aşağıdaki istisnalara dikkat edilmelidir(1):
· Küçük ölçekli imalatçılar(1)
· Kontrol ünitelerinin yeniden programlanmasında kullanılan tescilli donanımların kullanılması(1)
Temel internet sitesinin adresi(5) (bu site sayesinde ilgili bilgilere erişilebilir ve yukarıdaki hükümlere uygun olduğu teyit edilir) belgeye ait Eklenti 2’de listelenir. İmzası aşağıda bulunan sorumlu imalatçı temsilcisine ait iletişim bilgileri bu belgeye ait Eklenti 3’te verilmiştir.
Uygulandığında; imalatçı bu belge ile aynı zamanda ilgili araç tiplerine ait önceki onaylara yönelik bilgilerin tip onayı tarihinden sonra en geç altı ay içinde teslim edilmesi amacıyla AB/167/2013 Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer verilen yükümlülüklere uygun hareket ettiğini beyan eder.

Yer: ...................	Tarih: ...............................................................
İmza: .............	İsim ve şirketteki konumu: ............... 
Ekler:
1:   Araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tiplerine ait liste
2:   İnternet sitesi adresleri(5)
3:   İletişim bilgileri
4:   Çok aşamalı tip onaylarında önceki aşamalara karşılık gelen araç OBD sistemi ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin belgeler (ekleri dahil)





2.1.1. Araç OBD sistemi ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında imalatçı tarafından hazırlanan belgeye ait Eklenti 1 şablonu.

Eklenti 1
Araç OBD Sistemi ile Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Hakkında İmalatçı Tarafından Hazırlanan ... Referans Sayılı Belge

Araç tipinin/tiplerinin listesi(5):

1.2.	Tip(2): ...............................................................................................................................
1.2.1. 	Varyant/varyantlar(2):  .......................................................................
1.2.2. 	Versiyon/versiyonlar(2): ..........................................................
1.2.3. 	Ticari isim/isimler (var ise): ..............................................................................................
1.3. 	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ........................................................... 
	AB tip onayı numarası, kapsam genişletme numarası (var ise) dahil: ............................... 
	AB tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): .......................................
Sistem/sistemler, aksam/aksamlar ve/veya ayrı teknik ünite/üniteler tipine/tiplerine ait liste(5):
2.1.		Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ............................................
2.2.		Tip/tipler(4): ..........................................................................................................................
2.2.1. 	Ticari isim/isimler (var ise): ..............................................................................................
2.2.2. 	AB tip onayı numarası/numaraları (var ise): ...............................
2.2.3. 	AB tip onayının/onaylarının düzenlendiği tarih (var ise): ............................................
2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: ..................................................
	


2.1.2. Araç OBD sistemi ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında imalatçı tarafından hazırlanan belgeye ait Eklenti 2 şablonu.

Eklenti 2
Araç OBD Sistemi ile Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Hakkında İmalatçı Tarafından Hazırlanan ... Referans Sayılı Belge

Belgede bahsi geçen internet sitesi adresi(5):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 


2.1.3. Araç OBD sistemi ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında imalatçı tarafından hazırlanan belgeye ait Eklenti 3 şablonu.

Eklenti 3
Araç OBD Sistemi ile Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Hakkında İmalatçı Tarafından Hazırlanan ... Referans Sayılı Belge

Belgede bahsi geçen imalatçı temsilcisinin iletişim bilgileri:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................









Ek II hakkında açıklama notları
(dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, imalatçı belgelerinde belirtilmez)

(1) Uygulanabilir değilse siliniz.
(2) Bu Yönetmeliği Ek I Bölüm B Madde 2.3’te tarif edilen şekilde herbir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen TVV veya Tip-Varyant-Versiyon (TVV) alfanümerik kodu belirtin. Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için bu Yönetmeliğin Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir. Örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak traktörler için T4.3a.
(4) Motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin  Ek I, Bölüm B, 4’ üncü maddesi uyarınca motor tip tanımını ya da bir motor ailesi içinde motor tipleri olması durumunda, Aile Tipini (FT) belirtin.
(5) Çok aşamalı tip onayı söz konusu olduğunda önceki aşamadan/aşamalardan sorumlu imalatçının/imalatçıların internet sitesi adresini belirtiniz.
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UYGUNLUK BELGESİ İÇİN ŞABLONLAR

1. HEDEFLER

Uygunluk belgesi, başvuru sahibinin ek teknik belgeler sunmasına gerek kalmadan araçları tescil etmesine izin vermektedir. Bu amaç doğrultusunda uygunluk belgesinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

(a) Araç tanıtım numarası;

(b) Araca ait kesin teknik özellikler (örneğin, farklı girdilerde (uygunluk belgesi maddelerinde) değer aralığı verilmesine izin verilmemektedir).
 
2. GENEL ŞARTLAR

2.1. Araç imalatçısı, AB/167/2013 Yönetmeliği 33 üncü birinci fıkrası uyarınca onaylanmış bulunan tipte yer alan her araç için ayrı bir uygunluk belgesi sunmak zorundadır. İlgili şablon İlave 1’de verilmiştir.

2.2. Uygunluk belgesi iki kısımdan meydana gelir:

(a) Kısım 1’de imalatçı tarafından verilen uygunluk beyanı yer alır. Madde 3’te tarif edilen şekilde kapsam dâhilinde bulunan araçlara göre Kısım 1 için farklı şablonlar bulunmaktadır;

(b) Kısım 2 ise araca ait ana özelliklere yönelik teknik açıklamadan ibarettir. Madde 4’te tarif edilen şekilde kapsam dâhilinde bulunan araç kategorisine göre Kısım 2 için farklı şablonlar bulunmaktadır. Tescil edilen araca uygulanamayan girdiler dikkate alınmayabilir.

2.3. Uygunluk belgesi, A4 formatından büyük olamaz (210 x 297 mm).

2.4. Uygunluk belgesinde yer alan bilgilerin tümü; ISO 8859 serisi (Bilgi teknolojisi- 8- Bit tek-Bayt kodlanmış grafik karakter kümeleri) uyarınca karakterler ve Arap (normal) rakamları ile hazırlanmak zorundadır.

2.5. Madde 1(b) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uygunluk belgesinin Kısım 2’sinde yer verilen değerler ve birimler, araç tipine ait bilgi dokümanında kullanılan değer ve birimler olmalıdır. İzin verilen tolerans değerleri ise AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca kabul edilen mevzuatlarda yer alan ilgili şartlarda verilmiştir. Farklı tekerlek ve lastik kombinasyonlarının dikkate alınabilmesi amacıyla araç boyutları (uzunluk, genişlik ve yükseklik) için azami ve asgari değerler kabul edilmiştir.

3. UYGUNLUK BELGESİNİN KISIM 1’İ İÇİN ÖRNEKLER

3.1. Uygunluk belgesinin Kısım 1 Örnek A’sı (tam araçlar), ilave başka onay gerektirmeksizin karayolunda kullanılabilen araçları kapsamaktadır.

3.2. Uygunluk belgesinin Kısım 1 Örnek B’si (tamamlanmış araçlar), ilave başka onay gerektirmeksizin karayolunda kullanılabilen ve daha önceden ek onay aşamasından geçmiş olan araçları kapsayabilmektedir.

Bu durum, çok aşamalı onay sürecinin normal bir sonucudur (örneğin, bir araç imalatçısı tarafından imal edilen bir şasi üzerinde ikinci aşama imalatçısı tarafından imal edilen T1 kategori bir traktör).

Çok aşamalı süreçte eklenen diğer özellikler, kısaca tarif edilir ve önceki aşamalarda alınan uygunluk belgeleri eklenir.

3.3. Uygunluk belgesinin Kısım 1 Örnek C’si (tamamlanmamış araçlar), karayolunda kullanılamayan veya kalıcı şekilde tescil edilemeyen ve onaylanmaları için başka bir aşamadan geçmesi gereken araçları kapsamaktadır (örneğin, T2 kategorisinde yer alan bir traktör şasisi).

4. UYGUNLUK BELGESİNİN KISIM 2’Sİ İÇİN ÖRNEKLER

Uygunluk belgesinin Kısım 2’si için iki adet örnek bulunmaktadır:

(a) Tekerlekli traktörlere (T kategori araçlar) ve Paletli traktörlere (C kategori araçlar) ilişkin uygunluk belgesinin Kısım 2 Örnek 1’i;

(b) Römorklara (R kategori araçlar) ve değiştirilebilen çekilen donanımlara (S kategori araçlar) ilişkin uygunluk belgesinin Kısım 2 Örnek 2’si.

5. SAHTEKÂRLIĞI ÖNLEME TEDBİRLERİ VE KÂĞIT 

5.1. AB/167/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygunluk belgesi, sahtekârlığı engelleyecek şekilde düzenlenmek zorundadır. Bu amaç için, uygunluk belgesi için kullan kâğıt; renkli grafikler, marka adı veya imalatçının tescilli markası yardımıyla bir filigran kullanılarak koruma altına alınır.

5.2. Madde 5.1’de tarif edilen şartlara alternatif olarak, uygunluk belgesi için kullan kağıt, marka adı veya imalatçının tescilli markası yardımıyla bir filigran kullanılarak koruma altına alınmayabilir. Bu durumda renkli grafikler, en az bir adet ilave güvenlik baskı özelliği ile desteklenir (örneğin; mor ötesi floresan mürekkep, bakış açısına göre renk değiştiren mürekkep, sıcaklığa göre renk değiştiren mürekkep, mikro baskı, menevişli baskı, parlayan baskı, lazer oyma, özel hologram, değişken lazer imaj, optik değişken imaj, fiziksel olarak oyulmuş veya kabartmalı imalatçı logosu vb.)

5.3. İmalatçılar, uygunluk belgesini Madde 5.1 ve 5.2’de tarif edilenlere ek olarak güvenli baskı tedbirleri kullanarak hazırlayabilir.

6. ÖZEL HÜKÜMLER

6.1. 	Üzerine makineler monte edilmiş halde iken tip onayı almış traktörlerin (T ve C kategori araçlar) ve R ve S kategori araçların uygunluk belgesine, 2006/42/AT Yönetmeliğe ait ulusal hükümler uyarınca AT uygunluk beyanı eklenmelidir.




(Değişik:RG-27/12/2022-32056 Mükerrer) 
 İLAVE 1

ONAYLANMIŞ TİPTE YER ALAN HER ARAÇLA BİRLİKTE SUNULAN UYGUNLUK BELGESİ

 KISIM 1
ÖRNEK A - TAM ARAÇLAR

[Yıl](0)(33i)
[Sıra numarası](0)(33i)


AB UYGUNLUK BELGESİ

İmza: [.......................(Ad, soyad ve görev)]

Tam araçlara ait aşağıdaki bilgileri teyit eder:

1.1.                      Marka (imalatçının ticari adı): ......................................................

1.2.                      Tip(2): ....................................................

1.2.1.                   Varyant(2): ............................

1.2.2.                   Versiyon(2): .....................................................

1.2.3.                   Ticari ad (var ise): .......................................................

1.3.                      Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ................................

1.4.                      Şirket adı ve imalatçının adresi: ...........................................................

1.4.2. 	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ................ 

1.5.1. 	İmalatçının zorunlu levhasının/levhalarının yeri(8): ..................................................... 

1.5.2. 	İmalatçının zorunlu levhasının/levhalarının iliştirilme yöntemi: ............................. 

1.6.1.                   Araç tanıtım numarasının şasideki yeri: ................................... 

2.	Araç tanıtım numarası: ...............................................
....................... (düzenleme tarihi) tarihinde düzenlenen .......... (tip onayı numarası, kapsam genişletme numarası dahil) sayılı AB tip onayında tarif edilen tipe tam anlamıyla uygundur ve

                            Sağ/sol(1) taraftan akan trafiğe sahip olan ve hız göstergelerinde metrik/İngiliz(1) birim sistemini kullanan ülkelerde kalıcı şekilde tescil edilebilir(9)

                      (Yer) (Tarih)…	                            İmza: …














Not:
-	Bir aracın yeni konsept veya yeni teknoloji istisnası olarak verilen tip onayı için bu örneğin kullanılması durumunda, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca belgenin başlığı “SADECE ... SINIRLARINDA GEÇERLİ OLAN GEÇİCİ AB UYGUNLUK BELGESİ(MS)” olmalıdır.
Geçici uygunluk belgesinin başlığında “TAM ARAÇLAR” ibaresi yerine aşağıdaki ifade yer almalıdır:  AB/167/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca “TAM ARAÇLAR İÇİN, AB/167/2013 YÖNETMELİĞİNİN 35 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE TİP ONAYI ALAN”.

-	Ulusal küçük serilerde verilen araç tip onayı için bu örneğin kullanılması durumunda, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca, başlığında “TAM ARAÇLAR” ibaresi yerine şu ifade yer almalıdır: “KÜÇÜK SERİLERDE TİP ONAYI ALMIŞ TAM ARAÇLAR İÇİN” ve bu ibarenin yakın bir yerinde AB/167/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üretim yılı ve üretim seri numarası bulunmalıdır.








































ONAYLANMIŞ TİPTE YER ALAN HER ARAÇLA BİRLİKTE SUNULAN UYGUNLUK BELGESİ

KISIM 1

ÖRNEK B - TAMAMLANMIŞ ARAÇLAR

[Yıl](0)(33i)
[Sıra numarası](0)(33i)


AB UYGUNLUK BELGESİ

İmza: [.......................(Ad, soyad ve görev)]

Tamamlanmış araçlara ait aşağıdaki bilgileri teyit eder:

1.1.                      Marka (imalatçının ticari adı): .................................................

1.2.                      Tip(2): ....................................................

1.2.1.                   Varyant(2): ........................................................

1.2.2.                   Versiyon(2): ...........................................

1.2.3.                   Ticari ad (var ise): ...............................

1.3.                      Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ...................

1.4.                      Şirket adı ve imalatçının adresi: ...............................................

1.4.2. 	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ................ 

1.5.1. 	İmalatçının zorunlu levhasının/levhalarının yeri(8): ............................ 

1.5.2. 	İmalatçının zorunlu levhasının/levhalarının iliştirilme yöntemi: ..................

1.6.1.                   Araç tanıtım numarasının şasideki yeri: ................................... 

2.	                      Araç tanıtım numarası: ........... 

tamamlanmış ve aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ........... 

                ....................... (düzenleme tarihi) tarihinde düzenlenen .......... (tip onayı numarası, kapsam genişletme numarası dahil) sayılı AB tip onayında tarif edilen tipe tam anlamıyla uygundur ve

Sağ/sol(1) taraftan akan trafiğe sahip olan ve hız göstergelerinde metrik/İngiliz(1) birim sistemini kullanan ülkelerde kalıcı şekilde tescil edilebilir(9)

                  (Yer) (Tarih)…	                          İmza: …

Ek: Önceki aşamalarda verilen uygunluk belgeleri.





Not:
-	Bir aracın yeni konsept veya yeni teknoloji istisnası olarak verilen tip onayı için bu örneğin kullanılması durumunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca belgenin başlığı “SADECE ... SINIRINDA GEÇERLİ OLAN GEÇİCİ AB UYGUNLUK BELGESİ(MS)” olmalıdır. 
Geçici uygunluk belgesinin başlığında “TAMAMLANMIŞ ARAÇLAR” ibaresi yerine aşağıdaki ifade yer almalıdır:  AB/167/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca “TAMAMLANMIŞ ARAÇLAR İÇİN, AB/167/2013 YÖNETMELİĞİNİN 35 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE TİP ONAYI ALAN”.

-	Ulusal küçük serilerde verilen araç tip onayı için bu örneğin kullanılması durumunda, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca, başlığında “TAMAMLANMIŞ ARAÇLAR” ibaresi yerine şu ifade yer almalıdır: “KÜÇÜK SERİLERDE TİP ONAYI ALMIŞ TAMAMLANMIŞ ARAÇLAR İÇİN” ve bu ibarenin yakın bir yerinde AB/167/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üretim yılı ve üretim seri numarası bulunmalıdır.
































ONAYLANMIŞ BULUNAN TİPTE YER ALAN HER ARAÇLA BİRLİKTE SUNULAN UYGUNLUK BELGESİ

KISIM 1

ÖRNEK C - TAMAMLANMAMIŞ ARAÇLAR AB UYGUNLUK BELGESİ

İmza: [.......................(Ad, soyad ve görev)]

Tamamlanmamış araçlara ait aşağıdaki bilgileri teyit eder:

1.1.                      Marka (imalatçının ticari adı): ........................................

1.2.                      Tip(2): ............................................................

1.2.1.                   Varyant(2): ........................................................

1.2.2.                   Versiyon(2): ................................................................

1.2.3.                  Ticari ad (var ise): ............................................................

1.3.                     Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ...........................

1.4.                      Şirket adı ve imalatçının adresi: ............................................................

1.4.2. 	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ................ 

1.5.1. 	İmalatçının zorunlu levhasının/levhalarının yeri(8): ........................................... 

1.5.2. 	İmalatçının zorunlu levhasının/levhalarının iliştirilme yöntemi: ................... 

1.6.1.                   Araç tanıtım numarasının şasideki yeri: ................................... 

2.	Araç tanıtım numarası: .......................

........................ (düzenleme tarihi) tarihinde düzenlenen .......... (tip onayı numarası, kapsam genişletme numarası dahil) sayılı AB tip onayında tarif edilen tipe tam anlamıyla uygundur ve başka onay olmadan kalıcı şekilde tescil edilemez.

                         (Yer) (Tarih)…	                                  İmza: …

Ek: Önceki aşamalarda verilen uygunluk belgeleri.










KISIM 2

ÖRNEK 1 – T/C(1) KATEGORİ 
(TAM, TAMAMLANMIŞ VE TAMAMLANMAMIŞ ARAÇLAR)

Genel Yapım Özellikleri

3.3.1.	Dingil ve tekerlek sayısı: ...................................................................

3.3.2.	İkiz tekerlekli dingilerin sayısı ve konumu(10): ...................................

3.3.3.	           Dümenlenebilir dingillerin sayısı ve konumu(10): .............................

3.3.4.                   Tahrikli dingillerin sayısı ve konumu(1)(10): ........................................

3.3.5.                   Frenli dingillerin sayısı ve konumu(1)(10): ..............................................

3.4.1.		Paletli alt takım düzeni: Öndeki palet seti/arkadaki palet seti/ön ve arkadaki palet seti/aracın her iki yanındaki kesintisiz palet seti(33a)(1):

3.4.2.	Tahrikli palet setlerinin sayısı ve konumu(7): ..............................................

3.4.3.	Frenli palet setlerinin sayısı ve konumu(7): ..............................................

           3.4.4.                 (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Dümenleme (33a):

— Sağ ve sol palet setleri arasındaki hız farkı suretiyle: Evet/hayır(1)

— İki karşılıklı veya dört palet setinin tümünün döndürülmesi suretiyle: Evet/hayır(1)

— Aracın ön ve arka kısmının merkezi bir dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi (boğumlanması)          suretiyle: Evet/hayır(1)

— Aracın ön ve arka kısmının bir merkezi dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi (boğumlanması) 
     ve tekerlekli dingil üzerindeki tekerleklerin yönünün değiştirilmesi suretiyle: Evet/hayır(1)

37.2.	(Mülga:RG-16/4/2020-31101)

3.5.2.	(Mülga:RG-16/4/2020-31101) 

Özel amaçlar için yapım özellikleri

47.1.                     Ormancılık uygulamaları için düşen nesnelere karşı koruyucu yapılara (FOPS) sahip araçlar: Evet/hayır(1)(33k)

47.2.                    Ormancılık dışındaki uygulamalar için düşen nesnelere karşı koruyucu yapılara (FOPS) sahip araçlar: Evet/hayır(1)(33l)

55.1.	Ormancılık uygulamaları için delici nesnelere karşı koruyucu yapılara (OPS) sahip araçlar: Evet/hayır(1)(33k)

55.2.	Ormancılık dışındaki uygulamalar için delici nesnelere karşı koruyucu yapılara (OPS) sahip araçlar: Evet/hayır(1)(33m)

58.3.	Tehlikeli maddelere karşı koruma(33n) ile ilgili olarak bir toz filtresi/aerosol filtresi/buhar filtresi(1)(36) ve Kategori 2/3/4’te(1)(35) yer alan tehlikeli maddelere karşı koruma sınıfında yer alan kabine sahip araçlar

59.	Üzerine makineler takılmış olan araç(1): Evet/hayır(1)(33o)

59.1.	Makineler ve bunların araçla etkileşimi hakkında genel açıklama(33o): .....................

Kütleler

4.1.1.1.	Yürür vaziyette yüksüz kütle/kütleler 

4.1.1.1.1.	Azami(11): .................... kg 

4.1.1.1.2.	Asgari(11): ..................... kg

4.1.2.1. Aracın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle/kütleler: ...................... kg

4.1.2.1.1. Teknik açıdan izin verilen dingil başına azami kütle/kütleler: Dingil 1 … kg Dingil 2 … kg Dingil … kg

4.1.2.2. Kütle/kütleler ve lastik/lastikler

	

Lastik kombinasyonu no
	

Dingil no
	Yük kapasitesi endeksi ve hız kategorisi sembolü dahil olmak üzere lastik boyutları
	
Yuvarlanma yarıçapı(1)[mm]
	

Lastik başına Lastik Yük Derecesi [kg]
	
Dingil başına izin verilen azami kütle [kg](*)
	
Aracın izin verilen azami kütlesi [kg](*)

	
Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük [kg](*)(**) (***)

	İz genişliği [mm] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Minimum
	
Maksimum

	1
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	2
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	(*)	 Lastik şartnamesine göre.
(**) Çeki tertibatı dikkate alınmaksızın statik koşullar altında bağlantının referans merkezine aktarılan yük; bağlantıya bağlı olarak bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük değerinin bu tabloda verilmiş olması durumunda tablo, sağa doğru genişletilmeli ve çeki tertibatının tanıtımı sütunun başlığında belirtilmelidir. R veya S kategori araçlarda bu sütun, mevcut bulunması halinde arka çeki tertibatları için kullanılır.
(***) Bağlantı noktasındaki azami izin verilen düşey yük 38.3 ve 38.4’te belirtilenlerden daha düşük ise, veri sağlanır.


4.1.2.3. Kütle/kütleler ve Paletli Alt Takım(33a)

	

Palet seti sayısı
	Palet boyutları
	Zemin üzerindeki ortalama temas basıncı [kPa]
	Palet makarası başına azami yük [kg] (*)
	Palet başına izin verilen azami kütle [kg] (*)
	Aracın izin verilen azami kütlesi [kg] (*)
	Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük [kg] (*)(**)

	
	Uzunluk [mm]
	Genişlik [mm]
	
	
	
	
	

	1
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	2
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	(*)	Palet makarası şartnamesine göre.
(**)	Çeki tertibatı dikkate alınmaksızın statik koşullar altında bağlantının referans merkezine aktarılan yük; bağlantıya bağlı olarak bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük değerinin bu tabloda verilmiş olması durumunda tablo, sağa doğru genişletilmeli ve çeki tertibatının tanıtımı sütunun başlığında belirtilmelidir.




4.1.3. R veya S kategori araçlara ait herbir şasi/fren konfigürasyonu için teknik açıdan izin verilen çekilebilir kütle/kütleler:

	                  R ve S kategori araç

Fren
	
Çeki çubuğu
	
Rijit Çeki çubuğu
	
Merkez dingil

	Frensiz
	… kg
	… kg
	… kg

	Ataletli frenli
	… kg
	… kg
	… kg

	Hidrolik frenli
	… kg
	… kg
	… kg

	Pnömatik frenli
	… kg
	… kg
	… kg



4.1.4. R veya S kategori araçlara ait her bir şasi/fren konfigürasyonu için traktör (T veya C kategori yer alan araç) ile çekilen araç (R veya S kategori araç) kombinasyonuna ait toplam teknik açıdan izin verilen kütle/kütleler.

	                  R ve S kategori araç

Fren
	
Çeki çubuğu
	
Rijit Çeki çubuğu
	
Merkez dingil

	Frensiz
	… kg
	… kg
	… kg

	Ataletli frenli
	… kg
	… kg
	… kg

	Hidrolik frenli
	… kg
	… kg
	… kg

	Pnömatik frenli
	… kg
	… kg
	… kg



DENGE KÜTLELERİ

29.2.	(Değişik madde numarası :RG-16/4/2020-31101) Denge kütlesi setlerinin sayısı: ................

29.2.1.	Her bir sette bulunan aksam sayısı: Set 1: ............. Set 2: ................ Set 3: ........ 

29.4.	Denge kütlelerinin toplam kütlesi: ............................. kg

Ana boyutlar

4.2.1. Tamamlanmamış araçlar için(33b)

4.2.1.1. Tamamlanmış araç için izin verilen uzunluk(13): Azami ... mm	Asgari ... mm

4.2.1.2. Tamamlanmış araç için izin verilen genişlik(14): Azami ... mm	Asgari ... mm

4.2.1.3. Yükseklik (yürür vaziyette)(33): Azami:..... mm, Asgari:… mm

4.2.2. Tam/tamamlanmış(1)(33c) araçlar için

4.2.2.1.1. Karayolu kullanımı için uzunluk(13): Azami ... mm	Asgari ... mm

4.2.2.1.2. Karayolu kullanımı için genişlik(14): Azami ... mm	Asgari ... mm

4.2.2.1.3. Karayolu kullanımı için yükseklik(15): Azami ... mm	Asgari ... mm

4.2.2.5.	Dingil açıklığı(16): …mm

4.2.2.8.	İz genişliği(17): Azami: Dingil 1:... mm   Dingil 2:… mm   Dingil…:… mm	   Asgari: Dingil 1:... mm   Dingil 2:… mm   Dingil…:… mm

Aktarma organlarının genel özellikleri

5.1.1.1.	Beyan edilen azami araç tasarım hızı: ... km/h

5.1.2.1.	Beyan edilen geriye doğru azami araç tasarım hızı: ...................................... km/h


Motor

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): .............................

2.2.	Tip (37): ......................................................

2.2.2.	Kapsam genişletmesiz, tip onayı numarası: .........................................

6.1.7.                   Motor kategorisi ve alt kategorisi (12)

6.2.1.                  Yanma  çevrimi: dört zamanlı çevrim/ iki zamanlı çevrim/ döner/ diğer (açıklayın)(1):…………

6.2.2.                   Ateşleme tipi: Sıkıştırma ateşlemeli / buji ateşlemeli (1):

6.2.3.1.                Silindir sayısı:… ve düzeni (24):……………………………………

6.2.8.1.               Yakıt tipi(20): yakıt tipi/ Alt yakıt tipi/ Yakıt doldurma düzenlemesi

6.2.8.3.                Motorun kullanıma uygun ilave yakıtların listesi (21)

6.3.2.1.2.            Beyan edilen nominal net güç:…….kW

6.3.2.2.2.            Azami net güç:……………kW

6.3.6.4.               Motor toplam süpürme hacmi:………….cm3

Vites kutusu

11.2.8.           Aktarma oranı değiştirme sisteminin tipi: Mekanik (vites değiştirme)/ Çift kavramalı (vites değiştirme)/ Yarı otomatik (vites değiştirme)/Otomatik (vites değiştirme)/ Sürekli Değişken Aktarma/ hidrostatik/ uygulanamaz/ diğer (1) (diğer ise , belirtin:…)

Direksiyon

13.2.	Direksiyon kategorisi: Elle/güç destekli/servo/diferansiyel(1)

Frenler

43.4.6.	Elektronik fren sistemi: Evet/hayır/isteğe bağlı(1)

43.5.1. Fren aktarımı: mekanik/ pnömatik/ hidrolik/ hidrostatik/ güç desteksiz/ güç destekli/ tamamen güç aktarımı (1)

43.6.1.	Çekilen araçlardaki fren kontrol sistemi teknolojisi: Hidrolik/Pnömatik/Elektrikli/Hiçbiri(1)

43.6.4.	Bağlantı tipi: Tek hat/iki hat/hiçbiri(1)

43.6.4.1.	Besleme basıncı Hidrolik: Tek hat... kPa     İki hat... kPa

43.6.4.2.	Besleme basıncı Pnömatik: İki hat... kPa 

43.6.5. ISO 7638:2003 konektörünün varlığı(15): Evet/hayır(1)

Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS)

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ..................................

2.2.2.	Tip onayı numarası/numaraları: ........................................................

46.1. ROPS donanımları: Zorunlu/isteğe bağlı/standart(1)

46.2. Öne/arkaya(1) monte edilen kabin/çerçeve/devrilme çubuğundan meydana gelen ROPS

46.2.1. Devrilme çubuğu söz konusu olduğunda: Katlanır/katlanmayan(1)

46.2.2. Katlanır devrilme çubuğu olduğunda:

46.2.2.1. Katlanma: Aletlerle/Kısmen aletlerle/aletsiz katlanma(1)

46.2.2.2.1.           Elle katlanan katlanabilir ROPS:  Aletlerle/aletsiz(4)

46.2.2.4.	Kilitleme mekanizması: Elle/otomatik(1)


OTURMA KONUMLARI (OTURAKLAR VE KOLTUKLAR)

49.1.	Oturma konumu düzeni: Koltuk/oturak(1)

49.4.2. Sürücü koltuğu tip kategorisi: Kategori A Sınıf I/II/III, Kategori B(1)

49.4.3. Ters çevrilebilir sürüş konumu: Evet/hayır(1)

49.5.1.	Yolcu koltuklarının sayısı: ............................

(Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) Yükleme platformu/platformları(33d)

33.1.1.	Yükleme platformunun/platformlarının uzunluğu: ... mm 

33.1.2.	Yükleme platformu/platformlarının genişliği: ............ mm

33.1.3.	Yükleme platformunun/platformlarının zemine göre yüksekliği: ................... mm

33.2.	Yükleme platformunun imalatçı tarafından beyan edilen güvenli yük taşıma kapasitesi: ........................... kg

Mekanik bağlantılar

38.3.	Arka mekanik bağlantı

	Tip (AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIV İlave 1 uyarınca):
	…
	…
	…

	Marka:
	…
	…
	…

	İmalatçının tip tanımı:
	…
	…
	…

	AB tip onayı işareti veya numarası:
	…
	…
	…

	Azami yatay yük/D-Değeri(4)(44)
	…kg/kN(4)
	…kg/kN(4)
	…kg/kN(4)

	Çekilebilir kütle (T)(4)(44):
	… ton
	… ton
	... ton

	Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük(44)
	… kg
	… kg
	… kg

	Bağlantı noktasının konumu(62)
	Zemine göre yükseklik,
	Asgari
	... mm
	... mm
	... mm

	
	
	Azami
	... mm
	... mm
	... mm

	
	Arka dingil ekseninden geçen dikey düzlemden uzaklık
	Asgari
	... mm
	... mm
	... mm

	
	
	Azami
	... mm
	... mm
	... mm



Üç noktalı kaldırma mekanizması

39.1.	Üç noktalı kaldırma mekanizması: Öne takılan/arkaya takılan/hem öne hem de arkaya takılan/mekanizmasız(1)

39.2.                    (Ek:RG-16/4/2020-31101) Azami çekilebilir kütle(23): ... kg

Ek bağlantı noktaları

40.1.	Ek bağlantı noktaları: Evet/hayır/isteğe bağlı(1)

Kuyruk mili/milleri

51.1.	(Mülga:RG-16/4/2020-31101) 

51.2.                     (Ek:RG-16/4/2020-31101) Ana PTO:                Yer: Ön/arka/diğer(1) (diğer ise belirtin: ……...)

51.2.1. (Mülga:RG-16/4/2020-31101)  

51.2.3                  (Ek:RG-16/4/2020-31101)  İsteğe bağlı(33):     Anma hızında/hızlarında güç kesilmesi yapılan güç (OECD Kodu 2(26) veya ISO 789-1:1990 (Tarım traktörleri - Test prosedürleri - Bölüm 1: Güç kesme cihazları için güç testleri) uyarınca)

	Anma hız PTO (dak-1)
	Karşılık gelen motor hızı (dak-1)
	Güç (kW)

	
	Ana PTO
	İkincil PTO(33)
	Ana PTO
	İkincil PTO(33)

	1 - 540
	…
	...

	2 - 1000
	…
	…

	540E
	…
	…

	1000E
	…
	…



51.3                    (Ek:RG-16/4/2020-31101)  İkincil PTO(33):        Yer: Ön/arka/diğer(1) (diğer ise belirtin: …)

51.3.2.	(Mülga:RG-16/4/2020-31101)

51.2.4.	(Mülga:RG-16/4/2020-31101)

[bookmark: _Hlk91680953]Gürültü seviyesi testinin sonuçları (dış):

[bookmark: _Hlk91680805]../.../... (1)(28) ile tadil edilen şekilde AB/2018/985 Yönetmeliği Ek II’ye göre ölçülür.

	Hareket halinde:
	… dB(A)

	Sabit halde:
	… dB(A)

	Motor devri
	… dak-1



Sürücünün algıladığı gürültü düzeyi

../.../...(1)(28) ile tadil edilen şekilde AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII’e göre ölçülür.

	Sürücünün gürültü seviyesine maruz kalması
	… dB(A)

	Kullanılan test yöntemi(27):



[bookmark: _Hlk91681069]Egzoz emisyon testlerinin sonuçları (bozulma faktörü dahil)

Aşağıdakilere göre ölçülür:
· ../.../... (1)(28) ile tadil edilen şekilde AB/2018/985 Yönetmeliği: Evet/hayır(1) veya
· ../.../...(1)(29) ile tadil edilen şekilde 2016/1628/AB Yönetmeliği: Evet/hayır(1) veya
· ../.../...(1)(30) ile tadil edilen şekilde (AT)595/2009 Yönetmeliği: Evet/hayır(1) veya

	
          Emisyonlar
	CO (g/kWh)
	HC (g/kWh)
	NOx
(g/kWh)
	HC + NOx
(g/kWh)
	PM (g/kWh)
	PN (#/kWh)
	Test
Çevrimi (1)

	NRSC (2) /ESC /WHSC (1)
	
	
	
	
	
	
	

	NR süreksiz testi (3) / ETC / WHTC  (1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	CO2   sonuç (4):
	



Acıklama notları:
Ağır hizmet yük test çevrimleri üzerinde test edilen motorlar için, (AT) 595/2009 Yönetmeliği uyarınca,  nihai test sonuçlarını (Bozulma Faktörü dahil) ve (ESC / WHSC veya ETC / WHTC testinin CO2 sonucunu belirtin.
Karayolu dışı test çevrimleri üzerinde test edilen motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin Ek VI’ sının birinci açıklayıcı ekinde belirtilen Karayolu Dışı Motorlar için aşağıdaki açıklama notlarına uygun olarak test raporunun geçerli bilgilerini belirtin:
(1) NRSC için, 9.1. maddesinde (Tablo 4) gösterilen çevrimi belirtin; süreksiz testi için 10.1. maddesinde (Tablo 8) gösterilen çevrimi belirtin 
(2) "DF ile nihai test sonucu" sonuçlarını Tablo 6'dan kopyalayın.
(3) "DF ile nihai test sonucu" sonuçlarını Tablo 9' dan veya uygun olduğu şekilde Tablo 10' dan kopyalayın.
(4) Hem NRSC hem de yol dışı süreksiz çevrimde test edilen bir motor tipi veya motor ailesi için, 10.3.4. maddesinde gösterilen NRTC’ den gelen sıcak çevrim CO2 emisyon değerlerini veya 10.4.4. maddesinde gösterilen LSI-NRTC’ den gelen CO2 emisyon değerlerini belirtin. Yalnızca NRSC' de test edilen bir motor için, söz konusu çevrimde  9.3.3. maddesinde belirtilen çevrimde verilen  CO2 emisyon değerlerini belirtin.’;

Yorumlar:..............................................................................................






KISIM 2

ÖRNEK 2 – R/S KATEGORİSİ ARAÇ (1)
(TAM, TAMAMLANMIŞ VE TAMAMLANMAMIŞ ARAÇLAR)

Genel Yapım Özellikleri

3.3.1.	Dingil ve tekerlek sayısı: .......................................

3.3.2.	İkiz tekerlekli dingilerin sayısı ve konumu(10): ............................

3.3.3.	Dümenlenebilir dingillerin sayısı ve konumu(10)(33g): .........................

3.3.5.	Frenli dingillerin sayısı ve konumu(10): ..............................................

3.5.3.	Şasi tipi: Çeki çubuğu/rijit çeki çubuğu/merkez dingil/diğer(1): (Diğer ise açıklayınız: ........) 

5.1.1.1.	Beyan edilen azami araç tasarım hızı: … km/h 

Kütleler

4.1.1.1.	Yürür vaziyette yüksüz kütle/kütleler 

4.1.1.1.1.	Azami(11): .................... kg 

4.1.1.1.2.	Asgari(11): ..................... kg

4.1.2.1. Aracın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle/kütleler: ...................... kg

4.1.2.1.1. Teknik açıdan izin verilen dingil başına azami kütle/kütleler: Dingil 1 … kg Dingil 2 … kg Dingil … kg

4.1.2.1.2.	Ön bağlantı noktası üzerindeki dikey yük (S)(33h): ............................. kg

4.1.2.2. Kütle/kütleler ve lastik/lastikler

	

Lastik kombinasyonu no
	

Dingil no
	Yük kapasitesi endeksi ve hız kategorisi sembolü dahil olmak üzere lastik boyutları
	
Yuvarlanma yarıçapı(1)
[mm]
	

Lastik başına Lastik Yük Derecesi
[kg]
	
Dingil başına izin verilen azami kütle [kg](*)
	
Aracın izin verilen azami kütlesi [kg](*)

	
Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük [kg](*)(**) (***)
	İz genişliği [mm]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Minimum
	
Maksimum

	1
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	2
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	1
	...
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	2
	
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	
	
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	(*)	 Lastik şartnamesine göre.
(**) Çeki tertibatı dikkate alınmaksızın statik koşullar altında bağlantının referans merkezine aktarılan yük; bağlantıya bağlı olarak bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük değerinin bu tabloda verilmiş olması durumunda tablo, sağa doğru genişletilmeli ve çeki tertibatının tanıtımı sütunun başlığında belirtilmelidir. R veya S kategori araçlarda bu sütun, mevcut bulunması halinde arka çeki tertibatları için kullanılır.
(***) Bağlantı noktasındaki azami izin verilen düşey yük 38.3 ve 38.4’te belirtilenlerden daha düşük ise, veri sağlanır.



4.1.3.	İlgili ikinci aracın herbir şasi/fren kombinasyonu için R veya S kategori ikinci bir aracın çekilmesine yönelik arka bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami yük/yükler(33e)

	                  R ve S kategori araç

Fren
	
Çeki çubuğu
	
Rijit Çeki çubuğu
	
Merkez dingil

	Frensiz
	… kg
	… kg
	… kg

	Ataletli frenli
	… kg
	… kg
	… kg

	Hidrolik frenli
	… kg
	… kg
	… kg

	Pnömatik frenli
	… kg
	… kg
	… kg




Ana boyutlar

4.2.1.	Tamamlanmamış araçlar için(33b)

4.2.1.1.	Tamamlanmış araç için izin verilen uzunluk(13): Azami: ........	mm Asgari:… mm

4.2.1.2.	Tamamlanmış araç için izin verilen genişlik(14):	 Azami: ... mm	Asgari:... mm

4.2.1.3.                Yükseklik (yürür vaziyette)(33): Azami:..... mm	Asgari:… mm

4.2.2.                   Tam/tamamlanmış(1)(33c) araçlar için

4.2.2.1.1.             Karayolu kullanımı için uzunluk(13): Azami ... mm     Asgari: ... mm

4.2.2.1.2.             Karayolu kullanımı için genişlik(14): Azami: ... mm     Asgari: ... mm

4.2.2.1.3.             Karayolu kullanımı için yükseklik(15): Azami ... mm    Asgari: ... mm

4.2.2.5.                Dingil açıklığı(16):…mm

4.2.2.6.	Birbirini takip eden dingiller arasındaki mesafe/mesafeler 1-2: ... mm, 2-3: ... mm, 3-4: ... mm vb.

4.2.2.7.1.	Bağlantı noktası ile ilk dingil arasındaki mesafe(33h): ... mm

4.2.2.7.2.	Bağlantı noktası ile son dingil arasındaki mesafe (33h): ....... mm

4.2.2.8.	İz genişliği(17): Azami: Dingil 1:... mm   Dingil 2:… mm   Dingil…:… mm	   Asgari: Dingil 1:... mm   Dingil 2:… mm   Dingil…:… mm





Frenler

43.4.6.	Elektronik fren sistemi: Evet/hayır/isteğe bağlı(1)

43.7.1.                 Çekilen araçlardaki fren kontrol sistemi teknolojisi: Hidrolik/ Pnömatik/ Elektrikli/ Atalet/ Hiçbiri(1)

43.7.4.                 Bağlantı türü: iki hatlı / yok (1)

43.7.5.                 Elektrik kontrol hattı: evet/hayır (1)

43.7.6.                 ISO 7638:2003 konektörünün varlığı (33p): evet/hayır (1) 

Yükleme platformu/platformları

33.1.1.	Yükleme platformunun/platformlarının uzunluğu: ... mm

33.1.2.	Yükleme platformunun/platformlarının genişliği: ... mm

33.1.3.	Yükleme platformunun/platformlarının zemine göre yüksekliği: .............. mm

33.2.	Yükleme platformunun imalatçı tarafından beyan edilen güvenli yük taşıma kapasitesi: ........................... kg

Mekanik bağlantılar

38.3.	Arka mekanik bağlantılar(33e)

	Tip (AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIV İlave 1 uyarınca):
	
...
	
...
	
...

	Marka:
	...
	...
	...

	İmalatçının tip tanımı:
	...
	...
	...

	AB tip onayı işareti veya numarası
	...
	...
	...

	Azami yatay yük/D-Değeri(1)(25)
	...kg/kN(1)
	...kg/kN(1)
	...kg/kN(1)

	Çekilebilir kütle (T)(1)(25):
	... ton
	... ton
	... ton

	Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük(25)
	... kg
	... kg
	... kg

	Bağlantı noktasının konumu
	Zemine göre yükseklik,
	Asgari
	... mm
	... mm
	... mm

	
	
	Azami
	... mm
	... mm
	... mm

	
	Arka dingil ekseninden geçen dikey düzlemden uzaklık
	Asgari
	... mm
	... mm
	... mm

	
	
	Azami
	... mm
	... mm
	... mm



38.4.	Ön çeki tertibatı

	Tip (AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIV İlave 1 uyarınca):
	
...
	
...
	
...

	Marka:
	...
	...
	...

	İmalatçının tip tanımı:
	...
	...
	...

	AB tip onayı işareti veya numarası
	...
	...
	...

	Azami yatay yük/D-Değeri(1)(25)
	...kg/kN(1)
	...kg/kN(1)
	...kg/kN(1)

	Çekilebilir kütle (T)(1)(25):
	... ton
	... ton
	... ton

	Bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami dikey yük(1)(25)
	... kg
	... kg
	... kg

	

Bağlantı noktasının konumu
	
Zemine göre yükseklik,
	Asgari
	... mm
	... mm
	... mm

	
	
	Azami
	... mm
	... mm
	... mm

	
	Arka dingil ekseninden geçen dikey düzlemden uzaklık

	Asgari
	... mm
	... mm
	... mm

	
	
	Azami
	... mm
	... mm
	... mm




Devirmeli römorklar(33f)

52.5.	Servis ve bakım amaçlı destek cihazlara yönelik kısa açıklama: ...............

Yorumlar:.................................................................................


İlave 1 hakkında açıklama notları

(dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, uygunluk belgesinde belirtilmez):

(0) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca sadece ulusal küçük seriler için araç tip onayına uygulanır.
(1) Uygulanabilir değilse siliniz (birden fazla değerin uygulanabilir olması halinde silinmesi gerekmemektedir).
(2) Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.3’ünde tarif edilen şekilde herbir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen Tip-Varyant-Versiyon (TVV) veya TVV alfanümerik kodu belirtin. Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir. Örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak traktörler için T4.3a.
(4) Çok aşamalı tip onayı söz konusu olduğunda önceki aşama/aşamalar ile ilgili olan bilgileri veriniz.
(5) Çok aşamalı tip onayı söz konusu olduğunda önceki aşamadan/aşamalardan sorumlu imalatçının/imalatçıların internet sitesi adresini belirtiniz.
(6) Tarım ve orman traktörlerinin performansının resmi anlamda test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 2, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü.
(7) Tahrikli ve frenli palet makaraları: 
F: Ön
R: Arka
F & R: Ön ve arka C: Kesintisiz palet Örnekler:
· Arkadan tahrikli palet makaraları: R
· Kesintisiz palet frenli: C
(8) Çok aşamalı onay söz konusu olduğunda bu bilgiler her aşama için ayrı ayrı belirtilmelidir.
(9) Bu beyan Üye Devletlerin/Türkiye dışında hedef alınan ve trafiğin yolun diğer tarafından akması durumunda aracın bir Üye Devlette/Türkiyede tescil edilmesine olanak sağlamak amacıyla teknik uyarlamaları gerekli kılma hakkını kısıtlamamaktadır.
(10) İkiz tekerlekli/dümenlenen/tahrikli/frenli dingiller: 
F: Ön
R: Arka
A: Mafsallı araçlar F & R: Ön ve arka
F & A: Ön ve orta 
A & R: Orta ve arka
F & A & R: Orta, orta ve arka
Örnekler
· Ön ikiz tekerlekler: F
· Ön ve mafsallı dümenleme: F & A
· Arka tahrikli dingiller: R
· Ön ve arka frenli dingiller: F & R
(11) Soğutucu, yağlayıcılar, yakıt, avadanlık ve sürücüyle birlikte yuvarlanmaya karşı koruyucu yapı dahil ancak isteğe bağlı aksesuarlar hariç. Sürücünün kütlesinin 75 kg olduğu kabul edilir.
(12) 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 5’ inci maddesi ve Ek I’ i uyarınca motorun kategorisini ve alt kategorisini belirtiniz.
(13) ISO 612/-6.1:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar).
(14) ISO 612/-6.2:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar).
(15) ISO 612/-6.3:1978 standardı (Karayolu araçları - Motorlu araçlar ve çekilen araçların boyutları - Terimler ve tanımlar). Yüksekliği ayarlanabilen süspansiyona sahip araçlarda normal seyir yüksekliğini belirtin.
(16) Dingil açıklığı, çeki çubuklu R veya S kategori araçlar ve traktörler için, birinci dingille son dingil arasındaki mesafedir. Dingil açıklığı, rijit çeki çubuklu ve merkezden dingilli R veya S kategori araçlarda ise ön bağlantı noktasının merkezi ile son dingil arasındaki mesafedir.
(17) ISO 4004:1983 standardı (Tarım traktörleri ve makineleri - İz genişlikleri) (tek veya ikiz lastiklerin veya normal şekilde takılan üçlü lastiklerin simetri düzlemleri arasındaki mesafe)
(18) Geriye doğru azami tasarım hızının ileri yönlü hızdan yüksek olması durumunda açıklama yapın.
(19) İkinci bir kuyruk milinin takılması durumunda ek tablo hazırlayın.
(20) Aşağıdaki kodlarla yakıt tipini belirtin: 
B5: Dizel (karayolu dışı motorin)
E85: Etanol
ED95: Özel sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar için etanol
E10: Petrol
NG: Doğalgaz / Biyometan
LPG: Sıvı Petrol Gazı

(21) 2017/654/AB Tebliğinin Ek 1’ inin birinci maddesi uyarınca, üretici tarafından beyan edildiği gibi (Kabul edilen referans standart veya özellikleri belirtin)

(23)   (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Azami çekilebilir kütle, arka üç noktalı kaldırma mekanizmasının alt bağlantı kollarında veya arka üç noktalı kaldırma mekanizmasının üzerinde belirtilir (imalatçı tarafından beyan edilen şekilde).
(24) Aşağıdaki kodlarla silindirlerin düzenini belirtin: 
LI: sıralı
V: V şeklinde
O: karşılıklı
S: tek
R: radyal
O (…): diğer (belirtin)

(25) Çeki tertibatının mekanik dayanımına yönelik değerler.
(26) Tarım ve orman traktörlerinin performansının resmi anlamda test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 2, Temmuz 2014 tarihli 2015 sürümü.
(27) Belirtin:
AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII Madde 2 uyarınca Test Yöntemi 1 veya 
AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII Madde 3 uyarınca Test Yöntemi 2.
(28) AB tip onayı için uygulanan değişikliğe göre Yönetmeliğe yönelik son tadilatı belirtin.
(29) Yalnızca en son değişikliği belirtin. 
(30) AB tip onayı için uygulanan değişikliğe göre (AT)595/2009 Yönetmeliğinin bir veya daha fazla maddesinin tadil edilmesi durumunda sadece en son tadilatı belirtin.
(33)    Araç için uygulanabilir değil ise uygunluk belgesinden bu maddeyi silin.
(33a)   Sadece C kategori araçlara uygulanır.
(33b)   Sadece tamamlanmamış araçlara uygulanır.
(33c)   Sadece tam veya tamamlanmış araçlara uygulanır.
(33d)	Sadece, yük platformu7platformları takılı araçlara uygulanır.
(33e)  	Sadece, arka mekanik bağlantıya sahip R ve S kategori araçlara uygulanır.
(33f)   	Sadece, devirme kabiliyetine sahip R kategori araçlara uygulanır.
(33g)  	Sadece, çeki çubuğuna sahip R veya S kategori araçlara uygulanır.
(33 h)	Sadece, rijit çeki çubuğu ve merkez dingile sahip R veya S kategori araçlara uygulanır.
(33i)	AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca sadece ulusal küçük seriler için araç tip onayına uygulanır.
(33k)	Sadece ormancılık uygulamaları için donatılmış araçlara uygulanır.
(33l)	Ormancılık dışındaki uygulamalar için FOPS ile donatılmış araçlara uygulanır.
(33m)	Ormancılık dışındaki uygulamalar için OPS ile donatılmış araçlara uygulanır. 
(33n)	Sadece tehlikeli maddelere karşı koruma ile donatılmış araçlara uygulanır. 
(33o)	Sadece üzerine makineler takılmış araçlara uygulanır.
(33p)     (Ek:RG-16/4/2020-31101) Sadece hidrolik enerji depolama cihazı takılmış R veya S kategorisi araçları    
          çekebilecek T ve C kategorisi araçlar için geçerlidir.
(34) İsteğe bağlı yan/arka paneller olmaksızın yüksekliği belirtin.
(35) EN 15695-1 (Tarım traktörleri ve kendinden tahrikli püskürtme cihazları - Operatörün tehlikeli maddelerden korunması - Bölüm 1: Kabin sınıflandırması, şartlar ve test prosedürleri) uyarınca sınıflandırma.
(36) EN 15695-2 (Tarım traktörleri ve kendinden tahrikli püskürtme cihazları - Operatörün tehlikeli maddelerden korunması - Bölüm 2: Filtreler, şartlar ve test prosedürleri).
(37) Motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin  Ek I, Bölüm B, 4’ üncü maddesi uyarınca motor tip tanımını ya da bir motor ailesi içinde motor tipleri olması durumunda, Aile Tipini (FT) belirtin.
(38) Test raporları sadece NOx + HC bileşik değerini veriyorsa NOx değerini belirtmeyin.
(MS)   Üye Devleti veya Türkiye’yi belirtin.
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 EK IV

ZORUNLU LEVHA VE AB TİP ONAYI İŞARETİ İÇİN ÖRNEKLER

1. ARAÇ İŞARETLERİNE YÖNELİK GENEL ŞARTLAR

1.1. Komple araçlarda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu maddede tarif edilen levha bulunmalıdır. Levha, araç imalatçısı tarafından takılır.

1.2. Karakterler

1.2.1. Madde 2.1.1.1 ila Madde 2.1.2, Madde 3 ve Madde 4.2.1.1 ila Madde 4.2.1.9’da yer verilen işaretler için alfanümerik karakterler (Latin harfleri veya normal rakamlar) kullanılır. Öte yandan Madde 3’te belirtilen işaretlerde büyük Latin harfleri kullanılır (üstteki durum).

1.2.2. Ayrıca, imalatçının adı veya ticari adı ile araç tipi tanımında şu sembol/karakterler kullanılabilir: "*" (yıldız işareti), "&" (ve işareti), "-" (tire veya eksi işareti) ve "’" (üs veya üstten virgül).

1.3. Harf ve sayılar için azami yükseklik

1.3.1. Doğrudan şasi, çerçeve veya aracın benzer bir yapısı üzerine yerleştirilen karakterlerin asgari yüksekliği 7,0 mm olmalıdır.

1.3.1.1. İşaretlemede kullanılabilen yüzey alanı yarıçapı 28 mm’den küçük olan araçlarda, Madde 1.3.1’de yer verilen şartlar yerine, harf ve sayıların asgari yüksekliği 4,0 mm olabilir.

1.3.2. Zorunlu levha üzerine yerleştirilen karakterlerin asgari yüksekliği 4,0 mm olmalıdır.

2. ZORUNLU LEVHA

2.1.1. Levha üzerinde verilen bilgiler okunaklı, açık olmalı ve İlave 1’de yer verilen iki örnekten birine uygun ve aşağıda verilen sıralamaya göre yine aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir:

2.1.1.1. İmalatçının adı ve ticari adı (sadece imalatçının adından farklı ise);

2.1.1.2. Alt kategori ve hız endeksi dahil olmak üzere araç kategorisi(1);

2.1.1.3. Ek VI Madde 3 uyarınca AB tip onayı numarası;

2.1.1.4. Araç tanıtım numarası (VIN); bu Eke ait Madde 3’te belirtilen şartlara uygun şekilde yapılandırılmış karakter kombinasyonundan meydana gelen;

2.1.1.5. Aracın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi, aşağıdaki formatta: "kg";

2.1.1.6. Teknik açıdan müsaade edilen dingil başına azami yüklü kütle; bu bilgi aşağıdaki formata önden arkaya doğru sıralı şekilde listelenmelidir: ‘A-1: … kg’ ‘A-2: … kg’ ‘A-…: … kg’;

2.1.1.7. C kategori araçlar için ayrıca palet seti başına teknik açıdan izin verilen azami kütle ve aynı hatta zemin üzerindeki ortalama temas basıncı; bu bilgiler, Madde 2.1.1.6’da bahsi geçen bilgilerle birleştirilmeli ve aşağıdaki format kullanılarak önden arkaya doğru listelenmelidir: ‘S-1: … kg P: … kPa’ ‘S-2: … kg P: … kPa’ ‘S-…: … kg P: … kPa’. Her girdi bir veya daha fazla boşluk ile birbirlerinden ayrılır.

2.1.1.8. Aşağıdaki formatta bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B’sinde yer verilen bilgi dokümanı veri girdileri, girdi 4.1.3 uyarınca R veya S kategori araçlara ait herbir şasi/fren konfigürasyonu için teknik açıdan izin verilen çekilebilir kütle/kütleler(2): ‘B-1’ frensiz, ‘B-2’ ataletli frenli, ‘B-3’ kesintisiz veya yarı kesintisiz frenli, ‘B-4’ hidrolik veya pnömatik frenli, ‘T-1’ çeki çubuğu, ‘T-2’ rijit çeki çubuğu, ‘T-3’ merkez dingil;

2.1.1.9. Rijit çeki çubuğu veya merkez dingilli R ve S kategori araçlar için bağlantı noktası üzerindeki dikey yük (S). Bağlantı noktasının birinci dingil olduğu kabul edilir ve aşağıdaki formatta "0" ile numaralandırılır: ‘A-0: … kg’;

2.1.1.10. 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 32’ inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlandığı gibi geçiş motorlarına sahip araçlar için, aracın üretim tarihi şu formattadır: "AA/YYYY". Alternatif olarak, aracın üretim tarihi araç tanıtım numarasını (VIN) da belirten ayrı bir ilave zorunlu levhada belirtilir.

2.1.2. İmalatçı; sadece Madde 2.1.1.1 ila 2.1.1.9 uyarınca verilen bilgileri kapsayan ve açık şekilde işaretlenen bir dikdörtgen bölgenin dışında kalmak şartıyla ilgili bilgilerin yanında veya altında ek bilgiler sunabilir (örnekler için bkz. İlave 1)

3. ARAÇ TANITIM NUMARASINA (VIN) İLİŞKİN ŞARTLAR

                            VIN; ISO 10261:2002 (İnşaat ve kazı makinaları - Mamul Tanıtım Numaralandırma Sistemi) veya ISO 3779:2009 (Karayolu araçları - Araç Tanıtım Numarası (VIN) - İçerik ve yapı) kapsamında yer verilen şartlara uygun olmalıdır.

4. ÇOK AŞAMALI ONAY İÇİN İŞARETLEME ŞARTLARI

4.1. Temel araç tanıtım numarası

                             Madde 3’te yer verilen şartlara uygun olan temel aracın VIN’si, sürecin takip edilebilirliğini sağlamak amacıyla tip onayının tüm aşamalarında hazır bulunmalıdır.

4.2. İlave zorunlu levha

4.2.1. İkinci ve daha sonraki aşamalarda, her imalatçı araca Madde 2’de bahsi geçen zorunlu levhaya ilave olarak örneği İlave 1’de verilen bir ek levha takmalıdır. Bu levha; normal kullanım, düzenli bakım ve tamir işlemlerinde olağan şekilde değiştirilmeyen bir parça üzerinde sağlam, okunaklı ve kolayca erişilebilir şekilde takılır. Sıralaması aşağıda belirtilen şekilde yine aşağıdaki bilgileri okunaklı ve açık şekilde göstermelidir:

4.2.1.1. İmalatçının adı,

4.2.1.2. Ek VI Madde 3 uyarınca AB tip onayı numarası,

4.2.1.3. Alt kategori ve hız endeksi dahil olmak üzere araç kategorisi(1) ile onay aşaması (temel araç söz konusu olur ise ilk aşama tanıtımı atlanır; daha sonraki aşamalarda ise aşama hakkında bilgi verilir: örneğin üçüncü aşama için "AŞAMA 3"), her aşama bir veya daha fazla boşluk ile birbirlerinden ayrılır.

4.2.1.4. VIN,

4.2.1.5. Aracın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi, aşağıdaki formatta: "kg";

4.2.1.6. Teknik açıdan müsaade edilen dingil başına azami yüklü kütle; bu bilgi aşağıdaki formata önden arkaya doğru sıralı şekilde listelenmelidir: ‘A-1: … kg’ ‘A-2: … kg’ ‘A-…: … kg’;

4.2.1.7. C kategori araçlar için ayrıca palet seti başına teknik açıdan izin verilen azami kütle ve aynı hatta zemin üzerindeki ortalama temas basıncı; bu bilgiler, Madde 4.2.1.6’da bahsi geçen bilgilerle birleştirilmeli ve aşağıdaki format kullanılarak önden arkaya doğru listelenmelidir: ‘S-1: … kg P: … kPa’ ‘S-2: … kg P: … kPa’ ‘S-…: … kg P: … kPa’. Her girdi bir veya daha fazla boşluk ile birbirlerinden ayrılır.

4.2.1.8. Aşağıdaki formatta bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B’sinde(2) yer verilen bilgi dokümanı veri girdileri, girdi 4.1.3 uyarınca R veya S kategori araçlara ait herbir şasi/fren konfigürasyonu için teknik açıdan izin verilen çekilebilir kütle/kütleler: ‘B-1’ frensiz, ‘B-2’ ataletli frenli, ‘B-3’ kesintisiz veya yarı kesintisiz frenli, ‘B-4’ hidrolik veya pnömatik frenli, ‘T-1’ çeki çubuğu, ‘T-2’ rijit çeki çubuğu, ‘T-3’ merkez dingil;

4.2.1.9. Rijit çeki çubuğu veya merkez dingilli R ve S kategori araçlar için bağlantı noktası üzerindeki dikey yük (S). Bağlantı noktasının birinci dingil olduğu kabul edilir ve aşağıdaki formatta "0" ile numaralandırılır: ‘A-0: … kg’;

5. AKSAM VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELERE YÖNELİK İŞARETLEME ŞARTLARI

5.1. AB tip onayı almış ve onaylanmış tipe uygun şekilde üretilmiş her ayrı teknik ünite veya aksam, sistemin bir parçası olup olmamasına bakılmaksızın, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir AB tip onayı işareti ile işaretlenir.

5.1.1. Madde 5.1’e bir istisna olarak, öncelikle referans hızı saatte 40 km’yi aşmayan, diyagonal veya yan katmanlı ve yan kayışlı yapıya sahip tarım araçlarında kullanılmak üzere tasarlanmış ve AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXX Madde 2.1 uyarınca tip onayı almış olan pnömatik lastikler veya öncelikli olarak inşaat uygulamaları için tasarlanmış olan radyal lastikler için tip onayı işareti gerekli değildir (örneğin "Endüstriyel", "IND", "R-4" veya "F-3" işaretli lastikler).

5.2. Ayrı teknik ünite veya aksama yönelik AB tip onayı işareti aşağıdakilerden meydana gelir:

5.2.1. Ayrı teknik ünite veya aksam için AB tip onayını veren Onay Kuruluşu, Ek VI Madde 2.1’de tarif edilen şekilde küçük "e" harfi ve ardından ayırt edici bir numarayı çevreleyen bir dikdörtgen.

5.2.2. Bu dikdörtgenin yakınında, Ek VI Madde 2.4’te tarif edilen şekilde AB tip onayı numarasının Kısım 4’ünde yer alan "Tip onayı belgelerine ait sıra numarası". Ayrıca aksam veya ayrı teknik ünitenin tipinin açık şekilde tespit edilebilmesi için Ek VI Tablo 6-1’de tarif edilen alfanümerik karakterlere de yer verilir.

5.2.3. Ayrı teknik ünite veya aksama yönelik AB tip onayı işareti örnekleri İlave 2’de verilmiştir. "a" ebadı aşağıdaki sınırlarda olmalıdır:

	≥5mm
	Denge kütleleri,
Yan ve/veya arka koruma yapısı, Mekanik bağlantılar,
Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS),
Delici nesnelere karşı koruyucu yapılar (OPS) ve Delici nesnelere karşı koruyucu yapılar (OPS)

	≥3mm
	Motorlar,
Elektrikli/elektronik alt tertibatların elektromanyetik uyumluluğu,
Sürücü koltuğu ve
Emniyet kemerleri



5.3. Ayrıca; marka, ticari ad veya ticari marka, AB tip onayı işaretinin yakınlarına yerleştirilir.

5.4. Motorların işaretlenmesi için özel gereklilikler

                            5.2. maddesine bakılmaksızın, motorun zorunlu işareti, aşağıdaki istisnalar hariç, 2017/656/AB Tebliğinin Ek III’ ünde belirtilen hükümlere uygun olur:

(a) AB/167/2013 Yönetmeliğine uygun tip onaylı motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin Ek V’ inde yer alan AB tip onay numarasının yerine Ek VI’ nın Tablo 6-1' inde yer alan AB tip onayı numarası belirtilir;

(b) 2000/25/AT  Yönetmeliğine uygun tip onaylı yedek motorlar için, 97/68/AT Yönetmeliğine göre verilen AB tip onayı numarası yerine 2003/37/AT Yönetmeliğinin Ek II Bölüm C, İlave 1’ inde yer alan AB tip onayı numarası belirtilir.
İLAVE 1

ZORUNLU LEVHA ÖRNEKLERİ


1. T1b kategori araç için ÖRNEK A
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2. T1b kategori araç için ÖRNEK A’ya alternatif ÖRNEK B
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3. C2a kategori araç Aşama 1 için ÖRNEK C
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4. C2a kategori araç Aşama 1 için ÖRNEK C’ye alternatif ÖRNEK D
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5. Rijit çeki çubuklu R2a kategori araç için ÖRNEK E
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6. Rijit çeki çubuklu R2a kategori araç için ÖRNEK E’ye alternatif ÖRNEK F
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İLAVE 2

AYRI TEKNİK ÜNİTE VEYA AKSAMA YÖNELİK AB TİP ONAYI İŞARETİNE ÖRNEKLER:
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Şekil 1
Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapının (ROPS) AB Tip Onayı İşaretine Örnek (Dinamik Test)

Şekil 1 hakkında açıklama notu:
Yukarıdaki AB tip onayı işareti, Portekiz tarafından bir devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS)(Dinamik test) için 00024 numara ile düzenlenmiştir.

Ek IV hakkında açıklama notları (Dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, imalatçı belgelerinde belirtilmez)

(1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir. Örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak traktörler için T4.3a.
(2) Arka mekanik bağlantı ile donatılmış olan R ve S kategori araçlar için, ilgili ikinci aracın herbir şasi/fren kombinasyonu için R veya S kategori ikinci bir aracın çekilmesine yönelik arka bağlantı noktası üzerindeki izin verilen azami yükü/yükleri belirtin.
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 EK V

AB TİP ONAYI BELGESİ İÇİN ŞABLONLAR 

İLAVELER LİSTESİ
	İlave Numarası
	İlavenin başlığı

	1
	Tam araç tipi için AB komple araç tip onayı belgesi örneği

	2
	Tamamlanmamış araç tipi, tam ve tamamlanmamış varyantlı araç tipi, tamamlanmış ve tamamlanmamış varyantlı araç tipi veya tamamlanmış araç tipi için AB komple araç tip onayı belgesi örneği

	3
	AB tip onayı belgesine eklenti örneği

	4
	Bir araç sistemi için AB tip onayı belgesi örneği

	5
	Ayrı teknik ünite veya aksam için AB tip onayı belgesi örneği

	6
	Ayrı teknik ünite veya aksam için AB tip onayı belgesine eklenti örneği



1. GENEL ŞARTLAR

1.1. Tam araç tipi için AB komple araç tip onayı belgesi örneği A, İlave 1’de verilmiştir.

1.2. Tamamlanmamış araç tipi, tam ve tamamlanmamış varyantlı araç tipi, tamamlanmış ve tamamlanmamış varyantlı araç tipi veya tamamlanmış araç tipi için AB komple araç tip onayı belgesi örneği B, İlave 2’de verilmiştir.

1.3. İmalatçının, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca tek aşamalı tip onayı prosedürünü seçmesi halinde AB komple araç tip onayı belgesine eklenen ve araç tipinin uygun olduğu geçerli şartlar veya mevzuat listesi, İlave 3’te verilmiştir.

1.4. Bir araç sistemi için AB tip onayı belgesi örneği C, İlave 4’te verilmiştir.

1.5. Ayrı teknik ünite veya aksam için AB tip onayı belgesi örneği D, İlave 5’te verilmiştir.

1.5.1. Ayrı teknik ünite veya aksam için AB tip onayı belgesine ait eklenti, İlave 6’da verilmiştir. Bir aksam/ayrı teknik ünitenin kullanım kısıtlamalarına, özel montaj koşullarına veya her ikisine birden tabi olması durumunda ilgili kısıtlamalar bahsi geçen eklentide açıklanır.

1.6. Tip onayı belgesi, A4 formatından büyük olamaz (210 x 297 mm).


















İLAVE 1

TAM ARAÇ TİPİ İÇİN AB KOMPLE ARAÇ TİP ONAYI BELGESİ ÖRNEĞİ

AB TİP ONAYI BELGESİ

ÖRNEK A
(bir tam aracın tip onayı için kullanılır)

AB KOMPLE ARAÇ TİP ONAYI BELGESİ



Onay kuruluşunun mührü


Aşağıdakiler hakkında bilgi:

- AB komple araç tip onayı(1)                                                                   
								        
- AB komple araç tip onayının genişletilmesi(1)                                       
			                                                                                    Bir tam araç tipi için
- AB komple araç tip onayının reddedilmesi(1)	      
	
- AB komple araç tip onayının geri çekilmesi(1)


en son ../.../... ile tadil edilen şekilde(1)(5)AB/167/2013 Yönetmeliği ile ilgili 

AB tip onayı numarası: .....................................................

Kapsam genişletme/reddetme/geri çekme nedeni(1) .....................

KISIM 1

1.1.	Marka (imalatçının ticari adı): .............................................
1.2.	Tip(2): ..................................................................................
1.2.1.	Varyant/varyantlar(2): ...............................................................................
1.2.2.	Versiyon/versiyonlar(2): ..................................................................................
1.2.3.	Ticari isim/isimler (var ise): .............................................................
1.3.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ........................................
1.4.	Tam araç imalatçısının şirket adı ve adresi: ............................................ 
1.4.1.	Montaj tesis/tesislerinin adı/adları ve adres/adresleri: .......................................................
1.4.2.	İmalatçının yetkili temsilcisinin (var ise) adı ve adresi : ..................................


KISIM II

1.	Testlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu teknik servis: .............................. 
2.	Test raporu tarihi: ......................................................
3.	Test raporu numarası: ........................................


KISIM III

İmzası olan; yukarıda tarif edilen araç tipine ait bilgi dokümanında yer alan imalatçı açıklamalarının doğru olduğunu, AB tip onayı kuruluşu tarafından seçilen bir veya daha fazla temsil niteliğine sahip numunenin araç tipi prototipi olarak teslim edildiğini ve ekte yer alan test sonuçlarının araç tipi için geçerli olduğunu teyit eder.

1. Tam araç tipi, AB/167/2013 Yönetmeliğinin Ek I’inde listelenen tüm ilgili şartlara uygundur/uygun değildir(1).
1.1.	Geçerlilik sınırlandırmaları(1)(6): ........................................................
1.2.	Uygulanan muafiyetler(1)(7): ............................................
1.2.1.	Muafiyet nedenleri(1)(7): ..................................
1.2.2.	Alternatif şartlar(1)(7): ...........................................................
2. Onay verilmiştir/kapsam genişletilmiştir/reddedilmiştir/geri çekilmiştir(1)
2.1. Onay, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca verilmiştir ve gg/aa/yyyy(6) tarihine kadar geçerlidir.



Yer: ....................................................

Tarih: ..........................................

İsim ve imza (veya elektronik imza, doğrulama verileri dahil): .......................................

Ekler: 
Bilgi paketi 
Test sonuçları
Uygunluk belgelerini imzalamaya yetkili olan kişi veya kişilerin isimleri ve imza örnekleri ile şirket içindeki konumlarını açıklayan bir beyan 
Uygunluk belgesine ait eksiksiz nüsha

Not:
· Bir aracın yeni konsept veya yeni teknoloji istisnası olarak tip onayı için bu örneğin kullanılması durumunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca belgenin başlığı "SADECE ... SINIRLARINDA GEÇERLİ OLAN AB KOMPLE ARAÇ GEÇİCİ TİP ONAYI BELGESİ(4)" olmalıdır. Geçici tip onayı belgesi aynı zamanda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçerliliği hakkında tabi olduğu kısıtlamaları da açıklamalıdır.

· Bu örneğin ulusal küçük serilere yönelik araç tip onayında kullanılması durumunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca başlığı "AB ARAÇ TİP ONAYI BELGESİ" olmamalıdır. İçerik metni ise AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muafiyetlerin niteliğini, nedenlerini ve alternatif şartları açıklamalıdır.

İlave 1 hakkında açıklama notları

(Dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, AB komple araç tip onayı belgesinde belirtilmez):

(1) Uygulanabilir değil ise silin.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.3’ünde tarif edilen şekilde herbir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen Tip-Varyant-Versiyon (TVV) veya TVV alfanümerik kodu belirtin. Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir. Örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak traktörler için T4.3a.
(4)   	Üye Devleti veya Türkiye’yi belirtin.
(5) AB tip onayı için uygulanan değişikliğe göre AB/167/2013 Yönetmeliğinin bir veya daha fazla maddesinin tadil edilmesi durumunda sadece en son değişikliği belirtin.
(6) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca yeni teknoloji veya yeni konsept istisnası olarak sadece bir araca yönelik tip onayı için geçerlidir.
(7) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca sadece ulusal küçük seriler için araç tip onayına uygulanır.
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TAMAMLANMAMIŞ ARAÇ TİPİ, TAM VE TAMAMLANMAMIŞ VARYANTLI ARAÇ TİPİ, TAMAMLANMIŞ VE TAMAMLANMAMIŞ VARYANTLI ARAÇ TİPİ VEYA TAMAMLANMIŞ ARAÇ TİPİ İÇİN AB KOMPLE ARAÇ TİP ONAYI BELGESİ ÖRNEĞİ

AB TİP ONAYI BELGESİ
ÖRNEK B

(tamamlanmış veya tamamlanmamış araç veya tam ve tamamlanmamış varyantları olan bir araç tipi veya tamamlanmış ve tamamlanmamış varyantlara sahip bir araç tipinin tip onayı için kullanılır)

AB KOMPLE ARAÇ TİP ONAYI BELGESİ

Onay kuruluşunun mührü


Aşağıdakiler hakkında bilgi:

- AB komple araç tip onayı(1)                                                                   - tamamlanmış araç tipi(1)
								        - tamamlanmamış araç tipi(1)
- AB komple araç tip onayının genişletilmesi(1)                                       - tam ve tamamlanmamış varyantlara                   
			         sahip bir araç tipi(1)
- AB komple araç tip onayının reddedilmesi(1)	      - tamamlanmış ve tamamlanmamış 
	         varyantlara sahip bir araç tipi(1)
- AB komple araç tip onayının geri çekilmesi(1)

En son ../.../... ile tadil edilen şekilde(1)(8)AB/167/2013 Yönetmeliği ile ilgili
AB tip onayı numarası(1): .......................................
Kapsam genişletme/reddetme/geri çekme nedeni(1): .........................

KISIM 1

1.1.	Marka (imalatçının ticari adı): ..................................................
1.2.                      Tip(2): ..............................................................................
1.2.1.                   Varyant/varyantlar(2): ......................................................................
1.2.2.                   Versiyon/versiyonlar(2): ..................................................................
1.2.3.                   Ticari isim/isimler (var ise): ...................................................................
1.3.                      Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ........................................
1.4.                      Temel araç imalatçısının şirket adı ve adresi(1)(4): ............................... 
Tam varyant imalatçısının şirket adı ve adresi(1)(4): ......................................
Tamamlanmış araç/varyant imalatçısının şirket adı ve adresi(1)(4): ....................... 
Tamamlanmamış aracın son yapım aşamasının imalatçısının şirket adı ve adresi(1)(4): ......
Önceki aşama/aşamalarda görev alan imalatçıların şirket adı/adları ve adres/adresleri(1)(4): ....
1.4.1.                   Montaj tesis/tesislerinin adı/adları ve adres/adresleri: .......................................................
1.4.2.                   İmalatçı temsilcisinin (var ise) adı ve adresi: ..........................

KISIM II

1.	Testlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu teknik servis: ...........................
2.	Test raporu tarihi: ......................................
3.	Test raporu numarası: ............................................



KISIM III

İmzası olan; yukarıda tarif edilen araç tipine ait bilgi dokümanında yer alan imalatçı açıklamalarının doğru olduğunu, AB tip onayı kuruluşu tarafından seçilen bir veya daha fazla temsil niteliğine sahip numunenin araç tipi prototipi olarak teslim edildiğini ve ekte yer alan test sonuçlarının araç tipi için geçerli olduğunu teyit eder.

1. Tam varyantlar için
1.1. Araç tipine ait tam varyantlar, AB/167/2013 Yönetmeliğinin Ek I’inde listelenen tüm ilgili şartlara uygundur/uygun değildir(1).
2. Tamamlanmış araçlar/varyantlar için
2.1. Tamamlanmış araç tipi/araç tipinin tamamlanmış varyantı, AB/167/2013 Yönetmeliğinin Ek I’inde listelenen tüm ilgili şartlara uygundur/uygun değildir(1)(4).
2.1.1. Onay kuruluşu; tamamlanmış araç/araç tipi varyantının bu onayın verildiği tarihte tüm geçerli teknik şartlara uygun olduğunu doğrular (AB/167/2013 Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası).
3. Tamamlanmamış araçlar/varyantlar için
3.1. Tamamlanmamış araç tipi/araç tipinin tamamlanmamış varyantları, Kısım 2 Madde 2’deki tabloda listelenen düzenleyici mevzuatın teknik şartlarına uygundur/uygun değildir(1)(4).
4. Onay verilmiştir/kapsam genişletilmiştir/reddedilmiştir/geri çekilmiştir(1)
4.1. Onay, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi  uyarınca verilmiştir ve gg/aa/yyyy tarihine kadar geçerlidir(6).
5.	Geçerlilik sınırlandırmaları(1)(6): ......................................
6.	Uygulanan muafiyetler(1)(7): .............................
6.1.	Muafiyet nedenleri(1)(7): ....................................
6.2.	Alternatif şartlar(1)(7): ....................................................
Yer: ........................................
Tarih: ..............................................
İsim ve imza (veya elektronik imza, doğrulama verileri dahil): .......

Ekler: 
Bilgi paketi 
Test sonuçları

Uygunluk belgelerini imzalamaya yetkili olan kişi veya kişilerin isimleri ve imza örnekleri ile şirket içindeki konumlarını açıklayan bir beyan

Uygunluk belgesine ait eksiksiz nüsha

Not:

· Bir aracın yeni konsept veya yeni teknoloji istisnası olarak tip onayı için bu örneğin kullanılması durumunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca belgenin başlığı "SADECE ... SINIRLARINDA GEÇERLİ OLAN AB KOMPLE ARAÇ GEÇİCİ TİP ONAYI BELGESİ(5)" olmalıdır. Geçici tip onayı belgesi aynı zamanda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçerliliği hakkında tabi olduğu kısıtlamaları da açıklamalıdır.

· Bu örneğin ulusal küçük ölçekli serilere yönelik araç tip onayında kullanılması durumunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca başlığı "AB ARAÇ TİP ONAYI BELGESİ" olmamalıdır. İçerik metni ise AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca muafiyetlerin niteliğini, nedenlerini ve alternatif şartları açıklamalıdır.






AB KOMPLE ARAÇ TİP ONAYI BELGESİ

Kısım 2

Bu AB tip onayı, tamamlanmamış ve tamamlanmış araçlar, varyantlar veya versiyonlara yöneliktir.

1. Araçlara yönelik önceki aşama/aşamalar onayı/onayları.

	Aşama
	AB tip onayı numarası
	Tarih
	Geçerlilik (uygun ise)
	Tam veya tamamlanmış olan (uygun olduğu şekilde) varyantlar veya versiyonlar(9)

	1
(temel araç)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



2. Onaylanmış tamamlanmamış araç tipi ve varyanta uygulanabilen şartlara ait liste (aşağıda listelenen herbir düzenleyici mevzuatta yapılan son tadilat ve bunlarına kapsamı dikkate alındığında uygun şekilde)(10).

	
Madde
	
Konu
	
Düzenleyici mevzuat
	Uygulama ve/veya uygulama aşaması ile tadil edilen şekilde
	Varyantlar için geçerli

	
	
	
	
	




İlave 2 hakkında açıklama notları

(Dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, AB komple araç tip onayı belgesinde belirtilmez):

(1) Uygulanabilir değil ise silin.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.3’ünde tarif edilen şekilde herbir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen Tip-Varyant-Versiyon(TVV) veya TVV alfanümerik kodu belirtin. Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir. Örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak traktörler için T4.3a.
(4) Bkz. Kısım 2.
(5) Üye Devleti veya Türkiye’yi belirtin.
(6) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca yeni teknoloji veya yeni konsept istisnası olarak sadece bir araca yönelik tip onayı için geçerlidir.
(7) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca sadece ulusal küçük seriler için araç tip onayına uygulanır.
(8) AB tip onayı için uygulanan değişikliğe göre AB/167/2013 Yönetmeliğinin bir veya daha fazla maddesinin tadil edilmesi durumunda sadece en son değişikliği belirtin.
(9) Onay işleminde bir veya daha fazla tamamlanmamış varyant veya versiyonun (uygun şekilde) söz konusu olması durumunda tam veya tamamlanmış olan varyantlar veya versiyonlar (uygun şekilde) listelenir.
(10) Onayları 2016/1628/AB Yönetmeliği uyarınca veya AB/167/2013 Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde belirtilen BM/AEK Regülasyonları (BM/AEK onayları) uyarınca verilen veya AB/167/2013 Yönetmeliği kapsamında hazırlanan test raporlarına alternatif olarak OECD Standart Kodları ile bu mevzuat uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatı esas alınarak hazırlanan komple test raporlarına göre verilen ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin Ek I’inde bahsi geçen maddeler listelenir.
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AB TİP ONAYI BELGESİ EKLENTİSİ ÖRNEĞİ 

AB TİP ONAYI BELGESİNE EKLENTİ

Araç tipinin uygun olduğu düzenleyici mevzuatın listesi

Sadece AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca gerçekleştirilen tip onayı söz konusu olduğunda doldurulur.

	
Madde
	
Konu
	
Düzenleyici mevzuat
	Uygulama ve/veya uygulama aşaması ile tadil edilen şekilde
	
Versiyon için geçerli

	ARAÇ FONKSİYONEL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

	1
	Araç yapısal bütünlüğü
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek II
	
	

	2
	Azami tasarım hızı, devir regülatörleri ve hız sınırlandırma cihazları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek III
	
	

	3
	Hızlı traktörlerin yönlendirilmesi
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek IV
	
	

	4
	Direksiyon
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek V
	
	

	5
	Hız göstergeleri
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek VI
	
	

	6
	Görüş alanı ve ön cam silecekleri
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek VII
	
	

	7
	Camlar
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek VIII
	
	

	8
	Geri görüş aynaları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek IX
	
	

	9
	Sürücü bilgilendirme sistemleri
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek X
	
	

	10
	Aydınlatma, ışıklı sinyal cihazları ve bunlara ait ışık kaynakları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XI
	
	

	11
	Aydınlatma donanımı
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XII
	
	

	12
	İç donanım, koltuk başlıkları, emniyet kemerleri ve araç kapıları dahil olmak üzere araç kullanıcılarının korunması
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XIII
	
	

	13
	Aracın dışı ve aksesuarları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XIV
	
	

	14
	Elektromanyetik uyumluluk
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XV
	
	

	15
	Sesli ikaz cihazları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XVI
	
	

	16
	Isıtma sistemleri
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XVII
	
	

	17
	Aracın izinsiz kullanımını önleyecek cihazlar
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XVIII
	
	

	18
	Tescil plakaları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XIX
	
	

	19
	Zorunlu levhalar ve işaretler
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XX
	
	

	20
	Boyutlar ve römork kütleleri
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXI
	
	

	21
	Azami yüklü kütle
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXII
	
	

	22
	Denge kütleleri
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXIII
	
	

	23
	Elektrik sistemlerinin güvenliği
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXIV
	
	

	24
	Yakıt depoları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXV
	
	

	25
	Arka koruma yapıları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXVI
	
	

	26
	Yan koruma
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXVII
	
	

	27
	Yükleme platformları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXVIII
	
	

	28
	Çeki tertibatları
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXIX
	
	

	29
	Lastikler
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXX
	
	

	30
	Paçalık sistemleri
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXI
	
	

	31
	Geri vites
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXII
	
	

	32
	Paletler
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIII
	
	

	33
	Mekanik bağlantılar
	AB/2015/208 Yönetmeliği Ek XXXIV
	
	

	ARAÇ FRENLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

	34
	Fren cihazları ve römork freni bağlantılarının yapımı ve takılması
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek I
	
	

	35
	Fren sistemleri ve römork freni bağlantıları ile bunların takıldığı aracın test edilmesi ve performansı
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek II
	
	

	36
	Yanıt süresinin ölçülmesi
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek III
	
	

	37
	Fren sistemleri ve römork freni bağlantıları ile bunların takıldığı aracın enerji kaynakları ve enerji depolama cihazları
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek IV
	
	

	38
	Yaylı frenlerin ve bunların takıldığı araçlar
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek V
	
	

	39
	Mekanik fren-silindir kilitleme cihazı ile donatılmış park freni sistemleri
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VI
	
	

	40
	Tip-I, Tip-II veya Tip-III testlerin zorunlu olmadığı araçlara ilişkin alternatif test şartları
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII
	
	

	41
	Ataletli fren sistemleri, fren cihazları ve römork fren bağlantıları ile bunlara sahip olan araçların test edilmesi
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII
	
	

	42
	Hidrostatik tahrikli araçlar ve bunlara ait fren cihazları ve fren sistemleri
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek IX
	
	

	43
	Karmaşık elektronik araç kontrol sistemlerinin güvenlik unsurları
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek X
	
	

	44
	Kilitlenmeyen fren sistemlerine (ABS) ve bunlara sahip araçlara uygulanan test prosedürleri
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek XI
	
	

	45
	Sıkıştırılmış havalı fren sistemine sahip araçlar ile 6 ve 7 pinli ISO 7638 konektörlü veri aktarımı sağlanan araçlara ait EBS ve bu tür EBS’ye sahip araçlar

	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek XII
	
	

	46
	Tek hat tipinde olan hidrolik bağlantılar ve bunlara sahip araçlar
	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek XIII
	
	

	ARACIN YAPIMI VE GENEL TİP ONAYINA İLİŞKİN ŞARTLAR

	47
	Sanal testlere ilişkin şartlar dahil olmak üzere tip onayı prosedürlerine yönelik düzenlemeler

	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek III
	
	

	48
	Üretimin uygunluğuna ilişkin düzenlemeler
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek IV
	
	

	49
	Tamir ve bakım bilgilerine erişim
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek V
	
	

	50
	Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (dinamik test)
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek VI
	
	

	51
	Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (Paletli traktörler)
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek VII
	
	

	52
	Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (statik test)
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek VIII
	
	

	53
	Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (dar izli traktörlerde bulunan önden monte edilen devrilmeye karşı koruyucu yapılar)
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek IX
	
	

	54
	Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (dar izli traktörlerde bulunan arkadan monte edilen devrilmeye karşı koruyucu yapılar)
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek X
	
	

	55
	Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XI
	
	

	56
	Yolcu koltukları
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XII
	
	

	57
	Sürücünün gürültü seviyesine maruz kalması
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII
	
	

	58
	Sürücü koltuğu
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIV
	
	

	59
	Kullanım alanı ve sürüş konumuna erişim
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XV
	
	

	60
	Güç kesme cihazları
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XVI
	
	

	61
	Tahrik aksamlarının korunması
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XVII
	
	

	62
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XVIII
	
	

	63
	Emniyet kemerleri
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIX
	
	

	64
	Delici nesnelere karşı koruma
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XX
	
	

	65
	Egzoz sistemi
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXI
	
	

	66
	Kullanım kılavuzu
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXII
	
	

	67
	Kontrol cihazları, kontrol sistemlerinin güvenliği ve güvenirliği ile acil durum ve otomatik durdurma cihazları dahil
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXIII
	
	

	68
	Diğer mekanik tehlikelere karşı koruma
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXIV
	
	

	69
	Korumalar ve koruyucu cihazlar
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXV
	
	

	70
	Bilgilendirme ikazları ve işaretler
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXVI
	
	

	71
	Malzemeler ve ürünler
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXVII
	
	

	72
	Bataryalar
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXVIII
	
	

	73
	Tehlikeli maddelere karşı koruma
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXIX
	
	

	74
	Performans standartları ve teknik servislerin değerlendirilmesi
	AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XXX
	
	

	ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANSINA İLİŞKİN ŞARTLAR

	75
	Bir tarım ve orman aracı tipi için bir motor tipi veya motor ailesinin salınan kirleticiler açısından bir aksam/ ayrı teknik ünite olarak AB tip onayı 
	AB/2018/985 Yönetmeliği Ek I
	
	

	76
	Bir motor tipi veya motor ailesine sahip bir tarım ve orman aracı tipinin salınan kirleticiler açısından AB tip onayı alması
	AB/2018/985 Yönetmeliği Ek I
	
	

	77
	Dış gürültü emisyonları
	AB/2018/985 Yönetmeliği Ek II
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BİR ARAÇ SİSTEMİ İÇİN AB TİP ONAYI BELGESİ ÖRNEĞİ 

AB TİP ONAYI BELGESİ
ÖRNEK C

(bir araç sisteminin tip onayı için kullanılacaktır)

AB TİP ONAYI BELGESİ

Onay kuruluşunun mührü

Aşağıdakiler hakkında bilgi:

· AB tip onayı(1)                                                              		 
· AB tip onayının genişletilmesi(1)                     - Bir sistem tipi/sistemle ilgili olarak bir araç tipine ait(1)(0)
· AB tip onayının reddedilmesi(1)	
· AB tip onayının geri çekilmesi(1)

En son ../.../... ile tadil edilen şekilde (1)(6)AB/167/2013 Yönetmeliği ile ilgili (../.../... Yönetmeliği Ek/ Ekler ...(7) ile ../.../... Yönetmeliği(1)) Ek/ekler ... (7) e göre

AB tip onayı numarası(1): .......................................
Kapsam genişletme/reddetme/geri çekme nedeni(1): ........................

KISIM 1

2.1.                      Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ............................
2.2.                      Tip (11): .......................................
2.2.1.                   Ticari isim/isimler (var ise): ....................................
2.3.                      Şirket adı ve imalatçının adresi: ..........................
2.3.1.                   Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: .................................
2.3.2.  	İmalatçı temsilcisinin (var ise) adı ve adresi: .......................... 
2.4.   	Aracın amaçları(8): ....................................................... 
2.4.1.  	Tip(2): ..............................................................
2.4.2.  	Varyant/varyantlar(2): .....................................................
2.4.3.  	Versiyon/versiyonlar(2): ...........................................
2.4.4. 	Ticari isim/isimler (var ise): ............................................... 
2.4.5.                   Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): .........................

KISIM II

1.                         Testlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu teknik servis: ....................
2.                         Test raporu tarihi: ..............................
3.                         Test raporu numarası: ................................

KISIM III

İmzası olan; yukarıda tarif edilen sistem tipi/sistemle ilgili araç(1)(0) tipine ait bilgi dokümanında yer alan imalatçı açıklamalarının doğru olduğunu, AB tip onayı kuruluşu tarafından seçilen bir veya daha fazla temsil niteliğine sahip numunenin ...........(0) tipi prototipi olarak teslim edildiğini ve ekte yer alan test sonuçlarının ................(0) tipi için geçerli olduğunu teyit eder.

1. Araca/araçlara monte edilen(9) aksam/aksamlar ve/veya ayrı teknik ünite/üniteler ile sistem tipi/sistemle ilgili araç tipi(1)(0) ilgili düzenleyici mevzuata ait teknik şartlara uygundur/uygun değildir(1).
2. Onay verilmiştir/kapsam genişletilmiştir/reddedilmiştir/geri çekilmiştir(1)

2.1. Onay, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca verilmiştir ve gg/aa/yyyy tarihine kadar geçerlidir(6).

3.                         Geçerlilik sınırlandırmaları(1)(6): ............................

Yer: ...................
Tarih: .......................
İsim ve imza (veya elektronik imza, doğrulama verileri dahil): .......

Ekler: 
Bilgi paketi 
Test raporu

Not:
Bir sistemin yeni konsept veya yeni teknoloji istisnası olarak tip onayı için bu örneğin kullanılması durumunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca belgenin başlığı "SADECE ... SINIRLARINDA GEÇERLİ OLAN AB GEÇİCİ TİP ONAYI BELGESİ(4)" olmalıdır. Geçici tip onayı belgesi aynı zamanda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçerliliği hakkında tabi olduğu kısıtlamaları da açıklamalıdır.

AB TİP ONAYI BELGESİ

Kısım 2

Bu AB tip onayı, bir sistemle bağlantılı olarak bir araç tipi/sistem tipine yöneliktir(1)(0).
Sistem tip onayına uygunluk sağlanması için araç tipine monte edilecek aksam/aksamlar ve/veya ayrı teknik ünite/üniteler:

	Aksam/Ayrı teknik ünite(10)
	Alfanümerik karakter(10)
	Tip onayı numarası

	
	
	



İlave 4 hakkında açıklama notları

(Dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, bir araç sistemine yönelik AB tip onayı belgesinde belirtilmez):

(0) Bu Yönetmeliğin Ek VI Tablo 6-1’indeki birinci sütuna göre sistem, aksam veya ayrı teknik üniteyi belirtin (örneğin bir motor/motor ailesinin montajı)
(1) Uygulanabilir değil ise silin.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.3’ünde tarif edilen şekilde herbir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen Tip-Varyant-Versiyon (TVV) veya TVV alfanümerik kodu belirtin. Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca sınıflandırılmıştır, kodlama belirtilmelidir. Örneğin azami tasarım hızı saatte 40 km veya daha düşük olan alçak traktörler için T4.3a.
(4) Üye Devleti veya Türkiye’yi belirtin.
(5) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca yeni teknoloji veya yeni konsept istisnası olarak sadece bir sisteme yönelik tip onayı için geçerlidir.
(6) AB tip onayı için uygulanan değişikliğe göre Yönetmeliğin yönelik son tadilatını belirtin.
(7) Yönetmeliğin ilgili Ekine ait Romen rakamı veya aynı Yönetmeliğin ilgili Eklerine ait birden fazla Romen rakamları.
(8) Bu bilgiler, her araç tipi için ayrı ayrı verilmelidir.
(9) Bkz. Kısım 2.
(10) Bu Yönetmeliğin Ek VI Tablo 6-1’ine göre.
(11) Motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin  Ek I, Bölüm B, 4’ üncü maddesi uyarınca motor tip tanımını ya da bir motor ailesi içinde motor tipleri olması durumunda, Aile Tipini (FT) belirtin.

İLAVE 5

AYRI TEKNİK ÜNİTE VEYA AKSAM İÇİN AB TİP ONAYI BELGESİ ÖRNEĞİ

AB TİP ONAYI BELGESİ ÖRNEK D
(aksam/ayrı teknik ünite tip onayı için kullanılır)

AB TİP ONAYI BELGESİ

Onay kuruluşunun mührü





Aşağıdakiler hakkında bilgi:

· AB tip onayı(1)
· AB tip onayının genişletilmesi(1)                                     Bir aksam/ayrı teknik ünite tipine ait(1)(0)
· AB tip onayının reddedilmesi(1)                                             
· AB tip onayının geri çekilmesi(1)

En son ../.../... ile tadil edilen şekilde(1)(6)AB/167/2013 Yönetmeliği ile ilgili (../.../... Yönetmeliği Ek/Ekler ...(5) ile ../.../... Yönetmeliği(1)) Ek/ekler ... (5)e göre
AB tip onayı numarası(1): ...............................................
Kapsam genişletme/reddetme/geri çekme nedeni(1): .....................


KISIM 1

2.1.	Marka/markalar (imalatçının ticari adı/adları): ...........................................
2.2.	Tip (7): ........................................................................
2.2.1.	Ticari isim/isimler (var ise): ..............................................................................................
2.3.	Şirket adı ve imalatçının adresi: .................................................................................
2.3.1.	Montaj/imalat tesislerinin adı/adları ve adresi/adresleri: ........................
2.3.2.	İmalatçı temsilcisinin (var ise) adı ve adresi: ..........................
2.4.	Ayrı teknik ünite söz konusu olduğunda tasarlandıkları araç/araçlar(6):
2.4.1.	Tip(2): ..........................................................................................
2.4.2.	Varyant/varyantlar(2): ....................................................
2.4.3.	Versiyon/versiyonlar(2): ...................................................................................................
2.4.4.	Ticari isim/isimler (var ise): ..............................................................................................
2.4.5.	Aracın kategorisi, alt kategorisi ve hız endeksi(3): ........................................
2.6.	Tip onayı işaretinin iliştirildiği konum ve iliştirilme yöntemi: ................................

KISIM II

1.	Testlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu teknik servis:.............................................. 
2.	Test raporu tarihi: ...............................................................................................
3.	Test raporu numarası: .........................................................................................


[bookmark: Appendix_5]KISIM III

İmzası olan; yukarıda tarif edilen aksam/ayrı teknik ünite tipine(1)(0) ait bilgi dokümanında yer alan imalatçı açıklamalarının doğru olduğunu, AB tip onayı kuruluşu tarafından seçilen bir veya daha fazla temsil niteliğine sahip numunenin ...............................................(0) tipi prototipi olarak teslim edildiğini ve ekte yer alan test sonuçlarının .......................................................(0) tipi için geçerli olduğunu teyit eder.

1. Aksam/ayrı teknik ünite tipi(1)(0) ilgili düzenleyici mevzuatının teknik şartlarına uygundur/uygun değildir(1).
2. Onay verilmiştir/kapsam genişletilmiştir/reddedilmiştir/geri çekilmiştir(1)
2.1. Onay, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca verilmiştir ve gg/aa/yyyy tarihine kadar geçerlidir(4).
3.	Geçerlilik sınırlandırmaları(1)(4): .........................................................................

Yer: .................................................................................
Tarih: ................................................................................

İsim ve imza (veya elektronik imza, doğrulama verileri dahil): ..............................................

Ekler: 
Bilgi paketi 
Test raporu

Not:
Bir aksam veya ayrı teknik ünitenin yeni konsept veya yeni teknoloji istisnası olarak tip onayı için bu örneğin kullanılması durumunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca belgenin başlığı "SADECE ... SINIRLARINDA GEÇERLİ OLAN AB GEÇİCİ TİP ONAYI BELGESİ(3)" olmalıdır. Geçici tip onayı belgesi aynı zamanda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçerliliği hakkında tabi olduğu kısıtlamaları da açıklamalıdır.

İlave 5 hakkında açıklama notları

(Dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, bir ayrı teknik ünite veya aksama yönelik AB tip onayı belgesinde belirtilmez):

(0) Bu Yönetmeliğin Ek VI Tablo 6-1’indeki birinci sütuna göre aksam/ayrı teknik üniteyi belirtin (örneğin devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS) (dinamik test)).
(1) Uygulanabilir değil ise silin.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.3’ünde tarif edilen şekilde herbir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen Tip-Varyant-Versiyon (TVV) veya TVV alfanümerik kodu belirtin. Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) Üye Devleti veya Türkiye’yi belirtin.
(4) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca yeni teknoloji veya yeni konsept istisnası olarak sadece bir aksam veya ayrı teknik üniteye yönelik tip onayı için geçerlidir.
(5) Yönetmeliğin ilgili Ekine ait Romen rakamı veya aynı Yönetmeliğin ilgili Eklerinin ait birden fazla Romen rakamları.
(6) Bu bilgiler, her araç tipi için ayrı ayrı verilmelidir.
(7) Motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin  Ek I, Bölüm B, 4’ üncü maddesi uyarınca motor tip tanımını ya da bir motor ailesi içinde motor tipleri olması durumunda, Aile Tipini (FT) belirtin.
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AYRI TEKNİK ÜNİTE VEYA AKSAM İÇİN AB TİP ONAYI BELGESİ EKLENTİSİ ÖRNEĞİ

AB TİP ONAYI BELGESİ EKLENTİSİ

... TİP ONAYI SAYILI AB TİP ONAYI BELGESİ EKLENTİSİ


1.	Aşağıdakilere ait kullanım kısıtlamaları(0)(1) ................................ (2): ................................

2.	Aşağıdakilere yönelik özel montaj koşulları(0)(1)  .............................. (2): ..............................

3. 	Açıklamalar(0): .........................................

İlave 6 hakkında açıklama notları

(Dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, AB tip onayı belgesi eklentisinde belirtilmez):

(0) Uygulanabilir değil ise silin.
(1) Bu Yönetmeliğin Ek VI Tablo 6-1’indeki birinci sütuna göre aksam veya ayrı teknik üniteyi belirtin (örneğin devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS) (dinamik test)).
(2) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca aksam/ayrı teknik ünitenin montajına ilişkin özel koşulları ve kullanım kısıtlamalarını belirtin.
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 EK VI

AB TİP ONAYI BELGELERİ İÇİN NUMARALANDIRMA SİSTEMİ

1. AB tip onayı belgeleri, bu Ekte belirtilen yönteme uygun şekilde numaralandırılır.

2. AB tip onayı numarası; ayrıntıları aşağıda açıklandığı gibi komple araç tip onayları için toplam dört kısımdan ve sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayları için toplam beş kısımdan meydana gelir. Her durumda bahsi geçen kısımlar birbirlerinden yıldız işareti ("*") ile ayrılır.

2.1. Kısım 1: Küçük "e" harfi ve ardından AB tip onayını düzenleyen ülkenin ayırt edici numarası, bütün tip onayı numaraları için geçerlidir.

	1
	Almanya
	19
	Romanya

	2
	Fransa
	20
	Polonya

	3
	İtalya
	21
	Portekiz

	4
	Hollanda
	23
	Yunanistan

	5
	İsveç
	24
	İrlanda

	6
	Belçika
	25
	Hırvatistan

	7
	Macaristan
	26
	Slovenya

	8
	Çek Cumhuriyeti
	27
	Slovakya

	9
	İspanya
	29
	Estonya

	11
	Birleşik Krallık
	32
	Letonya

	12
	Avusturya
	34
	Bulgaristan

	13
	Lüksemburg
	36
	Litvanya

	17
	Finlandiya
	49
	Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

	18
	Danimarka
	50
	Malta

	37
	Türkiye
	
	



2.2. Kısım 2: Geçerli Yönetmeliğin numarası.

2.2.1. AB komple araç tip onayı söz konusu olduğunda "167/2013" sayısı verilir;

2.2.2. Ulusal küçük serilere yönelik komple araç tip onayları söz konusu olduğunda AB/167/2013 Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca "167/2013" ibaresinden önce büyük harflerle "NKS" ibaresi yer alır.

2.2.3. Sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye yönelik tip onayı söz konusu olduğunda AB/167/2013 Yönetmeliğini destekleyen Yönetmeliğin sayısı verilir: "2015/208", "2015/68", "1322/2014" veya "2015/96 veya 2018/985".

2.3. Kısım 3: En son tadil eden Yönetmelik seviyesi (örneğin "RRR/2016) ve ardından sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tanıtım kodu, uygulama aşaması ve/veya Tablo 6-1’e göre tip onayı için geçerli olan cihaz sınıfı.

2.3.1. AB komple araç tip onayı söz konusu olduğunda Kısım 3 atlanır;


2.3.2. Bir sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye yönelik AB tip onayı söz konusu olduğunda en son tadil eden Yönetmeliğin numarası ve ardından sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin açık şekilde belirtilmesi için Tablo 6-1’de tarif edilen şekilde bir alfanümerik karakter kullanılır.

2.4. Kısım 4: Tip onayı belgeleri için seri numarası.

· Tip onayı numarası göstermek amacıyla başında sıfırlar bulunan (uygun ise) bir seri numarası. Seri numarası 00001’den başlamak şartıyla beş basamaklı olmalıdır.

2.5. Kısım 5: Tip onayının kapsam genişletme numarasını göstermek amacıyla seri numarası:

· Düzenlenen her tip onayı numarası için 00’dan başlamak şartıyla başında sıfır bulunan (uygun ise) iki basamaklı bir seri numarası.

3. Kısım 5, sadece araçlara ait zorunlu levha/levhalarda yazılmayabilir.

4. Tip onayı numaralarının genel düzeni (açıklama amacıyla kurgusal seri numaraları ve tadil eden Yönetmelik seviyesi ("RRR/2016")

Fransa tarafından düzenlenen, kapsamı genişletilmeyen ve bir lastiğe ait aksam tip onayı örneği:

–	e2*2015/208*2015/208M*00003*00

–      e2	= Fransa (Kısım 1)

–      2015/208 = AB/2015/208 Yönetmeliği (Kısım 2)

–        2015/208M = Tadil edilmediğini göstermek amacıyla AB/2015/208 Yönetmeliği tekrar edilir ve belgenin bir lastik için düzenlendiğini göstermek için "M" harfi kullanılır (Kısım 3)

–      00003 = Tip onayı seri numarası (Kısım 4)

–      00 = Kapsam genişletmesi numarası (Kısım 5)

Bulgaristan tarafından düzenlenen, kapsamı iki kere genişletilen, RRR/2016 sayılı Yönetmelik seviyesi ile tadil edilen ve bir motor/motor ailesinin montajına yönelik bir araç sistem tip onayı örneği:

–      e34*2015/96*RRR/2016A*00403*02

           –      e34	= Bulgaristan (Kısım 1)

–      2015/96	= AB/2015/96 Yönetmeliği (Kısım 2)

–      RRR/2016A = RRR/2016 sayılı tadil eden Yönetmelik seviyesi ve motor/motor ailesi montajı olduğunu belirtmek için "A" harfi kullanılır (Kısım 3).

–      00403	= Tip onayı seri numarası (Kısım 4)

–      02	= Kapsam genişletme numarası (Kısım 5)

AB/167/2013 Yönetmeliğinin 42 nci maddesi uyarınca verilen, Avusturya tarafından düzenlenen, kapsamı bir kere genişletilen ulusal küçük seriye yönelik komple araç tip onayı örneği:

–      e12*NKS167/2013*00001*01

–      e12	= Avusturya (Kısım 1)

–      NKS167/2013 = AB/167/2013 Yönetmeliği ve öncesinde ulusal küçük seri kısaltması (Kısım 2)

–      00001	= Tip onayı seri numarası (Kısım 4)

–      01	= Kapsam genişletme numarası (Kısım 5)

Hollanda tarafından düzenlenen kapsamı beş kere genişletilen bir komple araç tip onayı örneği:

–      e4*167/2013*10690*05

	–   e4
	=
	Hollanda (Kısım 5)

	–   167/2013
	=
	AB/167/2013 Yönetmeliği (Kısım 2)

	–   10690
	=
	Tip onayı seri numarası (Kısım 4)

	–   05
	=
	Genişletme numarası (Kısım 5)












Tablo 6-1

Sistem, Aksam ve Ayrı Teknik Ünitelere ait AB Tip Onayı Belgelerine yönelik Numaralandırma Sistemi için Kodlandırma

	LİSTE I - ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANSINA İLİŞKİN ŞARTLAR

	Sistem veya aksam/ayrı teknik ünite (STU)
	Yönetmelik
	Alfanümerik karakter

	Sistem: Motor/motor ailesi montajı
	AB/2015/96
	A

	Sistem: Faz V motor/motor ailesi montajı
	AB/2018/985
	A1

	Sistem: Dış gürültü seviyesi
	AB/2015/96 veya AB/2018/985
	B

	Aksam/ayrı teknik ünite: Motor/motor ailesi
	AB/2015/96
	C

	Aksam/ayrı teknik ünite: Faz V motor/motor ailesi
	AB/2018/985
	CI

	

	LİSTE II - ARAÇ FONKSİYONEL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

	Sistem veya aksam/ayrı teknik ünite (STU)
	Yönetmelik
	Alfanümerik karakter

	Sistem: Sürücü bilgilendirme
	AB/2015/208
	D

	Sistem: Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının montajı
	AB/2015/208
	E

	Sistem: Elektromanyetik uyumluluk
	AB/2015/208
	F

	Sistem: Sesli ikaz cihaz/cihazlarının montajı
	AB/2015/208
	G

	Sistem: Geri görüş aynalarının montajı
	AB/2015/208
	H

	Sistem: Paletli alt takımın montajı
	AB/2015/208
	I

	Aksam/ ayrı teknik ünite: Elektrikli/elektronik alt tertibatların elektromanyetik uyumluluğu
	AB/2015/208
	J

	Aksam/ayrı teknik ünite: Denge kütleleri
	AB/2015/208
	K

	Aksam/ayrı teknik ünite: Yan ve/veya arka koruma yapıları
	AB/2015/208
	L

	Aksam: Lastik
	AB/2015/208
	M

	Aksam/ayrı teknik ünite: Mekanik bağlantılar (dinamik test yöntemi)
	AB/2015/208
	ND

	Aksam/ayrı teknik ünite: Mekanik bağlantılar (statik test yöntemi)
	AB/2015/208
	NS

	LİSTE III - ARAÇ FRENLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

	Sistem veya aksam/ayrı teknik ünite (STU)
	Yönetmelik
	Alfanümerik karakter

	Sistem: Fren
	AB/2015/68
	P

	LİSTE IV - ARACIN YAPIMI VE GENEL TİP ONAYINA İLİŞKİN ŞARTLAR

	Sistem veya aksam/ayrı teknik ünite (STU)
	Yönetmelik
	Alfanümerik karakter

	Sistem: Sürücünün gürültü seviyesine maruz kalması
	AB/1322/2014
	R

	Sistem: Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/1322/2014
	S

	Sistem: Tehlikeli maddelere karşı koruma
	AB/1322/2014
	T

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (dinamik test)
	AB/1322/2014
	U1

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (Paletli traktörler)
	AB/1322/2014
	U2

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (statik test)
	AB/1322/2014
	U3

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (öne takılan dar izli traktörler, statik test)
	AB/1322/2014
	U4S

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (öne takılan dar izli traktörler, dinamik test)
	AB/1322/2014
	U4D

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (arkaya takılan dar izli traktörler, statik test)
	AB/1322/2014
	U5S

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (arkaya takılan dar izli traktörler, dinamik test)
	AB/1322/2014
	U5D

	Ayrı teknik ünite: Düşen nesnelere karşı koruyucu yapı (FOPS)
	AB/1322/2014
	V

	Aksam/ayrı teknik ünite: Sürücü koltuğu (kategori A - Sınıf I)
	AB/1322/2014
	W1

	Aksam/ayrı teknik ünite: Sürücü koltuğu (Kategori A - Sınıf II)
	AB/1322/2014
	W2

	Aksam/ayrı teknik ünite: Sürücü koltuğu (Kategori A - Sınıf III)
	AB/1322/2014
	W3

	Aksam/ayrı teknik ünite: Sürücü koltuğu (Kategori B)
	AB/1322/2014
	W4

	Aksam/ayrı teknik ünite: Emniyet kemerleri
	AB/1322/2014
	X

	Ayrı teknik ünite: Delici nesnelere karşı koruyucu yapı
	AB/1322/2014
	Y
























[bookmark: Annex_VII]
EK VII

TEST SONUÇ BELGESİ İÇİN ŞABLON

1. GENEL ŞARTLAR

1.1. Tip onay kuruluşu; AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, formatı bu Eke ait İlave 1’de tarif edilen test sonuçları formunu hazırlayıp AB tip onayı belgesine eklemelidir.

1.2. Her durumda; verilen bilgiler, bu bilgilerin hangi varyant ve versiyona yönelik olduğunu açıkça belirtmelidir. Bir versiyon, birden fazla sonuca sahip olamaz. Öte yandan bir versiyon için en kötü durumu tarif eden birden fazla sonuç açıklanabilir. İkinci durumda sadece "*" ile işaretlenen unsurlar için en kötü durumların verildiğine dair bir not eklenir.










































(Değişik:RG-27/12/2022-32056 Mükerrer)(Bu değişiklik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.)
İLAVE 1

TEST SONUÇ BELGESİ ÖRNEĞİ 

AB TEST SONUÇLARI FORMU

ÖRNEK
Format: A4 (210 × 297 mm) 
TEST SONUÇLARI
(AB tip onayı kuruluşunca doldurulur ve AB tip onayı belgesine eklenir)

1. GÜRÜLTÜ DÜZEYİ TESTİNİN SONUÇLARI (DIŞ):

../.../... (1)(3) ile tadil edilen şekilde AB/2018/985 Yönetmeliği Ek II’ye göre ölçülür.

	Varyant/versiyon:
	...
	...
	...

	Hareket halinde:
	... dB(A)
	... dB(A)
	... dB(A)

	Sabit halde:
	... dB(A)
	... dB(A)
	... dB(A)

	Motor devri:
	… dak-1
	… dak-1
	… dak-1



2. EGZOZ EMİSYON TESTLERİNİN SONUÇLARI

Aşağıdakilere göre ölçülür:

· ../.../... (1)(3) ile tadil edilen şekilde AB/2018/985 Yönetmeliği: Evet/hayır(1) veya

· ../.../... (1)(4) ile tadil edilen şekilde 2016/1628/AB Yönetmeliği: Evet/hayır(1) veya

· ../.../... (1)(5) ile tadil edilen şekilde (AT)595/2009 Yönetmeliği: Evet/hayır(1) veya

2.1. NRSC(2)/:…/ESC/WHSC(1)  NİHAİ TEST SONUÇLARI (BOZULMA FAKTÖRÜ DAHİL):

	Varyant/versiyon:
	...
	...
	...

	CO
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	HC
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	NOx
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	HC+NOx
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	PM
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	PN
	... #/kWh
	... #/kWh
	... #/kWh



2.2. YOL DIŞI SÜREKSİZ TEST ÇEVRİMİ (7):… / ETC / WHTC(1) NİHAİ TEST SONUÇLARI (BOZULMA FAKTÖRÜ DAHİL) (8):

	Varyant/versiyon:
	...
	...
	...

	CO
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	HC
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	NOx 
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	HC+NOx
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	PM
	... g/kWh
	... g/kWh
	... g/kWh

	PN
	... #/kWh
	... #/kWh
	... #/kWh


2.3. CO2 (9)

	Varyant/versiyon:
	...
	...
	...

	CO2
	...
	...
	...



3. SÜRÜCÜNÜN ALGILADIĞI GÜRÜLTÜ DÜZEYİ

../.../... (1)(3) ile tadil edilen şekilde AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII’e göre ölçülür

	Varyant/versiyon:
	...
	...
	...

	Sürücünün maruz kaldığı gürültü seviyesi
	... dB(A)
	... dB(A)
	... dB(A)

	Kullanılan test yöntemi:

AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII Madde 2 uyarınca Test Yöntemi 1(1)

AB/1322/2014 Yönetmeliği Ek XIII Madde 3 uyarınca Test Yöntemi 2(1)
	

–
	

–
	

–



4. (Değişik:RG-16/4/2020-31101) FREN PERFORMANSI

../.../... (1)(3) ile tadil edilen şekilde AB/2015/68 Yönetmeliği Ek II’ye göre ölçülür.

Tablo I
	 
	Aracın dingilleri
	Referans dingiller

	
	Statik kütle (P)1
	Tekerleklerde gerekli olan fren kuvveti
	Hız
	Deney kütlesi (Pe) (*)
	Tekerleklerde gerçekleşen fren kuvveti
	Hız

	
	kg
	N
	km/saat
	kg
	N
	km/saat

	Dingil 1
Dingil 2
Dingil 3
Dingil 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  (*) AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek VII İlave 1’indeki 2.1 maddesine bakın.



Tablo II
	Onaya sunulan aracın toplam kütlesi ......... kg

	Tekerleklerde gerekli olan fren kuvveti .......... N

	Mukavemet fren sistemi milinde gerekli olan hız düşürme torku .......... Nm

	Mukavemet fren sistemi milinde elde edilen hız düşürme torku (diyagrama göre) .......... Nm



Tablo III
	Referans dingil .............              Rapor No ...........            Tarih .............
............... (eklenen kopya sayısı)

	 
	Tip-I
	Tip-III

	Dingil başına fren kuvveti (N)
(AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek VII İlave 1’indeki 4.2.1 maddesine bakın)
	 
	 

	Dingil 1
Dingil 2
Dingil 3
	T1 = … % Fe
T2 = … % Fe
T3 = … % Fe
	T1 = … % Fe
T2 = … % Fe
T3 = … % Fe

	Tahmini başlatıcı stroku (mm)
(AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek VII İlave 1’indeki 4.3.1.1 maddesine bakın)
	 
	 

	Dingil 1
Dingil 2
Dingil 3
	s1 = …
s2 = …
s3 = …
	s1 = …
s2 = …
s3 = …

	Ortalama kuvvet çıkışı (N)
(AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek VII İlave 1’indeki 4.3.1.2 maddesine bakın)
	 
	 

	Dingil 1
Dingil 2
Dingil 3
	ThA1 = …
ThA2 = …
ThA3 = …
	ThA1 = …
ThA2 = …
ThA3 = …

	Fren performansı (N)
(AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek VII İlave 1’indeki 4.3.1.4 maddesine bakın)
	 
	 

	Dingil 1
Dingil 2
Dingil 3
	T1 = …
T2 = …
T3 = …
	T1 = …
T2 = …
T3 = …

	
	Tip 0 numune çekilen araç deney sonucu (E)
	Tip-I sıcak
(tahmini)
	Tip-III sıcak
(tahmini)

	Aracın fren performansı
(AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek II’sindeki 2.3.3, 2.4.3 ve 2.5.5 maddelerine bakın)
	 
	 
	



İlave 1 hakkında açıklama notları

(Dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, test sonuçları formunda belirtilmez):

(1) Uygulanabilir değil ise silin.
(2) Karayolu dışı kararlı durum test çevrimine göre test edilen motorlarla donatılmış araçlar için, 2017/656/AB Tebliğinin Ek VI’ sının birinci açıklayıcı ekinde belirtilen Tek test raporu formatı şablonunun 9.1. maddesi  (Tablo 4) uyarınca belirtiniz:.
(3) AB tip onayı için uygulanan değişikliğe göre Yönetmeliğe yönelik son tadilatı belirtin.
(4) Sadece en son tadilatları belirtin.
(5) AB tip onayı için uygulanan değişikliğe göre (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin bir veya daha fazla maddesinin tadil edilmesi durumunda sadece en son tadilatı belirtin.
(6) Her varyant / versiyona takılan her motor tipi için şunları belirtin:

a) Karayolu dışı kararlı durum test çevrimine göre test edilen motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin Ek VI’ sının birinci açıklayıcı ekinde belirtilen Tek test raporu formatı şablonunun Tablo 6’ dan “DF ile nihai test sonucu” sonuçlarını kopyalayın.
b) Ağır hizmet yük test çevrimleri üzerinde test edilen motorlar için, (AT) 595/2009 Yönetmeliği uyarınca,  ESC/ WHSC testinin nihai test sonuçlarını (Bozulma Faktörü dahil) belirtin.

(7) Karayolu dışı süreksiz test çevrimine göre test edilen motorlarla donatılmış araçlar için, 2017/656/AB Tebliğinin Ek VI’ sının birinci açıklayıcı ekinde belirtilen Tek test raporu formatı şablonunun 10.1. maddesi  (Tablo 8) uyarınca belirtiniz:.
(8) Her varyant / versiyona takılan her motor tipi için şunları belirtin:

a) Karayolu dışı süreksiz test çevrimine göre test edilen motorlar için, 2017/656/AB Tebliğinin Ek VI’ sının birinci açıklayıcı ekinde belirtilen Tek test raporu formatı şablonunun Tablo 9’ dan, uygulanabildiği yerlerde, Tablo 10’ dan “DF ile nihai test sonucu” sonuçlarını kopyalayın.
b) Ağır hizmet yük test çevrimleri üzerinde test edilen motorlar için, (AT) 595/2009 Yönetmeliği uyarınca,  ESC/ WHSC testinin nihai test sonuçlarını (Bozulma Faktörü dahil) belirtin.
(9) Her varyant / versiyona takılan her motor tipi için şunları belirtin:

a) NRSC ve Karayolu dışı süreksiz test çevriminde test edilen bir motor tipi ve motor ailesi için, 2017/656/AB Tebliğinin Ek VI’ sının birinci açıklayıcı ekinde belirtilen Tek test raporu formatı şablonundan, uygulanabildiği yerlerde, aşağıdaki değerleri kopyalayın; 10.3.4. maddesinde belirtilen NRTC’ den sıcak çevrim CO2 emisyon değerlerini; 10.4.4. maddesinde belirtilen LSI-NRTC’ den CO2 emisyon değerlerini;  yalnızca NRSC' de test edilen bir motor için, 9.3.3. maddesinden bu çevrimde verilen  CO2 emisyon değerlerini belirtin

b) Ağır hizmet yük test çevrimleri üzerinde test edilen motorlar için, (AT) 595/2009 Yönetmeliği uyarınca,  ESC/ WHSC veya ETC/ WHTC testinin CO2 sonuçlarını belirtin.
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 EK VIII 
TEST RAPORLARININ FORMATI
1. TEST RAPORLARININ FORMATINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

1.1. AB/167/2013 Yönetmeliği Ek I’de listelenen her düzenleyici mevzuat için teknik servis tarafından kendi iyi uygulama kuralları uyarınca test raporlarına ait şablonlar hazırlanır.

1.2. Format, gerçekleştirilen tüm test tiplerini kapsayacak ve yanlış anlama ve hatalı kullanımları engelleyecek şekilde tasarlanır. Test verilerinin gösterimi ve okuyanın kolay anlamasını sağlamak amacıyla dikkatle hareket edilir.

1.2.1. Başlıklar mümkün olduğunca standardize edilir.

1.3. Test raporunun taslakları, onay kuruluşu tarafından belirlenen bir veya daha fazla dilde hazırlanabilir.

1.3.1. [bookmark: _GoBack]Testin onay başvurusunu değerlendiren ülke dışında başka bir ülke tarafından gerçekleştirilmesi durumunda onay kuruluşu, başvuru sahibinin test raporuna ait bir noter onaylı tercümesini sunmasını gerekli kılabilir.

1.4. Test raporunun sadece aslına uygun kopyaları teslim edilir.

1.5. Testlerin gerçekleştirilmesi için kalibrasyon yapılması gerekirse ilgili kalibrasyon belgesi veya belgeleri test raporlarına eklenir. Kalibrasyon belgeleri, EN ISO/IEC 17025:2005 standardı (Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliğine ilişkin genel şartlar) Madde 5.10’da verilen hükümlere uygun olmalıdır.

2. TEST RAPORLARININ İÇERİĞİNE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

                            Test raporları aşağıdaki bilgileri içerir:

2.1.	Bir başlık (örneğin ‘.................................ilişkin Test Raporu’);

2.2. Teknik servisin adı ve adresi ile testlerin ve/veya kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği yerler (teknik servisin adresinden farklı bir yerde yapılmış ise);

2.3. Test raporu veya kalibrasyon belgesine ait bir numara (seri numarası gibi) ve sayfanın test raporu veya kalibrasyon belgesine ait olduğundan emin olmak amacıyla her sayfa üzerinde belirli bir ibare ve aynı zamanda test raporu veya kalibrasyon belgesinin sonunu gösteren açık bir ifade;

2.3.1. Test raporu ve kalibrasyon belgelerinin yazılı kopyalarında aynı zamanda sayfa numarası ve toplam sayfa sayısı verilmelidir;

2.4. Test raporunun teknik servisin yazılı onayı olmaksızın kısmen çoğaltılamayacağını ifade eden bir ibare;

2.5. Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 5’inde tarif edilen şekilde bilgi dokümanı veri girdilerinin Kısım 1’inde belirtilen şekilde araçlarla ilgili genel bilgiler;

2.5.1. Bu bilgilerin, hangi varyant ve/veya versiyon için verildikleri açıklanmalıdır. Bir versiyon, birden fazla test sonucuna sahip olamaz. Öte yandan bir versiyon için en kötü durumu tarif eden birden fazla test sonucu açıklanabilir. Bu durumda sadece "*" ile işaretlenen maddeler için en kötü durumların verildiğine dair bir not eklenir.

2.6. Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 5’inde tarif edilen şekilde bilgi dokümanı veri girdilerinin Kısım 1’inde belirtilen şekilde sistem/sistemler, aksam/aksamlar veya ayrı teknik ünite/üniteler ile ilgili genel bilgiler;

2.7. Test sonuçlarının belirlenmesine önemli etkiye sahip olan donanımlar ile parçaların tanıtım numarası ve ilgili açıklamalar;

2.8. Kullanılan test yöntemi hakkında açıklama;

2.8.1. Sonuçların geçerliliği ve uygulanması açısından ciddi öneme sahip olması durumunda test veya kalibrasyon nesnelerinin teslim alındığı tarih ile test veya kalibrasyonun gerçekleştirildiği tarih;

2.9. Testi etkileyen ortam koşulları: Atmosfer basıncı (kPa); bağıl nem (%); ortam sıcaklığı (K); test ortamındaki rüzgar hızı ve yönü (km/h) vb.;

2.10. Testi etkileyen araç koşulları (takılan aksesuarlar gibi); gerçek kütleler; test gerilimi; lastik boyutları; lastik basıncı vb.;

2.11. Test sonuçlarında etkili olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin özellikleri hakkında ayrıntılı açıklama;

2.12. Testlerin, gerekli kılınan performans düzeyi açısından en az tercih edilen birkaç özelliğe (en kötü durum) sahip olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite üzerinde yapılması durumunda test raporunda seçimin imalatçı tarafından teknik servisle anlaşmaya varılarak ne şekilde yapıldığını açıklayan bir beyan yer almalıdır;

2.13. İlgili düzenleyici mevzuatta belirtilen ölçüm sonuçları ve gerekli ise uyulması gereken sınır ve eşik değerler ile ölçüm birimleri;

2.14. Madde 2.12’de bahsi geçen her ölçüm için verilen karar: Geçti veya başarısız;

2.15. İlgili ise, sonuçların sadece test veya kalibre edilen nesnelere ilişkin olduğunu açıklayan bir beyan;

2.16. Uygunluk sağlanması gereken çeşitli hükümlere uygunluk hakkında ayrıntılı bir beyan (örneğin ölçümleri gerekli kılmayan hükümler);

2.17. Düzenleyici mevzuatta tarif edilenler haricindeki test yöntemlerinin kullanılmasına izin verilir ise kullanılan test yöntemi raporda belirtilir. Aynı durum, düzenleyici mevzuatta yer alan hükümlere alternatif olan hükümlerin kullanılmasına izin verildiğinde de geçerlidir.

2.18. Test esnasında kaç adet fotoğrafın çekileceğine onay kuruluşu karar verir. Sanal test gerçekleştirildiğinde fotoğraflar yerine ekran görüntüleri veya diğer uygun kanıtlar kullanılabilir;

2.19. Testlerin yapılmasından sorumlu olan teknik servis ile test raporlarını onaylayan kişi veya kişilerin isimleri, görevleri ve imzaları veya eşdeğer bilgileri;

2.20. Varılan sonuçlar;

2.21. Yorum veya varsayımların yapılması halinde teknik servis, bu yorum ve varsayımlar yapılırken esas alınan unsurları belgelemeli ve test raporunda olduğu gibi açık ve usule uygun şekilde kayıt altına almalıdır;

2.21.1. Test sonuçlarının yorumlanması için gerekli ise aşağıdaki bilgilere yer verilir:

(a) Test yönteminden sapmalar, yöntemlere yapılan eklemeler veya istisnalar ile özel testler hakkındaki bilgiler;

(b) İlgili ise, şartlara ve/veya şartnamelere uygunluk/uygunsuzluk hakkında bir beyan;

(c) Uygulanabilir ise tahmini ölçüm belirsizliği hakkında bir beyan; test sonuçlarının geçerliliği veya uygulanması açısından ilgili ise veya imalatçı talimatları ile gerekli kılınmış ise veya belirsizliğin bir şartname sınırına uygunluğu etkilemesi durumunda test raporlarında belirsizlik hakkında bilgi verilir;

(d) Uygun ve gerekli ise Madde 2.21.2 uyarınca yorumlar ve fikirler;

(e) Diğer ek bilgiler.

2.21.2. Bir test raporunda yer verilen yorumlar ve fikirler arasında, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdakiler yer alır:

(a) Şartlarla birlikte sonuçların uygunluğu/uygunsuzluğuna ilişkin beyan hakkında görüşler;

(b) Sonuçların nasıl kullanılacağına ilişkin tavsiyeler;

(c) İyileştirmelere ilişkin kılavuz;

(d) Görüş ve yorumların doğrudan imalatçı ile gerçekleştirilen iletişimle aktarılması durumunda bu konuşmalar yazılı hale getirilir.

3. ÖZEL HÜKÜMLER

3.1. AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca kabul edilen ve aşağıdakileri esas alan mevzuatlarda tarif edilen teknik şartlarla ilgili olarak:

(a) BM/AEK Regülasyonları (örneğin, fren ile ilgili olarak M, N ve O kategori araçların onayına ilişkin ortak hükümler hakkındaki 13 sayılı BM/AEK Regülasyonu),

(b) Tarım ve orman traktörlerinde kullanılan koruyucu yapıların resmi anlamda test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodları (örneğin dar izli tekerlekli tarım ve orman traktörlerinde kullanılan, arkadan takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi anlamda test edilmesine ilişkin 7 sayılı OECD Kodu) veya

(c) EN/ISO standartları (örneğin EN 15695-1 Operatörün tehlikeli maddelerden korunması için kabin sınıflandırması, şartlar ve test prosedürleri),

Test raporlarında aynı teknik bilgiler yer almalıdır ve bu bilgiler BM/AEK Regülasyonu, OECD Kodu ve EN/ISO Standardında verilen test raporu şablonları ile aynı sıralama ile verilir.

3.2. 2003/37/AT Yönetmeliğinde, 2016/1628/AB Yönetmeliğinde, (AT)595/2009 Yönetmeliğinde, 2007/46/AT Yönetmeliğinde veya AB/167/2013 Yönetmeliğinin Bölüm XIII’ ünde atıfta bulunulan uluslararası Regülasyonlar ve AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatı kapsamında düzenlenen test raporları; Tablo 8-1’de yer verilen koşullar altında aşağıdaki aksamlar ve ayrı teknik üniteler için 167/2013 Yönetmeliği kapsamındaki tip onayları açısından kabul edilebilir:











Tablo 8-1
AB/167/2013 Yönetmeliği kapsamında Tip Onayları için Başvuru Yapılırken Sunulabilen Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelere ait Test Raporları
	Aksam/ayrı teknik ünite
	Kabul koşulları

	Aksam/ayrı teknik ünite: Motor/motor ailesi
	En son AB/2014/43 ile tadil edildiği şekilde 2000/25 Yönetmeliği kapsamında düzenlenen test raporu;
2016/1628/AB Yönetmeliği kapsamında düzenlenen test raporu; ve
 (AT)595/2009 Yönetmeliği kapsamında düzenlenen test raporu


	Aksam/Ayrı teknik ünite: Elektrikli/ elektronik alt tertibatların elektromanyetik uyumluluğu
	21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörlerinin Elektromanyetik Uyumluluğu İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/64/AT) kapsamında düzenlenen test raporu, test donanımlarının aşağıdakilerle ilgili olarak güncellendiği ölçüde:
· - Araçlardan kaynaklanan dar bant ve geniş bant elektromanyetik yayımlar,
· - Elektronik alt tertibatlardan kaynaklanan dar bant ve geniş bant elektromanyetik yayımlar,
Ölçme tertibatı ve test sahası, Radyo Paraziti Konusunda Uluslararası Özel Komitenin No 16-1 (CISPR) yayınındaki şartlara uygun olmalıdır,
· - Araçlardan kaynaklanan dar bant ve geniş bant elektromanyetik yayımlar,
· - Anten kalibrasyonu, CISPR yayını No 12’de, 6. baskı, Ek C’de belirtilen yöntemle gerçekleştirilebilir, ve
10 sayılı BM/AEK Reglasyonu 04 sayılı değişiklik serisi Revizyon 4 Düzeltme 1 veya 04 sayılı değişiklik serisi Eklenti 1 kapsamında düzenlenen test raporu.

	Aksam/ayrı teknik ünite: Denge kütleleri
	21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/63/AT) kapsamında düzenlenen test raporu

	Aksam/ayrı teknik ünite: Yan ve/veya arka koruma yapıları
	13/1/2002 tarihli ve 24639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Yan Koruması (Yan Koruyucular) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği  (89/297/AT) kapsamında düzenlenen test raporu (O3 ve O4 kategori araçlar), 
73 sayılı BM/AEK Regülasyonu 01 sayılı değişiklik serisi kapsamında düzenlenen test raporu (O3 ve O4 kategori araçlar), ve
2006/20/AT ile tadil edilen şekilde 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına Dair Tip Onayı Yönetmeliği  (70/221/AT) kapsamında düzenlenen test raporu (O kategori araçlar)

	Aksam/ ayrı teknik ünite: Mekanik bağlantılar
	21/12/2012 tarihli ve 28504 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/144/AT) kapsamında düzenlenen test raporu:
· - Sadece hız endeksi "a" olan araçlar için kabul edilebilen dinamik veya statik test yöntemi: Azami tasarım hızı 40 km/saatten yüksek olmayan
· - Hız endeksi "b" olan araçlar için kabul edilebilen dinamik test yöntemi: Azami tasarım hızı 40 km/saatten yüksek olan

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (dinamik test)
	Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Dinamik Test), OECD Kodu 3, Temmuz 2012 tarihli 2012 sürümü kapsamında düzenlenen test raporu

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (Paletli traktörler)
	Tarım ve ormancılık amaçlı Paletli traktörler üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 8, Şubat 2012 tarihli 2012 sürümü kapsamında düzenlenen test raporu

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (statik test)
	Tarım ve orman traktörleri üzerindeki koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine (statik test) ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 4, Şubat 2012 tarihli 2012 sürümü kapsamında düzenlenen test raporu

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (dar izli traktörlere önden takılan devrilmeye karşı koruyucu yapılar)
	Tarım ve ormancılık amaçlı Paletli traktörler üzerindeki önden takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu, OECD Kodu 6, Şubat 2012 tarihli 2012 sürümü uyarınca düzenlenen test raporu

	Ayrı teknik ünite: Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) (dar izli traktörlere arkadan takılan devrilmeye karşı koruyucu yapılar)
	Tarım ve ormancılık amaçlı Paletli traktörler üzerindeki arkadan takılan devrilmeye karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kanunu, OECD Kanunu 7, Şubat 2012 tarihli 2012 sürümü uyarınca düzenlenen test raporu

	Ayrı teknik ünite: Düşen nesnelere karşı koruyucu yapı (FOPS)
	Tarım ve orman traktörlerine takılan düşen cisimlere karşı koruyucu yapıların resmi olarak test edilmesine ilişkin OECD Standart Kodu (Kod 10 - Şubat 2009 tarihli 2009 basımı) veya 2010/52/AT ile tadil edilen 2009/144/AT Yönetmeliği kapsamında düzenlenen test raporu

	Aksam/ ayrı teknik ünite: Sürücü koltuğu
	1999/57/AT ile tadil edildiği şekilde 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/764/AT) kapsamında düzenlenen test raporu

	Aksam/ ayrı teknik ünite: Emniyet kemerleri
	16 sayılı BM/AEK Regülasyonu 06 sayılı değişiklik serisi Eklenti 1 kapsamında düzenlenen test raporu

	Ayrı teknik ünite: Delici nesnelere karşı koruyucu yapı (OPS)
	2010/52/AT ile tadil edildiği şekilde 2009/144/AT Yönetmeliği kapsamında düzenlenen test raporu, ve 
43 sayılı BM/AEK Regülasyonu 00 sayılı değişiklik serisi Eklenti 12’nin Ek 14’ü kapsamında düzenlenen test raporu 



3.3. (Ek:RG-16/4/2020-31101) Fren hakkında deney raporu
Fren hakkındaki deney raporu örnekleri İlave 1 ila İlave 5'te verilmiştir.

3.4. (Ek:RG-16/4/2020-31101) Çekilen araç frenleri için (AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1) Tip I ve Tip III deneylerine ilişkin alternatif işlemler hakkında örnek deney raporu formunda belirtilecek diğer bilgiler İlave 1'de verilmiştir.

3.4.1. Deney raporu numarası
Deney raporu numarası iki parçadan meydana gelir: Temel parça ve deney raporunun düzenleme bilgisini belirten bir son ek.

3.4.1.1.                 En fazla 20 karakter ve son ekten meydana gelen temel parça, örneğin nokta veya taksim   işareti kullanılarak birbirlerinden açık şekilde ayrılır.

3.4.1.2.                  Deney raporu numarasının temel parçası sadece aynı fren tanıtım bilgileri ve aynı fren faktörüne sahip olan frenleri kapsamalıdır.

3.4.2. Deney kodu
                            Deney raporu numarasına ek olarak sekiz karakterden (örneğin ABC123) meydana gelen bir “deney kodu”, tanıtım bilgileri ve deney numunesi için geçerli olan deney sonuçlarını belirtmelidir; bu işlem AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek VII İlave 1’indeki 3.7 maddesinde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

3.5. Motorlar için test raporu
                            Motorlar için test raporları, 2017/656/AB Tebliğinin EK 6’sında belirtilen Tek test raporu formatı uygun olarak hazırlanacaktır.
İlave 1
(Ek:RG-16/4/2020-31101) 
Çekilen araç frenleri için (AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1) Tip I ve Tip III deneylerine ilişkin alternatif işlemler hakkında örnek deney raporu formu

Deney Raporu No ...
Temel parça: ID4- …
Son ek: ...

1.                Genel .......
1.1.             Dingil imalatçısı (ad ve adres): ........
1.1.1.          Dingil imalatçısının markası: ........
1.2.             Fren imalatçısı (ad ve adres): .......
1.2.1.          Fren tanıtım bilgileri ID2-: ........
1.2.2.          Otomatik fren ayarlama cihazı: bütünleşik/bütünleşik olmayan (*)
1.3.             İmalatçının Bilgi Dokümanı:
2.                Deney Kaydı
                   Her deney için aşağıdaki verilerin kaydedilir:
2.1.             Deney kodu: ........
2.2.             Deney numunesi: (İmalatçının Bilgi Dokümanına uygun şekilde test edilen varyantın kesin tanıtımı)
2.2.1.          Dingil
2.2.1.1.       Dingil tanıtım bilgileri: ID1- …......
2.2.1.2.       Test edilen dingilin tanıtımı: ..........
2.2.1.3.       Deney dingil yükü (Fe tanıtım bilgileri): ID3- ………………………………………………… daN
2.2.2.          Fren
2.2.2.1.       Fren tanıtım bilgileri: ID2- …......
2.2.2.2.       Test edilen frenin tanıtımı: ...
2.2.2.3.       Frenin azami strok kapasitesi (**): ….....
2.2.2.4.       Etkin kam mili uzunluğu3: ...
2.2.2.5.       AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 madde 3.8(m)'ye göre önemli farklılıklar: ..
2.2.2.6.       Fren kampanası / diski (*) …
2.2.2.6.1.    Diskin /kampananın fiili deney kütlesi (*): …
2.2.2.6.2.    Diskin nominal dış çapı (**): …
2.2.2.6.3.    Disk soğutma tipi (havalı/havasız) (*)
2.2.2.6.4.    Bütünleşik göbekli veya göbeksiz (*)
2.2.2.6.5.    Bütünleşik kampanalı disk - park freni işlevi olan veya olmayan (*)  (**)
2.2.2.6.6.    Disk sürtünme yüzeyleri ve disk montajı arasındaki geometrik ilişki: ...
2.2.2.6.7.    Temel malzeme: ...
2.2.2.7.	Fren balatası veya pabucu (*)
2.2.2.7.1.	İmalatçı: ...
2.2.2.7.2.	Marka: ...
2.2.2.7.3.	Tip: ...
2.2.2.7.4.	Fren balatası/pabucunun fren mekanizmasına/arka plakaya monte edilme yöntemi (*): 
2.2.2.7.5.	Arka plakanın kalınlığı, pabuçların ağırlığı veya diğer açıklayıcı bilgiler (İmalatçının Bilgi Dokümanı) (*): …
2.2.2.7.6.	Fren pabucu / arka plakasının temel malzemesi (*): …
2.2.3.	Otomatik fren ayarlama cihazı (bütünleşik otomatik fren ayarlama cihazları için geçerli değildir) (*)
2.2.3.1.	İmalatçı (ad ve adresi): ...
2.2.3.2.	Marka: ...
2.2.3.3.	Tip: ...
2.2.3.4.	Versiyon: ...
2.2.4.	Tekerlek ebatları (Tip I ve Tip II deneylerine yönelik alternatif işlemler açısından çekilen araç dingili ve frenine ait bilgi dokümanındaki Şekil 1A ve 1B'ye bakınız)
2.2.4.1.	Deney dingil yükünde (Fe) referans lastik yuvarlanma yarıçapı (Re): ...
2.2.4.2.        Deneyde takılı bulunan tekerleğe ait veriler:

	Lastik ebadı
	Jant ebadı
	Xe (mm)
	De (mm)
	Ee (mm)
	Ge (mm)

	
	
	
	
	
	



				
2.2.5.	Manivela uzunluğu: le = ...
2.2.6.	Fren başlatıcısı
2.2.6.1.	İmalatçı: ...
2.2.6.2.	Marka: ...
2.2.6.3.        Tip: ...
2.2.6.4.        (Deney) Tanıtım numarası: ...
2.3.	Deney sonuçları (sırasıyla 0,01·Fe ve 0,02·Fe yuvarlanma dirençlerine göre düzeltilen)
2.3.1.           Aşağıdaki kategorilerde yer alan araçlarda
· R1, R2, S1
· R3a/R4a/S2a (***)
· Dingil başına teknik açıdan izin verilen azami kütlelerin toplamı 10000 kg'dan fazla olmayan R3b/R4b/S2b (***)
                   Tablo A ila Tablo C'deki 0,01 ve 0,02'lik varsayılan yuvarlanma direnci ve azami tasarım hızına bağlı olarak:
2.3.1.1	Yuvarlanma direnci katsayısı R = 0,01 kabul edildiğinde (azami tasarım hızı 40 km/saatten fazla olan ve 2.3.1 maddesinde belirtilen çekilen araçlar dahil)

	Tablo A: 2.3.1 maddesinde belirtilen şekilde tüm çekilen araçlar için geçerlidir
Deney tipi
	0
	I

	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 madde:
	3.5.1.4.
	3.5.2.2. veya 3.5.2.3.
	3.5.2.4.

	Deney hızı	
	40
	40
	40

	Fren başlatıcısı basıncı Pe	
	
	—
	

	Fren süresi
	—
	2,55
	—

	Oluşturulan fren kuvveti Te
	
	
	

	Fren verimi Te/Fe
	
	
	

	Başlatıcı stroku Se
	
	—
	

	Fren giriş torku Ce
	
	—
	

	Fren giriş eşik tork değeri C0,e
	
	
	



2.3.1.2	Yuvarlanma direnci katsayısı R = 0,02 kabul edildiğinde (azami tasarım hızı 40 km/saatten fazla olmayan ve 2.3.1 maddesinde belirtilen Ra ve Sa kategorisi çekilen araçlar dahil)

	Tablo B	:	Ra ve Sa kategoride yer alan tüm çekilen araçlara uygulanabilen alternatif deney işlemleri
Deney tipi
	0
	I

	Ek VII İlave 2 madde:
	3.5.1.4.
	3.5.2.2. veya 3.5.2.3.
	3.5.2.4.

	Deney hızı	
	40
	40
	40

	Fren başlatıcısı basıncı Pe	
	
	—
	

	Fren süresi
	—
	2,55
	—

	Oluşturulan fren kuvveti Te
	
	
	

	Fren verimi Te/Fe
	
	
	

	Başlatıcı stroku Se
	
	—
	

	Fren giriş torku Ce
	
	—
	

	Fren giriş eşik tork değeri C0,e
	
	
	


		
2.3.1.3	Yuvarlanma direnci katsayısı R = 0,02 kabul edildiğinde (azami tasarım hızı 30 km/saatten fazla olmayan ve 2.3.1 maddesinde belirtilen Ra ve Sa kategorisi çekilen araçlar dahil)



	Tablo C: Vmax ≤ 30 km/saat değerine sahip çekilen araçlar için alternatif deney işlemleri
Deney tipi
	0
	I

	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 madde:
	3.5.1.4.
	3.5.2.2. veya 3.5.2.3.
	3.5.2.4.

	Deney hızı	
	30
	30
	30

	Fren başlatıcısı basıncı Pe	
	
	—
	

	Fren süresi
	—
	3,90
	—

	Oluşturulan fren kuvveti Te
	
	
	

	Fren verimi Te/Fe
	
	
	

	Başlatıcı stroku Se
	
	—
	

	Fren giriş torku Ce
	
	—
	

	Fren giriş eşik tork değeri C0,e
	
	
	



2.3.2.	Aşağıdaki kategorilerde yer alan araçlarda
· R3a/R4a/S2a (***)
· Dingil başına teknik açıdan izin verilen azami kütlelerin toplamı 10000 kg'dan az olan R3b/R4b/S2b (***)
· Dingil başına teknik açıdan izin verilen azami kütlelerin toplamı 10000 kg'dan fazla olan R3b/R4b/S2b

	Deney tipi
	0
	III

	AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 madde:
	3.5.1.4.
	3.5.3.1.
	3.5.3.2.

	İlk deney hızı km/saat		
	60
	
	60

	Son deney hızı km/saat
	
	
	

	Fren başlatıcısı basıncı Pe	
	
	—
	

	Fren uygulama sayısı -
	—
	20
	—

	Frenleme çevrimi süresi s
	—
	60
	—

	Oluşturulan fren kuvveti Te daN
	
	
	

	Fren verimi Te/Fe-
	
	
	

	Başlatıcı stroku Se mm	
	
	—
	

	Fren giriş torku Ce Nm
	
	—
	

	Fren giriş eşik tork değeri C0,e Nm
	
	—
	



3.	Uygulama aralığı
                    Uygulama aralığı hangi değişkenlerin bireysel deney kodlarının kapsamında olduğunu göstermek suretiyle bu deney raporu kapsamında yer alan dingil/fren varyantlarını açıklar.
4.	Deney yapılmış ve sonuçları AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1'e uygun şekilde raporlanmıştır.
                    AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 3.6 maddesinde tarif edilen deneyin ardından AB/2015/68 Yönetmeliği Ek I 2.2.2.8.1 maddesinde yer verilen şartlara uygunluk sağlandığı görülmüştür/görülmemiştir (*).



                    Deneyi yapan teknik servis (****)
                    
                    Tarih: .........                                                                İmza: ........

5.	Onay Kuruluşu (****)
                    
                    Tarih: .........                                                                İmza: ........


(*)                Uygulanmayanları dikkate almayın.
(**)               Sadece disk frenler için geçerlidir.
(***)                     Bu araçlar Tip III deneyine tabi tutulmuş ise (2.3.1 veya 2.3.2 maddesi ile kıyaslama).
(****)                   Teknik servis ve Onay Kuruluşu aynı olsa bile farklı kişiler tarafından imzalanmalıdır veya alternatif 
                   olarak raporla birlikte ayrı bir Onay Kuruluşu yetkilendirmesi yapılır.













































İlave 2
(Ek:RG-16/4/2020-31101) 
AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 3.7.5 maddesinde tarif edilen şekilde alternatif otomatik fren ayarlama cihazına yönelik örnek deney raporu


Deney Raporu No ...

1.                Tanıtım
1.1.             Dingil:
                   Marka: ...
                                 Tip: ...
                                 Model: ...
                                 Deney dingil yükü (Fe tanıtım bilgileri): ID3- … daN
                   Çekilen araç frenlerine yönelik Tip I ve Tip III için alternatif işlemlere ait Deney Raporu Numarası (AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1) ...
1.2.             Fren:
                                 Marka: ...
                                 Tip: ...
                                 Model: ...
                                 Fren balatası: ...
                   Marka/Tip: …
1.3.             Başlatma:
                   İmalatçı: ...
                  Tip (silindir/diyafram) (*): …
                  Model: ...
                  Manivela uzunluğu (l): ... mm
1.4.            Otomatik fren ayarlama cihazı:
                  İmalatçı (ad ve adres): ...
                  Marka: ...
                  Tip: ...
                  Versiyon: ...
2.               Deney sonuçlarının kaydı
2.1.            Otomatik fren ayarlama cihazının performansı
2.1.1.       AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 3.6.2.1(a) maddesinde tanımlanan deneye göre belirlenen servis freni sistemlerinin sıcak performansı: ..................................................................................... %
                   ya da
                    AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 3.6.2.1(b) maddesinde tanımlanan deneye göre belirlenen başlatıcı stroku SA: ... mm
2.1.2.          AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 3.6.3 maddesine göre serbest çalışma: Evet/hayır (*)
3.                Deneyi yapan teknik servis/ onay kuruluşunun adı (*): ...
4.                Deney tarihi: ...
5.                 Deney yapılmış ve sonuçları AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII İlave 1 3.6.2 maddesine uygun şekilde raporlanmıştır.
6.                 5 inci maddede bahsi geçen deneyin ardından AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VII 2.2.2.8.1 maddesinde yer verilen şartlara uygunluk sağlandığı görülmüştür/görülmemiştir (*).
7.                 Deneyi yapan teknik servis (**)
                  
                    Tarih: .........                                                                İmza: ........

8.                 Onay Kuruluşu (**)
                  
                    Tarih: .........                                                                İmza: ........

(*)               Uygulanmayanları dikkate almayın. 
(**)              Teknik servis ve Onay Kuruluşu aynı olsa bile farklı kişiler tarafından imzalanmalıdır veya alternatif  
                    olarak raporla birlikte ayrı bir Onay Kuruluşu yetkilendirmesi yapılır.


İlave 3
(Ek:RG-16/4/2020-31101) 
Ataletli fren sistemi kontrol cihazına ilişkin deney raporu

Deney Raporu No ...

1. İmalatçı……………………………………
2. Marka
3. Tip
4. İmalatçı tarafından belirtilen şekilde kontrol cihazının takılacağı çekilen araçların özellikleri:
4.1. Kütle G′A = kg    
4.2. Çekme cihazı başındaki izin verilen statik dikey kuvvet ... N     
4.3. Rijit çekme çubuklu çekilen araç/pivotlu çekme çubuklu çok dingilli çekilen araç (*)  
5.  Kısa açıklama
 (Ekli plan ve ebatlandırılmış çizimlerin listesi)
6. Kontrol ilkesini gösteren diyagram
7. Hareket s = ... mm
8. Kontrol cihazı düşürme oranı:
8.1. Mekanik aktarma cihazlı (*)
iHo = …........................ - ......................................... arasında (**)
8.2. Mekanik aktarma cihazlı (*)
ih = ….......................... - ......................................... arasında (**)
FHZ  (**) = ….......................................................... cm
Ana silindir hareketi SHz …..................................... mm
Ana silindir boş hareketi S"Hz …............................. mm
9. Deney sonuçları: ...
9.1. Verim
Mekanik aktarma cihazlı (*) ηH = …
Hidrolik aktarma cihazlı (*) ηH = …
9.2. Destek kuvvet K = ... N
9.3. Azami sıkıştırma kuvveti D1 = … N
9.4. Azami çekiş kuvveti D2 = … N
9.5. Kuvvet eşik değeri KA = … N
9.6. Hareket ve boş hareket kaybı: ...
Çekme cihazının konumu etki sahibi ise (*) So = mm …
Hidrolik aktarma cihazlı (*) S" = S"Hz · ih = ….......... mm
9.7. Etkin kontrol hareketi s′ = ….................................... mm
9.8. AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII 3.6 maddesine uygun bir aşırı yük koruma cihazı bulunmakta/bulunmamakta (*)
9.8.1. Aşırı yük koruma cihazı, kontrol cihazını aktarma kolundan önce takılmış ise
9.8.1.1. Aşırı yük koruma cihazının eşik kuvveti Dop = … N
9.8.1.2. Aşırı yük koruma cihazı mekanik ise (*) ataletli kontrol cihazının üretebileceği azami kuvvet
     P′max/iHo = Pop_max =…................................................ N
9.8.1.3. Aşırı yük koruma cihazı hidrolik ise (*) ataletli kontrol cihazının üretebileceği basınç
      P′max/ih = Pop_max = …............................................. N/cm2
9.8.2. Aşırı yük koruma cihazı, kontrol cihazını aktarma kolundan sonra takılmış ise
9.8.2.1. Aşırı yük koruma cihazı mekanik ise cihaz üzerindeki eşik kuvvet (*) … Dop.iHo = N
aşırı yük koruma cihazı hidrolik ise cihaz üzerindeki eşik kuvvet (*) Dop.ih = … N
9.8.2.2. Aşırı yük koruma cihazı mekanik ise (*) ataletli kontrol cihazının üretebileceği azami kuvvet
 P′max = Pop_max = … N
9.8.2.3. Aşırı yük koruma cihazı hidrolik ise (*) ataletli kontrol cihazının üretebileceği basınç
                                  p′max = pop_max = … N/cm2

10. Yukarıda tarif edilen kontrol cihazı (*) AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII 3, 4 ve 5 inci maddelerde yer verilen şartlara uygundur/uygun değildir.

                   Tarih: .........                                                                İmza: ........


11. Deney yapılmış ve sonuçları AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII hükümlerine uygun şekilde raporlanmıştır.
                                 Deneyi yapan teknik servis (***)

                                 Tarih: .........                                                                İmza: ........

12. Onay Kuruluşu (***)

                                  Tarih: .........                                                                İmza: ........


(*)              Uygulanmayanları dikkate almayın.
(**)            iHo veya ih değerlerini belirlemek için kullanılan oranların uzunluklarını belirtin.
(***)          Teknik servis ve Onay Kuruluşu aynı olsa bile farklı kişiler tarafından imzalanmalıdır veya alternatif  
                   olarak raporla birlikte ayrı bir Onay Kuruluşu yetkilendirmesi yapılır.












































İlave 4
(Ek:RG-16/4/2020-31101) 
Fren hakkında deney raporu


1. İmalatçı……………………………………
2. Marka…………………………………….
3. Tip………………………………………..
4. Tekerlek başına izin verilen "azami kütle" GBo = … kg
5. Fren torku M* (AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII 2.2.23 maddesine göre imalatçı tarafından belirtilen) = ... Nm
6. Dinamik lastik yuvarlanma yarıçapı
Rmin = ………….. m; Rmax = ………………. M
7. Kısa açıklama
(Plan ve ebatlandırılmış çizimlerin listesi)
8. Fren ilkesini gösteren diyagram
9. Deney sonucu:
	9.1. Düşürme oranı
ig =… (**)  (***)
	9.1.A.      Düşürme oranı
                ig =… (**)  (***)

	9.2. Kaldırma (uygulama hareketi)
                 sB = … mm
	9.2.A.     Kaldırma (uygulama hareketi)
               sB = … m

	9.3. Tarif edilen kaldırma
                 (tarif edilen uygulama hareketi) sB* = … 
                 ............................................................mm

	9.3.A.     Tarif edilen kaldırma
               (tarif edilen uygulama hareketi) sB* = … mm


	9.4. Geri çekme kuvveti
   Po = … N
	9.4.A.     Geri çekme basıncı
               po= … N/cm2

	9.5. Katsayı (karakteristik)
ρ = … m
	9.5.A.     Katsayı (karakteristik)
               ρ′ = … m

	9.6. AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII 3.6 maddesine uygun bir aşırı yük koruma cihazı bulunmakta/bulunmamakta4
	9.6.A.   (AB) 2015/68 sayılı Tüzük, Ek VIII, 3.6     maddesine uygun bir aşırı yük koruma cihazı bulunmakta/bulunmamakta (4)

	9.6.1. Aşırı yük koruma cihazını devreye sokan fren torku
                  Mop = …............................................. Nm
	9.6.1.A.  Aşırı yük koruma cihazını devreye sokan fren torku
                Mop = …................................................ Nm

	9.7. M* için kuvvet
                 P* = … N
	9.7.A.      M* için basınç
                p* = … N/cm2

	
	9.8.A.      Tekerlek silindirinin yüzey alanı
                FRZ = … cm2

	
	9.9.A.      (disk frenler için)
                Sıvı absorpsiyon hacmi
                V60 = … cm3



9.10. Çekilen araç geriye doğru hareket ederken servis freni performansı (AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII İlave 1’deki Şekil 6 ve Şekil 7’ye bakın)
9.10.1. Azami Şekil 6 fren torku Mr = … Nm
9.10.1.A.     Azami Şekil 7 fren torku Mr = … Nm
9.10.2. İzin verilen azami hareket sr = … mm
              9.10.2.A.     İzin verilen azami sıvı absorpsiyon hacmi Vr = … cm3
9.11. Çekilen araç geriye doğru hareket ederken diğer fren özellikleri (AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII İlave 1’deki Şekil 6 ve Şekil 7’ye bakın)
9.11.1. Fren geri çekme kuvveti Por = … N
              9.11.1.A.     Fren geri çekme basıncı por = … N/cm2
9.11.2. Fren özellikleri ρr = … m
              9.11.2.A.     Fren özellikleri ρ′r = … m
9.12. AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII 7.5 maddesi uyarınca yapılan deneyler (uygulanabilir ise) (0,01 · g · GBo değerine karşılık gelen yuvarlanma direnci için düzeltilmiş)
9.12.1. Fren deneyi Tip 0
Deney hızı = ... km/saat
Frenler oranı  ... %
Kontrol kuvveti = ... N
9.12.2. Fren deney Tip I
Deney hızı = ... km/saat
Uzun süreli fren oranı =  ... %
Fren süresi = ... dakika
Sıcak performans = ... %
(9.12.1 maddesinde bahsi geçen Tip 0 deney sonucuna göre yüzde cinsinden)
Kontrol kuvveti = ... N

10. Yukarıda bahsi geçen fren(*); AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII’de tarif edilen ataletli fren sistemlerine sahip araçlara yönelik deney koşullarının 3 ve 6 ncı maddede verilen şartlara uygundur / uygun değildir.
Fren(*), aşırı yük koruma cihazına sahip olmayan bir ataletli fren için kullanılabilir / kullanılamaz.

Tarih: .........                                                                İmza: ........

11. Deney yapılmış ve sonuçları AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII hükümlerine uygun şekilde raporlanmıştır.
                                 Deneyi yapan teknik servis (****)

Tarih: .........                                                                İmza: ........

12. Onay Kuruluşu (****)

Tarih: .........                                                                İmza: ........
(*)               Uygulanmayanları dikkate almayın.
(**)             ig veya i′g değerlerini belirlemek için kullanılan uzunlukları belirtin.
(***)           iHo veya ih değerlerini belirlemek için kullanılan oranların uzunluklarını belirtin.
(****)         Teknik servis ve Onay Kuruluşu aynı olsa bile farklı kişiler tarafından imzalanmalıdır veya alternatif 
                    olarak raporla birlikte ayrı bir Onay Kuruluşu yetkilendirmesi yapılır.




























İlave 5
(Ek:RG-16/4/2020-31101) 
Çekilen araç üzerindeki frenler, aktarma ve ataletli fren kontrol cihazının uyumluluğu hakkında deney raporu


1. Kontrol cihazı .......
İlişikteki deney raporunda tarif edilen (Ataletli fren sistemi kontrol cihazı hakkındaki deney raporuna bakın)
Seçilen düşürme oranı:
iHo  (*) =… (**)        veya         ih  (*) =… (**)

2. İlişikteki deney raporunda tarif edilen frenler
3. Çekilen araç üzerindeki aktarma cihazları
3.1. Çalışma ilkesini gösteren diyagram ve kısa açıklama
3.2. Çekilen araç üzerindeki mekanik aktarmalı cihazın düşürme oranı ve verimi
iH1  (*) =........................................................... (**)
ηH1  (*) = .........................................................
4. Çekilen araç
4.1. İmalatçı
4.2. Marka ...
4.3. Tip .... 
4.4. Çekme çubuğu bağlantısının tipi: rijit çekme çubuklu çekilen araç/pivotlu çekme çubuklu çok dingilli çekilen araç (*)
4.5. Fren sayısı n =
4.6. Teknik açıdan izin verilen azami kütle GA = ............................................kg
4.7. Dinamik lastik yuvarlanma yarıçapı R* = ................................................m
4.8. Cihaz üzerinde izin verilen kuvvet
D* = 0,10 g GA (*) = .................................................................................N
ya da
D* = 0,067 g GA (*) = ...............................................................................N
4.9. Gerekli fren kuvveti B* = 0,50 g GA = .....................................................N
4.10. Fren kuvveti B = 0,49 g GA = ...................................................................N
5. Uyumluluk - Deney sonuçları
5.1. Kuvvet eşik değeri 100 · KA/(g · GA) =
5.2. 100 · D1/(g · GA) =
5.3. 100 · D2/(g · GA) = …............................................................................... 
5.4. G′A = ….................................................................................................... kg
5.5. GB = n · GBo = …....................................................................................... kg
5.6. Frenlerin frenleme torku n · M* /(B · R) = …...........................................
5.6.1. Ataletli kontrol cihazı / frenlere(*) AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII 3.6 maddesi kapsamında bir aşırı yük koruma cihazı takılmıştır / takılmamıştır(*)
5.6.1.1. Ataletli kontrol cihazı üzerindeki aşırı yük koruma cihazı mekanik ise (*)
n · P* /(iH1 · ηH1 · P′max) = …..................................................................
5.6.1.2. Ataletli kontrol cihazı üzerindeki aşırı yük koruma cihazı hidrolik ise (*)
p* / p′max = …............................................................................................
5.6.1.3. Aşırı yük koruma cihazı atalet kontrol cihazında ise:
eşik kuvvet Dop/D* = …............................................................................
5.6.1.4. Aşırı yük koruma cihazı frende ise:
eşik tork n · Mop/(B · R) = …....................................................................
5.7. Mekanik aktarma cihazlı ataletli fren sistemi (*)
5.7.1. iH = iHo · iH1 = ….........................................................................................
5.7.2. ηH = ηHo · ηH1 = …
5.7.3. 
    

5.7.4. 

5.7.5. Oran s′/iH = …
çekilen araç geriye doğru hareket ederken
5.7.6. Yuvarlanma direnci dahil olmak üzere çekilen araç geriye doğru hareket ederken ortaya çıkan fren torku için
0,08 · g · GA · R = … Nm
5.8. Hidrolik aktarma cihazlı ataletli fren sistemi (*)
5.8.1. ih/FHZ = …............................................................
5.8.2. 

5.8.3. 

5.8.4. s/ih = …..............................................................
5.8.5. Oran s′/FHZ = …
çekilen araç geriye doğru hareket ederken
5.8.6. Yuvarlanma direnci dahil olmak üzere çekilen araç geriye doğru hareket ederken ortaya çıkan fren torku için
                   0,08 · g · GA · R = …..................................................................... Nm
6. Park freni dengeleyicisindeki diferansiyel hareket

6.1.1. İzin verilen azami kompansatör hareketi (ileri yönde) scf = …......................... mm
6.1.2. İzin verilen azami kompansatör hareketi (geri yönde) scf = ….......................... mm
6.1.3. İzin verilen azami diferansiyel kompansatör hareketi scd = ….......................... mm
7. Yukarıda tarif edilen ataletli fren sistemi(*), AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII 3 ila 10 uncu maddede yer verilen şartlara uygundur / uygun değildir.

Tarih: .........                                                                İmza: ........
8. Deney yapılmış ve sonuçları AB/2015/68 Yönetmeliği Ek VIII hükümlerine uygun şekilde raporlanmıştır.
Deneyi yapan teknik servis (***)

Tarih: .........                                                                İmza: ........



[bookmark: Annex_IX](*)               Uygulanmayanları dikkate almayın.
(**)             ig veya i′g değerlerini belirlemek için kullanılan uzunlukları belirtin.
(***)            Teknik servis ve Onay Kuruluşu aynı olsa bile farklı kişiler tarafından imzalanmalıdır veya alternatif olarak raporla birlikte ayrı bir Onay Kuruluşu yetkilendirmesi yapılır.


 
 EK IX

TEMEL SİSTEMLERİN DOĞRU ŞEKİLDE ÇALIŞMASI AÇISINDAN CİDDİ RİSK TEŞKİL EDEBİLEN PARÇA VEYA EKİPMANLAR LİSTESİ


Tablo 9-1
I. Aracın yapısal güvenliği ve/veya fonksiyonel güvenliği ve/veya fren performansı üzerinde ciddi etkiye sahip parçalar veya donanımlar

	Madde No.
	Madde hakkında açıklama
	Performans şartları
	Test prosedürü
	İşaretleme şartları
	Ambalajlama şartları

	001
	[…]
	
	
	
	

	002
	
	
	
	
	

	003
	
	
	
	
	



Tablo 9-2
II. Aracın çevresel performansı üzerinde ciddi etkiye sahip parçalar veya donanımlar

	
Madde No.
	Madde hakkında açıklama
	Performans şartları
	Test prosedürü
	İşaretleme şartları
	Ambalajlama şartları

	001
	[…]
	
	
	
	

	002
	
	
	
	
	

	003
	
	
	
	
	






















[bookmark: Annex_X]EK X

TEMEL SİSTEMLERİN DOĞRU ŞEKİLDE ÇALIŞMASI AÇISINDAN CİDDİ RİSK TEŞKİL EDEBİLEN PARÇA VEYA EKİPMANLARIN PİYASAYA SÜRÜLMESİ VE KULLANIMA ALINMASINA İLİŞKİN BELGE İÇİN ŞABLON


1. GENEL ŞARTLAR

1.1. Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve araç güvenliği veya aracın çevresel performansı açısından oldukça önemli olan parça veya donanımların piyasaya sürülmesi AB/167/2013 Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilen izine tabidir.

1.2. Bu izin bir belge şeklinde olmalıdır; bu belgeye ait bir örnek İlave 1’de verilmiştir.

1.3. Madde 1.2’de bahsi geçen belgede yapısal güvenlik, fonksiyonel güvenlik ve fren performansı ile çevrenin korunması ve ihtiyaç duyulduğunda test standartlarına yönelik talimatlar yer alır. AB/167/2013 Yönetmeliğinin Ek I’inde listelenen mevzuatı esas alabilirler; ilgili güvenlik durumu, çevre ve test teknolojilerine göre hazırlanabilirler veya gerekli kılınan güvenlik veya çevresel hedeflere ulaşılması açısından uygun bir yol teşkil ediyor ise parça veya donanımın orijinal araç ve duruma göre araca ait herhangi bir parça ile karşılaştırılmasından meydana gelebilir.

1.4. Bu Ek, Ek IX’da listelenmeden önce bir parça veya donanım parçasına uygulanamaz. Ek IX kapsamındaki bir girdi veya girdiler grubu için parça veya donanım imalatçısının izin başvurusunda bulunması ve bu izni alabilmesine olanak sağlamak amacıyla makul bir geçiş dönemi tanınır. Aynı zamanda uygun ise ilgili tarihten önce tip onayı almış araçlar için tasarlanan parçaları ve donanımları bu Ekin uygulanmasından muaf tutmak için bir tarih belirlenebilir.
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                 İLAVE 1

TEMEL SİSTEMLERİN DOĞRU ŞEKİLDE ÇALIŞMASI AÇISINDAN CİDDİ RİSK TEŞKİL EDEBİLEN PARÇA VEYA EKİPMANLARIN PİYASAYA SÜRÜLMESİ VE KULLANIMA ALINMASINA İLİŞKİN BELGE İÇİN AB TİP ONAYI İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ

AB İZİN BELGESİ 

ÖRNEK
Format: A4 (210 × 297 mm)

AB İZİN BELGESİ

Onay kuruluşunun mührü


	Aşağıdakiler hakkında bilgi:

· İzin belgesi(1)
· İzin belgesinin genişletilmesi(1) 
· İzin belgesinin reddedilmesi(1)
· İzin belgesinin geri çekilmesi(1)
	
	
Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve araç güvenliği veya aracın çevresel performansı açısından oldukça önemli olan parça veya donanımların piyasaya sürülmesi ve kullanım alınmasına ilişkin


                                                     
KISIM 1

Parça/donanım türü(1) ..................................................
Parça/donanım sayıları(1) : .....................................
AB izin belgesi numarası: .....................................................
Kapsam genişletme/reddetme/geri çekme nedeni(1): .................................
İmalatçının adı ve adresi: .....................................
Montaj tesis/tesislerinin adı/adları ve adres/adresleri: ...................................
İmalatçı temsilcisinin (var ise) adı ve adresi: ....................................

KISIM II

Parça/donanımın(1) özellikle aşağıdaki araca/araçlara monte edilmek üzere tasarlanması:
Marka (imalatçının ticari adı): ....................................
Tip/tipler(2): .............................................................
Varyant/varyantlar(2): ..........................................................
Versiyon/versiyonlar(2): ............................................................................

KISIM III

Aşağıdakilere ilişkin talimatlar:
(a)	Araç yapısal güvenliği(1): ............................................
(b)	Araç fonksiyonel güvenliği(1) : ............................................
(c)	Araç fren performansı(1): ..........................................
(d)	Araç çevresel koruma(1): ....................................................
(e)	Test standartları(1): .................................


KISIM IV

Aşağıdakileri esas alan talimatlar:
(a) En son ../.../... ile tadil edilen şekilde(1)(4)AB/167/2013 Yönetmeliği ile ilgili (../.../... Yönetmeliği Ek/Ekler ...(3) ile ../.../... Yönetmeliği(1)) Ek/ekler ... (3)e göre
(b) Orijinal araç/orijinal araç parçalarının güvenlik/çevresel(1) performansı ile parça/donanımların(1) karşılaştırılması(1) (açıklayın)(1): ...............................................

KISIM V - TEKNİK SERVİS

Testlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu teknik servis: ........................................ 
Test raporu tarihi: ...........................................
Test raporu numarası: ............................................

KISIM VI

Parça/donanım(1); aracın güvenliği veya çevresel performansı açısından ciddi öneme sahip olan sistemlerin doğru şekilde çalışmasını engellemiyor/engelliyor(1). 
İzin belgesi verilmiştir/kapsamı genişletilmiştir/reddedilmiştir/geri çekilmiştir(1)

Yer: ....................................................
Tarih: ......................................
İsim ve imza (veya elektronik imza, doğrulama verileri dahil): ....................

Ekler: 
Test raporu



İlave 1 hakkında açıklama notları

(Dip not işaretleri, dipnotlar ve açıklama notları, AB tip onayı izin belgesinde belirtilmez):

(1) Uygulanabilir değil ise silin.
(2) Bu Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.3’ünde tarif edilen şekilde herbir tip, varyant ve versiyona tahsis edilen Tip-Varyant-Versiyon (TVV) veya TVV alfanümerik kodu belirtin. Varyant ve versiyonların belirlenebilmesi için Yönetmeliğin Ek I Bölüm B Madde 2.2’sinde tarif edilen matrisin kullanılması gerekli olabilir.
(3) Yönetmeliğin ilgili Ekine ait Romen rakamı veya aynı Yönetmeliğin ilgili Eklerine ait birden fazla Romen rakamları.
(4) AB tip onayı için uygulanan değişikliğe göre Yönetmeliğe yönelik son tadilatı belirtin.
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TEMEL SİSTEMLERİN DOĞRU ŞEKİLDE ÇALIŞMASI AÇISINDAN CİDDİ RİSK TEŞKİL EDEBİLEN PARÇA VEYA EKİPMANLARIN PİYASAYA SÜRÜLMESİ VE KULLANIMA ALINMASINA İLİŞKİN BELGE İÇİN NUMARALANDIRMA SİSTEMİ

1. NUMARALANDIRMA SİSTEMİ

1.1. Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya donanımların piyasaya sürülmesi ve kullanıma alınmasına ilişkin belgelerin numarası ayrıntıları aşağıda verilen toplamda beş kısımdan meydana gelir. Bahsi geçen kısımlar birbirlerinden yıldız işareti ("*") ile ayrılır.

1.1.1. Kısım 1: Küçük "e" harfi ve ardından belgeyi düzenleyen ülkenin ayırt edici numarası (Ek VI Madde 2.1’de verilmiştir).

1.1.2. Kısım 2: AB/167/2013 Yönetmeliğinin sayısı, "167/2013" belirtilir.

1.1.3. Kısım 3: Ek IX’daki listeye göre parça veya donanımın tanıtımı:

1.1.3.1. Aracın yapısal güvenliği ve/veya fonksiyonel güvenliği ve/veya fren performansı üzerinde ciddi etkiye sahip olan parçalar ve donanımlar için "I" sembolü ve ardından "/" işareti ve Ek IX’daki Tablo 9-1’den alınan ilgili "Madde numarası". "Madde numarası" 001’den başlayarak üç basamaktan meydana gelir;

1.1.3.2. Aracın çevresel performansı üzerinde ciddi etkiye sahip olan parçalar ve donanımlar için "II" sembolü ve ardından "/" işareti ve Ek IX’daki Tablo 9-2’den alınan ilgili "Madde numarası". "Madde numarası" 001’den başlayarak üç basamaktan meydana gelir.

1.1.4. Kısım 4: Belgeler için seri numarası.

-	Belge numarası göstermek amacıyla başında sıfırlar (uygun ise) bulunan bir seri numarası. Seri numarası 0001’den başlamak şartıyla dört basamaktan meydana gelir.

1.1.5. Kısım 5: Belgenin kapsam genişletilme seviyesini göstermek amacıyla seri numarası.

-	Düzenlenen her belge numarası için 00’dan başlamak şartıyla başında sıfır (uygun ise) bulunan iki basamaklı bir seri numarası.

1.2. Belgenin numaralandırılmasında kullanılan format (açıklama sunmak amacıyla örnek seri numaraları). 
Kapsamı iki kere genişletilen, AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca tip onayı almış bir araca entegre edilen parçalar veya donanımlar için Bulgaristan tarafından düzenlenen bir belgenin numarasına örnek:

–	e34*167/2013*II/002*048*02

	–   e34
	=
	Bulgaristan (Kısım 1)

	–   167/2013
	=
	Temel Yönetmelik numarası (Kısım 2)

	–   II/002
	=
	Aracın çevresel performansı üzerinde ciddi etkiye sahip parçalar veya donanımların listesine ilişkin Madde 2 (Kısım 3)

	–   048
	=
	Belge seri numarası (Kısım 4)

	–   02
	=
	Belge kapsam genişletme numarası (Kısım 5)



Kapsamı bir kere genişletilen, AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca tip onayı almış bir araca entegre edilen parçalar veya donanımlar için Avusturya tarafından düzenlenen bir belgenin numarasına örnek:

–         e12*167/2013*I/034*325*01

	–   e12
	=
	Avusturya (Kısım 1)

	–   167/2013
	=
	Temel Yönetmelik numarası (Kısım 2)

	–   I/034
	=
	Aracın yapısal güvenliği ve/veya fonksiyonel güvenliği ve/veya fren performansı üzerinde ciddi etkiye sahip parçalar veya donanımların listesine ilişkin Madde 34 (Kısım 3)

	–   325
	=
	Belge seri numarası (Kısım 4)

	–   01
	=
	Belge kapsam genişletme numarası (Kısım 5)
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EK I


 


 


BİLGİ DOKÜMANI


 


VE BİLGİ DOSYASI İÇİN ŞABLON 


VE ÖZEL HÜKÜMLER


 


 


İlaveler


in


 


Listesi


 


 


1


 


M


otor/motor ailesi sisteminin montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi dokümanı


 


 


2


 


Dış


 


ses 


(gürültü) seviyesi


 


sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi 


dokümanı


 


 


3


 


M


otor/motor ailesinin 


bir aksam/


ayrı teknik ünite 


olarak AB tip onayı 


ile ilgili örnek 


bilgi dokümanı


 


 


4


 


Sürücü bilgilendirme sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi 


dokümanı


 


 


5


 


Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları sisteminin montajı tipinin 


(veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı 


ile ilgili 


örnek


 


bilgi dokümanı


 


 


6


 


Elektromanyetik uyumluluk sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi 


dokümanı


 


 


7


 


Sesli ikaz cihaz


/cihaz


ları sisteminin montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi dokümanı


 


 


8


 


Geri görüş


 


aynasının bir sistem olarak montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi dokümanı
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montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 
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bilgi 


dokümanı


 


 


10


 


Elektrikli/elektronik alt tertibatların elektromanyetik uyumluluk açısından bir aksam/ ayrı teknik 


ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı 


 


 


11


 


De


nge 


kütlelerinin


 


bir aksam/


ayrı teknik ünite


 


olarak AB tip onayı 


ile ilgili örnek


 


bilgi dokümanı


 


 


12


 


Yan


 


ve/veya arka koruma yapısının bir aksam/


ayrı teknik ünite


 


olarak AB tip onayı 


ile ilgili örnek 


bilgi dokümanı
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bilgi dokümanı
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Mekanik bağlantıların bir aksam/


ayrı teknik ünite


 


olarak AB tip onayı 


ile ilgili örnek


 


bilgi dokümanı


 


 


15


 


Fren sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi dokümanı


 


 


16


 


Sürücünün gürültüye maruz kalma sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi dokümanı


 


 


17


 


Emniyet kemeri bağlantı sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi 


dokümanı


 


 


18


 


Tehlikeli maddelere ka


rşı koruma sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili 


örnek


 


bilgi dokümanı


 




      (Değişik:RG - 27/12/2022 - 32056 Mükerrer) (Bu değişiklik  1/1/2023  tarihinde yürürlüğe girer . )       EK I     BİLGİ DOKÜMANI   VE BİLGİ DOSYASI İÇİN ŞABLON  VE ÖZEL HÜKÜMLER     İlaveler in   Listesi     1   M otor/motor ailesi sisteminin montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi dokümanı     2   Dış   ses  (gürültü) seviyesi   sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi  dokümanı     3   M otor/motor ailesinin  bir aksam/ ayrı teknik ünite  olarak AB tip onayı  ile ilgili örnek  bilgi dokümanı     4   Sürücü bilgilendirme sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi  dokümanı     5   Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları sisteminin montajı tipinin  (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı  ile ilgili  örnek   bilgi dokümanı     6   Elektromanyetik uyumluluk sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi  dokümanı     7   Sesli ikaz cihaz /cihaz ları sisteminin montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi dokümanı     8   Geri görüş   aynasının bir sistem olarak montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi dokümanı     9   Paletli alt takım  siste minin  montajı tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi  dokümanı     10   Elektrikli/elektronik alt tertibatların elektromanyetik uyumluluk açısından bir aksam/ ayrı teknik  ünite olarak AB tip onayı ile ilgili örnek bilgi dokümanı      11   De nge  kütlelerinin   bir aksam/ ayrı teknik ünite   olarak AB tip onayı  ile ilgili örnek   bilgi dokümanı     12   Yan   ve/veya arka koruma yapısının bir aksam/ ayrı teknik ünite   olarak AB tip onayı  ile ilgili örnek  bilgi dokümanı     13   Lastiklerin bir aksam olarak AB tip onayı  ile ilgili örnek  bilgi dokümanı     14   Mekanik bağlantıların bir aksam/ ayrı teknik ünite   olarak AB tip onayı  ile ilgili örnek   bilgi dokümanı     15   Fren sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi dokümanı     16   Sürücünün gürültüye maruz kalma sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi dokümanı     17   Emniyet kemeri bağlantı sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi  dokümanı     18   Tehlikeli maddelere ka rşı koruma sistemi tipinin (veya ilgili araç tipinin) AB tip onayı ile ilgili  örnek   bilgi dokümanı  

