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TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Görevlendirme Kapsamı
	Avrupa Komisyonu Karar No.
	Ürün(ler)/ Kullanım Amacı
	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi
	Şartnameler
	Görevler

	98/214/EC
	Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (1/4):
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller (T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru), yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş ya da korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)
	Sistem 2+
	TS EN 10025-1
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 10340
TS EN 10343
TS EN 15048-1
TS EN 15088
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (2/4):
Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri: Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklük-lerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler. Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı ya da kaynaksız olabilir. 
	Sistem 2+
	TS EN 1090-1+A1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (3/4):
Kaynak malzemeleri (Yapısal metal işlerinde kullanımlar için)
	Sistem 2+
	TS EN 13479
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (4/4):
Yapısal konektörleri: Metalik perçin, cıvata (somun ve pullar) ve H. R. civataları (yüksek mukavemetli sürtünme kavrama civata), saplama, vida, demiryolu bağlantı elemanları.
(Yapısal metalik işlerde kullanımlar için)
	Sistem 2+
	TS EN 14399-1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu



