EK-1 
YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIM AMAÇLARI, YANGINA TEPKİ SINIFLARI VE TÂBİ OLACAKLARI PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMLERİ 
	
	DÜZENLENDİĞİ KOMİSYON KARARI
	YAPI MALZEMESİ
	KULLANIM AMACI
	SEVİYE VEYA SINIFLAR
	SİSTEMİ

	1
	95/467/AT sayılı Avrupa Komisyonu
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
(2002/592/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
(2010/679/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar(elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar
	Bacalar için
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	2+

	
	
	Baca terminalleri
	Bacalar için
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	4

	
	
	İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler.
	a) Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında.
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	
	
	Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları, elyaflı hazır alçı sıvalar ve alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil.
	b) Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda,;(ilgili olarak) yapılarda strüktürel elemanların ve/veya yangın bölmelerinin yangından korunumu için düşünülen yerlerde.
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	3

	
	
	Alçıpanlar, ilgili yardımcı malzemeler dahil.
	c) Rüzgâr yüküne dayanıklı, ahşap çerçeveli duvarları veya ahşap çatı strüktürlerini sağlamlaştırmak için.
	-
	3

	
	
	Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları ve sıvalar, elyaflı hazır alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil
	Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda, a, b veya c’de kullanımı belirtilmeyen yerlerde.
	-
	4

	
	
	Strüktürel taşıyıcılar
	Tek başına taşıyıcıların gereklerinin kritik olduğu yapı ve inşaat mühendisliği işlerinde4
	-
	1

	
	
	
	Tek başına taşıyıcıların gereklerinin kritik olmadığı yapı ve inşaat mühendisliği işlerinde5
	-
	3

	
	
	Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar (elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran bacalar ve birleşik bacalar için baca kitleri ve baca terminalleri
	Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	2
	96/577/AT Avrupa Komisyonu Kararı (2002/592/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Yangın alarmı/ veya algılanması, sabit yangınla mücadele, yangın ve duman kontrolü ve patlamayı engelleme malzemeleri
TESİSAT KİTLERİ
Yangın dedeksiyonu/ yangın alarmı
- Birleşik yangın dedeksiyon ve yangın alarm sistemleri /kitleri
- Yangın dedeksiyon sistemleri /kitleri
- Yangın alarm sistemleri kitleri
- Yangın haber verme sistemleri /kitleri
Yangını bastırma ve söndürme
- İlk yardım hortum sistemleri /kitleri
- Kuru ve ıslak yangın söndürme musluğu (hidrant) sistemleri
- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri/ kitleri
- Köpük sistemleri /kitleri
- Kuru toz sistemleri /kitleri
- Gazlı sistemler
(karbondioksit sistemleri de dahil olmak üzere)/ kitler
Patlamayı baskılama
- Patlamayı bastıran sistemler / kitler
Yangın kontrol tesisatları
- Duman ve ısı boşaltma havalandırma sistemleri / kitleri
- Basınç diferansiyel sistemleri /kitleri
- Bağımsız duman dedektörleri/ alarmları
BİLEŞENLER
Yangın dedeksiyonu / yangın alarmı
- Duman, ısı ve alev dedektörleri
- Kontrol ve gösterici cihazlar
- Alarmı ileten yönlendiren cihazlar
- Kısa devre izolatörleri
- Alarm cihazları
- Güç kaynakları
- Giriş / çıkış cihazları
- Manuel ihbar butonu
Sabit bastırma ve söndürme
- Yangın muslukları (hidrantları)
- Su akış dedektörleri
/anahtarları
- Basınç dedektörleri
/anahtarlar
- İniş valfleri
- Giriş duman kutusu
- Yangın söndürme pompaları ve pompa takımları
- Başlıklar /sprinklerler /çıkışlar
- Islak alarm valf tesisatları
- Kuru alarm valf tesisatları
- Sel alarm valf tesisatları
- Çoklu kontroller
- Yüksek basınçlı konteynır valf tesisatları ve bunların çalıştırıcıları
- Seçici valfler ve bunların çalıştırıcıları
- Elektrikli olmayan durdurma cihazları
- Esnek konnektörler
- Basınç ayar aletleri ve basınç düğmeleri
- Mekanik tartı cihazları
- Kontrol valfleri ve geri dönüşsüz valfler
Patlamayı baskı altında tutma
- Dedektörler
- Baskılayıcılar
- Patlama sensörleri
- Patlamayı azaltıcı malzemeler
Yangın kontrolü
- Duman perdeleri
- Damperler
- Kanallar
- Motorlu vantilatörler
- Doğal vantilatörler
- Kontrol panelleri ve acil durum kontrol panelleri
- Güç kaynakları
	Yangın güvenliği için
	-
	1

	3
	96/578/AT Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
(2002/592/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Lavabolar
	Yiyeceklerin hazırlanması, bulaşık yıkama ve evsel atık suyun atılması için
	-
	4

	
	
	Yıkama çanakları ve umumi tekneler, küvetler ve duş tekneleri, bideler, pisuarlar, klozet çanakları veya tekneleri, toprak, kimyasal veya kompozit klozetler, alaturka tuvaletler, akıtmalı su depoları, jakuzi küvetler, duş kabinleri ve önceden biçimlendirilmiş tuvalet modüller
	Kişisel hijyen için
	-
	4

	
	
	Modüler umumi tuvaletler ve prefabrike tuvalet kabinleri
	Kişisel hijyen için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	4
	96/579/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(1999/453/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Yol işaretleme malzemeleri
- Dökülerek uygulanan malzemeler (cam bilyeler, kaymayan Agregalar ve her ikisinin karışımı)
- Kalıcı işaretleme bantları ve önceden hazırlanmış işaretler
- Trafik boyaları, sıcak uygulanan termoplastikler, soğuk uygulanan plastikler (kaymayan agrega ile veya değil), önceden karıştırılan cam bilyeler dahil,
- Trafik boyaları, sıcak uygulanan termoplastikler, kullanılacak kaymayan agrega ve/veya cam bilyelerin tipleri ve oranlarını gösteren talimatlarla piyasaya arz edilen soğuk uygulanan plastikler (yol işaretlemesi için kullanılmak üzere)
- Geri yansıtıcı yol kramponları
Araç ve yaya trafik kullanımları için kalıcı olarak tesis edilen yol trafik işaretleri ve trafik kontrol cihazları:
- Kalıcı trafik işaretleri
- Trafik babaları
- İşaretleme direkleri
- Trafik ışıkları ve sabit tehlike lambaları
- Sürekli uyarı cihazları ve uyarı figürleri
- Değişken mesajlı trafik işaretleri
Yol aydınlatma direkleri
Araç sınırlama sistemleri
- Çarpma yastıkları
- Geçiş bariyerleri
- Kablolar
- Parapetler
Yaya köprü parapetlerini içeren yaya sistemleri
	Dolaşım alanları için
	-
	1

	
	
	-Yol trafik gürültüsünü azaltıcı cihazlar ve bariyerler
-Parlamayı önleyici ekranlar
	Dolaşım alanları için
	-
	3

	5
	96/580/AT Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	(Giydirme cephe) kitleri
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	3

	
	
	
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olmayan dış duvarlarda
	-
	3

	6
	96/581/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2015/1958/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)

	· Jeosentetikler (membranlar ve tekstiller),
· Jeokompozitler,
· Jeogridler,
· Jeomembranlar 
· Jeonetler 

	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi olmayan,
· Ayırma
· Koruma
· Drenaj
· Filtrasyon
· Zemin güçlendirme amaçlı kullanımlarda
	-
	2+

	
	
	
	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi olan,
· Ayırma
· Koruma
· Drenaj
· Filtrasyon
· Zemin güçlendirme amaçlı kullanımlarda.
	Dipnot 1
	1

	
	
	
	
	Dipnot 3
	4

	
	
	
	
	Dipnot 1 ve Dipnot 3 dışında kalan durumlar için
	3

	7
	96/582/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı 
	Giydirme cepheler için strüktürel macunlu cam kitleri; Tip II ve Tip IV6
	Dış duvar ve çatılar için
	-
	1

	
	
	Giydirme cepheler için strüktürel macunlu cam kitleri; Tip I ve TipIII7
	Dış duvar ve çatılar için
	-
	2+

	
	
	Beton içinde kullanılan metal ankrajlar (ağır işler için)
	Beton yapı elemanlarını yada giydirme ve asma tavanlar gibi ağır üniteleri desteklemek ve/veya sabitlemek için
	-
	1

	8
	97/161/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Betonda (hafif işler için) kullanılan metal ankrajlar
	Hafif asma tavanlar gibi beton elemanları monte etmek, betona tutturmak ve/veya sabitlemek için daimi sistemlerde kullanmak üzere
	-
	2+

	9
	97/176/AT8Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Masif taşıyıcı ahşap malzemeler
Elemanlar
Köprü elemanları, makas elemanları, demiryolu traversleri
(tabanlıklar), döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.( kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)
Kitler
Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçeveler
	Köprüler, demiryolları ve yapılar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	2+

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	2+

	
	
	Kereste direkler
	Köprüler, demiryolları ve yapılar için
	-
	2+

	
	
	Tutkallanmış strüktürel laminant malzemeler ve diğer tutkallanmış ahşap malzemeler.
Elemanlar
Köprü elemanları, makas elemanları, döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.
(kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)
Kitler
Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçeveler
	Köprüler ve yapılar için
	-
	1

	
	
	Strüktürel ahşap malzemeler için bağlayıcılar (ahşap için bağlayıcılar, halka bağlayıcılar, silindirik çelik ve ahşap dübeller, ahşap vidalar, yivli cıvatalar, ahşap çivileri)
	Strüktürel ahşap malzemeler için
	-
	3

	10
	97/177/ Avrupa Komisyonu Kararı
	Duvarcılık işlerinde kullanılan enjeksiyonlu metal ankrajlar
	Montajın yanı sıra, duvarcılık işlerini, strüktürel elemanları (işlerin sağlamlığına katkıda bulunanlar) veya kaplama gibi ağır birimleri sabitlemek ve/veya tutturmak için
	-
	1

	11
	97/462/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller
	İç ve dış uygulamalardaki strüktürel elemanlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	2+

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	2+

	
	
	
	İç ve dış uygulamalardaki strüktürel olmayan elemanlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	12
	97/463/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Betonda ve duvarcılık işlerinde kullanılan plastik bağlayıcılar
	Cephe sistemleri gibi sistemlerde, sistemlerin sağlamlığına katkıda bulunan sabitleyici veya destekleyici elemanlar için
	-
	2+

	13
	97/464/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2004/663/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
(2015/1959/ AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Geri akışı önleme cihazları: Boru hattını havalandıran hava girişli vana
	Atık su mühendisliği işlerinde, 
“Yangına Tepki” düzenlemelerine tabi olmayan kullanımlarda.
	-
	4

	
	
	Atık su pompalama istasyonu ve atık suyu yükseltme tesisleri için kitler
	
	-
	3

	
	
	Atık su arıtma tesisleri ve şantiyede arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar
	
	-
	

	
	
	Septik tanklar
	
	-
	

	
	
	Prefabrik drenaj kanalları
	
	-
	

	
	
	Muayene bacaları (menholler) ve muayene odaları
	
	-
	4

	
	
	Muayene bacaları (menholler) ve muayene odaları için basamak demirleri, merdivenler ve tırabzanlar
	
	-
	

	
	
	Ayırıcılar
	
	-
	

	
	
	Rögar (menhol) kapakları ve oluk kapakları
	
	-
	1

	
	
	Geri akışı önleme cihazları: boru hattını havalandıran hava girişli vana;
Atık su pompalama istasyonu ve atık suyu yükseltme tesisleri için kitler;
Atık su arıtma tesisleri ve şantiyede arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar;
Septik tanklar;
Prefabrik drenaj kanalları;
Muayene bacaları (menholler) ve muayene odaları;
Muayene bacaları (menholler) ve muayene odaları için basamak demirleri, merdivenler ve tırabzanlar;
Ayırıcılar;
Rögar (menhol) kapakları ve oluk kapakları.
	Atık su mühendisliği işlerinde, 
“Yangına Tepki” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda.
	Dipnot 1
	1

	
	
	· 
	
	Dipnot 3
	4

	
	
	· 
	
	Dipnot 1 ve Dipnot 3 dışında kalan durumlar için
	3

	14
	97/555/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2010/683/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Genel çimentolar, kapsam:
- Portland çimentosu.
- Portland katkılı çimentolar:
Portland-cüruf çimentosu ( A-S ve B-S)
Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)
Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)
Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)
Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)
Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)
Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)
- Yüksek fırın çimentoları (A, B ve C)
- Puzolanik çimentolar (A ve B)
- Kompoze çimentolar (A ve B)
	Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması
	-
	1+

	
	
	Kalsiyum alüminat çimentoları
	Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması
	-
	1+

	
	
	Yapı kireçleri, kapsamı:
-Kalsiyum kireçler
-Dolomit kireçler
-Su bazlı kireçler
	Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması
	-
	2+

	
	
	Harç çimentoları
	Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması
	-
	1+

	
	
	Özel çimentolar, kapsam:
- Düşük ısılı çimento
- Sülfat dirençli çimento
- Beyaz çimento
- Deniz suyuna dirençli çimento
-Düşük alkali çimento
	Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması
	-
	1+

	
	
	Su bazlı yol bağlayıcıları
	Yol temelinin stabilizasyonunda kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması için
	-
	2+

	15
	97/556/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
(2011/14/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Sıvalı dış termal yalıtım kompozit sistemleri/kitleri (ETICS: External thermal insulation composite systems/kits with rendering)
	Yangın düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda
*(Avrupa Teknik Onayına konu olan malzemeler için)
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	2+

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	2+

	
	
	
	Yangın düzenlemelerine tabi olmayan dış duvarlarda
*(Avrupa Teknik Onayına konu olan malzemeler için)
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	2+

	
	
	
	Dış duvarlarda
*(Harmonize Standartlara konu olan malzemeler için)
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	1

	16
	97/597/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Betonarme çeliği malzemeleri
- Çubuk demirleri
- Yuvarlak demir, kangallar
- Kaynaklı dokular
- Kafes kirişleri
- Dişli lamalar
	Betonun donatısı için kullanılmak üzere
	-
	1+

	
	
	Ön germeli çelik malzemeler
-Teller (gerilimden arındırılmış soğuk çekilmiş teller, düz teller, dişli teller)
-Halatlar (çok telli halatlar, çok telli sıkıştırılmış halatlar, dişli ve kuvvetli bağlı halatlar)
-Çubuklar (sıcak haddelenmiş ve işlenmiş çubuk demirler, yivli çubuklar, dişli yada yassı yada düz çubuklar)
- Ön gerilim kabloları
	Betonun ön gerilmesi için kullanılmak üzere
	-
	1+

	
	
	Kanal ve kılıflar
	Ön gerilmeli beton çeliğinin korunması ve yatağı olarak kullanılmak üzere
	-
	4

	17
	97/638/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Strüktürel ahşap malzemeler için bağlayıcılar:
Tek taraflı yüzük dübeli, sıkıştırma, tırtıklı plak bağlayıcılar, delikli çivi plakları, çivileme plakaları
	Strüktürel ahşap malzemeler için
	-
	2+

	18
	97/740/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Duvarcılık birimleri I. Kategori 9
	Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda
	-
	2+

	
	
	Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar10
	
	
	

	
	
	Duvarcılık birimleri
II. Kategori
	Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda
	-
	4

	
	
	Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan tariflenmiş harçlar11
	
	
	

	
	
	Fabrika yapımı sıvayıcı / doku verici harçlar
	Duvarlar, kolonlar, bölücü eleman ve tavan yüzeylerinde
	
	

	
	
	Bağlantılar, germe kayışları, kiriş aşıkları, dirsekler, destek açıları, yatak derzi güçlendiricileri, lentolar
	Duvar ve bölücü elemanlarda
	-
	3

	
	
	Yangına maruz kaldığında hassaslaşabilecek bir yüzeye sahip ısı yalıtım malzemeleri ile birleştirilmiş duvarcılık elemanları
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan duvar ve bölücü elemanlarda
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ye)3, F
	4

	19
	97/808/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(1999/453/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
(2006/190/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Dış kullanımlar için sert döşeme malzemeleri
Döşeme üniteleri (düz veya dokulu yüzeyli) kaldırım kenar taşları, bloklar, kaldırım ışıklıkları, kendinden cilalı metal levhalar, sert yer karoları, arduvaz, toprak karolar, mozaikler, doğal taş yer döşemesi, çimento mozaik karolar, genleşmiş metal veya ızgara süslemeleri, yer kafesleri dahil olmak üzere
	Dış yaya ve araç dolaşım alanlarını kaplamak gibi dış kullanımlar ve yol kaplamaları için.
	-
	4

	
	
	Sert döşeme malzemeleri
(A) Parçalar
Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlı malzemeler.
(B) Piyasaya kitler halinde sürülen taşıyıcı sistemler
Yükseltilmiş giriş döşemeleri, boşluklu döşemeler
	Üzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için
	A1fl1,A2 fl1, B fl1, C fl1
	1

	
	
	
	
	A1fl 2, A2 fl2, B fl2, C fl2, Dfl,  Efl
	3

	
	
	
	
	(A1fl’den Efl’ye)3, Ffl
	4

	
	
	Esnek ve dokuma yer döşemeleri
Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (amino plastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar; anti-statik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]
	İç kullanımlar için
	A1fl1, A2 fl1, B fl1, C fl1
	1

	
	
	
	
	A1fl 2, A2 fl2, B fl2, C fl2, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	
	(A1fl’den Efl’ye)3, Ffl
	4

	
	
	Esnek ve dokuma yer döşemeleri
Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (amino plastik ısı ile sertleşen kaplamalar) içeren dokuma yer döşemeleri; linolyum ve mantar; anti-statik tabaka; serbest yayılan yer karoları; esnek lamine yer kaplamaları.]
	Dış kullanımlar için
	-
	4

	
	
	Döşeme şap malzemeleri
	İç kullanımlar için
	A1fl(5),A2fl(5), Bfl(5), Cfl(5)
	1

	
	
	
	
	A1fl(6), A2fl(6), Bfl(6), Cfl(6), Dfl, Efl
	3

	
	
	
	
	(A1fl den Efl’ye)(7), Ffl
	4

	
	
	
	Dış kullanımlar için
	-
	4
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	98/143/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı

	Mekanik olarak bağlanan, esnek çatı su yalıtım membranları sistemleri:
Esnek levha bazlı, sürekli su tutucu sistemlerle sınırlı, bağlama, birleştirme ve üst üste bindirme sistemleri ve bazen ısı izolasyonlarını da içeren mekanik olarak bağlanan esnek çatı su yalıtım membranları.
	Çatıların su yalıtımı için
	-
	2+
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	98/213/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
(2012/201/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Dahili bölme kitleri
	a)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	
	
	Dahili bölme kitleri
	b)Yangın kompartımanı için
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	3

	
	
	Dahili bölme kitleri
	c)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlar için12
	-
	3

	
	
	Dahili bölme kitleri
	d)Yürürlükteki ‘Kullanımda Emniyet’ riskine maruz ve bu konudaki düzenlemelere tabi kullanımlar için.
	-
	3

	
	
	Dahili bölme kitleri
	a, b, c ve d’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için.
	-
	4

	
	
	Dahili bölme kitleri – Alçı levha
	Yangına tepkiye tabi olmayan kullanımlar için 
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	3

	
	
	
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A1 1, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’den E’ye)3, F
	4
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	98/214/AT Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Strüktürel metalik kesitler/profiller
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş ya da korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.
	Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere
	-
	2+

	
	
	Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri
Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.
	Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için
	-
	2+

	
	
	Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri
Asma tavanlar için bitmiş metal çerçeveler (ağır yük taşıyan).
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir
	Yapı çerçevelerindeki kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	2+

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	2+

	
	
	Kaynak malzemeleri
	Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için
	-
	2+

	
	
	Strüktürel bağlayıcılar
Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli ön gerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.
	Strüktürel metal işlerde kullanmak için
	-
	2+
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	98/279/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Kalıcı, taşıyıcı olmayan, kepenk, panjur sistemlerini kapama düzeni kitleri/sistemleri, normal betonla doldurmak, gereken yerde güçlendirmek için
- Yalıtıcı malzemelerden (veya yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan) yapılmış boşluklu bloklar
- Yalıtıcı malzemelerden (ya da yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan)yapılmış paneller, yalnızca ara levhalarıyla birleştirilmiş kapatıcı kanatlar
	Yapılarda yangın düzenlemelerine tabi iç ve dış duvarların inşaatlarında
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	2+

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	2+

	
	
	
	Yapılarda yangın düzenlemelerine tabi olmayan iç ve dış duvarların inşaatlarında
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	2+
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	98/436/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	- Düz(yassı) ve profil levhalar
- Çatı kiremidi, arduvaz, taşlar ve kiremit altı
- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
- Çatı ışıklığı
- Çatı pencereleri
	a)‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda (örn. yangın kompartımanları)
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	3

	
	
	- Düz (yassı) ve profil levhalar
- Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri
- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
- Çatı ışıklığı
- Çatı penceresi
- Kiriş silmesi ve tavan levhaları.
	b)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	
	
	- Düz (yassı) 13 ve profil14levhalar15
- Çatı kaplama karoları, arduvazları16, taşları17 ve kiremitleri18
- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
- Mastik asfalt çatı uygulamaları
- Çatı döşemesi
- Çatı ışıklığı
- Çatı pencereleri
- Çatı giriş yolu sistemleri, yürüme yolları ve ayak dayanacak yerler
- Çatı kaplaması yardımcı malzemeleri
	c)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda
	Test gerektiren malzemeler
	3

	
	
	
	
	Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19,20
	4

	
	
	- Düz (yassı) ve profil levhalar
- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
- Çatı ışıklığı
- Çatı pencereleri
	d)Çatının yapısını güçlendirmeye katkısı olan kullanımlarda
	-
	3

	
	
	- Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler
	e)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlarda12
	-
	3

	
	
	- Düz (yassı) ve profil levhalar
- Çatı kaplama karoları, arduvazları, taşları ve kiremitleri
- Fabrikada birleştirilmiş kompozit veya sandviç paneller,
- Çatı döşemesi,
- Kiriş silmeleri ve tavan levhaları,
- Çatı örtüleri için mekanik sabitlemeler.
- Çatı örtüleri için yardımcı malzemeler
	a, b, c, d, e’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için.
	-
	4

	
	
	- Çatı giriş yolu sistemleri,
- Yürüme yolları ve ayak dayama yerleri
- Çatı güvenlik kancaları ve ankrajlar,
- Mastik asfalt çatı uygulamaları
- Çatı pencereleri
- Çatı ışıklıkları
	a, b, c, d, e’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için
	-
	3

	
	98/437/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Paneller
	Duvar ve tavanların yangına karşı korunmasında iç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	3

	
	
	Asma tavanlar (kitler)
	Tavanların yangına karşı korunmasında iç veya dış kaplama olarak
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	3

	
	
	Paneller
	Duvar ve tavanların iç ve dışını sert ve dayanıklı hale getiren elemanlar olarak
	-
	3

	
	
	- Fayanslar
- Paneller
( kırılgan malzemelerden)
	Kesici objeler sebebiyle kazayla yaralanma düzenlemelerine tabi olan duvar ve tavanların iç ve dış kaplamalarında
	
	

	
	
	Asma tavanlar (kitler)
	‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan tavanların iç ve dış kaplamalarında
	
	

	
	
	- Fayanslar,
- Paneller
	‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan iç veya dış asma tavanlarda
	
	

	
	
	- Şekilli profiller
- Asma çerçeveler
	‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan iç veya dış duvar ya da tavan kaplamalarında ve asma tavanlarda
	
	

	
	
	- Rulo halindeki kaplamalar,
- Tavan örtüleri
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında
	A11, A21, B1ve C1
	1

	
	
	- ‘Shingel’lar
- .Kaplama plâkaları
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında
	
	

	
	
	Asma tavanlar
(Kitler)
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	- Fayanslar
- Yüzey kaplamaları
- Paneller
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak
	
	

	
	
	- ‘Shingel’lar
- Kaplama plâkaları
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında
	
	

	
	
	- Rulo halindeki kaplamalar,
- Kaplamalar
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında
	
	

	
	
	- Şekilli profiller
- Asma çerçeveler
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi iç veya dış duvar ve tavanların bitirmeleri desteklemekte veya asma tavanlarda
	
	

	
	
	Asma tavanlar
(Kitler)
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında
	(A1’den E’ye)3, F
	4

	
	
	- Fayanslar
- Yüzey kaplamaları
- Paneller
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak
	
	

	
	
	- ‘Shingel’lar
- Kaplama plâkaları
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında
	
	

	
	
	- Rulo halindeki kaplamalar,
- Kaplamalar
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında
	
	

	
	
	- Şekilli profiller
- Asma çerçeveler
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi iç veya dış duvar ve tavanların bitirmeleri desteklemekte veya asma tavanlarda
	
	

	
	
	Asma tavanlar
(kitler)
	‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi duvar ve tavanlarda iç veya dış kaplama olarak12
	-
	3

	
	
	- Fayanslar
- ‘Shingel’lar
-.Yüzey kaplamaları
- Dış Giydirme plakları
- Paneller
	‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi duvar veya tavanların iç ya da dış kaplamalarında12
	
	

	
	
	Asma tavanlar
(kitler)
	Diğer kullanımları talimatta 21yer alan tavanların iç ve dış kaplamalarında
	-
	4

	
	
	- Rulo halindeki duvar kâğıtları
- Tavan örtüleri
- Fayanslar
- Kiremit altları
- Yüzey kaplamaları
- Giydirme levhaları
Paneller
	Diğer kullanımları talimatta 21yer alan duvar veya tavanların iç yahut dış kaplamalarında
	
	

	
	
	Şekilli profiller
Asma çerçeveler
	Diğer kullanımları talimatlarda21 yer alan asma tavan veya iç ve dış duvar ya da tavanları desteklemek için
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	98/456/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Art gerilim kitleri
	Ön gerilimli yapı elemanları için
	-
	1+
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	98/598/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2002/592/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Agregalar
- Bitümlü karışımlar, yüzey uygulamaları
- Bağlı olmayan veya hidrolik bağlı olan karışımlar için
	Yol ve diğer altyapı çalışmaları için27
	-
	4

	
	
	Kuşanık taşlar (Armourstones)
	Su yapıları ve diğer altyapı inşaatları için27.
	-
	4

	
	
	Demiryolu balastı
	Demiryolu işlerinde22
	-
	4

	
	
	Bitümlü karışımlar ve yüzeye uygulanan işler için dolgu malzemeleri
	Yollar ve diğer altyapı işlerinde22
	-
	4

	
	
	Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri
	Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde22
	-
	4

	
	
	Agregalar
- Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları
- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için
	Yol ve diğer altyapı işlerinde23
	-
	2+

	
	
	Kuşanık taşlar
	Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.23
	-
	2+

	
	
	Demiryolu balastı
	Demiryolu işlerinde23
	-
	2+

	
	
	Bitümlü karışımlar ve yüzeye uygulanan işler için dolgu malzemeleri
	Yollar ve diğer altyapı işlerinde23
	-
	2+

	
	
	Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri
	Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde23
	-
	2+
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	98/599/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararıile revize)
	Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri
	Su geçirmezlikle ilgili tüm kullanımlarda
	-
	3

	
	
	Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri
	‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda
	Test gerektiren malzemeler
	3

	
	
	
	
	Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler19
	4

	
	
	Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4
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	98/600/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç)
	Çatıda ve çatı bitişlerinde kullanmak için
	-
	3

	
	
	Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç)
	‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda
	Test gerektiren malzemeler
	3

	
	
	
	
	Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19
	4

	
	
	Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç)
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4
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	98/601/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Bitüm
	Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için
	-
	2+

	
	
	Bitümlü karışımlar
	Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için
	-
	2+

	
	
	Yüzey işlemleri
	Yolların yüzey uygulamaları için
	-
	2+

	
	
	Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri
	Köprü tabliyeleri için
	-
	2+

	
	
	Yardımcı malzemeler
	Beton yollar için
	-
	4

	
	
	Bitümlü karışımlar
Yüzey işlemleri
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için.
	A1fl1, A2 fl1, B fl1, C fl1
	1

	
	
	
	
	A1fl 2, A2 fl2, B fl2, C fl2, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	
	(A1fl’den Efl’ye)3, Ffl
	4
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	1999/89/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Prefabrik merdiven teçhizatları24
	Konutlar ve diğer yapılarda
	-
	2+

	
	
	Prefabrik merdiven teçhizatları
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4
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	1999/90/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Membranlar
- Geçirimsizlik tabakaları
- Çatı alt tabakaları
- Su buharı kontrol tabakaları
	Yapılarda
	-
	3

	
	
	Nem geçirimsiz şilteler
Çatı şilteleri
	Yapılarda
	-
	2+

	
	
	- Nem geçirimsiz şilteler
- Geçirimsizlik tabakaları
- Çatı altı tabakaları
- Çatı şilteleri
- Su buharı kontrol tabakaları
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	
	
	- Çatı altı tabakaları
- Çatı şilteleri
	‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	Test gerektiren malzemeler
	3

	
	
	
	
	Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler19
	4
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	1999/91/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan ürünler)
	Herhangi bir uygulamada
	-
	3

	
	
	Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’den E’ye)3, F
	4
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	1999/92/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Ahşap bazlı, hafif, kompozit kirişler ve kolonlar
(T kirişlerini, yani kiriş/döşeme birleşim kombinasyonlarını içerir)
	Yapılarda
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	1
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	1999/93/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2011/246/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Kapılar ve büyük kapılar (ilgili aksamla beraber veya değil)
	Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında
	-
	1

	
	
	
	Beyan edilmiş diğer spesifik kullanımlarda ve/veya özellikle gürültü, enerji, sızdırmazlık ve kullanımda emniyet gibi diğer spesifik koşullara tabi kullanımlarda (Yangın/duman kompartımanlarında ve kaçış yollarında olmayan kullanımlar)
	-
	3

	
	
	
	Sadece iç bağlantılar için
	-
	4

	
	
	Kapılar, büyük kapılar ve pencerelerin ilgili bina aksamı
	Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında
	-
	1

	
	
	
	Diğerleri
	-
	3

	
	
	Pencereler (ilgili aksamla beraber veya değil)
	Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında
	-
	1

	
	
	
	Diğerleri
	-
	3

	
	
	Kepenkler ve panjurlar (ilgili aksamla beraber veya değil)
	Dış kullanım
	-
	4
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	1999/94/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2012/202/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri (Boru ve tanklar hariç)
	Strüktürel kullanım için
Özellikle ön gerilmeli boşluklu döşeme elemanları, dikmeler ve direkler25, temel kazıkları, kalıp döşemeleri, kafes kiriş elemanları, kiriş/blok döşeme üniteleri ve elemanları, nervürlü zemin döşemeleri, lineer strüktür elemanları (kiriş ve kolonlar), taşıyıcı duvarlar, istinat duvar elemanları, çatı elemanları, silolar26, merdivenler, köprü döşeme (tabliye) elemanları ve büyük kutu menfezleri
	-
	2+

	
	
	
	Strüktürel olmayan veya hafif strüktürel kullanım için özellikle arazi çitleri, telekomünikasyon için ekleme kutuları, küçük kutu menfezleri, yük taşımayan duvar elemanları ve kaplama elemanları
	-
	4

	
	
	Organik madde içeren kiriş/blok döşeme parça ve elemanları 
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1


	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’den E’ye)3,F
	4
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	1999/454/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Yangın durdurucu ve yangını hapsedici malzemeler 27
Yangın koruyucu ürünler (kaplamaları içerir)28
	Yangın kompartımanı için ve/veya yangın koruyucu veya yangın performansı için.
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	1

	
	
	Yangın durdurucu ve yangını hapsedici malzemeler 27
Yangın koruyucu ürünler (kaplamaları içerir) 28
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’den E’ye)3, F
	4

	38
	1999/455/AT29sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Prefabrik ahşap iskelet ve kütük yapılar için kitler
	Yapı işlerinde
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	1
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	1999/469/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Beton, harç ve çimento şerbetiyle ilgili malzemeler
- Karışımlar
	Beton, harç ve çimento şerbeti için
	-
	2+

	
	
	- Katkılar (tip I)
	Beton, harç ve çimento şerbeti için
	-
	2+

	
	
	- Katkılar (tip II)
	Beton, harç ve çimento şerbeti için
	-
	1+

	
	
	- Lifler
	Beton, harç ve çimento şerbetinde strüktürel kullanım için
	-
	1

	
	
	
	Beton, harç ve çimento şerbetinde strüktürel olmayan diğer kullanımlar için
	-
	3

	
	
	Beton koruma ve tamir ürünleri
	Yapılarda ve altyapı işlerinde düşük performans gerekleri ile kullanım için
	-
	4

	
	
	
	Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için
	-
	2+

	
	
	Beton koruma ve tamir ürünleri
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	40
	1999/470/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Strüktürel yapıştırıcılar
	Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde strüktürel kullanım için
	-
	2+

	
	
	Karolar için yapıştırıcılar (özellikle hidrolik bağlayıcılar, çimentolu bağlayıcılar, serpinti polimerleri, reaksiyon reçineleri)
	Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde iç ve dış kullanım için
	-
	3

	
	
	- Strüktürel yapıştırıcılar (özellikle epoksi reçineler, poliüretan reçineler, akrilik reçineler, aminoplastik  reçineler, fenolik reçineler)
 
- Karolar için yapıştırıcılar
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4
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	1999/471/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Mekân ısıtıcı aletler
-Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtma aletleri30 (özellikle radyatörler, konvektörler, fan sarmal üniteleri içeren fan konvektörleri, kenarlara yerleştirilen ısıtıcılar, tavana monte edilen paneller ve diğer sabit ısı yayıcılar, duvar ve döşemelerden ısıtan kitler)
- Katı ve sıvı yakıt yakan36mekan ısıtıcı aletler (özellikle bacalı gaz sobaları, meskenlerde kullanılan pişirme ocakları, oda ısıtıcıları, şömine sobaları, ısıtma insertleri, sauna sobaları)
	Yapılarda
	-
	3

	
	
	Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtıcı aletler 30
Katı ve sıvı yakıt yakan 31mekan ısıtıcı aletler
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4
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	1999/472/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları
- Boru tesisatı kitleri
- Borular
- Tanklar (Depolar)
- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları
- ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar, sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri
- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar
- Boru/kanal mesnetleri
- Valfler ve musluklar
- Güvenlikle ilgili elemanlar
	Binanın ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere sağlanmış gaz/fuel’in dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden binanın ısıtma/soğutma sistemleri girişine kadar tesisat içinde taşınması/dağıtımı/depolanması
	-
	3

	
	
	- Boru tesisatı kitleri
- Borular
- Tanklar (Depolar)
- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları
- ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar, sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri
- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar
- Boru/kanal mesnetleri
- Valfler ve musluklar
- Güvenlikle ilgili elemanlar
	İnsan kullanımı dışındaki suyun taşınması/atımı/depolanması
	-
	4

	
	
	- Depolar
- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar
	‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma /dağıtma /depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma /soğutma sistemlerinin girişine kadar.
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	1

	
	
	- Boru tesisatı kitleri
- Borular
- Tanklar (Depolar)
- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları
- ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar, sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri
- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar
- Boru/kanal mesnetleri
- Valfler ve musluklar
- Güvenlikle ilgili elemanlar
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma/dağıtma/depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma/soğutma sistemlerinin girişine kadar.
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	1

	
	
	
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/atım/depolanmasında
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	
	
	- Boru tesisatı kitleri
- Borular
- Tanklar (Depolar)
- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları
- Fitting’ler, yapıştırıcılar, sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri
- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar
- Boru/kanal mesnetleri
- Valfler ve musluklar
- Güvenlikle ilgili elemanlar
	‘Enerji tasarrufu’ düzenlemelerine tabi tesisatlardaki insan tüketimi için kullanılmayan sadece ısıtma sistemleri için kullanılan suyun taşınması/atımı/depolanmasında
	-
	3
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	2000/245/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	- Düz veya bombe cam paneller (temel cam, işlenmiş cam, özel veya güvenlik camı, kaplanmış, film tabakayla kaplanmış, emayeyle kaplanmış, yüzey-işlem görmüş veya ayna haline getirilmiş cam)
- Kanal biçimli camlar (tel bağlantılı veya bağlantısız)
- Cam izolasyon birimleri
	a)Özellikle yangın direncini sağlama amacı güden sırlanmış tertibatlarda kullanım için
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	1

	
	
	Cam tuğla duvar panelleri
	b)Yangın kompartımanları için
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	1

	
	
	- Düz veya bombe cam paneller
- Kanal biçimli camlar
- Cam izolasyon birimleri
- Cam bloklar
- Cam blok duvar panelleri
	c)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’den E’ye)7, F
	4

	
	
	- Düz veya bombe cam paneller
- Kanal biçimli camlar
- Cam izolasyon birimleri
	d)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	Test edilmeleri gereken malzemeler
	3

	
	
	
	
	Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19
	4

	
	
	- Düz veya bombe cam paneller
- Cam izolasyon birimleri
- Cam bloklar
- Cam blok duvar panelleri
	e)Kurşungeçirmez veya patlamaya dayanıklı sırlama amacıyla kullanımlar.
	-
	1

	
	
	
	f)‘Kullanımda Emniyet’ açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlar
	-
	3

	
	
	Kanal biçimli cam
	f)‘Kullanımda Emniyet’ açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlarda
	-
	3

	
	
	- Düz veya bombe cam paneller (özel işlem görmüş)
- Kanal biçimli camlar
- Cam izolasyon birimleri
- Cam bloklar
- Cam blok duvar panelleri
	g)‘Enerji tasarrufu’ ve / veya ‘Gürültünün azaltılmasıyla ilgili kullanımlarda
	-
	3

	
	
	- Düz veya bombe cam paneller
- Kanal biçimli camlar
- Cam izolasyon birimleri
- Cam bloklar
- Cam blok duvar panelleri
	a., b., c., d., e., f. ve g.’de belirtilmiş olanların dışındaki kullanımlar için
	-
	4
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	2000/273/AT32 sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	- U demiri (EOTA ref. 06.01 / 01)
- Kimyasal bağlama kitleri (EOTA ref. 06.01/11)
	Bağlama amaçlı
	-
	1

	
	
	Epoksi beton / cam elyafla güçlendirilmiş polyester / epoksi reçineli harç bağlama kiti (EOTA ref.06.03/03)
	Strüktürel tamirde
	-
	1

	
	
	Paslanmaz çelikten yapılmış duvar levhaları (EOTA ref. 06.04 / 04)
	Yığma duvarlarda kullanım için
	-
	3

	
	
	- Yüzer döşemeler için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 05.03 / 03)
- Duvarlar için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 06.01 / 09)
	Yapı içi kullanımlarda
	-
	3

	
	
	Atık su tutma kiti (EOTA ref. 07.04 / 04)
	Yapı içi kullanımlarda
	-
	4

	
	
	- Yüzer döşemeler için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 05.03 / 03):
- Duvarlar için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 06.01 / 09)
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar için
	A11, A21, B1, C1
A1fl1, A2fl1, Cfl1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
A1fl2, A2fl2, Bfl2, Cfl2, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
(A1 fl’den Efl’ye)3, F fl
	4
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	2000/447/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
(2001/596/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile revize)
	Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri
	Yapının yük taşıma kapasitesine katkıda bulunacak kullanımlar için
	-
	1

	
	
	Kendini taşıyan hafif kompozit paneller
	Yapının takviyesine katkıda bulunacak kullanımlar için
	-
	3

	
	
	- Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri
- Kendini taşıyan hafif kompozit paneller
	a)‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için (yangın kompartımanları gibi)
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	3

	
	
	Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri
	b)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
A1fl1, A2fl1, Bfl1, Cfl1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C26, D, E
A1fl2, A2fl2, Bfl2, Cfl2, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	
	(A1’den E’ye)3, F
(A1 fl’den Efl’ye)3, F fl
	4

	
	
	Kendini taşıyan hafif kompozit paneller
	c)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	
	
	- Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri
- Kendisini destekleyen hafif ağırlıklı birleşik (kompozit) paneller
	d)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	Test edilmesi gereken malzemeler
	3

	
	
	
	
	Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19
	4

	
	
	- Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri
- Kendini taşıyan hafif kompozit paneller
	e)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlar için12
	-
	3

	
	
	- Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri
- Kendini taşıyan hafif kompozit paneller
	a.,b.,c., d. ve e.’de belirlenenlerin dışındaki kullanımlar için
	-
	4
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	2000/606/AT32 sayılı Avrupa Komisyonu Kararı

	Standart beton demirleri için mekanik bağlantılar ve bilezikler (EOTA ref. 03.01 / 02)
	Takviye amaçlı kullanımlar için
	-
	1+

	
	
	Profilli çelik takviye levhaları (kompozit yapılı döşeme sistemleri için) (EOTA ref. 05.02 / 02)
	Yapıların içinde kullanım için
	-
	2+

	
	
	Kolon bağlantısı (yük taşıyan hazır dökme beton kolonlar için bağlantı tertibatı) (EOTA ref. 01.03 / 09)
Kolon ayağı/Kolon başı (Rock Shoe) (yük taşıyan hazır dökme beton sütunlar için koruma tertibatı) (EOTA REF. 01.03 / 09)
	Taşıyıcı yapı kısımları için
	-
	2+

	
	
	Alçı fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01):
	Yapıların içinde taşıyıcı amaçlı olmayan kullanım için
	-
	3

	
	
	Prefabrike boşluk tablaları (cavity tray) (EOTA ref. 06. 04 /05)
	Yığma duvarlarda kullanım için
	-
	3

	
	
	Alçı fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01):
	‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4

	
	
	Alçı fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01):
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için
	Herhangi bir sınıf malzeme için
	3
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	2001/19/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı

	Yol Köprüleri için genleşme bağlantıları (hareket yüzeyinin ve trafik taşıma kapasitesinin devamlılığını sağlayarak köprü konstrüksiyonunun hareketini mümkün kılmak için.)
	Yol köprülerinde
	-
	1
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	2001/308/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Veture’lar (Ön yapımlı, ısı yalıtımlı dış duvar kaplama elemanları)
	Yapılarda
	-
	3

	
	
	
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4
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	2002/359/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	- Kitler (Boru ve depolama sistemleri)
- Borular
- Tanklar
- Valfler, musluklar, pompalar, su sayaçları, koruma ve güvenlik cihazları
- ‘Fiting’ler, yapışkanlar, eklemler, sızdırmazlık contaları
- Membranlar, reçineler
- Yüzey kaplamaları,
- Yağlayıcılar ve yağlar
	Tüketici musluklarına kadar (musluk dahil) insan tüketimi amaçlı su nakliyesi/dağıtımı /depolaması uygulamalarında
	-
	1+33
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	2003/639/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı

	Strüktürel bağlantılar için pimler
	‘Strüktürel performans’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için
	-
	2+

	
	
	
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4
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	2003/640/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı

	Dış duvar kaplamaları için pimler
	Dış duvarlar veya duvarların dış kaplamaları için
	-
	2+

	
	
	
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için
	A11, A21, B1, C1
	1

	
	
	
	
	A12, A22, B2, C2, D, E
	3

	
	
	
	
	(A1’ den E’ ye)3, F
	4
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	2003/655/ AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
	Islak hacim döşemeleri ve duvarları için su sızdırmazlık kitleri
	Yapı işleri için
	-
	2+

	
	
	
	‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için
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+ Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemlerinin açıklaması için bkz. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) EK-5-(1)
1 Yangına tepki performans sınıfı için üretimin her aşamasında açıkça tanımlanabilen malzemeler (yangın geciktiricilerin eklenmesi veya organik malzemelerin sınırlandırılması gibi).
2 Dipnot (1)’in kapsamı dışında kalan malzemeler
3 Yangına reaksiyon için test edilmeye gerek olmayan malzemeler (Komisyon Kararı 96/603/ AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararına göre A1 sınıfı malzemeler gibi)
4 Taşıyıcının yıkılması halinde, kullanılabilirliği ve en son limit halleri görülenlerin ötesindeki durumlardan dolayı yapı işleri ve parçaları bu gereklerin ortaya çıkabileceği “kritik”tir
5 Taşıyıcının yıkılması ve normal durumlar altında, kullanılabilirliği ve en son limit halleri görülenlerin ötesindeki durumlardan dolayı yapı işleri ve parçalarının bu gerekleri ortaya çıkaramaması “kritik değil”dir.
6 Tip II: Panellerin kendi ağırlığının macunlu destek çerçeveye ve oradan da strüktüre mekanik yollarla aktarılması.Diğer hareketlerin transferi için strüktürel macuna tam güvenirlik.
Tip IV: Panellerin kendi ağırlığının macunlu destek çerçeveye oradan da strüktüre aktarılması da dahil olmak üzere, bütün hareketlerin transferi için strüktürel macuna tam güvenirlik
7 Tip I: Panellerin kendi ağırlığının macunlu destek çerçeveye ve oradan da strüktüre mekanik yollarla aktarılması. Macun kusurundan oluşabilecek tehlikeleri azaltmak için cihazlar kullanılır.
Tip III: Panellerin kendi ağırlığının macunlu destek çerçeveye ve oradan da strüktüre, strüktürel macun ile aktarılması. Macun kusurundan oluşabilecek tehlikeleri azaltmak için cihazlar kullanılır
8 Bu Karardaki malzemeler, yangına, biyolojik saldırıya karşı işlemden geçirilebilir veya geçirilmez.
9 Kategori I: Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin kâgir yapı elemanları için, öngördüğü hesap değeri olarak beyan edilen basınç dayanım değerinin en fazla % 5 kusurlu numune ihtimaliyle sağlayan kâgir birim.
Kategori II: Kategori I’deki gerekleri sağlamayan kâgir birim.
10 Özel performans gereklerini sağlamak için tasarlanmış ve üretilmiş, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te öngörülen basınç emniyet gerilmelerini yerine getirmek için üretilmiş harçlar.
11 Bileşik performans gerekleri sağlamak üzere belirli oranlarda bileşenlerden üretilen harçlar
12 Özellikle, bu tehlikeli maddeler 76/769/EEC Konsey Direktifinde tadil edilmiş haliyle tanımlanmıştır.
13 (2000/553/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile sözü edildiği üzere) Yassı metal tabakalar: alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik (Kalınlık ≥ 0,4 mm, Herhangi bir dış örtünün inorganik olması veya Brüt Kalori Değeri  4,0 MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması gerekir.)
14 (2000/553/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile sözü edildiği üzere) Profilli metal tabakalar: alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik (Kalınlık ≥0,4 mm, Herhangi bir dış örtünün inorganik olması veya Brüt Kalori Değeri  4,0 MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması gerekir.
15 (2000/553/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile sözü edildiği üzere) Çimento esaslı elyaflı levhalar: Düz ve profilli tabakalar, Arduvazlar (96/603/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı sınırlamalarına uyar veya Brüt Kalori Değeri  4)
16 (2000/553/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile sözü edildiği üzere) Arduvazlar: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar (96/603/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı sınırlamalarına uygun)
17 (2000/553/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile sözü edildiği üzere) Normal kullanımda tamamen şu inorganik örtülerle kaplanması amaçlanan malzemeler: En az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2 kütlede gevşek serimli çakıl en az 50 mm kalınlığı veya ≥80 kg/m2 kütlede (agrega büyüklüğü minimum 4 mm. Maksimum 32 mm.), En az 30 mm. kalınlığında kum/çimento şap, En az 40 mm. kalınlığında dökme taş veya mineral tabanlar)
18 (2000/553/AT Avrupa Komisyonu Kararı ile sözü edildiği üzere) Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik veya çelik çatı kiremitleri (96/603/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı sınırlamalarına uygun. Herhangi bir dış örtünün inorganik olması veya Brüt Kalori Değeri  4MJ/m2 veya kütlesinin  3,0 MJ/Kg olması gerekir.)
19 Yangın talimatlarını hazırlayan grupla (Fire Regulation Group) yapılan müzakerede teyit edilmek üzere.
20 2001/671/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararında sözü edildiği üzere, daha evvel 2000/553/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararında sözü edilen testin yapılmasına gerek olmayan çatı örtüsü malzemeleri veya çatılar, CEN raporu CR 1187:2001’e göre, diğer sınıflar arasında, aşağıdaki tüm şartlar sağlanıyor ise Bçatı olarak anılır:
Broof (t1): tek başına yanan parçacık olduğu zaman
     Yukarı doğru iç ve dış yangın yayılması <0.700 m.
     Aşağı doğru iç ve dış yangın yayılması < 0.600 m.
     İç ve dış en fazla yanma boyu < 0.800 m.
     Yangına maruz kalan bölgeden düşen yanmayan malzemeler (parçalar veya döküntüler) olmadığında
     Çatı strüktürüne tesir eden yanan/kızgın parçacıklar bulunmadığında
     Çatı içinden geçen 2.5x10-5 m2 den büyük tek havalandırma açıklığı olmadığında
     Çatı içinden geçen tüm havalandırma açıklıkları toplamı 4.5x10-3 m2 den küçük olduğunda
     Yanal yangın yayılımı ölçüm alanının kenarlarına ulaşmadığında
     İçten tutuşma olmadığında
     Çatıda yatayda maksimum yangın yayılımı çapının (iç ve dış) 0,200 m den az olduğunda
Broof (t2): yanan parçacık + rüzgâr olduğunda (2 m/s ve 4 m/s rüzgâr hızında her iki test için)
     Çatı ve alt katmanların hasar boyu  0,550 m
     Çatı ve alt katmanların maksimum hasar boyu  0,800 m
Broof (t3): yanan parçacık + rüzgâr + ışıma olduğunda (Kritik dış yangın yayılma zamanı ≥30 dakika ve yangın etkisi için kritik zaman ≥30 dakika
Broof (t4):yanan parçacık+rüzgâr+tamamlayıcı ısı kaynağı olduğu zaman
    1 saat süresinde çatı sistemine nüfuz edilemez
    Ön testte, test alevinin geri çekilmesinden sonra, numunenin yanması<5 dakika
    Ön testte, yanma bölgesinden itibaren alev yayılımı< 0,38 m
21 Talimatların kapsadığı diğer amaçlanan kullanımlar: buhar ve su sızıntısı kontrolü, akustik kontrol ve ısı kontrolü
22 Yüksek güvenlik gereksinimi olmayan işler
23 Yüksek güvenlik gereksinimi olan işler: Yapı malzemesi bileşenin ve bileşen olarak kullanıldığı yapısal sistemin toptan göçmesi, kabul edilemeyecek derecede deformasyona uğraması, tahmin edilen süreden önce aşınması sebebiyle can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek yapı elemanları ve diğer işler."
24 Tek parça beton ve çelik merdivenler hariç (Merdivenin tamamı piyasada teçhizat olarak yer alır, prefabrik basamak ve diğer parçaları içerir). Müstakil binalar içinde kullanılmak üzere masif ahşaptan geleneksel olarak yapılmış prefabrik merdivenler de bu Karar kapsamındadır.
25 Otobanlardaki aydınlatma direkleri hariç
26 Sıvıların depolanmasına yarayanlar hariç
27 Alçı malzemeler (örneğin levha, blok, sıva), mineral yün malzemeler, AAC ve LAC’dan bloklar ve prefabrike ve güçlendirilmiş parçalar, kâgir duvar harcı, tarak/sıva harcı, kalsiyum silikat malzemeler ve hücresel cam malzemeler hariç.
AAC: Autoclaved aerated concrete- Otoklavlanmış havalı beton
LAC: Lightweight aerated concrete- Hafif havalı beton
28 Duvarlarda ve tavanda yangın koruyucu paneller ve asma tavan teçhizatları hariç (Bunlar iç ve dış duvar ve tavan bitirme elemanlarıyla ilgili 98/437/AT Avrupa Komisyonu Kararında (O) L 194. 10.7.1998, s.39’da yer aldığı için )
29 Bu Komisyon Kararı, endüstriyel hazırlanan kitler olarak sunulan teçhizatları kapsar. Bunlar, seriler halinde üretilmesi amaçlanan önceden tasarlanmış ve prefabrik parçalardan oluşur. Bu Komisyon Kararı sadece aşağıda tanımlanmış minimum gereksinimleri karşılayan teçhizatları ilgilendirir. Bu minimum gereksinimlerin altına düşen kısmi teçhizatlar bu Komisyon Kararının kapsamı dışındadır. Minimum gereksinimler şunları içerir: binanın strüktürel elemanları, bütün gerekli ısı yalıtımını içeren dış kabuğun parçaları ve binaya uygulanan esas gereksinimlerin karşılanmasında gerekli olduğu ölçüde iç kaplamalar. Bazı parçaların farklı fabrikalarda hazırlanması halinde, farklı parçalar değil sadece dağıtım için son teçhizat, bu Komisyon Kararının ilgi alanına girmektedir.
30 Elektrikli mekân ısıtıcı aletler hariç
31 Gaz yakacak kullanan ve sanayi yapılarında yürütülen endüstriyel proseslerde kullanılmak için özel olarak bir amaca uygun tasarlanmış aletler hariç
32 Bu kararda liste halinde verilmiş malzemeleri içeren bir standart bulunmayıp bu malzemelerle ilgili teknik özellikler ETA (Avrupa Teknik Değerlendirmesi)’larla belirlenmiştir.
33 Malzemelerin hijyenle ilgili olan özelliklerden başka (İnsan tüketimi için kullanılacak suyla temasa uygunluk) performansı 1999/472/ATAvrupa Komisyonu Kararının hükümlerine göre değerlendirilmeli (OJ L 184, 17.7.1999, sayfa 42)
34 Toplama havuzları, yapı betonu yüzeyinde suyu kirletebilecek akışkan uygulanmış olması durumunda kullanılır
35 Yapıların sızdırmazlığının sağlanması, aynı zamanda yapı yüzeylerinin hava şartlarından korunması için
36 Suyu kirleten maddelerin tutulması,doldurulması ve dağıtımına yarayan yapı işleri veya bölümlerinin sızdırmazlığı için
37 Bu karar, seri üretim amacıyla önceden tasarlanan ve üretilen (prefabrik) bileşenlerden oluşan bir yapı olarak piyasaya sürülen, endüstriyel olarak hazırlanan kitleri kapsar. Bu karar sadece aşağıda tanımlanan asgari gereklerin karşılandığı kitleri kapsar. Bu asgari gerekleri karşılamayan kit parçaları, bu kararın kapsamı dışındadır. Asgari gerekler aşağıdakilerin hepsini içerir: binanın yapısal elemanları, binanın temele bağlanması ve binaya uygulanan temel gereklerin sağlanması için gerekli olmaları bakımından ısı yalıtımı, yüzey, çatı kaplama, iç astar, pencereler ve dış kapılar olarak dış yüzeyin gerekli bileşenlerinin belirtilmesi.
Bazı bileşenler farklı fabrikalarda hazırlanıyor olabilir. Buna rağmen farklı bileşenler değil, teslimata hazır olan nihai kit bu Kararda değerlendirilmiştir
38 Bu karar, demonte veya monte edilmiş halde yapı yerine nakledilebilen ve çok çabuk bir şekilde hava koşullarına karşı bir korunma sağlayan, muhtemelen nihai bir hava koşulu sızdırmazlığına konu olan, elemanlar arasına, altyapı hizmetleri bağlantılarına ve her türlü temel bağlantısına eklenen prefabrike bina elemanlarını kapsar.
Bazı bileşenler farklı fabrikalarda hazırlanıyor olabilir. Buna rağmen farklı bileşenler değil, teslimata hazır olan nihai kit bu Kararda değerlendirilmiştir.
39 Bu Karar, mevcut bir binanın içine veya en azından dış havaya maruz kalmayan bir yapıya ( Soğuk depo odası kitleri dış havaya maruz kalmazlar) monte etmek için prefabrike soğuk depo odası kitlerini kapsar. Monte edilen kitler yapı işlerinin yük taşıma kapasitesini artırmazlar, ancak tüm monte edilen kiti veya bunun bazı bölümlerini desteklemek için bir yük taşıyıcı destek sistemi öngörülebilir. Teknik ekipman (ör. Soğutma sistemleri) bu konunun dışındadır.
Bazı bileşenler farklı fabrikalarda hazırlanıyor olabilir. Buna rağmen farklı bileşenler değil, teslimata hazır olan nihai kit bu Kararda değerlendirilmiştir
40 Bu Karar, tek veya birçok ağ, kafes veya benzerlerinden oluşan, metal veya ahşap bir yapıyla (ör. Metal kazıklar) ve muhtemelen tellerle desteklenen kaya düşmesine karşı koruma kitlerini kapsar.
Bazı bileşenler farklı fabrikalarda hazırlanıyor olabilir. Buna rağmen farklı bileşenler değil, teslimata hazır olan nihai kit bu Kararda değerlendirilmiştir.
41 Alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt - 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrik, kontrol ve bağlantı kabloları ayrıca “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)” kapsamında da bulunmaktadır.
42 Bkz. Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına Dair 2000/147/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararını tadil eden 2006/751/ATSayılı Avrupa Komisyonu Kararı.
43 Bkz. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında,  Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına,  Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı Ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ  (Tebliğ NO: MHG-2017-13)
44 İletken kesit alanı 2,5 mm2 ve çapı 20 mm’den küçük olan güç veya sinyal kabloları veya sistemlere uygulanır.
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