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	Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

	Ürün Grubu
	Uygunluk Modülü 
	Eki

	9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dâhil olmak üzere, presler 

	AT Tip İncelemesi 
	Ek IX – Yön. Mad. 13 (3)(b) ve (4)(a)



	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)  

	Ürün Grubu
	Uygunluk Modülü 
	Eki

	Gaz Yakan Cihazlar
	
AT Tip İncelemesi (Modül B)

Tipe Uygunluk Beyanı  (Modül C)

	Ek 2.1

Ek 2.2




	Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekliliklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

	Ürün Grubu
	Uygunluk Modülü 
	Eki

	Yeni Sıcak Su Kazanları
	
AT Tip İncelemesi (Modül B)

Tipe Uygunluk (Modül C)

	Ek 3

Ek 4



