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	Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

	Ürün Grubu
	Uygunluk Modülü
	Eki

	Asansörler
	Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B)

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G),

Asansörlerin Son Muayenesi 

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu  (Modül E)	

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelenmesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1) 

Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D)
	Ek-IV-B

Ek-VIII


Ek-V


Ek-X


Ek-XI


Ek-XII




	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)

	Ürün Grubu
	Uygunluk Modülü
	Eki

	Basit Basınçlı Kaplar
	AB Tip İncelemesi (Modül B)

Dâhili İmalat Denetimi Artı Denetimli Kap Testine Tabi Olarak Tip Uygunluğu (Modül C1) 

Dâhili İmalat Denetimi Artı Rastgele Zaman Aralıklarında Gerçekleştirilen Denetimli Kap Testine Tabi Olarak Tip Uygunluğu (Modül C2)

Dâhili İmalat Denetimine Tabi Olarak Tip Uyumluluğu (Modül C)


	Ek-II













	Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

	Ürün Grubu
	Uygunluk Modülü 
	Eki

	1) Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:
1.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları
1.2) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları
1.3) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları
1.4) Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları
4) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:
4.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları
4.2) İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları
5) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri
6) Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları
7) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri
9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dâhil olmak üzere, presler
16) Taşıt bakım liftleri
17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar
	AT Tip İncelemesi 
	EK IX – Yön. Mad. 13 (3)(b) ve (4)(a)












	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

	Ürün Grubu
	Uygunluk Modülü
	Eki

	Gaz yakan cihazlar

	AT Tip İncelemesi 
AT Tipe Uygunluk Beyanı 
AT Tipe Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) 
AT Tip Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvencesi)
AT Doğrulaması 
AT Birim Doğrulaması
	Ek-2.1
Ek-2.2
Ek-2.3
Ek-2.4
Ek-2.5
Ek-2.6












