
Ek - I
ALT SİSTEMLER

Bir kablolu taşıma tesisatı kurulumu aşağıdaki altyapı ve alt sistemlere bölünür: 

1. Kablolar ve kablo bağlantıları.  
2. Tahrik sistemleri ve frenler.
3. Mekanik teçhizat: 
3.1. Kablo sarma dişlisi.
3.2. İstasyon makineleri.
3.3. Hat mühendisliği.
4. Araçlar:
4.1. Kabinler, koltuklar veya çekme tertibatları.
4.2. Süspansiyon dişlisi.
4.3. Tahrik dişlisi.
4.4. Kabloya bağlantılar.
5. Elektroteknik cihazlar:  
5.1. İzleme, kontrol ve emniyet cihazları.
5.2. İletişim ve bilgi teçhizatı.
5.3. Yıldırımdan korunma teçhizatı.
6. Kurtarma teçhizatı: 
6.1. Taşınmaz kurtarma teçhizatı.
6.2. Taşınabilir kurtarma teçhizatı.

Ek - II
TEMEL GEREKLER

1. Amaç
Bu ek, kablolu taşıma tesisatları ile bunların alt sistemleri ve emniyet aksamlarının, bakım ve işletilebilme de dahil olmak üzere, tasarım, yapım ve hizmete alınmaları ile ilgili temel gerekleri belirler.
2. Genel şartlar
2.1. Kişilerin güvenliği
Yolcuların, işleten personelin ve üçüncü tarafların güvenliği, kablolu taşıma tesisatının tasarımı, yapımı ve hizmete alınması için temel bir şarttır.
2.2. Emniyet prensipleri
Bütün kablolu taşıma tesisatları, aşağıdaki prensiplere uygun olarak tasarlanır, işletilir ve hizmete alınır. Bu ilkeler aşağıdaki sıraya göre uygulanır;
- Tasarım ve yapım aşamalarında, riskin ortadan kaldırılması, eğer bu mümkün değil ise, riskin azaltılması,
- Tasarım ve inşaat aşamalarında, ortadan kaldırılamayan riske karşı gerekli bütün önlemlerin tanımlanması ve uygulanması, 
- Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hükümler ve önlemlerle tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayan risklerden sakınmak için alınması gereken önlemlerin tanımlanması ve belirtilmesi.
2.3. Harici faktörlerin değerlendirilmesi
Kablolu taşıma tesisatının güvenli olarak işletilmesini sağlamak için, tesisatın tipi, tesis edildiği arazinin doğası ve fiziksel özellikleri, yerde veya havada yakınında bulunan olası inşaat ve engeller kadar çevresi ve atmosferik ve meteorolojik faktörler dikkate alınarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. 
2.4. Boyutlar
Kablolu taşıma tesisatı, alt sistemleri ve tüm emniyet parçaları, özellikle malzeme seçimi konusunda kabul edilen standartlara uymakla birlikte, yeterli bir emniyet payı ile, çalışmıyorken öngörülen koşullar da dahil olmak üzere ve dış etkileri, dinamik etkileri ve yorulma olaylarını dikkate alarak öngörülen tüm koşullarda hesaba katılan tüm gerilmelere dayanacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir.
2.5. Montaj
2.5.1. Kablolu taşıma tesisatı, alt sistemler ve tüm emniyet parçaları, güvenli bir şekilde montaj ve yerleştirilmelerini sağlayacak şekilde, tasarlanır ve inşa edilir.
2.5.2. Emniyet aksamları; aksamların üzerindeki uygun işaretlemelerle ya da yapım aşamasında, montaj hatalarını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanır.
2.6. Kablolu Taşıma Tesisatının Bütünlüğü
2.6.1. Emniyet aksamları, 9 uncu maddedeki emniyet analizlerinde belirtildiği gibi, emniyet aksamlarının çalışma bütünlüğünü ve kablolu taşıma tesisatının güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir ve her durumda bunu sağlayacak şekilde kullanılır, böylece emniyet aksamlarının hatası yeterli bir emniyet payı ile büyük oranda imkânsızlaştırılmış olur.
2.6.2. Kablolu taşıma tesisatı, çalışması sırasında güvenliği tehlikeye atan herhangi bir parça hatasının zamanında alınmış uygun bir tedbir ile giderileceği şekilde tasarlanır ve inşa edilir.
2.6.3. Bu ekin 2.6.1 ve 2.6.2 maddelerinde belirtilen korunma önlemleri, ilgili parçanın programlı iki muayenesi arasındaki zaman aralığı boyunca uygulanır. Emniyet aksamlarının programlı muayenesi için zaman aralığı, kullanım kılavuzunda açıkça belirtilir.
2.6.4. Kablolu taşıma tesisatlarına yedek parça olarak yerleştirilen emniyet aksamları, bu Yönetmeliğin temel gereklerini ve kablolu taşıma tesisatının diğer parçaları ile sorunsuz etkileşime ilişkin koşulları yerine getirir.
2.6.5. Kablolu taşıma tesisatında meydana gelebilecek bir yangının etkilerinin, kişilerin güvenliğini tehlikeye atmaması için gereken önlemler alınır. 
2.6.6. Kablolu taşıma tesisatını ve kişileri yıldırımın etkilerinden korumak için özel önlemler alınır.
2.7. Emniyet tertibatları
2.7.1. Kablolu taşıma tesisatında güvenliği tehlikeye sokan herhangi bir arıza, uygulanabilir olduğunda, bir emniyet tertibatı tarafından tespit edilir, bildirilir ve değerlendirilir. Aynısı, güvenliği tehlikeye sokan normalde öngörülebilen herhangi bir dış etki için de uygulanır.
2.7.2. Kablolu taşıma tesisatının el ile durdurulması her zaman mümkün olmalıdır.
2.7.3. Kablolu taşıma tesisatının emniyet tertibatı tarafından durdurulduktan sonra uygun bir işlem yapılmadan tekrar çalıştırılması mümkün olmamalıdır.
2.8. Bakıma Uygunluk
Kablolu taşıma tesisatı, düzenli ya da özel bakım ve onarım işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak verecek şekilde tasarlanır ve inşa edilir.
2.9. Rahatsızlık
Kablolu taşıma tesisatı, zehirli gazlardan, gürültü emisyonundan ve titreşimden kaynaklanan iç veya dış rahatsızlıkların belirtilen sınırlar içinde kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir.





3.  Altyapı gerekleri
3.1. Yerleşim, hız, araçlar arasındaki mesafe
3.1.1. Kablolu taşıma tesisatı, arazinin ve çevresinin özellikleri, atmosferik ve meteorolojik koşullar, yerde veya havada yakınında bulunan olası yapı ve engeller dikkate alınarak, işletim ve hizmet durumlarında ya da insan kurtarma operasyonları durumunda sıkıntı yaratmaması veya tehlike oluşturmaması için, güvenli olarak işletilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanır ve inşa edilir.
3.1.2. Kabloların ve araçların veya çekme tertibatlarının öngörülen en kötü çalışma koşulları altındaki hareketlerini dikkate alarak, araçlar, çekme tertibatları, raylar, kablolar vb. ve yerde veya havada yakında yer alan olası yapı ve engeller arasında yatay ve düşeyde yeterli mesafe bırakılır.  
3.1.3. Araçlar ile yer arasındaki maksimum mesafe konusunda, kablolu taşıma tesisatının yapısı, araçların tipi ve kurtarma prosedürleri dikkate alınır. Açık araçlar için, araçlar ile yer arasındaki mesafenin psikolojik etkileri yanında düşme riski de göz önünde bulundurulur. 
3.1.4. Araçların veya çekme tertibatlarının maksimum hızı, aralarındaki minimum mesafe ve ivmeleri ve frenleme performansları, kişilerin güvenliği ve kablolu taşıma tesisatının güvenli çalışması sağlanacak şekilde seçilir.
3.2. Hat boyundaki istasyonlar ve yapılar	
3.2.1. Hat boyundaki istasyon ve yapılar dengeyi temin edecek şekilde tasarlanır, inşa edilir ve donatılır. Kablolar, araçlar ve çekme tertibatlarının güvenli gözetimine izin verir ve işletim koşulları çerçevesinde güvenle yerine getirilmelerini mümkün kılar.
3.2.2. Kablolu taşıma tesisatının giriş ve çıkış alanları, araçlar, çekme tertibatları ve kişilerin güvenli dolaşımını garanti edecek şekilde tasarlanır. Araçların ve çekme tertibatlarının istasyonlardaki hareketi, hareketleri ile olası aktif işbirliği göz önünde bulundurularak, kişilere zarar vermeden gerçekleşir.
4. Kablolar, tahrik sistemleri, frenler, mekanik ve elektrik tesisatları ile ilgili şartlar
4.1. Kablolar ve destekleri 
4.1.1. Aşağıdaki önlemlerin tamamı son teknolojik gelişmeler doğrultusunda alınır: 
	- Kabloların veya kablolara bağlı parçaların kopmasını önlemek.	
	- Minimum ve maksimum gerilme değerlerini sağlamak.	
	- Destekleri üzerine güvenli bir şekilde monte edilmelerini sağlamak ve raydan çıkmalarını engellemek.
	- İzlenmelerini sağlamak. 	
4.1.2. Kablonun raydan çıkmasını tam olarak engellemek mümkün değilse, raydan çıkma durumunda, kişiler zarar görmeden kabloların tekrar düzeltilmesini ve kablolu taşıma tesisatının durdurulmasını sağlayacak önlemler alınır. 	
4.2. Mekanik tesisatlar	
4.2.1. Tahrik sistemleri	
Bir kablolu taşıma tesisatının tahrik sistemi, çeşitli çalışma sistemleri ve biçimlerine uyarlanmış, uygun performans ve kapasitededir.
4.2.2. Yedek tahrik sistemi	
Her kablolu taşıma tesisatı enerji beslemesi ana tahrik sisteminden bağımsız yedek bir tahrik sistemine sahiptir. Ancak, emniyet analizinin yedek bir tahrik sistemi olmasa dahi insanların, araçları ve özellikle de çekme tertibatlarını kolaylıkla, hızla ve güvenli bir şekilde terk edebileceğini gösteriyorsa, yedek tahrik sistemi gerekli değildir.	



4.2.3. Frenleme	
4.2.3.1. Acil bir durumda, çalışma sırasında izin verilen yük ve makara yapışması açısından en kötü şartlar altında kablolu taşıma tesisatını ve/veya araçlarını her an durdurmak mümkün olmalıdır. Durma mesafesi kablolu taşıma tesisatı güvenliğinin gerektirdiği kadar kısa olmalıdır.
4.2.3.2. Hız kesme değerleri, hem kişilerin güvenliği hem de araçlar, kablolar ve kablolu taşıma tesisatının diğer parçalarının uygun hareketini sağlayacak şekilde belirlenmiş yeterli sınırlar içinde olmalıdır.	
4.2.3.3. Tüm kablolu taşıma tesisatlarında, her biri kablolu taşıma tesisatını durdurabilecek özellikte ve verimi yetersiz kaldığı zamanlarda otomatik olarak aktif sistemin yerine geçebilecek şekilde koordine edilmiş iki veya daha çok frenleme sistemi bulunur. Çekme kablosunun son frenleme sistemi doğrudan tahrik makarası üzerinde etkilidir. Bu hükümler teleskiler için geçerli değildir. 	
4.2.3.4. Kablolu taşıma tesisatı, zamansız yeniden çalışmalara karşı etkili bir kelepçe ve kilitleme mekanizması ile teçhiz edilir.
4.3. Kontrol tertibatları	
Kontrol tertibatları, normal çalışma gerilmeleri ve nem, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklık veya elektromanyetik enterferans gibi dış etkenlere dayanacak ve çalışma hatasında dahi tehlikeli durumlara yol açmayacak şekilde güvenli ve güvenilir olarak tasarlanır ve inşa edilir.
4.4. İletişim cihazları	
İşletme personelinin bir biri ile her zaman haberleşmesini ve acil durumda yolculara haber vermesini sağlayacak uygun imkânlar sağlanır. 
5. Araçlar ve çekme tertibatları	
5.1. Araçlar ve/veya çekme tertibatları, öngörülebilen çalışma koşulları altında, hiçbir yolcunun veya işletme personelinin düşme ya da herhangi bir başka risk ile karşılaşmalarına mahal vermeyecek şekilde tasarlanır ve teçhiz edilir.
5.2. Araçların ve çekme tertibatlarının donatıları, en olumsuz koşullar altında; 
- Kabloya zarar vermeyecek,	
- Veya aracın, çekme tertibatının ya da tesisatın güvenliğini önemli derecede etkilemediği durumlar dışında kaymayacak,
şekilde boyutlandırılır ve inşa edilir.	
5.3. Araç kapıları (arabalar ve kabinlerdeki) kapanabilir ve kilitlenebilir şekilde tasarlanır ve inşa edilir. Araç zemini ve duvarları, herhangi bir durumda yolcular ve işletme personeli tarafından uygulanan yüke ve basınca dayanacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir.
5.4. Çalışma güvenliği açısından, araçta bir operatör bulunması gerekiyorsa, aracın, operatörün görevlerini yapabilmesi için gerekli ekipman ile teçhiz edilmiş olması gerekir.
5.5. Araçlar ve/veya çekme tertibatları ve özellikle de bunların süspansiyon mekanizmaları, uygun kurallara ve talimatlara uygun olarak bunların servis hizmetini veren çalışanların güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanır ve teçhiz edilir.
5.6. Ayrılabilir donatılarla teçhiz edilmiş araçlar için, kalkış anında, ayrılabilir donatıları kabloya yanlış bağlanmış bir aracı ve varış anında, donatıları ayrılmamış bir aracı, yolcuları veya işletme personelini tehlikeye düşürmeden durdurmak için ve aracın düşmesini önlemek için tüm önlemler alınır.
5.7. Araçları sabit bir hat boyunca hareket eden kablolu taşıma tesisatları (Finüküler araçlar, çok halatlı kablolu kabinler) taşıyıcı kablonun kopması ihtimaline karşı hat üzerinde bulunan otomatik bir fren tertibatı ile teçhiz edilir.

5.8. Aracın bütün raydan çıkma tehlikeleri, diğer önlemler ile ortadan kaldırılamadığı hallerde, kişileri riske atmadan, aracın durmasını sağlayan raydan çıkmayı önleyici bir tertibat ile teçhiz edilir.
6. Yolcu ve işletme personeli teçhizatı
Biniş yerlerine giriş, iniş yerlerinden çıkış ve yolcular ile işletme personelinin biniş ve inişleri, özellikle düşme riski olan alanlarda, yolcuların ve işletme personelinin güvenliğini sağlayacak şekilde, araçların hareket ve duruşlarına göre düzenlenir. 
Kablolu taşıma tesisatının, çocukların ve hareket kabiliyeti düşük kişilerin taşınması için tasarlanmış olması halinde, bu kişilerin kablolu taşıma tesisatını güvenle kullanabilmeleri sağlanır.
7. İşletilebilme	
7.1. Emniyet	
7.1.1. Bütün teknik hükümler ve önlemler, kablolu taşıma tesisatının, teknik özelliklerine ve belirlenmiş işleyiş koşullarına göre ve güvenli işleyiş ve hizmet talimatları ile uyumlu bir şekilde, amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde alınmalıdır. 
Kullanım talimatı ve buna karşılık gelen belgeler, Bakanlık tarafından belirlenen, kullanıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir dilde hazırlanır.
7.1.2. Kablolu taşıma tesisatının işletilmesinden sorumlu olan kişiler, uygun malzeme kaynağına ve görevi yerine getirebilecek niteliklere sahip olmalıdırlar.
7.2. Kablolu taşıma tesisatının hareketsizleştirilmesi durumunda emniyet
Kablolu taşıma tesisatı hareketsizleştirildiğinde ve hızla tekrar çalıştırılamayacağı zaman, kablolu taşıma tesisatının tipine ve çevresine uygun bir zaman dilimi belirlenmesi yoluyla kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bütün teknik imkânlar sağlanır ve önlemler alınır.	
7.3. Emniyetle ilgili diğer özel hükümler	
7.3.1. Operatör bölmesi ve çalışma yerleri 	
İstasyonlara giren hareketli bölümler, herhangi bir riski engelleyecek veya böyle bir risk söz konusu olduğunda, kazaya sebep olabilecek kablolu taşıma tesisatı parçaları ile teması engelleyecek koruma cihazlarının yerleştirileceği şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve monte edilmelidir. Bu cihazlar, kolayca sökülmeyen ve etkisiz hale getirilemeyen tipte olmalıdırlar.
7.3.2. Düşme riski	
Ara sıra kullanılanlar da dâhil olmak üzere, işyerleri ve çalışma alanları ve bunların girişleri, bu alanlarda çalışmak veya hareket etmek durumunda olan kişilerin düşmelerini engelleyecek şekilde tasarlanır ve inşa edilir. Bu yerlerde, yapının yetersiz olması halinde, düşmeleri önlemek amacı ile kişisel koruyucu donanım için emniyet noktaları sağlanır.

Ek - III

AB TİP İNCELEMESİ – ÜRETİM TİPİ (MODÜL B)

1. AB Tip incelemesi işlemi, onaylanmış kuruluşun, bir alt sistem ya da emniyet aksamının teknik tasarım incelemesini yürüttüğü ve söz konusu teknik tasarımın bu Yönetmelikte belirtilen ilgili şartları karşıladığını doğruladığı ve onayladığı uygunluk değerlendirme yönteminin bir parçasıdır.
2. AB Tip incelemesi, tamamlanmış bir alt sistem ya da emniyet aksamının tasarlanan üretimi temsil eden bir numunesinin incelenmesine ek olarak, bir alt sistem ya da emniyet aksamının teknik tasarımının yeterliliğinin, üçüncü paragrafta belirtilen teknik dokümanların incelenerek değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir. (Üretim tipi)
3. Üretici, kendi seçeceği yalnızca bir onaylanmış kuruluşa AB tip incelemesi başvurusunda bulunur. 
Başvuru aşağıdakileri içerir:	
a) Üreticinin ismi ve adresi, eğer başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmış ise, onun da ismi ve adresi.
b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmamış olduğuna dair yazılı bir beyan.
c) Alt sistemlere ya da emniyet aksamlarına ait, Ek-8’de açıklanan teknik belgeler.
ç) Tasarlanan alt sistemi ya da emniyet aksamını temsil eden bir numune veya incelenebileceği tesisin detayları. Onaylanmış kuruluş test programını yürütmek için gerekirse ilave numuneler de isteyebilir.
4. Onaylanmış kuruluş:
4.1. Alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının teknik tasarımının yeterliliğini değerlendirmek amacıyla teknik belgeleri inceler.
4.2. Numune ya da numunelerin teknik belgelere uygun üretildiğini doğrular ve diğer ilgili teknik tanımlamalara uygun olarak tasarlanan parçalarla birlikte ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanabilen hükümlerine uygun olarak tasarlanan parçaları tespit eder.
4.3. İmalatçının ilgili uyumlaştırılmış standartlarda bulunan çözümleri uygulamayı seçmesi durumunda, bu çözümlerin doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek amacıyla uygun testleri ve incelemeleri yapar veya yaptırır.
4.4. İlgili uyumlaştırılmış standartlarda bulunan çözümlerin uygulanmadığı durumlarda, diğer ilgili teknik tanımlamaları uygulayan imalatçı tarafından kabul edilen çözümlerin bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek amacıyla gerekli testleri ve incelemeleri yapar veya yaptırır.
4.5. İncelemelerin ve testlerin yapılacağı yeri imalatçı ile birlikte kararlaştırır.
5. Onaylanmış kuruluş, dördüncü maddede belirtilen faaliyetler ile bu faaliyetlerin sonuçları hakkında bir değerlendirme raporu hazırlar. Onaylanmış kuruluş Bakanlık ile karşılıklı olarak yükümlülüklerini ortadan kaldırmaksızın bu raporun tamamının ya da bir kısmının içeriğini, yalnızca imalatçının izni ile açıklayabilir. 
6. Tipin, bu Yönetmeliğin gereklerini karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş, imalatçıya bir AB tip inceleme belgesi verir. Bu belge imalatçının adı ve adresi, inceleme sonuçları, belgenin geçerlilik şartları, onaylanmış tipin (alt sistem ya da emniyet aksamı) tanımlanması için gerekli bilgiler ve ilgili ise işlevsel açıklamaları içerir.
AB tip inceleme belgesi bir veya daha fazla ek içerebilir.
AB tip inceleme belgesi ve ekleri, üretilen alt sistemin ve emniyet aksamının incelenen tip ile uygunluğunun değerlendirilmesinin ve çalışır durumdaki kontrolünün takibi ile ilgili tüm bilgileri içerir. 
Ayrıca AB tip inceleme belgesi yayımlanmasının bağlı olduğu herhangi bir koşul ile onaylanan tipin tanımlanabilmesi için gerekli tüm açıklamaları ve çizimleri de içerir.
AB tip inceleme belgesinin geçerliği yayımlandığı tarihten itibaren en fazla otuz yıldır. 
Tipin, bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerini karşılamadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder ve bunun nedenlerini başvuru sahibine detaylı bir şekilde bildirir. 
7. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemlerde, onaylı tipin artık bu Yönetmelik gerekliliklerine uygun olmayacağını gösteren herhangi bir değişiklikle ilgili bilgi sahibi olur ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğine kadar verir. Daha fazla inceleme gerekmesi halinde, imalatçıyı bilgilendirir. 


İmalatçı, AB tip inceleme sertifikasının geçerlilik koşullarını veya alt sistemin ya da emniyet aksamının bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu etkileyebilecek onaylı tip üzerindeki değişikliklere ilişkin AB tip inceleme sertifikasıyla ilgili teknik dosyaya sahip olan onaylanmış kuruluşa bildirir.
Onaylanmış kuruluş değişiklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını imalatçıya bildirir.
Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayımlar veya imalatçıya yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.
8. Her onaylanmış kuruluş Bakanlığa, verilen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve/veya bu belgelerin askıya alınan veya kısıtlanan eklerini periyodik olarak veya talebi üzerine sağlar.
Her onaylanmış kuruluş, AB-tip inceleme belgeleriyle ve/veya reddedilen, iptal edilen, askıya alınan veya kısıtlanan ekleriyle ilgili ve talep üzerine, bu belgelerle ilgili ve/veya bunların hazırlanan ekleriyle ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir. 
Komisyon, Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme sertifikasının kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin raporlarını elde edebilir.
Talep üzerine, Komisyon ve üye ülkeler teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından yürütülen değerlendirmelerin sonuçlarını elde edebilirler. 
Onaylanmış kuruluş, AB tip inceleme belgesi, bu belgenin ilave ve eklerinin birer kopyalarının yanı sıra, imalatçı tarafından sunulmuş teknik belgeleri içeren dosyayı, ilgili AB tip inceleme belgesinin geçerliliğinin sona erdiği tarihe kadar muhafaza eder. 
9. İmalatçı, AB tip inceleme belgesi, bu belgenin ilave ve eklerinin birer kopyası ile teknik belgeleri, talep edilmesi halinde Bakanlığa sunmak üzere, alt sistem ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca muhafaza eder. 
10. 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen imalatçıya ait yükümlülükler, sözleşmede belirtilmesi halinde, yetkili temsilci tarafından yerine getirilebilir.

Ek - IV

ÜRETİM SÜRECİNİN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİPE UYGUNLUK (MODÜL D)

1. Üretim sürecinin kalite güvencesine bağlı tipe uygunluk işlemi, imalatçının ikinci ve beşinci maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği, ilgili alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının AB tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olmasını ve bu Yönetmeliğin kendilerine uygulanan gerekliliklerini yerine getirmesini yegâne sorumluluğu olarak sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme yönteminin bir parçasını oluşturur.
2. İmalat
İmalatçı, ilgili alt sistemler ya da emniyet aksamlarının üretimi, son ürün muayenesi ve testi için 3 üncü maddede belirtildiği şekilde onaylanmış bir kalite sistemini işletir ve 4 üncü maddede belirtilen gözetime tabi tutulur. 
3. Kalite Sistemi
3.1. İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendisinin belirleyeceği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.
Bu başvuru aşağıdakileri içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.

b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
c) Modül B kapsamında onaylanmış alt sistemler ya da emniyet aksamları ile ilgili tüm bilgiler.
ç) Kalite sistemi ile ilgili belgeler.
d) Onaylanmış tipin teknik belgeleri ve AB tip inceleme belgesinin bir kopyası.
e) Alt sistem ya da emniyet aksamının üretildiği tesise ait bilgiler.
3.2. Kalite sistemi, alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının, AB tip inceleme belgesinde veya belgelerinde tanımlanan tipe ya da tiplere uygunluğunu ve bu Yönetmeliğin kendilerine uygulanan gerekliliklerine uyumluluğunu sağlar.
İmalatçı tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. 
Söz konusu kalite sistem dokümanları, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.
Kalite sistem dokümanlarında özellikle aşağıdakilerin yeterli açıklamaları yer almalıdır:
a) Kalite amaçları ile kuruluş yapısı, ürün kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yönetim gücü.
b) Kullanılacak olan ilgili imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler.
c) İmalat öncesinde, esnasında ve sonrasında yürütülecek olan deney ve incelemeler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları.
ç) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları ve benzeri.
d) İstenilen ürün kalitesini, kalite sisteminin etkin işleyişini sağlamak üzere gözetecek araçlar.
3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu ekin 3.2 maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. 
İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.
İnceleme, alt sistemler ya da emniyet aksamlarının üretildiği, muayene edildiği ve test edildiği tesislere yapılan bir değerlendirme ziyaretini de kapsamalıdır.  
Kalite yönetim sistemleri tecrübesine ek olarak, denetim ekibi, kablolu taşıma tesisatları ve ilgili alt sistemler veya emniyet aksamları teknolojisi alanında değerlendirme tecrübesi ve bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olan en az bir üye içerir. 
Denetim faaliyeti, imalatçının tesislerine yapılacak bir değerlendirme ziyaretini de içerir. 
Denetim ekibi, imalatçının, bu Yönetmeliğin ilgili gerekliliklerini karşılama ve bu gereklilikler ile alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının uyumluluğunu sağlamak amacıyla gerekli muayeneleri gerçekleştirme kabiliyetini doğrulamak için madde 3.1 (d)’de belirtilen teknik dokümanları gözden geçirir.
Karar imalatçıya bildirilir. Bildirim inceleme sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.
3.4. İmalatçı, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini sağlar.
3.5. İmalatçı, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri bildirir.
   
Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu ekin 3.2 maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.
Onaylanmış kuruluş, değerlendirme sonucunu imalatçıya bildirir. 
Yeniden değerlendirmenin gerekli olduğu durumlarda kararını İmalatçıya bildirir. 
Bu bildirim inceleme sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 
4. Onaylanmış kuruluş sorumluluğu altında gözetim
4.1. Gözetim işlemi, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.
4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşa değerlendirme amacıyla imalat, muayene, deney ve depolama alanlarına girmesine izin verir ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında gerekli tüm bilgileri sağlar:
a) Kalite sistemi belgesi,
b) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini sürdürmekte olduğundan ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla en az her iki yılda bir denetim yapar ve imalatçıya denetim raporunu verir.
4.4. Onaylanmış kuruluş imalatçıya beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde, kalite sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla ürün testleri yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış kuruluş imalatçıya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını verir.
5. “CE” işareti ve AB uygunluk beyanı
5.1. İmalatçı, “CE” işaretini ve madde 3.1’de belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında söz konusu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını AB tip inceleme belgesinde tanımlanan tip ile uyumlu olan ve bu Yönetmeliğin uygulanabilen gerekliliklerini karşılayan her bir alt sisteme veya emniyet aksamına iliştirir. 
5.2. İmalatçı, her bir alt sistem veya emniyet aksamı modeli için yazılı bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bu beyanı Bakanlığın talepleri halinde sunmak üzere, alt sistem ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca muhafaza eder. Hangi alt sistem ya da emniyet aksamı için hazırlandığı, AB uygunluk beyanında belirtilir. AB uygunluk beyanının bir kopyası, Bakanlığın talepleri halinden sunmak üzere hazır bulundurulur. 
6. İmalatçı aşağıdakileri, alt sistem ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl süreyle Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder:
a) Madde 3.1’de belirtilen belgeleri,
b)  Onaylandığında madde 3.5’de belirtilen değişiklikle ilgili bilgiler,
c) Madde 3.5, 4.3 ve 4.4’e ilişkin onaylanmış kuruluşun karar ve raporları.
7. Her onaylanmış kuruluş Bakanlığa, verilen veya iptal edilen kalite sistem onaylarını ve/veya bu belgelerin askıya alınan veya kısıtlanan eklerini periyodik olarak veya talebi üzerine sağlar.
Her onaylanmış kuruluş kararına ilişkin sebepleri belirterek reddedilen, askıya alınan, geri çekilen veya kısıtlanan kalite sistem onayları hakkında ve talep üzerine yayımladığı kalite sistem onayları hakkında diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluş, talep üzerine Komisyona ve Üye Ülkelere, yayımlanan kalite sistemi onay kararının ya da kararlarının bir kopyasını sağlar.
Onaylanmış kuruluş, yayımlanan her onay kararının ve bu onayların ilave ve eklerinin birer kopyalarını saklar. 
 8. Yetkili Temsilci
Bu Ekin 3.1, 3.5, 5 ve 6 maddelerinde belirlenen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek - V

ALT SİSTEMİN YA DA EMNİYET AKSAMININ DOĞRULANMASINA DAYALI TİPE UYGUNLUK (MODÜL F)

1. Alt sistem ya da emniyet aksamı doğrulamasına dayalı tipe uygunluk işlemi, imalatçının madde 2, 5.1 ve 6’da belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği, 3 üncü maddede belirtilen hükümlere tabi olan ilgili alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının AB tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olmasını ve bu Yönetmeliğin kendilerine uygulanan gereklilikleri yerine getirmesini yegane sorumluluğu olarak sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme yönteminin bir parçasını oluşturur.
2. İmalat 
İmalatçı, üretilen alt sistemin ya da emniyet aksamının AB tip inceleme belgesinde tarif edilen onaylı tipe ve bu Yönetmeliğin kendilerine uygulanabilen gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması için üretim sürecinde ve gözetimde gerekli bütün tedbirleri alır.  
3. Doğrulama
3.1. İmalatçı, alt sistem veya emniyet aksamının doğrulanması için kendisinin belirleyeceği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.
Başvuru aşağıdakileri içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
c) Modül B kapsamında onaylanmış alt sistemler ya da emniyet aksamları ile ilgili tüm bilgiler.
ç) Onaylanmış tipin teknik belgeleri ve AB tip inceleme belgesinin bir kopyası.
d) Alt sistem ya da emniyet aksamının üretildiği tesise ait bilgiler.
3.2. Onaylanmış kuruluş, alt sistemler ya da emniyet aksamlarının AB tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin ilgili gerekliliklerine uygunluğu kontrol etmek amacıyla gerekli inceleme ve testleri yapar veya yaptırır. 
Alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının ilgili gerekliliklerle uygunluğunu kontrol etmek için yapılan testler ve muayeneler, imalatçının tercihi doğrultusunda, ya da 4 üncü maddede belirtildiği şekilde her alt sistem veya emniyet aksamının test ve muayenesiyle ya da 5 inci maddede belirtildiği şekilde alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının istatistik tabanlı test ve muayenesiyle gerçekleştirilir.
4. Her alt sistemin veya emniyet aksamının incelenmesi ve test edilmesiyle uygunluğun doğrulanması
4.1. Tüm alt sistemler ya da emniyet aksamları, AB tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin ilgili gerekliliklerine uygunluğunun kontrolü için her biri incelenir ve ilgili uyumlaştırılmış standartlar çerçevesindeki testler ve/veya diğer ilgili teknik spesifikasyonlarda belirtilen eşdeğer testler yapılır.
Uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumlarda, ilgili onaylanmış kuruluş, uygulanması uygun teste karar verir.
 
4.2. Onaylanmış kuruluş, her bir onaylanmış alt sisteme ya da emniyet aksamına kimlik kayıt numarasını iliştirir ya da kendi sorumluluğunda iliştirilmesini sağlar ve yapılan muayeneler ve testlerle ilgili bir uygunluk belgesi yayımlar.
İmalatçı, uygunluk belgelerini, alt sistemin ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca, Bakanlık tarafından denetlenebilmesi için muhafaza eder. 
5. Uygunluğun istatistiksel doğrulanması
5.1. İmalatçı, üretilen her partinin homojenliğini sağlayan üretim işlemi ve bu işlemin gözetlenmesi için gerekli bütün tedbirleri alır ve doğrulama için alt sistemlerini veya emniyet aksamlarını homojen partiler halinde sunar. 
5.2. Her bir partiden rastgele bir numune alınır. Bir numunedeki bütün alt sistemler ve emniyet aksamları tek tek incelenir ve AB tip inceleme belgesinde belirtilen onaylanmış tipe ve bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerine uygunluklarının doğrulanması ve partinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi için ilgili uyumlaştırılmış standartlardaki uygun testler ve/veya diğer ilgili teknik spesifikasyonlarda belirtilen eşdeğer testler yapılır.
Uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumlarda, ilgili onaylanmış kuruluş, uygulanması uygun teste karar verir.
5.3. Bir partinin kabul edilmesi halinde testi sağlamadığı anlaşılan alt sistem ve emniyet aksamı numuneleri hariç bütün alt sistemler ve emniyet aksamları onaylanır.
Onaylanmış kuruluş, her bir onaylanmış alt sisteme ya da emniyet aksamına kimlik kayıt numarasını iliştirir ya da kendi sorumluluğunda iliştirilmesini sağlar ve yapılan muayeneler ve testlerle ilgili bir uygunluk belgesi yayımlar.
İmalatçı, uygunluk belgelerini, alt sistemin ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca, Bakanlık tarafından denetlenebilmesi için muhafaza eder.
5.4. Bir parti reddedildiğinde, onaylanmış kuruluş veya Bakanlık bu partinin piyasaya arz edilmesini önlemek için uygun tedbirleri alır. Partilerin sık sık reddedilmesi durumunda onaylanmış kuruluş istatistiksel doğrulamayı askıya alır ve uygun önlemleri uygular. 
6. “CE” işareti ve AB uygunluk beyanı
6.1. İmalatçı, “CE” işaretini ve madde 3’te belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında söz konusu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını AB tip inceleme belgesinde belirtilen onaylanmış tip ile uyumlu olan ve bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerini karşılayan her bir alt sisteme veya emniyet aksamına iliştirir.
6.2. İmalatçı, her bir alt sistem veya emniyet aksamı modeli için yazılı bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bu beyanı Bakanlığın talepleri halinde sunmak üzere, alt sistem ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca muhafaza eder. AB uygunluk beyanı düzenlediği alt sistem ya da emniyet aksamını tanımlar. 3 üncü maddede atıf yapılan onaylanmış kuruluşun kabul etmesi halinde ve onun sorumluluğunda imalatçı söz konusu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını alt sitemlere ya da emniyet aksamlarına iliştirebilir. 
7. Onaylanmış kuruluşun kabul etmesi halinde ve onun sorumluluğunda, imalatçı onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını üretim işlemi sırasında alt sistemlere ya da emniyet aksamlarına iliştirebilir.
8. Yetkili temsilci
İmalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir. Bir yetkili temsilci, madde 2 ve 5.1’de belirtilen yükümlülükleri yerine getiremez.



Ek - VI

BİRİM DOĞRULAMASINA DAYALI UYGUNLUK  (MODÜL G)

1. Birim doğrulamaya dayalı uygunluk işlemi, imalatçının madde 2, 3.1 ve 4’te belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği ve 3 ncü maddede belirtilen hükümlere tabi olan ilgili alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının bu Yönetmeliğin kendilerine uygulanan gereklerini yerine getirmesini yegane sorumluluğu olarak sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme yöntemidir.
2. İmalat 
İmalatçı, üretilen alt sistemin ya da emniyet aksamının bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerine uygunluğunun sağlanması için üretim sürecinde ve gözetimde gerekli bütün tedbirleri alır.  
3. Doğrulama
3.1. İmalatçı, alt sistem veya emniyet aksamının birim doğrulaması için kendisinin belirleyeceği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.
Başvuru aşağıdakileri içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
c) Ek-VIII’de belirtilen, alt sistem ya da emniyet aksamına ait teknik belgeler.
ç) Alt sistem ya da emniyet aksamının incelenebileceği tesise ait bilgiler.
3.2. Onaylanmış kuruluş, alt sistemin ya da emniyet aksamının teknik belgelerini inceler ve uyumlaştırılmış standartlara ve/veya bu Yönetmelik gereklerine uygunluğunu tespit etmek için teknik spesifikasyonlarında belirtilen testleri ya da benzer testleri yapar veya bu testlerin yapılmasını sağlar. 
Uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumlarda, ilgili onaylanmış kuruluş, uygulanması uygun teste karar verir.
Onaylanmış kuruluş yapılan testlerle ilgili bir uygunluk belgesi düzenler ve onaylanan her bir alt sisteme veya emniyet aksamına kendi kimlik numarasını iliştirir ya da kendi sorumluluğunda iliştirilmesini sağlar.
Onaylanmış kuruluşun, bir uygunluk belgesi vermeyi reddederse, bu kararın detaylı gerekçeleri bildirir ve alınması gereken düzeltici önlemler belirtir. 	
Üreticinin, ilgili alt sistemin ya da emniyet aksamının birim doğrulaması için yeniden başvurması durumunda, bu başvuru yine aynı onaylanmış kuruluşa yapılır. 
Onaylanmış kuruluş, talep üzerine, Komisyona ve Üye Ülkelere uygunluk belgesinin bir kopyasını sağlar.	
Üretici teknik belgeleri ve uygunluk belgesini, Bakanlığın talepleri halinde sunmak üzere, alt sistem ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca muhafaza eder.
4. “CE” işareti ve AB uygunluk beyanı
4.1. İmalatçı, “CE” işaretini ve 3 üncü maddede belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında söz konusu onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını, bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerini karşılayan her bir alt sisteme veya emniyet aksamına iliştirir.
4.2. İmalatçı, yazılı bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bu beyanı Bakanlığın talepleri halinde sunmak üzere, alt sistem ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca muhafaza eder. AB uygunluk beyanı düzenlediği alt sistem ya da emniyet aksamını tanımlar. AB uygunluk beyanının bir kopyası, Bakanlığın talepleri halinden sunmak üzere hazır bulundurulur.

5. Yetkili temsilci
Bu Ek madde 3.1 ve 4 ile belirlenen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek - VII

TAM KALİTE GÜVENCESİ İLE BİRLİKTE TASARIM İNCELEMESİNE
DAYALI UYGUNLUK  (MODÜL H1)

1. Tam kalite güvencesi ile birlikte tasarım incelemesine dayalı uygunluk işlemi, imalatçının madde 2 ve 5’te belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği ve ilgili alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının bu Yönetmeliğin kendilerine uygulanan gereklerini yerine getirmesini yegâne sorumluluğu olarak sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme yöntemidir.
2. İmalat
İmalatçı, alt sistemlere ya da emniyet aksamlarına bu Ekin 3 üncü maddesinde belirtilen tasarım, imalat ve son muayene ve test için onaylı bir kalite sistemini uygular ve bu Ekin 4 üncü maddesinde belirtildiği gibi gözetime tabi olur. Alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının teknik tasarımının yeterliliği bu Ekin 3.6 maddesine göre incelenir.
3. Kalite sistemi
3.1. İmalatçı, alt sistemler ve emniyet aksamları için kendi kalite sisteminin değerlendirilmesi amacıyla seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.
Başvuru aşağıdakileri içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi.
b) Üretilecek alt sistemler ya da emniyet aksamlarına dair tüm gerekli bilgiler.
c) Üretilmesi planlanan her bir kategorideki alt sistemi ya da emniyet aksamını temsil eden bir tipe ait Ek-VIII’de belirtilen tüm teknik belgeler.
ç) Kalite sistemi ile ilgili belgeler.
d) İlgili alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının tasarlandığı, üretildiği, muayene edildiği ve teste tabi tutulduğu tesisin adresi.
e) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
3.2. Kalite sistemi, alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının bu Yönetmeliğin kendilerine uygulanan gereklerine uygunluğunun karşılamasını sağlar. 
İmalatçı tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. 
Söz konusu kalite sistem dokümanları, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.
Kalite sistem dokümanlarında özellikle aşağıdakilerin yeterli açıklamaları yer almalıdır:
a) Kalite amaçları ve kuruluş yapısı, tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü.
b) Standartlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların ve bu standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin temel gereklerinin sağlanması için kullanılacak olan diğer uygun teknik özellikler de dahil olmak üzere tüm araçlar.
c) Alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının tasarımında kullanılan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler ve sistematik faaliyetler.
ç) Kullanılacak olan ilgili imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler.
d) İmalat öncesinde, esnasında ve sonrasında yürütülecek olan test ve incelemeler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları.
e) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları ve benzeri.
f) İstenilen tasarım ve ürün kalitesini, kalite sisteminin etkin işleyişini sağlamak üzere gözetecek araçlar.
3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2 maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir.
İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.
İnceleme, alt sistemler ya da emniyet aksamlarının tasarlandığı, üretildiği, muayene edildiği ve test edildiği tesise yapılan bir değerlendirme ziyaretini de kapsar.  
Kalite yönetim sistemleri tecrübesine ek olarak, denetim ekibi, kablolu taşıma tesisatları ve ilgili alt sistemler veya emniyet aksamları teknolojisi alanında denetçi olarak tecrübeli ve bu Yönetmeliğin uygulanabilen gerekleri hakkında bilgi sahibi olan en az bir üye içerir.	
Denetim ekibi, imalatçının, bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerini karşılama ve bu gerekler ile alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının uyumluluğunu sağlamak amacıyla gerekli muayeneleri gerçekleştirme kabiliyetini doğrulamak için madde 3.1(d)’de belirtilen teknik dokümanları gözden geçirir.
Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya ya da yetkili temsilcisine bildirir. Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.
3.4. İmalatçı, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini sağlar.
3.5. İmalatçı, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri bildirir.   
Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2 maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.
Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya ya da yetkili temsilcisine bildirir. 
Bu bildirim inceleme sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.
3.6. Tasarım incelemesi
3.6.1. İmalatçı, madde 3.1’de belirtilen onaylanmış kuruluşa tasarım incelemesi için başvuru yapar.
3.6.2. Başvuru alt sistemin ya da emniyet aksamının tasarımının, imalatının ve işletilmesinin anlaşılmasını ve bu Yönetmeliğin kendisine uygulanan gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılmalıdır.
Başvuru aşağıdakileri içermelidir:
a) İmalatçının adı ve adresi.
b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.
c) Ek-VII’de belirtilen teknik dokümanlar.
3.6.3. Onaylanmış kuruluş başvuruyu inceler ve tasarımın, bu Yönetmeliğin alt sistemler ya da emniyet aksamlarına uygulanan gereklerini karşılaması halinde, imalatçıya bir AB tasarım inceleme belgesi verir. 
Bu belge, imalatçının adı ve adresi, inceleme sonuçları, (varsa) geçerlilik şartları ve onaylı tasarımın tanımlanabilmesi için gerekli bilgileri içerir. 
Bu belge bir ya da daha fazla eke sahip olabilir. 
Bu belge ve ekleri, üretilen alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının, incelenmiş tasarıma uygunluğunun değerlendirilmesine ve uygulanabilir olduğunda çalışma esnasında kontrolüne izin veren ilgili tüm bilgileri içerir.  
Tasarımın bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerini karşılamadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş bir AB tasarım inceleme belgesi vermeyi reddeder ve bunun nedenlerini başvuru sahibine detaylı bir şekilde bildirir.
3.6.4. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Onaylanmış kuruluş, gerekmesi halinde imalatçıyı bilgilendirir.
İmalatçı, AB tasarım inceleme belgesini veren onaylanmış kuruluşu, onaylı tasarımın bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu ya da verilen belgenin geçerliliğini etkileyebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirir. 
Bu tür değişiklikler, orijinal AB tasarım inceleme belgesine ek formatında AB tasarım inceleme belgesi yayımlayan onaylanmış kuruluştan ek onay gerektirir. 
3.6.5. Her onaylanmış kuruluş düzenlenen veya iptal edilen AB tasarım inceleme belgeleri ve/veya yayımlanan tüm ekleri ile askıya alınan, kısıtlanan veya reddedilen belgelerin ve söz konusu belge eklerinin listelerini periyodik olarak veya talep üzerine Bakanlığa iletir.
Her onaylanmış kuruluş reddedilen, iptal edilen, askıya alınan veya kısıtlanan AB tasarım inceleme belgeleri ve/veya ekleri ile ilgili olarak ve talep edilmesi halinde yayımladığı tasarım inceleme belgeleri ve/veya ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.
Komisyon, Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tasarım inceleme belgesinin kopyasını ve/veya ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonuçlarını elde edebilir.
Onaylanmış kuruluş, AB tasarım inceleme belgesi, bu belgenin ilave ve eklerinin birer kopyalarının yanı sıra, imalatçı tarafından sunulmuş teknik belgeleri içeren dosyayı, ilgili AB tasarım inceleme belgesinin geçerliliğinin sona erdiği tarihe kadar saklar.
3.6.6. İmalatçı, AB tasarım inceleme belgesi, bu belgenin ilave ve eklerinin birer kopyası ile teknik belgeleri, Bakanlığın talebi halinde sunmak üzere, alt sistem ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca muhafaza eder.
4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim
4.1. Gözetim işlemi, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespiti için yapılır.
4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun denetim amacıyla tasarım, imalat, muayene, test ve depolama alanlarına girmesine izin verir ve özellikle aşağıda yer alan bilgiler de dahil olmak üzere tüm gerekli bilgiyi sağlar:
a) Kalite sistemi belgeleri.	
b) Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları.
c) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite sisteminin üretim bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla belirli aralıklarla denetim yapar ve imalatçıya bir denetim raporu ile iletir.
Bu periyodik denetimler, her üç yılda bir tam bir yeniden değerlendirmenin yapılması şeklinde gerçekleştirilir. 
4.4.  Ayrıca, onaylanmış kuruluş imalatçıya habersiz denetimler de yapabilir. 
Bu denetimler sırasında onaylanmış kuruluş, gerekli olması halinde kalite sisteminin düzgün işlediğinin kontrolü için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; imalatçıya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu iletir.
5. “CE” işareti ve AB uygunluk beyanı
5.1. İmalatçı, “CE” işaretini, onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını her bir alt sisteme veya emniyet aksamına, madde 3.1’de belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında, bu Yönetmeliğin yürürlükteki maddelerine uygun olarak iliştirir.
5.2. İmalatçı, her bir alt sistem veya emniyet aksamı modeli için yazılı bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bu beyanı Bakanlığın talepleri halinde sunmak üzere, alt sistem ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca muhafaza eder. AB uygunluk beyanı düzenlediği alt sistemi ya da emniyet aksamını tanımlar ve AB tasarım inceleme sertifikasına atıf yapar. AB uygunluk beyanının bir kopyası, Bakanlığın talepleri halinden sunmak üzere hazır bulundurulur. 
6. İmalatçı aşağıdakileri, alt sistemin ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl süreyle Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder:
a) Madde 3.1’de belirtilen teknik belgeleri. 
b) Madde 3.1 (ç)’de belirtilen kalite sistemi ile ilgili belgeleri.
c) Madde 3.5’te belirtilen değişikler hakkında bilgileri.
ç) Madde 3.3, 3.5, 4.3 ve 4.4’e ilişkin onaylanmış kuruluşun karar ve raporları.
7. Her onaylanmış kuruluş, Bakanlığa, verilen veya iptal edilen kalite sistem onaylarını ve/veya bu belgelerin askıya alınan veya kısıtlanan eklerini periyodik olarak veya talebi üzerine sağlar.
Her onaylanmış kuruluş kararına ilişkin sebepleri belirterek reddedilen, askıya alınan veya geri çekilen kalite sistem onayları hakkında ve talep üzerine yayımladığı kalite sistem onayları hakkında diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluş talep üzerine Komisyona ve Üye Ülkelere, yayımlanan kalite sistem onaylarının bir kopyasını sunar.
Onaylanmış kuruluş, yayınlanan her bir kalite sistem onay kararının ve bu onay kararının ilave ve eklerinin birer kopyalarını teknik dosya ile birlikte, verilişinden itibaren otuz yıl boyunca muhafaza eder.  
8. Yetkili temsilci
Bu Ekin madde 3.1, 3.6.4, 3.6.6, 5 ve 6’da belirtilen imalatçının sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.

Ek - VIII

ALT SİSTEMLER VE EMNİYET AKSAMLARI İÇİN TEKNİK BELGELER

1. Teknik dokümanlar, alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının, bu Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılmalı ve yeterli düzeyde bir risk analizi ve değerlendirmesi içermelidir. 
Teknik dokümanlar, uygulanabilen gereklilikleri tanımlar ve alt sistem ya da emniyet aksamının uygunluk değerlendirmesini olduğu kadar tasarımını, imalatını ve işletimini de kapsar.  
2. Teknik dokümanlar en az aşağıda belirtilen hususları içerir: 
a) Alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının genel bir tanımı.
b) Aksamlara,  alt parçalara ve devrelere ait tasarım, üretim çizimleri ve diyagramlar ve benzeri ile bu çizimler ve diyagramların ve ilgili alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının kullanımının anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar.
c) Referansları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmış, tam ya da kısmen uygulanan, 18 inci maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve bu uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için uygulanan diğer ilgili diğer teknik spesifikasyonların bir listesini içeren çözümlerin açıklamaları.
Kısmen uygulanan uyumlaştırılmış standartların olduğu durumlarda, teknik dokümanda hangi bölümlerin uygulandığı belirtilir.
ç) Her türlü tasarım hesaplaması, incelemesi ya da imalatçı tarafından/adına yürütülen testlerin sonuçlarını da içeren, tasarımın yeterliliğini destekleyici kanıtlar ile bunlarla ilgili raporlar.
d) Alt sisteme ya da emniyet aksamına ait kullanım kılavuzunun bir kopyası.
e) Alt sistemler için, alt sistemlerle birleştirilmiş emniyet aksamlarının AB uygunluk beyanlarının kopyaları.
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ALT SİSTEMLERİN VE EMNİYET AKSAMLARININ 
AB UYGUNLUK BEYANI No…(*)

1. Alt sistem/emniyet aksamı ya da alt sistem/emniyet aksamı modeli (ürün, tip, parti veya seri numarası)
2. İmalatçının adı ve adresi, varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi. 
3. Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğunda verilmiştir. 
4. Beyanın konusu (İzlenebilirliği sağlamak için alt sistem ya da emniyet aksamının kimliği. Alt sistem ya da emniyet aksamının tanımlanması için gerekiyorsa, bir resim de içerir.);
· Alt sistemin ya da emniyet aksamının tanımı,
· Emniyet aksamının uygun olması gereken tüm ilgili hükümler ve kullanım koşulları.
5. 4 üncü maddede belirtilen beyanın konusu, ilgili uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatına uygundur.
6. Kullanılan uyumlaştırılmış standartlara ya da beyan edilen uygunlukla ilgili diğer teknik spesifikasyonlara yapılan atıflar.
7. Onaylanmış kuruluş …… (adı, adresi, kimlik numarası) ……,……….. işlerini yürütmüş (müdahalenin tarifi) ….. ve şu belgeleri vermiştir: …… (veriliş tarihi ve gerekli durumlarda süresi ve geçerlilik koşullarını da içeren detaylar)
8. Ek bilgiler
	……… adına imzalanmıştır
(veriliş yeri ve tarihi): 
(adı, görevi) (imza): 
(*) Uygunluk beyanına bir numara verilmesi imalatçının takdirine bağlıdır.  	
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