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EK II – EK VI ARASI İÇİN UYGULANACAK TANIMLAR
Ek-II ve Ek-VI arası konularla ilgili olarak aşağıdaki tanımlar uygulanır:
(1)	Depolu su ısıtıcı (termosifon): Tek bir gövde içinde yer alan sıcak su depo tankı (tankları), ısı üreteci ve olabilecek diğer parçalardan oluşan bir su ısıtıcısıdır.
(2)	Yük profili: Kombine ısıtıcıdan Ek-III’teki Tablo 1’de belirtildiği gibi verilen su çekişi sırasıdır. Her su ısıtıcı en az bir yük profilini karşılar.
(3)	Su çekişi: Yararlı su akış oranı, yararlı su sıcaklığı, yararlı enerji miktarı ve en üst (pik) sıcaklığın, Ek-III’teki Tablo 1’de belirtildiği gibi, verilen bir kombinasyonudur.
(4)	Yararlı akış oranı (f): Dakikada litre olarak ifade edilen minimum akış oranıdır. Bu akışta sıcak su, Ek-III’teki Tablo 1’de belirtildiği gibi, referans enerjiye destek olmaktadır.
(5)	Yararlı su sıcaklığı (Tm): Sıcak suyun Ek-III’teki Tablo 1’de belirtildiği gibi referans enerjiye destek olduğu derece Santigrat olarak ifade edilen su sıcaklığıdır.
(6)	Yararlı enerji miktarı (Qtap): Ek-III’teki Tablo 1’de belirtildiği gibi yararlı su sıcaklığına eşit veya üstünde ve yararlı su akış oranına eşit veya daha üstünde olması koşuluyla sıcak suyun, kWh olarak ifade edilen, enerji miktarıdır.
(7)	Sıcak suyun enerji miktarı: Suyun özgül ısı kapasitesi, sıcak su çıkışıyla soğuk su girişi arasındaki sıcaklık ortalama farkı ve verilen sıcak suyun toplam kütlesinin bir ürünüdür.
(8)	Pik-sıcaklık (Tp): Cihazdan su çekilmesi sırasında, Ek-III’teki Tablo 1’de belirtildiği gibi, derece Santigrat olarak ifade edilen minimum su sıcaklığıdır.
(9)	Referans enerji (Qref): Ek-III’teki Tablo 1’de yer verilen belirli bir yük profilinde su çekişindeki toplam yararlı enerji miktarıdır. kWh olarak ifade edilir.
(10)	Maksimum yük profili: Bir kombine ısıtıcının o yük profilindeki sıcaklık ve debi şartlarını yerine getirebilirken sağladığı en büyük referans enerjisi olan yük profilidir.
(11)	Beyan edilen yük profili: Su ısıtma enerji verimliliğini belirlerken uygulanan yük profilidir.
(12)	Günlük elektrik tüketimi (Qelec): Birbirini takip eden 24 saatlik periyodlarda, beyan edilen yük profilinde kullanılan elektrik enerjisi miktarıdır. Nihai enerji bakımından kWh olarak ifade edilir.
(13)	Günlük yakıt tüketimi (Qfuel): Birbirini takip eden 24 saatlik periyodlarda, beyan edilen yük profilinde yakıt tüketimidir. GCV olarak kWh cinsinden ifade edilir.
(14)	Brüt kalorifik değer (GCV): Birim miktarda yakıttan oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde çıkan toplam enerji miktarıdır. Bu miktar yakıt içinde olan herhangi bir miktardaki su buharının ve yakıt içindeki hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının yoğunlaşma ısısını da içerir.
(15)	Akıllı kontrol: Enerji kullanımını düşürmek amacıyla su ısıtma sürecini otomatik olarak kişisel kullanma şartlarına uyarlayan bir cihazdır.
(16) 	Akıllı kontrol uyumu (smart): Akıllı kontrolleri olan bir su ısıtıcısının Ek-IV’ün 4 üncü maddesindeki kriterleri karşılayıp karşılamadığının ölçülmesidir.
(17)	Akıllı kontrol faktörü: Ek-III’ün 3 üncü maddesinde verilen şartlar altında akıllı kontrol kullanılmasıyla su ısıtma enerji verimliliğinde sağlanan kazançtır.
(18)	Akıllı kontrollerle haftalık enerji tüketimi (Qelec,week,smart): Akıllı kontrol fonksiyonu aktif durumda olan bir su ısıtıcısının haftalık elektrik tüketimi anlamındadır. Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen şartlarda ölçülür. Nihai enerji bakımından kWh olarak ifade edilir.
(19)	Akıllı kontrollerle haftalık yakıt tüketimi (Qfuel,week,smart): Akıllı kontrol fonksiyonu aktif durumda olan bir su ısıtıcısının haftalık yakıt tüketimidir. Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen şartlarda ölçülür. GCV bakımından kWh olarak ifade edilir.
(20)	Akıllı kontrol olmadan haftalık elektrik enerji kullanımı (Qelec,week): Akıllı kontrol fonksiyonu devre dışı olan bir su ısıtıcısının haftalık elektrik tüketimidir. Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen şartlarda ölçülür.  Nihai enerji bakımından kWh olarak ifade edilir.
(21)	Akıllı kontrol olmadan haftalık yakıt kullanımı (Qfuel,week): Akıllı kontrol fonksiyonu devre dışı olan bir su ısıtıcısının haftalık yakıt tüketimidir. Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen şartlarda ölçülür. GCV bakımından kWh olarak ifade edilir.
(22)	Ortam düzeltmesi terimi (Qcor): Su ısıtıcının monte edildiği yerin sabit sıcaklıkta (izotermal) bir yer olmadığını dikkate alan bir şarttır. kWh olarak ifade edilir.
(23) 	Hazır bekleme durumu ısı kaybı (Pstby): Bir ısı pompası su ısıtıcının ısı talebi olmadığı çalışma konumunda kaybettiği ısıdır. kW olarak ifade edilir.
(24)	40°C’de karışım suyu (V40): Su ısıtıcısının çıkışında 40°C’ın üzerinde verilen su ile aynı ısıyı (enthalpi) içeren su miktarıdır. Litre olarak ifade edilir.
(25)	Ortalama iklim şartları: Strazburg şehri için sıcaklık ve küresel güneş ışınımı şartlarının özellikleridir.
(26)	Yıllık enerji tüketimi (Qtota): Güneş enerjisi kullanan bir su ısıtıcısının yıllık enerji tüketimidir. Primer enerji bakımından ve/veya GCV bakımından kWh olarak ifade edilir.
(27)	Yıllık güneş enerjisi dışı katkı (Qnonsol): Güneş enerjisi kolektörü tarafından yakalanan toplam ısı ve güneş enerjisi sıcak su depo tankındaki ısı kayıpları dikkate alınarak, sıcaklık kontrol ve güneş enerjisi cihazı paketinin yararlı ısı kapasitesine yıllık elektrik enerjisi (primer enerji bakımından kWh olarak ifade edilir) ve/veya yakıt (GCV olarak kWh cinsinden ifade edilir) katkısıdır.
(28)	Güneş kolektörü: Küresel olarak güneşin ışınımını absorbe ederek ısı enerjisi üreten ve bunu da içinden geçen suya transfer etmek üzere tasarlanan bir cihazdır. Kolektör açıklık alanı, sıfır-kayıp verimi, birinci derece katsayısı, ikinci derece katsayısı ve geliş açısı düzelticisiyle nitelendirilir.
(29)	Küresel güneş ışınımı: Dünya üzerinde güneye doğru 45° ‘lik bir açıyla konumlandırılmış bir kolektör üzerine hem doğrudan hem de yayılmış olarak gelen toplam güneş enerjisi oranıdır. W/m² olarak ifade edilir.
(30)	Kolektör açıklık alanı (Asol): Konsantre olmamış güneş radyasyonunun kolektöre girdiği maksimum çıkıntı alanıdır. m² olarak ifade edilir.
(31)	Sıfır-kayıp verimi (η0): Güneş kolektöründeki ortalama sıvı sıcaklığının ortam sıcaklığına eşit olduğu durumda güneş kolektörünün verimidir.
(32)	Birinci derece katsayısı (a1): Bir güneş kolektörünün ısı kaybı katsayısıdır. W/(m²K) olarak ifade edilir.
(33)	İkinci derece katsayısı (a2): Birinci derece katsayının sıcaklığa olan bağlılığını ölçen katsayıdır. W/(m²K²) olarak ifade edilir.
(34)	Giriş açısı düzelticisi (IAM): Bir güneş kolektörünün verilen bir güneş ışınımı giriş açısında yararlı ısı çıkışıyla, 0 derece giriş açısında yararlı ısısının oranıdır.
(35)	Giriş açısı: Güneşin yönü ile güneş kolektörü açıklığına dik olarak çizilen yön arasındaki açıdır. 
(36)	Güneş enerjisi sıcak su depolama tankı: Bir veya birden fazla kollektör tarafından üretilen ısı enerjisini depolayan sıcak su depolama tankıdır.
(37)	Isı üreteci su ısıtma enerji verimi (ηwh,nonsol): Güneş enerjisi su ısıtıcısının parçası olan bir ısı üretecinin su ısıtma enerji verimliliğidir. % olarak ifade edilir ve ortalama iklim şartlarında ve güneş enerjisi ısısı girdisi olmadan belirlenir.
(38) 	Yardımcı elektrik tüketimi (Qaux): Bir güneş enerjisi su ısıtıcısının, su pompası enerji kullanımı ve hazır bekleme durumunda enerji kullanımından kaynaklanan yıllık elektrik kullanımıdır. Nihai enerji bakımından kWh olarak ifade edilir.
(39) 	Pompa enerji tüketimi (solpump): Bir güneş enerjisi su ısıtıcısının güneş enerjisi sistemindeki kolektör devresinde bulunan pompanın nominal elektrik enerjisi kullanımıdır. W olarak ifade edilir.
(40)	Hazır bekleme durumunda enerji kullanımı (solstandby): Pompa ve ısı üreteci devre dışıyken bir güneş enerjisi su ısıtıcısının nominal elektrik enerjisi kullanımıdır. W olarak ifade edilir.
(41)	Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından başka bir model olarak pazara verilen Ek-II’nin ilgili ürün bilgisi şartında belirtilen aynı teknik parametrelerle pazara verilmiş bir modeldir.



Ek-II
ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
1.	SU ISITICILAR İÇİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
1.1	Su ısıtma enerji verimliliğiyle ilgili gereklilikler
a)	Su ısıtıcılarının su ısıtma enerji verimlilikleri aşağıdaki değerlerin altına düşemez:
	Beyan edilen yük profili
	3XS
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	3XL
	4XL

	Su ısıtma enerji verimliliği
	%32
	%32
	%32
	%32
	%36
	%37
	%37
	%37
	%37
	%38

	İlave olarak, smart değerleri ‘1’ olarak beyan edilen su ısıtıcıları için: smart=0 için hesaplanan su ısıtma enerji verimliliği, beyan edilen yük profilinde test edilmiştir. 
	%29
	%29
	%29
	%29
	%33
	%34
	%35
	%36
	%36
	%36


(b)	26/9/2018 tarihinden itibaren, su ısıtıcıların su ısıtma enerji verimlilikleri aşağıdaki değerlerin altına düşemez:
	Beyan edilen yük profili
	XXL
	3XL
	4XL

	Su ısıtma enerji verimliliği
	%60
	%64
	%64


1.2	Beyan edilen yük profilleri 3XS, XXS, XS ve S olan depolu su ısıtıcıların depo hacimleri için gereklilikler
a)	Beyan edilen yük profilleri 3XS olan depolu su ısıtıcıları için, depo hacmi 7 litreyi aşamaz.
b)	Beyan edilen yük profilleri XXS ve XS olan depolu su ısıtıcıları için, depo hacmi 15 litreyi aşamaz.
c)	Beyan edilen yük profilleri S olan depolu su ısıtıcıları için, depo hacmi 36 litreyi aşamaz.
1.3	Beyan edilen yük profilleri M, L, XL, XXL, 3XL ve 4XL olan depolu su ısıtıcıların 40°C’de karışım suyu için gereklilikler
40°C’daki karışım suyu miktarı aşağıdaki değerlerin altına düşemez:
	Beyan edilen yük profili
	M
	L
	XL
	XXL
	3XL
	4XL

	40°C da karışım suyu
	65 litre
	130 litre
	210 litre
	300 litre
	520 litre
	1.040 litre


1.4	Ses gücü seviyesi için gereklilikleri
Isı pompası su ısıtıcılarının ses gücü seviyeleri aşağıdaki değerleri aşamaz:
	Nominal ısıl güç ≤ 6kW
	Nominal ısıl güç > 6 kW ve ≤ 12kW
	Nominal ısıl güç > 12 kW ve ≤ 30kW
	Nominal ısıl güç > 30 kW ve ≤ 70 kW

	Ses gücü seviyesi (LWA) iç ortam
	Ses gücü seviyesi (LWA) dış ortam
	Ses gücü seviyesi (LWA) iç ortam
	Ses gücü seviyesi (LWA) dış ortam
	Ses gücü seviyesi (LWA) iç ortam
	Ses gücü seviyesi (LWA) dış ortam
	Ses gücü seviyesi (LWA) iç ortam
	Ses gücü seviyesi (LWA) dış ortam

	60 dB
	65 dB
	65 dB
	70 dB
	70 dB
	78 dB
	80 dB
	88 dB





1.5	Azot oksit emisyonları için gereklilikler
26/9/2019 tarihinden itibaren su ısıtıcıların azot dioksit olarak ifade edilen azot oksit emisyonları aşağıdaki değerleri geçemez:
-	Gaz yakıt kullanan konvansiyonel su ısıtıcıları: GCV bakımından 56 mg/kWh yakıt girişi.
-	Sıvı yakıt kullanan konvansiyonel su ısıtıcıları: GCV bakımından 120 mg/kWh yakıt girişi.
-	Gaz yakıt kullanan harici yanma ünitesiyle donatılmış ısı pompası su ısıtıcıları ve gaz yakıt kullanan güneş enerjili su ısıtıcıları: GCV bakımından 70 mg/kWh yakıt girişi.
-	Sıvı yakıt kullanan harici yanma ünitesiyle donatılmış ısı pompası su ısıtıcıları ve sıvı yakıt kullanan güneş enerjili su ısıtıcıları: GCV bakımından 120 mg/kWh yakıt girişi.
-	Gaz yakıt kullanan içten yanmalı motorla donatılmış ısı pompası su ısıtıcıları: GCV bakımından 240 mg/kWh yakıt girişi.
-	Sıvı yakıt kullanan içten yanmalı motorla donatılmış ısı pompası su ısıtıcıları: GCV bakımından 420 mg/kWh yakıt girişi.
1.6	Su ısıtıcılarıyla ilgili ürün bilgisi için gereklilikler
Bu Tebliğin 6 ncı maddesine göre uygunluk değerlendirmesi için, kurulumu yapanlar ve son kullanıcılar için kullanma kılavuzu, imalatçıların, yetkili temsilcilerinin ve ithalatçılarının ücretsiz olarak erişilebilen web siteleri ve teknik dosya aşağıdaki unsurları içerir:
a)	Model (leri) belirten bilgiler, bilgilerin ilgili olduğu eşdeğer modeller dâhil.
b)	Ek-III’ün 6 ncı maddesinde belirtilen teknik parametreler için ölçüm sonuçları.
c)	Ek-IV’ün 2 nci maddesinde belirtilen teknik parametreler için hesaplama sonuçları.
d)	Su ısıtıcısı monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.
e)	Su ısıtıcısı için tasarlanmış ısı üreteci ve bu tip ısı üreteciyle donatılacak su ısıtıcısı gövdeleri için, bu cihazların özellikleri, kurulumu için gereken şartlar, su ısıtıcılar için çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluğun sağlaması ve uygun olduğu takdirde imalatçı tarafından önerilen kombinasyonlar.
f)	Sökülmesi, parçalara ayrılması, geri dönüşümü ve/veya bertaraf edilmesiyle ilgili bilgiler.


2.	SICAK SU DEPOLAMA TANKLARI İÇİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
2.1	Durma kayıplarıyla ilgili gereklilikler
Litre olarak ifade edilen depolama hacimleri ‘V’ olan sıcak su depolama tanklarının durma kayıpları ‘S’,  aşağıdaki sınırı aşamaz:
16,66 + 8,33Watt
2.2	Sıcak su depolama tanklarıyla ilgili ürün bilgisi için gereklilikler
	Kurulumu yapanlar ve son kullanıcılar için kullanma kılavuzu ve imalatçıların, yetkili temsilcilerinin ve ithalatçılarının serbestçe erişilen web sitelerine ve bu Tebliğin 6 ncı maddesine göre uygunluk değerlendirmesi için teknik dokümantasyonda aşağıdaki unsurlar yer alır:
a)	Model (leri) belirten bilgiler, bilgilerin ilgili olduğu eşdeğer modeller dâhil.
b)	Ek-III’ün 7 nci maddesinde belirtilen teknik parametreler için ölçme sonuçları.
c)	Sıcak su depolama tankı monte edilirken, tesisata bağlanırken ve bakımı sırasında alınması gereken özel önlemler.
d)	Sökülmesi, parçalara ayrılması, geri dönüşümü ve/veya bertaraf edilmesiyle ilgili bilgiler.


Ek-III
ÖLÇÜMLER
1.	Bu Tebliğ gerekliliklerine uyumun sağlanması ve bu uyumun doğrulanması amacıyla ölçümler yapılırken referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde bu maksatla yayınlanan uyumlaştırılmış standartları veya genel olarak kabul görmüş son teknolojileri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir metotlar kullanılır. Ölçümler, 2 nci ve 7 nci maddeler arasında belirtilen şartları ve teknik parametreleri karşılar.
2.	SU ISITICILARINI TEST ETMEK İÇİN GENEL ŞARTLAR
a)	Ölçümler Tablo 1’de verilen yük profillerini kullanarak yapılır.
b)	Ölçümler 24 saatlik bir ölçme çevrimi kullanarak aşağıdaki gibi yapılır:
-	00:00 – 06:59 arasında herhangi bir su çekimi olmadan.
-	07:00’den itibaren beyan edilen yük profili dikkate alınarak su çekiliyor.
-	Son su çekilmesinden 24:00 a kadar herhangi bir su çekilmesi yok.
c)	Beyan edilen yük profili maksimum yük profili veya maksimum yük profilinin bir altındaki yük profilidir.
d)	Su ısıtıcısı için tasarlanmış herhangi bir ısı üreteci ve bu tip ısı üreteciyle donatılacak herhangi bir su ısıtıcısı gövdesi sırasıyla uygun bir ısıtıcı gövdesi ve ısı üreteciyle test edilir.
e)	Pik-saatler dışında çalışan olarak sınıflandırılan su ısıtıcılarına, 24 saatlik sıcak su alma düzeni (patern) içinde 22:00 ve 07:00 saatleri arasında birbirini takip eden maksimum 8 saatlik bir periyotta enerji verilir. 24 saatlik sıcak su alma düzeninin sonunda, su ısıtıcısına çalışma evresinin sonuna kadar enerji verilir.

Tablo 1
Su ısıtıcıların yük profilleri
	saat
	3XS
	XXS
	XS
	S

	
	Qtap
	f
	Tm
	Qtap
	f
	Tm
	Qtap
	f
	Tm
	Qtap
	f
	Tm
	Tp

	
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C

	07:00
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	07:05
	0,015
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07:15
	0,015
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07:26
	0,015
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07:30
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	0,525
	3
	35
	0,105
	3
	25
	

	07:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08:01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08:05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08:15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	saat
	3XS
	XXS
	XS
	S

	
	Qtap
	f
	Tm
	Qtap
	f
	Tm
	Qtap
	f
	T m
	Qtap
	f
	Tm
	Tp

	
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C

	08:30
	
	
	
	0,105
	2
	25
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	08:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09:00
	0,015
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09:30
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	10:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11:30
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	11:45
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	12:00
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	12:30
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	12:45
	0,015
	2
	10
	0,105
	2
	25
	0,525
	3
	35
	0,315
	4
	10
	55

	14:30
	0,015
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15:00
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15:30
	0,015
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16:00
	0,015
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18:00
	
	
	
	0,105
	2
	25
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	18:15
	
	
	
	0,105
	2
	25
	
	
	
	0,105
	3
	40
	

	18:30
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	19:00
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	19:30
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	20:00
	
	
	
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	20:30
	
	
	
	
	
	
	1,05
	3
	35
	0,42
	4
	10
	55

	20:45
	
	
	
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	20:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21:00
	
	
	
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	21:15
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	21:30
	0,015
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	0525
	5
	45
	







	saat
	3XS
	XXS
	XS
	S

	
	Qtap
	f
	Tm
	Qtap
	f
	Tm
	Qtap
	f
	T m
	Qtap
	f
	Tm
	Tp

	
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C

	21:35
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	21:45
	0,015
	2
	25
	0,105
	2
	25
	
	
	
	
	
	
	

	Qref
	0,345
	2,100
	2,100
	2,100




	saat
	M
	L
	XL

	
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp

	
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C

	07:00
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	07:05
	1,4
	6
	40
	
	1,4
	6
	40
	
	
	
	
	

	07:15
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,82
	6
	40
	

	07:26
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	07:30
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	
	
	
	

	07:45
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	
	4,42
	10
	10
	40

	08:01
	0,105
	3
	25
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	08:05
	
	
	
	
	3,605
	10
	10
	40
	
	
	
	

	08:15
	0,105
	3
	25
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	08:25
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	
	
	
	
	

	08:30
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	08:45
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	09:00
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	09:30
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	10:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	10:30
	0,105
	3
	10
	40
	0,105
	3
	10
	40
	0,105
	3
	10
	40

	11:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	11:30
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	11:45
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	12:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12:45
	0,315
	4
	10
	55
	0,315
	4
	10
	55
	0,735
	4
	10
	55

	14:30
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	15:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	






	saat
	M
	L
	XL

	
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp

	
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C

	15:30
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	16:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	16:30
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	17:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	18:00
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	18:15
	0,105
	3
	40
	
	0,105
	3
	40
	
	0,105
	3
	40
	

	18:30
	0,105
	3
	40
	
	0,105
	3
	40
	
	0,105
	3
	40
	

	19:00
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	
	0,105
	3
	25
	

	19:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20:30
	0,735
	4
	10
	55
	0,735
	4
	10
	55
	0,735
	4
	10
	55

	20:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,42
	10
	10
	40

	21:00
	
	
	
	
	3,605
	10
	10
	40
	
	
	
	

	21:15
	0,105
	3
	25
	
	
	
	
	
	0,105
	3
	25
	

	21:30
	1,4
	6
	40
	
	0,105
	3
	25
	
	4,42
	10
	10
	40

	21:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Qref
	5,845
	11,655
	19,07



	h
	XXL
	3XL
	4XL

	
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp

	
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C

	07:00
	0,105
	3
	25
	 
	11,2
	48
	40
	 
	22,4
	96
	40
	 

	07:05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07:15
	1,82
	6
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07:26
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07:30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07:45
	6,24
	16
	10
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:01
	0,105
	3
	25
	 
	5,04
	24
	25
	 
	10,08
	48
	25
	 





	h
	XXL
	3XL
	4XL

	
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp

	
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C

	08:05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:15
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:30
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:45
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09:00
	0,105
	3
	25
	 
	1,68
	24
	25
	 
	3,36
	48
	25
	 

	09:30
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10:00
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10:30
	0,105
	3
	10
	40
	0,84
	24
	10
	40
	1,68
	48
	10
	40

	11:00
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11:30
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11:45
	0,105
	3
	25
	 
	1,68
	24
	25
	 
	3,36
	48
	25
	 

	12:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12:30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12:45
	0,735
	4
	10
	55
	2,52
	32
	10
	55
	5,04
	64
	10
	55

	14:30
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15:00
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15:30
	0,105
	3
	25
	 
	2,52
	24
	25
	 
	5,04
	48
	25
	 

	16:00
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16:30
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17:00
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18:00
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18:15
	0,105
	3
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18:30
	0,105
	3
	40
	 
	3,36
	24
	25
	 
	6,72
	48
	25
	 

	19:00
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19:30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20:30
	0,735
	4
	10
	55
	5,88
	32
	10
	55
	11,76
	64
	10
	55






	h
	XXL
	3XL
	4XL

	
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp
	Qtap
	f
	Tm
	Tp

	
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C
	kWh
	l/min
	°C
	°C

	20:45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20:46
	6,24
	16
	10
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21:15
	0,105
	3
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21:30
	6,24
	16
	10
	40
	12,04
	48
	40
	 
	24,08
	96
	40
	 

	21:35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21:45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Qref
	24,53
	46,76
	93,52




3.	SU ISITICILARIN SMART-AKILLI-KONTROLLERİNİN (SMART) UYUMUNUN TEST EDİLMESİ 
	İmalatçının smart değerini ‘1’ olarak beyan etmeyi uygun gördüğü zaman, smart kontrollerle veya smart kontrol olmadan haftalık elektrik ve/veya yakıt tüketimi ölçümü iki haftalık ölçme çevrimi ile aşağıdaki gibi yapılır:
-	1-5 arası günler: Beyan edilen yük profilinden tesadüfü sırayla seçilen yük profilleri ve beyan edilen yük profilinin bir altı yük profili ve smart kontrol devre dışı bırakılır.
-	6. ve 7. günler: Su çekilmez ve smart kontrol devre dışıdır.
-	8 – 12 arası günler: Smart kontrol devredeyken 1-5 arası günlerde yapılan işlemler aynen yapılır.
-	13. ve 14. gün: Smart kontrol devrede ve su çekimi yapılmaz.
-	1-7 arası günlerde ölçülen faydalı enerji miktarı ile 8-14 arası günlerde ölçülen faydalı enerji miktarı arasındaki fark, beyan edilen yük profilinin Qref değerinin %2’ sini geçemez.

4.	GÜNEŞ ENERJİSİ SU ISITICILARININ TEST ŞARTLARI
	Güneş kolektörü, güneş enerjisi sıcak su depolama tankı, kolektör devresindeki pompa (eğer uygulanabilirse) ve ısı üreteci ayrı olarak test edilir. Güneş kolektörü ve güneş enerjisi sıcak su depo tankının ayrı olarak test edilemediği yerlerde, bunlar birlikte test edilir. Isı üreteci, bu Ekin 2 nci maddesinde belirtilen şartlarda test edilir.
Sonuçlar, Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilen şartlar altında Ek-IV’ün 3(b) maddesinde belirtilen hesaplamalar için kullanılır. Qtota belirlemesi için elektrikli direnç elemanlarındaki Joule etkisini kullanan ısı üreteçlerinin verimi 100/CC olarak kabul edilir.


5.	ISI POMPASI SU ISITICILARIN TEST EDİLMESİ
-	Isı pompası su ısıtıcıları Tablo 4’te belirlenen şartlara göre test edilir.
-	Isı kaynağı olarak havalandırma sistemi egzoz havasını kullanan ısı pompası su ısıtıcıları Tablo 5’te belirlenen şartlara göre test edilir.
Tablo 2
Ortalama gündüz sıcaklıkları [°C]
	
	Ocak
	Şubat
	Mart
	Nisan
	Mayıs
	Haziran
	Temmuz
	Ağustos
	Eylül
	Ekim 
	Kasım
	Aralık

	Ortalama iklim 
şartları
	2,8
	2,6
	7,4
	12,2
	16,3
	19,8
	21,0
	22,0
	17,0
	11,9
	5,6
	3,2


Tablo 3
Ortalama küresel güneş ışınımı [W/m²]
	
	Ocak
	Şubat
	Mart
	Nisan
	Mayıs
	Haziran
	Temmuz
	Ağustos
	Eylül
	Ekim 
	Kasım
	Aralık

	Ortalama iklim 
şartları
	70
	104
	149
	192
	221
	222
	232
	217
	176
	129
	80
	56


Tablo 4
Isı pompası su ısıtıcıları için standart derecelendirme şartları, sıcaklıklar hava için kuru termometre sıcaklığı (yaş termometre sıcaklığı parantez içinde belirtilmiştir)
	Isı kaynağı
	Dış ortam havası 
	İç ortam havası
	Egzoz havası
	Tuzlu su 
(deniz suyu)
	Su

	Sıcaklık
	+ 7 °C (+ 6 °C)
	+ 20 °C 
(maksimum + 15 °C)
	+ 20 °C
(+ 12 °C)
	0 °C (giriş)/
– 3 °C (çıkış)
	+ 10 °C (giriş)/
+ 7 °C (çıkış)



Tablo 5
Elde edilebilen maksimum havalandırma egzoz havası [m³/h], 20°C sıcaklık ve 5,5 g/m³ bağıl nemde
	Beyan edilen yük profili
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	3XL
	4XL

	Elde edilebilen maksimum havalandırma egzoz havası
	109
	128
	128
	159
	190
	870
	1021
	2943
	8830



6.	SU ISITICILARIN TEKNİK PARAMETRELERİ
Aşağıdaki parametreler su ısıtıcıları için belirlenir:
a)	kWh olarak günlük elektrik kullanımı Qelec (üç ondalığa kadar yuvarlanmış).
b)	Bu Ekin Tablo 1’ine göre uygun harfle ifade edilmiş beyan edilen yük profili.
c)	İç ortamda dB olarak ses seviyesi LWA, en yakın tam sayıya yuvarlanmış (ısı pompası su ısıtıcıları için, uygulanabilirse).
Fosil ve/veya bio-kütle yakıtı kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak:
d)	GCV bakımından kWh olarak günlük yakıt kullanımı Qfuel (üç ondalığa kadar yuvarlanmış).
e)	Azot dioksit olarak ifade edilen Azot oksit emisyonları, GCV bakımından mg/kWh yakıt girdisi olarak ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış.
‘smart’ değeri ‘1’ olan su ısıtıcıları için ilave olarak:
f)	Akıllı kontrollerle haftalık yakıt tüketimi (Qfuel,week,smart), GCV bakımından kWh olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.
g)	Akıllı kontrollerle haftalık enerji tüketimi (Qelec,week,smart) kWh olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.
h)	Akıllı kontrol olmadan haftalık yakıt tüketimi (Qfuel,week). GCV bakımından kWh olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.
i)	Akıllı kontrol olmadan haftalık enerji tüketimi (Qelec,week), kWh olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış.
Beyan edilen yük profilleri 3XS, XXS ve XS olan depolu su ısıtıcıları için ilave olarak:
j)	Depo hacmi V (Litre olarak ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış).
Beyan edilen yük profilleri M, L, XL, XXL, 3XL ve 4XL olan depolu su ısıtıcıları için ilave olarak:
k)	40°C da karışım suyu V40 (Litre olarak ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış).
Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcıları için ilave olarak:
l)	Kolektör açıklık alanı Asol (m² olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış).
m)	Sıfır-kayıp verimi η0 (üç ondalığa kadar yuvarlanmış).
n)	Birinci derece katsayısı a1 (W/(m²K) olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış).
o) 	İkinci derece katsayısı a2 (W/(m²K²) olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış).
p)	Giriş açısı düzelticisi IAM (iki ondalığa kadar yuvarlanmış).
q)	Pompa enerji tüketimi solpump (W olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış).
r)	Hazır bekleme durumunda enerji tüketimi solstandby (W olarak ve iki ondalığa kadar yuvarlanmış).
Isı pompası su ısıtıcıları için ilave olarak:
s)	Dış ortamda dB olarak ses gücü seviyesi LWA (en yakın tam sayıya yuvarlanmış).

7.	SICAK SU DEPOLAMA TANKLARI İÇİN PARAMETRELER
Aşağıdaki parametreler sıcak su depolama tankları için belirlenir:
a)	Depolama hacmi V (Litre olarak ve bir ondalığa kadar yuvarlanmış).
b)	Durma kaybı S (W olarak ve üç ondalığa kadar yuvarlanmış).


Ek-IV
HESAPLAMALAR
1.	Bu Tebliğ gerekliliklerine uyumun sağlanması ve bu uyumun doğrulanması amacıyla hesaplamalar yapılırken referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde bu maksatla yayınlanan uyumlaştırılmış standartları veya genel olarak kabul görmüş son teknolojileri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir metotlar kullanılır. Hesaplamalar, 2 nci ve 5 inci maddeler arasında belirtilen teknik parametreleri ve hesaplamaları karşılar.
Hesaplamalar için kullanılan teknik parametreler Ek-III’e göre ölçülür.
2.	SU ISITICILARI İÇİN TEKNİK PARAMETRELER
Aşağıdaki parametreler su ısıtıcıları için ortalama iklim şartlarında hesaplanır: 
a) 	Su ısıtma enerji verimliliği ηwh (% olarak ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış).
Güneş enerjisi kullanan su ısıtıcılar için ilave olarak, ortalama iklim şartlarında:
b)	Yıllık güneş enerjisi dışı ısı katkısı Qnonsol, elektrik için primer enerji bakımından kWh ve/veya GCV bakımından kWh ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış olarak.
c)	Isı üreteci su ısıtma enerji verimliliği ηwh,nonsol (% olarak ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış).
d)	Yıllık yardımcı elektrik enerjisi kullanımı Qaux (kWh olarak ve bir ondalığa kadar yuvarlatılmış).
3.	SU ISITMA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN (ηwh) HESABI
a) 	Konvansiyonel su ısıtıcıları ve ısı pompası su ısıtıcıları
	Su ısıtma enerji verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanır:


	Sudan-/deniz suyundan-suya çalışan su ısıtıcıları için bir veya daha fazla yeraltı suyu pompalarının elektrik tüketimi dikkate alınır.
b)	Güneş enerjisi su ısıtıcıları
	Su ısıtma enerji verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:


	
Burada:			
4.	SMART KONTROL FAKTÖRÜ SCF VE SMART KONTROL UYUMU ‘smart’ IN BELİRLENMESİ
a)	Smart kontrol faktörü aşağıdaki gibi hesaplanır:

b)	Eğer SCF ≥ 0,07 ise, smart değeri 1 olur. Diğer tüm durumlarda smart değeri 0’dır.

5.	ORTAM DÜZELTMESİ TERİMİNİN Qcor BELİRLENMESİ
Ortam düzeltmesi terimi aşağıdaki gibi hesaplanır:
a)	Elektrik kullanan konvansiyonel su ısıtıcıları: 

b)	Yakıt kullanan konvansiyonel su ısıtıcıları:

c)	Isı pompası su ısıtıcıları için:


Burada:
k-değerleri her yük profili için Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6
k–değerleri
	
	3XS
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	3XL
	4XL

	k
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,0
	0,0
	0,0





Ek-V
ÜRÜN UYGUNLUK DOĞRULAMASI

Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları yalnızca Bakanlık tarafından ölçülen parametrelerin doğrulanmasıyla ilgilidir ve imalatçı veya ithalatçı tarafından hiçbir şekilde teknik dosyadaki değerlerin belirlenmesinde ya da uygunluğunun sağlanmasına yönelik bir fikir vermesi veya daha iyi performans göstermeleri amacıyla müsaade edilen bir tolerans olarak kullanılamaz.

Bakanlık, bir ürün modelinin Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik uyarınca bu Tebliğin gereklerine uygunluğunu bu Ekte yer alan şartlar için doğrularken aşağıda belirtilen prosedürü uygular.

1) Bakanlık model başına bir numuneyi doğrular.

2) Modelin aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde bu Tebliğde belirtilen gereklere uygun olduğu kabul edilir:

a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV'ünün (3) numaralı paragrafı uyarınca teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir olduğunda, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, imalatçı ve ithalatçı açısından bahsi geçen paragrafın (f) bendine göre gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarından daha uygun değilse;

b) Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen gerekleri sağlıyorsa ve üretici veya ithalatçı tarafından yayımlanan herhangi bir ürün bilgisi, kendileri açısından, beyan edilen değerlerden daha uygun olan değerleri içermiyorsa,

c) Bakanlık modelin bir birimini test ettiğinde, elde edilen değerler (test sırasında ölçülen parametrelerin değerleri ve bu ölçümler kullanılarak hesaplanan değerler) Tablo 7'de verilen doğrulama toleranslarına uygunsa.

3) 2(a) ve 2(b) numaralı maddelerde belirtilen sonuçlara ulaşılamıyorsa, modelin ve imalatçı yada ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer su ısıtıcı veya sıcak su depolama tankı modeli olarak listelenen diğer tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

4) 2(c) numaralı maddede belirtilen sonuca ulaşılamıyorsa, Bakanlık aynı modelden 3 numune daha alarak test eder. Alternatif olarak, seçilen bu 3 numune, imalatçı ya da ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen farklı bir veya birden fazla model içerisinden olabilir.

5) Söz konusu 3 numune den elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması, Tablo 7'de verilen doğrulama toleranslarına uyarsa, modelin uygulanabilir gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

6) 5 inci maddede belirtilen sonuca ulaşılamıyorsa, modelin ve imalatçı ya da ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer su ısıtıcı veya sıcak su depolama tankı modeli olarak listelenen diğer tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

7) 3 üncü ve 6 ncı maddelere göre, modelin uygunsuz olduğuna dair karar alınmasını takiben, Bakanlık konuyla ilgili tüm bilgiyi Komisyona ve üye ülkelere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla, gecikmeksizin bildirir.

Bakanlık, ölçüm ve hesaplamalarda Ek-III ve Ek-IV’te belirtilen metotları kullanır.

Bakanlık, sadece Tablo 7’de verilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte atıf yapılan gereklilikler için sadece bu Ekin 1 inci maddesinden 7 nci maddesine kadarki  hükümlerde açıklanan prosedürleri kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda ya da başka bir ölçüm metodunda belirtilen toleranslar gibi diğer toleransların hiçbiri uygulanmaz.
Tablo 7
Doğrulama toleransları
	Parametreler
	Doğrulama Toleransları

	Günlük elektrik tüketimi, Qelc
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %5’ten fazla aşmamalıdır.

	Ses gücü seviyesi, LWA, iç ortamda ve/veya dış ortamda
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri 2 dB’den daha fazla aşmamalıdır.

	Günlük yakıt tüketimi, Qfuel
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %5’ten fazla aşmamalıdır.

	Azot oksit emisyonları
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %20’den fazla aşmamalıdır.

	Smart kontrolle haftalık yakıt tüketimi, Qfuel,week,smart
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %5’ten fazla aşmamalıdır.

	Smart kontrolle haftalık elektrik enerjisi tüketimi, Qelec,week,smart
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %5’ten fazla aşmamalıdır.

	Smart kontrol olmadan haftalık yakıt tüketimi, Qfuel,week
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %5’ten fazla aşmamalıdır.

	Smart kontrol olmadan haftalık elektrik enerjisi tüketimi, Qelec,week
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %5’ten fazla aşmamalıdır.

	Depolama hacmi, V
	Elde edilen değer, beyan edilen değerden %2’den daha fazla bir oranda düşük olamaz.

	40°C’de karışım suyu, V40
	Elde edilen değer, beyan edilen değerden %3’ten daha fazla bir oranda düşük olamaz.

	Kolektör açıklık alanı, Asol
	Elde edilen değer, beyan edilen değerden %2’den daha fazla bir oranda düşük olamaz.

	Pompanın elektrik tüketimi, solpump
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %3’ten fazla aşmamalıdır.

	Hazırda bekleme durumunda enerji tüketimi, solstandby
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %5’ten fazla aşmamalıdır.

	Durma kaybı, S
	Elde edilen değer, beyan edilen değeri %5’ten fazla aşmamalıdır.




Ek-VI
KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte su ısıtıcıları ve sıcak su depolama tankları için su ısıtma enerji verimliliği, ses gücü seviyesi, durma kayıpları ve azot oksit emisyonları bakımından piyasada olan en iyi teknoloji aşağıdaki gibidir:

1. SU ISITICILARIN SU ISITMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN REFERANS NOKTALARI
	Beyan edilen yük profili
	3XS
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	3XL
	4XL

	Su ısıtma enerji verimliliği
	%35
	%35
	%38
	%38
	%75
	%110
	%115
	%120
	%130
	%130



2. ISI POMPASI SU ISITICILARININ DIŞ ORTAMDA SES ŞİDDETİ SEVİYESİ (LWA) İÇİN REFERANS NOKTALARI

a) 	Nominal ısıl güç ≤ 6 kW: 39 dB.
b) 	Nominal ısıl güç > 6 kW cinsinden ve ≤ 12 kW: 40 dB.
c) 	Nominal ısıl güç > 12 kW cinsinden ve ≤ 30 kW: 41 dB.
d) 	Nominal ısıl güç > 30 kW cinsinden ve ≤ 70 kW: 67 dB.

3. LİTRE OLARAK İFADE EDİLEN DEPO HACİMLERİ ‘V’ OLAN SICAK SU DEPO TANKLARININ DURMA KAYIPLARI İÇİN REFERANS NOKTALARI

5 + 4,16 V0,4 Watt

4. GAZ YAKIT KULLANAN KONVANSİYONEL SU ISITICILARIN AZOT DİOKSİT OLARAK İFADE EDİLEN AZOT OKSİT EMİSYONLARI İÇİN REFERANS NOKTALARI

35 mg/kWh, GCV bakımından yakıt girdisi
1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddelerde belirtilen karşılaştırmalı değerlendirmeler (referans noktaları), bu değerlerin kombinasyonunun tek bir su ısıtıcı için ulaşılabilir olacağı anlamına gelmez.
1
