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EK-1

Akaryakıtlarda Uygulanacak Ortalama Yoğunluklar
	Yakıt Adı
	 Ortalama Yoğunluk

	F-54 (Askeri Motorin)
	0,820

	F-34 (JP-8)
	0,795

	F-44 (JP-5)
	0,810

	F-18, 100/130 (Avgas)
	0,720

	F-76 (Askeri Deniz Motorin)
	0,835

	Kurşunsuz Benzin
	0,745

	Jet A-1
	0,800




		
         Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tüketilen ve sivil piyasada da bulunan akaryakıtların ortalama yoğunlukları Enerji ve Petrol Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıtlara getirilen teknik kriterlerde yer alan yoğunlukların maksimum ve minimum değerlerinin ortalaması kullanılabilir. Maksimum ya da minimum değerlerinin birisinin olmaması halinde ise bir önceki yıldaki rafineri yük raporlarına bakılarak ortalama bir değer hesaplanarak o yıl için kullanılabilir.

































EK-2
BÖLÜM 1
Fire Çeşitleri

	 Akaryakıt işlemlerinden dolayı oluşabilecek fireleri 5 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;
	1.	Bekleme Firesi:
	(a)Tanklarda,
	(b)Boru hattında,
	(c)Gemide, dubada, sarnıçlı vagon ve tankerde,
	(ç)Diğer kaplarda
bekleyen yakıtta meydana gelen firedir.
	2.	Yol Firesi (Nakil Firesi) :
	(a)Boru ile,
	(b)Gemi, duba, tanker, sarnıçlı vagon ile,
	(c)Diğer kaplar ile
nakil edilen yakıtta meydana gelen firedir.
	3.	Transfer Firesi:
	Tanktan tanka yapılan transferlerde oluşan firedir.
	4.	Dolum Firesi: 
	Gemi, duba, sarnıçlı vagon, tanker ve benzeri kaplara yapılan dolumlarda oluşan firedir.
	5.	Boru hattı karışım Firesi:
	Boru hattında bulunan birden çok yakıtın nakli sırasında karışımdan dolayı oluşan firedir.
BÖLÜM 2
Oluşabilecek Firelerin Maksimum Oranları
	1. Bekleme Firesi:  
	(a)Tanklarda Bekleme Firesi:
(a) 1-Yerüstü Tanklarında GÜNLÜK olarak
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,000170

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,000085

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,000050



(a) 2-Yerüstü Tanklarında HAFTALIK olarak
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,00070

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,00034

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,00020



(a) 3-Yerüstü Tanklarında AYLIK olarak
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,00170

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,00085

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,00050



(a) 4-Yerüstü Tanklarında YILLIK olarak
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,010

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,005

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,003



(a) 5-Yer Altı Tanklarında GÜNLÜK olarak
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,000050	

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,000035

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,000010	


	
(a) 6-Yer Altı Tanklarında HAFTALIK olarak
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,00020	

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,00015

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,00004	


		
(a)  7-Yer Altı Tanklarında AYLIK olarak:
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,00050

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,00035

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,00010	


	
 
(a)  8-Yer Altı Tanklarında YILLIK olarak:
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,0030	

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,0020

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,0006	


	


	(b)Boruda Bekleme Firesi (senelik olarak) :

Boru hattı sisteminde işletme yapılan borularda ayrıca boru bekleme firesi düşünülmemekle beraber bir yıl süreyle işletmenin dışında kalmış hareket görmeyen borularda senelik olarak uygulanır.

	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,0020	

	F-54, F-34, F-44 , F-76, Motorin, JETA-1
	0,0015

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,0010


	
	(c)Gemi, Duba, Sarnıçlı Vagon ve Tankerlerde Bekleme Firesi:

	Yerüstü tanklarındaki bekleme oranları uygulanır.

	(ç)Diğer Kaplarda Bekleme Firesi:

	Tecrübe ile sağlam oldukları tespit edilmiş varillerde bekleme firesi, bir yıllık süre zarfında olabileceği kabul edilmiştir.

	
Yakıt cinsi
	Fire oranı

	
	Açık Arazide
	Sundurmada

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,0073
	0,0030	

	F-54, F-34, F-44,          
F-76, Motorin, JETA-1
	0,0030
	0,0010

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,0030
	0,0010	


							

	2.Yol Firesi ( Nakil Firesi) :

	Akaryakıtın bir üniteden çıkıp diğer bir üniteye taşınmaları halinde fireye tesir eden faktörler sebebiyle sevk edilen miktar ile diğer üniteye giren miktar arasında meydana gelen farka yol firesi denir.

	(a)Boru ile Nakil Firesi :

	Borunun çapına göre değişik değerler arz eder. Buna göre tespit edilen miktarlar en çok,

	
Yakıt cinsi
	Fire oranı

	
	4 inc’lik boru
	6 inc’lik boru
	8 inc’lik ve üzeri boru

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,0030
	0,0040
	0,0050

	F-54, F-34, F-44,
F-76, Motorin, JETA-1
	0,0020
	0,0025
	0,0035

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,0015
	0,0020
	0,0030


					  	

	Boru ile nakil firesi olarak kabul edilen yukarıdaki değerlere; boruda bekleme, taşıma ve yakıtın mal alan üniteye boşalması süresince sıcaklık ve yoğunluk farklarından meydana gelecek kayıplar dâhildir. Boru hattı uzunluğu nedeniyle iki tank çiftliği arasında denge tankı olarak çalışan birim var ise ve yakıt giriş çıkışı olmasına rağmen bu ünite fire - fazlalık fişi düzenlemiyorsa, malı veren ünite boru hattı nakil firesi olarak yukarıda belirtilen fire oranlarını iki kat olarak uygular.
	(b)Sarnıçlı Vagon ve Tankerle Nakliye Yol Firesi :
	Bu fireye taşıma süresi ile taşıma aracının boşaltma kayıpları dâhil edilerek aşağıdaki brüt değerler tespit edilmiştir. Taşıma süresince birden fazla nakliye aracı ile birbirine transfer edilmek sureti ile taşınmasında uygulanacak fire oranı, bu işlemlerde herhangi bir fire kesilmediği takdirde aşağıdaki fire oranı ile nakliye sayısı çarpılarak kullanılır.

	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,0050	

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,0025

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,0020	



	


(c)Rafinerilerden (FOB) Teslim Alınarak, Gemi ve Dubalarla Yapılan Nakliyatta Yol Firesi:

	Bu fireye dolum, taşıma süresince bekleme ile boşaltma kayıpları dâhildir. Buna göre tespit edilen fire hadleri en çok;

	(c)-1 Uluslararası Taşımacılıkta:

	Tüm yakıtlar için yol firesi 0,005 (Bindebeş) olarak uygulanır.
	
	(c)-2 Yurt İçi Taşımacılığında:
	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,0040	

	JP-4, F-44, F-34, JETA-1
	0,0035

	F-54, F-76, Motorin
	0,0025

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,0020	




	3-Transfer Firesi:

	Aynı ünite dâhilinde akaryakıtın bir tanktan diğer tanka yapılan transferleri nedeniyle meydana gelen kayıplardır. Bu kayıplar için kabul edilen değerler:

	Yakıt cinsi
	Fire oranı

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,0015	

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,0005

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,0001


		
	 4-Dolum Firesi:

	Akaryakıtın gemi veya duba, sarnıçlı vagon, tanker ve benzeri kaplara doldurulması esnasında meydana gelen kayıplara dolum firesi denir.

	(a)	Gemi Duba, Sarnıçlı Vagon, Tanker ve Benzeri Kaplarda Dolum Fire Nispetleri:
	
Yakıt cinsi
	Fire oranı

	
	Kara Dolum
	Gemi Dolum

	F-18 (100/130 AVGAS), Kurşunsuz Benzin
	0,0020
	0,003

	F-54, F-34, F-44, F-76, Motorin, JETA-1
	0,0015
	0,003

	Kalorifer yakıtı ve çeşitleri
	0,0010
	0,003	


 
	
	5-Boru Hattı Karışım Firesi:
	Aynı borudan ayrı cins akaryakıtın nakli sırasında iki yakıtın birbirine temas ettiği yerde karışım meydana gelir ve bu iki cins yakıtın özelliğinden farklı bir özellik gösteren yakıta karışım yakıt, miktarına ise karışım firesi denir.
	Bu fire yakıtların nakledildiği boruların çapı ile doğru orantılı olup, pompaj sonucunda tespit edilebilir. Karışım yakıtlar toplama veya karışım tanklarına alınarak, Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda hareket edilir.











