(Değişik:RG-23/12/2020-31343) 

Ek-1
ATIK YAĞLARA İLİŞKİN ATIK KODLARI ve ATIK YAĞ GRUPLARI
	Atık Kodları
	Atık Yağlar
	Atık Yağ Grupları

	12 01
	Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar 
	

	12 01 06*
	Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
	Grup A

	12 01 07*
	Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
	Grup A

	12 01 10*
	Sentetik işleme yağları
	Grup A

	13 01
	Atık Hidrolik Yağlar
	

	13 01 01*
	PCB içeren hidrolik yağlar
	Grup A

	13 01 09*
	Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar
	Grup A

	13 01 10*
	Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar
	Grup A

	13 01 11*
	Sentetik hidrolik yağlar
	Grup A

	13 01 12*
	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar
	Grup A

	13 01 13*
	Diğer hidrolik yağlar
	Grup A

	13 02
	Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları
	

	13 02 04*
	Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları
	Grup B

	13 02 05*
	Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları
	Grup B

	13 02 06*
	Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları
	Grup B

	13 02 07*
	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları
	Grup B

	13 02 08*
	Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları
	Grup B

	13 03
	Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları
	

	13 03 01*
	PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları
	Grup A

	13 03 06*
	13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları
	Grup A

	13 03 07*
	Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları  
	Grup A

	13 03 08*
	Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları
	Grup A

	13 03 09*
	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları
	Grup A

	13 03 10*
	Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları
	Grup A

	13 05
	Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri
	

	13 05 06*
	Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ
	Grup A

	19 02
	Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)
	

	19 02 07*
	Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
	Grup A



	(*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır.
	Not: Bu Yönetmelik kapsamında A ve B olmak üzere 2 ayrı grup tanımlanmış olup aynı grupta bulunan atık yağlar karışık biriktirilebilir.


Ek-2
ETİKET ÖRNEKLERİ

Atık yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz.
-Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal madde ile karıştırmayınız.
-Soba ve kazanlarda yakmayınız.
-Aracınızın motor yağını kendiniz değiştiriyorsanız çıkan atık motor yağını temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın motor yağı değişim noktasına teslim ediniz.
-Çocuklardan uzak tutunuz.


Geri Kazanılabilir Yağ
Bu sembol, sarı renk ile karakterize edilen bir yağ damlası ile bu damla içinde yer alan yeşil renkli ve birbirini takip eden üç adet dairesel ok işaretinden oluşur. Sembol; ürün etiketinin açıklayıcı ibareler yazan yüzünde, kullanılan şirketin veya firmanın logosunun en az %20 alanı kadar büyüklükte veya 0,5 cm2’den küçük olmayacak şekilde yerleştirilir.


Ek-3 
(Değişik:RG-12/1/2023-32071) 
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ
[image: C:\Users\berat.ozbek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1484A444.tmp]

İşbu Belge, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine istinaden, atık motor yağlarının çevre ve insan sağlığına uygun şekilde değişimi amacıyla ( .../…/… - …/…/…) tarihleri arasında 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere ……………………………………… adresinde faaliyet gösteren …………………….. firmasına verilmiştir.
T.C.
……….. VALİLİĞİ
  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI 
İZİN BELGESİ
Belge No: 2022 -
        
  Vali / Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
   


Ek-4 
DENEME ÜRETİMİ PLAN FORMATI
	
A) GENEL TANITIM
Tesisin Adresi:
Tesis Yetkilisi:
(isim, unvan, telefon, faks, e-posta)
Deneme Üretiminden Sorumlu Kişi:
(isim, unvan, telefon, faks, e-posta)
1) Tesisin Yüzölçümü
	a) Kapalı alan		:	............................ m2
	b) Açık alan		:	............................ m2
	c) Toplam		:	.............................m2
2) Tesisin Kapasitesi  (kapasite raporu sunulmalıdır)
	a) Kurulu Kapasite     :	............................ ton/yıl
	b) Fiili Kapasite	:	.............................ton/yıl


	
B) TESİSİN TANIMI 
Üretim akım şeması ve teknolojisi, üretim prosesi ve bağlı üniteler, kullanılan ekipmanların özellikleri (malzeme, kalınlık, boyut, kapasite gibi), kontrol ekipmanları 
(Atık yağın kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin, rafinasyon prosesinin ayrıntılı açıklaması, akım şeması, formül ve şekiller)

	
C) PROSES KOŞULLARI
Üretim teknolojisine bağlı olarak her bir ünite için sıcaklık, basınç, vakum, süre, baz yağ verimi, fiili kapasite gibi


	
Ç) TESİSTE KULLANILACAK ATIKLAR
 Atığın temin edileceği Yetkilendirilmiş Kuruluş ve atık yağ miktarı

	
D) LABORATUVAR
1) Atıkların tesis girişinde ve atık üreticisinden alınmadan önce kontrol ve kabul prosedürleri, bu amaçla kullanılan laboratuvar cihazlarına ilişkin bilgiler,
2) Atık yağ analizlerinin yapılacağı cihazlar ve ölçüm yöntemlerine ilişkin bilgiler,
3) Baz yağ analizlerinin yapılacağı cihazlar ve ölçüm yöntemlerine ilişkin bilgiler,
4) Laboratuvar altyapısı ve laboratuvarda yapılan çalışmaların belgelenmesi (kalite, akreditasyon, Çevre Yönetim Sistemi gibi)
5) Personelin yetkinliği ve personel sayısı


	
E) DENEME ÜRETİMİ EYLEM PLANI
1) Planlanan Tarih ve Saat:
2) Planlanan Deneme Üretimi Süresi:
3) Deneme Üretiminde Alınacak Numunelere İlişkin Bilgiler
a) Numune Çeşidi
b) Numune Alma Noktası
c) Numune Alma Zamanı (Deneme üretiminin … Günü)
4) Görevli Kişiler:


	
Planı Hazırlayan
Adı-Soyadı: 
Unvanı: 
Tarih: 
İmza:  






Ek-5 
DENEME ÜRETİMİNDE KULLANILACAK ATIK YAĞLARIN ANALİZ PARAMETRELERİ

	Kirleticiler
	Analiz Metotları

	Toplam klor, (mg/kg)
	TS ISO 15597

	Toplam (Mg, Na, Ba, Cu, B, Pb, Mn, Ni, Si, Al, As, Cd, Ca, Fe, P, Zn, Cr, Sn), mg/kg
	TS 13351 ile birlikte TS 13369 Ek A

	Arsenik (As), mg/kg,
	TS 13369 Ek A

	Kadmiyum (Cd), mg/kg,
	TS 13369 Ek A

	Krom (Cr), mg/kg,
	TS 13369 Ek A

	Kurşun (Pb), mg/kg
	TS 13369 Ek A

	Glikol, mg/kg
	TS 7467

	Poliklorlu bifeniller (PCB), mg/kg
	TS EN 12766-2

	Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ,% (m/m)
	TS 13370

	Viskozite indeksi
	TS 1451 EN ISO 3104’e göre tayin edilen 40 °C ve 100 °C’taki kinematik viskozite değerleri kullanılarak, TS 3096 ISO 2909’a göre hesaplanır.

	Doymuş hidrokarbon içeriği, % (m/m)
	TS 6596

	Hidrokarbon içeriği, % (m/m)
	TS 6519

	Kükürt içeriği, % (m/m)
	TS EN ISO 14596

	Parlama noktası, °C
	TS EN ISO 2592

	Akma noktası, °C
	TS 1233 ISO 3016

	NOACK Uçuculuk %
	TS 13489

	Asit sayısı, mg KOH/g
	TS 2432 EN 12634

	Baz sayısı, mg KOH/g
	TS 5655 ISO 3771

	Su, mg/kg
	TS 6147 EN ISO 12937
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Ek-6 
ATIK YAĞ TRANSFER NOKTASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1)	Atık yağ transfer noktasının zemin geçirimsizliğinin sağlanması gerekir. Bu amaçla zemin betonarme, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ile kaplanacaktır.
2)	Atık kabul alanının zemininde uygun eğimler oluşturulacak, dökülmeye karşı alanda sızdırmaz taşıma kanalları ve toplama çukuru oluşturulacaktır.
3)	Atık yağ transfer noktasının çevresi tel örgü veya duvarla dışarıdan izinsiz girilmesini önleyecek şekilde çevrilecektir.
4)	Atık yağ transfer noktasında dolum ve boşaltım yapılması sürecinde atık yağ miktarının ölçülmesi amacıyla debimetre bulunacaktır.
5)	Atık yağ, su ayrımı yapılması durumunda oluşan atık suların 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre yönetimi sağlanacaktır.
6)	Atık yağ transfer noktasında yer alan tanklar kırmızı renkli olacak ve tankların üzerinde "Atık Yağ" ibaresi bulunacaktır. Tanklar en az tank kapasitesi kadar hacme sahip güvenlik havuzu ile çevrilecektir.
7)	Dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunacaktır.
8)	Yangına karşı gerekli önlemler alınacaktır.
9)	Taşma havuzunun içi epoksi boya veya tecrit malzemesi ile kaplanacaktır.
10)	(Mülga:RG-12/1/2023-32071) 
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