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ARAÇ VE ÜSTYAPI (GÖVDE) TİPLERİ

GİRİŞ BÖLÜMÜ
Tanımlar ve Genel Hükümler

1. Tanımlar
1.1. “Oturma yeri”, en az aşağıdaki kadar geniş bir kişiyi oturtabilmeye uygun herhangi bir yeri (konumu) ifade eder. 

a) Sürücü durumunda, 50 nci yüzde birlik erkek mankeni,

b) Diğer bütün durumlarda, 5 inci yüzde birlik yetişkin kadın mankeni.

1.2. “Koltuk”, bir kişinin oturması amaçlanan, döşenmiş, araç gövde yapısı ile bütünleşik olan veya olmayan komple bir yapıyı ifade eder.
“Koltuk” terimi, tekli koltuğu ve bank koltuğun her ikisini de kapsar. Açılır-kapanır koltuklar ve sökülebilir koltuklar da bu tanıma dahildir.

1.3. “Yük”, öncelikle herhangi taşınabilir nesneyi ifade eder.
“Yük” terimi yığın halinde olan ürünler, imal edilmiş eşyalar, sıvılar, canlı hayvanlar, bitkiler, bölünemeyen yükleri içerir.

1.4.  “Azami kütle”, teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütleyi ifade eder.

2. Genel hükümler
2.1.   Oturma yeri sayısı

2.1.1. Oturma yeri sayısı ile ilgili şartlar araç yolda hareket halindeyken kullanılmak üzere tasarımlanmış koltuklara uygulanır.

2.1.2. Araç hareketsiz haldeyken kullanılmak üzere tasarımlanmış ve bir resimli şema (piktogram) yardımıyla veya uygun bir metin ile bir işaret yardımıyla kullanıcılara açıkça tanımlanmış koltuklara uygulanmaz.

2.1.3. Oturma yerlerinin sayılması için aşağıdaki şartlar uygulanır:

a) Her bir tekli koltuk bir oturma yeri olarak sayılmalıdır.
b) Bir bank koltuk olması durumunda, koltuk minderi seviyesinde ölçülen en az 400 mm genişliğe sahip herhangi boşluk bir oturma yeri olarak sayılmalıdır. Bu durum, imalatçıyı madde 1.1’de belirtilen genel hükümleri kullanmaktan alıkoymamalıdır.
c) Bununla birlikte, (b) bendinde belirtilen gibi bir boşluk şu durumlarda bir oturma yeri olarak sayılmamalıdır:

(i) Bank koltuk, mankenin oturma yüzeyinin doğal bir yolla oturmasını engelleyen özellikler içeriyorsa. Örneğin: sabit konsol kutusunun varlığı,  dolgusuz bir alan veya nominal oturma yüzeyini kesen bir iç döşeme.
(ii) Kabul edilen bir oturma yerinin hemen önünde yer alan taban sacının tasarımı (örneğin; bir kanalın varlığı) mankenin ayağının doğal bir yolla konumlandırılmasını engelliyorsa.

2.1.4. Sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla koltuğu bulunan yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçlar için özel hükümler ile ilgili olan 66 ve 107 sayılı BM/AEK Regülasyonlarının kapsadığı araçlarla ilgili olarak, madde 2.1.3’in (b) bendinde belirtilen boyut, çeşitli araç sınıflarına ilişkin olarak bir kişi için gerekli olan asgari boşluğa göre hizalanmalıdır.

2.1.5. Bir araçta sökülebilir bir koltuk için koltuk bağlantıları mevcut olduğunda, sökülebilir koltuk oturma yeri sayısının belirlenmesinde sayılmalıdır.

2.1.6. Dolu bir tekerlekli sandalye için amaçlanmış bir alan, bir oturma yeri olarak kabul edilmelidir.

2.1.6.1. Bu hüküm, 107 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 8 3.6.1 ve 3.7 maddelerinin şartlarına aykırı olmamalıdır. 

2.2. Azami kütle

2.2.1. Yarı römork için bir çekici ünitesi olması durumunda, araç sınıflandırması için üzerinde durulması gereken azami kütle, yarı römorkun beşinci teker bağlantısı tarafından taşınan azami kütlesini de içermelidir.

2.2.2. Merkezi dingilli römork veya tam römork çekebilen bir motorlu araç olması durumunda, motorlu araç sınıflandırması için üzerinde durulması gereken azami kütle bağlantı tarafından çeki aracına transfer edilen azami kütleyi de içermelidir.

2.2.3. Bir yarı römork, merkezi dingilli römork ve bir tam römork olması durumunda, araç sınıflandırması için üzerinde durulması gereken azami kütle, çeki aracına bağlandığında bir dingil veya dingiller grubunun tekerlekleri tarafından zemine iletilen azami kütleyi karşılamalıdır.

2.2.4. Dolly olması durumunda, araç sınıflandırması için üzerinde durulması gereken azami kütle yarı römorkun beşinci tekerlek bağlantısı tarafından taşınan azami kütlesini de içermelidir.

2.3. Özel teçhizat


2.3.1. Öncelikle makine ve aletler gibi sabit teçhizatla donatılmış araçlar, N veya O kategorisi olarak kabul edilmelidir.

2.4. Birimler

2.4.1. Aksi belirtilmedikçe herhangi bir ölçüm birimi ve bağlantılı sembolü Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) hükümlerine uymalıdır. 

3.  Araç kategorisinin tanımı
3.1. İmalatçı bir araç tipinin, belirli bir kategori tanımlanması konusunda sorumludur. 

Bu tür amaçlar için, bu Ek’te tanımlanmış olan ilgili bütün kriterler karşılanmalıdır.

3.2. Onay Kuruluşu imalatçıdan bir araç tipinin özel grup (SG kodu) içerisinde özel amaçlı araç olarak sınıflandırılmaya ihtiyaç duyduğunu göstermek amacıyla uygun ilave bilgi talep edebilir.

BÖLÜM A

Araç kategorileri için kriterler

1. Araç kategorileri

AB ve ulusal tip onayı amaçları için, hem de AB münferit araç onayı ve ulusal münferit araç onayı için, araçlar bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre kategorilere ayrılmalıdır:

Onay yalnızca bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kategoriler için verilebilir. 

2. Araç alt kategorileri

2.1. Arazi tipi araçlar

Normal yolların dışında kullanımına izin veren özel teknik özelliklere sahip M veya N kategorisinin herhangi birisine ait bir araç demektir. 

Araçların bu kategorileri için, araç kategorisini tanımlayan harf ve sayıya son ek olarak “G” harfi eklenmelidir.

Araçların “arazi tipi araç” olarak alt kategori tanımlaması için kriterler, bu bölümdeki madde 4’te belirtilmektedir.

2.2. Özel amaçlı araçlar (SPV)
2.2.1. “Özel amaçlı araç” alt kategorisinde yer alması amaçlanan tamamlanmamış araçlar için, araç kategorisini tanımlayan harf ve sayıya son ek olarak “S” harfi eklenmelidir.

Özel amaçlı araçların çeşitli tipleri Bölüm 5’te tanımlanmış ve listelenmiştir.

2.3. Arazi tipi özel amaçlı araçlar

2.3.1. “Arazi tipi özel amaçlı araç”, madde 2.1 ve madde 2.2’de belirtilen özel teknik özelliklere sahip M veya N kategorisinin herhangi birisine ait bir araç demektir. 

Araçların bu kategorileri için, araç kategorisini tanımlayan harf ve sayıya son ek olarak “G” harfi eklenmelidir.

Buna ek olarak, “özel amaçlı araç” alt kategorisinde yer alması amaçlanan tamamlanmamış araçlar için, “S” harfi ikinci son ek olarak eklenmelidir.

3. N kategorisi araçların sınıflandırılması için kriterler

3.1. N kategorisindeki bir araç tipinin kategori tanımlaması madde 3.2 ila 3.6’da belirtilen aracın teknik özelliklerine dayanmalıdır.

3.2. Prensip olarak, bütün oturma yerlerinin konumlandığı bölüm/bölümler yükleme alanından tamamen ayrılmış olmalıdır.

3.3. Madde 3.2’nin hükümlerine rağmen kişiler ve yükler yükleme alanının, taşınan kişileri sürüş boyunca, sert frenleme ve viraj alma da dahil, yükün yer değiştirmesine karşı koruması için tasarımlanmış güvenlik cihazlarına haiz olması koşulu altında aynı bölümde taşınabilir.

3.4.  7,5 ton’a kadar olan araçlar için amaçlanan bölme sistemlerinin yanı sıra madde 3.3’te gerektiği gibi yükün emniyet altına alınması için amaçlanan güvenlik tertibatları-bağlama tertibatları, ISO 27956:2009 Standardı (Karayolu araçları-Taşıma vanlarında yük güvenliğini sağlama-Kurallar ve deney yöntemleri) Kısım 3 ve Kısım 4’ünün hükümlerine uygun olarak tasarımlanmalıdır.

3.4.1. Madde 3.4’te belirtilen şartlar imalatçı tarafından sağlanan bir beyan sayesinde doğrulanabilir.

3.4.2. Madde 3.4’te belirtilen şartlara bir alternatif olarak imalatçı, Onay Kuruluşunu tatmin edecek şekilde, donatılmış olan güvenlik cihazlarının belirtilen standartta sağlanan gibi koruma seviyesine eşdeğer bir koruma düzeyi gösterdiğini gösterebilir.

3.5. Sürücünün oturma yeri hariç olmak üzere oturma yeri sayısı aşağıdaki değerleri aşmamalıdır:

a) N1 araçlar olması durumunda 6,

b) N2 veya N3 araçlar olması durumunda 8.

3.6. Araçlar, kg olarak ifade edilen kişi taşıma kapasitesine eşit veya daha yüksek bir yük taşıma kapasitesi göstermelidir.

3.6.1. Böyle amaçlar için, aşağıdaki eşitlikler bütün konfigürasyonlarda, özellikle bütün oturma yerleri dolu olduğu zaman sağlanmalıdır:

a)  N = 0 olduğunda:

P – M ≥ 100kg

b)  0 < N ≤ 2 olduğunda:

P – (M + N × 68) ≥ 150kg

c)  N > 2 olduğunda:


P – (M + N × 68) ≥ N × 68

Harfler aşağıdaki anlamlara sahiptir:

“P” teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle,

“M” yürür vaziyetteki kütle,

“N” sürücünün oturma yeri hariç olmak üzere oturma yeri sayısı.

3.6.2. Yükleri barındırmak (tank, üstyapı, vb.), elleçlemek (vinç, lift, vb.)  ve güvenliğini sağlamak (taşıma güvene alma cihazları) amacıyla araca yerleştirilmiş olan donanımın kütlesi M içerisine dahil olmalıdır.

3.6.3. Madde 3.6.2’de belirtilen amaçlar için kullanılmayan (kompresör, çekme vinci, elektrik jeneratörü, yayın donanımı, vb.) donanımın kütlesi, madde 3.6.1’de belirtilen formülün uygulama amaçları açısından M içerisine dahil olmamalıdır.

3.7. Madde 3.2. ila madde 3.6’da belirtilen şartlar araç tipi içerisindeki bütün varyant ve versiyonlar için karşılanmalıdır.

3.8. Araçların N1 kategorisi olarak tanımlanması için kriterler

3.8.1. Bir araç bütün uygulanabilir kriterler karşılandığı zaman N1 kategorisi olarak tanımlanmalıdır.

Bir veya daha fazla kriter karşılanmadığı zaman araç M1 kategorisi kabul edilmelidir.

3.8.2. Sürücünün bulunduğu bölümün ve yükün tek bir ünite içerisinde olduğu (örneğin; üst yapı “BB”) araçların kategori tanımlamaları için, madde 3.2 ila madde 3.6’da belirtilen genel kriterlere ilave olarak, madde 3.8.2.1 ila madde 3.8.2.3.5’te belirtilen kriterler sağlanmalıdır.

3.8.2.1. Aslında, bir koltuk sırası ile yükleme alanı arasına yerleştirilmiş tam veya kısmi bir duvar veya bir bölümü (ara duvarı), gerekli kriterleri karşılama yükümlülüğünü ortadan kaldırmamalıdır.

3.8.2.2. Kriterler aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Yüklerin yüklenmesi bir arka kapı, bir bagaj kapağı veya bu amaçlar için tasarımlanmış ve imal edilmiş bir yan kapı vasıtasıyla mümkün olmalıdır.

b) Bir arka kapı veya bir bagaj kapağı olması durumunda yükleme açıklığı aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

(i) Aracın yalnızca bir koltuk sırası ile veya yalnızca sürücü koltuğu ile donatılmış olduğu durumda yükleme açıklığının asgari yüksekliği en az 600 mm olmalıdır.

(ii) Aracın iki veya daha fazla koltuk sırası ile donatılmış olduğu durumda yükleme açıklığının asgari yüksekliği en az 800 mm olmalı ve açıklık en az 12 800 cm2 ‘lik bir yüzey alanını göstermelidir.

c) Yükleme alanı aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

“Yükleme alanı” aracın, koltuk sırasının/sıralarının arkasında veya araç yalnızca bir sürücü koltuğu ile donatılmış olduğu zaman sürücü koltuğunun arkasında bulunan bölümüdür.

(i) Yükleme alanının yüzeyi genel olarak düz olmalı,

(ii) Aracın yalnızca bir koltuk sırası ile veya bir koltuk ile donatılmış olduğu durumda yükleme alanının asgari uzunluğu dingil mesafesinin en az % 40’ı kadar olmalı,

(iii) Aracın iki veya daha fazla koltuk sırası ile donatılmış olduğu durumda yükleme alanının asgari uzunluğu dingil mesafesinin en az %30’u kadar olmalı,


Son koltuk sırasının koltukları, özel aletler kullanmaksızın araçtan kolaylıkla sökülebilir olduğu durumda , yükleme alanının uzunluğu ile ilgili şartlar bütün koltuklar araca yerleştirilmiş şekilde karşılanmalı, 

(iv) Yükleme alanının uzunluğu ile ilgili şartlar, ilk sıranın veya son sıranın koltukları, durumuna göre, yolcular tarafından kullanım için normal dik pozisyonlarında oldukları zaman karşılanmalıdır.  

3.8.2.3. Ölçüm için özel koşullar

3.8.2.3.1. Tanımlar
a) “Yükleme açıklığının  yüksekliği”, kapı açıklığının alt bölümünün en yüksek noktasına ve kapı aralığının üst bölümünün en alçak noktasına sırasıyla teğet olan iki yatay düzlem arasındaki düşey mesafeyi ifade eder.
b) “Yükleme açıklığının yüzeyi”, arka kapı/kapılar veya bagaj kapağı tam açık olduğu zaman müsaade edilmiş azami açıklığın, aracın merkez hattına dik olan bir düşey düzlem üzerindeki ortogonal izdüşümün en büyük yüzeyini ifade eder.
c) “Dingil mesafesi”, madde 3.8.2.2 ve madde 3.8.3.1’deki formülün uygulama amaçları bakımından aşağıdakiler arasındaki mesafeyi ifade eder:

(i) İki dingilli bir araç olması durumunda, ön dingilin merkez hattı ve ikinci dingilin merkez hattı veya,

(ii) Üç dingilli bir araç olması durumunda, ön dingilin merkez hattı ve ikinci ve üçüncü dingilden eşit mesafede olan sanal bir dingilin merkez hattı.
3.8.2.3.2. Koltuk ayarları

a) Koltuklar, en geri konumlarında ayarlanmalı,

b) Koltuk arkası, eğer ayarlanabiliyorsa, üç boyutlu H-noktası makinesini 25 derecelik bir gövde açısında yerleştirecek şekilde ayarlanmalı,

c) Koltuk arkası, eğer ayarlanamıyorsa, araç imalatçısı tarafından tasarımlanan konumunda olmalı,

d) Koltuk yükseklik olarak ayarlanabildiği zaman, en alçak konumunda ayarlanmalıdır.

3.8.2.3.3. Araç koşulları

a) Araç, azami kütlesine karşılık gelen yüklü koşullarda olmalı,

b) Araç, tekerlekleri tam düz bir şekilde olmalıdır.

3.8.2.3.4. Araç bir duvar veya bir bölme (ara duvarı) ile donatılmış olduğu zaman, madde 3.8.2.3.2’nin şartları uygulanmamalıdır.

3.8.2.3.5. Yükleme alanının uzunluğunun ölçümü 

a) Araç, bir duvar veya bir bölme(ara duvarı) ile donatılmamış olduğu zaman uzunluk, koltuk arkasının en üstünün arka en dış noktasına teğet düşey bir düzlemden, kapalı konumdayken arka iç bölmesi veya kapı veya bagaj kapağına kadar ölçülmeli,

b) Araç, bir duvar veya bir bölümü ile donatılmış olduğu zaman uzunluk, bölüm veya duvarın arka en dış noktasına teğet düşey bir düzlemden, durumuna göre kapalı konumdayken arka iç bölmesi veya kapı veya bagaj kapağına kadar ölçülmeli,

c) Uzunluk ile ilgili şartlar, en azından aracın merkez hattı boyunca geçen boylamasına düşey düzlemde bulunan, yük zemini seviyesinde yatay bir hat boyunca yerine getirilmiş olmalıdır. 

3.8.3. Sürücünün bulunduğu bölüm ve yükün tek bir ünite içerisinde olmadığı (örneğin; üst yapısı “BE”) araçların kategori tanımlaması amacıyla madde 3.2 ila madde 3.6’da belirtilen genel kriterlere ilave olarak, bu maddede belirtilen kriterler sağlanmalıdır.

3.8.3.1. Aracın kapalı  kasa üstyapı ile donatılmış olduğu yerde, aşağıdaki hükümler uygulanmalıdır:

a) Yüklerin yüklenmesi bir arka kapı, bir bagaj kapağı veya bir panel veya diğer yöntemler sayesinde mümkün olmalı,

b) Yükleme açıklığının asgari yüksekliği en az 800 mm olmalı ve açıklık en az 12800 cm2’lik bir yüzey alanını göstermeli,

c) Yükleme alanının asgari uzunluğu dingil mesafesinin en az % 40’ı kadar olmalıdır.

3.8.3.2. Aracın açık tip yükleme alanı ile donatılmış olduğu yerde, yalnızca madde 3.8.3.1 (a) ve (c) bentlerinde belirtilen hükümler uygulanmalıdır.

3.8.3.3. Madde 3.8.3’te belirtilen hükümlerin uygulanması için, madde 3.8.2.3.1’deki tanımlar uygulanmalıdır.

3.8.3.4. Bununla birlikte, yükleme alanının uzunluğu ile ilgili şartlar aracın merkez hattı boyunca geçen boylamasına düşey düzlemde bulunan, yük zemini seviyesinde yatay bir hat boyunca yerine getirilmiş olmalıdır.

4. Araçların arazi tipi araçlar olarak alt kategori tanımı için kriterler

4.1. M1 veya N1 tipi araçlar, aynı zamanda aşağıdaki koşulları da sağlarlarsa, arazi tipi araçlar olarak alt kategori tanımı yapılmalıdır:

a) En az bir ön ve en az bir arka dingil, bir tahrikli dingilin tahrikinin ayrılabilirliğine bakılmaksızın eşzamanlı tahrikli olarak tasarımlanan,

b) En az bir diferansiyel kilitleme mekanizması veya buna benzer işlevde bir mekanizması olan,

c) Tek araç olarak en az % 25'lik bir eğimi tırmanabilen.

d) Aşağıdaki altı şarttan beşini yerine getirmelidir:

(i) Yaklaşma açısı en az 25 derece olmalı,

(ii) Uzaklaşma açısı en az 20 derece olmalı,

(iii) Rampa açısı en az 20 derece olmalı,

(iv) Ön dingil altında alt açıklık en az 180 mm olmalı,

(v) Arka dingil altında alt açıklık en az 180 mm olmalı,

(vi) Dingiller arasında alt açıklık en az 200 mm olmalı.

4.2. Azami kütlesi 12 tonu aşmayan M2, N2 veya M3 kategori araçlar, eğer (a) bendinde açıklanan koşulu veya (b) ve (c) bentlerinde açıklanan koşulların her ikisini de sağlarlarsa arazi tipi araçlar olarak alt kategori olarak tanımlanmış kabul edilmelidir:

a) Bir veya daha fazla tahrikli dingilin tahrikinin ayrılabilirliğine bakılmaksızın bütün dingilleri eşzamanlı tahrikli,

b) (i) En az bir ön ve en az bir arka dingil, bir tahrikli dingilin tahrikinin ayrılabilirliğine bakılmaksızın eşzamanlı tahrikli olarak tasarımlanan,

(ii) En az bir diferansiyel kilitleme mekanizması veya buna benzer işlevde bir mekanizması olan,

(iii) Tek araç olarak % 25'lik bir eğimi tırmanabilen.

c) Eğer, azami kütleleri 7,5 tonu aşmıyorsa aşağıdaki altı şarttan en az beşini, eğer azami kütleleri 7,5 tonu aşıyorsa en az dördünü yerine getirmelidir:

(i) Yaklaşma açısı en az 25 derece olmalı,

(ii) Uzaklaşma açısı en az 25 derece olmalı,

(iii) Rampa açısı en az 25 derece olmalı,

(iv) Ön dingil altında alt açıklık en az 250 mm olmalı,

(v) Dingiller arasında alt açıklık en az 300 mm olmalı,

(vi) Arka dingil altında alt açıklık en az 250 mm olmalıdır.

4.3. Azami kütlesi 12 tonu aşan M3 veya N3 kategori araçlar, eğer (a) bendinde açıklanan koşulu veya madde (b) ve (c) bentlerinde açıklanan koşulların her ikisini de sağlarlarsa arazi tipi araçlar olarak alt kategori olarak tanımlanmalıdır.

a) Bir veya daha fazla tahrikli dingilin tahriki ayrılabilip ayrılamamasına bakılmaksızın bütün dingilleri eşzamanlı tahrikli,
b) (i) Dingillerin en az yarısı (veya üç dingilli bir araç olması durumunda üç dingilden ikisi ve beş dingilli bir araç olması durumunda duruma göre uyarlanacak şekilde) bir tahrikli dingilin tahrikinin ayrılabilirliğine bakılmaksızın eşzamanlı tahrikli olarak tasarımlanan,

(ii) En az bir diferansiyel kilitleme mekanizması veya buna benzer işlevde bir mekanizma olan,

(iii) Tek araç olarak % 25'lik bir eğimi tırmanabilen.

c) Aşağıdaki altı şarttan en az dördünü yerine getirmelidir:

(i) Yaklaşma açısı en az 25 derece olmalı,

(ii) Uzaklaşma açısı en az 25 derece olmalı,

(iii) Rampa açısı en az 25 derece olmalı,

(iv) Ön dingil altında alt açıklık en az 250 mm olmalı,

(v) Dingiller arasında alt açıklık en az 300 mm olmalı,

(vi) Arka dingil altında alt açıklık en az 250 mm olmalıdır.

4.4. Bu bölümde belirtilen geometrik hükümlere uygunluk kontrolü için işlemler İlave 1’de açıklanmalıdır.
4.5. Eş zamanlı tahrikli dingiller hakkındaki 4.1 (a), 4.2 (a), 4.2 (b), 4.3 (a) ve 4.3 (b) bentlerinde yer alan gerekliliklerin aşağıda yer alan şartlardan herhangi birinin yerine getirilmesi halinde yerine getirildiği kabul edilir: 

a) Çekici gücün tüm dingillere aktarımı ağır arazi şartlarında çekiş sağlayan mekanik yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilir ya da

b) Söz konusu dingilin tekerleklerinden her biri münferit olarak, hidrolik şekilde ya da elektrik motoru ile tahrik edilir. 

Eş zamanlı tahrikli dingiller hakkındaki 4.1 (a), 4.2 (a), 4.2 (b), 4.3 (a) ve 4.3(b) bentlerinde yer alan gereklilikler uyarınca söz konusu olan dingillerin sadece mekanik yöntemler vasıtasıyla tahrik edilmemesi halinde, her bir tekerin itiş gücü ağır arazi operasyonuna göre tasarımlanır. Bu durumda, diğer tekerlekler kapsamındaki çekiş şartlarının çekiş gücünün bu tekerlekler vasıtasıyla aktarılmasına olanak tanımadığı durumda çekiş gücünün en az %75’inin söz konusu tekerleğe aktarılabilmesi sağlanır. 

4.5 (b) bendi uyarınca yardımcı tahrik sistemi, araç azami araç tasarım hızının %75’ine  ya da 65/km/saat hıza ulaşana kadar çekiş gücü bağlantısının otomatik şekilde kesilmesine olanak sağlamaz.
5. Özel amaçlı araçlar
	İsim
	Kod
	Tanım

	5.1. Motorlu Karavan

5.2. Zırhlı araç

5.3. Cankurtaran (Ambulans)
5.4. Cenaze aracı

5.5.Tekerlekli sandalye ile binilebilen araç
5.6. Römork karavan

5.7. Seyyar vinçler  
5.8. Özel grup

5.9. Dolly

5.10. İstisnai yük taşıma römorku

5.11. İstisnai yük taşıyan motorlu araç

5.12. Çoklu teçhizat taşıyıcı
	SA

SB

SC

SD

SH

SE

SF

SG

SJ

SK

SL

SM
	Asgari olarak aşağıdaki teçhizatı içeren yaşam düzeni alanı olan M kategorisi bir araç:

(a) koltuklar ve masa,

(b) koltuklardan da dönüştürülebilecek yatacak yer, 

(c) yemek pişirme imkanları,

(ç) depolama imkanları.

Bu donanımlar yaşam bölümüne sıkı bir şekilde sabitlenmelidir.

Bununlar birlikte, masa kolayca sökülebilir şekilde tasarımlanabilir.

Taşınan kişiler veya yüklerin korunması için amaçlanmış kurşun-geçirmez zırh kaplamalı bir araçtır. 

Hasta veya yaralı kişilerin taşınması için amaçlanmış ve bu tür amaç için özel teçhizatları olan M kategorisi araçtır.
Hasta bölümü, “Kısım 6.5-Teçhizat listesi” hariç olmak üzere, “Tıbbi araçlar ve teçhizatı – Cankurtaranlar” hakkındaki TS EN 1789:2007 standardının teknik şartlarına uymalıdır.

Vefat etmiş kişilerin taşınması için amaçlanmış ve bu tür amaç için özel teçhizatı olan M kategorisi bir araçtır.

Tekerlekli sandalyelerine oturmuş bir veya daha fazla kişiyi yolda seyahat ettikleri zaman barındırabilir bir şekilde özellikle imal edilmiş veya dönüştürülmüş M1 kategorisi bir araçtır.

ISO 3833:1977 standardı, 3.2.1.3 maddesinde tanımlandığı gibi O kategorisi bir araçtır.

Kaldırma momenti 400 kNm’ye eşit veya daha fazla bir vinci bulunan ve yük taşımak amacıyla donatılmış olmayan N3 kategorisi bir araçtır. 
Bu kısımda bahsedilen herhangi bir tanımın içine girmeyen özel amaçlı bir araçtır.

Bir yarı römorku, sonradan bir römork biçimine dönüştürme amacıyla desteklemek için beşinci teker bağlantısı ile donatılmış olan O kategorisi bir araçtır.

Boyutları nedeniyle hız ve trafik kısıtlamalarına konu olan bölünemeyen yüklerin taşınması için amaçlanmış O4 kategorisi bir araçtır.

Bu terim altında, modüllerinin sayısına bakılmaksızın hidrolik modüler römorklar da içerilir. 

Aşağıdaki tüm şartları karşılayan, N3 kategorisi çekici veya yarı römork çekici ünitesidir:
a) İkiden fazla dingile sahip olan ve dingillerin en az yarısı (üç dingilli araç olması durumunda üç dingilden ikisi ve beş dingilli araç olması durumunda da benzer şekilde olmak üzere) bir tahrikli dingilin tahrikinin ayrılabilirliğine bakılmaksızın eşzamanlı tahrikli olarak tasarımlanan,

b) O4 kategorisi istisnai yük taşıma römorkunu çekmek ve itmek için tasarımlanan,

c) Asgari 350 kW motor gücüne sahip olan ve

d) Çekilebilir ağır kütleler için ilave ön bağlantı tertibatı ile donatılabilen.

Bazı değiştirilebilir teçhizatı çekmek, itmek, taşımak ve çalıştırmak amacı ile tasarımlanan ve imal edilen N kategorisi arazi tipi (2.3 maddesinde bahsedilen);

a) Bu teçhizat için en az iki bağlama alanına sahip,

b) Yukarıda belirtilen teçhizata güç vermek ve çalıştırmak için standartlaştırılmış mekanik, hidrolik ve/veya elektrikli ara yüzü (güç çıkışı (PTO) gibi) olan ve
c) ISO 3833-1977 standardının 3.1.4 maddesine (özel araç) uyan,

araçtır.

Eğer araç yardımcı bir yük platformu ile donatılmış ise, bu platformun azami uzunluğu aşağıdakileri geçemez:

a) İki dingilli araçlarda, aracın ön veya arka dingil iz genişliklerinin hangisi daha fazlaysa, o iz genişliğinin 1,4 katını,

b) İkiden fazla dingile sahip araçlarda, aracın ön veya arka dingil iz genişliklerinin hangisi daha fazlaysa, o iz genişliğinin 2,0 katını.


6. Açıklamalar

6.1. Aşağıdaki durumlarda tip onayı verilmemelidir:

a) Bu bölümün madde 5.9’unda tanımlandığı şekilde dolly,

b) Bölüm C’nin madde 5.4’ünde tanımlandığı gibi sabit çekioklu römorklara,

c) Yolda seyahat ettiği zaman kişilerin taşınabildiği römorklara.

6.2. 6.1 maddesinin hükümleri, ulusal küçük seri tip onayı hakkındaki madde 42’nin hükümlerine aykırı olamaz.

BÖLÜM B

Araç tipleri, varyantları ve versiyonları için kriterler

1. M1 kategorisi

1.1. Araç tipi

1.1.1. Bir “araç tipi”, aşağıdaki ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:

a) İmalatçı firma adı,

Şirketin mülkiyetinin yasal yapısında bir değişiklik yeni bir onay verilmesini gerektirmez.

b) Kendini taşıyan  bir gövde olması durumunda, gövde yapısının esas bölümlerinin tasarımı ve montajı.

Bu hüküm, gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla, üstyapısı (gövde) ayrı bir şasiye civatalanmış veya kaynaklanmış araçlara uygulanmalıdır.

1.1.2. İmalatçı, üst yapının değişik türlerinin yapımında (örneğin bir sedan ve kupe), gövde yapısının taban kısmının yanı sıra ön cam alanının önüne doğrudan konumlanmış olan gövde yapısının ön kısmını şekillendiren temel unsurları kullandığı zaman, madde 1.1.1’in (b) bendi şartlarından değişiklik yapmak suretiyle, bu araçları aynı tipe ait gibi ele alabilir. Kanıt imalatçı tarafından sağlanmalıdır.

1.1.3. Bir tip, en az bir varyant ve bir versiyon içermelidir.

1.2. Varyant

1.2.1. Bir araç tipi içerisindeki bir “varyant”, aşağıdaki yapısal ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:
a) Yan kapıların sayısı veya imalatçı madde 1.1.2’nin kriterlerini kullandığında, Bölüm C madde 2’de tanımlandığı gibi üstyapının (gövde) tipi,

b) Aşağıdaki yapı özellikleri bakımından motoru:

(i)  enerji kaynağı türü (içten yanmalı motor, elektrikli motor veya diğer),

(ii)  çalışma prensibi (pozitif ateşlemeli, sıkıştırma ateşlemeli veya diğer),

(iii)  içten yanmalı motor olması durumunda silindirlerin sayısı ve  düzenleme , (L4, V6 veya diğer)

c) Dingillerin sayısı,
d) Tahrikli dingillerin sayısı ve birbirleriyle olan bağlantıları,
e) Dümenlenebilir dingillerin sayısı,

f) Tamamlanma aşaması (örneğin; tam/tamamlanmamış),
g)  Çok aşamalı imal edilen araçlar olması durumunda, önceki aşama imalatçısı ve aracın tipi. 
1.3. Versiyon

1.3.1. Bir varyant içerisindeki bir “versiyon”, aşağıdaki ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:
a) Teknik olarak müsaade edilen azami yüklü kütle,

b) İçten yanmalı motor olması durumunda motor kapasitesi,

c) Azami motor gücü çıkışı veya azami sürekli anma gücü (elektrikli motor),
d) Yakıt niteliği (benzin, motorin, LPG, çift yakıtlı veya diğer),

e) Azami oturma yeri sayısı,

f) Hareket halinde ses seviyesi,

g) Egzoz emisyon seviyesi (örneğin Euro 5, Euro 6 veya diğer),

h) Ağırlıklı veya birleştirilmiş, birleştirilmiş CO2 emisyonları,
i)  Elektrik enerji tüketimi (ağırlıklı, birleştirilmiş),
j) Ağırlıklı veya birleştirilmiş, birleştirilmiş yakıt tüketimi.
(h), (i) ve (j) bentlerinde yer alan kriterlere alternatif olarak, bir uyarlama halinde gruplanan araçlar müşterek şekilde, 2017/1151 sayılı AB Regülasyonunun Ek XXI’indeki alt-ek 6 uyarınca CO2 emisyonları, elektrik enerjisi tüketimleri ve yakıt tüketimleri açısından gerçekleştirilen testlere sahip olmalıdır. 
2.  M2 ve M3 araç kategorileri

2.1. Araç tipi

2.1.1. Bir "araç tipi" aşağıdaki ortak özelliklerin hepsine sahip araçlardan oluşmalıdır:
a) İmalatçı firma adı,

Şirket mülkiyetinin yasal şeklindeki  bir değişiklik  yeni bir onay verilmesini gerektirmez.

b)  Kategori,

c)  Yapım ve tasarım hususları:

      i)   şasiyi oluşturan temel bileşenlerin yapım ve tasarımı,

       ii)  kendini taşıyan gövde olması durumunda,  gövde yapısını oluşturan temel bileşenlerin yapım ve tasarımı,

d)  Kat sayısı (tek veya çift),

e)  Bölümlerinin sayısı (rijid/körüklü),

f)  Dingil sayısı,

g)  Enerji besleme modu (aracın içinden  veya dışından).
2.1.2. Bir  tip, en az bir varyant ve bir versiyondan oluşur.

2.2. Varyant

2.2.1. Bir araç tipindeki bir  “varyant”,  aşağıdaki  yapısal ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:
a)   Bölüm C madde 3’de tanımlandığı gibi üstyapı (gövde) tipi,

b) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 2.1.1 maddesinde tanımlandığı gibi araç sınıflarının kombinasyonu veya sınıfı (sadece tam ve tamamlanmış araçlarda),

c)   Tamamlanma aşaması (örneğin; tam / tamamlanmamış/ tamamlanmış),

d)  Aşağıdaki yapı özellikleri bakımından motoru:

i)   enerji kaynağı türü (içten yanmalı motor, elektrik motoru veya diğerleri),

ii)  çalışma prensibi (pozitif ateşlemeli, sıkıştırma ateşlemeli veya diğer),

iii) içten yanmalı motor olması durumunda  silindir sayısı ve düzenleme (L6, V8 veya diğer).

e)  Çok aşamalı imal edilen araçlarda, önceki aşama imalatçısı ve aracın tipi.
2.3. Versiyon

2.3.1. Bir varyant içindeki bir “versiyon”, aşağıdaki ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:
a)   Teknik olarak izin verilen azami yüklü kütle,

b)   Aracın bir römorku çekip çekememe kabiliyeti,

c)   İçten yanmalı motor olması durumunda motor kapasitesi,

d)   Maksimum motor çıkış gücü veya maksimum sürekli nominal güç (elektrik motoru),

e)   Yakıt niteliği (benzin, motorin, LPG, çift yakıtlı veya diğer),

f)   Hareket halindeki ses seviyesi,

g)    Egzoz emisyon seviyesi (örneğin; Euro IV ve Euro V veya diğer).

3. N1 kategorisi

3.1. Araç tipi

3.1.1. Bir "araç tipi"  aşağıdaki ortak özelliklerin hepsine sahip araçlardan oluşmalıdır:
a)   İmalatçı firma adı,

Şirket mülkiyetinin yasal şeklindeki  bir değişiklik  yeni bir onay verilmesini gerektirmez.

b)  Kendini taşıyan gövde olması durumunda, gövde yapısının temel parçalarının tasarım ve montajı,

c)  Kendini taşımayan  gövde  olmaması durumunda, şasiyi oluşturan temel bileşenlerin tasarım ve yapımı,

d)  Çok aşamalı imal edilen araçlarda, önceki aşama imalatçısı ve aracın tipi.

3.1.2. İmalatçı, üst yapının değişik türlerinin yapımında (örneğin; bir van ve şasi-kabin, farklı dingil mesafesi ve farklı tavan yükseklikleri), gövde yapısının taban kısmının yanı sıra ön cam alanının önüne doğrudan konumlanmış olan gövde yapısının ön kısmını şekillendiren temel unsurları kullandığı zaman, madde 3.1.1’in (b) bendi şartlarından değişiklik yapmak suretiyle, bu araçları aynı tipe ait gibi ele alabilir. Kanıt imalatçı tarafından sağlanmalıdır. 

3.1.3. Bir  tip, en az bir varyant ve bir versiyondan oluşmalıdır.

3.2. Varyant

3.2.1. Bir araç tipindeki bir  “varyant”,  aşağıdaki  yapısal ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:
a) Yan kapıların sayısı veya imalatçı madde 3.1.2’nin kriterlerini kullandığında, Bölüm C madde 4’te tanımlandığı gibi üstyapı (gövde) tipi (tam ve tamamlanmış araçlar için),

b)  Tamamlanma aşaması (örneğin; tam / tamamlanmamış/tamamlanmış),

c)  Aşağıdaki yapı özellikleri bakımından motoru:

i)   enerji kaynağı türü (içten yanmalı motor, elektrik motoru veya diğer),

ii)  çalışma prensibi (pozitif ateşlemeli, sıkıştırma ateşlemeli veya diğer),

iii) içten yanmalı motor olması durumunda  silindir sayısı ve düzenleme (L6, V8 veya diğer).

d)  Dingillerin sayısı,

e)  Tahrikli dingillerin  sayısı ve birbirleri ile olan bağlantıları,

f)  Dümenlenebilir dingil sayısı,
g)  Çok aşamalı imal edilen araçlarda, önceki aşama imalatçısı ve aracın tipi.
3.3. Versiyon

3.3.1. Bir varyant içindeki bir  “versiyon”,  aşağıdaki ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:
a) 
Teknik olarak izin verilen azami yüklü kütle,

b)
İçten yanmalı motor olması durumunda motor kapasitesi,

c) 
Maksimum motor çıkış gücü veya maksimum sürekli nominal güç (elektrik motoru),

d) 
Yakıt niteliği(benzin, motorin, LPG, çift yakıt veya diğer),

e) 
Oturma pozisyonlarının azami sayısı,

f)
Hareket halindeki ses seviyesi,

g) 
Egzoz emisyon seviyesi (örneğin; Euro 5, Euro 6 ya da diğer),

h) 
Kombine veya ağırlıklı, kombine CO2 emisyonu,

i) 
Elektrik enerjisi tüketimi (ağırlıklı, birleşik),

j) 
Kombine veya ağırlıklı, kombine yakıt tüketimi,
k)  510/2011 sayılı AB Regülasyonunda belirtildiği gibi benzersiz yenilikçi teknolojilerin varlığı.
(h), (i) ve (j) bentlerinde yer alan kriterlere alternatif olarak, bir uyarlama halinde gruplanan araçlar müşterek şekilde, 2017/1151 sayılı AB Regülasyonunun Ek XXI’indeki alt-ek 6 uyarınca CO2 emisyonları, elektrik enerjisi tüketimleri ve yakıt tüketimleri açısından gerçekleştirilen testlere sahip olmalıdır.
4. N2 ve N3 araç kategorileri

4.1. Araç tipi

4.1.1. Bir "araç tipi" aşağıdaki ortak temel özelliklerin hepsine sahip araçlardan oluşmalıdır:
a)   İmalatçı firma adı,

Şirket mülkiyetinin yasal şeklindeki  bir değişiklik  yeni bir onay verilmesini gerektirmez.

b)  Kategori,

c)  Tek bir ürün çeşidi için ortak şasi tasarımı ve yapımı,

d)  Dingillerin sayısı.
4.1.2. Bir  tip, en az bir varyant ve bir versiyondan oluşmalıdır.

4.2. Varyant

4.2.1. Bir araç tipindeki bir  “varyant”,  aşağıdaki  yapısal ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:
a)  Bölüm C madde 4 ve İlave 2'de belirtilen üstyapı tipi veya gövde yapısal kavramı (sadece tam ve tamamlanmış araçlar için),

b)   Tamamlanma aşaması (örneğin; tam / tamamalanmamış/tamamlanmış),

c)   Aşağıdaki yapı özellikleri bakımından motoru:

i)   enerji kaynağı türü (içten yanmalı motor, elektrik motoru veya diğer),

ii)  çalışma prensibi (pozitif ateşlemeli, sıkıştırma ateşlemeli veya diğer),

iii) içten yanmalı motor olması durumunda  silindir sayısı ve düzenleme (L6, V8 veya diğer),

d)  Tahrikli dingillerin  sayısı ve birbirleri ile olan bağlantıları,

e)  Dümenlenebilir dingil sayısı,

f)  Çok aşamalı imal edilen araçlarda, önceki aşama imalatçısı ve aracın tipi.
4.3.  Versiyon

4.3.1. Bir varyant içindeki bir  “versiyon”,  aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olan araçlardan oluşmalıdır:
a)   Teknik olarak izin verilen azami yüklü kütle,

b)  Aşağıdaki gibi bir römorku çekme kabiliyetine sahip veya değil:


i)   frensiz römork,


ii)  BM/AEK Regülasyonu 13, madde  2.12'de tanımlandığı gibi atalet fren sistemli bir römork,


iii) BM/AEK Regülasyonu 13,  madde 2.9 ve madde 2.10’da tanımlandığı gibi sürekli veya yarı sürekli fren sistemli bir  römork,


iv)  44 tonu geçmeyen maksimum katar kütlesi ile sonuçlanan O4 kategorisi bir römork,


v)   44 tonu geçen maksimum katar kütlesi ile sonuçlanan O4 kategorisi bir römork,

c)   Motor kapasitesi,

d)   Maksimum motor gücü çıkışı,

e)  Yakıt niteliği (benzin, motorin, LPG, çift yakıtlı veya diğer),

f)   Hareket halindeki  ses seviyesi,

g)   Egzoz emisyon seviyesi (örneğin; Euro IV ve Euro V veya diğer).

5. O1 ve O2 araç kategorileri

5.1. Araç tipi

5.1.1. Bir "araç tipi" aşağıdaki ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:
a)  İmalatçı firma adı,

Şirket mülkiyetinin yasal şeklindeki  bir değişiklik  yeni bir onay verilmesini gerektirmez.

b)  Kategori,

c)  Bölüm C madde 5’te  tanımlandığı gibi kavram,

d)  Aşağıdaki yapım ve tasarım hususları:


i)   şasiyi oluşturan temel bileşenlerin yapım ve tasarımı,


ii)  kendini taşıyan gövde olması durumunda, gövdeyi oluşturan temel bileşenlerin yapım ve tasarımı,

e)  Dingillerin sayısı.
5.1.2. Bir tip, en az bir varyant ve bir versiyondan oluşur.

5.2. Varyant

5.2.1. Bir araç tipindeki bir  “varyant”,  aşağıdaki  yapısal ortak özelliklerin tamamına sahip olan araçlardan oluşmalıdır:

a)  İlave 2'de belirtilen üstyapının türü (tam ve tamamlanmış araçlar için),

b)  Tamamlanma aşaması ( örneğin; tam/tamamlanmamış/tamamlanmış),

c)  Fren sistemi türü (örneğin; frensiz / atalet / güç),

d)  Çok aşamalı imal edilen araçlarda, önceki aşama imalatçısı ve aracın tipi.
5.3. Versiyon

5.3.1. Bir varyant içindeki bir  “versiyon”,  aşağıdaki ortak özelliklerin tamamına sahip olan araçlardan oluşmalıdır:

a)   Teknik olarak izin verilen azami yüklü kütle,

b)   Süspansiyon kavramı (hava, çelik veya kauçuk süspansiyon, torsiyon çubuğu veya diğer),

c)   Çeki demiri kavramı (üçgen, boru veya diğer).

6. O3 ve O4 araç kategorileri

6.1. Araç tipi

6.1.1. Bir "araç tipi" aşağıdaki ortak özelliklerin hepsine sahip araçlardan oluşmalıdır:

a)  İmalatçı firma adı,

Şirket mülkiyetinin   yasal şeklindeki  bir değişiklik  yeni bir onay verilmesini gerektirmez.

b)  Kategori,

c)   Bölüm C, madde 5’deki tanımlarla ilişkili römork kavramı,

d)   Aşağıdaki yapım ve tasarım hususları:


i)   şasiyi oluşturan temel bileşenlerin yapım ve tasarımı,


ii) kendini taşıyan gövdeli römork olması durumunda, gövde yapısını oluşturan temel bileşenlerin yapım ve tasarımı.

e)  Dingillerin sayısı.
6.1.2. Bir tip, en az bir varyant ve bir versiyondan oluşur.

6.2.Varyantlar

6.2.1. Bir araç tipindeki bir  “varyant”  aşağıdaki yapısal ortak özelliklerin tamamına sahip olan araçlardan oluşmalıdır:

a)   İlave 2'de belirtilen üsyapının (gövde) türü (tam ve tamamlanmış araçlar için),

b)   Tamamlanma aşaması (örneğin; tam/tamamlanmamış/tamamlanmış),

c)   Süspansiyon kavramı (çelik, hava veya hidrolik süspansiyon),

d)   Aşağıdaki teknik özellikler:


i)  şasinin uzatılabilme yeteneğinin olup olmaması,


ii) basamak yüksekliği (normal, alçak yükleme platformuna sahip römork ve yarı-römorklar vs.),
e)  Çok aşamalı imal edilen araçlarda, önceki aşama imalatçısı ve aracın tipi.

6.3. Versiyon

6.3.1. Bir varyant içindeki bir  “versiyon”,  aşağıdaki ortak özelliklerin tamamına sahip araçlardan oluşmalıdır:

a) Teknik olarak izin verilen azami yüklü kütle,

b) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128 inci maddesindeki “Dingil ve dingil grubu ağırlıkları” tablosunda (96/53/AT Yönetmeliğinin EK I  madde 3.2 ve madde 3.3’ünde) tarif edilen ve birbirini takip eden iki dingil arasındaki açıklığa göre, dingil grubu oluşturan alt bölüm veya alt bölümlerin kombinasyonu.

c) Aşağıdaki özelliklere göre dingil tanımı:


i)     kaldırılabilir dingiller (sayısı ve konumu),


ii)    yüklenebilir dingiller (sayısı ve konumu),


iii)  dümenlenebilir dingil (sayısı ve konumu).

7. Tüm araç kategorileri için ortak şartlar

7.1. Bir araç azami kütlesi veya oturma pozisyon sayısı veya her ikisinden ötürü çeşitli kategorilere dahil olduğunda, imalatçı varyant ve versiyonları tanımlamak için araç kategorilerinden birinin veya diğerinin kriterlerini kullanmayı seçebilir.

7.1.1. Örnekler:

a) Azami kütlesi ile bağlantılı olarak bir  “A” aracına  N1 (3,5 ton) ve N2 (4,2, ton) kategorisinde tip onayı verilebilir. Böyle bir durumda, N1 kategorisinde bahsedilen parametreler, N2 kategorisine dahil olan araç için de kullanılabilir (veya tersi de olabilir);

b) Oturma pozisyonu sayısına göre (7+1 veya 10+1), bir  “B” aracına, M1 ve M2 kategorisi olarak tip onayı verilebilir, M1 kategorisi için bahsedilen parametreler M2 kategorisine dahil olan araç için de kullanılabilir (veya tersi de olabilir).

7.2. Duruma göre, çok aşamalı bir tip onay prosedürünün bir sonraki adımı sırasında, M1 veya M2 kategorisi bir aractan dönüştürülmesi amaçlanan bir N kategorisi araca,  M1 veya  M2 kategorisi için gerekli  hükümlere göre tip onayı verilebilir.

7.2.1. Bu opsiyona, sadece tamamlanmamış araçlar için izin verilir.

Bu tür araçlar, temel araç imalatçısı tarafından verilen belirli bir varyant kodu ile belirlenmelidir.

7.3. Tip, varyant ve versiyon tanımlanması

7.3.1. İmalatçı her bir araç tipine, varyant ve versiyonlara Latin harfleri ve/veya Arap rakamlarından oluşan bir alfanümerik kod verir.

Bir harf veya bir rakam yerine geçmemesi şartı ile parantez ve tirenin kullanımına izin verilir.

7.3.2. Tüm kod tanımlanmış olmalıdır: Tip-Varyant-Versiyon veya "TVV".

7.3.3. TVV, bu bölümde tanımlanan kriterlerle ilgili teknik özelliklerin benzersiz bir kombinasyonunu açık ve net bir şekilde tanımlamalıdır.

7.3.4.  Bir araç tipi  iki veya daha fazla araç kategorisine girdiğinde, bu araç tipini belirlemek için aynı imalatçı aynı kodu kullanabilir.

7.3.5. Aynı araç kategorisinde birden fazla  tip onayı için  bir aracı tanımlarken, aynı imalatçı aynı kodu kullanamaz. 

7.4. TVV için karakter sayısı

7.4.1. Karakter sayısı aşağıdaki değerleri aşamaz:

a)  Araç tip kodu için 15,

b)  Bir varyant kodu için 25,

c)  Bir versiyon kodu için 35.

7.4.2. Tam alfanümerik "TVV" 75 karakterden daha fazla olmamalıdır.

7.4.3. TVV, bir bütün olarak kullanıldığında, tipi, varyantı ve versiyonu arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

Örneğin;  TVV : 159AF (... boşluk) 0054 (... boşluk) 977K (BE).

BÖLÜM C

Üstyapı (gövde) tiplerinin tanımları

1.
Genel

1.1. Üstyapı (gövde) kodunun yanı sıra üstyapının (gövde) tipleri, kodlar vasıtasıyla belirtilmelidir.

Kod listesi öncelikle tam ve tamamlanmış araçlara uygulanır.

1.2. M kategorisi araçlarla ilgili olarak üstyapı (gövde) tipi, madde 2 ve madde 3'te belirtildiği gibi iki harften oluşmalıdır.

1.3. N ve O kategorisi araçlarla ilgili olarak üstyapı (gövde) tipi, madde 4 ve madde 5'te belirtildiği gibi iki harften oluşmalıdır.

1.4. Üstyapı (gövde) tipi (özellikle sırasıyla madde 4.1 ve madde 4.6 ve madde 5.1 ila madde 5.4’e atıfta bulunulan üstyapı tipi için) gerektiğinde  iki hane ile desteklenmiş olmalıdır.

1.4.1. Sayı listesi, İlave 2'ye göre belirlenir.

1.5. Özel amaçlı araçlar için, kullanılan üstyapı (gövde) tipi araç kategorisine bağlı olacaktır.

2. M1 kategorisi  araçlar

	Referans
	Kodu
	İsmi
	Tanımı

	2.1.
	AA
	Sedan
	ISO 3833:1977 standardı madde 3.1.1.1’de tanımlanan bir araç. En az dört yan cam ile donatılmıştır.

	2.2.
	AB
	Heçbek
	Madde 2.1’de tanımlandığı gibi. Arkasında üstten menteşeli kapı bulunan sedan (AA) araç.

	2.3.
	AC
	Steyşın 
	ISO 3833:1977 standardı madde 3.1.1.4’de tanımlanan bir araç.

	2.4.
	AD
	Kupe
	ISO 3833:1977 standardı madde 3.1.1.5’de tanımlanan bir araç.  

	2.5.
	AE
	Üstü açılır kapanır
	ISO 3833:1977 standardı madde 3.1.1.6’da tanımlanan bir araç. 

Ancak, araç  kapısız olabilir.      

	2.6.
	AF
	Çok amaçlı araç
	Tek bir bölmede kişileri ve onların bagajı veya bazen yük taşımak için tasarımlanmış, AG ve AA dan  AE ye kadar belirtilenlerin dışında bir araç.

	2.7.
	AG
	 Ticari steyşın
	ISO 3833:1977 standardı madde 3.1.1.4.1’de tanımlanan bir araç.

Ancak, bagaj bölmesi, yolcu bölmesinden tamamen ayrılmış olmalıdır. Buna ek olarak, sürücünün oturma pozisyonu referans noktasının,  aracı destekleyen yüzeyin en az 750 mm üstünde olması gerekmez.


3. M2 veya M3 kategori araçlar
	Referans
	Kodu
	İsmi
	Tanımı

	3.1.
	CA
	Tek katlı araç
	Yolcular için ayrılan boşluğun tek bir seviyede veya birleştirilmiş üst üste iki seviye oluşturmayacak şekilde düzenlendiği araç.

	3.2.
	CB
	Çift katlı araç
	107 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2.1.6'da  tanımlanan bir araç.

	3.3.
	CC
	Tek katlı körüklü araç
	107 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2.1.3'de tek bir kat ile  tanımlanan bir araç.

	3.4.
	CD
	Çift katlı körüklü araç
	107 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2.1.3.1'de  tanımlanan bir araç.

	3.5.
	CE
	Alçak tabanlı tek katlı araç
	107 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2.1.4'de tek bir kat ile  tanımlanan bir araç.

	3.6.
	CF
	Alçak tabanlı çift katlı araç
	107 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2.1.4'de çift kat ile  tanımlanan bir araç.

	3.7.
	CG
	Alçak tabanlı körüklü tek katlı araç
	3.3 ve 3.5 girdileri teknik özelliklerini birleştiren bir araç.

	3.8.
	CH
	Alçak tabanlı körüklü çift katlı araç
	3.4 ve 3.6 girdileri teknik özelliklerini birleştiren bir araç.

	3.9.
	CI
	Üstü açık tek katlı araç
	Kısmi tavanlı veya tavansız bir araç.

	3.10.
	CJ
	Üstü açık çift katlı araç
	Üst katın tamamı veya bir kısmında tavan olmayan bir araç.

	3.11.
	CX
	Otobüs şasileri
	Üstyapı ile tamamlanmak üzere tasarımlanmış, sadece şasi raylı veya boru konstrüksiyonlu, tahrik sistemli, akslı ulaşım operatörü ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tamamlanmamış bir araç. 


4. N1, N2 veya N3 kategorisi araçlar
	Referansı
	Kodu
	İsmi
	Tanımı

	4.1.
	BA
	Kamyon
	Özellikle veya esas olarak malları taşımak için tasarımlanan ve imal edilen bir araç. 

Bu araç aynı zamanda bir römorku çekebilir.

	4.2.
	BB
	Van
	Sürücü bölmesi ve yükleme alanı tek bir birimde olan kamyon.

	4.3.
	BC
	Yarı römork için çekici
	Özellikle veya esas olarak yarı römorkları çekmek için tasarımlanan ve imal edilen çekici bir araç.

	4.4.
	BD
	Römork çekicisi araç
	Özellikle yarı römork dışında kalan römorkları çekmek için tasarımlanan ve imal edilen çekici bir araç.

	4.5.
	BE
	Pick-up
	Maksimum kütlesi  3 500 kg geçmeyen  ve  oturma pozisyonları ile yükleme alanı tek bir bölmede yer almayan bir araç.

	4.6.
	BX
	Şasi-kabin veya çıplak şasi
	 Üstyapı ile tamamlanmak üzere tasarımlanmış, sadece kabinli (tam veya kısmi), şasi raylı, tahrik sitemli, dingilli ulaşım operatör ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tamamlanmamış bir araç.


5. O kategorisi araçlar
	Referans
	Kodu
	İsmi
	Tanımı

	5.1.
	DA
	Yarı römork
	Çekiciye veya dollye bağlanmak için ve çekici araç üzerinde veya dolly üzerine önemli bir düşey yük transfer etmek için  tasarımlanan ve imal edilen bir römork.                                                                                            Bir araç kombinasyonu için kullanılan kavrama, king pin ve bir beşinci tekerden oluşur.

	5.2.
	DB
	Tam römork
	En az iki dingili olan ve bunlardan en az biri dümenlenebilir dingil olan  bir römork:

a)  dikey hareket edebilen bir çekme cihazı ile donatılan (römorka göre) ve

b)  çekici araca statik düşey bir yük olarak 100 daN’dan daha az ileten.

	5.3.
	DC
	Merkezi dingilli römork
	Römorkun maksimum kütlesine göre %10 u geçmeyen veya 1000 daN luk (hangisi daha az ise) küçük statik düşey bir yükün çekici araca iletildiği, dingil/dingilleri aracın ağırlık merkezine yakın konumlandırılmış (düzgün yüklendiğinde) bir römork.

	5.4.
	DE
	Sabit çeki oklu römork
	Yapımı nedeniyle  çekici araca 4000 daN’u geçmeyen bir statik yük ileten ve merkez dingil  römorku tanımını karşılamayan, çeki oku ile donatılmış bir dingil gruplu veya bir dingilli römork.                                                                         Bir araç kombinasyonu için kullanılan kavrama, bir king pin ve bir beşinci tekerden oluşmamalıdır.

	5.5. (Ek satır:RG-31/12/2024-32769 5. Mükerrer) 
	DF
	Bağlantılı yarı römork
	Başka bir yarı römorku çekmek amacıyla arka kısmına yerleştirilmiş bir beşinci tekere sahip yarı römork.

	5.6. (Ek satır:RG-31/12/2024-32769 5. Mükerrer) 
	DG
	Bağlantılı tam römork
	Başka bir yarı römorku çekmek amacıyla arka kısmına yerleştirilmiş bir beşinci tekere sahip tam römork.


İlave 1

Bir aracın arazi aracı olarak sınıflandırılabilir olup olmadığını kontrol etmek için prosedür

1.  Genel

1.1. Arazi aracı olarak bir aracın sınıflandırılabilmesi için bu ilavede belirtilen prosedür uygulanacaktır.

2. Geometrik ölçümler için deney koşulları

2.1. M1 veya N1 kategorisindeki araçlar, sürücü koltuğuna oturtulmuş 50 inci yüzdebirlik erkek manken, soğutucu sıvı, yağlar, yakıt,  avadanlık, yedek tekerlek (imalatçı tarafından standart olarak veriliyorsa) ile donatılmış ve yüksüz koşullarda olacaktır. 

Manken aynı kütleli benzer bir cihazla değiştirilebilir.

2.2. Madde 2.1'de belirtilenler dışındaki diğer araçlar, bunların teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütlesine yükletilmelidir.

Dingiller üzerindeki kütlenin dağılımı, söz konusu kriterlere uyum bakımından en kötü durumu temsil etmelidir.

2.3. Tipi temsil eden bir araç madde 2.1 ve madde 2.2’de belirtilen şartlarda teknik servise sunulur. Araç durur konumda ve tekerlekler düz olmalıdır. 

Ölçümlerin yapıldığı yüzey mümkün olduğu kadar düz ve yatay (maksimum eğim % 0,5) olmalıdır.

3. Yaklaşma, uzaklaşma ve rampa açılarının ölçümü

3.1. Yaklaşma açısı, ISO 612:1978 standardı madde 6.10’a göre ölçülmelidir.

3.2. Uzaklaşma açısı, ISO 612:1978 standardı madde 6.11’e göre ölçülmelidir.

3.3. Rampa açısı, ISO 612:1978 standardı madde 6.9’a göre ölçülmelidir.

3.4. Yüksekliği ayarlanabilir arka alt koruma cihazları, uzaklaşma açısı ölçüldüğünde üst konumda ayarlanabilir.

3.5. Madde 3.4'deki talimata göre, temel aracın orijinal donanım olarak arka koruma ile donatılması bir zorunluluk olarak yorumlanmamalıdır. Ancak, temel araç imalatçısı aracın arka koruma ile donatılması halinde uzaklaşma açısı gereklerine uymak zorunda olduğunu ikinci aşama imalatçısına bildirecektir.

4.  Alt açıklık ölçümü

4.1. Dingiller arasında alt açıklık

4.1.1. “Dingiller arasında alt açıklık”,  zemin düzlemi ve aracın en düşük sabit noktası arasındaki en kısa mesafe anlamına gelir. 

Tanımın uygulaması için, ön dingil grubunun son dingili ve arka dingil grubunun ilk dingili arasındaki mesafe kabul edilir.
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4.1.2.Aracın hiçbir rijid kısmı şekilde gösterilen taralı alana taşmamalıdır.

4.2. Bir dingil altındaki alt açıklık

4.2.1. “Bir dingil altındaki alt açıklık”, aracın bir dingilinin tekerlek (çift olan tekerleklerde içte kalan tekerleklerin) izlerinin merkezinden geçen ve aracın tekerlekler arasında kalan en alçak sabit noktasına temas eden dairesel yayın, yerden (durma düzleminden) azami yüksekliği.
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4.2.2. Uygun olan durumlarda alt açıklık ölçümü bir dingil grubunun çeşitli dingillerinin her birinde yapılır.

5. Tırmanma kabiliyeti

5.1.Tırmanabilirlik, bir aracın bir yüksekliği aşma yeteneği anlamına gelir.

5.2. M2, M3, N2 ve N3 kategorisi tamamlanmamış ve tam bir aracın tırmanma kabiliyetinin kontrolünün etkisi için bir deney yapılmalıdır.

5.3. Deney, deneye tabi tutulacak tipi temsil eden bir araç üzerinde teknik servis tarafından yürütülür.

5.4. İmalatçının talebi üzerine ve Ek VIII’de belirtilen koşullar altında, bir araç tipinin tırmanma kabiliyeti sanal deneme ile tespit edilebilir.

6. Deney koşulları ve geçme-kalma kriteri 

6.1. AB/1230/2012 Yönetmeliğinin Ek II’sinde belirtilen şartlar uygulanır.

6.2. Araç, tekerleklerinde uzunlamasına veya yanlamasına kayma olmadan sabit bir hızla eğimi tırmanacaktır.

İlave 2

Çeşitli üstyapı (gövde) tipleri için kullanılan kodları tamamlamak için kullanılan sayılar

1. Platform,

2. Açık kasa

3. Kapalı kasa,

4. İç sıcaklığı korumak için donanıma sahip ve yalıtımlı duvarlardan oluşan şartlandırılmış gövde,

5. İç sıcaklığı korumak için donanıma sahip olmayan ve yalıtımlı duvarlardan oluşan şartlandırılmış gövde,

6. Perdeli/Brandalı

7. Değiştirilebilir üst yapı, 

8. Konteyner taşıyıcı,

9. Kancalı kaldırıcı,

10. Damper,

11. Tanker,

12. Tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan tanker,

13. Canlı hayvan taşıyıcı,

14. Oto taşıyıcı,

15. Beton mikseri (Transmikser),

16. Beton pompası aracı,

17. Tomruk taşıyıcı,

18. Çöp toplama aracı,

19. Yol süpürme aracı, temizleyici ve kanal temizleyici,

20. Kompresör,

21. Tekne taşıyıcı,

22. Planör taşıyıcı,

23. Teşhir veya perakende satış amaçları için araçlar,

24. Kurtarma aracı,

25. Merdiven araç,

26. Vinç kamyon (Bölüm A madde 5.7’de tanımlandığı gibi bir seyyar vinç dışında),

27. Havada çalışma platformlu araç,

28.
Kazıcı vinçli araç,

29. Alçak tabanlı römork,

30.
Cam taşıyıcı,

31. İtfaiye aracı,
32. (Ek:RG-31/12/2024-32769 5. Mükerrer)  Yan kapaklı brandalı araç,
99. Bu listede yer almayan diğer üst yapılar.

EK II

ARAÇ, AKSAM, SİSTEM VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN AB TİP ONAYI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
(Değişik:RG-31/12/2024-32769 5. Mükerrer) 
BÖLÜM I

Sınırsız seri olarak imal edilen araçların AB tip onayına yönelik düzenleyici mevzuat
Sınırsız seri olarak imal edilen araçlar için tablo açıklayıcı notları:

X:  Belirtildiği şekilde düzenleyici mevzuata uygun olan araç kategorisi, ayrı teknik ünite veya aksam için geçerlidir. 
IF: Yalnızca, sistem, ayrı teknik ünite veya aksamın ilgili araç kategorisindeki araca takılmış olması halinde geçerlidir.
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
	M1
	M2
	M3
	N1
	N2
	N3
	O1
	O2
	O3
	O4
	Ayrı teknik ünite
	Aksam

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2
	Koltuk ve koltuk başlıkları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	A7
	Bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	IF X
	IF X
	IF X
	IF X
	IF X
	
	
	
	
	
	

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X

	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güveliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	A20
	Önden kısmi (off-set) çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	  X
	

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  X
	

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	A25
	Yandan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	A28
	eCall- Araç içi acil durum çağrı sistemleri 
	2015/758/AB Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	  X
	X

	B
	KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARI, GÖRME VE GÖRÜNEBİLİRLİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR  

	B1
	Yaya bacak ve baş koruması 
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2
	Genişletilmiş kafa çarpma koruma bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	B8
	Ön görüş alanı 
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	B13
	Dolaylı görüş cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	B14
	Sesli Araç Uyarı Sistemleri
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	C
	ARAÇ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performansı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	C12
	Kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR 

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	D2
	Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	IF X
	IF X
	X
	IF X
	IF X
	
	
	
	
	X
	X

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	D8
	Akıllı hız desteği 
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	D15
	Işıklı sinyal cihazlarının, yol aydınlatma cihazlarının ve geri yansıtıcı cihazların yerleştirilmesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	E5
	Olay veri kaydedicisi 
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	E6
	Sürücü kontrolünün yerine geçen sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	E7
	Araca, aracın durumu ve çevresi hakkında bilgi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	F1
	Tescil plakasının yeri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeller
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF X
	IF X
	IF X
	IF X
	IF X
	IF X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F15
	Otobüslerin üst yapı dayanıklılığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F16
	Otobüslerde yanma davranışı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları 
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz 
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	G4
	Karayolunda egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik 

(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik 

(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik 

(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	G7
	Buharlaşma emisyonları 
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik 

(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik 

(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik 

(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik

 (AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Yönetmeliği
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	AB/2018/858 Sayılı Yönetmelik, Madde 61 ila 66 ve Ek X 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	H2
	Yazılım Güncelleme
	AB/2018/858 Sayılı Yönetmelik, Ek IV
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	


Yukarıdaki tabloda sıralanan maddeler, yeni komple araç tip onayları için bu eki ihdas eden yönetmelik değişikliğinin yürürlük tarihinden itibaren, mevcut onaylar için 6 Aralık 2024'den itibaren, AB/2020/683 Sayılı Yönetmeliğin, Ek II, Bölüm III kapsamında bilgi sağlanması amacıyla uygulanır.

AB/2019/2144 Sayılı Yönetmeliğe uyum zorunlu olmakla birlikte, münferit maddelerin toplamından oluşturduğundan, anılan Yönetmelik kapsamında ayrı bir tip onayı öngörülmemektedir.

G2 ile G12 arası maddelere uyum zorunlu olmakla birlikte, (AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik veya (AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik kapsamında, kapsama bağlı olarak sadece bir tip onayı öngörülmektedir.

İlave 1
Küçük seriler halinde imal edilen araçlar için tablo açıklayıcı notları:
'Küçük seri plan I' için Tablo 1'de belirtilen gereklilikler aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde geçerlidir: 

· Araç tipi, AB, Türkiye veya üçüncü pazarlar için olanlar da dahil olmak üzere büyük seriler halinde üretilen bir araca dayanmamalı veya bu araçtan türetilmemelidir. 

· İmalatçının, AB’de ve Türkiye’de tescil edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete giren tüm M ve N kategorilerindeki araç tiplerinin toplam sayısı yıllık 1.500 adedi aşamaz. 

Tüm diğer durumlarda, "Küçük seri plan II"ye ait Tablo 1'de ve Tablo 2'de belirlenen şartlar uygulanır.
X: Düzenleyici mevzuatın eksiksiz uygulanması aşağıdaki şekildedir.

a)
Bir tip onayı belgesi zorunludur.

b)
Deneyler ve kontroller bu Yönetmelikteki madde 67 ila 81’de belirtilen koşullar çerçevesinde teknik servis veya imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

c)
Ek III’ün koşulları uyarınca bir deney raporu hazırlanır.

d)
İmalatın Uygunluğu (COP) sağlanır.
A: Düzenleyici mevzuatın uygulaması aşağıdaki şekildedir.
a) Aksi belirtilmediği müddetçe düzenleyici mevzuatın tüm şartları sağlanır.
b) Herhangi bir tip onayı belgesi gerekli değildir.
c) Deneyler ve kontroller bu Yönetmelikteki madde 67 ila 81’de belirtilen koşullar çerçevesinde teknik servis veya imalatçı tarafından gerçekleştirilir.
d) Ek III’ün hükümleri uyarınca bir deney raporu hazırlanır.
e) İmalatın Uygunluğu (COP) sağlanır.
B: Düzenleyici mevzuatın uygulaması aşağıdaki şekildedir.
Onay kuruluşunun kabulüne bağlı olarak testlerin ve kontrollerin imalatçının kendisi tarafından yapılabilmesi haricinde, açıklayıcı not 'A' ile aynıdır.
C: Düzenleyici mevzuatın uygulaması aşağıdaki şekildedir.
a) Düzenleyici mevzuatın teknik şartları, farklı bir geçiş sürecine tabi olarak, yerine getirilir.
b) Herhangi bir tip onayı belgesi gerekli değildir.
c) Deneyler ve kontroller teknik servis veya imalatçı tarafından gerçekleştirilir (bakınız "B" harfine ilişkin kararlar).
d) Ek III’ün hükümleri uyarınca bir deney raporu hazırlanır.
e) İmalatın Uygunluğu (COP) sağlanır.
IF: Sistemler, ayrı teknik üniteler veya aksamların bir araçta bulunması halinde bunlar şartları karşılar.


Uygulanmaz: Uygulanabilir değil.
Tablo 1 ve Tablo 2'de belirtilen düzenlemeler birleştirilemez veya karma halde kullanılamaz.
Yönetmeliğin 41 inci maddesi uyarınca küçük seri olarak üretilmiş araçların AB tip onayına yönelik düzenleyici mevzuat

Tablo 1
	
	Küçük seri planı I
	Küçük seri planı II

	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
	M1
	N1
	M1
	N1

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR


	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
(a) İç düzenleme
(i) Anahtarlar, çekme kolları, vb., kumandalar ve genel iç donanımlarına yönelik yarı çap ve çıkıntı şartları.  21 Sayılı BM Regülasyonu 5.1 ila 5.6 Maddelerinin şartlarından imalatçının talebi üzerine muaf tutulabilir. 
21 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 5.2.3.1, 5.2.3.2 ve 5.2.4 Maddeleri hariç olmak üzere 5.2 Maddesinin şartları uygulanır.
(ii) Üst gösterge panelinde enerji soğurma deneyleri. Üst gösterge panelinde enerji soğurma deneyleri sadece araca en az iki ön hava yastığı ve iki statik dört noktalı emniyet kemeri takılı olmadığında yapılacaktır. 
(iii) Koltukların arka kısmındaki enerji soğurma deneyi: uygulanabilir değil
(b) Pencerelerin, tavan - panel sistemlerinin ara bölme sistemlerinin elektrikle çalışması.  21 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 5.8 şartları uygulanır.
	kapsam dışı
	B
	kapsam dışı


(iii) Kilit açma ve ayar deneyleri.  Deneyler 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 7 şartlan uyarınca gerçekleştirilecektir. 

	(b) Koltuk başlıkları
(i) Özellikler. Özellikler 17 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun, madde 5.2.2 şartları hariç, madde5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 ve 5.12 şartları uygulanır.
(ii) Koltuk başlıkları üzerinde mukavemet deneyleri.  17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.4’te öngörülen deneyler gerçekleştirilecektir.
(c) Araç içindekilerin yerleştirilmemiş bagaja karşı korunmasına ilişkin özel şartlar 17 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 9 şartlarından imalatçının talebi üzerine muaf tutulabilir.
	  B
	  B
	  B

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj Şartları B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj Şartları B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj Şartları B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj Şartları B

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	A7
	Bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  IF B
	  B
	  IF B

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
(a) Sıvı yakıt depoları
(b) Araca montaj
	B
(a) Sıvı yakıt depoları
(b) Araca montaj
	B
(a) Sıvı yakıt depoları
(b) Araca montaj
	B
(a) Sıvı yakıt depoları
(b) Araca montaj

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güveliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	A20
	Önden kısmi çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
Ön hava yastıkları takılmış araçlar için geçerli olacaktır.  İmalatçının tercihinde, A21 önden geniş çarpma şartlarını karşılayabilir.  Hava yastığı takılmamış araçlar A22 maddesinin tüm şartlarını karşılayacaktır.
	B
Ön hava yastıkları takılmış araçlar için geçerli olacaktır. İmalatçının tercihinde, A21 önden geniş çarpma şartlarını karşılayabilir. Hava yastığı takılmamış araçlar A22 maddesinin tüm şartlarını karşılayacaktır.
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servisin onayladığı üzere güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, önden kısmi çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  B
	B
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servis tarafından onayladığı üzere, güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, önden kısmi çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
İsteğe bağlı
	  B
İsteğe bağlı Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servisin onayladığı üzere güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, önden geniş çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  B
	  B
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servisin onayladığı üzere güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, önden geniş çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
A20 Önden kısmi çarpma veya A21 Önden geniş çarpma şartlarını karşılamayan araçlar için geçerli olacaktır 
	  B
A20 Önden kısmi çarpma veya A21 Önden geniş çarpma şartlarını karşılamayan araçlar için geçerli olacaktır
	  B
	  B

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 kapsam dışı
	B
A deneyi, A20, A21 veya A22 şartlarını karşıladığı gösterilmeyen, müsaade edilebilir azami kütlesi 1.500 kg veya üzeri olan araçlar için gereklidir. 
C deneyi, sadece ayrı bir kabine sahip araçlar için gereklidir. 
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla Kabin dayanımı şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	 kapsam dışı
	B
A20 Önden kısmi çarpma, A21 Önden geniş çarpma veya A22 Koruyucu direksiyon vasıtasıyla A Deneyinin yerine getirildiği kabul edilir. 
C deneyi, sadece ayrı bir kabine sahip araçlar için gereklidir.
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla Kabin dayanımı şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.


İmalatçı teknik servise mankenin kafasının araç yüzeyine veya lamine camdan yapılmışsa yan cama olası darbesine ilişkin uygun bilgileri sağlayacaktır.

	Böyle bir darbe olasılığının yüksek olduğu kanıtlandığında, 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8 madde 3.1'de açıklanan kafa şekli deneyini kullanan kısmi deney yapılacak ve 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2.1.1’de belirtilen kriterler karşılanacaktır. Teknik servisle anlaşıldığında. 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4'te açıklanan deney prosedürü 95 sayılı BM/AEK Regülasyonundaki deneye alternatif olarak kullanılabilir.
Alternatif olarak, 95 Sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tam ölçek deney yapılabilir. 
	B
Kafa şekli deneyi
İmalatçı teknik servise mankenin kafasının araç yüzeyine veya lamine camdan yapılmışsa yan cama olası darbesine ilişkin uygun bilgileri sağlayacaktır.
Böyle bir darbe olasılığının yüksek olduğu kanıtlandığında, 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8 madde 3.1'de açıklanan kafa şekli deneyini kullanan kısmi deney yapılacak ve 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2.1.1’de belirtilen kriterler karşılanacaktır. Teknik servisle anlaşıldığında. 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4'te açıklanan deney prosedürü 95 sayılı BM/AEK Regülasyonundaki deneye alternatif olarak kullanılabilir.
Alternatif olarak, 95 Sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tam ölçek deney yapılabilir.
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servisin onayladığı üzere güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, yandan çarpma şartlarını karşılamış sayılacaktır.
	  B
	B
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servisin onayladığı üzere güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, yandan çarpma şartlarını karşılamış sayılacaktır.

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	uygulanmaz
	  B
	  B
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servisin onayladığı üzere güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, yandan direğe çarpma şartlarını karşılamış sayılacaktır.

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	uygulanmaz
	  B
	B
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla arkadan çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.

	A28
	eCall- Araç içi acil durum çağrı sistemleri
	AB/2015/758 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz

	
	
	
	
	
	
	

	B
	KORUNMASIZ YOL KULLANICILARI, GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ ALANI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	B1
	Yaya ayak ve baş koruması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	C
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Ocak 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2034
	C
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Ocak 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2034
	C
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Ocak 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2034
	C
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Ocak 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2034

	B2
	Genişletilmiş baş darbe bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	C
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Ocak 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2034
	C
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Ocak 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2034
	C
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Ocak 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2034
	C
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Ocak 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2034

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF B
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Temmuz 2026

Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2028
	IF B
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Temmuz 2026

Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2028
	  B
Ön cama sahip olmayan veya katlanabilir bir ön cama sahip veyahut şeffaf yüzün en üst kenarıyla en alt kenarı arasındaki azami düşey mesafenin 300 mm'yi aşmadığı (%70'den az şeffaf güneş şeritlerine sahip alanlar, nokta baskılı alanlar, metin, resim ve mevzuata ilişkin görüş alanı için şeffaf slotlar hariç hesaplanır) bir ön cama sahip ve sürücü koltuğunun R-noktasının zeminden en fazla 450 mm yükseklikte olduğu araçlar için gerekli değildir.  
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Temmuz 2026

Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2028
	  B
Ön cama sahip olmayan veya katlanabilir bir ön cama sahip veyahut şeffaf yüzün en üst kenarıyla en alt kenarı arasındaki azami düşey mesafenin 300 mm'yi aşmadığı (%70'den az şeffaf güneş şeritlerine sahip alanlar, nokta baskılı alanlar, metin, resim ve mevzuata ilişkin görüş alanı için şeffaf slotlar hariç hesaplanır) bir ön cama sahip ve sürücü koltuğunun R-noktasının zeminden en fazla 450 mm yükseklikte olduğu araçlar için gerekli değildir.
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Temmuz 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2028

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  B
	  B

	B8
	Ön görüş alanı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Temmuz 2026

Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2028
	  B
	  B
AB tip onayını vermeyi reddetme tarihi: 7 Temmuz 2026
Araç tescili yasaklama tarihi: 7 Temmuz 2028

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Montaj B

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	B
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	B
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	B
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	B
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	B
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	B
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır

	B13
	Dolaylı görüş cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	(a) Aksamlar X
(b) Araca montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Araca montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Araca montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Araca montaj B

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemleri
	AB/ 540/2014 Yönetmeliği
	A
	A
	A
	A

	
	
	
	
	
	
	

	C
	ARAŞ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF B
	  IF B
	B
Ön cama sahip olmayan veya katlanabilir bir ön cama sahip veyahut şeffaf yüzün en üst kenarıyla en alt kenarı arasındaki azami düşey mesafenin 300 mm'yi aşmadığı (%70'den az şeffaf güneş şeritlerine sahip alanlar, nokta baskılı alanlar, metin, resim ve mevzuata ilişkin görüş alanı için şeffaf slotlar hariç hesaplanır) bir ön cama sahip ve sürücü koltuğunun R-noktasının zeminden en fazla 450 mm yükseklikte olduğu araçlar için gerekli değildir.
	B
Ön cama sahip olmayan veya katlanabilir bir ön cama sahip veyahut şeffaf yüzün en üst kenarıyla en alt kenarı arasındaki azami düşey mesafenin 300 mm'yi aşmadığı (%70'den az şeffaf güneş şeritlerine sahip alanlar, nokta baskılı alanlar, metin, resim ve mevzuata ilişkin görüş alanı için şeffaf slotlar hariç hesaplanır) bir ön cama sahip ve sürücü koltuğunun R-noktasının zeminden en fazla 450 mm yükseklikte olduğu araçlar için gerekli değildir.

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A

	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF B
	  IF B
	  B
	  B

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF B
	  IF B
	 B
	 B

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF B
	  IF B
	B
Ön cama sahip olmayan veya katlanabilir bir ön cama sahip veyahut şeffaf yüzün en üst kenarıyla en alt kenarı arasındaki azami düşey mesafenin 300 mm'yi aşmadığı (%70'den az şeffaf güneş şeritlerine sahip alanlar, nokta baskılı alanlar, metin, resim mevzuata ilişkin görüş alanı için şeffaf slotlar hariç hesaplanır) bir ön cama sahip ve sürücü koltuğunun R-noktasının zeminden en fazla 450 mm yükseklikte olduğu araçlar için gerekli değildir.
	B
Ön cama sahip olmayan veya katlanabilir bir ön cama sahip veyahut şeffaf yüzün en üst kenarıyla en alt kenarı arasındaki azami düşey mesafenin 300 mm'yi aşmadığı (%70'den az şeffaf güneş şeritlerine sahip alanlar, nokta baskılı alanlar, metin, resim ve mevzuata ilişkin görüş alanı için şeffaf slotlar hariç hesaplanır) bir ön cama sahip ve sürücü koltuğunun R-noktasının zeminden en fazla 450 mm yükseklikte olduğu araçlar için gerekli değildir.

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performansı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	C12
	Yeniden kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  B
	  B

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	
	
	
	
	
	
	

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	(a) Aksamlar X
(b) Araca montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Araca montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Araca montaj B
	(a) Aksamlar X
(b) Araca montaj B

	D2
	Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
116 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 8.3.1.1.1 maddesinin gereklilikleri, aktarma
organının tipine bakılmaksızın aynı Regülasyonun  8.3.1.1.2 maddesinin yerine uygulanabilir.
VAS:
(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	A
116 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 8.3.1.1.1 maddesinin gereklilikleri, aktarma
organının tipine bakılmaksızın aynı Regülasyonun  8.3.1.1.2 maddesinin yerine uygulanabilir.
VAS:
(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	A
116 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 8.3.1.1.1 maddesinin gereklilikleri, aktarma
organının tipine bakılmaksızın aynı Regülasyonun  8.3.1.1.2 maddesinin yerine uygulanabilir.
VAS:
(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	A
116 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 8.3.1.1.1 maddesinin gereklilikleri, aktarma
organının tipine bakılmaksızın aynı Regülasyonun  8.3.1.1.2 maddesinin yerine uygulanabilir.
VAS:
(a) Aksamlar X
(b) Montaj B

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
Sadece şeritte tutma sistemi, adaptif seyir kontrolü veya benzeri sair sistemlere sahip araçlar için 
	B
Sadece şeritte tutma sistemi, adaptif seyir kontrolü veya benzeri sair sistemlere sahip araçlar için
	B
	B

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
	B
	B
	B

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
	B
	B
	B

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D8
	Akıllı hız desteği
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	uygulanmaz
	B
Ön cama sahip olmayan veya katlanabilir bir ön cama sahip veyahut şeffaf yüzün en üst kenarıyla en alt kenarı arasındaki azami düşey mesafenin 300 mm'yi aşmadığı (%70'den az şeffaf güneş şeritlerine sahip alanlar, nokta baskılı alanlar, metin, resim ve mevzuata ilişkin görüş alanı için  şeffaf slotlar hariç hesaplanır) bir ön cama sahip ve sürücü koltuğunun R-noktasının zeminden en fazla 450 mm yükseklikte olduğu araçlar için gerekli değildir.
	B
Ön cama sahip olmayan veya katlanabilir bir ön cama sahip veyahut şeffaf yüzün en üst kenarıyla en alt kenarı arasındaki azami düşey mesafenin 300 mm'yi aşmadığı (%70'den az şeffaf güneş şeritlerine sahip alanlar, nokta baskılı alanlar, metin, resim ve mevzuata ilişkin görüş alanı için  şeffaf slotlar hariç hesaplanır) bir ön cama sahip ve sürücü koltuğunun R-noktasının zeminden en fazla 450 mm yükseklikte olduğu araçlar için gerekli değildir.

	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A
	A
	A

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
	B
	B
	B

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X

	D15
	Işıklı sinyal, yol aydınlatma ve geri yansıtıcı cihazların montajı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
Yeni araç tipine Gündüz Seyir Lambaları takılacaktır
	B
Yeni araç tipine Gündüz Seyir Lambaları takılacaktır
	B
Yeni araç tipine Gündüz Seyir Lambaları takılacaktır
	B
Yeni araç tipine Gündüz Seyir Lambaları takılacaktır

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	B
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	B
	B

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF B
	IF B
	IF B
	IF B

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	kapsam dışı
	uygulanmaz
	kapsam dışı

	
	
	
	
	
	
	

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  B
	  B

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF B
	  IF B
	  IF B
	  IF B

	E5
	Olay veri kaydedicisi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	 B
	 B

	E6
	Sürücü kontrolünün yerini alacak sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF B
	Henüz şart koşulmadı
	  IF B
	Henüz şart koşulmadı

	E7
	Araç ve çevresindeki durum hakkında araca bilgi sunan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF B
	Henüz şart koşulmadı
	  IF B
	Henüz şart koşulmadı

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı

	
	
	
	
	
	
	

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	F1
	Tescil plakasının yeri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
Uyumluluk Beyanı
	B
Uyumluluk Beyanı
	B
Uyumluluk Beyanı
	B
Uyumluluk Beyanı

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
(a) Genel Şartlar (11 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 5) Tüm şartlar uygulanır.
(b) Performans şartları (11 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6) 11 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun sadece 6.1.5.4 ve 6.3 maddelerinin şartları uygulanır.
	B
(a) Genel Şartlar (11 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 5) Tüm şartlar uygulanır.
(b) Performans şartları (11 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6) 11 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun sadece 6.1.5.4 ve 6.3 maddelerinin şartları uygulanır.
	  B
	  B

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
(a) Genel şartlar. 26 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 5 şartları uygulanır.
(b) Özel şartlar. 26 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6 şartları uygulanır.
	  kapsam dışı
	B
(a) Genel şartlar. 26 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 5 şartları uygulanır.
(b) Özel şartlar. 26 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6 şartları uygulanır.
	  kapsam dışı

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	B
(a) Genel şartlar. 61 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 5 şartları uygulanır.
(b) Özel şartlar. 61 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6 şartları uygulanır.
	  kapsam dışı
	B
(a) Genel şartlar. 61 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 5 şartları uygulanır.
(b) Özel şartlar. 61 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6 şartları uygulanır.

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  B
	  B
	  B

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  B
	  kapsam dışı
	  B
	  kapsam dışı

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  B
	  kapsam dışı
	  B

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	B
(AB) 2021/535, Ek XIII’nin , Kısım 2, Bölüm B, 5inci maddesi yokuşta kalkış kabiliyeti deneyi, imalatçının talebi üzerine muaf tutulabilir. 
	B
(AB) 2021/535, Ek XIII, Kısım 2, Bölüö B,5 inci maddesi yokuşta kalkış kabiliyeti deneyi, imalatçının talebi üzerine muaf tutulabilir.
	  B
	  B

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF
(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	IF
(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	IF
(a) Aksamlar X
(b) Montaj B
	IF
(a) Aksamlar X
(b) Montaj B

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  A
	  kapsam dışı
	  A

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F15
	Otobüslerin üst yapı dayanıklılığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F16
	Otobüslerde yanma davranışı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	
	
	
	
	
	
	

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	A
Araç imalatçısının başka bir imalatçıya ait bir motoru kullandığı hallerde, böyle diğer imalatçıya ait tezgah deney verileri, motor yönetim sisteminin benzer (yani, asgari olarak aynı elektronik kontrol ünitesine (ECU) sahip olması) olması kaydıyla kabul edilir.  
Motor gücü deneyi şasi dinamometresi üzerinde yapılabilir. İletimdeki güç kaybı dikkate alınmalıdır.
	A
Araç imalatçısının başka bir imalatçıya ait bir motoru kullandığı hallerde, böyle diğer imalatçıya ait tezgah deney verileri, motor yönetim sisteminin benzer (yani, asgari olarak aynı elektronik kontrol ünitesine (ECU) sahip olması) olması kaydıyla kabul edilir.
Motor gücü deneyi şasi dinamometresi üzerinde yapılabilir. İletimdeki güç kaybı dikkate alınmalıdır.
	  A  
	  A

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	  A
	  A

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	A
Araç imalatçısının başka bir imalatçıya ait bir motoru kullandığı hallerde, böyle diğer imalatçıya ait tezgah deney verileri, motor yönetim sisteminin benzer (yani, asgari olarak aynı elektronik kontrol ünitesine (ECU) sahip olması) olması kaydıyla kabul edilir.
Motor gücü deneyi şasi dinamometresi üzerinde yapılabilir. İletimdeki güç kaybı dikkate alınmalıdır.
	A
Araç imalatçısının başka bir imalatçıya ait bir motoru kullandığı hallerde, böyle diğer imalatçıya ait tezgah deney verileri, motor yönetim sisteminin benzer (yani, asgari olarak aynı elektronik kontrol ünitesine (ECU) sahip olması) olması kaydıyla kabul edilir.
Motor gücü deneyi şasi dinamometresi üzerinde yapılabilir. İletimdeki güç kaybı dikkate alınmalıdır.
	  A
	  A

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	A
	A
	  A
	  A

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	G4
	Yolda egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	A
	A
	 A
	 A

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	 A
	 A

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	 A
	 A

	G7
	Buharlaşma emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	  A
	  A

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	  A
	  A

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	Araca, aracın tüm hizmet ömrü boyunca bozulma veya arıza tiplerini tespit edecek veya asgari olarak motor yönetim sisteminin arızalarını kaydedecek şekilde tasarlanmış, imal ve monte edilmiş bir OBD sistemi takılacaktır.  OBD ara yüzü yaygın şekilde mevcut olan teşhis araçlarıyla iletişim kurabilmelidir.
	Araca, aracın tüm hizmet ömrü boyunca bozulma veya arıza tiplerini tespit edecek veya asgari olarak motor yönetim sisteminin arızalarını kaydedecek şekilde tasarlanmış, imal ve monte edilmiş bir OBD sistemi takılacaktır. OBD ara yüzü yaygın şekilde mevcut olan teşhis araçlarıyla iletişim kurabilmelidir.
	  A
	  A

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır. 
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Yönetmeliği
	  A
	  A
	 A
	  A

	
	
	
	
	
	
	

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	AB/2018/858 Yönetmeliği, Madde 61 ila 66 ve Ek X 
	  X
	  X
	  X
	  X

	H2
	Yazılım Güncelleme
	AB/2018/858 Yönetmeliği 
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	  X
	  X
	  X
	  X


Yönetmeliğin 41 inci maddesi uyarınca küçük seri olarak üretilmiş AB/2019/2144 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (z) bendinde belirtilen tam otonom araçların AB tip onayına yönelik düzenleyici mevzuat

Tablo 2

	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
(düzenleyici mevzuatın kapsamı değişmez)
	Sürücü koltuğu bulunmayan, yolcu taşımayan N1, N2 ve N3 kategorisi tam otonom araçlar
	Sürücü koltuğu bulunmayan, yolcu taşıyan N1, N2, N3, M1, M2, M3 kategorisi tam otonom araçlar

	Çift modlu araçlar: "manuel sürüş modunda" bir sürücü tarafından sürülmek için ve "tam otonom sürüş modunda" sürücü gözetimi olmaksızın otonom sürüş sistemiyle sürülmek için tasarımlanmış ve imal edilmiş bir sürücü koltuğuna sahip araçlar
	A harfinin belirtildiği yerlerde ilgili şartlar uygulanılacaktır (diğer bir ifadeyle, tam otonom araçlara ilişkin özel şartları kapsamadığından dolayı düzenleyici mevzuat çerçevesinde onay mümkün değildir) 
Araç kategorisinin temel düzenleyici mevzuat kapsamında olmaması halinde ilgili şartlar uygulanmaz.

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	A
	Manuel sürüş modu için X.  
Tam otonom sürüş modu için A
	Araçtaki yolcuların kullanımı için tasarlanmış tüm cam, çatı-panel ve ara bölmeler, sürücü kontrollü düğme kullanım gerekliliğini ortadan kaldıracak bir otomatik geri dönme cihazıyla donatılacaktır. 
İki yönde sürülebilir araçlarda (ayırt edilebilir bir arka/ön kısma sahip olmayan, her iki yönde sürülebilir araçlar), şartlar her iki yönde de karşılanacaktır.  Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A2
	Koltuk ve koltuk başlıkları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 uygulanmaz
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır.  Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  A
	  X
	Sürücü koltuğuna sahip olmayan araçlarda, ilk koltuk sırasındaki herhangi bir koltuk, ön yolcu koltuğu olarak kabul edilecektir. 
14 Sayılı BM/AEK Regülasyonu  5.1.6.2.1 ve  5.1.6.2.1 maddeleri geçerli değildir. 

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  A
	  X
	Sürücü koltuğuna sahip olmayan araçlarda, ilk koltuk sırasındaki herhangi bir koltuk, ön yolcu koltuğu olarak kabul edilecektir.

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  A
	  X
	Sürücü koltuğuna sahip olmayan araçlarda, ilk koltuk sırasındaki herhangi bir koltuk, ön yolcu koltuğu olarak kabul edilecektir.
Emniyet kemeri hatırlatma sinyali, (AB) 2022/1426 Sayılı Uygulama Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde, otonom sürüş sistemi (ADS) ve uzaktan müdahale operatörüne (uygulanabilirse) iletilecektir. 

	A7
	Bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  X
	  X
	

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 uygulanmaz
	  X
	  X
	


	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 uygulanmaz
	  X
	  X
	

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için) 
A (tam otonom sürüş modu için)
	Gerekli arıza veya hata bildirimi, otonom sürüş sistemi ve uzaktan müdahale operatörüne (uygulanabilirse) iletilen bir sinyal ile ikame edilecektir. 

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güveliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	 

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	 

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Yolcu bölümü şartları, yolcusuz N araçlar için geçerli olmayacaktır. 
Normal olarak sürücüye verilen bildirimler, ADS ve (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörüne gönderilecektir.  

	A20
	Önden kısmi çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	A
30 km / s altındaki araçlar için uygulanmaz 
	  X
	En öndeki yolcunun "R" noktası, sürücünün "R" noktası olarak alınır.
Araçta direksiyon veya pedal takımı mevcut değilse, direksiyon ve pedal takımının konumları dikkate alınmayacaktır. 
Araçta sürücü ve/veya yardımcı sürücü koltuğu mevcut değilse, bu konumlar test edilmemelidir. 
İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	A
30 km / s altındaki araçlar için uygulanmaz
	  X
	En öndeki yolcunun "R" noktası, sürücünün "R" noktası olarak alınır.
İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  X
	

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  donanım
	  donanım
	

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 uygulanmaz
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A25
	Yandan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	A
30 km / s altındaki araçlar için uygulanmaz
	  X
	Çarpışma deneyi, imalatçı ile tip onay kurumu arasındaki anlaşmaya göre yan veya yanlar üzerinde yapılacaktır. 
İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	A
30 km / s altındaki araçlar için uygulanmaz
	  X
	En öndeki yolcunun "R" noktası, sürücü koltuğunun "R" noktası olarak alınır.
Dinamik yandan direğe çarpma deneyi, imalatçı ile tip onay kurumu arasındaki anlaşmaya göre yan veya yanlar üzerinde yapılacaktır.
İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	A28
	eCall- Araç içi acil durum çağrı sistemleri
	AB/2015/758 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  A
	X (manuel sürüş modu için) 
A (tam otonom sürüş modu için)
	Tam otonom sürüş modu için, ADS, fonksiyonu yerine getirir.

	
	
	
	
	
	
	

	B
	KORUNMASIZ YOL KULLANICILARI, GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ ALANI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	B1
	Yaya ayak ve baş koruması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	B2
	Genişletilmiş baş darbe bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	X
A (iki yönlü araçlar için)
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon) 
	uygulanmaz
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için) uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	uygulanmaz
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)

	X (manuel sürüş modu için) uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	  uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	B8
	Ön görüş alanı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)

	uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)

	X (manuel sürüş modu için) uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için)
	

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  A
	  X
	Ek 24 Madde 4.1.3 geçerli değildir (ön cam yerleşimiyle bağlantılı bir R-noktası mevcut değil)
Öne bakan herhangi bir ön dış cam, ön cam olarak kabul edilecektir.
İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için)
	

	B13
	Dolaylı görüş cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	  uygulanmaz 

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için) uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için)
	

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemleri
	AB/ 540/2014 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	

	
	
	
	
	
	
	

	C
	ARAŞ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Temel direksiyon (mekanik) şartları, aşağıdakiler hariç, geçerlidir:
· Direksiyon kumandası için geçerli şartlar (örn: azami direksiyon kuvvetleri) geçerli değildir; 
· 5.3'teki arıza ve performans şartları, tasarım itibariyle sürücünün mevcut olmadığı, arıza bildiriminin (elektronik ortamda) ADS ve (geçerliyse) uzaktan müdahale operatörüne gönderilmesi zorunlu olduğu hallerde geçersizdir. 
— Ek 6- karmaşık elektronik sistemler şartları karşılanmalı ve ADS güvenlik konseptinin kapsamına dahil edilebilir. 
· ADS, sürücü ile sürücü direksiyon destek sisteminin görevlerini yerini getirecektir.

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	  uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)

	uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için)
	

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom modu için)
	Sürücü ve sürücü destek sistemlerinin yerini alacak şekilde ADS ile yönetilen fren sistemi.
Her bir araç, uygulanabildiği üzere, aşağıdakilere sahip olacaktır: 
· servis fren sistemi
· yardımcı fren sistemi
· park freni sistemi
· yavaşlatıcı fren sistemi (13 Sayılı BM Regülasyon kapsamındaki araç kategorileri için)
Ek 5 (ADR'de belirtilen belirli araçlar için geçerli ek şartlar) hariç, 13 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun tüm ekleri geçerliliklerini koruyacaktır. 
Kas gücüne dayanan tüm performanslar (örn: yardımcı fren) alternatif bir güç kaynağıyla ikame edilecektir.  (ADS tarafından yapılacak özel bir deney modu gerektiriyor).  Arıza bildirimleri kapsama dahil edilecek (son çare olarak sürücü yok).
13 Sayılı veya 13-H Sayılı BM/AEK Regülasyonu (araç kategorisine bağlı olarak) tüm uyarılar, göstergeler ve bilgiler, ADS ve (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörüne gönderilecektir. 
13 Sayılı BM/AEK Regülasyonunda birden fazla kontrol gerekli kılınıyorsa (örn: Madde 5.2.1.2.1), bu, iki bağımsız güç kaynağıyla ikame edilecektir.

	
	
	
	
	
	
	Örn: servis freni ve park freni birbirlerinden ayrı enerji deposu, çalıştırıcı ve mantık ile çalışacaktır. 
ADS güvenlik konsepti, (aracın etkilenen herhangi bir diğer elektronik sistemiyle arayüzler ve etkileşimler dahil) fren sisteminin elektronik sistemlerini kapsayacaktır.
ADS, sürücü ile fren destek sisteminin görevlerini yerini getirecektir.

	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım
	donanım
	

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz 
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	uygulanmaz

(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz 
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	uygulanmaz 
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz 
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	uygulanmaz 
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz 
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	uygulanmaz 
(ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	manuel sürüş modu için X tam otonom sürüş modu için geçerli değil (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon) 
	

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performansı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	 

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom modu için)
	Patlak Yol Alan Uyarı Sistemlerine sahip araçlarda, uyarı sinyali ve patlak yol alma arıza sinyali, ADS ve (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörüne iletilen sinyaller ile ikame edilecektir. 

	C12
	Yeniden kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Uyarı sinyali, ADS ve (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörüne gönderilecektir.

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Uyarı sinyali, ADS ve (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörüne gönderilecektir.

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  X
	Azami hız uyarı etiketi (araç içindeki) zorunlu tutulmayacaktır.  ADS, araç imalatçısı tarafından lastikler için belirlenen azami hız limitini aşmayacaktır. 

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	

	
	
	
	
	
	
	

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği

	  X
	  X
	  X
	

	D2
	Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Deney modu gerekiyor. 
10 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4 ila 22'de tarif edilen EMC deneyleri şartlarına ilaveten, ön EMC deneyleri öncesinde ve sırasında aşağıdaki prosedür takip edilecektir: 
1. ADS'li tam otonom araç, ADS fonksiyonları aktif modda çalışır vaziyette iken EMC deneyine tabi tutulacaktır.  Ancak, kullanım senaryosuna bağlı olarak belirli sınırlamalar gözetilebilir.  Bu sebeple, EMC deneyi öncesinde, 10 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6.1.2 kapsamında EMC lab'ının Başarılı/Başarısız kriter önerisinin uygunluğunu tespit etmek için deney programına ilişkin tip onay kuruluşuna danışılması gerekmektedir.
Deneyden önce, Teknik Servisin, imalatçıyla iş birliği içinde, asgari olarak çalışma modu, fonksiyon simülasyonları, izlenen fonksiyonlar, başarılı/başarısız kriterleri ve emisyonları kapsayan bir deney planı hazırlaması gerekmektedir.
2. Araç veya Elektrik/elektronik alt aksam (ESA) imalatçısı, 10 Sayılı BM/AEK Regülasyonu, Ek 2A veya 2B'ye göre bilgileri doldurulacaktır.  EMC lab'ı, bunları test raporunun eki olarak sunacaktır. 
3. Uzaktan müdahalenin kullanılması ve aracın davranışını etkileyebilecek olması halinde, uzaktan müdahale EMC deney planına dahil edilmelidir. 
4. Ön deneyde, EMC deneyinden geçebilmek adına bazı elemanların Ferrit bloklar veya alüminyum folyo gerektirmesi, EMC tasarımının zayıf ve potansiyel olarak değişime yatkın olduğunu ispat eder. 
Bu sebeple, bu ön deneyler, ilave araçlar için revizyonlar veya uzatmalarda ve/veya araç/deney konusu cihaza (DUT) ESA (Elektronik Alt Aksamlar) eklenmesi/değiştirlmesinde asla kullanılamaz.


	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Hız sinyalinin ADS'ye gönderilmesi hariç şartlar geçerli değildir.

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Kilometre sayacı sinyali ADS'ye gönderilir 

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A
	X (manuel sürüş modu için) A (tam otonom sürüş modu için)
	Deney modu gerekiyor. Hız yönetimi ve sınırlaması ADS tarafından yerine getirilecektir.
 

	D8
	Akıllı hız desteği
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	uygulanmaz
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için) (ADS tarafından karşılanacak fonksiyon)
	

	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	uygulanmaz
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için)
	

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Yolcu bölümünde ısıtma sistemi tertibat/tertibatlarının mevcut olması ve aşırı ısınma halinde, tertibatların sıcaklığı 110 °C'yi (M2 için 70 °C ve M3 için 80 °C'yi aşmayacaktır). 
Isıtma sisteminin çalıştırması ve ayarlanması, ADS ve/veya yolcular veya (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörü tarafından yapılabilir. 

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	

	D15
	Işıklı sinyal, yol aydınlatma ve geri yansıtıcı cihazların montajı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Arıza bilgilerinin ADS ve (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörüne gönderilmesi gerekliliği hariç, diğer şartlar aynen geçerlidir.  
Işıkların çalıştırılması ADS tarafından yapılır. 
İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar, tip onayı kuruluşu tarafından iki yönde kullanımı uyumsuz bulunmadığı sürece, her iki yönde de karşılanacaktır.

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Far temizleyicilerinin kontrolü ADS tarafından yönetilecektir. 

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	uygulanmaz
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için)
	kapsam dışı

	
	
	
	
	
	
	

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için)
	

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	X (manuel sürüş modu için)
uygulanmaz (tam otonom sürüş modu için)
	

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  X
	

	E5
	Olay veri kaydedicisi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	Tam otonom sürüş modu için A
Manuel sürüş modu için X
	Belirli ADS veri öğeleri, (AB) 2022/1426 Uygulama Yönetmeliği ile kapsama dahil edilmiştir

	E6
	Sürücü kontrolünün yerini alacak sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	(AB) 2022/1426 Sayılı Uygulama Yönetmeliğiyle kapsamdadır 

	E7
	Araç ve çevresindeki durum hakkında araca bilgi sunan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	(AB) 2022/1426 Sayılı Uygulama Yönetmeliğiyle kapsamdadır

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı
	Henüz şart koşulmadı

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	(AB) 2022/1426 Sayılı Uygulama Yönetmeliğiyle kapsamdadır

	
	
	
	
	
	
	

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	F1
	Tescil plakasının yeri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar, tip onayı kuruluşu tarafından iki yönde kullanımı uyumsuz bulunmadığı sürece, her iki yönde de karşılanacaktır.

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	ADS, manevra kabiliyeti (geri vites) için de test edilecektir.  ADS, sürücü ile sürücü direksiyon destek sisteminin görevlerini yerini getirecektir (örn: geri vitesin çalıştırılması). 

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Kapı kapsanma ikaz sisteminin optik sinyali, ADS ve (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörüne iletilen bir sinyal ile ikame edilecektir.
Kilitleme tertibatlı yan kapı donanımı, imalatçının takdirine bırakılacaktır. 
Normalde sürücü için tasarlanmış birincil kapı kumandaları, birincil oturma pozisyonundan (uygulanabiliyorsa) veya her bir kapının hemen yanından ulaşılabilir olmalıdır. 
ADS, aracın sadece kapılar kapalı halde iken hareket edebilmesini sağlayacaktır.

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  X
	  X
	Bir araç kabininin mevcut olmadığı hallerde araca giriş/çıkış şartları uygulanmaz.

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  A
	A (tam otonom sürüş modu için)
	Dinamik Sürüş Görevini yerine getirmesi gerekli olan ADS aracına takılmış sensörler, 46 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6.2.2.1'de belirtilen kamera izleme cihazlarına yönelik genel şartları karşılaşmaları kaydıyla, kamera izleme cihazlarıyla aynı şekilde kapsam dışı bırakılabilir. 
Sürücü koltuğunun mevcut olmadığı hallerde, en öndeki yolcunun "R" noktası sürücü koltuğunun "R" noktası olarak alınır.
İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	Dinamik Sürüş Görevini yerine getirmesi gerekli olan ADS aracına takılmış sensörler, 46 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 6.2.2.1'de belirtilen kamera izleme cihazlarına yönelik genel şartları karşılaşmaları kaydıyla, kamera izleme cihazlarıyla aynı şekilde kapsam dışı bırakılabilir.
Sürücü koltuğunun mevcut olmadığı hallerde, en öndeki yolcunun "R" noktası sürücü koltuğunun "R" noktası olarak alınır.
(c) İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
İki yönlü araçlar için A
	X
İki yönlü araçlar için A
	  X
	İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom modu için)
	Tamamen geçerli. 
İki yönde sürülebilir araçlar için, şartlar her iki yönde de karşılanacaktır. Her iki yön için geçerli tüm şartların karşılanmasının iki yönlü kullanım için uygunsuz olması halinde, tip onay kuruluşu tarafından kabul edilmesi kaydıyla, eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayan alternatif şartlara izin verilir.

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	A (tam otonom modu için)
X (manuel sürüş modu için)
	Yürür vaziyette kütle, araç üzeri operatörün mevcut olmaması koşuluyla, sürücünün kütlesini dikkate almayacaktır. 
2 metreyi aşan ADS sensörleri, (AB) 2021/535 Yönetmeliği, Ek XIII şartları kapsamında azami boyutlara dahil değildir. 

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)

A (tam otonom sürüş modu için)
	"Mekanik bağlantı kilitlendi/açıldı" sürücü uyarısı/bilgisi, ADS ve (uygulanabiliyorsa) uzaktan müdahale operatörüne gönderilecektir.

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	Tehlikeli mal taşımacılığı için tasarımlanmış tam otonom araçların onayı yapılamaz. 

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom modu için)
	Tavansız otobüsler ve troleybüsler kapsam dışıdır.
Genel olarak, 107 Sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında sürücüden normalde beklenen görevler, ADS güvenlik konseptine dahil edilecektir. 
107 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3'te tarif edildiği gibi, 7.2.2.1.1, 7.2.2.1.2 ve 7.2.2.1.3 maddelerinin şartları geçerli değildir.
Bir acil durumda normal şartlarda sürücüye veya yolcuya gösterilen veya bildirilen tüm gerekli bilgiler, ADS, araç üzeri operatör ve uzaktan müdahale operatörüne iletilecektir (örn: yangın söndürme sistemi) 
ADS, elektrikli kapıları yönetecektir. 
ADS güvenlik konsepti kapsamında, ADS, yangın önlemlerini (örn: acil manevra ve güvenlik duruma transfer) uygulayacaktır, güvenli olduğunda kapılar otomatik olarak açılacaktır. 

Acil durumda, ADS, ADS güvenlik konsepti kapsamında, acil aydınlatma sistemini yönetecektir.  Acil aydınlatma sistemi, çalıştıktan sonra en az 30 dakika çalışır vaziyette kalacaktır.  Bu "aktiflik durumu" acil aydınlatma sistemini kapatabilecek uzaktan müdahale operatörüne de gösterilecektir. 

"Engelli erişim" sistemi, ADS çalışırken, gerekli basamak yüksekliğini elde edecek şekilde çalıştırılmalıdır.  Alçalma sırasında araca binen yolcuların ayak/bacaklarının aracın altına sıkışmasını önleyen önleme sistemi de ADS güvenlik konseptine dahil edilecektir.

	F15
	Otobüslerin üst yapı dayanıklılığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	

	F16
	Otobüslerde yanma davranışı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	

	
	
	
	
	
	
	

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Deney modu gerekiyor. İmalatçı, teknik servisle anlaşma sağlayarak, deneylerin teknik düzenlemelere uygun şekilde nasıl yapılacağını belirleyecektir.  Manuel ve/veya otonom modda ölçülen en yüksek değer, tip onayında dikkate alınacaktır.
Genel ses seviyesi +3 dB(A) tolerans ile 138 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 6.2.8 maddesindeki gerekliliklere uygun olan araçların AVAS ile donatılması zorunlu değildir.  Deney sırasında aracın manuel veya otonom modda kullanılmasına bakılmaksızın AVAS ihtiyacının belirlenmesi bakımından, 1/3 oktav bandı için 138 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 6.2.8 maddesinde belirtilen şartlar ve aynı Regülasyonun 2.4 maddesinde tanımlanan frekans kayması için 138 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 6.2.3 maddesinde belirtilen gereklilikler bu araçlar için uygulanmaz 

1. koltuk sırasındaki yolcu koltuklarının en alçak "R" noktası, sürücü koltuğunun "R" noktası olarak alınır.

Kullanılan deney prosedürü/özel düzenleme test raporuna kaydedilecektir.

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	İmalatçı, şasi dinamometresi üzerinde deneyin yapılabilmesi için bir deney modu belirleyerek yöntemi ilgili onay kuruluşlarına bildirecektir. 
Gerekli sürücü ikaz sistemi, otonom sürüş sistemi ve uzaktan müdahale operatörüne (uygulanabilirse) iletilen bir sinyal ile ikame edilecektir. Uyarının verileceği zamanın uzaktan müdahale operatörüne açık bir şekilde gösterilecektir. 

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	İmalatçı, şasi dinamometresi üzerinde deneyin yapılabilmesi için bir deney modu belirleyerek yöntemi ilgili onay kuruluşlarına bildirecektir.

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	A
	A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Gerekli sürücü ikaz sistemi, otonom sürüş sistemi ve uzaktan müdahale operatörüne (uygulanabilirse) iletilen bir sinyal ile ikame edilecektir. Uyarının verileceği zamanın uzaktan müdahale operatörüne açık bir şekilde gösterilecektir.

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	A
	A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	İmalatçı, doğrulama deneyinin yapılabilmesi için bir deney modu belirleyerek yöntemi ilgili onay kuruluşlarına bildirecektir.

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	G4
	Yolda egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	A
	A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	İmalatçı, karayolunda deneyin yapılabilmesi için bir deney modu belirleyerek yöntemi ilgili onay kuruluşlarına bildirecektir.
Gerekli sürücü ikaz sistemi, otonom sürüş sistemi ve uzaktan müdahale operatörüne (uygulanabilirse) iletilen bir sinyal ile ikame edilecektir. Uyarının verileceği zamanın uzaktan müdahale operatörüne açık bir şekilde gösterilecektir.

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
	İmalatçı, karayolunda deneyin yapılabilmesi için bir deney modu belirleyerek yöntemi ilgili onay kuruluşlarına bildirecektir.

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	  X
	  X
	  X
	

	G7
	Buharlaşma emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  X
	  X
	  X
	

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	İmalatçı, şasi dinamometresi üzerinde deneyin yapılabilmesi için bir deney modu belirleyerek yöntemi ilgili onay kuruluşlarına bildirecektir.
Gerekli sürücü ikaz sistemi, otonom sürüş sistemi ve uzaktan müdahale operatörüne (uygulanabilirse) iletilen bir sinyal ile ikame edilecektir. Uyarının verileceği zamanın uzaktan müdahale operatörüne açık bir şekilde gösterilecektir.

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Sayılı Yönetmelik
	  A
	  A
	X (manuel sürüş modu için)
A (tam otonom sürüş modu için)
	Gerekli Arıza Gösterge Lambası (MIL), otonom sürüş sistemi ve uzaktan müdahale operatörüne (uygulanabilirse) iletilen bir sinyal ile ikame edilecektir.

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  X
	  X
	

	
	
	
	
	
	
	

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	AB/2018/858 Yönetmeliği, Madde 61 ila 66 ve Ek X 
	  X
	  X
	  X
	

	H2
	Yazılım Güncelleme
	AB/2018/858 Yönetmeliği 
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	  X
	  X
	  X
	


İlave 2

Bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesine göre AB münferit araç onayına ilişkin şartlar

1. Başvuru
Bu İlavenin uygulamasının amaçları bakımından, bir araç: 

a) Daha önceden hiç tescil edilmediyse ya da 

b) Münferit araç onayına ilişkin başvurunun tarihinde altı aydan daha az tescilli ise kabul edilebilir. 

Ruhsat ve tescil numarasının düzenlenmesini içerecek şekilde karayolu trafiğinde hizmete alınmasına ilişkin daimi, geçici ya da kısa süreli izin almış olan aracın tescilli olduğu kabul edilir. Bir tescil belgesinin olmaması halinde, yetkili kuruluş imalat tarihine ya da mevcut olan ilk satın almaya ilişkin belgeli kanıta başvurabilir.

2. İdari hükümler

2.1. Aracın sınıflandırılması

Araçlar, Ek I’de belirtilen kriterlere göre sınıflandırılır.

Bu amaçla;

a) Oturma konumlarının fiili sayısı dikkate alınır,

b) Teknik olarak müsaade edilen azami yüklü kütlesi, menşei ülkedeki imalatçı tarafından beyan edilen azami kütle olmalı ve resmi dokümanlarda yer almalıdır. 

Üstyapının tasarımından dolayı araç kategorisinin kolaylıkla tespit edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, Ek I’de belirtilen şartlar uygulanır.  

2.2 Münferit onay başvurusu

a) Başvuran, başvuruyu onay sürecinin işlemesi için gerekli ilgili bütün belgelerle birlikte onay kuruluşuna yapmalıdır. 

Sunulan belgelerin eksik, sahte veya uydurma olması halinde, onay başvurusu reddedilir. 

b) Tek bir araç için başvuru sadece bir üye ülkede yapılmalıdır. Onay kuruluşu başvurandan sadece bir üye ülkede başvuru yapacağını yazılı olarak yerine getirmesini isteyebilir. 

Tek bir araçtan, araç tanıtım numarasının açıkça tanımlandığı fiziki bir araç anlaşılmalıdır. 

Bununla birlikte, herhangi bir başvuran,  AB münferit araç onayı verilmiş olana özdeş veya benzer teknik özelliklere sahip olan bir araç konusunda diğer üye ülkelerde AB münferit araç onayı başvurusu yapabilir. 

c) Başvuru formu örneği ve dosya düzeni onay kuruluşu tarafından belirtilir. Onay istenen araç için ayrıntılar, sadece Ek-1’de yer alan bilgilerin uygun seçimine bağlı olabilir.  

d) Sağlanması gereken teknik şartlar, madde 4’te belirtilenlerdir. 

Bu teknik şartlar, başvuru sunum tarihinde, imalattaki mevcut araç tipine ait olan araçlara uygulananlar olmalıdır. 

e)  Başvuran, bu İlavede listelenen bazı düzenleyici mevzuatta istenen belirli deneylerle ilgili olarak, tanınan uluslar arası standartlara veya düzenlemelere uygunluğu ile ilgili bir beyanı vermek zorundadır. Söz konusu beyan sadece araç imalatçısı tarafından düzenlenebilir.

“Uygunluk beyanı”, aracın tasarımı ve yapımı konusunda imalatçının yasal sorumluluğunu taahhüt edecek şekilde yönetim tarafından tam olarak yetkilendirilen, imalatçı organizasyonu içinde yer alan büro veya daire tarafından verilen bir beyandır.

Böyle bir beyanın verilmesini gerektiren düzenleyici mevzuat, madde 4’te belirtilenler olmalıdır. 

Beyanda belirsizlik ortaya çıkması durumunda, başvurandan imalatçı beyanını doğrulamak için imalatçıdan deney raporu dahil, kesin kanıtlar temin etmesi istenebilir. 

2.3. Münferit onaylar için görevlendirilen teknik servisler

a) Münferit onaylar için görevlendirilen teknik servisler, bu Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen A kategorisinden olmalıdır. 

b) Teknik servisler bu Yönetmeliğin EK III’ünün İlave 1’inde listelenen standartlara uyumlarını ispat etme yükümlülüğüne istisna olarak, aşağıdaki standartlara uymalıdır: 

(i) Deneyleri kendileri yaptıklarında EN ISO/IEC 17025:2005,

(ii) Aracın uygunluğunun bu İlavede yer alan şartlara göre kontrolünü yaptıklarında EN ISO/IEC 17020:2012.

c) Başvuranın talebi doğrultusunda, özel yetenekler gerektiren özel deneylerin yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, deneyler başvuranın seçimine bağlı olarak Komisyona bildirilen teknik servislerden biri tarafından yapılmalıdır.

2.4. Deney raporları

a) Deney raporları, EN ISO/IEC 17025:2005 standardı, madde 5.10.2’sine uygun olarak düzenlenir.

b) Deney raporları, Türkçe ve onay kuruluşu tarafından belirlenen Topluluğun resmi dillerinden birinden düzenlenir.

Madde 2.3(c)’nin uygulanmasında, deney raporunun münferit onay için görevlendirilenin dışındaki bir üye ülkede oluşturulması halinde, onay kuruluşu başvurandan deney raporunun doğru bir çevirisini sunmasını isteyebilir. 

c) Deney raporları, tanıtım numarası da dahil, deneye tabi tutulan aracın bir tanımını içermelidir. Deneylerin sonuçları bakımından önemli rol oynayan parçalar tanımlanmalı ve bunların tanıtım numarası raporlanmalıdır. 

Parçalara ait örnekler, gürültü ölçümü için susturucuları ve egzoz emisyonlarının ölçümü için motor yönetim sistemini (ECU) içerir. 

d) Başvuranın talebi doğrultusunda, tek bir araçla ilgili bir sistem için verilen deney raporu, başka bir araca ait münferit onay amacıyla aynı veya başka bir başvuran tarafından tekrar sunulabilir. 

Böyle bir durumda, onay kuruluşu aracın teknik özelliklerinin deney raporuna karşı uygun olarak incelendiğini garanti etmelidir.

Aracın incelenmesi ve deney raporu ile birlikte bulunan dokümanlar, münferit onay istenen aracın raporda açıklanan araç gibi aynı özelliklere sahip olduğu sonucunu göstermelidir. 

e) Sadece deney raporunun doğruluğu ispatlanmış kopyaları sunulabilir. 

f) (d) fıkrasında belirtilen deney raporları araç münferit onayını vermek için düzenlenmiş raporlarını içermemelidir. 

2.5. Her bir tek aracın teknik servis tarafından fiziki olarak incelenmesi münferit araç onay işleminin esasını teşkil eder.  

Bu prensipte hiçbir muafiyete müsaade edilmez. 

2.6. Onay kuruluşunun, aracın bu İlavede belirtilen şartları karşıladığını ve başvuruda yer alan tanımlamaya uygun olduğunu yeterli görmesi halinde, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesine uygun olarak onay verir. 

2.7. Onay belgesi, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesine uygun olarak düzenlenir. 

2.8. Onay kuruluşu, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesine göre verilen bütün onayların kaydını tutar. 

3. Teknik şartların gözden geçirilmesi

Madde 4’te yer alan teknik şartların listesi, Cenevre’deki Araç Regülasyonları Harmonizasyonu Dünya Formunda (WP29) ilerlemelerdeki uyumlaştırma çalışmalarının ve üçüncü ülkelerdeki mevzuat gelişmelerinin sonuçlarını dikkate alarak, düzenli olarak gözden geçirilir.

4. Teknik şartlar
Bölüm 1: M1 kategorisine ait araçlar

	Madde
	Düzenleyici mevzuat
	Alternatif şartlar

	1
	70/157/AT Yönetmeliği

(Müsaade edilen ses seviyesi)


	Hareket halinde araç deneyi

(a) Deney, BM/AEK Regülasyonu 51, Ek-3’de belirtilen “Metod A”ya uygun olarak yapılr. Sınırlar, 70/157/AT Yönetmeliğinin Ek I, madde 2.1’inde belirtilen değerlerdir. İzin verilen sınırlara 1 desibel ilavesine müsaade edilir. 
(b) Deney pisti, BM/AEK Regülasyonu 51, Ek-8’ine uygun olmalıdır. Farklı özelliklere sahip olan bir deney pisti, korelasyon deneylerinin teknik servis tarafından yapıldığı şartlar altında kullanılabilir. Gerekirse, düzeltme faktörü uygulanır. 

(c) Lifli malzemeler içeren egzoz sistemlerinin BM/AEK Regülasyonu 51, Ek-5’inde belirtildiği gibi şartlandırmasına gerek yoktur. 

Durur halde deney

Deney, BM/AEK Regülasyonu 51, Ek-3’ün madde 3.2’sine uygun olarak yapılır. 

	2A

	(AT)715/2007 Yönetmeliği

(Emisyonlar Euro 5 ve 6 hafif hizmet araçları/bilgiye erişim)


	Egzoz emisyonları

(a) 27/12/2009 tarihli ve  27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in Ek VII’sinin 1.4 maddesinde belirtilen bozulma faktörleri kullanılarak, aynı Tebliğin Ek III’üne uygun olarak bir Tip I deneyi yapılmalıdır. Uygulanacak sınırlar, (AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge I ve Çizelge II’de belirtilenler olmalıdır. 

(b) Aracın, 83 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünün 3.1.1 maddesinde belirtildiği gibi 3000 km göstermesi istenmemelidir.

(c) Deney için kullanılacak yakıt, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek IX’unda belirtilen referans yakıt olmalıdır.

(ç) Dinamometre, 83 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünün 3.2 maddesinin teknik şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

(d) Aracın, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek I’inin 2 nci maddesinde belirtilen Kaliforniya Regülasyonlarına uygun olduğu gösterilebilirse, (a) bendinde belirtilen deney yapılmaz.

Buharlaşma emisyonları

Benzin yakıtlı motorlar için buharlaşma emisyonu kontrol sistemi (örneğin, aktif odun kömürü kabı) gereklidir.

Karter gazı emisyonları

Karter gazları için geri dönüşüm yapan bir tertibat gereklidir. 

OBD

(a) Araca OBD sistemi takılmalıdır. 

(b) OBD ara yüzü, periyodik teknik muayenelerde kullanılan ortak teşhis aletleri ile iletişim kurabilmelidir.

Duman opaklığı 

(a) Dizel yakıtlı motorla donatılan araçlar, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek IV’ünün İlave 2’sinde belirtilen deney yöntemlerine uygun olarak deneye tabi tutulmalıdır. 

(b) Absorbsiyon katsayısının düzeltilmiş değeri, dikkat çekici ve kolaylıkla erişilebilir bir yere tutturulmalıdır. 

CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi  
(a) SGM-2009/22 Tebliğinin Ek XII’sine uygun olarak bir deney yapılmalıdır.

(b) Aracın, 83 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünün 3.1.1 maddesinde belirtildiği gibi 3000 km göstermesi istenmemelidir.

(c) Aracın, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek I’inin 2 nci maddesinde belirtilen Kaliforniya Regülasyonlarına uygun olması ve dolayısıyla egzoz emisyonları deneyinin yapılmasının gerekmemesi durumunda, CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi bu İlavedeki (b) ve (c) açıklayıcı notlarında belirtilen formüller ile hesaplanır. 

Bilgilere erişim

Bilgilere erişim ile ilgili hükümler uygulanmaz. 

Güç ölçümü

(a) Başvuran, kW cinsinden azami motor güç çıkışını ve ayrıca dakikada devir cinsinden karşılık gelen motor devir sayısını da belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır.

(b) Başvuran tarafından, alternatif olarak, aynı bilgileri veren motor güç çıkış eğrisine atıf yapılabilir.

	3A

	34 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Yakıt depoları  - Arka koruma tertibatları)
	Yakıt depoları

(a) Yakıt depoları 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1, madde 5.2 ve madde.5.12’si hariç, madde 5’inin hükümlerine uygun olmalıdır. Özellikle madde 5.9 ve madde 5.9.1’ine uygun olmalı ancak damlama deneyi yapılmamalıdır. 

(b) LPG veya CNG depoları, sırasıyla BM/AEK Regülasyonu 67, 01 serisine veya Regülasyonu 110’a uygun olarak tip onaylı olmalıdır (a) . 

Plastik malzemeden yapılmış yakıt depoları için özel hükümler

Başvuran, tek araç üzerindeki yakıt deposunun en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur):

- FMVSS No 301 (yakıt sistemi bütünlüğü),

- BM/AEK Regülasyonu 34, Ek-5. 

Arka koruma tertibatı

(a) Aracın arka kısmı, 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 8 ve 9’a uygun olarak imal edilir. 

	3B
	58 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Arkadan araç altına girmeye karşı koruma (RUP))
	Aracın arka kısmı, 58 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2’ye uygun olarak imal edilir. Bu amaçla, madde 2.3’ünde belirtilen şartların yerine getirilmesi yeterlidir.  

	4A

	AB/1003/2010 Yönetmeliği

(Arka tescil plakası yeri)
	Tescil plakasının görünürlük ve konumu ile ilgili alan, eğim ve açılar AB/1003/2010 Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 



	5A

	79 sayılı BM/AEK Regülasyonu
 (Direksiyon döndürme kuvveti)


	Mekanik sistemler

(a) Döndürme mekanizması kendi kendini merkezleyecek şekilde imal edilmelidir. Bu hükme uygunluğu kontrol etmek için 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1.2 ve madde 6.2.1’e uygun olarak deney yapılır.

(b) Takviyeli direksiyonun arızası aracın tam bir kumanda kaybına yol açmamalıdır. 

Karmaşık elektronik araç kontrol sistemi (“Drive-by wire”)

Cihazlar, sadece BM/AEK Regülasyonu 79 Ek-6’ya uygunsa karmaşık elektronik araç kontrol sistemine izin verilir.  

	6A

	11 sayılı BM/AEK Regülasyonu
 (Kapı kilitleri ve menteşeleri)
	11 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1.5.4’e uygunluk gösterilmelidir.

	7A

	28 sayılı BM/AEK Regülasyonu
 (Sesli ikaz)
	Aksam

Sesli ikaz cihazlarının 28 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez. Bununla birlikte, bunlar 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1.1’de belirtildiği şekilde sürekli bir ses yaymalıdır. 

Araca yerleştirilmesi

(a) 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.2’ye uygun olarak deney yapılmalıdır. 

(b) Azami ses basınç seviyesi 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.2.7’ye uygun olmalıdır.

	8A

	46 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Dolaylı görüş cihazları)
	Aksam 
(a) Araca 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 15.2’de belirtilen geri görüş aynaları takılmalıdır. 

(b) Bu aynaların 46 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez.

(c) Aynaların eğrilik yarıçapı önemli görüntü çarpıklığına sebep olmamalıdır. Teknik servisin takdiri doğrultusunda, eğrilik yarıçapı 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 7’de belirtilen yönteme uygun olarak kontrol edilmelidir. Eğrilik yarıçapı,  46 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1.2.2.4’te istenenlerden az olmamalıdır. 

Araca yerleştirilmesi

Görüş alanının 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 15.2.4’e uygun olduğundan emin olmak için ölçme yapılmalıdır. 

	9B
	13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Fren)
	Genel hükümler

(a) Fren sistemi, 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’e uygun olarak imal edilmelidir.

(b) Araçlara bütün tekerlekler üzerinde faaliyet gösteren elektronik anti blokaj fren sistemi takılmalıdır.

(c) Fren sisteminin performansı 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3’e uygun olmalıdır. 

(d) Bu amaçla, karayolu deneyleri yüzeyi yüksek kuvvet bağlantı katsayısına sahip olan bir pist üzerinde yapılır. Park frenleri ile ilgili deney % 18 eğim (yukarı ve aşağı) üzerinde yapılır. 

Sadece aşağıda servis freni ve park freninde belirtilen deneyler yapılır. Her durumda araç tamamen yüklü koşullarda olmalıdır. 

(e) Başvuranın aracın, Eklenti 5’i içeren BM/AEK Regülasyonu 13-H’ye veya FMVSS No 135’e uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunabilmesi halinde, yukarıdaki (d) bendinde belirtilen karayolu deneyi yapılmaz. 

Servis freni

(a) 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3 madde 1.4.2 ve madde 1.4.3’de belirtildiği şekilde bir “Tip 0” deneyi yapılır. 

(b) İlaveten, 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3 madde 1.5’te belirtildiği şekilde bir “Tip I” deneyi yapılır.
Park freni

Deney, 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3 madde 2.3’e uygun olarak yapılır.

	10A

	10 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Radyo paraziti (elektromanyetik uyumluluk))
	Aksam

(a) Elektrikli/elektronik alt tertibatların 10 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez. 

(b) Bununla birlikte, sonradan takılan elektrikli/elektronik cihazlar 10 sayılı BM/AEK Regülasyonuna uygun olmalıdır. 

Yayılan elektromanyetik radyasyon 

Başvuran, aracın 10 sayılı BM/AEK Regülasyonuna veya aşağıdaki alternatif standartlara uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır:

- Geniş band elektromanyetik radyasyon: CISPR 12 veya SAE J551-2; veya
- Dar band elektromanyetik radyasyon: CISPR 12 (araç dışında) veya 25 (araç içinde) veya SAE J551-4 ve SAE J1113-41. 

Bağışıklık deneyleri
Bağışıklık deneyi uygulanmaz. 

	12A

	21 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(İç donanım)
	İç düzenleme

(a) Enerji absorbsiyonu ile şartlar bakımından, biri direksiyona, diğeri ön göğüse olmak üzere araca en az iki adet ön hava yastığı takılmış ise, aracın 21 sayılı BM/AEK Regülasyonuna uygun olduğu kabul edilir. 

(b) Araçta direksiyona yerleştirilmiş sadece bir adet hava yastığının bulunması halinde, ön göğüs  enerji absorblayan malzemelerden yapılmış olmalıdır.  

(c) Teknik servis, 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1 ila madde 5.7’de belirtilen alanlarda keskin kenarların olmadığını kontrol etmelidir. 

Elektrik kumandaları

(a) Güç tahrikli pencereler, tavan panel sistemleri ve bölme sistemleri, 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.8’e uygun olarak deneye tabi tutulmalıdır. 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.8.3’te belirtilen otomatik geri dönme sistemlerinin hassasiyeti, madde 5.8.3.1.1’inde belirtilen şartlardan sapma gösterebilir. 

(b) Ateşleme modu kapalı iken kapatılamayan elektrikli pencereler otomatik geri dönme sistemleri ile ilgili şartlardan muaftır. 

	13A
	18 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Hırsızlığa  karşı önlem ve immobilizer)
	(a) Yetkisiz kullanımı önlemek için araca aşağıda belirtilenler takılmalıdır:

- 18 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2.3’Te belirtilen bir kilitleme tertibatı,

- 18 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’in teknik şartlarını karşılayan bir immobilizer.

(b) Yukarıdaki (a) bendinin uygulanmasında, bir immobilizer sonradan takılmış ise, 18 sayılı BM/AEK Regülasyonu veya 97 sayılı BM/AEK Regülasyonu ya da 116 sayılı BM/AEK Regülasyonuna uygun olarak onaylanmış tipten olmalıdır. 

	14A

	12 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Koruyucu direksiyon)
	(a) Başvuran, tek aracın en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur).

-  12 sayılı BM/AEK Regülasyonu,

- FMVSS No 204’ü (Direksiyon kumandasının geriye doğru hareketi) içeren FMVSS No 203 (Sürücünün direksiyon kumanda sisteminden çarpma koruması),

- JSRRV’nin madde 11’i. 

(b) Başvuranın talebi doğrultusunda, 12 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3’e uygun olarak bir imalat aracı üzerinde deney yapılabilir. Deney, bu konuda yeteneği olan yetkili teknik servis tarafından yapılabilir. Teknik servis tarafından başvurana ayrıntılı bir rapor verilir.  

	15A

	17 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Koltuk mukavemeti - koltuk başlıkları)
	Koltuklar, koltuk bağlantıları ve ayar sistemleri 

Başvuran, tek aracın en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır [VIN numarasının belirtilmesi zorunludur].

- 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu, 

- FMVSS No 207 (Oturma sistemleri). 

Koltuk başlıkları

(a) Yukarıda belirtilen beyan FMVSS No 207’ye dayanıyorsa, ilave olarak 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 ve Ek 4’ün zorunlu şartlarını yerine getirmelidir. 

(b) Sadece 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.12, madde 6.5, madde 6.6 ve madde 6.7’de belirtilen deneyler yapılmalıdır. 

 (c) Diğer bir durumda, başvuran tek aracın FMVSS No 202a’ya (Koltuk başlıkları) uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur).

	16A

	26 sayılı BM/AEK Regülasyonu (Dış çıkıntılar)
	(a) Üst yapının dış yüzeyi 26 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’te yer alan genel şartlara uygun olmalıdır. 

(b) Teknik servisin takdiri doğrultusunda, 26 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1, madde 6.5, madde 6.6, madde 6.7, madde 6.8 ve madde 6.11’de belirtilen hükümler kontrol edilmelidir.

	17A

17B

	39 sayılı BM/AEK Regülasyonu
  (Hız göstergesi - geri vites)
	Hız göstergesi donanımı
(a) Kadran, 39 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1 ila madde 5.1.4’e uygun olmalıdır.    
(b) Teknik servisin hız göstergesi yeterli doğrulukta kalibre edilmediğine inandığı makul gerekçelere sahip olması durumunda, 39 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2’de belirtilen deneylerin yapılması gerekebilir. 

Geri vites

Vites mekanizması geri vitesi kapsamalıdır. 

	18A
	AB/19/2011 Yönetmeliği

(Zorunlu etiketler)
	Araç tanıtım numarası (VIN)
(a) Araca asgari 8 ve azami 17 karakterden oluşan bir araç tanıtım numarası takılmalıdır. 17 karakterden oluşan araç tanıtım numarası,     ISO 3779:1983 ve 3780:1983 standartlarıında belirtilen şartları yerine getirmelidir. 

(b) Araç tanıtım numarası silinemeyecek ve bozulamayacak şekilde açıkça görülebilir ve ulaşılabilir bir konumda yerleştirilmelidir.   

(c) Şaside veya gövdede hiçbir tanıtım numarasının vurulmadığı durumda, ulusal mevzuatın uygulanması çerçevesinde uyarlama yapılması istenebilir. Böyle bir durumda yetkili kuruluş işlemi denetler. 

Zorunlu plaka

Araca, araç imalatçısı tarafından tutturulmuş bir tanıtım plakası takılmalıdır. Onay verildikten sonra ilave hiçbir plaka talep edilemez.

	19A

	14 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Emniyet kemeri bağlantıları)
	Başvuran, tek aracın en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur):

— 14 sayılı BM/AEK Regülasyonu,

— FMVSS No 210 (Emniyet kemeri tertibatı bağlantıları), veya
— JSRRV’nin Madde 22-3’ü

	20A

	48 sayılı BM/AEK Regülasyonu (Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi)
	(a) Aydınlatma cihazlarının yerleştirilmesi BM/AEK Regülasyonu 48 Ek- 5 ve Ek-6’sının şartları hariç, aynı Regülasyonun 03 serisi değişikliklerinin zorunlu şartlarını sağlamalıdır. 

b) Sayısı, zorunlu tasarım özellikleri, elektrik bağlantıları ve bu Çizelgenin madde 21 ila madde 26 ve madde 28 ila madde 30’da belirtilen yayılan ışığın rengi veya ışıkların geri yansıması ve sinyal cihazları konusunda hiçbir muafiyete izin verilmez. 

(c) (a) bendindeki şartların sağlanması bakımından uygulamada sonradan takılması gereken aydınlatma ve sinyal cihazları “AB” tip onayı işareti taşımak zorundadır. 

(ç) Gaz deşarjlı ışık kaynağı takılmış lambalara, uygun olduğunda sadece far temizleme tertibatının ve otomatik far seviyeleme tertibatının yerleştirilmesi ile birlikte izin verilir.

(d) Kısa huzmeli farlar araca onayın verildiği ülkede yasal olarak yürürlükteki trafik yönüne göre uyarlanmalıdır. 

	21A

	3 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Geri yansıtıcılar)
	Gerekli olduğunda, konumunun BM/AEK Regülasyonu 48’e uygun olduğu, “AB” onay işareti taşıyan iki adet geri yansıtıcı arkaya eklenmelidir. 

	22A

	7, 87 ve 91 sayılı BM/AEK Regülasyonları
(Uç hat işaret, ön konum (yan), arka konum (yan), stop, yan işaret, gündüz sürüş lambaları)
	7, 87 ve 91 sayılı BM/AEK Regülasyonlarında belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir. 

	23A

	6 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Sinyal lambaları)
	6 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	24A

	4 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Arka tescil plaka lambaları)
	4 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	25C,

25E,

25F

	98, 112 ve 123 sayılı BM/AEK Regülasyonları (Farlar (ampulleri dahil))
	(a) Araca takılan farların kısa huzmesi ile üretilen aydınlatma, asimetrik kısa huzme yayan farlar ile ilgili 112 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6’ya göre kontrol edilmelidir.  Bu amaçla söz konusu Regülasyonun Ek 5’inde yer alan toleranslara müracaat edilebilir. 

(b) Aynı şartlar, 98 sayılı BM/AEK Regülasyonu veya 123 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan farların kısa huzmesine de uygulanır. 

	26A

	19 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Ön sis lambaları)
	19 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	27A

	AB/1005/2010 Yönetmeliği

(Çeki kancaları)
	AB/1005/2010 Yönetmeliğinde belirtilen şartlar uygulanmaz.

	28A

	38 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Arka sis lambaları)
	38 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	29A

	23 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Geri vites lambaları)
	23 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	30A

	77 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Park lambaları)
	77 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte takılı ise lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	31A

	16 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Emniyet kemerleri ve bağlanma sistemleri)
	Aksam

(a) Emniyet kemerlerinin 16 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez.

(b) Bununla birlikte, her bir emniyet kemeri bir tanıtım etiketi taşımalıdır. 

(c) Etiket üzerindeki işaretler emniyet kemeri bağlantıları ile ilgili karara uygun olmalıdır (bu Çizelgenin madde 19’una bakınız).

Yerleştirme şartları

(a) Araca 16 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek XVI’da belirtilen şartlara uygun olarak emniyet kemerleri takılmalıdır. 

(b) Emniyet kemerlerinin sayısı yukarıdaki (a) bendine göre sonradan takılması zorunlu olduğu durumda, bunlar 16 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre onaylanmış tipten olmalıdır.  

	32A

	125 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Ön görüş alanı)
	(a) 125 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1.3’de belirtildiği gibi sürücünün 180°’lik ön görüş alanında hiçbir engellemeye izin verilmemelidir. 

(b) Yukarıdaki (a) bendinden farklı olarak, “A direkleri” ve 125 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1.3’de listelenen donanım engelleme olarak kabul edilmez.  

(c) “A direkleri”nin sayısı 2’yi geçmemelidir. 

	33A

	121 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımı)
	(a) 121 sayılı BM/AEK Regülasyonundan dolayı mevcudiyeti zorunlu olan ikazlara karşılık gelen rengi içeren semboller söz konusu Regülasyona uygun olmalıdır. 

(b) Bu durumun olmaması halinde, teknik servis araca takılan semboller, ikaz ve göstergelerin, sürücüye söz konusu kumandaların çalışması hakkında anlaşılabilir bilgi verdiğini doğrulamalıdır. 

	34A

	AB/672/2010 Yönetmeliği

(Buz çözme /buğu giderme)
	Araç, yeterli ön cam buz çözme ve ön cam buğu giderme tertibatları ile donatılmalıdır.  

AB/672/2010 Yönetmeliğinin Ek II madde 1.1.1’ine asgari olarak uyan ön cam buz çözme tertibatının “yeterli” olduğu kabul edilir. 

AB/672/2010 Yönetmeliğinin Ek II madde 1.2.1’ine asgari olarak uyan ön cam buğu giderme tertibatının “yeterli” olduğu kabul edilir.

	35A

	AB/1008/2010 Yönetmeliği

(Cam yıkama/silme)
	Araç, yeterli ön cam yıkama ve ön cam silme tertibatları ile donatılmalıdır.  

AB/1008/2010 Yönetmeliğinin Ek III madde 1.1.5’de belirtilen koşullara asgari olarak uyan ön cam yıkama ve silme tertibatının “yeterli” olduğu kabul edilir. 

	36A

	122 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Isıtma sistemleri)
	(a) Yolcu bölümüne ısıtma sistemi takılmalıdır.

(b) Brülör tip ısıtıcılar ve bunların yerleştirilmesi 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 7’ye uygun olmalıdır. İlave olarak, LPG brülör tip ısıtıcılar ve LPG ısıtma sistemleri 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8’de belirtilen şartları yerine getirmelidir. 

(c) Sonradan takılan ilave ısıtma sistemleri 122 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlara uygun olmalıdır. 

	37A

	AB/1009/2010 Yönetmeliği

(Çamurluklar)
	(a) Araç, diğer karayolu kullanıcılarını sıçrayan taşlar, çamur, buz, kar ve suya karşı koruyacak ve hareket eden tekerlekler ile temastan dolayı tehlikeleri azaltacak şekilde tasarımlanmalıdır.  

(b) Teknik servis, AB/1009/2010 Yönetmeliğinin Ek II’sinde belirtilen zorunlu teknik şartların uygun olduğunu kontrol edebilir.

(c) Söz konusu yönetmeliğin Ek I’inin madde 3’ü uygulanmaz. 

	38A

	25 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Koltuk başlıkları)
	25 sayılı BM/AEK Regülasyonu şartları uygulanmaz.




	44A

	AB/1230/2012 Yönetmeliği

(Kütleler ve boyutlar)
	(a) AB/1230/2012 Yönetmeliğinin Ek I Bölüm A madde 1’de belirtilen şartlar yerine getirilmelidir. 

(b) (a) bendinde belirtilen hükümlerin uygulanmasında, dikkate alınacak kütleler:

- Teknik servis tarafından ölçüldüğü gibi, AB/1230/2012 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tarif edilen yürür vaziyette kütle ve 

- Araç imalatçısı tarafından beyan edilen veya araç sahibinin el kitabındaki mevcut bilgiler veya etiketleri içeren imalatçı levhasında gösterilen yüklü kütleler. Bu kütleler teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütleler olarak sayılır.

(c) Müsaade edilen azami boyutlar konusunda hiçbir muafiyete müsaade edilmez. 

	45A

	43 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Emniyet camı)
	Aksam

(a) Camlar, temperli veya lamine edilmiş emniyet camından yapılmalıdır. 

(b) Plastik camın takılmasına sadece “B” direğinin arkasında bulunan yerlerde izin verilir. 

(c) Camların 43 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre onaylı olması gerekmez. 

Yerleştirme

(a) 43 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 21’de belirtilen yerleştirme talimatları uygulanır. 

(b) Asgari gerekenin altında düzenli ışık geçişini azaltan hafif renkli filmlere ön camda ve “B” direğinin önüne yerleştirilen camlar üzerinde izin verilmez. 

	46


	92/23/AT Yönetmeliği

(Lastikler)
	Aksam

Lastikler, “s” (ses için) sembolünü içeren AT tip onayını taşımalıdır. 

Yerleştirme 

(a) Lastiklerin ebadı, yük kapasite endeksi ve hız kategorisi 92/23/AT Yönetmeliğinin Ek IV’ünün şartlarını yerine getirmelidir. 

(b) Lastiğin hız kategorisi sembolü aracın azami tasarım hızı ile uyumlu olmalıdır. 
Bu gereklilik, hız sınırlayıcının mevcut olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir.
(c) Aracın azami hızı araç imalatçısı tarafından beyan edilmelidir. Bununla birlikte, teknik servis motor azami güç çıkışını, azami dakikada devir sayısını ve kinematik zincirle ilgili verileri kullanarak aracın azami tasarım hızını değerlendirebilir. 

	50A

	55 sayılı BM/AEK Regülasyonu
 (Bağlantı tertibatları)
	Ayrı teknik üniteler

(a) Azami kütlesi 1500 kg’ı aşmayan bir römorku çekmek için tasarımlanan OEM bağlantı tertibatlarının 55 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez. 

Bağlantı tertibatının araç sahibinin el kitabında veya araç imalatçısı tarafından satın alana verilen destekleyici eş değer bir dokümanda tarif edilmesi halinde, bağlantı tertibatı OEM donanımı sayılır. 

Böyle bir bağlantı tertibatının araçla birlikte onaylanması durumunda, araç sahibinin römorka takılan bağlantı tertibatının uyumluluğunu sağlamaktan sorumlu olduğunu belirten uygun bir metin onay belgesinde yer almalıdır. 

(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilenler haricindeki bağlantı tertibatları ve ayrıca sonradan takılmış olan bağlantı tertibatları 55 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olmalıdır.

Araca yerleştirilmesi

Teknik servis, bağlantı tertibatlarının yerleştirilmesinin 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6’ya uygun olduğunu kontrol etmelidir. 

	53A

	94 sayılı BM/AEK Regülasyonu
 (Önden çarpma)
	(a) Başvuran, tek aracın en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur).

- 94 sayılı BM/AEK Regülasyonu,

- FMVSS No 208 (Araçta bulunanı çarpma koruması),

- JSRRV’nin Madde 18’i. 

(b) Başvuranın talebi doğrultusunda 94 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’e uygun olarak imalat aracı üzerinde bir deney yapılabilir. 
Deney, bu konuda yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır. Teknik servis tarafından başvurana ayrıntılı bir rapor verilmelidir. 

	54A

	95 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Yandan çarpma)
	(a) Başvuran, tek aracın en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur).

- 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu,

- FMVSS No 214 (Yandan çarpma koruması),

- JSRRV’nin Madde 18’i. 

(b) Başvuranın talebi doğrultusunda 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’e uygun olarak imalat aracı üzerinde bir deney yapılabilir. 

Deney, bu konuda yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır. Teknik servis tarafından başvurana ayrıntılı bir rapor verilmelidir.

	58


	127 sayılı BM/AEK Regülasyonu

AB/2019/2144 Sayılı Yönetmelik
(Yaya koruma)
	Araçlar, tüm tekerleklerde etkili olan elektronik kilitlenme önleyici fren sistemi ile donatılır.
127 sayılı BM/AEK Regülasyonunun gereklilikleri sağlanır.
Herhangi bir ön koruma sistemi, aracın ayrılmaz bir parçası olarak 127 sayılı BM/AEK Regülasyonunun gerekliliklerine uygun olur veya ayrı teknik ünite olarak tip onayı bulunur.

	59


	2005/64/AT Yönetmeliği

(Geri dönüştürülebilirlik)
	Söz konusu yönetmeliğin şartları uygulanmaz.

	61


	2006/40/AT Yönetmeliği

(İklimlendirme sistemleri)
	Söz konusu yönetmeliğin şartları uygulanır.

	62
	134 sayılı BM/AEK Regülasyonu

AB/2019/2144 Sayılı Yönetmelik
(Hidrojen sistemi)
	134 sayılı BM/AEK Regülasyonu gereklilikleri sağlanır.
Alternatif olarak, aracın aşağıdakilere uyduğu gösterilir.
— 5 Temmuz 2022'de geçerli olan versiyonu ile 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrojen İle Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AT) 79/2009 'un esas gereklilikleri,
— Ek 100 – Sıkıştırılmış Hidrojen Gazıyla Çalışan Motorlu Taşıtların Yakıt Sistemleri İçin Teknik Standart (Japonya),
— GB/T 24549-2009 Yakıt hücreli elektrikli taşıtlar – güvenlik gereklilikleri (Çin),
— Uluslararası standart ISO 23273:2013 Bölüm 1: Taşıt fonksiyonel güvenliği ve Bölüm 2: Sıkıştırılmış hidrojenle çalışan taşıtlar için hidrojen tehlikelerine karşı koruma,
— SAE J2578 – Genel Yakıt Hücreli Taşıt Güvenliği.

	72
	2015/758/AB Yönetmeliği

(Acil çağrı (eCall) sistemleri)
	Söz konusu yönetmeliğin şartları uygulanmaz.


Bölüm 2: N1 kategorisine ait araçlar

	Madde
	Düzenleyici mevzuat
	Alternatif şartlar

	2A
	(AT)715/2007 Yönetmeliği

(Emisyonlar Euro 5 ve 6 hafif hizmet araçları/bilgiye erişim)


	Egzoz emisyonları

(a) 27/12/2009 tarihli ve  27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in Ek VII’sinin 1.4 maddesinde belirtilen bozulma faktörleri kullanılarak, aynı Tebliğin Ek III’üne uygun olarak bir Tip I deneyi yapılmalıdır. Uygulanacak sınırlar, (AT) 715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge I ve Çizelge II’de belirtilenler olmalıdır. 

(b) Aracın, 83 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünün 3.1.1 maddesinde belirtildiği gibi 3000 km göstermesi istenmemelidir.

(c) Deney için kullanılacak yakıt, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek IX’unda belirtilen referans yakıt olmalıdır.

(d) Dinamometre, 83 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünün 3.2 maddesinin teknik şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

(e) Aracın, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek I’inin 2 nci maddesinde belirtilen Kaliforniya Regülasyonlarına uygun olduğu gösterilebilirse, (a) bendinde belirtilen deney yapılmaz.

Buharlaşma emisyonları

Benzin yakıtlı motorlar için buharlaşma emisyonu kontrol sistemi (örneğin, aktif odun kömürü kabı) gereklidir.

Karter gazı emisyonları

Karter gazları için geri dönüşüm yapan bir tertibat gereklidir. 

OBD

Araca OBD sistemi takılmalıdır. 

OBD ara yüzü, periyodik teknik muayenelerde kullanılan ortak teşhis aletleri ile iletişim kurabilmelidir.

Duman opaklığı 

(a) Dizel yakıtlı motorla donatılan araçlar, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek IV’ünün İlave 2’sinde belirtilen deney yöntemlerine uygun olarak deneye tabi tutulmalıdır. 

(b) Absorbsiyon katsayısının düzeltilmiş değeri, dikkat çekici ve kolaylıkla erişilebilir bir yere tutturulmalıdır. 

CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi  
(a) SGM-2009/22 Tebliğinin Ek XII’sine uygun olarak bir deney yapılmalıdır.

(b) Aracın, 83 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünün 3.1.1 maddesinde belirtildiği gibi 3000 km göstermesi istenmemelidir.

(c) Aracın, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek I’inin 2 nci maddesinde belirtilen Kaliforniya Regülasyonlarına uygun olması ve dolayısıyla egzoz emisyonları deneyinin yapılmasının gerekmemesi durumunda, CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi bu İlavedeki (b) ve (c) açıklayıcı notlarında belirtilen formüller ile hesaplanır. 

Bilgilere erişim

Bilgilere erişim ile ilgili hükümler uygulanmaz. 

Güç ölçümü

(a) Başvuran, kW cinsinden azami motor güç çıkışını ve ayrıca dakikada devir cinsinden karşılık gelen motor devir sayısını da belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır.

(b) Başvuran tarafından, alternatif olarak, aynı bilgileri veren motor güç çıkış eğrisine atıf yapılabilir.

	3A
	34 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Yakıt depoları - Arka koruma tertibatları)
	Yakıt depoları

(a) Yakıt depoları 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1, madde 5.2 ve madde 5.12’si hariç, madde 5’inin hükümlerine uygun olmalıdır. Özellikle madde 5.9 ve madde 5.9.1’ine uygun olmalı ancak damlama deneyi yapılmamalıdır. 

(b) LPG veya CNG depoları, sırasıyla BM/AEK Regülasyonu 67’nin 01 serisine veya BM/AEK Regülasyonu 110’a uygun olarak tip onaylı olmalıdır (a) . 

Plastik malzemeden yapılmış yakıt depoları için özel hükümler

Başvuran, tek araç üzerindeki yakıt deposunun en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur):

- FMVSS No 301 (yakıt sistemi bütünlüğü),

- 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 5. 

Arka koruma tertibatı

(a) Aracın arka kısmı, 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 8 ve 9’a uygun olarak imal edilmelidir. 

	4A

	AB/1003/2010 Yönetmeliği

(Arka tescil plakası yeri)
	Tescil plakasının görünürlük ve konumu ile ilgili alan, eğim ve açılar AB/1003/2010 Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

	5A
	79 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Direksiyon döndürme kuvveti)


	Mekanik sistemler

(a) Döndürme mekanizması kendi kendini merkezleyecek şekilde imal edilmelidir. Bu hükme uygunluğu kontrol etmek için 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1.2 ve madde 6.2.1’e uygun olarak deney yapılmalıdır. 

(b) Takviyeli direksiyonun arızası aracın tam bir kumanda kaybına yol açmamalıdır. 

Karmaşık elektronik araç kontrol sistemi (“Drive-by wire” )

Cihazlar, sadece 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 6’ya uygunsa karmaşık elektronik araç kontrol sistemine izin verilir.  

	6A

	11 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Kapı kilitleri ve menteşeleri)
	11 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1.5.4’e uygun olmalıdır.

	7A
	28 sayılı BM/AEK Regülasyonu 

(Sesli ikaz)
	Aksam

Sesli ikaz cihazlarının 28 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez. Bununla birlikte, bunlar 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1.1’de belirtildiği şekilde sürekli ses yaymalıdır. 

Araca yerleştirilmesi

(a) 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.2’ye uygun olarak deney yapılmalıdır. 

(b) Azami ses basınç seviyesi 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.2.7’ye uygun olmalıdır.

	8A

	46 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Dolaylı görüş cihazları)
	Aksam 
(a) Araca 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 15.2’de belirtilen geri görüş aynaları takılmalıdır. 

(b) Bu aynaların 46 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez.

(c) Aynaların eğrilik yarıçapları önemli görüntü çarpıklığına sebep olmamalıdır. Teknik servisin takdiri doğrultusunda, eğrilik yarıçapı 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 7 İlave 1’de belirtilen yönteme uygun olarak kontrol edilmelidir. Eğrilik yarıçapı,  46 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1.2.2.4’te istenenlerden az olmamalıdır. 

Araca yerleştirilmesi

Görüş alanının 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 15.2.4’e uygun olduğundan emin olmak için ölçüm yapılmalıdır. 

	9B

	13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Fren)


	Genel hükümler

(a) Fren sistemi 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’e uygun olarak imal edilmelidir.

(b) Araçlara bütün tekerlekler üzerinde faaliyet gösteren elektronik anti blokaj fren sistemi takılmalıdır.

(c) Fren sisteminin performansı 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3’e uygun olmalıdır. 

(d) Bu amaçlar için, yüzeyi yüksek kuvvet bağlantı katsayısına sahip olan bir pist üzerinde karayolu deneyleri yapılır. Park frenleri ile ilgili deney % 18 eğim (yukarı ve aşağı) üzerinde yapılır. 

Sadece aşağıda belirtilen servis freni ve park freni deneyleri yapılır. Her durumda araç tamamen yüklü koşullarda olmalıdır. 

(e) Aracın, Eklenti 5’i içeren BM/AEK Regülasyonu 13-H’e veya FMVSS No 135’e uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunması halinde, yukarıdaki (c) bendinde belirtilen karayolu deneyi yapılmaz. 

Servis freni

(a) 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3 madde 1.4.2 ve madde 1.4.3’de belirtildiği şekilde bir “Tip 0” deneyi yapılır. 

(b) İlaveten, 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3 madde 1.5’de belirtildiği şekilde bir “Tip I” deneyi yapılır.

Park freni

Deney, 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3 madde 2.3’e uygun olarak yapılır.

	10A

	10 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Radyo paraziti (elektromanyetik uyumluluk))
	Aksam

(a) Elektrikli/elektronik alt tertibatların 10 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez. 

(b) Bununla birlikte,  sonradan takılan olan elektrikli/elektronik cihazlar 10 sayılı BM/AEK Regülasyonuna uygun olmalıdır. 

Yayılan elektromanyetik radyasyon 

Başvuran, aracın 10 sayılı BM/AEK Regülasyonuna veya aşağıdaki alternatif standartlara uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır:

- Geniş band elektromanyetik radyasyon: CISPR 12 veya SAE J551-2,

- Dar band elektromanyetik radyasyon: CISPR 12 (araç dışında) veya 25 (araç içinde) veya SAE J551-4 ve SAE J1113-41. 

Bağışıklık deneyleri

Bağışıklık deneyi uygulanmaz.

	13B

	116 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Hırsızlığa  karşı önlem ve immobilizer)
	(a) Yetkisiz kullanımı önlemek için araca 116 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1.2’de belirtilen bir kilitleme tertibatı takılmalıdır.

(b) Eğer bir immobilizer takılmış ise 116 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 8.1.1’inin teknik şartlarını karşılamalıdır.

	14A

	12 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Koruyucu direksiyon)
	(a) Başvuran, tek aracın en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur).

- 12 sayılı BM/AEK Regülasyonu,

- FMVSS No 204’ü (Direksiyon kumandasının geriye doğru hareketi) içeren FMVSS No 203 (Sürücünün direksiyon kumanda sisteminden çarpma koruması),

- JSRRV’nin madde 11’i. 

(b) Başvuranın talebi doğrultusunda, 12 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3’e uygun olarak bir imalat aracı üzerinde deney yapılabilir. Deney, bu konuda yetkili teknik servis tarafından yapılabilir. Teknik servis tarafından başvurana ayrıntılı bir rapor verilir.  

	15A

	17 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Koltuk mukavemeti - koltuk başlıkları)
	Koltuklar, koltuk bağlantıları ve ayar sistemleri

Koltuklar ve ayarlanabilen sistemler 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.3’e uygun olmalıdır.

Koltuk başlıkları

(a) 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 ve Ek 4’ün zorunlu şartları yerine getirilmelidir. 

(b) Sadece 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.12, 6.5, 6.6 ve 6.7’de belirtilen deneyler yapılmalıdır. 

	17A

	39 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Hız göstergesi ve geri vites)
	Hız göstergesi donanımı
(a) Kadran, 39 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1 ila madde 5.1.4’e uygun olmalıdır.    

(b) Teknik servisin hız göstergesinin yeterli doğrulukta kalibre edilmediği yönünde makul gerekçeleri olduğunda, 39 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2’de belirtilen deneylerin yapılması gerekebilir. 

Geri vites

Vites mekanizması geri vitesi kapsamalıdır.

	18A
	AB/19/2011 Yönetmeliği

(Zorunlu levhalar)
	Araç tanıtım numarası (VIN)
(a) Araca asgari 8 ve azami 17 karakterden oluşan bir araç tanıtım numarası takılmalıdır. 17 karakterden oluşan araç tanıtım numarası, ISO 3779:1983 ve 3780:1983 standartlarında belirtilen şartları yerine getirmelidir. 

(b) Araç tanıtım numarası silinemeyecek ve bozulamayacak şekilde açıkça görülebilir ve ulaşılabilir bir konumda yerleştirilmelidir.    

(c) Şaside veya gövdede hiçbir tanıtım numarasının vurulmadığı durumda, ulusal mevzuatın uygulanması çerçevesinde uyarlama yapılması istenebilir. Böyle bir durumda yetkili kuruluş işlemi denetler. 
Zorunlu levha

Araca, araç imalatçısı tarafından tutturulmuş bir tanıtım levhası takılmalıdır. Onay verildikten sonra ilave hiçbir levha talep edilemez.

	19A

	14 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Emniyet kemeri bağlantıları)
	Başvuran, tek aracın en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur):

-  14 sayılı BM/AEK Regülasyonu,

-  FMVSS No 210 (Emniyet kemeri tertibatı bağlantıları),

-  JSRRV’nin Madde 22-3’ü.

	20A

	48 sayılı BM/AEK Regülasyonu (Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi)
	(a) Aydınlatma cihazlarının yerleştirilmesi 48 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 5 ve Ek 6’nın şartları hariç, aynı Regülasyonun 03 serisi değişikliklerinin zorunlu şartlarını sağlamalıdır.

(b) Sayısı, zorunlu tasarım özellikleri, elektrik bağlantıları ve madde 21 ila madde 26 ve madde 28 ila madde 30’da belirtilen yayılan ışığın rengi veya ışıkların geri yansıması ve sinyal cihazları konusunda hiçbir muafiyete izin verilmez. 

(c) (a) bendindeki şartların sağlanması bakımından uygulamada sonradan takılması gereken aydınlatma ve sinyal cihazları “AB” tip onayı işareti taşımak zorundadır. 

(d) Gaz deşarjlı ışık kaynağı takılmış lambalara, uygun olduğunda sadece far temizleme tertibatının ve otomatik far seviyeleme tertibatının yerleştirilmesi ile birlikte izin verilir.

(e) Kısa huzmeli farlar araca onayın verildiği ülkede yasal olarak yürürlükteki trafik yönüne göre uyarlanmalıdır.

	21A

	3 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Geri yansıtıcılar)
	Gerekli olduğunda, konumunun 48 sayılı BM/AEK Regülasyonuna uygun olduğu, “AT” onay işareti taşıyan iki adet geri yansıtıcı arkaya eklenmelidir.

	22A

	7, 87 ve 91 sayılı BM/AEK Regülasyonları
(Uç hat işaret, ön konum (yan) arka konum (yan), stop, yan işaret, gündüz sürüş lambaları)
	7, 87 ve 91 sayılı BM/AEK Regülasyonlarında belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.


	23A

	6 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Sinyal lambaları)
	6 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	24A

	4 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Arka tescil plaka lambaları)
	4 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlar uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	25C,

25E,

25F

	98, 112 ve 123 sayılı BM/AEK Regülasyonları
(Farlar (ampulleri dahil))
	(a) Araca takılan farların kısa huzmesi ile üretilen aydınlatma, asimetrik kısa huzme yayan farlar ile ilgili 112 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6’ya göre kontrol edilmelidir.  Bu amaçla söz konusu Regülasyonun Ek 5’inde yer alan toleranslara müracaat edilebilir. 

(b) Aynı şartlar, 98 sayılı BM/AEK Regülasyonu veya 123 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında yer alan farların kısa huzmesine de uygulanır.

	26A

	19 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Ön sis lambaları)
	19 sayılı BM/AEK Regülasyonu şartları uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	27A

	AB/1005/2010 Yönetmeliği

(Çeki kancaları)
	AB/1005/2010 Yönetmeliği şartları uygulanmaz.

	28A

	38 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Arka sis lambaları)
	38 sayılı BM/AEK Regülasyonu şartları uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	29A
	23 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Geri vites lambaları)
	23 sayılı BM/AEK Regülasyonu şartları uygulanmaz. Bununla birlikte lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	30A

	77 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Park lambaları)
	77 sayılı BM/AEK Regülasyonu şartları uygulanmaz. Bununla birlikte takılı ise lambaların doğru çalışması teknik servis tarafından kontrol edilmelidir.

	31A

	16 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Emniyet kemerleri ve bağlanma sistemleri)
	Aksam

(a) Emniyet kemerlerinin 16 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez.

(b) Bununla birlikte, her bir emniyet kemeri bir tanıtım etiketi taşımalıdır. 

(c) Etiket üzerindeki işaretler emniyet kemeri bağlantıları ile ilgili karara uygun olmalıdır (Bu Çizelgenin madde 19’una bakınız).

Yerleştirme şartları

(a) Araca 16 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 16’da belirtilen şartlara uygun olarak emniyet kemerleri takılmalıdır. 

(b) Birkaç emniyet kemerinin yukarıdaki (a) bendine göre sonradan takıldığı durumda, bunlar 16 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre onaylanmış tipten olmalıdır.  

	33A

	121 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımı)
	(a) 121 sayılı BM/AEK Regülasyonundan dolayı mevcudiyeti zorunlu olan ikazlara karşılık gelen rengi içeren semboller söz konusu yönetmeliğe uygun olmalıdır. 

(b) Bu durumun olmaması halinde, teknik servis araca takılan semboller, ikaz ve göstergelerin, sürücüye söz konusu kumandaların çalışması hakkında anlaşılabilir bilgi verdiğini doğrulamalıdır.

	34A

	AB/672/2010 Yönetmeliği

(Buz çözme /buğu giderme)
	Araç, yeterli ön cam buz çözme ve ön cam buğu giderme tertibatları ile donatılmalıdır.  

	35A
	AB/1008/2010 Yönetmeliği

(Cam yıkama/silme)
	Araç, yeterli ön cam yıkama ve ön cam silme tertibatları ile donatılmalıdır. 



	36A

	122 sayılı BM/AEK Regülasyonu (Isıtma sistemleri)
	(a) Yolcu bölümüne ısıtma sistemi takılmalıdır.

(b) Brülör tip ısıtıcılar ve bunların yerleştirilmesi 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 7’ye uygun olmalıdır. İlave olarak, LPG brülör tip ısıtıcılar ve LPG ısıtma sistemleri 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8’de belirtilen şartları yerine getirmelidir.

(c) Sonradan takılan ilave ısıtma sistemleri 122 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

	41A
	 (AT)595/2009 Yönetmeliği

Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet araçları - OBD
	Egzoz emisyonları

(a) 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin (SGM-2013/5) Ek VII’sinin 3.6.1 maddesinde belirtilen bozulma faktörleri kullanılarak, SGM-2013/5 Tebliğinin Ek III’üne uygun olarak bir deney yapılır.

(b) Sınırlar, (AT) 595/2009 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan tabloda belirtilen sınırlardır. 

(c) Deney için kullanılacak yakıt, SGM-2013/5 Tebliğinin Ek IX’unda belirtilen referans yakıt olmalıdır.

CO2 emisyonları  
CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi, SGM-2013/5 Tebliğinin Ek VIII’ine uygun olarak hesaplanır.

OBD

(a) Araca OBD sistemi takılmalıdır. 

(b) OBD ara yüzü, SGM-2013/5 Tebliğinin Ek X’unda tarif edilen harici bir OBD tarama aracı ile iletişim kurabilmelidir.

NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasına ilişkin şartlar

Araca, SGM-2013/5 Tebliğinin Ek XIII’üne uygun olarak NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlamayan sistem takılmalıdır. 

Güç ölçümü

(a) Başvuran, kW cinsinden azami motor güç çıkışını ve ayrıca dakikada devir cinsinden karşılık gelen motor devir sayısını da belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır.

(b) Başvuran tarafından, alternatif olarak, aynı bilgileri veren motor güç çıkış eğrisine atıf yapılabilir.

	45A

	43 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Emniyet camı)
	Aksam

(a) Camlar, temperli veya lamine edilmiş emniyet camından yapılmalıdır. 

(b) Plastik camın takılmasına sadece “B” direğinin arkasında bulunan yerlerde izin verilir. 

(c) Camların 43 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre onaylı olması gerekmez. 

Yerleştirme

(a) 43 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 21’de belirtilen yerleştirme talimatları uygulanır. 

(b) Asgari gerekenin altında düzenli ışık geçişini azaltan hafif renkli filmlere ön camda ve “B” direğinin önüne yerleştirilen camlar üzerinde izin verilmez.

	46A

	AB/458/2011 Yönetmeliği

(Lastikler)
	Yerleştirme 

(a) Lastiklerin ebadı, yük kapasite endeksi ve hız kategorisi AB/458/2011 Yönetmeliğinin şartlarını yerine getirmelidir. 

(b) Lastiğin hız kategorisi sembolü aracın azami tasarım hızı ile uyumlu olmalıdır. 

(c) Bu gereklilik, hız sınırlayıcının mevcut olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir.
(d) Aracın azami hızı araç imalatçısı tarafından beyan edilmelidir. Bununla birlikte, teknik servis motor azami güç çıkışını, azami dakikada devir sayısını ve kinematik zincirle ilgili verileri kullanarak aracın azami tasarım hızını değerlendirebilir.

	46B
	30 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(C1 sınıfı lstikler)
	Aksam

Lastikler, tip onayı işareti taşımalıdır.

	46D
	117 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Yuvarlanma ses emisyonları, ıslak düzeyde tutunma ve yuvarlanma direnci)
	Aksam

Lastikler, tip onayı işareti taşımalıdır.

	46E
	64 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Geçici kullanım için yedek ünite, patlak yol alabilen lastikler/sistem ve lastik basıncı)
	Aksam

Lastikler, tip onayı işareti taşımalıdır.
Lastik basınç izleme sistemi takılması zorunlu değildir.

	48A
	AB/1230/2012 Yönetmeliği

(Kütleler ve boyutlar)
	(a) AB/1230/2012 Yönetmeliğinin Ek I Bölüm A’sındaki zorunlu şartlar yerine getirilmelidir. Bununla birlikte söz konusu Ekin Bölüm A madde 5’inde belirtilen şartlar uygulanmaz. 

(b) Yukarıdaki (a) bendinin hükümlerinin uygulanmasında, dikkate alınacak kütleler:

- Teknik servis tarafından ölçüldüğü gibi, AB/1230/2012 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tarif edilen yürür vaziyette kütle ve 

- Araç imalatçısı tarafından beyan edilen veya araç sahibinin el kitabındaki mevcut bilgiler veya etiketleri içeren imalatçı levhasında gösterilen azami yüklü kütleler. Bu kütleler teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütleler olarak sayılır. 

(c) Başvuran tarafından, aracın münferit onay alabilmesi için aracın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesini 3,5 tona veya daha aşağısına indirmek amacıyla  yapılan teknik değişikliklere izin verilmez. 

(d) Müsaade edilen azami boyutlar konusunda hiçbir muafiyete müsaade edilmez. 

	49A

	61 sayılı BM/AEK Regülasyonu
 (Kabinlerin dış çıkıntıları)


	(a) 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’de belirtilen genel şartlar yerine getirilmelidir.   

(b) Teknik servisin takdirine bağlı olarak, 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 ve 6.11’de belirtilen şartlar yerine getirilmelidir. 

	50A

	55 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Bağlantı tertibatları)
	Ayrı teknik üniteler

(a) Azami kütlesi 1500 kg’ı aşmayan bir römorku çekmek için tasarımlanan OEM bağlantı tertibatlarının 55 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olması gerekmez. 

(b) Bağlantı tertibatının araç sahibinin el kitabında veya araç imalatçısı tarafından satın alana verilen destekleyici eş değer bir dokümanda tarif edilmesi halinde, bağlantı tertibatı OEM donanımı sayılır. 

(c) Böyle bir bağlantı tertibatının araçla birlikte onaylanması durumunda, araç sahibinin römorka takılan bağlantı tertibatının uyumluluğunu sağlamaktan sorumlu olduğunu belirten uygun bir metin onay belgesinde yer almalıdır. 

(d) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilenler haricindeki bağlantı tertibatları ve ayrıca sonradan takılmış olan bağlantı tertibatları 55 sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre tip onaylı olmalıdır.

Araca yerleştirilmesi

Teknik servis, bağlantı tertibatlarının yerleştirilmesinin 61 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6’ya uygun olduğunu kontrol etmelidir.

	54A

	95 sayılı BM/AEK Regülasyonu
(Yandan çarpma)
	(a) Başvuran, tek aracın en azından aşağıdakilerden birisine uygun olduğunu belirten, imalatçıdan temin ettiği bir beyanı sunmalıdır (VIN numarasının belirtilmesi zorunludur).

- 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu,

- FMVSS No 214 (Yandan çarpma koruması),

- JSRRV’nin Madde 18’i. 

(b) Başvuranın talebi doğrultusunda 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’e uygun olarak imalat aracı üzerinde bir deney yapılabilir.

(c) Deney, bu konuda yetkili teknik servis tarafından yapılır. Teknik servis tarafından başvurana ayrıntılı bir rapor verilir.

	56A

	105 sayılı BM/AEK Regülasyonu 
(Tehlikeli maddelerin taşınması için tasarımlanan araçlar)
	Tehlikeli maddelerin taşınması için tasarımlanan araçlar 105 sayılı BM/AEK Regülasyonu ile uyumlu olmalıdır. 

	58


	127 sayılı BM/AEK Regülasyonu

AB/2019/2144 Sayılı Yönetmelik
(Yaya koruma)
	Araçlar, tüm tekerleklerde etkili olan elektronik kilitlenme önleyici fren sistemi ile donatılır.
127 sayılı BM/AEK Regülasyonunun gereklilikleri sağlanır.
Herhangi bir ön koruma sistemi, aracın ayrılmaz bir parçası olarak 127 sayılı BM/AEK Regülasyonunun gerekliliklerine uygun olur veya ayrı teknik ünite olarak tip onayı bulunur.

	59


	2005/64/AT Yönetmeliği

(Geri dönüştürülebilirlik)
	Söz konusu yönetmeliğin şartları uygulanmaz.

	61


	2006/40/AT Yönetmeliği

(İklimlendirme sistemleri)
	Söz konusu yönetmeliğin şartları uygulanır.

	62
	134 sayılı BM/AEK Regülasyonu

AB/2019/2144 Sayılı Yönetmelik
(Hidrojen sistemi)
	134 sayılı BM/AEK Regülasyonu gereklilikleri sağlanır.
Alternatif olarak, aracın aşağıdakilere uyduğu gösterilir.
— 5 Temmuz 2022'de geçerli olan versiyonu ile 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrojen İle Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AT) 79/2009 'un esas gereklilikleri,
— Ek 100 – Sıkıştırılmış Hidrojen Gazıyla Çalışan Motorlu Taşıtların Yakıt Sistemleri İçin Teknik Standart (Japonya),
— GB/T 24549-2009 Yakıt hücreli elektrikli taşıtlar – güvenlik gereklilikleri (Çin),
— Uluslararası standart ISO 23273:2013 Bölüm 1: Taşıt fonksiyonel güvenliği ve Bölüm 2: Sıkıştırılmış hidrojenle çalışan taşıtlar için hidrojen tehlikelerine karşı koruma,
— SAE J2578 – Genel Yakıt Hücreli Taşıt Güvenliği.

	72
	2015/758/AB Yönetmeliği

(Acil çağrı (eCall) sistemleri)
	Söz konusu yönetmeliğin şartları uygulanmaz.


İlave 2 için açıklayıcı notlar: 

“OEM”: İmalatçı tarafından sağlanan orijinal donanım.

“FMVSS”: Birleşik Devletler (US) Ulaştırma Departmanının Federal Motorlu Araç Güvelik Standardı.

“JSRRV”: Karayolu araçları için Japon güvenlik düzenlemeleri.

“SAE”: Otomotiv mühendisleri derneği .

“CISPR”: Radyoelektrik karışıklıklar ile ilgili uluslar arası özel komitesi “Comité international spécial des perturbations radioélectriques”. 

2. Açıklamalar

(a) Tam LPG veya CNG montajı uygun olduğu şekilde BM/AEK Regülasyonu 67 veya BM/AEK Regülasyonu 110 ya da BM/AEK Regülasyonu 115’in hükümlerine karşı kontrol edilmelidir. 

(b) CO2 emisyonlarının değerlendirilmesi için kullanılacak formül aşağıdaki gibi olmalıdır: 

Benzin motoru ve manuel vites 

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621 

Benzin motoru ve otomatik vites 

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481 

Benzin motoru ve hibrit elektrikli

CO2= 0,116 m – 57,147

Dizel motor ve manuel vites

CO2= 0,108 m – 11,371 

Dizel motor ve otomatik vites

CO2 = 0,116 m – 6,432 

Burada: 

“CO2”, g/km cinsinden CO2 emisyonlarının birleşik kütlesi,

“m”, yürür vaziyetteki aracın kg cinsinden kütlesi,

“p”, kW cinsinde azami motor güç çıkışıdır.  

CO2’in birleşik kütlesi, 1 ondalık basamak ile hesaplanır, sonra aşağıdaki gibi en yakın tam sayıya yuvarlanır:

(i) Ondalık noktayı takip eden sayı 5’ten aşağıda ise, toplam aşağıya yuvarlanır.

(ii) Ondalık noktayı takip eden sayı 5’e eşit veya 5’in üzerinde ise, toplam yukarıya yuvarlanır.

(c) Yakıt tüketiminin değerlendirilmesinde kullanılacak formül aşağıdaki gibi olmalıdır:

CFC = CO2  x  k -1 

Burada:

“CFC”, litre/100 km cinsinden birleşik yakıt tüketimidir.

“CO2”, açıklama (2b)’de belirtilen kurala uygun olarak yuvarlatıldıktan sonra g/km cinsinden CO2 emisyonlarının birleşik kütlesidir.

“k”, aşağıdakilere eşit bir katsayıdır: 

Benzinli motorda 23,81, 

Dizel motorda 26,49.  

Birleşik yakıt tüketimi 2 ondalık basamaklı hesaplanmalıdır. Sonra aşağıdaki şekilde yuvarlatılır:

(i) İlk ondalığı takip eden sayı 5’ten aşağıda ise, toplam aşağıya yuvarlanır. 

(ii) İlk ondalığı takip eden sayı 5’e eşit veya 5’in üzerinde ise, toplam yukarıya yuvarlanır.

 BÖLÜM II

Bölüm I’de anılan yönetmelik ve düzenlemelere alternatif olarak tanınan BM/AEK regülasyonlarının listesi

Bölüm I’deki çizelgede ayrı bir yönetmelik veya düzenlemeye atıfta bulunulduğunda, aşağıdaki BM/AEK Regülasyonlara göre verilmiş olan onaylar veya tip onayını içeren 0 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında verilen onaylar ilgili ayrı yönetmelik veya düzenleme kapsamında verilen bir AB tip onayına eşdeğer olarak kabul edilmelidir.
Topluluk kararına tabi olmak kaydıyla, aşağıda liste hâlinde verilen BM/AEK Regülasyonlarında yapılacak yeni ilave değişiklikler de aynı şekilde eş değer olarak kabul edilmelidir (1).

(1) Müteakip değişikliler için UNECE TRANS/WP29/343 sayılı dokümanın en son revizyonuna bakınız.

	Konu
	BM/AEK Regülasyonları
	Değişikliklerin seri numarası

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemi
	138
	01

	G1
	Ses seviyesi
	51

59
	03

01

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik(1)
	133
	00

	Not: Bölüm I tablosunda yer alan bir Direktif veya Yönetmelikte belirtilen montaj şartları, yukarıdaki tabloda listelenen BM/AEK Regülasyonlarına uygun olarak onaylanan aksam ve ayrı teknik üniteler için de geçerli olur.
(1) 2005/64/AT Yönetmeliğinin Ek I'inde belirtilen gereklilikler uygulanır.


BÖLÜM III

Özel Amaçlı Araçların AB Tip Onayına Yönelik Düzenleyici Mevzuat Listesi

İlave 1 ila İlave 6’da yer alan tablolar için açıklayıcı notlar:
X: Tip onayı talep edilen araç kategorisine göre, düzenleyici mevzuat şartlarına uyum zorunludur.  Bu açıklayıcı nota ilaveten belirtilen herhangi bir özel şart dikkate alınır. 

G: Çok aşamalı onaylarda, temel aracın (örn: özel amaçlı aracın yapımında kullanılan şasi) tip onayına tabi olduğu ve onaylandığı düzenleyici mevzuata uyum kabul edilir.  Bu durumda, imalatçı tarafından değiştirilmiş veya eklenmiş araç sistemleri, özellikleri, tertibatları, donanımları, aksamları ve ayrı teknik üniteleri, temel aracın şartları esas alınarak değerlendirilebilir.  Bu açıklayıcı nota ilaveten belirtilen herhangi bir özel şart dikkate alınır.

A: Onay kuruluşu, imalatçının bir aracın özel amacından dolayı tüm şartları karşılamasının mümkün olamayacağını teknik servisin kabul edebileceği bir şekilde göstermesi koşuluyla, söz konusu araca kısmi veya tam muafiyet verebilir.   Bununla birlikte, imalatçı orantılılık ilkesini dikkate alarak, şartları mümkün olan en geniş ölçüde karşılamaya çalışır.  Bu muafiyetler, araç AB tip onayı belgesi Bölüm 2’nin yanı sıra uygunluk belgesinin "açıklamalar" bölümünde belirtilir.  Bu açıklayıcı nota ilaveten belirtilen herhangi bir özel şart dikkate alınır.
İlave 1

Motorlu karavanlar, Cankurtaranlar ve Cenaze araçları
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
	M1  ≤ 2 500 kg
	M1  > 2 500 kg
	M2
	M3

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Uygulama, Araç karayolunda kullanılırken normal kullanım için tasarımlanmış en arka koltuğuna yerleştirilen bir 3-D H makinesinin gövde referans hattından geçen enlemesine düzlemin önündeki yolcu bölmesiyle; ve araç tipi M1 araç kategorisi şartlarına tabi tutulduğunda düzenleyici mevzuatta belirtildiği gibi normal kullanım için tasarımlanmış her bir oturma pozisyonunun ilgili referans bölgeleriyle, sınırlıdır.  Ambulans hasta bölümleri için geçerli değildir. 
Yeni ambulans tipleri için ilave şartlar:  Ambulansların hasta bölümleri, Madde 6.5 donanım listesi hariç olmak üzere, EN 1789:2020 Tıbbı araçlar ve donanımları - Kara yolu ambulansları şartlarına uymalıdır.
Uygunluk, teknik servisin düzenlediği bir test raporuyla tevsik edilecek ve Madde 71 hükümleri kapsamında teknik servisin taşeronları veya iştirakleri tarafından yapılmış bir değerlendirmeye dayalı olabilir. Bir tekerlekli sandalye yeri öngörülmüş ise, tekerlekli sandalye ile erişilebilir araçların (SH kodu), WTORS'a ilişkin şartlar da uygulanacaktır. 
	G
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş en arkadaki koltuğa yerleştirilmiş 3-D H-noktalı makinenin gövde referans hattından geçen enlemesine düzlemin ön kısmında bulunan yolcu bölmesi ve M1 kategorisi araçların şartlarına tabi bir araç tipinde düzenleyici tasarrufta belirtildiği gibi, normal kullanım için tahsis edilmiş her bir oturma yerinin ilgili referans bölgeleriyle sınırlıdır.  Ambulans hasta bölümleri için geçerli değildir.
Yeni ambulans tipleri için ilave şartlar: Ambulansların hasta bölümleri, Madde 6.5 donanım listesi hariç olmak üzere, EN 1789:2020 Tıbbı araçlar ve donanımları - Kara yolu ambulansları şartlarına uymalıdır.
Uygunluk, teknik servisin düzenlediği bir test raporuyla tevsik edilecek ve Madde 71 hükümleri kapsamında teknik servisin taşeronları veya iştirakleri tarafından yapılmış bir değerlendirmeye dayalı olabilir. Bir tekerlekli sandalye yeri öngörülmüş ise, tekerlekli sandalye ile erişilebilir araçların (SH kodu), WTORS'a ilişkin şartlar da uygulanacaktır.
	Yolcu veya hasta bölmesi için uygulanmaz
Yeni ambulans tipleri için ilave şartlar: Ambulansların hasta bölümleri, Madde 6.5 donanım listesi hariç olmak üzere, EN 1789:2020 Tıbbı araçlar ve donanımları – Kara yolu ambulansları şartlarına uymalıdır. Uygunluk, teknik servisin düzenlediği bir test raporuyla ispat edilecek ve Madde 71 hükümleri kapsamında teknik servisin taşeronları veya iştirakleri tarafından yapılmış bir değerlendirmeye dayalı olabilir.  Bir tekerlekli sandalye yeri öngörülmüş ise, tekerlekli sandalye ile erişilebilir araçların (SH kodu), WTORS'a ilişkin şartlar da uygulanacaktır. 
	Yolcu veya hasta bölmesi için uygulanmaz
Yeni ambulans tipleri için ilave şartlar: Ambulansların hasta bölümleri, Madde 6.5 donanım listesi hariç olmak üzere, EN 1789:2020 Tıbbı araçlar ve donanımları - Kara yolu ambulansları şartlarına uymalıdır. Uygunluk, teknik servisin düzenlediği bir test raporuyla ispat edilecek ve Madde 71 hükümleri kapsamında teknik servisin taşeronları veya iştirakleri tarafından yapılmış bir değerlendirmeye dayalı olabilir. Bir tekerlekli sandalye yeri öngörülmüş ise, tekerlekli sandalye ile erişilebilir araçların (SH kodu) WTORS'a ilişkin şartlar da uygulanacaktır.

	A2
	Koltuk ve koltuk başlıkları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir. 
Araç tipinin M1 kategorisi araçlar için geçerli şartlara tabi olması halinde, enerji yayılım ve yarı çap şartları, 17 Sayılı BM/AEK Regülasyonu 5.2.3./5.2.4.2. ve 5.2.4 maddeleri kapsamında kontrol edilecektir.
17 sayılı BM/AEK Regülasyonunun bagaj tespit (madde 1, bent (c) ve Ek 9) şartları uygulanmaz.
	G
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
Araç tipinin M1 kategorisi araçlar için geçerli şartlara tabi olması halinde, enerji yayılım ve yarı çap şartları, 17 Sayılı BM/AEK Regülasyonu 5.2.3./5.2.4.2. ve 5.2.4 maddeleri kapsamında kontrol edilecektir.
17 sayılı BM/AEK Regülasyonunun bagaj tespit (madde 1, bent (c) ve Ek 9) şartları uygulanmaz.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	G
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Arka oturma konumlarında asgari olarak karın emniyet kemeri için bağlantı elemanları bulunmalıdır. 
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Arka oturma konumlarında asgari olarak karın emniyet kemeri için bağlantı elemanları bulunmalıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Arka oturma konumlarında asgari olarak karın emniyet kemeri için bağlantı elemanları bulunmalıdır.

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	G
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Asgari olarak, arka oturma pozisyonlarında, karın emniyet kemerleri zorunludur.
	G
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Asgari olarak, arka oturma pozisyonlarında, karın emniyet kemerleri zorunludur.
	G
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Asgari olarak, arka oturma pozisyonlarında, karın emniyet kemerleri zorunludur.

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Arka koltuklar için gerekli değildir
	X
Arka koltuklar için gerekli değildir
	X
Arka koltuklar için gerekli değildir
	X
Arka koltuklar için gerekli değildir

	A7
	Ara bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
ISOFIX, ambulans ve cenaze araçlarında gerekli değildir 
	G
ISOFIX, ambulans ve cenaze araçlarında gerekli değildir
	  IF
	  IF

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  G
	  X

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güveliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  G
	  X

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  G
	  X

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  X
	  X

	A20
	Önden kısmi çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servisin onayladığı üzere güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, önden kısmi çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir. 
Tip onaylı tamamlanmamış şasi-kaporta konfigürasyonundaki, tamamlanmış araçlar, tam kapsamlı çarpışma deneyinden muaftır. Bununla birlikte, bir önden çarpışmada, yakıt sisteminin hasarlanması veya yüksek gerilimli tahrik/sevk sistemlerinin canlı kısımlarıyla doğrudan temas gibi kabul edilemez risklerin söz konusu olmadığının teknik servise ispat edilmelidir.
Sanal deney yöntemleri, AB/2018/858 Sayılı Yönetmelik Ek VIII kapsamında kullanılabilir.

	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütle artışına bakılmaksızın önceki aşama tip onayı kapsamında, uygun güç organlarıyla birlikte asgari olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonuna yönelik uygunluğunun gösterilmiş ve ilgili bağlama sistemlerinin, teknik servisin onayladığı üzere güvenlik seviyesinin azalmasına yol açmayacak şekilde tadil edilmemiş olması kaydıyla, önden geniş çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
Tip onaylı tamamlanmamış şasi-kaporta konfigürasyonundaki tamamlanmış araçlar, tam kapsamlı çarpışma deneyinden muaftır. Bununla birlikte, bir önden çarpışmada, yakıt sisteminin hasarlanması veya yüksek gerilimli tahrik/sevk sistemlerinin canlı kısımlarıyla doğrudan temas gibi kabul edilemez risklerin söz konusu olmadığının teknik servise ispat edilmelidir.
Sanal test yöntemleri, Ek VIII'e uygun olarak kullanılabilir.

Sanal deney yöntemleri, AB/2018/858 Sayılı Yönetmelik Ek VIII kapsamında kullanılabilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A25
	Yandan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
Tamamlanmış araçlar, önceki aşama tip onayı kapsamında, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla yandan çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
Tip onaylı tamamlanmamış şasi-kaporta konfigürasyonundaki tamamlanmış araçlar, tam kapsamlı çarpışma deneyinden muaftır. Bununla birlikte, bir yandan çarpışmada, yakıt sisteminin hasarlanması veya yüksek gerilimli tahrik/sevk sistemlerinin canlı kısımlarıyla doğrudan temas gibi kabul edilemez risklerin söz konusu olmadığının teknik servise ispat edilmesi gerekmektedir.
Sanal deney yöntemleri, AB/2018/858 Sayılı Yönetmelik Ek VIII kapsamında kullanılabilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	uygulanmaz
	 kapsam dışı
	 kapsam dışı

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla arkadan çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	A28
	eCall- Araç içi acil durum çağrı sistemleri
	2015/758/AB Yönetmeliği
	  G
	G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	B
	KORUNMASIZ YOL KULLANICILARI, GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ ALANI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	B1
	Yaya bacak ve baş koruması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	B2
	Genişletilmiş baş darbe bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
Doğrudan ön cam ardındaki iç donanımlardaki değişiklikler dikkate alınmaz. 
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	donanım
	  donanım
	  donanım

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	kapsam dışı
	  X
	  X

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	kapsam dışı
	  X
	  X

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	X
	  X
	  X

	B8
	Ön görüş alanı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	kapsam dışı
	  henüz şart koşulmadı
	  henüz şart koşumadı

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	G
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	G
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır

	B13
	Dolaylı görüş cihazları

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 X
	G
	 G
	 G

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemleri
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	X
	X
	  X
	  X

	C
	ARAŞ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
	  G
	  G

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
Temel araç için geçerli olması halinde C2 Şeritten ayrılma uyarı sistemi olabilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
	G
	  G
	  G

	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	G
Önceki aşama tip onayı kapsamında onaylanmış bir kararlılık kontrol sisteminde ilgili temel aracın kararlılık kontrol sisteminin fonksiyonunu etkileyebilecek değişikliklerin mevcut olması halinde, bu değişikliklerin aracı emniyetsiz veya kararsız hale getirmediği ispatlanacaktır.  İspat deneylerle yapılacaktır, örn: kararlılık kontrol sisteminin devreye girmesini sağlamaya yetecek şiddette her iki yönde 80 km/s süratte hızlı çift şerit değiştirme manevraları.
Bu devreye girmeler, iyi kontrollü olacak ve kararlılık kontrol sistemi devre dışı bırakılmış bir aracın kararlılığına göre, söz konusu sürüş koşullarında aracın kararlılığını arttıracaktır.  Tüm deneyler, imalatçı ile teknik servis arasındaki anlaşmaya tabidir.   
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performansı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  G
	  G

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	C12
	Yeniden kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  G
	  G

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D2
	Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  IF G
	  IF G

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X

	D8
	Akıllı hız desteği
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	D15
	Işıklı sinyal, yol aydınlatma ve geri yansıtıcı cihazların montajı

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	Kabin için A + G 
Kalan kısımlar için A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	Kabin için A + G
Kalan kısımlar için A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	Kabin için A + G
Kalan kısımlar için A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 X
	 X
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF
	  IF
	  IF
	  IF

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  henüz şart koşulmadı
	  henüz şart koşulmadı
	  henüz şart koşulmadı
	 henüz şart koşulmadı

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF
	  IF
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	E5
	Olay veri kaydedicisi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  G
	  henüz şart koşulmadı
	 henüz şart koşulmadı

	E6
	Sürücü kontrolünün yerini alacak sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF
	  IF
	  henüz şart koşulmadı
	 henüz şart koşulmadı

	E7
	Araç ve çevresindeki durum hakkında araca bilgi sunan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF
	  IF
	  henüz şart koşulmadı
	 henüz şart koşulmadı

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  henüz şart koşulmadı
	  henüz şart koşulmadı
	  henüz şart koşulmadı
	 henüz şart koşulmadı

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  henüz şart koşulmadı
	  henüz şart koşulmadı
	  henüz şart koşulmadı
	 henüz şart koşulmadı

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	F1
	Tescil plakasının yeri

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	   X
	  X

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	   X
	  X

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklara erişim sağlayan kapılarla ve koltuğun R noktası ile ortalama kapı yüzeyi düzlemi arasında kalan ve aracın boyuna orta düzlemine dik olarak ölçülen mesafenin 500 mm'yi aşmadığı durumlarla sınırlıdır
	G
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklara erişim sağlayan kapılarla ve koltuğun R noktası ile ortalama kapı yüzeyi düzlemi arasında kalan ve aracın boyuna orta düzlemine dik olarak ölçülen mesafenin 500 mm'yi aşmadığı durumlarla sınırlıdır
Tip onaylı tamamlanmamış şasi-kaporta tipi konfigürasyonundaki, tamamlanmış araçlar, genel ve performans şartlarından muaftır.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Kabin için G
Kalan Bölüm Için A Açık camların çıkıntısına ilişkin şartlar, yaşam bölmesi için uygulanmaz. 

	Kabin için G
Kalan Bölüm Için A Açık camların çıkıntısına ilişkin şartlar, yaşam bölmesi için uygulanmaz.

	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X  
	  X
	  X

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sadece ön için zorunlu, arkaya takılması halinde deneye tabi tutulacak
	X
Sadece ön için zorunlu, arkaya takılması halinde deneye tabi tutulacak
	X
Sadece ön için zorunlu, arkaya takılması halinde deneye tabi tutulacak
	X
Sadece ön için zorunlu, arkaya takılması halinde deneye tabi tutulacak

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF X
	  IF G
	  IF G
	  IF G

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  A
	  A

	F15
	Otobüslerin üst yapı dayanıklılığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  A
	  A

	F16
	Otobüslerde yanma davranışı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	Kabin için G
Kalan Bölüm için X

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Ambulanslarda, tipi en iyi temsil eden temel araç için verilen AT tip onayı, referans ağırlıktaki bir değişikliğe bağlı olmaksızın geçerliliğini korur.
Motokaravanlar ve cenaze araçları: Bir aracın dönüştürülmesi (örn: çok aşamalı tip onay süreci) halinde, dönüşümden sorumlu imalatçı, dönüştürülen aracın, ilk (tam veya tamamlanmamış) aracın emisyon onayı kapsamında olduğuna ilişkin teyidi ilk (tam veya tamamlanmamış) araç imalatçısından almalıdır. Dönüştürülmüş aracın referans kütlesinin 2.840 kg’ı aşmasına müsaade edilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Ambulanslarda, tipi en iyi temsil eden temel araç için verilen AT tip onayı, referans ağırlıktaki bir değişikliğe bağlı olmaksızın geçerliliğini korur.
Motorlu karavanlar ve cenaze araçları: Bir aracın dönüştürülmesi (örn: çok aşamalı tip onay süreci) halinde, dönüşümden sorumlu imalatçı, dönüştürülen aracın, ilk (tam veya tamamlanmamış) aracın emisyon onayı kapsamında olduğuna ilişkin teyidi ilk (tam veya tamamlanmamış) araç imalatçısından almalıdır. Dönüştürülmüş aracın referans kütlesinin 2.840 kg’ı aşmasına müsaade edilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Ambulanslarda, tipi en iyi temsil eden temel araç için verilen AT tip onayı, referans ağırlıktaki bir değişikliğe bağlı olmaksızın geçerliliğini korur.
Motorlu karavanlar ve cenaze araçları: Bir aracın dönüştürülmesi (örn: çok aşamalı tip onay süreci) halinde, dönüşümden sorumlu imalatçı, dönüştürülen aracın, ilk (tam veya tamamlanmamış) aracın emisyon onayı kapsamında olduğuna ilişkin teyidi ilk (tam veya tamamlanmamış) araç imalatçısından almalıdır. Dönüştürülmüş aracın referans kütlesinin 2.840 kg’ı aşmasına müsaade edilir.
	kapsam dışı

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	G
Çok aşamalı tip onayında, yeni CO2 değeri, tamamlanmış araçtan ilgili verilerle CO2 interpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır.
Alternatif olarak, yeni CO2 değeri, 154 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek B7 Madde 3.2.4'te belirtilen tamamlanmış araç parametreleri esas alınarak, imalatçının temel araç için sağladığı yol yükü matris aracı kullanılarak hesaplanır.  Matris aracının mevcut olmaması veya CO2 interpolasyonunun kullanılamaması halinde, dönüşümden sorumlu imalatçının talebi ve onay kuruluşunun onayı ile temel araca ait Araç Yüksek CO2 değeri kullanılır. 
	G
Çok aşamalı tip onayında, yeni CO2 değeri, tamamlanmış araçtan ilgili verilerle CO2 interpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır.
Alternatif olarak, yeni CO2 değeri, 154 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek B7 Madde 3.2.4'te belirtilen tamamlanmış araç parametreleri esas alınarak, imalatçının temel araç için sağladığı yol yükü matris aracı kullanılarak hesaplanır. Matris aracının mevcut olmaması veya CO2 interpolasyonunun kullanılamaması halinde, dönüşümden sorumlu imalatçının talebi ve onay kuruluşunun onayı ile temel araca ait Araç Yüksek CO2 değeri kullanılır.
	G
Çok aşamalı tip onayında, yeni CO2 değeri, tamamlanmış araçtan ilgili verilerle CO2 interpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır.
Alternatif olarak, yeni CO2 değeri, 154 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek B7 Madde 3.2.4'te belirtilen tamamlanmış araç parametreleri esas alınarak, imalatçının temel araç için sağladığı yol yükü matris aracı kullanılarak hesaplanır. Matris aracının mevcut olmaması veya CO2 interpolasyonunun kullanılamaması halinde, dönüşümden sorumlu imalatçının talebi ve onay kuruluşunun onayı ile temel araca ait Araç Yüksek CO2 değeri kullanılır.
	kapsam dışı

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi

	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	kapsam dışı

	G4
	Karayolunda egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Ambulanslarda, tipi en iyi temsil eden temel araç için verilen AT tip onayı, referans ağırlıktaki bir değişikliğe bağlı olmaksızın geçerliliğini korur.
Motorlu karavanlar ve cenaze araçları:
Bir aracın dönüştürülmesi (örn: çok aşamalı tip onay süreci) halinde, dönüşümden sorumlu imalatçı, dönüştürülen aracın, ilk (tamamlanmış veya tamamlanmamış) aracın emisyon onayı kapsamında olduğuna ilişkin teyidi ilk (tamamlanmış veya tamamlanmamış) araç imalatçısından almalıdır. Dönüştürülmüş aracın referans kütlesinin 2.840 kg’ı aşmasına müsaade edilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Ambulanslarda, tipi en iyi temsil eden temel araç için verilen AT tip onayı, referans ağırlıktaki bir değişikliğe bağlı olmaksızın geçerliliğini korur.
Motorlu karavanlar ve cenaze araçları:
Bir aracın dönüştürülmesi (örn: çok aşamalı tip onay süreci) halinde, dönüşümden sorumlu imalatçı, dönüştürülen aracın, ilk (tamamlanmış veya tamamlanmamış) aracın emisyon onayı kapsamında olduğuna ilişkin teyidi ilk (tamamlanmış veya tamamlanmamış) araç imalatçısından almalıdır. Dönüştürülmüş aracın referans kütlesinin 2.840 kg’ı aşmasına müsaade edilir.
	  G
	G

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  G
	G

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  G
	G

	G7
	Buharlaşma emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  G
	  G
	  G
	kapsam dışı

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Sayılı Yönetmelik
	  G
	  G
	  G
	kapsam dışı

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği

	  G
	  G
	  G
	G

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  G
	G

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  G
	G

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  G
	G

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Sayılı Direktif
	  G
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	AB/2018/858 Yönetmeliği, 
Madde 61 ila 66 ve Ek X 
	  X
	  X
	  X
	  X

	H2
	Yazılım Güncelleme
	AB/2018/858 Sayılı Yönetmelik 
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	  X
	  X
	  X
	  X


İlave 2

Zırhlı araçlar
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
	M1
	M2
	M3
	N1
	N2
	N3
	O1
	O2
	O3
	O4

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A2
	Koltuk ve koltuk başlıkları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A7
	Ara bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	  IF
	  IF
	  IF
	  IF
	  IF
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  A
	  A
	  X
	  X
	  X
	  X

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	  X
	  X

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A20
	Önden kısmi çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı 
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A25
	Yandan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A28
	e-Call çağrı sistemi
araç içi sistemler
	2015/758 Yönetmeliği (AB)
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B
	KORUNMASIZ YOL KULLANICILARI, GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ ALANI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	B1
	Yaya ayak ve baş koruması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B2
	Genişletilmiş baş darbe bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir. 
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	  kapsam dışı
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	  kapsam dışı
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	A
Gerekli araçların zarar görmelerini önleyecek ideal bir pozisyonda yerleştirilmemesi ve bunun da şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir veyahut bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B8
	Ön görüş alanı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Işık iletim katsayısı, en az %60 ve "A" direk engelleme açısı en fazla 10 derecedir. 
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	G
Işık iletim katsayısı, en az %60 ve "A" direk engelleme açısı en fazla 10 derecedir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	  kapsam dışı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B13
	Dolaylı görüş cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemleri
	AB/540/2014 Yönetmeliği

	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C
	ARAŞ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği

	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  G
	  G
	  G
	  G
	  X
	  X
	  X
	  X

	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  X
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	  X
	  X

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performans
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C12
	Yeniden kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Ek panik alarm cihazlarına izin verilir
	A
Ek panik alarm cihazlarına izin verilir
	A
Ek panik alarm cihazlarına izin verilir
	A
Ek panik alarm cihazlarına izin verilir
	A
Ek panik alarm cihazlarına izin verilir
	A
Ek panik alarm cihazlarına izin verilir
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D2
	Radyo parazit (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 X
	  IF G
	  IF G
	  X
	  IF G
	  IF G
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D8
	Akıllı hız desteği
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D15
	Işıklı sinyal, yol aydınlatma ve geri yansıtıcı cihazların montajı

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	X
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  IF
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E5
	Olay veri kaydedicisi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	  A
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E6
	Sürücü kontrolünün yerini alacak sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E7
	Araç ve çevresindeki durum hakkında araca bilgi sunan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	F1
	Tescil plakasının yeri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	 A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF X
	  IF X
	  IF X
	  IF X
	  IF X
	  IF X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  A
	  A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F15
	Otobüs üst yapı mukavemeti
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  A
	  A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F16
	Otobüslerde yanıcılık
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği

	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği

	X
İmalatçının talebi üzerine Referans kütlesi 2.840 kg’ı aşan araçlara, 715/2007/AT Sayılı Yönetmelik uygulanabilir.
Onay kuruluşu, imalatçının aracın özel amacından dolayı şartları karşılayamadığını ispat etmesi halinde sadece ilgili araca muafiyet verebilir.  Verilen muafiyetler, araç tip onay belgesi ve uygunluk belgesinde belirtilecektir.
	X
İmalatçının talebi üzerine Referans kütlesi 2.840 kg’ı aşan araçlara, 715/2007/AT Sayılı Yönetmelik uygulanabilir.
Onay kuruluşu, imalatçının aracın özel amacından dolayı şartları karşılayamadığını ispat etmesi halinde sadece ilgili araca muafiyet verebilir.  Verilen muafiyetler, araç tip onay belgesi ve uygunluk belgesinde belirtilecektir.
	  kapsam dışı
	X
İmalatçının talebi üzerine Referans kütlesi 2.840 kg’ı aşan araçlara, 715/2007/AT Sayılı Yönetmelik uygulanabilir.
Onay kuruluşu, imalatçının aracın özel amacından dolayı şartları karşılayamadığını ispat etmesi halinde sadece ilgili araca muafiyet verebilir.  Verilen muafiyetler, araç tip onay belgesi ve uygunluk belgesinde belirtilecektir.
	X
İmalatçının talebi üzerine Referans kütlesi 2.840 kg’ı aşan araçlara, 715/2007/AT Sayılı Yönetmelik uygulanabilir.
Onay kuruluşu, imalatçının aracın özel amacından dolayı şartları karşılayamadığını ispat etmesi halinde sadece ilgili araca muafiyet verebilir.  Verilen muafiyetler, araç tip onay belgesi ve uygunluk belgesinde belirtilecektir.
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	X
İmalatçının talebi üzerine Referans kütlesi 2.840 kg’ı aşan araçlara, 715/2007 Sayılı Yönetmelik uygulanabilir.
Onay kuruluşu, imalatçının aracın özel amacından dolayı şartları karşılayamadığını ispat etmesi halinde sadece ilgili araca muafiyet verebilir. Verilen muafiyetler, araç tip onay belgesi ve uygunluk belgesinde belirtilecektir.
	X
İmalatçının talebi üzerine Referans kütlesi 2.840 kg’ı aşan araçlara, 715/2007 Sayılı Yönetmelik uygulanabilir.
Onay kuruluşu, imalatçının aracın özel amacından dolayı şartları karşılayamadığını ispat etmesi halinde sadece ilgili araca muafiyet verebilir. Verilen muafiyetler, araç tip onay belgesi ve uygunluk belgesinde belirtilecektir.
	  kapsam dışı
	X
İmalatçının talebi üzerine Referans kütlesi 2.840 kg’ı aşan araçlara, 715/2007 Sayılı Yönetmelik uygulanabilir.
Onay kuruluşu, imalatçının aracın özel amacından dolayı şartları karşılayamadığını ispat etmesi halinde sadece ilgili araca muafiyet verebilir. Verilen muafiyetler, araç tip onay belgesi ve uygunluk belgesinde belirtilecektir.
	X
İmalatçının talebi üzerine Referans kütlesi 2.840 kg’ı aşan araçlara, 715/2007 Sayılı Yönetmelik uygulanabilir.
Onay kuruluşu, imalatçının aracın özel amacından dolayı şartları karşılayamadığını ispat etmesi halinde sadece ilgili araca muafiyet verebilir. Verilen muafiyetler, araç tip onay belgesi ve uygunluk belgesinde belirtilecektir.
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G4
	Karayolunda egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği

	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G7
	Buharlaşma emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Yönetmeliği
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	2018/858 Yönetmeliği (AB),
Madde 61 ila 66 ve Ek X

	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	H2
	Yazılım Güncelleme
	2018/858 Yönetmeliği (AB)
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  
	  


İlave 3

Tekerlekli sandalye ile erişilebilir araçlar

	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
	M1

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Not G, değişiklikten önemli derecede  etkilenmeyen iç donanımlara uygulanabilir, ancak eklenmiş veya değiştirilmiş herhangi bir iç donanım, M1 kategorisi araç şartlarını karşılayacaktır.
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş en arkadaki koltuğa yerleştirilmiş 3-D H-noktalı makinenin gövde referans hattından geçen enlemesine düzlemin ön kısmında bulunan yolcu bölmesi ve M1 kategorisi araçların şartlarına tabi bir araç tipinde düzenleyici tasarrufta belirtildiği gibi, normal kullanım için tahsis edilmiş her bir oturma yerinin ilgili referans bölgeleriyle sınırlıdır.

	A2
	Koltuk ve koltuk başlıkları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Not G, değişiklikten önemli düzeyde etkilenmeyen koltuk ve koltuk başlıklarına uygulanabilir, ancak eklenmiş veya değiştirilmiş koltuk ve koltuk başlıkları, M1 kategorisi araç şartlarını karşılayacaktır.
Araç tipinin M1 kategorisi araçlar için geçerli şartlara tabi olması halinde, koltuk ve koltuk başlıklarının enerji yayılım ve yarı çap şartları, 17 Sayılı BM/AEK Regülasyonu 5.2.3./5.2.4.2. ve 5.2.4 maddeleri kapsamında kontrol edilecektir.
Tekerlekli sandalyenin seyahat yönünün boylamasına düzlemi, aracın boylamasına düzlemine paralel olacaktır.
Araç sahibine, araçta kullanılacak tekerlekli sandalyenin, tekerlekli sandalye sabitleme sisteminden çeşitli sürüş şartlarında tekerlekli sandalyeye aktarılan kuvvetlere dayanabilecek yapıda olması için ISO 7176-19:2008/Amd  1:2015 standardının ilgili kısımlarını karşılamasının önerildiği hususunda, uygun bilgiler sağlanmalıdır.
Bağlantı elamanları, mekanizmaları ve baş dayama yerlerinin aynı performans düzeyinde işlev gördüğü teknik servise ispat edilirse, ilave deney yapılmaksızın araç koltuklarında uyarlamalar yapılabilir.
17 Sayılı Regülasyonunun (para. 1, bent (c) ve Ek 9) bagaj tespit şartları uygulanmaz. 

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Her bir tekerlekli sandalye yerinde, tekerlekli sandalyeyi sabitleme ve üzerinde oturanın bağlanma sisteminin (WTORS) takılması için bağlantılar olmalıdır.
1. Tanımlar
1.1. Temsili tekerlekli sandalye (SWC), ISO 10542-1:2012 standardının 3 üncü maddesinde tanımlandığı gibi rijit ve tekrar kullanılabilir deney tekerlekli sandalyesidir.
1.2. P noktası. ISO 10542-1:2012 standardının 3 üncü maddesinde tanımlandığı gibi SWC’de oturan kişinin kalçasını temsil eden noktadır. İmalatçının talebi üzerine, öngörülen temsili modelle aynı boyutsal özelliklere ve ağırlık merkezine sahip daha ağır bir temsili tekerlekli sandalye  kullanılabilir.  Pnömatik lastikler, aynı ölçülerde deliksiz veya köpük dolgulu modeller ile ikame edilebilir.
1.3. WTORS, tekerlekli sandalye ve yolcu bağlama sistemi anlamına gelmektedir. 
2. Genel şartlar
2.1. Her bir tekerlekli sandalye yerinde, tekerlekli sandalyeyi sabitleme ve üzerinde oturanın bağlanma sisteminin (WTORS) takılması için bağlantılar olmalıdır.
2.2. Tekerlekli sandalyede oturanın alt kemer bağlantıları, 14 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 5.4.2.2 maddesinde belirtildiği gibi imalatçının beyanına göre seyahat konumundaki SWC’nin P noktasına göre tayin edilir.  Gerçek üst kemer bağlantı/bağlantılan, SWC’nin arka lastiklerinin araç tabanı ile temas noktalarından geçen yatay düzlemin en az 1100 mm üzerinde olmalıdır. Aşağıdaki 3 ve 4 üncü maddede belirtilen deneyden sonra da bu durum sağlanmalıdır.
3 veya 4 bendi uygulanır. 
3. Araç üzerinde statik deney
3.1. Tekerlekli sandalye oturanının bağlanma sisteminin araca bağlantıları
3.1.1. Tekerlekli sandalye oturanının bağlanma sisteminin (emniyet kemeri) araç bağlantıları, 14 Sayılı BM/AEK Regülasyonunda yolcu bağlanma sistemlerinin bağlantıları için belirlenmiş statik kuvvetlere, aynı anda aşağıdaki 3.2 maddesinde belirtilen tekerlekli sandalye sabitleme sisteminin bağlantılarına uygulanan statik kuvvetlerle birlikte dayanmalıdır.
3.2. Tekerlekli sandalye sabitleme bağlantıları
Tekerlekli sandalyeyi sabitleme bağlantıları. SWC (veya SWC özellikleri ile aynı tekerlek aralığı, oturma yüksekliği ve sabitleme noktası olan uygun bir temsili tekerlekli sandalye) vasıtası ile SWC’nin bulunduğu yüzeyden 300+/-100 mm yükseklikten bağlandığında, aşağıda belirtilen uygulanan kuvvetlere en az 0,2 saniye dayanmalıdır.
3.2.1. Ön tarafa bakan tekerlekli sandalye olması durumunda, oturanın bağlanma sistemi bağlantı noktalarına kuvvet uygulanması ile eşzamanlı olarak 24,5 kN’luk kuvvet ve
3.2.2. İkinci bir deneyde 8,2 kN’luk statik kuvvet aracın arkasına doğru uygulanır.
3.2.3. Geriye doğru bakan tekerlekli sandalye olması durumunda, oturanın bağlanma sistemi bağlantı noktalarına kuvvet uygulanması ile eşzamanlı olarak 8,2 kN’luk kuvvet ve
3.2.4. İkinci bir deneyde 24.5 kN’luk statik kuvvet aracın ön tarafına doğru uygulanır. 
4. Araç üzerinde dinamik deney
Komple WTORS sistemi, ISO 10542-1:2012 standardının 5.2.2, 5.2.3 maddelerine ve Ek A’sına göre araç üzerinde bütün aksamları/bağlantıları ile birlikte, çıplak bir araç gövdesi veya temsili yapı kullanılarak aynı anda dinamik deneye tabi tutulmalıdır.

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

Her bir tekerlek sandalyesi yeri, aşağıda belirtilen WTORS deneyine ilişkin ilave şartları karşılaması gereken bir yolcu emniyet kemerine sahip olacaktır. 

Bir dönüşüm nedeniyle, emniyet kemeri bağlantı noktalarının, 16 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 7.7.1 maddesinde verilen toleransın dışına çıkacak şekilde kaydırılması ihtiyacı ortaya çıktığında, teknik servis, değişikliğin olası en kötü durum olup olmadığını kontrol etmelidir.  Bu durumda, 16 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 7.7.1'de öngörülen deney yapılacaktır.  16 Sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen şartlanma deneyine tabi tutulmamış aksam bu deneyde kullanılabilir.

1. Tanımlar
1.1. Temsili tekerlekli sandalye (SWC), ISO 10542-1:2012 standardının 3 üncü maddesinde tanımlandığı gibi rijit ve tekrar kullanılabilir deney tekerlekli sandalyesidir.
1.2. P noktası, ISO 10542-1:2012 standardının 3 üncü maddesinde tanımlandığı gibi SWC’de oturan kişinin kalçasını temsil eden noktadır. İmalatçının talebi üzerine, öngörülen temsili modelle aynı boyutsal özelliklere ve ağırlık merkezine sahip daha ağır bir temsili tekerlekli sandalye  kullanılabilir. Pnömatik lastikler, aynı ölçülerde deliksiz veya köpük dolgulu modeller ile ikame edilebilir.
WTORS, tekerlekli sandalye ve yolcu bağlama sistemi anlamına gelmektedir.
2. Genel şartlar
2.1. WTORS’taki oturan kemerinin 16 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 8.2.2 ila 8.2.2.4 ve 8.3.1 ila 83.4 maddelerinin hükümlerini sağladığından emin olmak için bir değerlendirme yapılmalıdır.
 3 veya 4 bendi uygulanır.
3. Araç üzerinde statik deney
3.1. Sistemin parçaları
3.1.1. WTORS bağlantılarının araç üzerinde statik deneye tabi tutulması halinde, WTORS'un tüm parçaları, 10542-1:2012 standardının ilgili şartlarını karşılayacaktır.  Bununla birlikte, ISO 10542-1:2012 Ek A, 5.2.2. ila 5.2.3. maddelerinde belirtilen dinamik test, anılan standardın A Ekinde belirtilen deney geometrisinden ziyade, araç bağlantı geometrisi kullanılarak komple WTORS üzerinde yapılmalıdır. 
 Bu deney, araç yapısında veya aracın WTORS bağlantı geometrisini temsil eden bir temsili yapıda gerçekleştirilebilir.  Deneyde kullanılan her bir bağlantının yeri, 16 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Madde 7.7.1.'de belirtilen, P noktasına göre gerçek konumunun toleransları dahilde kalmalıdır. 
3.1.2. WTORS'un oturan bağlanma kısmının 16 Sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre onaylanmış ise, Madde 3.1.1'de belirtilen komple WTORS'un bir parçası olarak dinamik deneye tabi tutulacak ancak ISO10542-1:2012 standardının 5.1, 5.3 ve 5.4 maddelerindeki şartlar yerine getirilmiş kabul edilir.
4. Araç üzerinde dinamik deney
WTORS bağlantılarının araç üzerinde dinamik deneye tabi tutulması halinde, WTORS'un tüm parçaları, 10542-1:2012 standardının 5.1, 5.3 ve 5.4 maddelerinin ilgili şartlarını karşılayacaktır. Oturanın bağlanma sistemi 16 Sayılı BM/AEK Regülasyonuna göre onaylanmış ise bu şartları sağladığı kabul edilir.

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	A7
	Ara bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF
Çocuk koltukları için asgari sayıda ISOFIX bağlantı şartının yerine getirilmesi gerekmez.  Çok aşamalı tip onay durumunda, ISOFIX bağlantı sistemi araçta yapılan dönüşümden etkileniyorsa, sistem yeniden deneye tabi tutulmalı veya bağlantılar kullanılamaz kabul edilmelidir.  Bağlantılar kullanılamaz kabul edilirse, ISOFIX etiketleri çıkartılır ve aracı satın alacaklara bu husus hakkında gerekli bilgi verilir.

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
34 Sayılı BM/AEK Regülasyonunun 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 ve 5.11 maddelerindeki montaj şartlarının sağlanması ve anılan Regülasyonun 5.10 maddesinde belirtilen temel şartların sağlandığının, görsel muayene vasıtasıyla, teknik servis tarafından kabul edilmesi koşuluyla, temel aracın imalatçısı tarafından sağlanan yakıt dolum kanalı, yakıt hortumları ve yakıt buhar borularının güzergah ve uzunluğunda değişikliklere ve yakıt deposu ve buharlaşma emisyon kontrol cihazlarının yeniden konumlandırılmasına, ilave deney yapılmaksızın, izin verilebilir.  Plastik deponun yeniden konumlandırılması halinde, 34 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 5'e göre ilave deneyler gerekli değildir.

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güveliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	A20
	Önden kısmi çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Alternatif olarak, tüm kapılar, kapaklar ve motor kaputu açık halde yay montaj noktalarının mümkün olabildiğince yakınına olacak şekilde araca bir torkun uygulandığı uygun bir burulma katılığı deneyi, burulma katılığının değiştirilmemiş önceki aşama araç gövdesine ait olanın ±%75'i dahilinde kaldığını gösterecektir.  Ayrıca, normal olarak araç teknik olarak müsaade edilebilir yüklü ağırlığıyla yüklenmiş durumda, tüm yan ve arka kapı ve kapaklar açık halde, düz zeminde duran bir araç üzerinde bükülme katılığı deneyi yapılacaktır. 

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Alternatif olarak, tüm kapılar, kapaklar ve motor kaputu açık halde yay montaj noktalarının mümkün olabildiğince yakınına olacak şekilde araca bir torkun uygulandığı uygun bir burulma katılığı deneyi, burulma katılığının değiştirilmemiş önceki aşama araç gövdesine ait olanın± %75'i dahilinde kaldığını gösterecektir. Ayrıca, normal olarak araç teknik olarak müsaade edilebilir yüklü ağırlığıyla yüklenmiş durumda, tüm yan ve arka kapı ve kapaklar açık halde, düz zeminde duran bir araç üzerinde bükülme katılığı deneyi yapılacaktır.

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Engelli sürücülere yönelik değiştirilmiş direksiyon sistemleri için uygulanmaz. 

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A25
	Yandan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Alternatif olarak, tüm kapılar, kapaklar ve motor kaputu açık halde yay montaj noktalarının mümkün olabildiğince yakınına olacak şekilde araca bir torkun uygulandığı uygun bir burulma katılığı deneyi, burulma katılığının değiştirilmemiş önceki aşama araç gövdesine ait olanın %75'i dahilinde kaldığını gösterecektir. Ayrıca, normal olarak araç teknik olarak müsaade edilebilir yüklü ağırlığıyla yüklenmiş durumda, tüm yan ve arka kapı ve kapaklar açık halde, düz zeminde duran bir araç üzerinde bükülme katılığı deneyi yapılacaktır.

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	A28
	e-Call çağrı sistemi
araç içi sistemler
	AB/2015/758 Yönetmeliği
	G

	B
	KORUNMASIZ YOL KULLANICILARI, GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ ALANI

	B1
	Yaya ayak ve baş koruması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	B2
	Genişletilmiş baş darbe bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Doğrudan ön cam ardındaki iç donanımlardaki değişiklikler dikkate alınmaz.

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği

	donanım

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Engelli sürücülere yönelik, değiştirilmiş frenleme sistemleri için uygulanmaz.

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Engelli yolculara yönelik donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir

	B8
	Ön görüş alanı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	B13
	Dolaylı görüş cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemleri
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	X

	C
	ARAÇ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Engelli sürücülere yönelik, değiştirilmiş direksiyon sistemleri için veya temel aracın ELKS'si frenleme sistemine etki etmesi halinde değişiklik yapılmış frenleme sistemi için uygulanmaz.

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Engelli sürücülere yönelik, değiştirilmiş frenleme sistemleri için uygulanmaz.

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Önceki aşama tip onayı kapsamında onaylanmış bir kararlılık kontrol sisteminde ilgili temel aracın kararlılık kontrol sisteminin fonksiyonunu etkileyebilecek değişikliklerin mevcut olması halinde, bu değişikliklerin aracı emniyetsiz veya kararsız hale getirmediği ispatlanacaktır. İspat deneylerle yapılacaktır, örn: kararlılık kontrol sisteminin devreye girmesini sağlamaya yetecek şiddette her iki yönde 80 km/s süratte hızlı çift şerit değiştirme manevraları. Bu devreye girmeler, iyi kontrollü olacak ve mümkün ise kararlılık kontrol sistemi devre dışı bırakılmış bir aracın kararlılığına göre, söz konusu sürüş koşullarında aracın kararlılığını arttıracaktır. Tüm deneyler, imalatçı ile teknik servis arasındaki anlaşmaya tabidir.

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Engelli sürücülere yönelik, değiştirilmiş frenleme sistemleri için uygulanmaz.

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performansı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	C12
	Yeniden kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D2
	Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	D8
	Akıllı hız desteği
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Engelli yolculara yönelik donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir


	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D15
	Işıklı sinyal, yol aydınlatma ve geri yansıtıcı cihazların montajı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Engelli yolculara yönelik donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF

	E5
	Olay veri kaydedicisi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Engelli yolculara yönelik donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir

	E6
	Sürücü kontrolünün yerini alacak sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF

	E7
	Araç ve çevresindeki durum hakkında araca bilgi sunan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

	F1
	Tescil plakasının yeri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Herhangi bir giriş yardımcısı sadece kapalı konumda dikkate alınır.

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sadece ön için zorunlu, arkaya takılması halinde deneye tabi tutulacak

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Hesaplama amacıyla, kullanıcı dahil tekerlekli sandalye kütlesi 160kg olarak alınacaktır.  Kütle, temsili tekerlekli sandalyenin, imalatçının beyan ettiği seyahat konumunda, P noktasına yoğunlaştırılır.  
Tekerlekli sandalyelerin kullanıcılarıyla birlikte fiili taşınması sonucu, genel yolcu kapasitesinin geçici olarak sınırlandırılması ve normal oturma konumlarının kullanılmasının kısıtlanmasına izin verilir.  Bu durumda, bundan etkilenen normal oturma konumları, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir. Bu husus, araç tescil belgelerinde belirtilmesini teminen, AB tip onayı belgesi Bölüm 2 yanı sıra Uygunluk belgesinin "açıklamalar" bölümünde belirtilecektir. Buna ilaveten, tamamlanmış aracın kullanıcı el kitabında aşağıdaki hususlar açıklanacaktır:  Etkilenen oturma konumlarının gösterilmesinde kullanılan herhangi bir işaretin anlamı ve gerekliyse ilgili kısıtlamaların ayrıntılı bir açıklaması. 

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF X

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F15
	Otobüslerin üst yapı dayanıklılığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F16
	Otobüslerde yanma davranışı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	G
Egzoz sistemi uzunluğundaki değişikliklere, egzoz geri basıncının benzer kalması koşuluyla yeniden deney gerekmeksizin izin verilir. 

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	G
Parçacık filtreleri de (varsa) dahil olmak üzere emisyon kontrol cihazlarının etkilenmemesi şartıyla, egzoz emisyonu için ilave bir deney gerekmeksizin egzoz sisteminde değişiklik yapılmasına izin verilir. 
Bir aracın dönüştürülmesi (örn: çok aşamalı tip onay süreci) halinde, dönüşümden sorumlu imalatçı, dönüştürülen aracın, ilk (tamamlanmış veya tamamlanmamış) aracın emisyon onayı kapsamında olduğuna ilişkin teyidi ilk (tamamlanmış veya tamamlanmamış) araç imalatçısından almalıdır. Bu durumda, dönüştürülmüş aracın referans kütlesinin 2.840 kg’ı aşmasına müsaade edilir.

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	G
Parçacık filtreleri de (varsa) dahil olmak üzere emisyon kontrol cihazlarının etkilenmemesi şartıyla, egzoz emisyonu ve CO2 yakıt tüketimi için ilave bir deney gerekmeksizin egzoz sisteminde değişiklik yapılmasına izin verilir. 
Çok aşamalı tip onayında, yeni CO2 değeri, tamamlanmış araçtan ilgili verilerle CO2 interpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır. Alternatif olarak, yeni CO2 değeri, 154 Sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek B7 Madde 3.2.4'te belirtilen tamamlanmış araç parametreleri esas alınarak, imalatçının temel araç için sağladığı yol yükü matris aracı kullanılarak hesaplanır. Matris aracının mevcut olmaması veya CO2 interpolasyonunun kullanılamaması halinde, dönüşümden sorumlu imalatçının talebi ve onay kuruluşunun onayı ile temel araca ait Araç Yüksek CO2 değeri kullanılır.

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Parçacık filtreleri de (varsa) dahil olmak üzere emisyon kontrol cihazlarının etkilenmemesi şartıyla, egzoz emisyonu ve CO2 yakıt tüketimi için ilave bir deney gerekmeksizin egzoz sisteminde değişiklik yapılmasına izin verilir.  Buharlaşma emisyon kontrol cihazlarının temel araç imalatçısı tarafından takıldığı şekilde muhafaza edilmiş olması hâlinde, değişiklik yapılmış araçta yeni bir buharlaşma emisyon deneyi gerekli değildir.

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G4
	Karayolunda egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	G
Bir aracın dönüştürülmesi (örn: çok aşamalı tip onay süreci) halinde, dönüşümden sorumlu imalatçı, dönüştürülen aracın, ilk (tamamlanmış veya tamamlanmamış) aracın emisyon onayı kapsamında olduğuna ilişkin teyidi ilk (tamamlanmış veya tamamlanmamış) araç imalatçısından almalıdır. Bu durumda, dönüştürülmüş aracın referans kütlesinin 2.840 kg’ı aşmasına müsaade edilir.

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	G

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	G

	G7
	Buharlaşma emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	G
Buharlaşma emisyon kontrol cihazlarının temel araç imalatçısı tarafından takıldığı şekilde muhafaza edilmiş olması hâlinde, değişiklik yapılmış araçta yeni bir buharlaşma emisyon deneyi gerekli değildir.

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	G

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	G

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	G

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	G

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	G

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Yönetmeliği
	G

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	AB/2018/858 Yönetmeliği, Madde 61 ila 66 ve Ek X
	X

	H2
	Yazılım Güncelleme
	AB/2018/858 Yönetmeliği, Ek IV
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	X


İlave 4

Diğer özel amaçlı araçlar 
(Özel grup, çoklu teçhizat taşıyıcı ve römork karavanlar dâhil)
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
	M2
	M3
	N1
	N2
	N3
	O1
	O2
	O3
	O4

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam 

dışı

	A2
	Koltuk ve koltuk başlıkları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A7
	Ara bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF
	  IF
	  IF
	  IF
	  IF
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  A
	  A
	  A
	  X
	  X
	  X
	  X

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	  X
	  X

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve orijinal yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve orijinal yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve orijinal yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve orijinal yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.
	X
Bütün montaj şartlarının sağlanması koşuluyla, yakıt doldurma kanalının güzergah ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve orijinal yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir.
	  X
	  X
	  X
	  X

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  X
	  G
	  G
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  X
	  G
	  G
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  X
	  G
	  G
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  X
	  G
	  G
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A20
	Önden kısmi çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla ön kısmi çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla ön geniş çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı 
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	A + G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla Kabin dayanımı şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A25
	Yandan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla yandan çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	A + G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla yandan direğe çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	A + G
Tamamlanmış araçlar, yürür vaziyette kütlesinin artmasına bakılmaksızın, uygun aktarma organlarıyla birlikte azami olarak van veya şasi-kabin konfigürasyonu şartlarını karşıladığının gösterilmiş olması kaydıyla arkadan çarpma şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A28
	e-Call çağrı sistemi

araç içi sistemler
	2015/758 Yönetmeliği (AB)
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  G
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B
	KORUNMASIZ YOL KULLANICILARI, GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ ALANI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	B1
	Yaya ayak ve baş koruması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B2
	Genişletilmiş baş darbe bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	  kapsam dışı
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	  kapsam dışı
	X
	X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	A
Aracın arka kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	A
Aracın arka kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	A
Aracın arka kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B8
	Ön görüş alanı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	  kapsam dışı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Cam malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Cam malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Cam malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.
	X
Cam malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B13
	Dolaylı görüş cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemleri
	AB/540/2014 Yönetmeliği

	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C
	ARAŞ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği

	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  G
	  G
	  G
	G
Hidrostatik tahrike sahip araçlar için kilitlemesiz fren sistemi zorunlu değildir.
	G
Hidrostatik tahrike sahip araçlar için kilitlemesiz fren sistemi zorunlu değildir.
	  X
	  X
	  X
	  X

	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  uygulanmaz
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	  X
	  X

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	  kapsam dışı
	  uygulanmaz
	 uygulanmaz
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performans
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C12
	Yeniden kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  A
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	  X
	  X

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım
	  donanım

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
	X
	X
	X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D2
	Radyo parazit (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF G
	  IF G
	  X
	  IF G
	  IF G
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D8
	Akıllı hız desteği
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	A
Kabinin ön kısmındaki sabit donanımın şartlara tam uyumu engellemesi halinde kısmen muaf tutulabilir ve bu şartların karşılanması imkansız ise tamamen muaf tutulabilir
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	D15
	Işıklı sinyal, yol aydınlatma ve geri yansıtıcı cihazların montajı

	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF
	IF
	IF
	IF
	IF
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  IF
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E5
	Olay veri kaydedicisi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	  A
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E6
	Sürücü kontrolünün yerini alacak sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E7
	Araç ve çevresindeki durum hakkında araca bilgi sunan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	henüz şart koşulmadı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	F1
	Tescil plakasının yeri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklara erişim sağlayan kapılarla ve koltuğun R noktası ile ortalama kapı yüzeyi düzlemi arasında kalan ve aracın boyuna orta düzlemine dik olarak ölçülen mesafenin 500 mm'yi aşmadığı durumlarla sınırlıdır
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  B
	  B
	  B
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  A
	  A
	  A
	  A
	  A
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  IF X
	  IF X
	  IF X
	  IF X
	  IF X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F15
	Otobüs üst yapı mukavemeti
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F16
	Otobüslerde yanıcılık
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği

	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	G
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği

	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	  kapsam dışı
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 SayılıYönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir. 
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 SayılıYönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 SayılıYönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 SayılıYönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 SayılıYönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G4
	Karayolunda egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 SayılıYönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 SayılıYönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 SayılıYönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği

	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	X
Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir.
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G7
	Buharlaşma emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	  X
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	  X
	  kapsam dışı
	  X
	  X
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	uygulanmaz
Ancak, belirtilen aksamın geri kullanılmasını yasaklayan Ek V uygulanır.
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Yönetmeliği
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	  X
	  kapsam dışı
	  kapsam dışı
	 kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	2018/858 Yönetmeliği (AB),
Madde 61 ila 66 ve Ek X

	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X

	H2
	Yazılım Güncelleme
	2018/858 Yönetmeliği (AB)
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  X
	  
	  


İlave 5

Seyyar vinçler
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
	N3

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A2
	Koltuk ve koltuk başlıkları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	A7
	Ara bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF B

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Ek I, Kısım A, 4.3(b)(ii) ve (iii) ile 4.3(c) maddelerinin şartlarını sağlayan araçlar için gerekli değildir. 

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güveliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	A20
	Önden kısmi çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	A25
	Yandan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	A28
	e-Call çağrı sistemi
araç içi sistemler
	AB/2015/758 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	B
	KORUNMASIZ YOL KULLANICILARI, GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ ALANI

	B1
	Yaya ayak ve baş koruması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	B2
	Genişletilmiş baş darbe bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	B8
	Ön görüş alanı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sürücünün göz noktalarının önüne doğru yerleştirilmiş ön cam ve yan cam dışındaki tüm camların malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır

	B13
	Dolaylı görüş cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemleri
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	X

	C
	ARAÇ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Yengeç yönlendirmesine izin verilir

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Deney sadece tam/tamamlanmış araçlarda yapılacaktır.  4'e kadar dingile sahip araçlar, ilgili düzenleyici mevzuatta belirtilen şartları karşılayacaktır.  4'ten fazla dingilli araçlar için istisnalara, aşağıdaki şartlarla izin verilir: 
(a) Özel yapılarıyla ispat etmeleri ve 
(b) ilgili düzenleyici mevzuatta belirlenen park, servis ve yardımcı frenlemeye ilişkin tüm frenleme performanslarının sağlanması. 
Hidrostatik tahrike sahip araçlar için kilitlemesiz fren sistemi zorunlu değildir.


	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performansı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	C12
	Yeniden kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D2
	Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF G

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
tam araç durumunda uygulanmaz

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D8
	Akıllı hız desteği
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Sadece şasi-kabin temel araç için geçerlidir, tüm diğer durumlarda uygulanmaz. 

	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	D15
	Işıklı sinyal, yol aydınlatma ve geri yansıtıcı cihazların montajı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının yerleştirilmesi koşuluyla 

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Sadece şasi-kabin temel araç için geçerlidir, tüm diğer durumlarda uygulanmaz.

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	E5
	Olay veri kaydedicisi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı

	E6
	Sürücü kontrolünün yerini alacak sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı

	E7
	Araç ve çevresindeki durum hakkında araca bilgi sunan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

	F1
	Tescil plakasının yeri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
Ek I, Kısım A, 4.3(b)(ii) ve (iii) ile 4.3(c) maddelerinin şartlarını sağlayan araçlar için gerekli değildir.

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF X

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F15
	Otobüslerin üst yapı dayanıklılığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	F16
	Otobüslerde yanma davranışı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	G
Deney sadece tam/tamamlanmış araçlarda yapılacaktır. Araç, 70/157/AET Sayılı Direktif, 51.02 Sayılı BM/AEK Regülasyonu veya AT) 540/2014 Sayılı Yönetmeliğe uygun olarak deneye tabi tutulabilir. 
 Motor tipi, vites kutusu tipi ve herhangi bir alt sınıflandırma gibi aracın durumuna bakılmaksızın aşağıdaki limit değerler uygulanabilir: 
(a) 75 kW‘dan daha az motor gücüne sahip araçlar için 81 dB(A); 
(b) 75 kW’dan (dahil) daha fazla, ancak 150 kW’dan daha az motor gücüne sahip araçlar için 83 dB(A);
150 kW'dan (dâhil) daha az olmayan motor gücüne sahip araçlar için 84 dB(A).

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Yönetmeliği uygulanabilir. 

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G4
	Karayolunda egzoz emisyonları
	Yönetmelik (AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Yönetmeliği uygulanabilir.

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Yönetmeliği uygulanabilir.

	G7
	Buharlaşma emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Yönetmeliği uygulanabilir.

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Yönetmeliği uygulanabilir.

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Yönetmeliği uygulanabilir.

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Yönetmeliği uygulanabilir.

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	kapsam dışı

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Yönetmeliği
	kapsam dışı

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	AB/2018/858 Yönetmeliği, Madde 61 ila 66 ve Ek X
	X

	H2
	Yazılım Güncelleme
	AB/2018/858 Yönetmeliği, Ek IV 
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu
	X


İlave 6

İstisnai yük taşıma araçları
	Madde
	Konu
	Düzenleyici mevzuat
	N3
	O4

	A
	BAĞLAMA SİSTEMLERİ, ÇARPIŞMA DENEYİ, YAKIT SİSTEMİ GÜVENLİĞİ VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	A1
	İç donanımlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A2
	Koltuk ve koltuk başlıkları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
Bu amaçla açık bir şekilde tahsis edilmemiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.

	kapsam dışı

	A3
	Otobüs koltukları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A4
	Emniyet kemeri bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	kapsam dışı

	A5
	Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Uygulama, normal olarak araç yolda seyir halindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır.
	kapsam dışı

	A6
	Emniyet kemeri hatırlatıcıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	A7
	Ara bölme sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım

	A8
	Çocuk bağlama bağlantıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF B
	kapsam dışı

	A9
	Çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım

	A10
	Gelişmiş çocuk bağlama sistemleri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım

	A11
	Önden araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	kapsam dışı

	A12
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A

	A13
	Yan koruma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	A

	A14
	Yakıt deposu güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A

	A15
	Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	A16
	Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (CNG) güveliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	A17
	Hidrojen Güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	A18
	Hidrojen sistemi malzeme niteliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	A19
	Kullanım sırasındaki elektrik güvenliği (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	A20
	Önden kısmi çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A21
	Önden geniş çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A22
	Koruyucu direksiyon
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A23
	Değiştirilebilir hava yastığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım

	A24
	Kabin dayanımı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	kapsam dışı

	A25
	Yandan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A26
	Yandan direğe çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A27
	Arkadan çarpma
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	A28
	eCall- Araç içi acil durum çağrı sistemleri
	AB/2015/758 Sayılı Yönetmelik
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B
	KORUNMASIZ YOL KULLANICILARI, GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ ALANI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	B1
	Yaya ayak ve baş koruması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B2
	Genişletilmiş baş darbe bölgesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B3
	Ön koruma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım

	B4
	Araç önündeki yaya ve bisikletliler için gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B5
	Yaya ve bisiklet sürücüsü çarpışma uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	B6
	Kör nokta uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	B7
	Geri manevra algılama
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	B8
	Ön görüş alanı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	B9
	Ağır hizmet aracı direkt görüş
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	henüz şart koşulmadı
	kapsam dışı

	B10
	Emniyet camı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
Cam malzemesi, emniyet camı veya rijit plastik olabilir.

	B11
	Buz çözme/buğu giderme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Araçlara, uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır.
	kapsam dışı

	B12
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Araçlara, uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır.
	kapsam dışı

	B13
	Dolaylı görüş cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	B14
	Akustik Araç Uyarı Sistemleri
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	C
	ARAŞ ŞASİSİ, FREN SİSTEMİ, LASTİKLER VE DİREKSİYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	C1
	Direksiyon tertibatı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Yengeç yönlendirmesine izin verilir
	X

	C2
	Şeritten ayrılma uyarı sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	kapsam dışı

	C3
	Acil durum şeritte tutma sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C4
	Fren
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	G
Deney sadece tam/tamamlanmış araçlarda yapılacaktır. 4'e kadar dingile sahip araçlar, ilgili Düzenleyici mevzuat referans numarasıta belirtilen şartları karşılayacaktır.
4'ten fazla dingilli araçlar için istisnalara, aşağıdaki şartlarla izin verilir:
(a) Özel yapılarıyla ispat etmeleri ve
(b) ilgili düzenleyici mevzuatta belirlenen park, servis ve yardımcı frenlemeye ilişkin tüm frenleme performanslarının sağlanması.
Hidrostatik tahrike sahip araçlar için kilitlemesiz fren sistemi zorunlu değildir.
	X

	C5
	Değiştirilebilir fren parçaları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım

	C6
	Fren Destek
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C7
	Kararlılık kontrol
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	X

	C8
	Ağır hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	uygulanmaz
	kapsam dışı

	C9
	Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C10
	Lastik güvenliği ve çevresel performansı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
Aracın tasarım hızı 80 km/s’ten daha az olsa bile, lastikler 117 Sayılı BM/AEK Regülasyonuna uygun tip onaylı olacaktır. 

	C11
	Yedek lastikler ve patlak yol alan lastikler/sistemler (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C12
	Yeniden kaplanmış lastikler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım

	C13
	Hafif hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	C14
	Ağır hizmet araçları için lastik basınç izleme sistemi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A

	C15
	Lastiklerin takılması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X
Aracın tasarım hızı 80 km/s’ten daha az olsa bile, lastikler 54 Sayılı BM/AEK Regülasyonuna uygun tip onaylı olacaktır. Yük kapasitesi, lastik imalatçısı ile anlaşmalı olarak römorkun azami tasarım hızı ile ilgili olacak şekilde ayarlanabilir.

	C16
	Değiştirilebilir tekerlekler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	donanım
	donanım

	D
	ARAÇ ÜSTÜ AYGITLAR, ELEKTRİK SİSTEMİ, ARAÇ AYDINLATMASI VE SİBER SALDIRILAR DAHİL İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI KORUMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	D1
	Sesli ikaz
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	D2
	Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	D3
	İzinsiz kullanıma karşı koruma, immobilizer ve alarm sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF G
	kapsam dışı

	D4
	Aracın siber saldırılara karşı korunması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	D5
	Hız göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	D6
	Kilometre sayacı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	D7
	Hız sınırlandırma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	D8
	Akıllı hız desteği
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	D9
	Kumandalar, uyarı lambaları ve göstergelerin tanımlanması
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	D10
	Isıtma sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	D11
	Işıklı sinyal cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	D12
	Yol aydınlatma cihazları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	D13
	Geri yansıtıcı cihazlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	D14
	Işık kaynakları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	D15
	Işıklı sinyal, yol aydınlatma ve geri yansıtıcı cihazların montajı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	A
Tüm zorunlu aydınlatma cihazlarının takılmış ve geometrik görüş alanı etkilenmemiş olması koşuluyla

	D16
	Acil duruş sinyali
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
Sadece elektronik kontrollü kilitlemesiz fren sistemi takılı araçlar için
	kapsam dışı

	D17
	Far temizleyicileri (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF
	kapsam dışı

	D18
	Vites değiştirme göstergesi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E
	SÜRÜCÜ VE SİSTEM DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	E1
	Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	E2
	Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	kapsam dışı

	E3
	Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	kapsam dışı

	E4
	Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	E5
	Olay veri kaydedicisi
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	kapsam dışı

	E6
	Sürücü kontrolünün yerini alacak sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	kapsam dışı

	E7
	Araç ve çevresindeki durum hakkında araca bilgi sunan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	kapsam dışı

	E8
	Araç katarlama (konvoy sürüşü) (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	kapsam dışı

	E9
	Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler (otonom araçlarda)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	Henüz şart koşulmadı
	kapsam dışı

	F
	GENEL ARAÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	F1
	Tescil plakasının yeri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	F2
	Geri manevra
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	F3
	Kapı kilitleri ve menteşeleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F4
	Kapı giriş basamakları, el tutamakları ve marşpiyeler
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	F5
	Dış çıkıntılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F6
	Ticari araç kabinlerinin dış çıkıntıları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	kapsam dışı

	F7
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	F8
	Çekme tertibatları
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	kapsam dışı

	F9
	Çamurluklar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F10
	Paçalık sistemleri
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	A

	F11
	Kütleler ve boyutlar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	A
	A

	F12
	Mekanik bağlantılar
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	IF X
	X

	F13
	Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar (IF)
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	X
	X

	F14
	Genel otobüs yapısı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F15
	Otobüslerin üst yapı dayanıklılığı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	F16
	Otobüslerde yanma davranışı
	AB/2019/2144 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G
	ÇEVRESEL PERFORMANS VE EMİSYONLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	G1
	Ses seviyesi
	AB/540/2014 Yönetmeliği
	G
Deney sadece tam/tamamlanmış araçlarda yapılacaktır. Araç, 70/157/AET Sayılı Direktif, 51.02 Sayılı BM/AEK Regülasyonu veya AT) 540/2014 Sayılı Yönetmeliğe uygun olarak deneye tabi tutulabilir. Motor tipi, vites kutusu tipi ve herhangi bir alt sınıflandırma gibi aracın durumuna bakılmaksızın aşağıdaki limit değerler uygulanabilir:
(a) 75 kW‘dan daha az motor gücüne sahip araçlar için 81 dB(A);
(b) 75 kW’dan (dahil) daha fazla, ancak 150 kW’dan daha az motor gücüne sahip araçlar için 83 dB(A);
150 kW'dan (dâhil) daha az olmayan motor gücüne sahip araçlar için 84 dB(A).
	kapsam dışı

	G2
	Laboratuvarda aracın egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G2a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi ve yakıt ve/veya elektrik tüketimini izlemek için araç üzeri cihaz
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3
	Laboratuvarda motorun egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Sayılı Yönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	kapsam dışı

	G3a
	Aracın spesifik CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G3b
	Römorkun spesifik enerji verimlilik performansının belirlenmesi
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G4
	Karayolunda egzoz emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Sayılı Yönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	kapsam dışı

	G5
	Egzoz emisyonlarının dayanıklılığı
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	G6
	Karter emisyonları
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
	kapsam dışı

	G7
	Buharlaşma emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G8
	Laboratuvarda düşük sıcaklıkta egzoz emisyonları
	(AT) 715/2007 Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G9
	Araç üzeri teşhis (OBD)
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Sayılı Yönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	kapsam dışı

	G10
	Yanıltıcı cihazların mevcut olmaması
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Sayılı Yönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	kapsam dışı

	G11
	Yardımcı emisyon stratejileri
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Sayılı Yönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	kapsam dışı

	G12
	Kurcalama önleme
	(AT) 595/2009 Yönetmeliği
	X
Alternatif olarak, (AB) 2016/1628 Sayılı Yönetmelik, hidrostatik tahrikli araçlar için de uygulanabilir.
	kapsam dışı

	G13
	Geri dönüştürülebilirlik
	2005/64/AT Yönetmeliği
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	G14
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Sayılı Direktif
	kapsam dışı
	kapsam dışı

	H
	ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE YAZILIM GÜNCELLEME İLE İLGİLİ ŞARTLAR

	H1
	Araç OBD bilgileri ve araç onarım ve bakım bilgilerine erişim
	AB/2018/858 Yönetmeliği, Madde 61 ila 66 ve Ek X
	X
	X

	H2
	Yazılım Güncelleme
	AB/2018/858 Yönetmeliği, Ek IV 
156 Sayılı BM/AEK Regülasyonu

	X
	X


EK III
AB TİP ONAYI KONUSUNDA İZLENECEK İŞLEMLER

1. Amaç ve kapsam

1.1. Bu Ek, araç tip onayının bu Yönetmeliğin 26, 27 ve 28 inci maddesinin hükümlerine uygun olarak doğru bir şekilde yürütülmesi ile ilgili işlemleri belirler.  

1.2. Bu Ek, aynı zamanda aşağıdaki hususları da kapsar:

a) Teknik servislerin bu Yönetmeliğin 68 ve 70 inci maddesine uygun olarak görevlendirilmesi için, ilgili uluslar arası standartların listesi,

b) Teknik servislerin bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesine uygun olarak yeteneklerinin değerlendirilmesi için izlenecek işlemlerin açıklaması,
c) Teknik servisler tarafından düzenlenen deney raporları ile ilgili genel şartlar.

2. Tip onayı işlemleri

Onay kuruluşu, araç tip onayı başvurusunu aldığında;

a)  Söz konusu araç tip onayı için geçerli olan ve EK II’de listelenen düzenleyici mevzuata göre düzenlenmiş bütün AB tip onayı belgelerinin bu araç tipini kapsadığını ve belirtilen şartları sağladığını kontrol eder.

b) Araç özellik ve verilerinin, ilgili düzenleyici mevzuata uygun düzenlenen bilgi paketleri ve AB tip onayı belgelerindeki veriler içerisinde bulunduğundan emin olmalıdır. 

c) Bir madde numarasının herhangi bir düzenleyici mevzuata ait bilgi paketinde yer almaması halinde, ilgili kısım veya özelliğin bilgi dosyasında verilen hususlara uygun olduğunu teyit eder.

d) Aracın veya araçların, tasdik edilmiş bilgi paketinde verilen ilgili verilere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla, ilgili AB tip onayı belgeleri ışığında, onay verilecek tip arasından seçilen araç numunesi üzerinde, aracı oluşturan parça ve sistemleri muayene eder veya ettirir.  

e) Gerekiyorsa, ayrı teknik ünitelerle ilgili montaj kontrollerini yapar veya yaptırır.

f) Gerekiyorsa, Ek II Bölüm I’deki 1 ve 2 numaralı dipnotlarda belirtilen cihazların mevcut olup olmadığının kontrollerini yapar veya yaptırır.

g) Ek II Bölüm I’deki 5 numaralı dipnotta verilen şartların yerine getirilmesini sağlamak için gerekli kontrolleri yapar veya yaptırır.

3. Teknik özelliklerin birleşimi 

Sunulacak araçların sayısı, aşağıdaki kriterlere göre tip onayı verilecek çeşitli birleşimlerin usulüne uygun bir şekilde kontrol edilmesine imkan verecek seviyede olmalıdır: 

	Teknik özellikler 
	Araç kategorisi

	
	M1
	M2
	M3
	N1
	N2
	N3
	O1
	O2
	O3
	O4

	Motor
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	Vites kutusu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	Dingil sayısı
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Tahrikli dingiller (sayısı, konumu, birbirleriyle bağlantısı)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	Dümenlenebilir dingiller (sayısı ve konumu).
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Gövde tipi
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Kapı sayısı
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Direksiyonun konumu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	Koltuk sayısı
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	Donanım seviyesi
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-


4. Özel hükümler

Herhangi bir ilgili düzenleyici mevzuata göre bir onay belgesi yoksa, onay kuruluşu aşağıda belirtilen hususları yerine getirir:

a) İlgili düzenleyici mevzuatın herbirinde istenen gerekli deney ve kontrolleri yaptırır.

b) Aracın araç bilgi dosyasında verilen hususlara ve ilgili düzenleyici mevzuatın her birindeki teknik şartlara uygun olduğunu kontrol eder.

c)  Gerekiyorsa, ayrı teknik ünitelerle ilgili montaj kontrollerini yapar veya yaptırır.

d) Gerekiyorsa, Ek II Bölüm I’deki 1 ve 2 numaralı dipnotlarda belirtilen cihazların mevcut olup olmadığının kontrolünü yapar veya yaptırır. 

e) Ek II Bölüm I’deki 5 numaralı dipnotta belirtilen şartların yerine getirilmesini sağlamak için gerekli kontrolleri yapar veya yaptırır.

İlave 1

Yönetmeliğin 68 inci maddesinde belirtilen kuruluşların uyması gereken standardlar

1. Tip onayı deneyleriyle ilgili faaliyetler, bu Yönetmeliğin Ek II’de liste halinde verilen düzenleyici mevzuata uygun olarak yürütülmelidir:

1.1. A kategorisi (kuruluşun kendi tesislerinde yapılan deneyler):

Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliğine ilişkin genel hüküm ve şartlar konusunda, EN ISO/IEC 17025:2005.

A kategorisi faaliyetler için görevlendirilen teknik servisler, düzenleyici mevzuatta belirtilen ve kendilerinin görevlendirilmiş bulunduğu deneyleri, imalatçının ya da bir üçüncü tarafın tesislerinde de yapabilir.

1.2. B kategorisi (imalatçının ya da bir üçüncü tarafın tesislerinde deney hazırlığı dahil olmak üzere yapılan deneylere nezaret etme):

İnceleme hizmeti veren çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmasına ilişkin genel kriterler konusunda, EN ISO/IEC 17020:2012.

İmalatçının ya da bir üçüncü tarafın tesislerinde herhangi bir deneyin yapılmasından veya yapılmasına nezaret edilmesinden önce, teknik servis, deneylerin yapıldığı tesislerin ve deneylerde kullanılan ölçme cihazlarının, EN ISO/IEC 17025:2005 standardında yer alan ilgili hüküm ve şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

2. İmalatın uygunluğu ile ilgili faaliyetler
2.1. C kategorisi (imalatçının kalite yönetim sistemine ilişkin başlangıç değerlendirmesi ve denetimlerinde izlenecek işlem):

Denetleme ve yönetim sistemleri sağlayan kuruluşlar için şartlar konusunda, EN ISO/IEC 17021:2011.

2.2. D kategorisi (imalat numunelerinin inceleme veya deneyleri veya bunların yapılmasına nezaret):

İnceleme hizmeti veren çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmasına ilişkin genel kriterler konusunda, EN ISO/IEC 17020:2012.

İlave 2

Teknik servislerin değerlendirilmesi ile ilgili işlemler 
1. Amaç ve kapsam
1.1. Bu İlave, teknik servislerin bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde belirtilen yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirilmesinde izlenecek işleme ilişkin şartları belirtir.

1.2.  Bu şartlar, gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla, hukuki statüleri ne olursa olsun (bağımsız kuruluş, imalatçı veya teknik servis olarak hareket eden onay kuruluşu) bütün teknik servisler için geçerlidir.

2.  Değerlendirme

Değerlendirmenin gerçekleştirilmesi aşağıda belirtilen hususlar tarafından idare edilir:

-   Sonuçların tarafsızlığının ve nesnelliğinin güvencesi olan bağımsızlık prensibi, ve
-   Güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar alınmasını garanti eden kanıtlara dayalı bir yaklaşım.

Denetçiler, güvenilir, dürüst ve gizlilik prensiplerine saygılı ve titiz kişiler olmalıdır. 

Elde ettikleri bulgu ve sonuçları doğru ve aslına uygun bir şekilde rapor etmelidir.

3.  Denetçilerde aranacak nitelikler

3.1. Değerlendirmeler, sadece, bu amaç için gerekli teknik ve idari bilgiye sahip denetçiler tarafından yapılabilir.

3.2. Denetçiler özellikle değerlendirme faaliyetleri için özel olarak eğitilmiş olmalıdır. Ayrıca, teknik servisin faaliyet gösterdiği teknik alana özgü bilgiye sahip olmalıdır.

3.3 
Bu İlavenin madde 3.1 ve madde 3.2’sinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, 73 üncü maddede bahsedilen değerlendirme, değerlendirme konusu faaliyetlerle herhangi bir bağı olmayan denetçiler tarafından yapılmalıdır.

4. Görevlendirme başvurusu

4.1. Başvuruda bulunan teknik servisin tam yetkili temsilcisi, yetkili kuruluşa aşağıdaki bilgileri içeren resmi bir başvuruda bulunmalıdır:

a) Kurumsal kimliği, ismi, adresleri, hukuki statüsü ve teknik imkânları da dâhil olmak üzere teknik servisin genel özellikleri,

b) Eğitimlerle ilgili nitelikleri ve profesyonel becerileri belirterek, özgeçmiş dahil olmak üzere test işleminden ve personelin yönetiminden sorumlu olacak personelin detaylı tarifi, 

c) Sanal deney yöntemlerini kullanan teknik servisler, bilgisayar destekli ortamda çalışma yeteneklerini ispatlamalıdır, 

d) Varsa, daha büyük bir kuruluş bünyesindeki ilişkileri, faaliyetleri ve görev kapsamında kullanılacak tüm iş yerlerinin adresleri de dahil olmak üzere teknik servisle ilgili genel bilgiler,

e) Görevlendirme şartlarının ve kendilerinin görevlendirileceği ilgili mevzuatta teknik servislere getirilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin bir sözleşme,

f) Teknik servisin geçerli düzenleyici mevzuat çerçevesinde üstlendiği/taahhüt ettiği uygunluk değerlendirme hizmetlerinin tarifi ve gerekiyorsa, yeterlilik sınırları da dâhil olmak üzere, teknik servisin görev almak için başvurduğu düzenleyici mevzuatın listesi,

g) Teknik servis kalite el kitabının kopyası.

4.2. Yetkili kuruluş, teknik servis tarafından sunulan bilgilerin uygun / yeterli olup olmadığını gözden geçirmelidir.
4.3. Teknik servis madde 4.1 uyarınca temin edilen bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği yetkili kuruluşa bildirir.
5. Kaynakların incelenmesi

Yetkili kuruluş, kendi politikası bakımından teknik servisin yeterlilik ve uzmanlığına ve uygun denetçi ve uzmanlara sahip olup olmadığına bakarak onun değerlendirme yeteneğini gözden geçirir.

6.  Değerlendirme hizmetinin taşerona (alt yükleniciye) verilmesi

6.1. Yetkili kuruluş, değerlendirme hizmetlerinin bir kısmını başka bir görevlendirme kuruluşuna verebileceği gibi, diğer yetkili kuruluşlarca temin edilen teknik uzmanlardan da destek alabilir. Söz konusu alt yüklenici ve uzmanlar, başvuruda bulunan teknik servis tarafından kabul edilmiş olmalıdır.

6.2. Yetkili kuruluş, teknik servisin genel değerlendirmesini yaparken, onun akreditasyon belgelerinin kapsam olarak yeterli olup olmadığını dikkate alır.

7. Değerlendirme çalışmasına hazırlık

7.1. Yetkili kuruluş, resmen bir “müşterek değerlendirme ekibi” görevlendirir. Yetkili kuruluş, ekipte görev verilen herkesin gerekli uzmanlığa sahip olmasına dikkat eder. Özellikle, ekip bir bütün olarak;

a) Görevlendirilmenin talep edildiği alanda özel bilgi birikimine sahibi olmalı ve 
b) Teknik servisin görevlendirileceği alanda görev yapabilecek yeterlilikte olup olmadığını güvenilir bir şekilde değerlendirebilecek düzeyde bir anlayışa sahip olmalıdır.

7.2. Yetkili kuruluş, müşterek değerlendirme ekibine verilen görevi açık bir şekilde tanımlar. Değerlendirme ekibinin görevi, başvuruda bulunan teknik servisin sunduğu belgeleri incelemek ve yerinde değerlendirme yapmaktır.

7.3  Yetkili kuruluş, değerlendirme tarihi ve programı konusunda, teknik servis ve görevlendirilen değerlendirme ekibiyle fikir birliğine varır. Bununla birlikte, gözlem ve yeniden değerlendirme planına uygun bir tarih belirlemek, yetkili kuruluşun sorumluluğundadır.

7.4  Yetkili kuruluş, değerlendirme ekibi için gerekli kriter belgelerinin, önceki değerlendirme kayıtlarının ve ilgili teknik servis belge ve kayıtlarının temin edilmesini sağlar.
8.  Yerinde değerlendirme

Değerlendirme ekibi, teknik servis değerlendirme çalışmasını, teknik servise ait bir veya birkaç önemli faaliyetin yürütüldüğü tesislerde yapmalı ve gerekiyorsa teknik servisin faaliyet gösterdiği diğer yerler arasından seçilen belli yerlerde de gözlemlerde bulunmalıdır.

9.  Bulguların analizi ve değerlendirme raporu

9.1. Müşterek değerlendirme ekibi, belge ve kayıt inceleme ve yerinde değerlendirme çalışması sırasında toplanan bütün bilgi ve belgeleri analiz etmelidir. Bu analiz, ekibin, teknik servisin görevlendirme şartlarına uygun olup olmadığını ve teknik servisin yeterlilik / uzmanlık derecesini belirlemesine izin verecek düzeyde olmalıdır.

9.2. Yetkili kuruluşun raporlama işlemi, aşağıdaki şartların yerine getirilmesine imkân vermelidir. 

9.2.1. Yerinde değerlendirme tamamlanınca, değerlendirme ekibi ile teknik servis bir toplantı yapmalıdır. Bu toplantıda değerlendirme ekibi, analiz sonucunda elde ettiği bulgular hakkında yazılı ve/veya sözlü rapor vermelidir. Teknik servise, varsa uygunsuzluklar da dâhil olmak üzere, bulgular ve bunların temelleri konusunda soru sorma fırsatı verilmelidir.

9.2.2. Değerlendirmenin sonuçları hakkında yazılı bir rapor hazırlanarak derhal teknik servisin dikkatine sunulmalıdır. Bu değerlendirme raporunda yeterlilik ve uygunluk konusunda ekibin görüşlerine yer verilmeli ve varsa, bütün görevlendirme şartlarının yerine getirilmesi için çözümlenmesi gereken uygunsuzluklar belirtilmelidir.

9.2.3. Teknik servisten değerlendirme raporuna cevap vermesi ve belirli bir süre içinde tespit edilen uygunsuzlukların çözümlenmesi için alınması gereken veya planlanan özel tedbirleri tanımlaması istenmelidir.

9.3. Yetkili kuruluş, teknik servisin cevaplarının uyumsuzluğunun giderilmesi açısından yeterli ve etkin olmasını sağlar. Teknik servisin önerdiği çözümlerin yeterli olmadığı kanaatine varılması hâlinde, ek bilgi talep edilmelidir. İlaveten, alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulandığından emin olmak için bu konuda belge istenebileceği gibi, düzeltici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla bir izleme değerlendirmesi de yapılabilir.

9.4.  Değerlendirme raporu asgari aşağıdakileri içermelidir:

a) Teknik servisin tam adı,

b) Yerinde değerlendirme tarihi/tarihleri,

c) Değerlendirmeye katılan denetçi/denetçiler ve/veya uzmanların ismi/isimleri,

d) Değerlendirilen tüm tesis ve binaların tam adı,

e) Değerlendirilen görevlendirmenin önerilen kapsamı,

f) Teknik servisin yeterliliği konusunda güven tesis etmek bakımından, teknik servisin görevlendirme şartlarını yerine getirme derecesi dikkate alınarak, dâhili organizasyonunun ve izlediği işlemlerin uygun olduğuna ilişkin bir beyan,

g) Bütün uygunsuzlukların çözümüne ilişkin bilgi,

h) Başvuru sahibinin teknik servis olarak görevlendirilmesinin veya teyit edilmesinin gerekip gerekmediği hususunda bir tavsiye ve görevlendirilmesi gerekiyorsa görev kapsamı.

10. Görevlendirmenin yapılması, teyit edilmesi veya kapsamının genişletilmesi
10.1. Yetkili kuruluş, sebepsiz bir gecikmeye meydan vermeksizin, rapor/raporlar ve ilgili bilgiler/belgeler bazında görevlendirmenin yapılmasına, teyit edilmesine veya kapsamının genişletilmesine karar vermelidir.

10.2. Yetkili kuruluş, bu hususta teknik servise bir belge vermelidir. Bu belgede aşağıdaki hususlar belirtilmelidir:

a) Yetkili kuruluşun tam adı ve logosu,

b) Görevlendirilen teknik servisin tam adı,

c) Görevlendirmenin yürürlüğe giriş ve sona eriş tarihi,

d) Görev kapsamı konusunda kısa bir açıklama veya (ilgili mevzuata veya bunların bir kısmına) bir atıf,

e) Uygunlukla ilgili bir beyan ve bu yönetmeliğe atıf.

11.  Yeniden değerlendirme ve gözetim

11.1.Yeniden değerlendirme, başlangıç değerlendirmesinin benzeri olup, aradaki tek fark, bu değerlendirmede, önceki değerlendirmelerden edinilen tecrübelerin de göz önünde bulundurulması zorunlu olmasıdır. Yerinde gözetime dayalı değerlendirmeler yeniden değerlendirmelerden daha dar kapsamlıdır.

11.2. Yetkili kuruluş, görevlendirilen her teknik servisle ilgili yeniden değerlendirme ve gözetim planlarını yaparak, söz konusu teknik servisin görev kapsamına giren ve bütünü temsil eden numunelerin düzenli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamalıdır.

İster bir yeniden değerlendirme, isterse bir gözetim çalışması şeklinde olsun, yerinde değerlendirme aralıkları, teknik servisin geçmişte gösterdiği istikrara bağlıdır.

11.3. Gözetim veya yeniden değerlendirme çalışmaları sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde, yetkili kuruluş gerekli düzeltici tedbir veya işlemlerin alınması konusunda net ve kesin bir zaman planı oluşturmalıdır.

11.4. Düzeltici veya iyileştirici tedbirlerin mutabık kalınan zaman dilimi içinde uygulanamaması ya da uygulanmasına rağmen yeterli bulunmaması hâlinde, yetkili kuruluş, yeni bir değerlendirme yapılması, teknik servisin görevlendirildiği bir veya birkaç faaliyet bakımından görevin askıya alınması / geri çekilmesi gibi uygun tedbirleri almalıdır.

11.5. Yetkili kuruluşun bir teknik servis görevlendirmesini askıya almaya veya geri çekmeye karar vermesi halinde, yetkili kuruluş, konu hakkında söz konusu teknik servise taahhütlü posta ile bilgi vermelidir. Yetkili kuruluş her halükarda, teknik servisin üstlenmiş bulunduğu faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için gereken bütün tedbirleri almalıdır.

12.  Görevlendirilen teknik servislerle ilgili kayıtlar

12.1. Yetkili kuruluş, yeterlilik de dâhil olmak üzere görevlendirme şartlarının etkili bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini belgelendirmek bakımından, teknik servislere ilişkin hususları kayıt altına almalıdır.

12.2. Yetkili kuruluş, teknik servislerle ilgili kayıtları, gizlilik şartlarının yerine getirilmesine imkân veren güvenilir bir yerde muhafaza etmelidir.

12.3.  Teknik servislerle ilgili kayıtlar en az aşağıdakileri içermelidir:

a) İlgili yazışmalar,

b) Değerlendirme kayıt ve raporları,

c) Görevlendirme belgelerinin kopyaları. 

EK IV
İMALATIN UYGUNLUĞU İŞLEMLERİ

1.  Amaç
1.1. İmalatın uygunluğu işlemleri; üretilen her bir araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya ekipmanın onaylanmış tipe uygunluğun sağlanması için yapılmasını amaçlar.

1.2 İmalatın uygunluğu işlemleri daima, 2 nci maddede ön değerlendirme olarak belirtilen kalite yönetimi sisteminin değerlendirilmesi ve 3 üncü maddede ürün uygunluk düzenlemeleri olarak belirtilen tip onay konusunun ve üretimle ilişkili kontrollerin doğrulanması işlemlerini kapsamaktadır.

2.  Başlangıç değerlendirmesi (ön değerlendirme)

2.1.  Tip onayını verilmeden önce onay kuruluşu; araç, aksam, sistem, ayrı teknik ünite, parça veya ekipmanların imalat sırasında, onaylanan tipe uygunluklarının etkili bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlayacak yeterli düzenlemelerin ve işlemlerin imalatçı tarafından tesis edildiğini doğrulamalıdır.
2.2. Bu değerlendirmelerin yapılması için kılavuz,  EN ISO 19011:2011 standardında (kalite yönetim sistemlerinin denetlenmesi için ilkeler) bulunabilir. 

2.3. Madde 2.1’in gerekliliklerine uyum aşağıda belirtilen şekilde onay kuruluşunun istediği şekilde doğrulanır: 

Onay kuruluşu gerektiği şekilde madde 2.3.1’den madde 2.3.3’e kadar açıklanan düzenlemelerden birini veya düzenlemelerin bir bileşkesini yerine göre tamamen veya kısmen göz önünde bulundurarak, ön değerlendirme ve madde 3’de verilen ürün uygunluk düzenlemelerini yeterli bulmuş olmalıdır.

2.3.1 Ön değerlendirme ve ürün uygunluk düzenlemelerinin teyit edilmesi işlemleri onay kuruluşu veya onun adına bu amaçla hareket eden bir görevlendirilmiş kuruluş tarafından yapılır.

2.3.1.1. Yapılacak başlangıç değerlendirmesinin kapsamı belirlenirken onay kuruluşu aşağıdaki bilgileri göz önüne alır:

a) İmalatçının 2.3.3 maddesinde atıfta bulunulana benzer olan bir belgelendirmeye sahip olup olmadığı; ancak, belirtilen madde kapsamında yetkin ya da tanınmış olmadığı;
b) Aksam, sistem veya ayrı teknik ünitenin tip onayı durumunda, EN ISO 9001:2015 veya ISO/TS 16949:2009 standardının şartlarını sağlayan bir veya daha fazla sanayi sektörü şartnamelerine göre araç imalatçısının/imalatçılarının aksam, sistem veya ayrı teknik ünite imalatçısının tesislerinde yapmış olduğu/oldukları kalite sistemi değerlendirmeleri;

c) Tatminkâr olmayan üretimin uygunluğu nedeniyle bir üye ülkede imalatçı tip onaylarının bir ya da daha fazlasının geri çekilip çekilmediği. Bu tür bir durumda, onay kuruluşu tarafından imal edilen ilk değerlendirme imalatçının kalite sistem belgesinin kabulü ile sınırlı olmayacak; araçların, sistemlerin, aksamların ya da ayrı teknik ünitelerin onaylı tipe uygun biçimde üretileceği şekilde, etkin kontrol sağlamaya yönelik gerekli tüm iyileştirmelerin uygulanıp uygulanmadığı hususunu da içerecektir.
2.3.2.  Ön değerlendirme ve ürün uygunluk düzenlemelerinin teyit edilmesi işlemleri, başka bir üye ülkenin onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından bu amaç için bir görevlendirilmiş kuruluş tarafından da yapılabilir. 

2.3.2.1. Bu durumda üye ülkenin onay kuruluşu, tip onayı alınacak ürün/ürünler hakkında ve tip onayı alınacak düzenleyici mevzuata göre incelediği alan ve imalat tesislerini belirten bir uygunluk beyanı hazırlar. 

2.3.2.2. Tip onayını verecek onay kuruluşundan gelen uygunluk beyanı başvurusunu alan başka onay kuruluşu, uygunluk beyanı derhal gönderir veya böyle bir bildirimi gönderebilecek durumda olmadığını bildirir.

2.3.2.3. Uygunluk beyanı en azından aşağıdakileri kapsamalıdır:

(a) Grup veya şirket (örneğin; XYZ  Otomotiv),

(b) Belirli bir organizasyon (örneğin; Bölgesel Bölümü),

(c) Fabrika/yer (örneğin; Motor Fabrikası 1 (A ülkesinde), Araç Fabrikası 2 (B ülkesinde)),

(d) Araç/aksam kapsamı (örneğin; Bütün M1 kategorisi modelleri),

(e) Değerlendirilen alanlar  (örneğin; Motor montaj, gövde pres ve montaj, araç montaj),

(f) İncelenen belgeler (örneğin; Şirket ve tesisin kalite el kitapçığı, prosedürler),

(g) Değerlendirme tarihi  (örneğin; Denetleme gün-gün/ay/yıl’da gerçekleştirildi), 

(h) Planlanmış gözlem ziyareti (örneğin; ay/yıl).
2.3.3. Onay kuruluşu ayrıca imalatçının EN ISO 9001:2015 veya ISO/TS 16949:2009 standardına (belirtilen durumda söz konusu belgenin kapsamı onaylanacak ürünü/ürünleri kapsayacaktır) ya da 2.3 maddesinde yer alan ön değerlendirme gerekliliklerini sağlayan eşdeğer bir belgelendirme standardına uygunluğunu ortaya koyan imalatçı belgesini üretim uygunluğunun aslında kalite yönetim sistemi kapsamında olması ve imalatçının tip onayının 2.3.1.1.(c) bendinde atıfta bulunulan şekilde geri çekilmemiş olması kaydıyla, kabul edebilir. İmalatçı belgelendirme detaylarını temin eder ve belgenin geçerlilik süresi ya da kapsamına ilişkin her türlü revizyonu onay kuruluşuna bildirir.
2.4.  Araç tip onayı için yürütülen ön değerlendirme faaliyetlerinde, aracın sistem, aksam, ayrı teknik ünitelerinin ön değerlendirmelerinin tekrarlanmasına gerek yoktur. Ancak, ön değerlendirme önceki değerlendirmelerin kapsamadığı tüm aracın montajıyla ilgili yer ve faaliyetleri kapsayan bir ön değerlendirme ile tamamlanmalıdır.
3.  Ürün uygunluk düzenlemeleri 
3.1. Bu Yönetmeliğe ve BM/AEK Regülasyonlarına göre onaylanan her araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya ekipmanın bu Yönetmeliğin, bu Ekin ve BM/AEK Regülasyonlarının şartlarını yerine getirmek suretiyle, onaylanan tipe uygun şekilde imal edilmelidir.

3.2.  Bu Yönetmelik ve BM/AEK Regülasyonları uyarınca tip onayı vermeden önce onay kuruluşu, onaylanacak tiple ve bu Yönetmelikte ve BM/AEK Regülasyonlarında  belirlenen özel fiziksel deneyler dahil (geçerliyse) sürekli uygunluğunu doğrulamak için gereken bu deneylerin veya ilgili kontrollerin belirli aralıklarla uygulanması amacıyla, her bir onay için imalatçıyla mutabakata varılarak uygun ürün uygunluk düzenlemelerinin ve dokümante edilmiş kontrol planlarının varlığını teyit etmelidir. 

3.3.  Tip onayı sahibinin yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar: 

3.3.1. Araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya ekipmanların onaylanmış tipe uygunluğunun etkili bir şekilde kontrol edilebilmesini mümkün kılacak işlemlerin varlığını ve uygulanmalarını sağlamak, 

3.3.2. Onaylanan her tip için uygunluğun denetlenmesinde gerekli olan  deney donanımı veya diğer gerekli donanımlara erişebilir durumda olmak,
3.3.3. Deney ve kontrol sonucu verilerinin kaydedilmesini ve bunların ilişiğindeki belgelerin, onay kuruluşuyla yapılacak anlaşmayla 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenecek süre boyunca muhafaza edilmesini sağlamak.

3.3.4. Endüstriyel imalatın gereği olan sapmaları dikkate alarak, ürün özelliklerinin kararlı kalmasını sağlamak ve bunu denetlemek amacıyla her deney veya kontrol tipinin sonuçlarını değerlendirmek.

3.3.5.  Her ürün tipi için, en azından bu yönetmelikte belirtilen kontrollerin ve Ek II’de listelenen düzenleyici mevzuatta  belirtilen  deneylerin uygulanmasını sağlamak.
3.3.6. Herhangi bir numune veya deney parçası grubunda, uygulanan deney veya kontrol tipi dâhilinde bir uygunsuzluğun ortaya çıkması hâlinde, ilave numune alınmasını ve  deney yapılmasını sağlamalıdır. Gerekli olan tüm tedbirler onaylı tipe uygunluğu teminen üretim sürecinin eski haline getirilmesi amacıyla alınmalıdır.

3.4.
Adım adım, karma ya da çok aşamalı tip onaylarının söz konusu olduğu durumda, komple araç tip onayını veren onay kuruluşu bu Ekte belirtilen üretim gerekliliklerine ilişkin uygunluğa uyum ile ilişkili olarak tip onayını vermiş olan onay kuruluşundan ilgili sistem, aksam ya da ayrı teknik üniteyle alakalı detayları talep edebilir. 

3.5.
Komple araç tip onayını veren ve 3.4 maddesinde atıfta bulunulan ilgili bilgiler ile tatmin olmayan ve bu hususu yazılı olarak ilgili imalatçıya ve sistemin, aksamın ya da ayrı teknik ünitenin tip onayını veren onay kuruluşuna bildirmiş olan onay kuruluşu, yukarıda belirtilen sistemler, aksamlar ya da ayrı teknik ünitelerin imalatçısının/imalatçılarının sahasında gerçekleştirilecek üretim uygunluk denetlemeleri ya da kontrollerinin yerine getirilmesini talep edebilir. Söz konusu bu ilâve üretim uygunluğuna ilişkin sonuçlar derhal belirtilen onay kuruluşunun kullanımına sunulur. 

3.6. 3.4 ve 3.5 maddelerinin geçerli olduğu durumda ve komple araç tip onayını veren onay kuruluşının ilâve denetleme ya da kontrol sonuçları ile tatmin olmaması halinde, imalatçı bahsi geçen onay kuruluşunın ve sistemin, aksamnın ya da ayrı teknik ünitenin tip onayını veren onay kuruluşının tatmin olacağı şekilde üretim uygunluğunun eski haline getirilmesini sağlar. 3.4 ila 3.6 maddeleri Türkiye’de ulusal araç tip onayları için uygulanmaz.
4.  Sürekli doğrulama için düzenlemeler
4.1 Tip onayını vermiş olan kuruluş, herhangi bir anda periyodik denetlemeler vasıtasıyla her bir üretim tesisinde uygulanan kontrol yöntemlerinin uygunluğunu doğrulayabilir. İmalatçı bu amaçla söz konusu kuruluşun imalat, inceleme, test, depolama ve dağıtım tesislerine girişine olanak sağlar ve kalite yönetim sistem belgeleri ve kayıtları ile ilgili gerekli her türlü bilgiyi temin eder.
4.1.1. Yukarıda belirtilen periyodik denetlemelere ilişkin normal düzenlemeler, madde 2 ve madde 3’de (ön değerlendirme ve ürün uygunluğu düzenlemeleri) açıklanan işlemlerin etkinliğinin izlenmesi olmalıdır.

4.1.1.1. Teknik servislerin  (madde 2.3.3’ün gerektirdiği şekilde yetkili veya tanınmış olan) sürdürdüğü denetim faaliyetlerinin ön değerlendirmede açıklanan işlemlere göre, madde 4.1.1’in şartlarını yerine getirdiği kabul edilmelidir.

4.1.1.2. Onay kuruluşu tarafından yapılan doğrulamaların normal sıklığı (4.1.1.1 maddesinde atıfta bulunulanlar dışında) 2 inci ve 3 üncü maddeler uyarınca uygulanan ilgili kontrollerin Risk Yönetimi – İlkeler ve Esaslar başlıklı ISO 31000:2018 standardına uyan risk değerlendirme metodolojisine dayanarak aralıklarla gözden geçirilmesini sağlayacak şekilde olmalı ve yukarıda belirtilen doğrulama en azından her üç yılda bir gerçekleştirilmelidir. Belirtilen metodoloji özellikle bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası bağlamında diğer onay kuruluşları tarafından gündeme getirilen her türlü uygunsuzluğu hesaba katacaktır.
4.2.  Her gözden geçirmede, özellikle madde 3.2’sinin gerektirdikleri olmak üzere, deney veya kontrol kayıtları ve imalat kayıtları gelen denetçiye açık tutulmalıdır.

4.3. Denetçi, imalatçı laboratuvarında veya teknik servisin tesislerinde deneye tabi tutulacak numuneleri rastgele seçebilir. Böyle bir durumda sadece fiziksel  deneyler yapılmalıdır. Numunelerin asgari sayısı, imalatçının kendi doğrulamasının sonuçlarına göre belirlenebilir. 

4.4. Kontrol seviyesinin tatminkâr olmadığı kanaatinde olan ya da madde 4.2 uyarınca gerçekleştirilen testlerin geçerliliğinin doğrulanmasının gerekli olduğunu düşünen bir denetçi, EK II’de sıralanan düzenleyici mevzuatta belirtilen üretim uygunluğu ile alakalı gereklilikler uyarınca fiziksel testlerin gerçekleştirilmesi için teknik servise gönderilecek numuneleri seçer. 

4.5.  Bir inceleme veya gözden geçirme izlemesi sırasında yetersiz sonuçların bulunması hâlinde, onay kuruluşu, mümkün olan en kısa sürede üretimin uygunluğunun yeniden tesisi için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.
4.6. Bu Yönetmeliğin BM/AEK Regülasyonlarına uyumu gerektirdiği durumlarda, imalatçı ilgili BM/AEK Regülasyonlarında yer alan üretimin uygunluğu gerekliliklerine eşdeğer alternatif olarak bu Eki uygulamaya karar verebilir. Ancak, 4.4 ya da 4.5 maddelerinin geçerli olması halinde, BM/AEK Regülasyonlarında yer alan üretimin uygunluğu gerekliliklerine ilişkin her türlü ayrı uygunluğa, onay kuruluşu üretim uygunluğunun eski haline getirilmesine karar verene dek onay kuruluşunun istediği şekilde uyulması zorunlu olacaktır.
5. Yazılım güncellemesine ilişkin düzenlemeler (Ek:RG-31/12/2024-32769 5. Mükerrer)
İmalatçının yazılım güncelleme yönetim sistemi ve tüm araç tipleri, 156 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen gerekliliklere uyar.
EK V
KÜÇÜK SERİLERİN VE SERİ SONLARININ SINIRLARI
A. Küçük serilerin sayısal yıllık sınırları (1)
1. Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamında yıllık olarak Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de tescil edilecek, piyasada bulundurulacak veya hizmete girecek bir araç tipinin adedi, söz konusu araç kategorisi için aşağıda verilen sayıları geçemez.

(Değişik tablo:RG-31/12/2024-32769 5. Mükerrer)
	Kategori
	Adet

	M1
	1500

	M2, M3
	41 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen mevzuatın uygulama tarihine kadar 0.  

Küçük seriler halinde imal edilen tam otonom araçlar için:1.500

	N1
	1500

	N2, N3
	41 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen mevzuatın uygulama tarihine kadar 0.  

Küçük seriler halinde imal edilen tam otonom araçlar için:1.500

	O1, O2
	0

	O3, O4
	0

	(1) Avrupa Birliği uygulaması kabul edilene kadar bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamında Bakanlık tarafından AB küçük seri tip onayı verilmez, ancak AB onay kuruluşlarınca söz konusu madde kapsamında verilen onaylar kabul edilir.


2. Bu Yönetmeliğin 42 inci maddesi kapsamında yıllık olarak Türkiye’de tescil edilecek, piyasada bulundurulacak veya hizmete girecek bir araç tipinin adedi, söz konusu araç kategorisi için aşağıda verilen sayıları geçemez.

	Kategori
	Adet

	M1
	250

	M2, M3
	250

	N1
	250

	N2, N3
	250

	O1, O2
	500

	O3, O4
	250


B. Seri sonunun sınırları
“Seri Sonu” işlemi çerçevesinde, her bir üye ülkede veya Türkiye’de hizmete giren tam ve tamamlanmış azami araç sayısı, aşağıdaki seçeneklerden biri seçilerek sınırlanır.

1. M1 kategorisi araçlarda, bir veya birkaç tipteki azami araç sayısı, her bir üye ülkede veya Türkiye’de bir önceki yılda hizmete giren ilgili bütün tiplerdeki araç sayısının %10’unu ve diğer bütün kategorilerde % 30’unu geçemez. Sırasıyla %10’luk veya % 30’luk oran 100 araçtan az bir sayıya karşılık geliyorsa, azami 100 aracın hizmete girmesine izin verilir.

2. Herhangi bir araç tipine ait araçlar, aracın imalat tarihinde veya imalat tarihinden sonra yasal olarak geçerli bir uygunluk belgesi düzenlenmiş ve düzenlenme tarihinden sonra en az üç ay geçerliliğini korumuş, ancak yürürlüğe giren bir düzenleyici mevzuat nedeniyle daha sonra geçerliliğini kaybetmiş olan araçlarla sınırlı olmalıdır.

EK VI
BİR ARACIN GÜVENLİĞİ YA DA ÇEVRESEL PEFORMANSINA İLİŞKİN ZORUNLU OLAN SİSTEMLERİN DÜZGÜN ÇALIŞMASI AÇISINDAN CİDDİ RİSK TEŞKİL EDEN AKSAMLARIN LİSTESİ, SÖZ KONUSU AKSAMLAR VE EKİPMANLARIN PERFORMANS GEREKLİLİKLERİ, UYGUN TEST PROSEDÜRLERİ VE PAKETLEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. Aracın güvenliği üzerinde ciddi etkileri olan parça veya donanımlar:

	No.
	Açıklaması
	Performans şartı
	Deney işlemi
	İşaretleme şartı
	Ambalajlama şartı

	1
	[…]
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


II. Aracın çevresel performansı üzerinde ciddi etkileri olan parça veya donanımlar

	No.
	Açıklaması
	Performans şartı
	Deney işlemi
	İşaretleme şartı
	Ambalajlama şartı

	1
	[…]
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Ek VII
BİR İMALATÇININ TEKNİK SERVİS OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLECEĞİ DÜZENLEYİCİ MEVZUAT

1. Amaç ve kapsam

1.1. Bu Ek, bir imalatçının bu Yönetmeliğin 72 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak kurum içi teknik servis olarak görevlendirilmesi konusunda listelenen düzenleyici mevzuatı açıklar.

1.2. Bu Ek ayrıca, Ek II Bölüm I ile ilgili araç, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı çerçevesinde uygulanmak üzere bir imalatçının kurum içi teknik servis olarak görevlendirilmesi hakkında uygun hükümler içerir.

1.3. Bu Ek ayrıca, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine uygun olarak AB küçük seri tip onayı için başvuran imalatçılara uygulanmaz.

2. İmalatçının kurum içi teknik servis olarak görevlendirilmesi 
2.1. Kurum içi teknik servis olarak görevlendirilen bir imalatçı, kendi adına onay deneylerini yapmak üzere deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan bir imalatçıdır. 

“Deney yapmak” ifadesi performans ölçümü ile sınırlı değildir, ancak deney sonuçlarının kaydedilmesi ve onay kuruluşuna ilgili sonuçları da içeren bir rapor sunulmasını kapsar. 

Bu ifade aynı zamanında, zorunlu olarak ölçüm gerektirmeyen yukarıda belirtilen hükümlere uyumun kontrol edilmesini de kapsar. Bu, tasarımın yasal şartlarla ilgili gerekliliklere uyup uymadığına dair değerlendirmeye ilişkin durumdur .
3. Düzenleyici mevzuat ve kısıtlamalar

	
	Konusu
	Düzenleyici mevzuat referansı

	4A
	Arka plakanın monte edileceği ve sabitleneceği alan
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1003/2010 Yönetmeliği

	7A
	Sesli ikaz cihazları ve sinyalleri
	661/2009/AT Yönetmeliği

28 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	10A
	Elektromanyetik uyumluluk
	661/2009/AT Yönetmeliği

10 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	18A
	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/19/2011 Yönetmeliği

	20A
	Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının araç üzerine montajı
	661/2009/AT Yönetmeliği

48 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	27A
	Çeki donanımı
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1005/2010 Yönetmeliği

	33A
	El kumandalarının, ikaz cihazlarının ve göstergelerin yeri ve tanımı
	661/2009/AT Yönetmeliği

121 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	34A
	Ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri
	661/2009/AT Yönetmeliği
AB/672/2010 Yönetmeliği

	35A
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1008/2010 Yönetmeliği

	36A
	Isıtma sistemleri
	661/2009/AT Yönetmeliği

122 sayılı BM/AEK Regülasyonu

(LPG ısıtma sistemleri ve LPG yanmalı ısıtıcılar ile ilgili Ek 8’indeki gereklilikler hariç)

	37A
	Çamurluklar
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1009/2010 Yönetmeliği

	44A
	Kütleler ve boyutlar
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1230/2012 Yönetmeliği

	45A
	Emniyet cam
malzemeleri ve bunların araçlara takılması
	661/2009/AT Yönetmeliği

43 sayılı BM/AEK Regülasyonu

(Ek 21’inde yer alan hükümlerle sınırlı)

	46A
	Lastiklerin takılması
	661/2009/AT Yönetmeliği
AB/458/2011 Yönetmeliği

	46B 

(Ek satır:RG-31/12/2024-32769 5. Mükerrer) 
	Yuvarlanma direncinin belirlenmesi
	(EU) 2017/2400 Sayılı Konsey Tüzüğü Ek X

	48A
	Kütleler ve boyutlar
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1230/2012 Yönetmeliği

	49A
	Kabinin arka panelinin önündeki dış çıkıntılar bakımından ticari araçlar
	661/2009/AT Yönetmeliği

61 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	50A
	Araç katarlarının mekanik kavrama aksamları
	661/2009/AT Yönetmeliği

55 sayılı BM/AEK Regülasyonu

(Ek 5’inde (Madde 8’i de dahil, madde 8’e kadar olan) ve Ek 7’sinde yer alan hükümlerle sınırlı)

	61
	İklimlendirme sistemleri
	2006/40/AT Yönetmeliği


İlave

İmalatçının alt yüklenici ve kurum içi teknik servis olarak görevlendirilmesi

1. Genel

1.1. Bir imalatçının kurum içi teknik servis olarak görevlendirilmesi ve bildirilmesi, bu Yönetmeliğin 68 ila 81 inci maddelerine uygun olarak yapılır ve her türlü alt yüklenicilik bu İlaveye uygun olarak yapılır.

2. Taşeronluk (Alt yüklenicilik)
2.1. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının hükümlerine göre, bir imalatçı kendi yerine deneyleri yapması için bir alt yükleniciyi tayin edebilir.

2.2. Bu İlavenin amaçları bakımından; “alt yüklenici”, imalatçının kendi organizasyonu içerisinde deney işlemlerini yapması için imalatçı tarafından görevlendirilmiş yan bir kuruluş veya imalatçı ile yapılan sözleşmeye göre deney işlemlerini yürüten üçüncü bir taraftır
2.3. Bir alt yüklenicinin hizmetlerinin kullanımı, imalatçının, özellikle teknik servislerin yetenekleri ve EN ISO/IEC 17025:2005 standardına uygunluğu hakkındaki ve Yönetmeliğin 69, 70, 80 ve 81 inci maddelerine uyma konusundaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
2.4. Ek VII’nin madde 2’si alt yükleniciye de uygulanır.

3. Deney raporu

Deney raporları, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen uygulama mevzuatına  uygun olarak düzenlenmelidir.
EK VIII
SANAL DENEY YÖNTEMLERİNİN BİR İMALATÇI YA DA TEKNİK SERVİS TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR 
1. Amaç ve kapsam

Bu Ek, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına uygun olarak sanal deney ile ilgili hükümleri belirler. 

2. Düzenleyici mevzuat listesi

	
	Konusu
	Düzenleyici mevzuat referansı

	3B
	Arkadan araç altına girmeye karşı koruma tertibatı (RUPDs) ve bunların montajı; arkadan araç altına girmeye karşı koruma (RUP)
	661/2009/AT Yönetmeliği

58 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	6A
	Araç girişi ve manevra kabiliyeti (basamaklar, marşpiye ve el tutamakları)
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/130/2012 Yönetmeliği

	6B
	Kapı kilitleri ve kapı tutma aksamları
	661/2009/AT Yönetmeliği

11 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	8A
	Dolaylı görüş cihazları ve bu cihazların montajı
	661/2009/AT Yönetmeliği

46 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	12A
	İç donanım
	661/2009/AT Yönetmeliği

21 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	16A
	Dış çıkıntılar
	661/2009/AT Yönetmeliği

26 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	20A
	Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının araç üzerine montajı
	661/2009/AT Yönetmeliği

48 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	27A
	Çeki donanımı
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1005/2010 Yönetmeliği

	32A
	Ön görüş alanı
	661/2009/AT Yönetmeliği

125 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	35A
	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1008/2010 Yönetmeliği

	37A
	Çamurluklar
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1009/2010 Yönetmeliği

	42A
	Yük araçlarının yan koruması
	661/2009/AT Yönetmeliği

73 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	48A
	Kütleler ve boyutlar
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1230/2012 Yönetmeliği

	49A
	Kabinin arka panelinin önündeki dış çıkıntılar bakımından ticari araçlar
	661/2009/AT Yönetmeliği

61 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	50A
	Araç katarlarının mekanik kavrama aksamları
	661/2009/AT Yönetmeliği

55 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	50B
	Kısa çeki düzeneği (CCD); Onaylı bir kısa çeki düzeneği (CCD) takılması
	661/2009/AT Yönetmeliği

102 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	52A
	M2 ve M3 araçlar
	661/2009/AT Yönetmeliği

107 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	52B
	Büyük yolcu araçlarının üst yapısının dayanıklılığı
	661/2009/AT Yönetmeliği

66 sayılı BM/AEK Regülasyonu

	57A
	Önden araç altına girmeye karşı koruma tertibatı (FUPDs) ve bunların montajı; önden araç altına girmeye karşı koruma (FUP)
	661/2009/AT Yönetmeliği

93 sayılı BM/AEK Regülasyonu


İlave 1

Sanal deney yöntemlerinin kullanımı için genel koşullar

1. Sanal deney örneği

Aşağıdaki plan, sanal deneyi tanımlamak ve yönetmek için temel yapı olarak kullanılır:

a) Amaç,

b) Yapı modeli,

c) Sınır koşulları,

d) Yük varsayımları,

e) Hesaplama,

f) Değerlendirme,

g) Dokümantasyon.

2. Bilgisayar simülasyonu ve hesaplamasının esasları

2.1. Matematiksel model

Matematiksel model imalatçı tarafından sağlanmalıdır. Model, ilgili düzenleyici mevzuat ve onun sınır koşullarının şartları ile ilgili olarak deneye tabi tutulacak araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin yapısının karmaşıklığını yansıtmalıdır.

Aynı hükümler, gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla, araçtan bağımsız olarak aksam veya ayrı teknik ünitelerin deneyi için de geçerlidir.

2.2. Matematiksel modelin geçerlilik işlemi 

Matematiksel model gerçek deney koşulları ile karşılaştırılarak geçerli sayılmalıdır.

Bu anlamda, fiziki deney, matematiksel model kullanıldığında elde edilen sonuçlar ile fiziki deneyin sonuçlarının karşılaştırılması amacı için yapılmalıdır. Deney sonuçlarının karşılaştırılabilirliği kanıtlanmalıdır. İmalatçı veya teknik servis tarafından bir geçerlilik raporu düzenlenmeli ve bu rapor onay kuruluşuna sunulmalıdır.

Matematiksel modelde veya yazılımda yapılan, muhtemelen geçerlilik raporunu geçersiz hale getiren  herhangi bir değişiklik, onay kuruluşunun dikkatine sunulmuş olmalıdır; onay kuruluşu yeni bir geçerlilik işlemi yapılmasını talep edebilir.

Geçerlilik işleminin akış şeması İlave 3’te gösterilmektedir.

2.3. Dokümantasyon

İmalatçı, simülasyon ve hesaplama için kullanılan bilgiler ve yardımcı vasıtaları teknik servisin kullanımına sunar ve kayıt altına alır.
3. Vasıtalar ve destek

İmalatçı, teknik servisin isteği doğrultusunda uygun yazılımı içerecek şekilde gerekli olan vasıtaları teknik servise temin etmeli veya söz konusu teknik servisin bu vasıtalara erişimini sağlamalıdır.

İmalatçı ayrıca teknik servislere uygun desteği de sağlamalıdır. 
İmalatçı tarafından teknik servise sağlanan erişim ve destek, teknik servisin personel yetenekleri, lisans haklarının ödenmesi ve gizliliğin gözetilmesi ile ilgili herhangi bir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
İlave 2

Sanal deney yöntemleri kullanımı ile ilgili özel koşullar

1. Düzenleyici mevzuat listesi

	
	Düzenleyici mevzuat referansı
	Ek ve madde
	Özel koşullar

	3B
	661/2009/AT Yönetmeliği

58 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	58 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2.3, 7.3 ve 25.6
	Kuvvetlere karşı dayanım ve boyutlar

	6A
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/130/2012 Yönetmeliği
	AB/130/2012 Yönetmeliği Ek II madde 1 ve 2
	Basamaklar, marşpiye ve el tutamaklarının boyutları

	6B
	661/2009/AT Yönetmeliği

11 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	11 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3

11 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4 madde 2.1

11 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 5
	Çekme dayanımı deneyleri ve kilitlerin ivmelenmeye karşı direnci

	8A
	661/2009/AT Yönetmeliği

46 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	46 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 15.2.4
	Geri görüş aynalarının öngörülen görüş alanları

	12A
	661/2009/AT Yönetmeliği

21 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	(a) 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 ila 5.7

(b) 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 2.3
	(a) Hükümlere uygunluğu kontrol etmek için kuvvet uygulanmak zorunda olunan yerlerdeki şartlar dışında, bütün kavis yarıçapının ve bütün çıkıntıların ölçülmesi

(b) Kafa çarpma bölgesinin belirlenmesi

	16A
	661/2009/AT Yönetmeliği

26 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	26 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2.4
26 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5’deki (genel şartlar) ve madde 6’daki (özel şartlar) tüm hükümler
	Hükümlere uygunluğu kontrol etmek için kuvvet uygulanmak zorunda olunan yerlerdeki şartlar dışında, bütün kavis yarıçapının ve bütün çıkıntıların ölçülmesi

	20A
	661/2009/AT Yönetmeliği

48 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	48 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6 (münferit şartlar), Ek 4, Ek 5 ve Ek 6
	Madde 6.22.9.2.2’de belirtilen deney sürüşü gerçek bir araç üzerinde yapılmalıdır.

	27A
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1005/2010 Yönetmeliği
	AB/1005/2010 Yönetmeliği Ek II madde 1.2
	Statik itme ve çekme kuvveti

	32A
	661/2009/AT Yönetmeliği

125 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	125 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 (şartlar)
	Görüş alanı ve engeller

	35A
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1008/2010 Yönetmeliği
	AB/1008/2010 Yönetmeliği Ek III madde 1.1.2 ve 1.1.3
	Sadece süpürülen alanın ölçümü

	37A
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1009/2010 Yönetmeliği
	AB/1009/2010 Yönetmeliği Ek II madde 2
	Boyutsal şartların doğrulanması

	42A
	661/2009/AT Yönetmeliği

73 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	73 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 12.10
	Yatay kuvvet altında direnç ve yön sapma ölçümü

	48A
	661/2009/AT Yönetmeliği

AB/1230/2012 Yönetmeliği
	(a) AB/1230/2012 Yönetmeliği Ek I Bölüm B madde 7 ve 8.
(b) AB/1230/2012 Yönetmeliği Ek I Bölüm C madde 6 ve 7.
	(a) Kaldırılabilir veya yüklenebilir dingiller bulunan araçların manevra kabiliyeti dahil olmak üzere manevra kabiliyetine ilişkin şartlara uygunluğun kontrolü

(b) Azami arka salınımın ölçümü

	49A
	661/2009/AT Yönetmeliği

61 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	61 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 ve 6
	Hükümlere uygunluğu kontrol etmek için kuvvet uygulanmak zorunda olunan yerlerdeki şartlar dışında, bütün kavis yarıçapının ve bütün çıkıntıların ölçülmesi

	50A
	661/2009/AT Yönetmeliği

55 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	(a) 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 5 (Mekanik bağlantı tertibatları için şartlar)
(b) 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 6 madde 1.1

(c) 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 6 madde 3
	(a) Madde 1 ila madde 8’deki bütün hükümleri içerir.
(b) Basit tasarımlı mekanik bağlantılar üzerinde dayanıklılık deneyleri, sanal deneylerle yer değiştirilebilir.

(c) Sadece, madde 3.6.1 (Direnç deneyi), madde 3.6.2 (Burkulmaya karşı direnç) ve madde 3.6.3 (Eğilme momentine karşı direnç)

	52A
	661/2009/AT Yönetmeliği

107 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	107 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 3
	Madde 7.4.5 (Hesaplama yöntemi)

	52B
	661/2009/AT Yönetmeliği

66 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	66 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 9
	Eşdeğer bir onaylama yöntemi şeklinde, tam araç üzerinde devrilme deneyinin bilgisayar simülasyonu

	57A
	661/2009/AT Yönetmeliği

93 sayılı BM/AEK Regülasyonu
	93 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 5 madde 3
	Yatay kuvvet altındaki direnç ve yön sapma ölçümü


İlave 3

Geçerlilik işlemi
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Ek IX
ÇOK AŞAMALI TİP ONAYINDA İZLENECEK İŞLEMLER
1. İmalatçıların yükümlülükleri

1.1 Çok aşamalı tip onayı sürecinin başarılı ve usulüne uygun bir şekilde uygulanması, ilgili bütün imalatçıların ortak hareket etmesini (birbirleri ile bilgi paylaşımında bulunmasını) gerektirir. Bu amaçla onay kuruluşları; birinci aşama onayını ve sonraki aşama onaylarını vermeden önce, ilgili imalatçılar arasında gerekli bilgi ve belgelerin teminine, karşılıklı değiştirilmesine imkân sağlayan ve böylece tamamlanmış araç tipiyle ilgili olan ve Ek II’de liste hâlinde verilen düzenleyici mevzuatta yer alan bütün teknik şartların yerine getirilmesine imkân veren, amaca uygun düzenlemelerin mevcut olduğundan emin olmalıdır. Bu bilgi veya belgeler arasında, ilgili sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarına ve tamamlanmamış aracın bir parçası olan, ancak henüz tip onayı verilmemiş bulunan araç parçalarına ilişkin ayrıntılar bulunmalıdır. 
1.2 Çok aşamalı tip onayına dâhil olan her imalatçı, önceki bir yapım aşamasına kendisi tarafından ilave edilmiş ya da imal edilmiş bütün sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin onay ve üretimin uygunluğundan sorumludur. Sonraki aşama imalatçısı, ilgili parçaları daha önce verilmiş tip onayını geçersiz hale getirecek derecede değiştirdiği durumlar dışında, daha önceki bir aşamada onaylanmış hususlardan sorumlu değildir.

2. Onay kuruluşunun yükümlülükleri

2.1. Onay kuruluşu;

a) Söz konusu araç tip onayı için geçerli olan düzenleyici mevzuata göre düzenlenmiş bütün tip onayı belgelerinin, o anki tamamlanma durumuyla söz konusu araç tipini kapsayıp kapsamadığını ve zorunlu şartları sağlayıp sağlamadığını doğrulamalı,

b) Aracın tamamlanma durumunu hesaba katarak, ilgili tüm verilerin bilgi dosyasında bulunduğundan emin olmalı,

c) İlgili dokümanları inceleyerek, bilgi dosyasında verilen araç özelliği/özellikleri ve verilerinin, ilgili düzenleyici mevzuatla bağlantılı bilgi paketleri ve tip onayı belgelerindeki veriler arasında yer aldığından emin olmalı ve tamamlanmış araçlarda, bilgi dosyasının bir madde numarasının herhangi bir düzenleyici mevzuata ait bilgi paketinde yer almaması hâlinde, ilgili parça veya özelliğin bilgi dosyasında verilen ayrıntı ve özelliklere uygun olduğunu teyit etmeli,

d) Aracın/araçların, tasdik edilmiş bilgi paketinde verilen ilgili verilere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla, ilgili tüm düzenleyici mevzuata uygun olarak, onay verilecek tip arasından seçilen araç numunesi/numuneleri üzerinde, aracı oluşturan parça ve sistemleri incelemeli veya incelenmesini sağlamalı,

e) Gerekiyorsa, ayrı teknik ünitelerle ilgili montaj kontrollerini yapmalı veya yapılmasını sağlamalıdır.

2.2. 2.1 maddesinin (d) fıkrası çerçevesinde incelenecek araç sayısı, aracın tamamlanma durumuna göre ve aşağıdaki kriterler ışığında, tip onayı verilecek çeşitli birleşimlerin usulüne uygun bir şekilde kontrol edilmesine izin verecek düzeyde olmalıdır:

-   Motor,
-   Vites kutusu,
-   Tahrikli dingiller (sayısı, konumu, ara bağlantılar),
-   Dümenlenebilir dingiller (sayısı ve konumu),
-   Gövde biçimleri,
-   Kapı sayısı,
-   Direksiyonun konumu (soldan/sağdan),
-   Koltuk sayısı,
-   Donanım düzeyi.

3. Geçerli gereklilikler 

3.1. Çok aşamalı tip onayları, araç tipinin tamamlanma durumu esas alınarak verilmeli ve daha önceki aşamalarda verilmiş bütün tip onaylarını içermelidir.

3.2. Komple araç tip onayı için bu Yönetmelik (özellikle Ek I’inin gereklilikleri ve Ek II’de listelenen düzenleyici mevzuat), tip onayının temel aracın imalatçısına verildiği (ya da kapsam genişletmesi yapıldığı) durumlarla aynı şekilde uygulanır.
3.2.1. Bir araç sistemi, aksamı veya ayrı teknik ünite tipinde değişiklik yapılmadıysa, önceki aşamada verilen sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tip onayı, ilgili düzenleyici mevzuatta mevcut tipler için olan son imal tarihine kadar geçerliliğini korur.

3.2.2. Daha sonraki bir aşamada bir araç sistemi tipinde, tip onayı açısından yeniden deneye tabi tutulmasını gerektirecek ölçüde değişikliklerin yapıldığı durumlarda; değerlendirme sadece, sistemin değiştirilen ya da değişikliklerden etkilenen parçalarıyla sınırlıdır.

3.2.3. Bir araç sisteminin ya da araç tipinin sonraki bir tamamlama aşamasında başka bir imalatçı tarafından, imalatçının adı dışında, araç veya sistemin hâlâ aynı tip olarak kabul edilebileceği ölçüde değiştirildiği durumlarda; ilgili düzenleyici mevzuatta mevcut tipler için olan son imal tarihine kadar, mevcut tipler için geçerli olan şartlar hâlâ uygulanabilir.

3.2.4. Bir aracın kategorisinin değiştiği durumlarda, yeni kategori için ilgili gereklilikler yerine getirilmelidir. Önceki kategorinin tip onayı belgeleri, aracın sağladığı gerekliliklerin yeni kategori için geçerli olan gerekliliklerle aynı ya da daha zor (ağır) olması şartıyla, kabul edilir. 

3.3. Onay kuruluşu ile mutabakata tabi olarak; önceki aşamadaki araca verilen bir kapsam genişletmenin aracın tamamlanmasındaki sonraki aşamayı ya da aracın teknik verilerini etkilemediği durumlarda, sonraki aşamanın imalatçısına verilen bir komple araç tip onayının kapsam genişletilmesi ya da revizyonu zorunlu değildir. Bununla birlikte, önceki aşamadaki/aşamalardaki araç için kapsam genişletmeyi de içeren tip onayı numarası, sonraki aşamadaki aracın uygunluk belgesinde belirtilmelidir.

3.4. N ya da O kategorisindeki tam ya da tamamlanmış bir aracın yük taşıma alanının, başka bir imalatçı tarafından yükü depolamaya ve sabitlemeye yönelik çıkarılabilir bağlantı parçalarının (örneğin; yük alanı kaplaması, depolama rafları ve tavan rafları (portbagaj)) eklenmesi için değiştirildiği durumlarda; söz konusu unsurların kendi ağırlığı istiap haddinin içerisinde kabul edilebilir ve aşağıdaki koşulların ikisi de karşılanırsa bir onay gerekli değildir:

a) Değişiklikler, aracın fiili kütlesinde bir artış dışında, aracın tip onayını herhangi bir şekilde etkilememelidir,

b) Eklenen parçalar özel takımlar/aletler kullanılmadan sökülebilir olmalıdır.

4. Aracın tanıtımı

4.1. AB/19/2011 Yönetmeliğinde belirtilen araç tanıtım numarası (VIN), tip onayı sürecinin izlenebilirliğini sağlamak için, tip onayının sonraki bütün aşamaları boyunca muhafaza edilmelidir.

4.2. İkinci ve sonraki aşamalarda, AB/19/2011 Yönetmeliğinde sözü edilen zorunlu plakaya ilave olarak, her imalatçı, araca örneği bu Ekin İlavesinde verilen ilave bir plaka koymalıdır. Bu plaka, kullanım sırasında değiştirilmesi gerekmeyen bir parçanın üzerine hemen göze çarpacak ve kolayca okunabilecek bir konumda, sağlam bir şekilde tutturulmalıdır. Bu plakada açıkça okunabilecek şekilde ve silinmez yazı ile, aşağıdaki sıra dahilinde şu bilgilere yer verilmelidir:

· İmalatçının adı,

· Tip onayı numarasının Bölüm 1, Bölüm 3 ve Bölüm 4’ü,

· Onay aşaması,

· Temel aracın araç tanıtım numarası,

· Söz konusu değerin mevcut onay aşamasında değiştirildiği durumlarda, aracın teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütlesi, 

· Teknik açıdan izin verilen azami yüklü katar ağırlığı (söz konusu değerin mevcut onay aşamasında değiştirildiği durumlarda ve aracın bir römork çekmesine izin veriliyorsa). Aracın bir römork çekmesine izin verilmiyorsa “0” kullanılır,

· Söz konusu değerin mevcut onay aşamasında değiştirildiği durumlarda, önden arkaya doğru sırayla belirtilecek her bir dingil için teknik açıdan izin verilen azami kütle, 

· Söz konusu değerin mevcut onay aşamasında değiştirildiği durumlarda, yarı römork veya merkezî dingilli römorklarda bağlantı noktası üzerinde teknik açıdan izin verilen azami kütle.

Bu maddede ve 4.1 maddesinde aksi belirtilmediği sürece, bu ilave plaka AB/19/2011 Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan gerekliliklere uygun olmalıdır.

İlave

İmalatçı ilave plakası örneği

Aşağıdaki örnek sadece fikir vermek amacıyla verilmiştir.

	İmalatçının ismi (Aşama 3)

	e2*200X/XX*2609

	Aşama 3

	WD9VD58D98D234560

	1500 kg

	2500 kg

	1- 700 kg

	2- 810 kg


EK X

ARAÇ OBD BİLGİLERİ İLE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

1. Giriş 

Bu Ek araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin teknik gereklilikleri ortaya koyar.
2. Araç OBD bilgileri ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim 

2.1. İmalatçı; yetkili bayilere ve tamircilere verilen yetki ya da erişimi sağlanan hususlarla karşılaştırıldığında adil olan biçimde erişilebilen ve standart bir format kullanarak kolaylıkla ve hızlı bir biçimde internet siteleri vasıtasıyla araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişilebilmesini teminen bu Yönetmeliğin 61 inci maddesine uygun olarak gerekli düzenlemeleri ve prosedürleri uygulamaya koymalıdır. 

2.2. Onay kuruluş, araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili belgenin imalatçıdan teslim alınması sonrasında tip onayını verir. 

2.3. Araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili belge bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesine uygunluğun kanıtı olarak kullanılır. 

2.4. Araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili belge İlave 1’de belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenir. 

2.5. Araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim bilgileri aşağıdakileri içermelidir.
2.5.1. İmalatçının sorumlu olduğu araç, sistem, aksam ya da ayrı teknik ünitenin açık tanıtımı, 

2.5.2. Servis ve bakım kayıtları dahil olmak üzere servis el kitapları, 

2.5.3. Teknik el kitapları,
2.5.4. Aksam ve teşhis (diyagnoz) bilgileri (ölçümlere ilişkin asgari ve azami teorik değerler gibi),
2.5.5. Kablo tesisat şemaları; 

2.5.6. İmalatçının özel kodları dahil olmak üzere arıza teşhis kodları,
2.5.7. Araç tipi için geçerli olan yazılım kalibrasyon tanıtım numarası,
2.5.8. Şahsi aletler ve donanımla ilgili sağlanan bilgiler ve bunlar vasıtasıyla verilen bilgileri,
2.5.9. Veri kayıt bilgileri ve iki yönlü izleme ve deney verilerini,
2.5.10. Doğrudan veya bir üçüncü taraf aracılığıyla yetkili bayiler ile tamircilerin kullanımına sunulması halinde, tamir ve bakıma ilişkin standart iş üniteleri ya da zaman dilimleri,
2.5.11. Çok aşamalı tip onayının söz konusu olduğu durumda, bu Ekin 3 üncü maddesi kapsamında gerekli olan bilgiler ile bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinde belirtilen gerekliliklere uymak için gereken diğer her türlü bilgi. 

2.6. İmalatçı, aşağıda yer alan bilgileri ilgili tarafların kullanımına sunar.
2.6.1. OBD sisteminin düzgün çalışması açısından kritik önemi olan değiştirilebilir (yedek) aksamların geliştirilmesini sağlamaya yönelik ilgili bilgiler, 

2.6.2. Jenerik teşhis araçlarının geliştirilmesini sağlamaya yönelik bilgiler. 

2.7. 2.6.1 maddesinin amaçları doğrultusunda, değiştirilebilir (yedek) aksamların geliştirilmesi aşağıda belirtilenlerden herhangi biri tarafından kısıtlanmamalıdır. 

2.7.1. İlgili bilgilerin eksikliği,
2.7.2. OBD eşiğinin aşılması veya OBD sisteminin bu Yönetmeliğin OBD izleme gerekliliklerini yerine getirememesi halinde, arıza gösterge stratejilerine ilişkin teknik gereklilikler, 

2.7.3. Aracın  benzin veya gaz ile çalışması ile ilgili OBD bilgisinin bağımsız olarak ele alınmasına ilişkin özel değişiklikler,
2.7.4. Sınırlı sayıda ufak eksiklikler içeren gaz yakıtlı araçların tip onayı. 

2.8. 2.6.2 maddesinin amaçları bakımından, imalatçıların, yetkili servis ağlarında ISO 22900 Modüler Araç Bildirim Arayüzüne (Modular Vehicle Communication Interface (MVCI)) ve ISO 22901 Açık Teşhis Veri Değişimine (Open Diagnostic Data Exchange (ODX)) uygun olarak teşhis ve deney aletlerini kullanması halinde, ODX dosyaları imalatçının internet sitesi yoluyla bağımsız operatörler için erişilebilir olmalıdır.
2.9. Araç OBD, teşhis, tamir ve bakımının amaçları doğrultusunda, doğrudan araç veri akışı 83 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 11 İlave 1 madde 6.5.1.4’te ve 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 9B madde 4.7.3’te belirtilen standart hale getirilmiş veri link bağlantı elemanı üzerinde seri veri kapısı vasıtasıyla kullanıma sunulur. 
Araç hareket halindeyken, veriler sadece salt okunur fonksiyonlar halinde kullanıma sunulur. 

3. Çok aşamalı tip onayı 

3.1. Çok aşamalı tip onayı söz konusu olduğu durumda, son imalatçı önceki aşamaya/aşamalara bağlantı olarak ve kendi imalat aşaması/aşamaları ile ilgili araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim sağlamaktan sorumludur. 

3.2. Ayrıca, son imalatçı kendi internet sitesi üzerinden bağımsız operatörlere aşağıda yer alan bilgileri sağlar. 

3.2.1. Önceki aşamadan/aşamalardan sorumlu olan imalatçının/imalatçıların internet sitesi adresi,
3.2.2. Önceki aşamadan/aşamalardan sorumlu olan tüm imalatçıların adı ve adresi,
3.2.3. Önceki aşamanın/aşamaların tip onayı numarası/numaraları, 

3.2.4. Motor numarası. 

3.3. Tip onayının belirli bir aşamasından veya aşamalarından sorumlu olan her bir imalatçı, sorumlu oldukları tip onayının aşaması/aşamaları ile ilgili araç OBD ve araç tamir ve bakım bilgilerine ve önceki aşamanın/aşamaların bağlantısına kendi internet sitesi vasıtasıyla erişim sağlamaktan sorumludur. 

3.4. Tip onayının belirli bir aşamasından veya aşamalarından sorumlu olan imalatçı, bir sonraki aşamadan sorumlu olan imalatçıya aşağıda yer alan bilgileri sağlamalıdır.
3.4.1. Sorumlu olduğu aşama/aşamalar ile ilgili uygunluk belgesi,
3.4.2. Ekleri dahil olmak üzere araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili belge, 

3.4.3. Sorumlu olduğu aşamaya/aşamalara ilişkin tip onay numarası; 

3.4.4. Önceki aşamada/aşamalarda görev alan imalatçı/imalatçılar tarafından sağlanan 3.4.1, 3.4.2 ve 3.4.3 maddelerinde belirtilen belgeler. 

3.5. Her bir imalatçı, bir sonraki aşamadan sorumlu olan imalatçının sonraki ve son aşamadan sorumlu olan imalatçılara belgeleri aktarmasına izin verir.  

3.6. Ayrıca, sözleşmesel bazda, tip onayının belirli bir aşamasından veya aşamalarından sorumlu olan imalatçı: 

3.6.1. Bir sonraki aşamadan sorumlu olan imalatçının kendi sorumlu olduğu belirli aşamaya/aşamalara karşılık gelen araç OBD bilgileri, araç tamir ve bakım bilgileri ile ara yüz bilgilerine erişimini sağlar,
3.6.2. Tip onayının devam eden aşamasından sorumlu olan imalatçının talebine istinaden, kendi sorumlu olduğu belirli aşamaya/aşamalara karşılık gelen araç OBD bilgileri, araç tamir ve bakım bilgileri ile ara yüz bilgilerine erişimini sağlar. 

3.7. Son imalatçı dahil olmak üzere imalatçı, sadece sorumlu olduğu belirli aşamayla/aşamalarla ilgili olarak bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesi uyarınca ücret alabilir. 
Son imalatçı dahil olmak üzere imalatçı, internet sitesi adresi ya da diğer imalatçının irtibat detayları ile ilgili bilgileri sağlamak için ücret alamaz. 

4. Müşteri adaptasyonu 

4.1. Bu Ekteki 2 nci maddenin istisnası olarak, özel müşteri uyarlamasına (adaptasyonuna) tabi olan sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin dünya çapında üretim sayısının 250 adetten az olması halinde; müşteri uyarlamasına ilişkin tamir ve bakım bilgilerine, yetkili bayiler ile tamircilere verilen erişim ya da temin edilen hususlarla karşılaştırıldığında adil bir biçimde, kolaylıkla ve hızlı erişim sağlanmalıdır. 

Müşteri uyarlamasına ilişkin elektronik kontrol ünitelerinin servisi ve yeniden programlanması amacıyla, imalatçı yetkili tamircilere sağladığı şekilde ilgili özel uzmanlık teşhis aleti ya da test ekipmanlarını bağımsız operatörlerin kullanımına sunar. 

Müşteri uyarlamaları imalatçının tamir ve bakım bilgilerine ilişkin internet sitesinde sıralanır ve tip onayının verildiği esnada araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin belge üzerinde belirtilir. 

4.2. İmalatçılar, satış ya da kiralama yoluyla bağımsız operatörlerin kullanımına sunulan müşteri tarafından uyarlanan sistem, aksam ya da ayrı teknik ünitelerin servisini yapabilmek amacıyla özel uzmanlık teşhis aleti ya da test ekipmanlarını sağlar. 

4.3. İmalatçı tip onayının verildiği esnada, araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin belge üzerinde, araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişimin standart hale getirilmiş biçimde sağlanması amacıyla kendileriyle ile ilgili olarak 2 nci madde kapsamındaki yükümlülükten muaf olan müşteri uyarlamalarını ve bunlarla ilgili her türlü elektronik kontrol ünitesini belirtir. 

Yukarıda belirtilen müşteri uyarlamaları ve bunlarla ilgili elektronik kontrol ünitesi aynı zamanda imalatçının tamir ve bakım bilgilerine ilişkin internet sitesinde de yer alır. 

5. Küçük ölçekli imalatçılar 

5.1. Bu Ekteki 2 nci maddenin istisnası olarak, bu Yönetmeliğe tabi olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin dünya çapındaki yıllık üretimi M1 ve N1 kategorisindeki araçlar için 1,000 adedin ya da M2, M3, N2, N3 ve O kategorisindeki araçlar için 250 adedin altında olan imalatçılar tamir ve bakım bilgilerine, yetkili bayiler ile tamircilere verilen erişim ya da temin edilen hususlarla karşılaştırıldığında adil bir biçimde, kolaylıkla ve hızlı erişim sağlamalıdır.

5.2. 5.1 maddesine tabi olan araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünite, imalatçının tamir ve bakım bilgilerine ilişkin internet sitesinde yer alır. 

5.3. Onay kuruluş, küçük ölçekli imalatçılara verilen her bir tip onayını AB Komisyonuna bildirir. 

6. Gereklilikler 

6.1. İnternet siteleri vasıtasıyla sağlanan araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgileri bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinde belirtilen ilgili genel standartlara uygun olmalıdır. 

Bilgileri kopyalamayı veya yeniden yayımlamayı isteyenler, konuyu doğrudan ilgili imalatçı ile görüşür. Ayrıca, eğitim malzemelerine ilişkin bilgiler de sağlanmalı, ancak internet sitesi yerine diğer bir medya aracılığıyla da sunulabilir.

Aracın araç imalatçısı tarafından dingil aralığı, motor çıkış gücü, ayar seviyesi veya opsiyonlar gibi ilâve her türlü kriter ve VIN vasıtasıyla tanımlanan biçimde aracın donatıldığı ve orijinal ekipman (OE) parça numarasına yapılan atıf vasıtasıyla araç imalatçısı tarafından kendi yetkili tamircilerine ya da bayilere ya da üçüncü şahıslara arz edilen yedek parçalar ile değiştirilen tüm araç aksamlarına ilişkin bilgiler, makine tarafından okunabilir ve elektronik olarak işlenebilir veri kümeleri halinde, bağımsız operatörlerin kolaylıkla erişebileceği veri tabanında kullanıma sunulur. 

Belirtilen bu veri tabanı; VIN, OE parça numaraları, OE parça ismi, geçerlilik özellikleri (şu tarihten bu tarihe kadar geçerli), takma özellikleri ile uygulanabildiği takdirde yapılandırma özelliklerinden oluşur. 

Veri tabanı üzerinde yer alan bilgiler düzenli şekilde güncellenir. Bu bilgilerin yetkili bayilere temin edilmesi halinde, güncellemeler özellikle üretiminden sonra münferit araçlar üzerindeki bütün değişiklikleri içermelidir.

6.2. Yetkili bayiler ve tamirciler tarafından kullanılan araç güvenlik özelliklerine erişim, aşağıda yer alan gereklilikler uyarınca güvenlik teknolojisinin korunması kapsamında bağımsız operatörlerin kullanımına sunulur: 

6.2.1. Gizlilik, bütünlük ve yeniden oynatmaya karşı koruma sağlayan veri alışverişi yapılmalıdır. 

6.2.2. https//ssl-tls (RFC4346) standardı kullanılmalıdır. 

6.2.3. Bağımsız operatörler ile imalatçıların karşılıklı olarak doğrulanması için ISO 20828 standardına uygun güvenlik belgeleri kullanılır.
6.2.4. Bağımsız operatörlerin özel anahtarı, güvenli bir donanım vasıtasıyla korunur. 

6.3. Bu Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde belirtilen Araç Bilgilerine Erişim Alt Komitesinde, 6.2 maddesinde belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesine yönelik parametreler en gelişmiş teknoloji durumuna göre belirlenir. Bağımsız operatör, kendisinin yasal bir ticari faaliyette bulunduğunu ve daha önce ilgili herhangi bir cezai faaliyetten hüküm giymemiş olduğunu ispatlayan belgelere dayanarak, bu amaçla onaylanmalı ve yetkilendirilmelidir.
6.4. Kontrol ünitelerinin yeniden programlanması, mülkiyete ait olmayan bir donanım kullanılarak SAE J2534 veya TMC RP1210B veya ISO 22900-2 standardı uyarınca gerçekleştirilir. 

İmalatçıya özel uygulamanın uygunluğunun doğrulanması ve SAE J2534 veya TMC RP1210B veya ISO 22900-2 standardına uygun araç iletişim ara yüzleri (VCI) için, imalatçı ya bağımsız olarak geliştirilen VCI’ların doğrulanmasını ya da bilgilerin doğrulanmasını sunar ya da söz konusu doğrulanma işlemini bizzat kendisinin yapması amacıyla VCI imalatçısının ihtiyaç duyduğu özel donanımı ödünç verir. 

Bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının şartları, yukarıda belirtilen doğrulanma işlemi ya da bilgiler ve donanıma ilişkin ücretler açısından uygulanır. 

6.5. 6.4 maddesinin gereklilikleri, hız sınırlandırma cihazları ile kayıt cihazlarının yeniden programlanması için uygulanmaz. 

6.6. Bütün emisyonla ilgili DTC’ler, SGM-2009/22 Tebliğinin Ek XI’i ile SGM-2013/5 Tebliğinin Ek X’u ile tutarlı olmalıdır. 

6.7. Aracın güvenlik alanları ile ilgili olanlar dışındaki araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim için, bir bağımsız operatör tarafından imalatçının internet sitesinin kullanımına ilişkin tescil gereklilikleri sadece bilgilere ilişkin ödemenin nasıl yapılacağını teyiden gerekli olan ilgili bilgileri gerektirmelidir. Aracın güvenlik alanlarına erişim ile ilgili bilgiler için, bağımsız operatör kendini ve ait olduğu organizasyonu tanımlamak amacıyla ISO 20828 standardı uyarınca bir belge sunar ve imalatçı da bağımsız operatörün ilgili imalatçının yasal internet sitesine erişim sağladığını teyit etmek amacıyla ISO 20828 standardı uyarınca kendi belgesi ile cevap verir. Her iki taraf da bu hüküm kapsamında araçları ve bu araçlar üzerinde yapılan değişiklikleri belirten ilgili işlemlerin kaydını tutar. 

6.8. İmalatçılar kendi tamir bilgilerine ilişkin internet sitelerinde model bazında tip onay numarasını belirtmelidir. 

6.9. İmalatçının internet sitesinde mevcut olan araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerinin sonradan takılan (retrofit) alternatif yakıt sistemlerinin düzgün tasarımı ve imalatına olanak sağlayan özel ilgili bilgileri içermemesi halinde, herhangi ilgili bir retrofit alternatif yakıt sisteminin imalatçısı belirtilen taleple birlikte imalatçıyla temasa geçmek suretiyle gerekli olan bilgileri temin edebilmelidir. Bu amaca yönelik irtibat detayları imalatçının internet sitesinde açıkça belirtilmeli ve bilgiler 30 gün içerisinde sağlanmalıdır. Yukarıdaki bilgileri sadece, 115 sayılı BM/AEK Regülasyonuna tabi olan retrofit alternatif yakıt sistemleri veya 115 sayılı BM/AEK Regülasyonuna tabi olan sistemlerin parçalarını oluşturan retrofit alternatif yakıt sistemleri için temin etmek gereklidir. Ayrıca, yukarıda belirtilen bilgileri sadece, bilgilerin talep edildiği araç modelinin tam teknik özelliğini açıkça belirten ve bilgilerin 115 sayılı BM/AEK Regülasyonuna tabi olan retrofit alternatif yakıt sistemleri ya da aksamlarının geliştirilmesi için gerekli olduğunu özel olarak teyit eden bir talebe cevaben temin etmek gereklidir.  

7. Tip onayına ilişkin gereklilikler 

7.1. Tip onayı almak için imalatçı, şablonu İlave 1’de belirtilen belgeyi doldurulmuş olarak teslim eder. 

7.2. Araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerinin mevcut olmadığı ya da bu bilgilerin bu Ekin gerekliliklerine uygun olmadığı durumda, imalatçı tip onay tarihini takip eden altı ay içerisinde söz konusu bilgileri temin etmelidir. 

7.3. 7.2 maddesinde belirtilen zaman dilimi içerisinde bilgileri temin etme yükümlülüğü, sadece tip onayı alındıktan sonra aracın piyasaya arz edilmesi halinde geçerlidir. 
Aracın tip onayı verilmesinden sonraki altı ayı aşan bir sürede piyasaya arz edilmesi durumda, bilgiler aracın piyasaya arz edildiği tarihte sağlanmalıdır. 

7.4. Araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin doldurulan belgeye dayanarak onay kuruluşu, herhangi bir şikayetin yapılmamış olması ve imalatçının söz konusu belgeyi 7.2 maddesinde belirtilen süre içerisinde temin etmesi kaydıyla, imalatçının araç OBD bilgileri ile tamir ve bakım bilgilerine erişim ile ilgili yeterli düzenlemeler ve prosedürleri uygulamaya koymuş olduğunu kabul edebilir.

İlave 1
Araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin imalatçı belgesi

(İmalatçı): .....

(İmalatçının adresi): ........

Bu belge; bu belgenin ekinde yer alan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipi ile ilgili olarak AB/2018/858 Yönetmeliğinin 61 inci maddesi ve Ek X’u hükümlerine uygun şekilde araç OBD bilgileri ile araç tamir ve bakım bilgilerine erişim sağladığı teyit eder.

Aşağıda yer alan istisnalar geçerlidir. Müşteri adaptasyonları (*) – Küçük ölçek (*) –

İlgili bilgilere ulaşılabilen ve yukarıdaki hükümlere uygunluğun bu belge ile tevsik edildiği ana internet adresleri, aşağıda imzası bulunan imalatçının sorumlu temsilcisinin irtibat bilgileriyle birlikte bu belgenin ekinde listelenmiştir. 
Uygulanabildiğinde: İmalatçı bu belgeyle aynı zamanda, söz konusu araç tiplerinin önceki onaylarına ilişkin ilgili bilgileri tip onay tarihinden sonra en geç altı ay içerisinde sağlamaya yönelik AB/2018/858 Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde yer alan yükümlülüğe uygun hareket ettiğini de tevsik eder.

[Yer]’de düzenlenmiştir.

Tarih .......

[İmza]   [Pozizyonu]
Ekler:

- Ek A: İnternet sitesi adresleri

- Ek B: İrtibat detayları

- Ek C: Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tipi

Açıklayıcı Not:

(*) Uygulanmayanı siliniz.

EK A

BU BELGEDE ATIF YAPILAN İNTERNET SİTESİ ADRESLERİ:

EK B

BU BELGEDE ATIF YAPILAN İMALATÇI TEMSİLCİSİNİN İRTİBAT DETAYLARI:

EK C

ARAÇ, SİSTEM, AKSAM VEYA AYRI TEKNİK ÜNİTE TİPLERİ:

İlave 2

Araç OBD Bilgileri

1. Araç imalatçısı, OBD uyumlu değiştirilebilir veya servis parçaları ile teşhis araçları ve deney ekipmanlarının imalatını mümkün kılabilmek amacıyla bu İlavenin gerektirdiği bilgileri sağlar. 

2. Talep üzerine, aşağıda yer alan bilgiler aksamların, teşhis araçlarının veya deney ekipmanlarının ilgili imalatçıların adil şekilde kullanımına sunulur.
2.1. Aracın ilk (00) tip onayı için kullanılan ön koşul döngülerinin tip ve sayısına ilişkin açıklama, 

2.2. OBD sistemi tarafından izlenen aksam açısından aracın ilk (00) tip onayı için kullanılan OBD ispat döngüsünün tarifi,
2.3. OBD sistemi tarafından izlenen her bir aksam için ilgili algılamalı parametrelerinin listesi ile aksamın izlenmesinin MI aktivasyonunu belirlemek için yapıldığı durumda münferit emisyonla ilişkili aktarma organı aksamları ve münferit emisyon dışı ilişkili aksamlarla bağlantılı her türlü OBD çıktı kodu ve formatına ilişkin liste dahil olmak üzere MI aktivasyonu ve hata tespitine (sürüş döngülerinin sabit sayısı ya da istatistiksel yöntem) ilişkin strateji ile birlikte tüm algılamalı aksamları tarif eden kapsamlı belge. Özellikle, “Karayolu araçları – kontrolör alan şebekesi (CAN) hakkındaki tanılar – 4. madde: Emisyonla ilişkili sistemlere ilişkin gereklilikler” başlıklı ISO 15765-4 standardı uyarınca iletişim bağlantısı kullanan araç tiplerinin söz konusu olduğu durumda, her bir ID destekli OBD monitörü açısından, $ 05 Test ID $ 21 ilâ FF servisinde temin edilen veriler ile $ 06 servisinde temin edilen verilere ilişkin kapsamlı açıklama ve $ 06 Test ID $ 00 ilâ FF servisinde temin edilen verilere ilişkin kapsamlı açıklama sağlanır.

Diğer iletişim protokol standartlarının kullanılması halinde, eşdeğer kapsamlı açıklama sağlanır. 

Bu bilgiler aşağıda yer alan satır ve sütun başlıkları ile bir tablo halinde sağlanır. 

Aksam Hata kodu; İzleme stratejisi; Hata tespit kriterleri; MI aktivasyon kriterleri; İkinci parametreler; Ön Koşul İspat Testi. 

Katalizör P0420 Oksijen sensörü; 1 ve 2 sinyalleri; 1. sensör ile 2. sensör arasındaki fark; 3 üncü döngü Motor hızı; motor yükü; A/F modu; katalizör sıcaklığı; İki adet Tip 1 döngüsü; Tip 1. 

3. Teşhis araçlarının imalatı için gereken bilgiler 

Çok sayıda markayı tamir eden tamirciler açısından jenerik teşhis araçlarının teminini kolaylaştırmak amacıyla, araç imalatçıları kendi tamir bilgisi internet siteleri vasıtasıyla 3.1, 3.2 ve 3.3 maddelerinde belirtilen bilgileri kullanıma sunmalıdır. Bu bilgiler bütün teşhis araç fonksiyonlarını, tamir bilgileri ile ilgili her türlü bağlantıları ve sorun giderme talimatlarını içerir. Bilgiye erişim makul bir ücretin ödenmesine tabi olabilir. 

3.1. İletişim protokol bilgileri 

Aşağıda yer alan bilgiler araç markası, modeli, varyantı veya VIN ya da araç ve sistem tanıtımı gibi diğer çalıştırılabilir bir tanıma göre endekslenmelidir: 

3.1.1. Her türlü ilâve donanım veya yazılım protokol bilgileri, parametre tanımı, transfer fonksiyonları, “canlı tut” gereklilikleri ya da hata koşulları dahil olmak üzere 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 9B madde 4.7.3 ile 83 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 11 madde 6.5.1.4’te belirtilen standartlara ilâve olarak tam teşhis işlemini mümkün kılmak amacıyla gerekli olan her türlü ilâve protokol bilgisi, 

3.1.2. 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 9B madde 4.7.3 ile 83 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 11 madde 6.5.1.4’te belirtilen standartlara uymayan her türlü hata kodunun nasıl temin edildiği ve yorumlandığına ilişkin detaylar,
3.1.3. Ölçeklendirme ve erişim bilgileri dahil olmak üzere her türlü mevcut yaşayan veri parametresinin listesi, 

3.1.4. Cihaz aktivasyonu veya kontrolleri ile bunları uygulama yöntemleri dahil olmak üzere her türlü mevcut fonksiyonel teste ilişkin liste, 

3.1.5. Her türlü aksam ve statü bilgisi, zaman damgası, devam eden DTC ve dondurulmuş görüntünün nasıl temin edileceğine dair detaylar, 

3.1.6. Sıfırlanan adaptif öğrenme parametreleri, varyant kodlaması ve değiştirilebilir (yedek) aksam ayarı ile müşteri tercihleri,
3.1.7. Elektronik kontrol ünitesi (ECU) tanımı ve varyant kodlaması,
3.1.8. Servis ışıklarının nasıl sıfırlandığına dair detaylar, 

3.1.9. Teşhis bağlantı elemanının yeri ile bağlantı elemanının detayları,
3.1.10. Motor kod tanıtımı. 

3.2. OBD izleme aksamlarının testi ve tanısı

Aşağıda yer alan bilgiler gereklidir. 

3.2.1. Aksam veya donanımdaki işlevselliği teyit etmeye yönelik testlerin tarifi, 

3.2.2. Test parametreleri ile aksam bilgileri dahil olmak üzere test prosedürüne ilişkin bilgiler, 

3.2.3. Asgari ve azami girdi ve çıktı ile sürüş ve yükleme değerleri dahil olmak üzere bağlantı detayları,
3.2.4. Rölantide çalışma dahil olmak üzere belli sürüş koşulları altında beklenen değerler, 

3.2.5. Statik ve dinamik durumlarında aksamlara ilişkin elektrik değerleri,
3.2.6. Her bir senaryo için arıza modu değerleri, 

3.2.7. Hata ağaçları ve rehberli teşhis tasfiyesi dahil olmak üzere arıza modu teşhis dizileri. 

3.3. Tamiri gerçekleştirmek için gereken veriler 

Aşağıda yer alan bilgiler gereklidir. 

3.3.1. ECU ve aksam başlatma (değiştirilebilir (yedek) parçaların takıldığı durumda); 

3.3.2. Düz geçiş yeniden programlama tekniklerinin kullanıldığı durumda yeni veya yedek  ECU’ların başlatılması.
