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DÜŞEY ENGEL DETAY TANIMI

    (1) Düşey engel verisi olarak konumları ve öznitelikleri hakkında bilgi toplanan detaylar: 
     a) Münferit düşey engeller:
        1) Anten kulesi: Radyo, televizyon ve hava trafiği elektronik alt yapısına ait yayımları almak ve yayınlamak için kullanılan, antenlerin tesis edildiği beton, metal ve benzeri malzemelerden yapılmış kule.
        2) Aydınlatma direği: Ağaçtan, demirden ya da betondan yapılmış, bulunduğu çevresini aydınlatmak amacıyla kullanılan belirli bir uzunluğa sahip destek.
	3) Baca: Endüstri tesislerinde, duman veya zararlı gazların boşaltılması için madenden veya betondan yapılmış, yuvarlak veya köşeli yüksek yapı.
	4) Baraj bendi/kret: Suyu depolamak ve düzenlemek amacı ile yapılan ve gövde gerisinde su biriktiren yapı.
	5) Bayrak direği: Bayrak asmak için hazırlanmış genellikle demir ya da çelikten yapılmış direk.
	6) Bina tipi trafo: Elektrik enerji nakil hatlarında, iletilen enerjinin voltajını istenilen seviyeye getiren kulübe görünümünde tek bina şeklindeki yapı.
	7) Bina: Kendi başına kullanılabilen üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.
	8) Blodin hattı/çelik taşıyıcı: Gövde tipi beton barajlarda, beton dökümü için kullanılan havai kablo vinç.
	9) Cami minaresi: İnce, yüksek ve yuvarlak biçiminde cami bölümü.
	10) Dikey tank: Sıvılaştırılmış gaz, su gibi malzemeleri taşımak veya depolamak için kullanılan, paslanmaz çelik, karbon çelik ve benzeri yapı.
	11) Direk tipi trafo: Elektrik enerjisi nakil hatlarında, iletilen enerjinin voltajını istenilen seviyeye getiren direkler üzerinde açıkta kurulmuş yapı.
	12) Elektrik santrali: Doğadaki başka enerji türlerini, elektrik enerjisine çeviren tesis.
	13) Enerji dağıtım hattı direği: 0 kV’den, 36 kV dâhil gerilim mertebesindeki tüm orta ve alçak gerilimli hatların elektrik enerjisini trafolar arası dağıtımını sağlayan elektrik hatları üzerinde bulunan direkler.
	14) Enerji iletim hattı direği: 36 kV’den, 380 kV dâhil gerilim mertebesindeki elektrik enerjisinin trafolar arası iletimini sağlayan elektrik hatları üzerinde bulunan direkler.
	15) Mobil elektronik haberleşme kulesi: Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan ve mobil elektronik haberleşmede kullanılan cihazlar.
	16) Hava trafik kontrol kulesi: Hava trafik kontrolü maksadıyla inşa edilmiş yapı.
	17) Heykel: Tarih ve sanat anlamı taşıyan, genellikle insan ve hayvanı tasvir eden yapıt.
	18) Köprü ayağı: Bir akarsu, suyolu, boğaz, yeryüzünün bir çöküntü alanı veya çöküntü hendeği ile ayrılmış bulunan iki nokta arasında kurulu olan yol parçasını veya köprüyü taşımak için yapılmış taş veya beton yapı.
	19) Kule: Su depolamak, herhangi bir bölgeyi gözetlemek veya transmisyon gibi amaçlarla yapılmış yüksek yapı.
	20) Paratoner: Yıldırımsavar.
	21) Radyo link kulesi: Radyo, televizyon, telefon ve teleteks gibi haberleşme araçlarının kablo bağlantısı olmaksızın istasyonlar arasında elektromanyetik dalgalarla iletişim kurmak için teşkil edilmiş yapı.
	22) Radyo/televizyon hattı direği: Radyo ve televizyon sinyallerinin dağıtımında kullanılan yer üstü hatlar üzerindeki direkler.

	23) Reklam panosu: Genellikle kalabalık yolların kenarında bulunan bir dış mekân reklamı yapısı.
	24) Rüzgâr enerji santrali: Rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren elektrik santrali.
	25) Rüzgâr ölçüm istasyonu: Bir bölgedeki rüzgâr gücünü ölçmek için kurulan tesis.
	26) Silo: Hububatı muhafaza etmeye yarayan beton veya çelikten yapılmış, genelde silindir yapıda depo.
	27) Şalt sahası: Üretilen enerjiyi ulusal elektrik sistemine aktarmak için gerekli teçhizatı barındıran yerleşimdir. Bu yerleşimde direkler, ayırıcılar, kesiciler, akım gerilim trafoları, parafudrlar, faz ve toprak iletkenleri gibi elektrik teçhizatı vardır.
	28) Teleferik/telesiyej hattı direği: İki yer arasında gerili teller vasıtasıyla havadan insan ya da yük taşıma amacıyla yapılmış hat üzerindeki direkler.
	29) Telefon/telgraf hattı direği: Telefon ya da telgraf haberleşmesine ait sinyallerin iletimini sağlayan tellere ait direkler.
	30) Televizyon vericisi: Televizyon yayınının alıcılara ulaşmasını sağlayan teknik araçlar.
	31) Vinç: Liman, istasyon ve yapı/bina inşaat mahallerinde yükleme boşaltma için kullanılan özel iş makinaları.
	32) Viyadük ayağı: Bir vadinin, bir ırmağın üzerinden bir karayolunun ya da demiryolunun geçişini sağlayan yüksek ve uzun köprünün zemine temas eden her bir ayağı. 
	33) Tarihi yapı: Tarihi niteliği bulunan anıt, abide ve benzeri yapı.
b) Hat şeklinde düşey engeller:
	1) Enerji dağıtım hattı: 0 kV’den, 36 kV dâhil gerilim mertebesindeki tüm orta ve alçak gerilimli hatların elektrik enerjisini trafolar arası dağıtımını sağlayan elektrik hatları.
       2) Enerji iletim hattı: 36 kV’den, 380 kV dâhil gerilim mertebesindeki elektrik enerjisinin trafolar arası iletimini sağlayan elektrik hatları.
      3) Köprü: Bir akarsu, suyolu, boğaz, yeryüzünün bir çöküntü alanı veya çöküntü hendeği ile ayrılmış bulunan iki noktası arasında ulaşım amacıyla taş, beton ya da metalden yapılmış olan yol parçası.
       4) Radyo/televizyon hattı: Radyo veya televizyon sinyallerinin dağıtımında kullanılan yer üstü hatlar.
      5) Teleferik/telesiyej hattı: İki yer arasında taşıyıcı direkler vasıtasıyla gerilmiş teller üzerinde havadan insan ya da yük taşımak için yapılmış hat.
      6) Telefon/telgraf hattı: Yerleşim yerleri arasında telefon ya da telgraf irtibatını sağlayan telli hat.
      7) Viyadük: Bir vadinin, bir ırmağın üzerinden bir karayolunun ya da demiryolunun geçişini sağlayan, ayaklar üzerine oturtulmuş, yüksek ve uzun köprü.
      c) Hat üzerindeki düşey engeller: Hat şeklindeki düşey engelleri taşıyan her türlü direk, bina, köprü ayağı, viyadük ayağı ve benzeri tesis ya da yapılar.
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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]EK-2
DÜŞEY ENGEL VERİLERİ İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR

a) Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşlar:

	Milli Savunma Bakanlığı
Genelkurmay Başkanlığı 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı

	Diyanet İşleri Başkanlığı

	Valilikler
Kaymakamlıklar
Belediyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

	Orman Genel Müdürlüğü

	Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

	Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

	Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

	Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

	Karayolları Genel Müdürlüğü

	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)

	Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

	Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)

	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü

	Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

	Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

	Meteoroloji Genel Müdürlüğü

	Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu

	Harita Genel Müdürlüğü




       b)    DEVT’i işleten ve sunan kurum ve kuruluş: Harita Genel Müdürlüğü.

c)	Düşey engel verisi kullanan kurum ve kuruluşlar: Hava araçları ile yapacakları uçuşlar için düşey engel verisine ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlar ya da uçuş emniyeti ile görevli kurum ve kuruluşlar.


7

EK-3
DÜŞEY ENGEL VERİLERİ ÖZNİTELİK TANIMLARI
VE 
ALABİLECEKLERİ DEĞERLER

1.  ENGEL KİMLİĞİ: Bildirimi yapılan her engel için verilen sayı ve karakterlerden oluşan kimlik numarasıdır. Sayısal tabloda “id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “GUID/UUID”dır.

2. ENGEL ADI: Kurum tarafından her engel için verilen addır. Sayısal tabloda “engadi” şeklinde isimlendirilir, veri tipi “Text (Metin)” ve en fazla alabileceği karakter sayısı 255’dir.

3. ENGEL TİPİ: Engelin tipini ifade eder. Aşağıdaki kod tablosundan uygun olan kod değeri girilir. Sayısal tabloda “engtip_id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Short Integer (Kısa Tam Sayı)”dır.

	KOD
	KOD AÇIKLAMASI

	0
	Bilinmiyor

	1
	Anten

	2
	Aydınlatma Direği

	3
	Baca

	4
	Baraj Bendi/Kret

	5
	Bayrak Direği

	6
	Bina Tipi Trafo

	7
	Bina 

	8
	Blodin Hattı/Çelik Taşıyıcı

	9
	Cami Minaresi

	10
	Dikey Tank

	11
	Direk Tipi Trafo

	12
	Elektrik Santrali

	13
	Enerji Dağıtım Hattı Direği 

	14
	Enerji İletim Hattı Direği

	15
	Mobil Elektronik Haberleşme Kulesi 

	16
	Hava Trafik Kontrol Kulesi

	17
	Heykel

	18
	Köprü Ayağı

	19
	Kule

	20
	Paratoner

	21
	Radyo Link Kulesi

	22
	Radyo/TV Hattı Direği

	23
	Reklâm Panosu

	24
	Rüzgâr Enerji Santrali

	25
	Rüzgâr Ölçüm İstasyonu

	26
	Silo

	27
	Şalt Sahası

	28
	Teleferik/Telesiyej Hattı Direği

	29
	Telefon/Telgraf Hattı Direği

	30
	TV Vericisi

	31
	Vinç

	32
	Viyadük Ayağı

	   33
	Tarihi Yapı

	999
	Diğer



4. DURUM KATEGORİSİ: Düşey engelin durumunu ifade eder. Aşağıdaki kod tablosundan uygun olan kod değeri girilir. Sayısal tabloda “drmkat_id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Short Integer (Kısa Tam Sayı)”dır.

	KOD
	KOD AÇIKLAMASI

	0
	Bilinmiyor

	1
	İnşa Halinde

	2
	Faal



5. GÜNCELLEME TARİHİ: İlk kez bildirilen engel için biliniyorsa engelin tesis tarihi, güncelleme veya teyit yapılanlar için güncelleme tarihidir. Gün, ay, yıl sırasıyla aralarında nokta (.) işareti konulmak suretiyle girilir. Örnek format: GG.AA.YYYY. Sayısal tabloda “gunceltar” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Date (Tarih)”tir.

6. BOYLAM: Engelin, başlangıç meridyenine olan, derece biriminde ölçülen dik uzaklığıdır. WGS-84 datumunda ve coğrafi koordinat sisteminde ölçülür. Yüz binde bir hassasiyetinde, virgülden sonra 5 hane olacak şekilde ondalık sayı biçiminde girilir. Örnek: 37,01853. Sayısal tabloda “boylam” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Double (Ondalıklı Sayı)”dır.

7. ENLEM: Engelin, ekvatora olan derece biriminde ölçülen dik uzaklığıdır. WGS-84 datumunda ve coğrafi koordinat sisteminde ölçülür. Yüz binde bir hassasiyetinde, virgülden sonra 5 hane olacak şekilde ondalık sayı biçiminde girilir. Örnek: 40,92553. Sayısal tabloda “enlem” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Double (Ondalıklı Sayı)”dır.

8. IŞIK DURUMU: Engelin üzerinde ışığın olup olmadığını ifade eder. Aşağıdaki kod tablosundan uygun olan kod değeri girilir. Sayısal tabloda “isikdur_id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Short Integer (Kısa Tam Sayı)”dır.

	KOD
	KOD AÇIKLAMASI

	0
	Bilinmiyor

	1
	Işıklı

	2
	Işıksız



9. BİNA YÜKSEKLİĞİ: Binanın kot aldığı noktadan en üst noktasına kadar olan metre birimindeki yüksekliktir. Desimetre duyarlılığında ölçülür. Şekil 1’de gösterilen “a” yüksekliğidir. Onda bir hassasiyetinde, virgülden sonra 1 hane olacak şekilde ondalık sayı biçiminde girilir. Sayısal tabloda “binayuk” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Double (Ondalık Sayı)”dır.

10. ENGEL YÜKSEKLİĞİ: Düşey engelin en alt noktasından, en üst noktasına kadar ölçülen metre cinsinden mesafe değeridir. Desimetre duyarlılığında ölçülür. Şekil 1’de gösterilen “b” yüksekliğidir. Onda bir hassasiyetinde, virgülden sonra 1 hane olacak şekilde ondalık sayı biçiminde girilir. Sayısal tabloda “engyuk” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Double (Ondalık Sayı)”dır.
                             


                                         							 b



                                          							a
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11. TESİS EDEN KURUM: Tesisi yapan, yaptıran, kaldıran veya yapılmasına ya da kaldırılmasına nihai olarak izin veren veya tesisten sorumlu olan kurum ve kuruluşun bilgisidir. Aşağıdaki kod tablosundan uygun olan kod değeri girilir. Sayısal tabloda “teskur_id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Short Integer (Kısa Tam Sayı)”dır.

	KOD
	KOD AÇIKLAMASI

	1
	Genelkurmay Başkanlığı 

	2
	Valilikler

	3
	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

	4
	Orman Genel Müdürlüğü

	6
	Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

	7
	Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

	8
	Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

	9
	Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

	10
	Karayolları Genel Müdürlüğü

	11
	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)

	13
	Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

	14
	Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

	15
	Diyanet İşleri Başkanlığı

	16
	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)

	17
	Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

	18
	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü

	19
	Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

	20
	Özel Kurumlar*

	21
	Kara Kuvvetleri Komutanlığı

	22
	Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

	23
	Hava Kuvvetleri Komutanlığı

	24
	Jandarma Genel Komutanlığı

	25
	Sahil Güvenlik Komutanlığı

	26
	Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

	27
	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

	28
	Emniyet Genel Müdürlüğü

	29
	Kaymakamlıklar

	30
	Meteoroloji Genel Müdürlüğü

	31
	Organize Sanayi Bölgeleri 

	32
	Harita Genel Müdürlüğü

	33
	Belediyeler

	34
	Milli Savunma Bakanlığı

	999
	Diğer 


* Bir kamu kurum ve kuruluşu kontrolünde düşey engel niteliğinde tesisler yapan özel kurum.

12. AÇIKLAMA: Düşey engel ile ilgili gerektiğinde ek bilgilerin yazıldığı bölümdür.  Sayısal tabloda “aciklama” şeklinde isimlendirilir, veri tipi “Text (Metin)” ve en fazla alabileceği karakter sayısı 255’dir.

13. HAT ADI: Kurum tarafından gönderilen her hat direğinin üzerinde bulunduğu hattın adıdır. Sayısal tabloda “hatadi” şeklinde isimlendirilir, veri tipi “Text (Metin)” ve en fazla alabileceği karakter sayısı 255’dir.

14. HAT TANITIM NUMARASI: Kurum tarafından o hat için kullanılan tanımlama numarasıdır. 
 Sayısal tabloda “hat_id” şeklinde isimlendirilir, veri tipi “Text (Metin)” ve en fazla alabileceği karakter sayısı 50’dir.

15. ÜST KISIM BOYASI: Engelin üst kısmının uzaktan görülebilecek şekilde boyalı olup olmadığı bilgisidir. Aşağıdaki kod tablosundan uygun olan kod değeri girilir. Sayısal tabloda “ustboy_id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Short Integer (Kısa Tam Sayı)”dır.


	KOD
	KOD AÇIKLAMASI

	0
	Bilinmiyor

	1
	Boyalı 

	2
	Boyasız



16.	HAT TİPİ: Hat tipindeki engellerin fonksiyonel olarak kullanım amacını ifade eder. Aşağıdaki kod tablosundan uygun olan kod değeri girilir. Sayısal tabloda “hattip_id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Short Integer (Kısa Tam Sayı)”dır.

	KOD
	KOD AÇIKLAMASI

	0
	Bilinmiyor

	1
	Enerji Dağıtım Hattı

	2
	Enerji İletim Hattı

	3
	Köprü

	4
	Radyo/TV Hattı

	5
	Teleferik/Telesiyej Hattı

	6
	Telefon/Telgraf Hattı

	7
	Viyadük

	999
	Diğer



17.	HATTIN ÖZELLİĞİ: Enerji iletim ve dağıtım hatlarının ilettiği elektriğin özelliğini ifade eder. Aşağıdaki kod tablosundan uygun olan kod değeri girilir. Sayısal tabloda “hatozel_id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Short Integer (Kısa Tam Sayı)”dır.

	KOD
	KOD AÇIKLAMASI

	0
	Bilinmiyor

	1
	Alçak Gerilim Dağıtım Hattı  (0 kV – 1 kV’ye kadar)

	2
	Orta Gerilim Dağıtım Hattı  (1 kV dâhil – 36 kV dâhil)

	3
	Yüksek Gerilim İletim Hattı  (36 kV – 380 kV dâhil)

	999
	Diğer



18.	İKAZ KÜRESİ: Enerji iletim ve dağıtım hatlarının uzaktan görülebilmesi için teller üzerine asılan ikaz küresinin olup olmadığını ifade eder. Aşağıdaki kod tablosundan uygun olan kod değeri girilir. Sayısal tabloda “ikzkure_id” şeklinde isimlendirilir ve veri tipi “Short Integer (Kısa Tam Sayı)”dır.

	KOD
	KOD AÇIKLAMASI

	0
	Bilinmiyor

	1
	Var

	2
	Yok
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EK-4
MÜNFERİT DÜŞEY ENGEL ÖZNİTELİK BİLGİ TABLOSU*

	ENGEL KİMLİĞİ
	ENGEL
ADI
	ENGEL TİPİ

	DURUM
KATEGORİSİ

	GÜNCELLEME
TARİHİ
	IŞIK
DURUMU

	BOYLAM
	ENLEM
	BİNA
YÜKSEKLİĞİ
	ENGEL
YÜKSEKLİĞİ
	TESİS
EDEN
KURUM

	AÇIKLAMA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları münferit düşey engel verilerini EK-3’te yer alan öznitelik bilgilerine uygun olarak doldurup, sayısal olarak Harita Genel Müdürlüğüne gönderir.
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EK-5
HAT DİREKLERİ DÜŞEY ENGEL ÖZNİTELİK BİLGİ TABLOSU*
	
ENGEL KİMLİĞİ
	HAT
TANITIM
NUMARASI
	ENGEL
ADI
	ENGEL TİPİ

	GÜNCELLEME TARİHİ
	İKAZ KÜRESİ

	ÜST KISIM BOYASI

	IŞIK DURUMU 
	BOYLAM
	ENLEM
	ENGEL YÜKSEKLİĞİ
	TESİS EDEN KURUM 
	AÇIKLAMA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları hat direkleri düşey engel verilerini; EK-5 "Hat Direkleri Düşey Engel Öznitelik Bilgi Tablosu" ve EK-6 "Hat Şeklinde Düşey Engel Öznitelik Bilgi Tablosu" ile birlikte doldurarak, EK-3’te yer alan öznitelik bilgilerine uygun bir şekilde sayısal olarak Harita Genel Müdürlüğüne gönderir.
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EK-6
HAT ŞEKLİNDE DÜŞEY ENGEL ÖZNİTELİK BİLGİ TABLOSU*

	ENGEL KİMLİĞİ
	HAT
ADI
	HAT
TANITIM NUMARASI
	HAT TİPİ

	HAT ÖZELLİĞİ 
	İKAZ KÜRESİ 
	GÜNCELLEME TARİHİ
	TESİS EDEN KURUM

	AÇIKLAMA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları hat şeklinde düşey engel verilerini; EK-5 "Hat Direkleri Düşey Engel Öznitelik Bilgi Tablosu" ve EK-6 "Hat Şeklinde Düşey Engel Öznitelik Bilgi Tablosu" ile birlikte doldurarak, EK-3’te yer alan öznitelik bilgilerine uygun bir şekilde sayısal olarak Harita Genel Müdürlüğüne gönderir.
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 												EK-7
MÜNFERİT DÜŞEY ENGEL ÖZNİTELİK SUNUM TABLOSU*

	ENGEL KİMLİĞİ
	ENGEL TİPİ

	DURUM KATEGORİSİ

	GÜNCELLEME
TARİHİ
	IŞIK
DURUMU

	BİNA
YÜKSEKLİĞİ
	ENGEL
YÜKSEKLİĞİ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*DEVT içerisinde bulunan münferit düşey engel verileri Harita Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara EK-3’te yer alan öznitelik bilgilerine uygun bir şekilde sayısal vektör formatta sunulur.
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EK-8
HAT DİREKLERİ DÜŞEY ENGEL ÖZNİTELİK SUNUM TABLOSU*

	
ENGEL KİMLİĞİ
	HAT TANITIM
NUMARASI
	ENGEL TİPİ

	GÜNCELLEME TARİHİ
	İKAZ KÜRESİ

	ÜST KISIM BOYASI

	IŞIK DURUMU

	ENGEL
YÜKSEKLİĞİ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


*DEVT içerisinde bulunan hat direkleri düşey engel verileri Harita Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara EK-3’te yer alan öznitelik bilgilerine uygun bir şekilde sayısal vektör formatta sunulur.
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EK-9
HAT ŞEKLİNDE DÜŞEY ENGEL ÖZNİTELİK SUNUM TABLOSU*

	ENGEL KİMLİĞİ
	HAT
TANITIM NUMARASI
	HAT TİPİ

	HAT ÖZELLİĞİ

	İKAZ KÜRESİ

	GÜNCELLEME
TARİHİ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*DEVT içerisinde bulunan hat şeklinde düşey engel verileri Harita Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara EK-3’te yer alan öznitelik bilgilerine uygun bir şekilde sayısal vektör formatta sunulur.
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EK-10
……………………. AİT GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL BİLGİLERİ TABLOSU

	Sıra No.
	Görevi
	Unvanı
	Adı Soyadı
	Telefon No.
	E-Posta Adresi

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
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