EK I 
Motor Alt Kategorilerinin Tanımı (5 inci maddede atıf yapılan)
Tablo I-1: NRE motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Referans güç

	NRE
	CI
	değişken
	0 < P <8
	NRE-v-1
	Maksimum net güç

	
	CI
	
	8 ≤ P <19
	NRE-v-2
	

	
	CI
	
	19 ≤ P <37
	NRE-v-3
	

	
	CI
	
	37 ≤ P <56
	NRE-v-4
	

	
	tümü
	
	56 ≤ P <130
	NRE-v-5
	

	
	
	
	130 ≤ P ≤ 560
	NRE-v-6
	

	
	
	
	P > 560
	NRE-v-7
	

	
	CI
	sabit
	0 < P < 8
	NRE-c-1
	Nominal net güç

	
	CI
	
	8 ≤ P < 19
	NRE-c-2
	

	
	CI
	
	19 ≤ P < 37
	NRE-c-3
	

	
	CI
	
	37 ≤ P < 56
	NRE-c-4
	

	
	tümü
	
	56 ≤ P < 130
	NRE-c-5
	

	
	
	
	130 ≤ P ≤ 560
	NRE-c-6
	

	
	
	
	P > 560
	NRE-c-7
	


Tablo I-2: NRG motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Referans güç

	NRG
	tümü
	değişken
	P > 560
	NRG-v-1
	Maksimum net güç

	
	
	sabit
	P > 560
	NRG-c-1
	Nominal net güç


Tablo I-3: NRSh motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Süpürme hacmi (cm3)
	Alt kategori
	Referans güç

	NRSh
	SI
	değişken veya sabit
	0 < P < 19
	SV < 50
	NRSh-v-1a
	Maksimum net güç

	
	
	
	
	SV ≥ 50
	NRSh-v-1b
	


Tablo I-4: NRS motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Süpürme hacmi (cm3)
	Alt kategori
	Referans güç

	NRS
	SI
	değişken > 3600 rpm; veya sabit
	0 < P < 19
	80 ≤ SV < 225
	NRS-vr-1a
	Maksimum net güç

	
	
	
	
	SV ≥ 225
	NRS-vr-1b
	

	
	
	değişken < 3600 rpm
	
	80 ≤ SV < 225
	NRS-vi-1a
	

	
	
	
	
	SV ≥ 225
	NRS-vi-1b
	

	
	
	değişken veya sabit
	19 ≤ P < 30
	SV ≤ 1 000
	NRS-v-2a
	Maksimum net güç

	
	
	
	
	SV > 1 000
	NRS-v-2b
	


	
	
	
	30 ≤ P < 56
	herhangi biri
	NRS-v-3
	Maksimum net güç


Elde taşınan makineler dışındaki makinelerde bulunan, SV < 80 cm3 olan, 19 kW altındaki motorlar için NRSh kategorisindeki motorlar kullanılır.
Tablo I-5: IWP motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Referans güç

	IWP
	tümü
	değişken
	19 ≤ P < 75
	IWP-v-1
	Maksimum net güç

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWP-v-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWP-v-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWP-v-4
	

	
	
	sabit
	19 ≤ P < 75
	IWP-c-1
	Nominal net güç

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWP-c-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWP-c-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWP-c-4
	


Tablo I-6: IWA motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Referans güç

	IWA
	tümü
	değişken
	19 ≤ P < 75
	IWA-v-1
	Maksimum net güç

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWA-v-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWA-v-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWA-v-4
	

	
	
	sabit
	19 ≤ P < 75
	IWA-c-1
	Nominal net güç

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWA-c-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWA-c-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWA-c-4
	


Tablo I-7: RLL motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Referans güç

	RLL
	tümü
	değişken
	P > 0
	RLL-v-1
	Maksimum net güç

	
	
	sabit
	P > 0
	RLL-c-1
	Nominal net güç


Tablo I-8: RLR motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Referans güç

	RLR
	tümü
	değişken
	P > 0
	RLR-v-1
	Maksimum net güç

	
	
	sabit
	P > 0
	RLR-c-1
	Nominal net güç


Tablo I-9: SMB motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Referans güç

	SMB
	SI
	değişken veya sabit
	P > 0
	SMB-v-1
	Maksimum net güç


Tablo I-10: ATS motor kategorisinin alt kategorileri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Referans güç

	ATS
	SI
	değişken veya sabit
	P > 0
	ATS-v-1
	Maksimum net güç


EK II
Egzoz Emisyon Sınırları (19 uncu maddenin ikinci fıkrasında atıf yapılan)
Tablo II-1: NRE motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	PN
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	#/kWh
	

	Faz V
	NRE-v-1
NRE-c-1
	0 < P < 8
	CI
	8,00
	(HC + NO x ≤ 7,50)
	0,40 (')
	—
	1,10

	Faz V
	NRE-v-2
NRE-c-2
	8 ≤ P < 19
	CI
	6,60
	(HC + NO x ≤ 7,50)
	0,40
	—
	1,10

	Faz V
	NRE-v-3
NRE-c-3
	19 ≤ P < 37
	CI
	5,00
	(HC + NO x ≤ 4,70)
	0,015
	1 x 1012
	1,10


	Faz V
	NRE-v-4
NRE-c-4
	37 ≤ P < 56
	CI
	5,00
	(HC + NO x ≤ 4,70)
	0,015
	1 x 1012
	1,10

	Faz V
	NRE-v-5
NRE-c-5
	56 ≤ P < 130
	tümü
	5,00
	0,19
	0,40
	0,015
	1 x 1012
	1,10

	Faz V
	NRE-v-6
NRE-c-6
	130 ≤ P ≤ 560
	tümü
	3,50
	0,19
	0,40
	0,015
	1 x 1012
	1,10

	Faz V
	NRE-v-7
NRE-c-7
	P > 560
	tümü
	3,50
	0,19
	3,50
	0,045
	—
	6,00


(1) Elle çalıştırılabilen, hava soğutmalı direkt enjeksiyonlu motorlar için 0,60
Tablo II-2: NRG motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	PN
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	#/kWh
	

	Faz V
	NRG-v-1
NRG-c-1
	P > 560
	tümü
	3,50
	0,19
	0,67
	0,035
	—
	6,00


Tablo II-3: NRSh motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	HC + NOx

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh

	Faz V
	NRSh-v-1a
	0 < P < 19
	SI
	805
	50

	Faz V
	NRSh-v-1b
	
	
	603
	72


Tablo II-4: NRS motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	HC + NOx

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh

	Faz V
	NRS-vr-1a

NRS-vi-1a
	0 < P < 19
	SI
	610
	10

	Faz V
	NRS-vr-1b

NRS-vi-1b
	
	
	610
	8

	Faz V
	NRS-v-2a
	19 ≤ P ≤ 30
	
	610
	8

	Faz V
	NRS-v-2b 

NRS-v-3
	19 ≤ P < 56
	
	4,40 (*)
	2,70 (*)


(*) İsteğe bağlı olarak, alternatif olarak, (HC + NOx) x CO0,784 ≤ 8,57 denkleminin yanı sıra şu koşulları da sağlayan değerlerin her kombinasyonu: CO ≤ 20,6 g/kWh ve (HC + NOx) < 2,7 g/kWh
Tablo II-5: IWP motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi


	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	PN
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	#/kWh
	

	Faz V
	IWP-v-1
IWP-c-1
	19 ≤ P < 75
	tümü
	5,00
	(HC + NO x ≤ 4,70)
	0,30
	—
	6,00

	Faz V
	IWP-v-2
IWP-c-2
	75 ≤ P < 130
	tümü
	5,00
	(HC + NO x ≤ 5,40)
	0,14
	—
	6,00

	Faz V
	IWP-v-3
IWP-c-3
	130 ≤ P < 300
	tümü
	3,50
	1,00
	2,10
	0,10
	—
	6,00

	Faz V
	IWP-v-4
IWP-c-4
	P ≥ 300
	tümü
	3,50
	0,19
	1,80
	0,015
	1 x 1012
	6,00


Tablo II-6: IWA motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi


	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	PN
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	#/kWh
	

	Faz V
	IWA-v-1
IWA-c-1
	19 ≤ P < 75
	tümü
	5,00
	(HC + NO x ≤ 4,70)
	0,30
	—
	6,00

	Faz V
	IWA-v-2
IWA-c-2
	75 ≤ P < 130
	tümü
	5,00
	(HC + NO x ≤ 5,40)
	0,14
	—
	6,00

	Faz V
	IWA-v-3
IWA-c-3
	130 ≤ P < 300
	tümü
	3,50
	1,00
	2,10
	0,10
	—
	6,00

	Faz V
	IWP-v-4
IWP-c-4
	P ≥ 300
	tümü
	3,50
	0,19
	1,80
	0,015
	1 x 1012
	6,00


Tablo II-7: RLL motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi


	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	PN
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	#/kWh
	

	Faz V
	RLL-c-1 RLL-v-1
	P > 0
	tümü
	3,50
	(HC + NO x ≤ 4,00)
	0,025
	—
	6,00


Tablo II-8: RLR motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi


	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	PN
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	#/kWh
	

	Faz V
	RLR-c-1 RLR-v-1
	P > 0
	tümü
	3,50
	0,19
	2,00
	0,015
	1 x 1012
	6,00


Tablo II-9: SMB motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	NOx
	HC

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh

	Faz V
	SMB-v-1
	P > 0
	SI
	275
	—
	75


Tablo II-10: ATS motor kategorisi için Faz V emisyon sınırları
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	HC + NOx

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh

	Faz V
	ATS-v-1
	P > 0
	SI
	400
	8


Tamamen veya kısmen gazla çalışan motorlar için toplam hidrokarbon (HC) sınırlarına ilişkin belirli hükümler

1. Bir A-faktörü tanımlanan alt kategoriler için, Tablo II-1 ila Tablo II-10 içinde belirtilen tamamen ve kısmen gaz yakıtla çalışan motorlar için HC sınırının yerine, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanan bir sınır getirilmiştir:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)
Burada GER, uygun test çevrimi boyunca ortalama gaz enerji oranıdır. Hem kararlı durum hem de süreksiz test çevriminin uygulandığı durumlarda, GER, ön ısıtmalı süreksiz test çevriminden belirlenir. Birden fazla kararlı durum test çevriminin uygulandığı durumlarda, ortalama GER her çevrim için ayrı ayrı belirlenir.
Şayet HC için hesaplanan sınır 0,19 + A değerini aşarsa, HC için sınır 0,19 + A olarak ayarlanır.
Şekil 1. HC emisyon sınırlarını ortalama GER'in bir fonksiyonu olarak
gösteren diyagram
[image: image1.emf]
Ortalama gaz enerji oranı (GER), %
2. Birleşik bir HC ve NOx sınırı olan motor alt kategorileri için, HC ve NOx için birleşik sınır değeri 0,19 g/kWh kadar düşürülür ve sadece NOx için uygulanır.
3. Gaz yakıtlı olmayan motorlar için bu formül uygulanmaz.

EK III
AB Tip Onayları ve Piyasaya Arzın Uygulamasına İlişkin Zaman Çizelgesi

Tablo III-1: NRE Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	NRE
	CI
	0<P<8
	NRE-v-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRE-c-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	CI
	8 ≤ P<19
	NRE-v-2
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRE-c-2
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	CI
	19 ≤P<37
	NRE-v-3
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRE-c-3
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	37≤P<56
	NRE-v-4
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRE-c-4
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	tümü
	56≤P<130
	NRE-v-5
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRE-c-5
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	130≤P≤560
	NRE-v-6
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRE-c-6
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	P>560
	NRE-v-7
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRE-c-7
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-2: NRG Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	NRG
	tümü
	P>560
	NRG-v-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRG-c-1
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-3: NRSh Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	NRSh
	SI
	0<P<19
	NRSh-v-1a
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRSh-v-1b
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-4: NRS Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	NRS
	SI
	0<P<56
	NRS-vr-1a
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRS-vi-1a
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRS-vr-1b
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRS-vi-1b
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRS-v-2a
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRS-v-2b
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	NRS-v-3
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-5: IWP Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	IWP
	tümü
	19≤P<300
	IWP-v-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWP-c-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWP-v-2
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWP-c-2
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWP-v-3
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWP-c-3
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	P≥300
	IWP-v-4
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWP-c-4
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-6: IWA Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	IWA
	tümü
	19≤P<300
	IWA-v-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWA-c-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWA-v-2
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWA-c-2
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWA-v-3
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWA-c-3
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	P≥300
	IWA-v-4
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	IWA-c-4
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-7: RLL Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	RLL
	tümü
	P>0
	RLL-v-1

RLL-c-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-8: RLR Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	RLR
	tümü
	P>0
	RLR-v-1

RLR-c-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-9: SMB Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	SMB
	SI
	P > 0
	SMB-v-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	
	1.10.2021
	1.10.2022


Tablo III-10: ATS Motor Kategorisi İçin Uygulama Tarihleri
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	Zorunlu uygulama tarihleri

	
	
	
	
	Motorların AB tip onayı
	Motorların piyasaya arzı

	ATS
	SI
	P > 0
	ATS-v-1
	1.10.2021
	1.10.2022

	
	
	
	
	1.10.2021
	1.10.2022


EK IV
Karayolu dışı kararlı durum test çevrimleri (NRSC)

Tablo IV-1: NRE kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	NRE
	değişken
	19 kW altında bir referans güce sahip değişken devirli motor
	NRE-v-1
NRE-v-2
	G2 veya C1

	
	
	Referans gücü 19 kW veya daha büyük olan ama 560 kW'dan büyük olmayan değişken devirli motor
	NRE-v-3
NRE-v-4
NRE-v-5
NRE-v-6
	C1

	
	
	560 kW üzerinde bir referans güce sahip değişken devirli motor
	NRE-v-7
	C1

	
	sabit
	Sabit devirli motor
	NRE-c-1
NRE-c-2
NRE-c-3
NRE-c-4
NRE-c-5
NRE-c-6
NRE-c-7
	D2


Tablo IV-2: NRG kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	NRG
	değişken
	Jeneratör grubuna yönelik değişken devirli motor
	NRG-v-1
	C1

	
	sabit
	Jeneratör grubuna yönelik sabit devirli motor
	NRG-c-1
	D2


Tablo IV-3: NRSh kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	NRSh
	değişken veya sabit
	Elde taşınan makinelerde kullanıma yönelik, en çok 19 kW referans güce sahip motor
	NRSh-v-1a
NRSh-v-1b
	G3


Tablo IV-4: NRS kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	NRS
	değişken < 3600 rpm
	< 3600 rpm kullanıma yönelik, en çok 19 kW referans güce sahip değişken devirli motor
	NRS-vi-1a
NRS-vi-1b
	G1

	
	değişken ≥ 3600 rpm; veya sabit
	≥ 3600 rpm kullanıma yönelik, en çok 19 kW referans güce sahip değişken devirli motor; en çok 19 kW referans güce sahip sabit devirli motor
	NRS-vr-1a
NRS-vr-1b
	G2

	
	değişken veya sabit
	Hem 19 kW ile 30 kW arasında bir referans güce, hem de 1 litreden düşük bir toplam süpürme hacmine sahip motor
	NRS-v-2a
	G2

	
	
	Hem 19 kW ile 30 kW arasında bir referans güce, hem de 1 litreden düşük bir toplam süpürme hacmine sahip motor dışında, 19 kW'dan büyük bir referans güce sahip motor
	NRS-v-2b
NRS-v-3
	C2


Tablo IV-5: IWP kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	IWP
	değişken
	Sabit hatveli pervane sevki için tasarlanan değişken devirli motor
	IWP-v-1
IWP-v-2
IWP-v-3
IWP-v-4
	E3

	
	sabit
	Değiştirilebilir hatveli veya elektrik kavramalı pervane sevki için tasarlanan sabit devirli motor
	IWP-c-1
IWP-c-2
IWP-c-3
IWP-c-4
	E2


Tablo IV-6: IWA kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	IWA
	değişken
	İç suyolu teknelerinde yardımcı kullanım için tasarlanan değişken devirli motor
	IWA-v-1
IWA-v-2
IWA-v-3
IWA-v-4
	C1

	
	sabit
	İç su yolu teknelerinde yardımcı kullanım için tasarlanan sabit devirli motor
	IWA-c-1
IWA-c-2
IWA-c-3
IWA-c-4
	D2


Tablo IV-7: RLL kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	RLL
	değişken
	Lokomotiflerin tahrikine yönelik değişken devirli motor
	RLL-v-1
	F

	
	sabit
	Lokomotiflerin tahrikine yönelik sabit devirli motor
	RLL-c-1
	D2


Tablo IV-8: RLR kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	RLR
	değişken
	Raybüslerin tahrikine yönelik değişken devirli motor
	RLR-v-1
	C1

	
	sabit
	Raybüslerin tahrikine yönelik sabit devirli motor
	RLR-c-1
	D2


Tablo IV-9: SMB kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimleri

	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	SMB
	değişken veya sabit
	Kar araçlarının tahrikine yönelik motorlar
	SMB-v-1
	H


Tablo IV-10: ATS kategorisindeki motorlar için NRSC test çevrimi
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	NRSC

	ATS
	değişken veya sabit
	ATV'lerin veya SbS'nin tahrikine yönelik motorlar
	ATS-v-1
	G1


Karayolu dışı süreksiz test çevrimleri
Tablo IV-11: NRE kategorisindeki motorlar için karayolu dışı süreksiz test çevrimi
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori
	

	NRE
	değişken
	Referans gücü 19 kW veya daha büyük olan ama 560 kW'dan büyük olmayan değişken devirli motor
	NRE-v-3
NRE-v-4
NRE-v-5
NRE-v-6
	NRTC


Tablo IV-12: NRS kategorisindeki motorlar için karayolu dışı süreksiz test çevrimi (1)
	Kategori
	Devir durumu
	Amaç
	Alt kategori


	

	NRS
	değişken veya sabit
	Hem 19 kW ile 30 kW arasında bir referans güce, hem de 1 litreden düşük bir toplam süpürme hacmine sahip motor dışında, 19 kW'dan büyük bir referans güce sahip motor
	NRS-v-2b
NRS-v-3
	LSI-
NRTC


(1) Sadece maksimum test devri ≤ 3400 rpm olan motorlar için geçerlidir.
EK V 
Emisyon Dayanıklılık Dönemleri (EDP) (26 ıncı maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan)
Tablo V-1: NRE motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi


	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	NRE
	CI
	değişken
	0 < P < 8
	NRE-v-1
	3.000

	
	CI
	
	8 ≤ P < 19
	NRE-v-2
	

	
	CI
	
	19 ≤ P < 37
	NRE-v-3
	5.000

	
	CI
	
	37 ≤ P < 56
	NRE-v-4
	8 000

	
	tümü
	
	56 ≤ P < 130
	NRE-v-5
	

	
	
	
	130 ≤ P ≤ 560
	NRE-v-6
	

	
	
	
	P > 560
	NRE-v-7
	

	
	CI
	sabit
	0 < P < 8
	NRE-c-1
	3.000

	
	CI
	
	8 ≤ P < 19
	NRE-c-2
	

	
	CI
	
	19 ≤ P < 37
	NRE-c-3
	

	
	CI
	
	37 ≤ P < 56
	NRE-c-4
	8.000

	
	tümü
	
	56 ≤ P < 130
	NRE-c-5
	

	
	
	
	130 ≤ P ≤ 560
	NRE-c-6
	

	
	
	
	P > 560
	NRE-c-7
	


Tablo V-2: NRG motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	NRG
	tümü
	sabit
	P > 560
	NRG-v-1
	8.000

	
	
	değişken
	
	NRG-c-1
	


Tablo V-3: NRSh motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Süpürme hacmi (cm3)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	NRSh
	SI
	değişken veya sabit
	0 < P < 19
	SV < 50
	NRSh-v-1a
	50/125/300 (1)

	
	
	
	
	SV ≥ 50
	NRSh-v-1b
	


(1) Bu Yönetmelik uyarınca yayımlanan uygulama mevzuatında tanımlı Cat 1/Cat 2/Cat 3 EDP Kategorilerine karşılık gelen EDP saatleri.
Tablo V-4: NRS motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi


	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Süpürme hacmi (cm3)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	NRS
	SI
	değişken ≥ 3.600 rpm; veya sabit
	0 < P < 19
	80 ≤ SV < 225
	NRS-vr-1a
	125/250/500 (1)

	
	
	değişken < 3.600 rpm
	
	
	NRS-vi-1a
	

	
	
	değişken ≥ 3.600 rpm; veya sabit
	
	SV ≥ 225
	NRS-vr-1b
	250/500/1.000 (1)

	
	
	değişken < 3.600 rpm
	
	
	NRS-vi-1b
	

	
	
	değişken veya sabit
	19 ≤ P < 30
	SV ≤ 1.000
	NRS-v-2a
	1.000

	
	
	
	
	SV > 1.000
	NRS-v-2b
	5.000

	
	
	
	30 ≤ P < 56
	herhangi biri
	NRS-v-3
	5.000


(1) Bu Yönetmelik uyarınca yayımlanan uygulama mevzuatında tanımlı Cat 1/Cat 2/Cat 3 EDP Kategorilerine karşılık gelen EDP saatleri.
Tablo V-5: IWP motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi


	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	IWP
	tümü
	değişken
	19 ≤ P < 75
	IWP-v-1
	10.000

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWP -v-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWP -v-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWP -v-4
	

	
	
	sabit
	19 ≤ P < 75
	IWP -c-1
	10.000

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWP -c-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWP -c-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWP -c-4
	


Tablo V-6: IWA motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi


	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	IWA
	tümü
	değişken
	19 ≤ P < 75
	IWA-v-1
	10.000

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWA -v-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWA -v-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWA -v-4
	

	
	
	sabit
	19 ≤ P < 75
	IWA -c-1
	10.000

	
	
	
	75 ≤ P < 130
	IWA -c-2
	

	
	
	
	130 ≤ P < 300
	IWA -c-3
	

	
	
	
	P ≥ 300
	IWA -c-4
	


Tablo V-7: RLL motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi


	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	RLL
	tümü
	değişken
	P > 0
	RLL-v-1
	10.000

	
	
	sabit
	P > 0
	RLL-c-1
	


Tablo V-8: RLR motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi


	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	RLR
	tümü
	değişken
	P > 0
	RLR-v-1
	10.000

	
	
	sabit
	P > 0
	RLR-c-1
	


Tablo V-9: SMB motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi
	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	SMB
	SI
	değişken veya sabit
	P > 0
	SMB-v-1
	400 (1)


(1) Alternatif olarak, 8.000 km'lik bir emisyon dayanıklılık dönemine izin verilir.
Tablo V-10: ATS motor kategorisi için EDP
	Kategori
	Ateşleme tipi


	Devir durumu
	Güç aralığı (kW)
	Alt kategori
	EDP (saat)

	ATS
	SI
	değişken veya sabit
	P > 0
	ATS-v-1
	500/1 000 (1)


(1) Toplam motor süpürme hacimlerine karşılık gelen EDP saatleri: < 100 cm3/≥ 100 cm3
EK VI
Özel Amaçlı Motor (SPE) Emisyon Sınır Değerleri (35 inci maddenin beşinci fıkrasında atıf yapılan)
Tablo VI-1: NRE motor kategorisi için SPE emisyon sınır değerleri
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	

	SPE
	NRE-v-1

NRE-c-1
	0 < P < 8
	CI
	8
	7,5
	0,4
	6,0

	SPE
	NRE-v-2

NRE-c-2
	8 ≤ P < 19
	CI
	6,6
	7,5
	0,4
	6,0

	SPE
	NRE-v-3

NRE-c-3
	19 ≤ P < 37
	CI
	5,5
	7,5
	0,6
	6,0

	SPE
	NRE-v-4

NRE-c-4
	37 ≤ P < 56
	CI
	5,0
	4,7
	0,4
	6,0

	SPE
	NRE-v-5

NRE-c-5
	56 ≤ P < 130
	tümü
	5,0
	4,0
	0,3
	6,0

	SPE
	NRE-v-6

NRE-c-6
	130 ≤ P ≤ 560
	tümü
	3,5
	4,0
	0,2
	6,0

	SPE
	NRE-v-7

NRE-c-7
	P > 560
	tümü
	3,5
	6,4
	0,2
	6,0


Tablo VI-2: NRG motor kategorisi için SPE emisyon sınır değerleri
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	

	SPE
	NRG-c-1
	P > 560
	tümü
	3,5
	6,4
	0,2
	6,0

	
	NRG-v-1
	
	
	
	
	
	


Tablo VI-3: RLL motor kategorisi için SPE emisyon sınır değerleri
	Emisyon fazı
	Motor alt kategorisi
	Güç aralığı
	Ateşleme tipi
	CO
	HC
	NOx
	PM kütlesi
	A

	
	
	kW
	
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	g/kWh
	

	SPE
	RLL-v-1

RLL-c-1
	P ≤ 560
	tümü
	3,5
	(HC + NO x ≤ 4,0)
	0,2
	6,0

	SPE
	RLL-v-1

RLL-c-1
	P > 560 kW
	tümü
	3,5
	0,5
	6,0
	0,2
	6,0

	SPE
	RLL-v-1

RLL-c-1
	P > 2000 kW ve SVc (1) > 5 litre
	tümü
	3,5
	0,4
	7,4
	0,2
	6,0


(1) Silindir başına süpürme hacmi.


