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Taşıt Sınıfları:

1)  Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dâhil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıtlar. (Sürücüsü dâhil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.)

2)  Yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan motorlu taşıtlar.

3)  Azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan römorklar ve yarı römorklar.

4)  Taksiler ve ambulanslar,

5)  Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen tarım ve orman traktörler; haricindeki en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar ve tarım traktörleri haricindeki en az iki tekerlekli motorsuz taşıtlar,

6)  Yapısı itibarıyla. Sürücüsü dâhil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtlar.

7)  Traktörler.

8) Motosikletler, motorlu bisikletler.
(1), (2) ve (3) numaralı sırada yer alan taşıtlar ağır araçlar; (4), (5). (6). (7) ve (8) numaralı sırada yer alan taşıtlar hafif araçlar sınıfına girer.
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	Zorunlu Olarak Teste Tabi Tutulacak Parçalar

	1, 2,3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflardaki Taşıtlar

	l.
	Fren sistemleri

	Kontrol Edilecek/Deneye Tabi Tutulacak Parçalar
	Kusur Kabul Edilecek Durumlar

	1.1.
	Mekanik Durum ve Çalışma

	1.1.1.
	Ayak freni pedal mili (Sınıf 3 hariç)
	- Çok sıkı

	
	
	- Yatak aşınması

	
	
	- Aşırı aşınma/oynama

	1.1.2.
	Pedal durumu ve fren çalıştırma cihazı hareketi
(Sınıf 3 ve 8 hariç)
	- Aşırı veya yetersiz geri dönüş hareketi

	
	
	- Tam serbest bırakmayan fren kumandası

	
	
	- Fren pedalı üzerinde kaymayı önleyici kaplama yok, bozulmuş veya aşınarak düzleşmiş

	1.1.3.
	Vakum pompası veya kompresör ve rezervuar
	- Frenlerin etkin çalışması için gerekli hava basıncının/vakumun oluşturulması için geçen zamanın aşırı/uzun/geç olması

	
	
	- İkaz cihazı çalıştıktan sonra ireni en az iki kere uygulamak için gerekli hava basıncının/ vakumun yetersiz olması (veya bu durumu ölçen ölçme cihazının güvensiz değer göstermesi)

	
	
	- Basıncın fark edilir şekilde düşmesine neden olan hava kaçağı veya duyulabilir derecede kaçaklar

	1.1.4.
	Düşük basınç ikaz göstergesi veya ölçme aygıtı (Sınıf 7 ve 8 hariç)
	- Düşük basınç göstergesi/hava basınç ölçme aygıtı hatalı çalışıyor veya arızalı

	1.1.5.
	El freni kontrol/kumanda valfi/elektrikli kumanda devresi
	- Çatlamış veya hasar görmüş valf, aşırı aşınma

	
	
	- Kontrol valfinin hatalı çalışması

	
	
	- Valf milinde güvensiz kumanda veya kumanda birimi güvensiz

	
	
	- Sistemdeki bağlantılar gevşek veya sızdırıyor

	
	
	- Yetersiz çalışma, işlevsiz

	1.1.6.
	El freni, kumanda levyesi, el freni mandalı (Sınıf 8 hariç)
	- El freni mandalının tam tutmaması

	
	
	- Levye milinde veya mandal mekanizmasında aşın aşınma

	
	
	- Ayar bozukluğunu gösteren aşırı levye hareketi

	1.1.7.
	Fren Valileri (Ayak valileri, boşaltıcılar,  düzenleyiciler, vs.)
	- Hasarlı, aşırı hava kaçağı

	
	
	- Kompresörden aşırı yağ akması

	
	
	- Güvensiz /uygun olmayan montaj

	
	
	- Hidrolik fren yağının akması

	1.1.8.
	Römork frenleri için bağlantılar (Sınıf 8 hariç)
	- Kusurlu yalıtım tıpaları veya kendiliğinden kapanan valf

	
	
	- Güvensiz/uygun olmayan montaj

	
	
	- Aşırı sızdırma

	1.1.9.
	Basınç tankı enerji depolama rezervuarı (Sınıf 8 hariç)
	- Hasarlı, çürümüş, hava kaçırıyor

	
	
	- Tahliye cihazı çalışmıyor

	
	
	- Güvensiz/uygun olmayan montaj

	1.1.10.
	Fren yardımcı üniteleri ana silindir (Hidrolik sistemlerde)
	- Yardımcı ünite kusurlu veya etkin değil

	
	
	- Ana silindir kusurlu veya sızdırıyor

	
	
	- Ana silindir güvensiz

	
	
	- Yetersiz miktarda fren sıvısı

	
	
	- Ana silindir rezervuar kapağı yok

	
	
	- Fren sıvısı ikaz lambası yanıyor veya kusurlu

	
	
	- Fren sıvısı seviye ikaz cihazı düzgün çalışmıyor

	1.1.11.
	Katı/sert fren boruları
	- Yetersizlik veya kırılma riski

	
	
	- Borulardan veya aktarma bağlantılarından sızdırma

	
	
	- Hasarlı veya aşırı çürümüş

	
	
	- Yerinden oynamış

	1.1.12.
	Esnek fren hortumları
	- Yetersizlik veya kırılma riski

	
	
	- Hasarlı, sürtünme ile yaralanmış, çok kısa veya burkulmuş fren hortumları

	
	
	- Hortumlardan veya bağlantı parçalarından sızdırma

	
	
	- Basınç altında hortum şişkinliği

	
	
	- Geçirgen

	1.1.13.
	Fren baskı pabuçları
	- Aşırı aşınma

	
	
	- Kirlenmiş (Yağ, gres yağı, vs.)

	1.1.14.
	Fren kampanaları, fren diskleri
	- Aşırı aşınma, aşın yarılma, çatlama, güvensiz veya kırılmış

	
	
	- Kirlenmiş (Yağ, gres yağı, vs.)

	
	
	- Arka plaka güvensiz, koruma sacı güvensiz veya yok

	1.1.15.
	Fren kabloları, rotları, levye bağlantıları
	- Hasarlı veya birbirine dolaşmış kablolar

	
	
	- Aşırı aşınmış veya çürümüş

	
	
	- Kablo veya rot bağlantıları güvensiz

	
	
	- Fren teli kılavuzu arızalı

	
	
	- Fren sisteminin serbest hareketinin herhangi bir şekilde engellenmesi

	
	
	- Levye / rot / bağlantıları hatalı ayarlanmış

	1.1.16.
	Fren tahrik birimleri (Körükleri), (Yaylı frenler veya hidrolik tekerlek frenleri dahil olmak üzere)
	- Çatlak veya hasarlı

	
	
	- Sızdırıyor

	
	
	- Güvensiz / uygun olmayan montaj

	
	
	- Aşırı çürümüş

	
	
	- Çalıştırma pistonu veya diyafram mekanizmasının aşırı hareketi (kursu)

	
	
	- Toz koruyucu muhafaza yok veya aşırı hasarlı

	1.1.17.
	Fren kuvveti algılayıcı valf (Sınıf 7 ve 8 hariç)
	- Kusurlu bağlantı

	
	
	- Hatalı ayar

	
	
	- Yatak sarmış, paslanmış, yağ kaçırıyor, çalışmıyor

	
	
	- Yok

	1.1.18.
	Otomatik gevşeklik ayarının gösterimi (Sınıf 7 ve 8 hariç)
	- Yatak sarmış veya normal olmayan hareket, aşırı aşınmış veya hatalı ayarlanmış

	
	
	- Kusurlu

	1.1.19.
	Yavaşlatıcı sistemler (takılmış veya gerekli ise) (Sınıf 7 ve 8 hariç)
	- Güvensiz bağlayıcılar veya montaj

	
	
	- Kusurlu, çalışmıyor

	1.2.
	Servis freni etkinliği ve verimi

	1.2.1.
	Etkinlik (Azami güce kademeli olarak ulaşma)
	- Bir veya daha fazla tekerlekte uygunsuz frenleme kuvveti

	
	
	- Herhangi bir tekerlekteki frenleme kuvveti, aynı dingildeki bir başka tekerlekte kaydedilen en yüksek değerin %70 inden daha az ise karayolunda yapılan frenleme deneyi sırasında taşıtın düz bir çizgiden aşırı sapması

	
	
	- Fren kuvvetinde hiçbir kademeli değişiklik olmaması (kızaklama)

	
	
	- Herhangi bir tekerlekte frenin çalışmasının normal olmayan gecikmesi

	
	
	- Şekli bozulmuş diskler veya oval kampanalar nedeniyle fren kuvvetindeki aşırı dalgalanma

	1.2.2.
	Verim
	Azami müsaade edilen kütleye göre veya yarı römorklarda uygulanabilirse, müsaade edilen dingil yüklerinin toplamına göre frenleme oranı aşağıdaki değerlerden az olması:

Asgari Frenleme Verimliliği;

Sınıf 1: %50(1)
Sınıf 2: % 43(2)
Sınıf 3: %40(3)
Sınıf 4: %50

Sınıf 5: %45(4)
Sınıf 6: % 50

Sınıf 7: %40

Sınıf 8: %50

veya

Taşıt imalatçısı taşıt dingil için referans değerler belirtmişse, bu değerlerden daha az bir frenleme kuvveti olması.(5)
(1) ABS ile donatılmamış sınıf 1 araçları veya tip onayı 1 Ekim 1991 tarihinden önce onaylanan taşıtlar için %48
(2)1988 tarihinden sonra tescil edilmiş taşıllar için %45

(3)1988 tarihinden sonra tescil edilmiş yarı römorklar ve çekme çubuklu römorklar için %43

(4) 1988 tarihinden sonra tescil edilmiş sınıf 5 taşıtlar için %50

(5) Araç aksı için referans değeri, aracın sunulduğu belirli ağırlıkla öngörülen minimum frenleme gücünü elde etmek üzere gerekli frenleme kuvveti (Newton cinsinden)'dir.

	1.3.
	İkincil (acil durum) fren etkinliği ve verimliliği (farklı bir sistem kullanılıyorsa)

	1.3.1.
	Etkinlik
	- Bir tarafta frenin çalışmaması

	
	
	- Herhangi bir tekerlekteki frenleme kuvveti aynı dingildeki bir başka tekerlekle kaydedilen en yüksek değerin %70’inden daha az olması

	
	
	- Verimlilikte hiçbir kademeli değişiklik olmaması (kızaklama)

	
	
	- Römorklarda otomatik fren sisteminin çalışmaması

	1.3.2.
	Verim
	- Bütün taşıt sınıflan için Madde 1.2.2’de azami müsaade edilebilir kütleye göre veya yarı römorklarda müsaade edilen dingil yüklerinin toplamına göre, belirtilen servis fren etkinliğinin %50(6) sinden az bir frenleme oranı olması
(6) Asgari fren etkinliği Sınıf 2 ve Sınıf 5 taşıtlar için 2.2 m/sn2, Sınıf 7 taşıtlar için 1.2 m/sn2, Sınıf 8 taşıtlar için 2.2 m/n2 olmalıdır.

	1.4,
	El freni etkinliği ve verimliliği

	1,4.1.
	Etkinlik (Sınıf 8 hariç)
	Bir tarafta fren çalışmaması

	1.4.2.
	Verim (Sınıf 8 hariç)
	Bütün taşıt sınıfları için, azami müsaade edilebilir kütleye göre %16’sından az veya motorlu taşıtlar için taşıtın azami müsaade edilebilir kütle kombinasyonuna göre %12'sinden az (hangisi büyükse) bir frenleme oranı

	1.5.
	Yavaşlatıcı veya egzoz freni sistemi etkinliği
	- Verimlilikte hiçbir kademeli değişiklik olmaması (yavaşlatıcı)

	
	
	- Kusurlu

	1.6.
	Anti-Blokaj (ABS) frenleme (Kilitlemeyen frenleme) (Sınıf 7 hariç)
	- Anti-Blokaj ikaz cihazının hatalı çalışması

	
	
	- Kusurlu
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	4.10.
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	5.
	Dingiller, tekerlekler, lastikler, süspansiyon

	5.1.
	Dingiller
	5.1.
	Dingiller

	5.2.
	Tekerlekler, lastikler

Araçlarda kullanılan lastiklerin dış yüzeylerinin ana yivlerindeki (oluklar) diş derinlikleri, 4 adetten az tekerlekli araçlarda en az 1 mm. 4 ve daha fazla tekerlekli araçlarda en az 1,6 mm olacaktır. Ana yivler, lastiklerin yer ile temas eden yüzeyinin yaklaşık 3/4 ünü kapsayan, lastiklerin yer ile temas eden yüzeyinin merkezi kısmındaki yivlerdir.
	5.2.
	Tekerlekler, lastikler

Araçlarda kullanılan lastiklerin dış yüzeylerinin ana yivlerindeki (oluklar) diş derinlikleri, 4 adetten az tekerlekli araçlarda en az 1 mm, 4 ve daha fazla tekerlekli araçlarda en az 1.6 mm olacaktır. Ana yivler, lastiklerin yer ile temas eden yüzeyinin yaklaşık 3/4 ünü kapsayan, lastiklerin yer ile temas eden yüzeyinin merkezi kısmındaki yivlerdir.
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	Takograf (Mühürlerin varlığı ve bütünlüğü) (Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bulundurulması zorunlu olan araçlar için)
	

	
	- Takograf plakasının uygunluğunun kontrolü
	

	
	- Şüphe varsa, takograf plakasının üzerinde bulunan verilerin tekerleğin anma çevresi veya büyüklüğü ile aynı olup olmadığının kontrolü
	

	
	- Mümkünse takograf mühürlerinin veya varsa bağlantıları yanıltıcı müdahalelere karşı koruyan diğer başka araçların olup olmadığının kontrolü
	

	7.10.
	Hız sınırlayıcı tertibat
	

	
	* Mümkünse hız sınırlayıcı tertibatın 92/6/AT sayılı yönetmelikte istenildiği şekilde takılıp takılmadığının kontrolü
	

	
	* Hız sınırlayıcı plakasının geçerliliğinin kontrolü
	

	
	* Uygulanabilirse, hız sınırlayıcının mühürlerinin veya varsa bağlantıları yanıltıcı müdahalelere karşı koruyan diğer başka araçların yerinde olup olmadığının kontrolü
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	Acil çıkış (çıkışlar) cam kırmaya yarayan çekiçler, acil çıkış (çıkışları) gösteren işaretler
	

	9,2.
	Isıtma sistemi
	

	9.3.
	Havalandırma sistemi
	

	9.4.
	Koltuk düzeni
	

	9.5.
	İç aydınlatma
	

	

	10.
	Taşıt tanıtımı
	10.
	Taşıt tanıtımı

	10.1.
	Tescil plakası
	10.1.
	Tescil plakası

	10.2.
	Şasi numarası
	10.2.
	Şasi numarası

	10.3
	Motor numarası
	10.3
	Motor numarası



Ek-3
Araç Muayene Raporunun İçeriği:

A) Araca ait bilgiler

1)  Araç plakası / License plate

2)  Araç sahibi / Vehicle owner

3)  Araç sahibi adresi / Vehicle owner adress

4)  Taşıt sınıfı / Vehicle category

5)  Araç cinsi / Vehicle type

6)  Marka/Üretici / Brand Name

7)  Tipi / Type

8)  Model Yılı / Model year
9)  Kullanım amacı / Purpose of use

10)  Tescil şekli / Type of registration

11)  Koltuk Sayısı / Number of seat

12)  Şasi no /VIN

13)  Motor no / Engine number

14)  Yakıt tipi / Fuel or power type
15)  İlk tescil tarihi / First registration to traffıc

16)  Tescil Tarihi / Registration date

17)  Kilometre / ODO - Odometer

18)  Rengi / Color

19)  Lastik Ebadı / Tyre size

20)  Tanım Numarası / Vehicle ID

B) Muayeneye ve muayene istasyonuna ait bilgiler

1)  Muayene istasyonunun adı, adresi, telefon numarası

2)  Muayene türü

3)  Muayeneyi gerçekleştiren teknisyenin sicili, imzası /Inspector

4)  Muayeneyi onaylayan istasyon amiri veya yardımcısının sicili, imzası /Authorized Offıcer

5)  Muayene rapor numarası / Report Number

6)  Varsa önceki rapor numarası / Previous report number

7)  Muayene Geçerlilik Tarihi / Inspection Valid Until

8)  Muayene Ücreti/ Inspection fee

9)  Gecikme Bedeli/ Delay fee

10)  (Mülga:RG-28/4/2023-32174)
11)  Kanal numarası / Lane Number

12)  Kaşe / Stamp

C) Ölçüm değerlerine ait bilgiler

1)  Fren testi ölçüm değerleri

2)  Far testi ölçüm değerleri

3)  Lastik diş derinlikleri (4 lastiğe kadar olan araçlarda en düşük değere sahip lastiğin ölçüm değeri, 4 lastikten fazla lastiğe sahip araçlarda en düşük değere sahip en az iki lastiğin ölçüm değeri)

4)  Yönetmeliğin EK-1'inde yer alan 2 nci sınıfa giren taşıtlar- için egzoz gürültü şiddeti (diğer taşıtlar için gürültü şiddeti, muayene teknisyeninin aracın aşırı gürültü çıkarması hususunda şüphelenmesi halinde yazılır.)

5) Boyut Ölçüm Cihazları ile ölçülen boyutlar

Ç) Kusur bilgileri

Araçta tespit edilen kusurlar, bu kusurların Bakanlığımız tarafından belirlenen hangi kusur sınıfına (kusursuz, hafif kusurlu, ağır kusurlu, emniyetsiz) girdiği belirtilerek ve en ağır olanından başlamak üzere rapor üzerine yazılır.

D) (Değişik:RG-28/4/2023-32174) Sonuç bilgileri

Muayene sonucuna bağlı olarak rapora aşağıdaki ifadelerden uygun olanı yazılacaktır.

Muayene Sonucu/Inspection Result

1) Kusursuz/Muayene onaylandı

2) Hafif kusurlu/Muayene onaylandı

3) Ağır kusurlu/Muayene onaylanmadı

4) Emniyetsiz/Muayene onaylanmadı

1) Faultless/Inspection Approved

2) Minor Fault/Inspection Approved

3) Major FauMnspection disapproved

4) Dangerous/Inspection disapproved
E) Açıklamalar

Bakanlıkça belirlenen içerikteki muayene ve sonuçlarına ilişkin açıklama ve uyarılar


Ek-4
Araç Muayene İstasyonlarında Çalıştırılacak İstasyon Amirlerinin Hangi Öğrenim Dalından Mezun Olabileceklerine Dair Liste

	İSTASYON AMİRİ

	Lisans Eğitimi

	Mühendislik veya Teknoloji Fakülteleri

	Makine Mühendisliği

	Endüstri Mühendisliği

	Mekatronik Mühendisliği

	Elektrik Mühendisliği

	Elektronik Mühendisliği

	Elektrik-Elektronik Mühendisliği

	Otomotiv Mühendisliği

	Teknik Eğitim Fakülteleri

	Makine Eğitimi Bölümü/Programı

	Otomotiv Öğretmenliği

	Otomotiv Teknik Öğretmenliği

	Makine Öğretmenliği

	Otomotiv Teknolojisi Öğretmenliği

	Otomotiv Eğitimi Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü|



Ek-5
Araç Muayene İstasyonlarında Çalıştırılacak İstasyon Amir Yardımcılarının Ek-4'teki Öğrenim Dallarına İlaveten Hangi Öğrenim Dalından Mezun Olabileceklerine Dair Liste

	İSTASYON AMİR YARDIMCISI

	Önlisans Eğitimi

	Meslek Yüksek Okulu

	Makine Bölümü/Programı

	Motor Bölümü/Programı

	Motor Teknolojileri Bölümü/Programı

	Mekatronik Bölümü/Programı

	Otomotiv Bölümü/Programı

	Otomotiv Teknolojisi Bölümü/Programı

	Elektrik Bölümü/Programı

	Elektronik Bölümü/Programı

	Elektrik-Elektronik Bölümü/Programı

	Elektronik Teknolojisi Bölümü/Programı

	Elektronik ve Otomasyon Bölümü/Programı

	Endüstriyel Elektronik Bolümü/Programı

	Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü/Programı

	Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Bölümü/Programı

	Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü/Programı

	Teknik Programlar Bölümü Otomotiv Programı

	Teknik Programlar Bölümü Makine Programı

	Teknik Programlar Bölümü Mekatronik Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Uçak Teknolojisi Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Bilgisayar Programcılığı Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Metalürji Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Gemi Makineleri İşletme Bölümü/Programı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Tarım Makineleri Bölümü/Programı



Ek-6
Araç Muayene İstasyonlarında Çalıştırılacak Araç Muayene Teknisyenlerinin Ek-5'teki Öğrenim Dallarına İlaveten Hangi Öğrenim Dalından Mezun Olabileceklerine Dair Liste

	ARAÇ MUAYENE TEKNİSYENİ

	Lise Eğitimi

	Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Dengi Meslek Liseleri

	Makine Bölümü/Programı

	Motor Bölümü/Programı

	Tesviye Bölümü/Programı

	Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Makine Teknolojisi Alanı

	Makine Teknolojisi Bölümü/Programı

	Metal İşleri Bölümü/Programı

	Elektrik Bölümü/Programı

	Elektronik Bölümü/Programı

	Elektrik-Elektronik Bölümü/Programı

	Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı

	Metal Teknolojisi Alanı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Uçak Bakım Alanı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Tarım Alanı, Tarım Alet ve Makineleri Dalı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Bilişim Teknolojileri Alanı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Metalürji Teknolojisi Alanı

	(Ek satır:RG-28/4/2023-32174) Denizcilik Alanı, Gemi Makinaları İşletme Dalı


