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EKLER İÇİN GEÇERLİ TANIMLAR

1. Eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır:

a) Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini (protokoller) içeren, bağlantıların topolojisine sahip iletişim altyapısını veya mimariyi,

b) Anma kapasitesi: İmalatçının, ithalatçının ve yetkili temsilcinin talimatlarına uygun olarak yüklendiğinde bir çevrimde, ev tipi bulaşık makinesinde temizlenebilen, durulanabilen ve kurutulabilen servis takımları ile birlikte azami sofra seti sayısını, 

c) Beyan edilen değer: Tedarikçi tarafından belirlenen değerler için, Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması amacıyla bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına uyumlu olarak sağlanan, hesaplanan veya ölçülen teknik parametrelerin değerlerini,

ç) Çevrim: Seçilen program tarafından tanımlandığı şekilde, tüm faaliyet sona erene kadar bir dizi işlemden oluşan, tam bir temizlik, durulama ve kurutma işlemini,

d) Eco (eko) programı enerji tüketimi (EPEC): Her çevrimde kilowatt saat olarak ifade edilen, eco (eko) programı için ev tipi bulaşık makinesinin enerji tüketimini,

e) Eco (eko) programı su tüketimi (EPWC): Her çevrimde litre olarak ifade edilen, eco (eko) programı için ev tipi bir bulaşık makinesinin su tüketimini,

f) Enerji Verimliliği Endeksi (EEI): Eco (eko) programı enerji tüketiminin standart program enerji tüketimine oranını, 

g) Garanti: Garanti sözleşmesi veya ilgili reklamlarında belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda ücretinin geri ödenmesi, cihazın değiştirilmesi, tamir edilmesi veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerinde tüketiciye tanınan seçimlik haklara uygun olarak, sorunun giderilmesi yönünde, satıcı, ithalatçı, imalatçı veya yetkili temsilci tarafından tüketiciye verilen herhangi bir taahhüdü,  
ğ) Hazırda bekleme konumu: Ev tipi bulaşık makinesinin elektrik kaynağına bağlı olduğu ve belirsiz bir süre devam edebilen yalnızca aşağıdaki koşulları sağlayan durumu;
1) Yeniden etkinleştirme işlevi veya yeniden etkinleştirme işlevi ile devreye alınmış yeniden etkinleştirme işlevinin sadece bir göstergesi ve/veya,
2) Bir ağ bağlantısı üzerinden yeniden etkinleştirme işlevi ve/veya,
3) Bilgi veya durum göstergesi ve/veya, 
4)  Acil önlemler için algılama işlevi.
h) Kapalı konum: Ev tipi bulaşık makinesinin elektrik kaynağına bağlı olduğu ve herhangi bir işlev sağlamadığı durum ile aşağıda belirtilen durumları; 
1) Sadece bir göstergesi ile kapalı konumu sağlayan durumlar,
2) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) uyarınca elektromanyetik uyumluluğu sağlamak amacıyla sadece işlevleri sağlayan durumlar.   
                  
ı) Kurutma Performansı Endeksi (ID): Ev tipi bulaşık makinesinin kurutma performansının, referans alınan ev tipi bulaşık makinesinin kurutma performansına oranını,

i) Program süresi (Tt): Herhangi bir kullanıcı tarafından programlanan zaman ertelemesi dışında, seçilen programın başlangıcından sonuna kadar geçen ve sonunda kullanıcının yüke eriştiği süreyi,

j) Servis takımı: Yiyeceklerin hazırlanması ve servis edilmesi için kullanılan tencere, (büyük) servis kâseleri, servis çatal bıçak takımı ve büyük servis tabağı içeren öğeleri, 

k) Sofra seti (ps): Bir kişi tarafından kullanılmak üzere, servis takımı parçalarının dahil olmadığı bir dizi sofra takımını, 

l) Standard program enerji tüketimi (SPEC): Ev tipi bulaşık makinesinin anma kapasitesinin bir işlevi gibi referans alınan, her çevrimde kilowatt saat olarak ifade edilen enerji tüketimini, 

m) Temizleme performansı endeksi (IC): Ev tipi bulaşık makinesinin temizleme performansının referans ev tipi bulaşık makinesinin temizleme performansına oranını,

n) Yedek parça: Bir üründe aynı veya benzer işleve sahip bir parçayla değiştirebilen ayrı bir parçayı, 

o) Yetkili servis istasyonu: Ev tipi bulaşık makinelerinin tamir ve bakım hizmetlerini veren operatörü veya ticari işletmeyi,

ö) Zaman erteleme: Kullanıcının, seçilen programın çevriminin başlangıcına belirli bir gecikme için seçtiği koşulu,

ifade eder.




EK – II

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ

1. PROGRAM GEREKLİLİKLERİ

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ev tipi bulaşık makineleri aşağıdaki program gerekliliklerini karşılayan bir eco (eko) programı sağlar.

a) Bu program:

	- Ev tipi bulaşık makinesinin program seçim cihazında, olması halinde ev tipi bulaşık makinesinin ekranı üzerinde ve olması halinde ilgili ağ uygulamasında, ‘eko’ veya ‘eco’ olarak adlandırılır.

	- Otomatik program seçimi işlevi ile veya bir programın seçiminin devamını sağlayan herhangi bir işlevle donatılmış ev tipi bulaşık makineleri için varsayılan program olarak ayarlanır veya bir otomatik program seçiminin olmaması durumunda belirli bir sıcaklık veya yük gibi başka bir seçime gerek kalmadan doğrudan seçim için kullanılabilir.

b) 'Eko veya eco’ adı sadece bu program için kullanılır. 'Eko veya eco’ ifadesi biçimlendirme açısından, yazı tipi, yazı tipi boyutu, büyük / küçük harf duyarlılığı veya renk açısından sınırlı değildir.

c) 'Eko veya eco' ifadesi ile birleştirilebilecek diğer tek ek bilgi, ‘eko veya eco’ programının sıcaklığıdır.

ç) ‘Normal’, ‘günlük’, ‘düzenli’ ve ‘standart’ ve bunların tüm AB resmi dillerindeki çevirileri, ev tipi bulaşık makinesi için program isimlerinde, tek başına ve diğer bilgilerle birlikte kullanılamaz.

2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GEREKLİLİKLERİ

a) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ev tipi bulaşık makineleri enerji verimliliği gereklilikleri konusunda aşağıdaki şartları karşılar.

	- Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) 63'ten az olacaktır.

b) 1 Mart 2024'ten itibaren ev tipi bulaşık makineleri enerji verimliliği gereklilikleri konusunda aşağıdaki şartları karşılar.

	- EEI, 10 adet sofra seti ayarına eşit veya daha fazla anma kapasiteye sahip ev tipi bulaşık makineleri için Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) 56'dan az olacaktır.

c) EEI, bu Tebliğin Ek- III’üne göre hesaplanır.

3. İŞLEVSEL GEREKLİLİKLER

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ev tipi bulaşık makineleri işlevsel gereklilikleri konusunda aşağıdaki hususları karşılar:

a) Temizleme performansı endeksi (IC) 1,12'den büyük olacaktır.

b) Kurutma performansı endeksi (ID), 7 adet sofra seti ayarından daha fazla anma kapasiteye sahip ev tipi bulaşık makineleri için 1,06'dan büyük olacaktır.

c) Kurutma performansı endeksi (ID), 7 adet sofra seti ayarına eşit veya daha az anma kapasiteye sahip ev tipi bulaşık makineleri için 0,86'dan büyük olacaktır.

ç) IC ve ID bu Tebliğin Ek- III’üne göre hesaplanır.

4. DÜŞÜK GÜÇ KONUMU

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ev tipi bulaşık makineleri düşük güç konumuna dair aşağıdaki gereklilikleri yerine getirir.

a) Ev tipi bulaşık makinelerinde kapalı konum veya hazırda bekleme konumu veya her ikisi de bulunur. Bu konumların güç tüketimi 0,50 W’ı geçemez.

b) Hazırda bekleme konumunda bilgi veya durum görüntülenmesi halinde, bu konumun güç tüketimi 1,00 W'ı geçemez.

c) Hazırda bekleme konumu bir ağa bağlantı sağlaması ve Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2008/1275/AT) (SGM:2021/13)’de tanımlandığı şekilde ağ bağlantılı hazırda bekleme konumunu sağlaması durumunda, bu konumun güç tüketimi 2,00 W’ı geçemez.

ç) Ev tipi bulaşık makinesinin açılmasından en geç 15 dakika veya herhangi bir programın ve programla bağlantılı faaliyetlerin bitiminden veya cihazla herhangi bir etkileşimden sonra, acil durum önlemleri de dahil olmak üzere başka bir konum tetiklenmemesi halinde, cihaz otomatik olarak kapalı konuma veya hazırda bekleme konuma geçer.

d) Ev tipi bulaşık makinesi zaman erteleme özelliğini taşıması halinde, herhangi bir hazırda bekleme konumu da dahil olmak üzere bu durumdaki güç tüketimi 4,00 W'ı geçemez. Zaman erteleme süresi kullanıcı tarafından 24 saatten fazla programlanabilir olamaz.

e) Herhangi bir ağ bağlantılı ev tipi bulaşık makinesi, ağ bağlantısını etkinleştirme ve devre dışı bırakma imkânını sağlar. Ağ bağlantısı varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

5. KAYNAK VERİMLİLİĞİ GEREKLİLİKLERİ

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ev tipi bulaşık makineleri kaynak verimliliği gerekliliklerine dair aşağıda belirtilen hususları karşılar.

a) Yedek parçaların bulunabilirliği:

(1) Ev tipi bulaşık makinelerinin imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, modelin son birimini piyasaya arz ettikten sonra, en az yedi yıl süreyle yetkili servis istasyonuna aşağıdaki yedek parçaları asgari ölçüde temin eder:

· Motor,
· Sirkülasyon ve tahliye pompası,
· Isı pompaları da dâhil olmak üzere ısıtıcılar ve ısıtmada kullanılan parçaları (ayrı veya paketlenmiş),
· Tüm hortumlar, valfler(vanalar), filtreler ve su durdurucu dâhil boru ve ilgili parçalar,
· Kapı montajları ile ilgili yapısal ve iç parçalar (ayrı veya paketlenmiş),
· Baskı devre kartları,
· Elektronik ekran ve göstergeler,
· Basınç anahtarları,
· Termostat ve sensörler,
· Yüklü olan yazılımın sıfırlanması için gerekli yazılımın da dâhil olduğu, yazılım ve donanım yazılımı.

(2) Ev tipi bulaşık makinelerinin imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, kapı menteşesinin ve contaların, diğer contaların, püskürtme kollarının, tahliye filtrelerinin, iç rafların ve sepetlerin ve kapaklar gibi plastik çevre birimlerin yedek parçalarını, modelin son biriminin piyasaya arzından sonra en az on yıl süreyle yetkili servis istasyonuna ve nihai kullanıcılara asgari ölçüde temin eder.

(3) Ev tipi bulaşık makinelerinin imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, bu fıkranın birinci ve ikinci alt bentlerinde belirtilen yedek parçaların, yaygın olarak bulunan aletlerin kullanımıyla cihaza kalıcı hasar vermeden değiştirilmesini sağlar.

[bookmark: _Hlk62897323][bookmark: _Hlk61362890](4) Bu fıkranın birinci alt bendinde yer alan yedek parça listesi ve sipariş verme yöntemi, imalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin erişime açık olan internet sitesinde, bir modelin ilk biriminin piyasaya arz edilmesinden sonra en az iki yıl ve bu yedek parçaların bulunabilirlik süresinin sonuna kadar kamuya açık olacak şekilde sağlanır.

(5) Bu fıkranın ikinci alt bendinde yer alan yedek parça listesi, sipariş verme yöntemi ve onarım talimatları, imalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin herkese erişime açık olan internet sitesinde, bir modelin ilk biriminin piyasaya arz edildiği anda ve bu yedek parçaların kullanılabilirlik süresinin sonuna kadar herkese açık olacak şekilde sağlanır.

b) Yedek parçaların azami teslim süresi:

(1) Bu maddenin (a) fıkrasının alt bentlerinde tanımlanan süreler boyunca, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci siparişi aldıktan sonra 15 iş günü içerisinde yedek parçanın teslim edilmesini sağlar.

(2) Bu maddenin (a) fıkrasının birinci alt bendinde sayılan yedek parçaların bulunabilirliği bu maddenin (c) fıkrasının ikinci ve üçüncü alt bentlerine uygun olarak yetkili servis istasyonu ile sınırlı olabilir.

c) Tamir ve bakım bilgilerine erişim:

[bookmark: _Hlk62897549](1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bir modelin ilk biriminin piyasaya arz edilmesinden sonra en az iki yıl olmak üzere ve bu maddenin (a) fıkrasının alt bentlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar, aşağıdaki koşullarda, yetkili servis istasyonuna cihaz tamir ve bakım bilgilerine erişimini sağlar.

[bookmark: _Hlk62897587](2) İmalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin internet sitesi, yetkili servis istasyonuna bilgiye erişim için kayıt yaptırma sürecini gösterir. Böyle bir talebi kabul etmek için, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, yetkili servis istasyonuna gerek duyabilirler.

- Yetkili servis istasyonu, ev tipi bulaşık makinelerini tamir etmek için teknik yeterliliğe sahiptir ve üzerinde faaliyet gösterdiği elektrikli cihazlar ile ilgili olarak yürürlükte olan mevzuata uygun faaliyet gösterir. Yetkili servis istasyonun yer aldığı resmi bir kayıt sistemine yapılan atfın bulunması halinde, bahsi geçen uygunluğun kanıtı olarak kabul edilir.

- Yetkili servis istasyonu, gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, faaliyetinden kaynaklanan yükümlülüklerini kapsayan mesleki sigorta kapsamındadır.

(3) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, yetkili servis istasyonunu olmak üzere yapılan başvuruyu, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde kabul eder veya reddeder.

[bookmark: _Hlk62897688](4) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, tamir ve bakım bilgilerine erişim veya düzenli güncellemeler almak için makul ve orantılı ücret talep edebilir. Yetkili servis istasyonunun temin ettiği ve kullandığı bilgiler dikkate alınarak, erişimin engellenmemesi durumunda ücret makul olur. 

(5) Yetkili servis istasyonunun kayıt olması ile bir iş günü içerisinde, talep edilen tamir ve bakım bilgilerine erişebilir. Bilgi, ilgili olması durumunda, aynı ürün ailesinin modeli veya eş değer bir modeli için sağlanabilir. Mevcut tamir ve bakım bilgileri aşağıdakileri içerir:

· Açık ve net cihaz tanımı,
· Cihaz söküm haritası veya patlatılmış resim,
· Gerekli tamir ve test cihazlarının listesi,
· Bileşen ve teşhis bilgileri (ölçümler için asgari ve azami teorik değerler gibi),
· Kablolama ve bağlantı şemaları,
· Teşhis arıza ve hata kodları (olması halinde imalatçıya özgü kodlar dahil),
· Sıfırlama yazılımının da dahil olduğu ilgili yazılım ve donanım yazılımının kurulumu için talimatlar,
· Ev tipi bulaşık makinesinde saklanan bildirilen arıza olaylarının veri kayıtları (olması halinde).

ç) Soğutucu gazlar için bilgi gereklilikleri

(1) 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğe aykırı olmamak koşulu ile, ısı pompasına sahip ev tipi bulaşık makineleri için, kullanılan soğutucu gazın kimyasal adı veya yaygın olarak kullanılan ve anlaşılan bir sembol, etiket veya logo gibi eş değer referans, cihazın dış tarafında, örneğin arka panelde, kalıcı olarak görünür ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Aynı kimyasal isim için birden fazla referans kullanılabilir.

d) Çevre kirliliğini azaltma amaçlı malzeme geri kazanımı ve geri dönüşümü için parçalara ayırma gereklilikleri:

[bookmark: _Hlk62897768](1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, ev tipi bulaşık makinalarının, 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen malzeme ve bileşenlerin yaygın olarak kullanılan aletlerle çıkarılabileceği şekilde tasarlanmasını sağlar.

[bookmark: _Hlk62897788](2) İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilci, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirir. 

6. BİLGİ GEREKLİLİKLERİ

a) Monte eden ve kullanıcılara yönelik talimatlar, imalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin erişime açık internet sitesinde kullanım kılavuzu formatında sunulur ve aşağıda yer alan bilgileri içerir.

(1) Eco (eko) programının normal kirli sofra takımlarını temizlemek için uygun olduğu, bu kullanım için enerji ve su tüketimi açısından en verimli program olduğu ve AB’nin çevreye duyarlı tasarım mevzuatına uyumu değerlendirmek için kullanıldığı bilgisini,

(2) Ev tipi bulaşık makinesini imalatçı tarafından belirtilen kapasiteye kadar doldurulmasının enerji ve su tasarrufuna katkıda bulunacağı bilgisini ve sofra takımlarının doğru yüklenmesine yönelik bilgi ile yanlış yüklemenin ana sonuçları hakkındaki bilgiyi,

(3) ‘Sofra takımı parçalarının bulaşık makinesine yüklenmesi öncesinde elde ön yıkamadan geçirilmesinin su ve enerji tüketiminin artışına neden olduğuna ve tavsiye edilmediğine’ yönelik bilgiyi,

(4) Ev tipi bulaşık makinesinin imalatçının talimatlarına göre kullanılması durumunda sofra takımının ev tipi bulaşık makinesinde yıkanmasının elde yıkamaya göre daha az enerji ve su tükettiğine dair bilgiyi,

(5) Tüm programlar için, bir çevrimdeki, program süresi, enerji ve su tüketimi değerlerini,

(6) Eco (eko) programı dışındaki programlar için verilen değerlerin sadece gösterge niteliğinde olduğunu,

(7) Uygulanabilir hallerde, Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)’de tanımlandığı şekilde, ürün veri tabanına girilen model bilgilerinin ürün veri tabanına veya imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin internet sitesine olan bir bağlantı aracılığı ile nasıl bulunacağına ilişkin talimatlar ve ürün üzerinde model tanımlayıcısının nasıl bulunacağına ilişkin bilgiler.

b) Kullanıcı talimatları, kullanıcının bakım işlemlerini gerçekleştirmesi için talimatları da içermelidir. Bu tür talimatlar asgari olarak aşağıdaki hususlara yönelik talimatları içerir:

(1) Doğru kurulum (seviye konumlandırma, elektrik kaynağı bağlantısı, uygun hallerde soğuk ve/veya sıcak, su girişlerine bağlantı),

(2) Deterjan, tuz ve diğer katkı maddelerinin doğru kullanımı ve yanlış miktarlarda kullanımının ana sonuçları,

(3) Ev tipi bulaşık makinesinden yabancı cisim çıkarma,

(4) İdeal sıklık ve kireç önleme koşullarını içeren periyodik temizlik ve yöntemi,

(5) İdeal sıklık ve yöntem koşullarını içeren filtrelerin periyodik kontrolü,

(6) Uzman yardımı gerektiren hataların tanımlanması da dahil olmak üzere, hataların tanımlanması, hataların anlamı ve bunlara yönelik gerekli eylemler,

(7) Yetkili servis istasyonuna erişim yöntemleri (internet sayfası, adres, iletişim bilgileri).

c) Bu talimatlara ek olarak aşağıdaki hususlara yer verilir.

(1) Nihai kullanıcının güvenliği ve cihazın garantisi için kullanıcı tarafından veya yetkili servis istasyonu dışındaki onarımının her türlü etkisi.

(2) Ev tipi bulaşık makinesi için yedek parçaların bulunabilirliği için asgari süre.



EK – III

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE HESAPLAMALAR

[bookmark: _Hlk61379846]1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Bir parametrenin bu Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca beyan edilmesi durumunda, söz konusu parametre beyan edilen değer olarak, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından bu Ek'teki hesaplamalar için kullanılır.

2. Ev tipi bulaşık makinesi modelinin Enerji Verimliliği Endeksi (EEI), su tüketimi, program süresi, temizleme ve kurutma performansı ve hava kaynaklı akustik gürültü emisyonlarının ölçüm ve hesaplamaları için anma kapasitesinde, eco (eko) programı kullanılır. Enerji tüketimi, su tüketimi, program süresi, temizleme ve kurutma performansı aynı anda ölçülür.

3. Eco (eko) su tüketimi (EPWC), çevrim başına litre cinsinden ifade edilir ve bir ondalık basamağa yuvarlanır.

4. Eco (eko) programının süresi (Tt) saat ve dakika cinsinden ifade edilir ve en yakın dakikaya yuvarlanır.

5. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ (EEI)

a) Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin EEI'sinin hesaplanması için, ev tipi bulaşık makinesinin EPEC değeri ile SPEC değeri karşılaştırılır.

b) EEI aşağıdaki gibi hesaplanır ve bir ondalık basamağa yuvarlanır:
EEI=(EPEC / SPEC) x 100
Bu denklemde yer alan;
· EPEC, kWh/çevrim değerinde ölçülen ve üç ondalık basamağa yuvarlanan ev tipi bulaşık makinesinin eco (eko) programı enerji tüketimidir.
· SPEC, ev tipi bulaşık makinesinin standart program enerji tüketimidir.
· 
c) SPEC kWh/çevrim olarak hesaplanır ve aşağıdaki gibi üç ondalık basamağa yuvarlanır:
.
i)  Anma kapasitesi ps ≥ 10 ve genişlik > 50 cm olan ev bulaşık makineleri için;

SPEC = 0,025 x ps + 1,350

ii) Anma kapasitesi ps ≤ 9 veya genişlik ≤ 50 cm olan ev bulaşık makineleri için:

             SPEC = 0,090 x ps + 0,450

-Bu denklemde yer alan ps, sofra seti sayısıdır.

6. TEMİZLEME PERFORMANSI ENDEKSİ 

a) Ev tipi bulaşık makinesi modelinin temizleme performans endeksinin (IC) hesaplanması için eco (eko) programının temizleme performansı ile bir referans bulaşık makinesinin temizleme performansı karşılaştırılır.

b)  IC aşağıdaki şekilde hesaplanır ve üç ondalık basamağa yuvarlanır:

IC = exp ( ln IC )  

 ve   

 ln IC = ( 1 / n ) x 
	
Bu denklemde yer alan;
· CT,i  test altındaki ev tipi bulaşık makinesinin yapılan bir test (i) için eco (eko) programının üç ondalık basamağa yuvarlanan temizleme  performansıdır.
· CR,i  yapılan bir test (i) için referans bulaşık makinesinin üç ondalık basamağa yuvarlanmış temizleme performansıdır.
· n, yapılan testlerin sayısıdır.
7. KURUTMA PERFORMANSI ENDEKSİ

a) Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin kurutma performans endeksinin (ID) hesaplanması için eco (eko) programının kurutma performansı ile referans bulaşık makinesinin kurutma performansı karşılaştırılır.

b)  ID aşağıdaki şekilde hesaplanır ve üç ondalık basamağa yuvarlanır:

ID= exp ( ln ID )   

ve   

 ln ID = ( 1 / n ) x 

Bu denklemde yer alan;
· ID,i  test altındaki ev tipi bulaşık makinesinin yapılan bir test  (i) için eco (eko)  programının kurutma performansıdır.
· n, yapılan birleşik temizleme ve kurutma testlerinin sayısıdır.
           c) ID,i aşağıdaki şekilde hesaplanır ve üç ondalık basamağa yuvarlanır:

Bu denklemde yer alan;
· DT,i  yapılan bir test (i) için, test altındaki ev tipi bulaşık makinesinin eco (eko) programının üç ondalık basamağa yuvarlanan ortalama performans puanıdır. 
· DR,t  üç ondalık basamağa yuvarlanmış referans bulaşık makinesinin hedef kurutma puanıdır.

8. DÜŞÜK GÜÇ KONUMLARI

[bookmark: _Hlk61432676]a) Uygulanabilir hallerde, kapalı konumun (Po), hazırda bekleme konumunun (Psm) ve zaman ertelemesinin (Pds) güç tüketimi ölçülür. Ölçülen değerler W cinsinden ifade edilir ve iki ondalık basamağa yuvarlanır.

[bookmark: _Hlk61432693]b) Düşük güç konumu güç tüketiminin ölçümleri sırasında, aşağıdaki hususlar kontrol edilir ve kaydedilir.
· Bilginin gösterildiği veya gösterilmediği,
· Bir ağ bağlantısının etkinleştirildiği veya etkinleştirilmediği.






















EK – IV

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ AMAÇLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ

1. Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından beyan edilen parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.  

[bookmark: _Hlk61428354]2. Bu Tebliğde belirtilen teknik dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan modelin ve tüm eş değer modellerinin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

[bookmark: _Hlk65528350]3. Doğrulamanın bir parçası olarak, bir ürün modelinin, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Tebliğde yer alan gerekliliklere uygunluğunu belirlemek amacıyla Bakanlık, bu Ekte belirtilen gereklilikler için aşağıdaki yöntemi uygular.

a) Bakanlık, modelin tek bir ürününü doğrular.

b) Model, aşağıdaki hususları sağlaması durumunda ilgili gerekliliklere uygun olarak kabul edilir.

[bookmark: _Hlk61428389](1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV’ünün 2 nci maddesi uyarınca, uygulanabilir hallerde, teknik dosyada beyan edilen değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci lehine, aynı Ekin 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca yapılan ilgili ölçümlerin sonuçları açısından,

(2) Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen herhangi tüm gereklilikleri karşılaması halinde imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından yayımlanan ürünün gerekli herhangi bir bilgisi, kendileri lehine beyan ettikleri değerlerden,

daha olumlu olamaz.

(3) Bakanlık, modelin bir birimini denetlediğinde, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gerekliliklere uygun bir sistemi yerleştirmiş olmalıdır.

(4) Bakanlık, modelin bir birimini denetlediğinde, ilgili birimin bu Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak, EK- II’nin 1 inci maddesinde yer alan program gerekliliklerine, 5 inci maddesinde yer alan kaynak verimliliği gerekliliklerine ve 6 ncı maddesinde yer alan bilgi gerekliliklerine,

(5) Bakanlık, modelin bir birimini test ettiğinde, ilgili birimin, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 1'de verilen ilgili doğrulama toleranslarına,

uygun olmalıdır.

c) Bu maddenin (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, modelin ve tüm eş değer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

ç) Bu maddenin (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, Bakanlık test için aynı modelin ilave üç ürününü seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç ürün, bir veya daha fazla eş değer model olabilir. 

d) Bu üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 1'de verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olması halinde, model modelin uygulanabilir gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.

e) Bu maddenin (d) bendinde belirtilen sonuç elde edilemediği takdirde, modelin ve tüm eş değer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

f) Bakanlık, bu Ekin 2 nci maddesi veya bu maddenin (c) ve (e) bentlerine göre modelin uygunsuzluğuna dair karar alınmasından sonra gecikmeksizin, Avrupa Komisyonuna ve Üye Ülkelerin ilgili otoritelerine ilgili tüm bilgileri sağlar.

4. Bakanlık, EK-III'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.

5. Bakanlık, sadece Tablo 1'de belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte atıfta bulunulan gereklilikler için sadece bu Ekin 3 üncü maddesinde açıklanan yöntemleri kullanır. Tablo 1'deki parametreler için uyumlaştırılmış standartlarda veya herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen diğer başka toleranslar uygulanmaz.

Tablo 1
Doğrulama Toleransları
	Parametre
	Doğrulama Toleransı

	Eco (eko) programı güç tüketimi (EPEC)
	Belirlenen değer*, EPEC'in beyan edildiği değerin %5'ten fazlasını aşamaz.

	Eco (eko) programı su tüketimi (EPWC)
	Belirlenen değer*, EPWC'nin beyan edildiği değerin %5'ten fazlasını aşamaz.

	Temizleme performansı endeksi (IC)
	Belirlenen değer*, beyan edilen IC değerinin %14 eksiğinden daha düşük olamaz.

	Kurutma performansı endeksi (ID)
	Belirlenen değer*, beyan edilen ID değerinin %12 eksiğinden daha düşük olamaz.

	Program süresi (Tt)
	Belirlenen değer*, Tt'nin beyan edildiği değerinden hangisi daha uzunsa %5 veya 10 dakikadan fazla aşamaz.

	Kapalı konumdaki güç tüketimi (Po)
	Güç tüketiminin belirlenen değeri* Po, beyan edilen değeri 0,10 W'ı fazla aşamaz.

	Hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi (Psm)
	Güç tüketiminin belirlenen değeri* Psm, beyan edilen değer eğer 1,00 W'tan yüksek ise belirlenen değerin %10’undan; 1,00 W değerine eşit veya daha düşük ise 0,10 W'tan fazlasını aşamaz.

	Zaman ertelemede güç tüketimi (Pds)
	Güç tüketiminin belirlenen değeri* Pds, beyan edilen değer eğer 1,00 W'tan yüksek ise belirlenen değerin %10’undan; 1,00 W değerine eşit veya daha düşük ise 0,10 W'tan fazlasını aşamaz.


* Bu Ekin 3 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtildiği üzere ilave üç ürünün test edilmesi halinde, belirlenen değer, bu ilave üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.


EK – V

GÖSTERGE NİTELİĞİNDE ÖLÇÜTLER

1. SU VE ENERJİ TÜKETİMİ, HAVADAKİ AKUSTİK GÜRÜLTÜ EMİSYONLARI VE PROGRAM SÜRESİ ÜZERİNE EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ ÖLÇÜTLER

a) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, enerji verimliliği, enerji ve su tüketimi, havadaki akustik gürültü emisyonları ve eco (eko) programının program süresi bakımından ev tipi bulaşık makineleri için piyasadaki geçerli en iyi teknoloji aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

(1) 14 adetlik sofra seti ayarına sahip ev tipi bulaşık makineleri (ısı pompası teknolojisi olmadan):
- Enerji tüketimi: 0,67 kWh/çevrim,
- Su tüketimi: 9,9 L/çevrim,
- Havadaki akustik gürültü emisyonu: 44 dB(A)
- Program süresi: 222 dakika (3 saat 42 dakika)

(2) 13 adetlik sofra seti ayarına sahip ev tipi bulaşık makineleri (ısı pompası teknolojisi ile):
 		- Enerji tüketimi: 0,55 kWh/çevrim,
- Su tüketimi: 8,8 L/çevrim,
- Havadaki akustik gürültü emisyonu: 46 dB(A)
- Program süresi: 295 dakika (4 saat 55 dakika)

(3) 10 adetlik sofra seti ayarına sahip ev tipi bulaşık makineleri:
		- Enerji tüketimi: 0,66 kWh/çevrim,
- Su tüketimi: 9,5 L/çevrim,
- Havadaki akustik gürültü emisyonu: 44 dB(A)
- Program süresi: 195 dakika (3 saat 15 dakika)

(4) 6 adetlik sofra seti ayarına sahip ev tipi bulaşık makineleri:
		- Enerji tüketimi: 0,62 kWh/çevrim,
- Su tüketimi: 8,0 L/çevrim,
- Havadaki akustik gürültü emisyonu: 48 dB(A)
- Program süresi: 225 dakika (3 saat 45 dakika)

2. DÜŞÜK GÜÇ KONUMUNDAKİ GÜÇ TÜKETİMİ ÜZERİNE EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ ÖLÇÜTLER

a) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, düşük güç konumundaki güç tüketimi üzerine ev tipi bulaşık makineleri için piyasadaki en iyi teknoloji:

(1) Hazırda bekleme konumu: 0,20 W,
(2) Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu: Ethernet 0,60 W, Kablosuz (Wi-Fi) 0,70 W



