
Ek-I
EKLER İÇİN GEÇERLİ TANIMLAR
Ek-II ila Ek-V’in amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar uygulanır:
[bookmark: _Hlk39747348][bookmark: bookmark110]a) Bir veya iki işlemci soketli sunucu: Bir işlemcinin kurulumu için tasarlanmış bir veya iki arayüz içeren sunucudur. Çok düğümlü sunucular için ise her sunucu düğümünde bir veya iki işlemci soketine sahip olan sunucudur.
[bookmark: bookmark111]b) Giriş/Çıkış (I/O) cihazı: Bir sunucu veya veri depolama ürünü ile diğer aygıtlar arasında veri girişine ve çıkışına imkân sağlayan cihazdır. Bir I/O cihazı sunucu anakartına tümleşik olabilir veya anakarta genişletme soketleri (Yan Bileşen Bağlantısı (PCI) veya Hızlı Yan Bileşen Bağlantısı (PCI-E) gibi) aracılığıyla bağlanabilir.
c) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Anakart: Sunucunun veya veri depolama ürününün temel devre kartıdır. Anakart, bu Tebliğin amaçları bakımından, tali kartları bağlamak için konnektörler ve genellikle işlemci, bellek, BIOS ve genişletme soketleri içerir.
ç) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) İşlemci: Sunucuyu veya veri depolama ürününü çalıştıran temel komutları işleyen ve yanıtlayan lojik devre sistemidir. İşlemci, bu Tebliğin amaçları bakımından, sunucunun Merkezi İşlem Birimi (CPU)’dir. Sıradan bir CPU, bir soket ya da doğrudan lehim bağlantısıyla sunucu anakartı üzerine kurulmuş fiziksel bir pakettir. CPU paketi bir veya daha fazla işlemci çekirdeği içerebilir.
d) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Bellek: Gigabayt (GB) olarak ifade edilen, bilginin anında kullanılmak üzere işlemci tarafından depolandığı, işlemcinin dışında kalan bir sunucu veya veri depolama ürünü parçasıdır.
[bookmark: bookmark115]e) Genişletme kartı: Hızlı Yan Bileşen Bağlantısı (PCI-E) gibi ilave fonksiyonellik sağlayan ortak/standart bir arabirim üzerinden kenar bağlantısı ile bağlanan dâhili bir bileşendir.
f) Grafik kartı: Bir yerel bellek denetleyicisi arabiriminin ve grafiğe özgü yerel belleğin yanısıra bir veya daha fazla grafik işlemci ünitesi içeren genişletme kartıdır.
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]g) Arabelleğe alınmış çift veri hızı (DDR) kanalı: Bellek denetleyicisini sunucuda bulunan belirli bir sayıdaki bellek cihazına bağlayan bir kanal veya bellek bağlantı noktasıdır. Tipik bir sunucu, bir veya daha fazla arabelleğe alınmış DDR kanalını destekleyebilen çok sayıda bellek denetleyicisi içerebilir. Böylece her arabelleğe alınmış DDR kanalı bir sunucudaki toplam adreslenebilir bellek alanının sadece bir kısmına hizmet eder.
ğ) Blade sunucu: Bir blade kasa içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış sunucudur. Bir blade sunucu, bağımsız bir sunucu gibi çalışan ve en az bir işlemci ve sistem belleği içeren yüksek yoğunluklu bir cihazdır; fakat çalışmak için paylaşımlı blade kasa kaynaklarına (güç kaynağı üniteleri, soğutma vs.) bağımlıdır. İşlemci veya bellek modülü ürünün teknik belgeleri bağımsız bir sunucuyu ölçeklendirdiğini belirtmediğinde blade sunucu olarak değerlendirilmez.
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]h) Blade şase: Blade sunucuların, blade belleğin ve diğer blade şekil faktörü cihazlarının çalışması için paylaşımlı kaynaklar içeren bir mahfazadır. Blade şase tarafından sağlanan paylaşımlı kaynaklar güç kaynağı üniteleri, veri belleği ve doğru akım güç dağıtımı için donanım, termal yönetim, sistem yönetimi ve ağ hizmetleri içerebilir.
[bookmark: bookmark120]ı) Yüksek performanslı hesaplama (HPC) sunucusu: Yüksek performanslı hesaplama veya derin öğrenme yapay zekâ uygulamaları için çok sayıda paralel uygulamayı yürütmek amacıyla tasarlanan ve optimize edilen sunucudur. HPC sunucular aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:
[bookmark: bookmark121]1) Öncelikli olarak hesaplama yeteneğini artırmak için kümelenmiş, çoklu hesaplama düğümlerinden oluşur.
[bookmark: bookmark122]2) Düğümler arasında yüksek hızlı işlem arası ara bağlantılar içerir.
i) Sunucu ürün ailesi: Daha fazla donanım ve yazılım yapılandırması içerebilen tek anakart kombinasyonu ve şaseyi paylaşan bir grup sunucuya atıf yapan yüksek seviye bir tanımdır. Bir sunucu ürün ailesindeki tüm yapılandırmalar aşağıdaki ortak özellikleri paylaşmalıdır:
1) Aynı model hattından veya makine tipinden olmak.
2) Ya aynı şekil faktörünü paylaşmak (rack-mounted, blade, pedestal) ya da sadece çoklu şekil faktörünü destekleyen bir tasarıma imkân veren yüzeysel mekanik farklarla aynı mekanik ve elektriksel tasarımları paylaşmak.
3) Ya tek bir tanımlanmış işlemci serisinden işlemcileri paylaşmak ya da ortak bir soket türüne takılan işlemcileri paylaşmak.
4) Güç kaynağı birim(ler)ini paylaşmak.
5) Aynı sayıda kullanılabilir işlemci soketine ve kullanılabilir monte edilmiş işlemci soketine sahip olmak.
[bookmark: bookmark128]j) Güç kaynağı ünitesi (PSU): Bir sunucuya veya veri depolama ürününe güç vermek amacıyla alternatif akım (AC) veya doğru akım (DC) giriş gücünü bir veya daha fazla DC güç çıkışına dönüştüren cihazdır. Bir sunucu veya veri depolama ürünü PSU’su, bağımsız ve anakarttan fiziksel olarak ayrılabilir olmalıdır ve çıkarılabilir veya kablolu bir elektrik bağlantısıyla sisteme bağlanmalıdır.
[bookmark: bookmark129]k) Güç faktörü: Watt olarak tüketilen gerçek gücün Volt Amper olarak çekilen görünür güce oranı.
l) Tek çıkışlı PSU: Nominal çıkış gücünün çoğunu bir sunucuya veya veri depolama ürününe güç sağlamak amacıyla, bir birincil DC çıkışına iletmek için tasarlanmış PSU’dur. Tek çıkışlı PSU'lar, bir giriş güç kaynağına her bağlandığında etkin kalan bir veya daha fazla bekleme çıkışı sunabilir. Birincil veya standby olmayan herhangi bir ilave PSU çıkışından toplam nominal güç çıkışı 20 Watt’tan fazla olamaz. Birincil çıkış olarak aynı gerilim değerinde çoklu çıkışlar sağlayan PSU’lar bu çıkışlar;
1) Ayrı dönüştürücülerden oluşmazsa veya ayrı çıkış düzeltme aşamalarına sahip olmazsa veya,
2) Bağımsız akım sınırlarına sahip olmazsa,
tek çıkışlı PSU olarak değerlendirilir.
[bookmark: bookmark133]m) Çok çıkışlı PSU: Nominal çıkış gücünün çoğunu bir sunucuya veya veri depolama ürününe güç vermek amacıyla birden fazla birincil DC çıkışına iletmek için tasarlanmış bir PSU’dur. Çok çıkışlı PSU'lar bir giriş gücü kaynağına bağlandığı sürece aktif kalan bir veya daha fazla bekleme çıkışı sunabilir. Birincil ve bekleme çıkışlarından olmayan herhangi bir ek PSU çıkışlarından gelen toplam nominal güç çıkışı 20 Watt'tan büyük veya eşit olamaz.
[bookmark: bookmark134]n) Doğru akım sunucu: Sadece DC güç kaynağı üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış bir sunucudur.
[bookmark: bookmark135]o) Doğru akım veri depolama ürünü: Sadece DC güç kaynağı üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış bir veri depolama ürünüdür.
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]ö) İşlevsiz durum: İşletim sisteminin ve diğer yazılımın yüklemesinin tamamlandığı, sunucunun iş yükü işlemlerini tamamlayabilecek kapasitede olduğu; ancak sistem tarafından etkin bir iş yükü işlemi istenmediği veya beklenmediği çalışma durumudur. (Sunucu çalışır durumdadır, ancak herhangi bir faydalı iş gerçekleştirmez). Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi standartları uygulanabilir olan sunucular için boşta çalışma durumu yalnızca S0 Sistem Seviyesine karşılık gelir.
[bookmark: bookmark138]p) İşlevsiz durum gücü (Pidle): İşlevsiz durumda Watt biriminde güç tüketimidir.
[bookmark: bookmark139]r) Düşük seviye performans yapılandırması: Sunucu ürün ailesi içerisinde en düşük performanslı ürün modelini temsil eden sunucu üzerinde sağlanan, en düşük kapasiteli (GB olarak) çift sıralı belleğe (DIMM) ve en az sunucunun bellek kanalı sayısı çarpımına eşit bellek kapasiteli ve en düşük frekansa (Ghz olarak) ve çekirdek sayısına sahip işlemcili iki veri depolama cihazının kombinasyonudur. Tüm bellek kanalları aynı DIMM ham kart tasarımı ve kapasitesiyle yerleştirilir.
s) Yüksek seviye performans yapılandırması: Ürün ailesi içerisinde en yüksek performanslı ürün modelini temsil eden CPU, çekirdek ve donanım iş parçacıklarının çarpımına eşit veya 3 kat daha fazla bellek kapasiteli ve en yüksek frekansa ve çekirdek sayısına sahip işlemcili iki veri depolama cihazının kombinasyonudur. Tüm bellek kanalları aynı DIMM ham kart tasarımı ve kapasitesiyle yerleştirilir.
[bookmark: bookmark142]ş) Donanım iş parçacığı: Yazılım talimatlarının bir akışını yürütmek için CPU çekirdeğindeki donanım kaynaklarıdır. Bir CPU çekirdeği birden fazla iş parçacığını eş zamanlı yürütmek için kaynaklara sahip olabilir.
t) Etkin konum verimliliği: Sunucu verimliliği için Ek-III’ün 3 üncü maddesine göre ölçülen ve hesaplanan sayısal değerdir.
[bookmark: bookmark143]u) Etkin konum: Önceden ya da eş zamanlı gelen dış isteklere (Ağ üzerinden gelen talimat gibi) cevap olarak sunucunun işi gerçekleştirdiği çalışma durumudur. Etkin konum ağ üzerindeki diğer girişlerden kaçınırken hem aktif işlemeyi hemde önbellekten, bellekten veya dâhili/harici depolamadan veri aramayı/bulup çıkarmayı içerir.
[bookmark: bookmark144]ü) Sunucu performansı: Ayrık sistem bileşenlerinin (işlemciler, bellek ve depolama gibi) ve altsistemlerinin (RAM ve GPU gibi) standart testinde sunucu tarafından birim zamanda gerçekleştirilen işlem sayısıdır.
v) Maksimum güç (Pmax): Standarda göre 11 iş akış seti (worklet) skorunda Watt cinsinden kaydedilen en yüksek güçtür.
[bookmark: bookmark146]y) CPU performansı (): CPU altsisteminin standart testinde sunucu tarafından birim zaman başına gerçekleştirilen işlem sayısıdır.
[bookmark: bookmark147]z) Yardımcı işlem hızlandırıcı (APA): Grafiksel işlem üniteleri veya alan programlanabilir kapı dizileri gibi hesaplama kapasitesinde artış sağlayan özel bir işlemci ve ilişkili bir alt sistemdir. Bir APA, CPU’suz bir sunucuda çalışamaz. APA'lar genel amaçlı eklenti genişletme soketlerine kurulu Grafik veya Genişletme eklenti kartları üzerine kurulabilir veya anakart gibi bir sunucu bileşenine entegre edilebilir.
[bookmark: bookmark148]aa) Genişletme APA’sı: Eklenti genişletme soketine kurulmuş eklenti kartının üzerindeki APA’dır. Bir genişletme APA’sı eklenti kartı bir veya daha fazla APA ve/veya ayrı, adanmış çıkarılabilir anahtarlar içerebilir.
[bookmark: bookmark149]bb) Entegre APA: Anakart veya CPU paketine entegre edilmiş bir APA’dır.
cc) Ürün tipi: Şaseleri (rack, blade, tower), soket sayısını ve sunucular için, söz konusu sunucunun bir resillient sunucu, bir blade sunucu, birçok düğümlü sunucu, bir HPC sunucu, bir tümleşik APA içeren sunucu, bir doğru akım sunucu ya da bu kategorilerden hiçbiri olup olmadığını içeren veri depolama ürünü veya sunucu tasarımıdır.
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]çç) Sökme: Bir öğenin daha sonra yeniden monte edilebileceği ve çalıştırılabileceği şekilde parçalara ayrıldığı işlemdir.
dd) Bellenim: Donanımın geçerli tüm programlama ve donanım güncellemelerini içerecek şekilde çalışması için temel talimatları sağlamak üzere ürünle birlikte sağlanan sistem, donanım, bileşen veya çevresel programlamadır.
[bookmark: bookmark152]ee) Güvenli veri silme: Belirli bir çaba düzeyi için orijinal veriye ya da parçalarına erişim imkânsız hale gelecek şekilde, tamamen üzerine yazmak suretiyle bir veri depolama cihazından mevcut verinin bütün izlerinin etkili bir şekilde silinmesidir.
ff) (Ek:RG-7/10/2022-31976) Beyan edilen değerler: Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması için 6 ncı madde uyarınca belirtilen, hesaplanan veya ölçülen teknik parametreler için imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından sağlanan değerlerdir.

Ek-II
[bookmark: bookmark153]ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
1. [bookmark: bookmark154]SUNUCULAR VE ÇEVRİMİÇİ VERİ DEPOLAMA ÜRÜNLERİ İÇİN BELİRLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
1.1. [bookmark: bookmark155]PSU verimliliği ve güç faktörü gereklilikleri
1.1.1.  Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, sunucular ve çevrimiçi veri depolama ürünleri için, doğru akım sunucuları ve doğru akım veri depolama ürünleri hariç, anma yükü seviyesinin %10, %20, %50 ve %100’ü için PSU verimliliği ve anma yükü seviyesinin %50’sindeki güç faktörü Tablo 1’de belirtilen değerlerden az olamaz.
Tablo 1
Tebliğin Yürürlük Tarihinden İtibaren Asgari PSU Verimliliği ve Güç Faktörü Gereklilikleri
	
	Asgari PSU verimliliği (%)
	Asgari güç faktörü

	Anma Yükünün %
	% 10
	% 20
	% 50
	% 100
	% 50

	Çoklu çıkış
	—
	% 88
	% 92
	% 88
	0,90

	Tek çıkış
	—
	% 90
	% 94
	% 91
	0,95



1.1.2. [bookmark: bookmark156] 1 Ocak 2023’ten itibaren sunucular ve çevrimiçi veri depolama ürünleri için, doğru akım sunucuları ve doğru akım veri depolama ürünleri hariç, anma yükü seviyesinin %10, %20, %50 ve %100’ü için PSU verimliliği ve anma yükü seviyesinin %50’sindeki güç faktörü Tablo 2’de belirtilen değerlerden az olamaz.
Tablo 2
1 Ocak 2023’ten İtibaren Asgari PSU Verimliliği ve Güç Faktörü Gereklilikleri
	
	Asgari PSU verimliliği (%)
	Asgari güç faktörü

	Anma Yükünün %
	% 10
	% 20
	% 50
	% 100
	% 50

	Çoklu çıkış
	—
	% 90
	% 94
	% 91
	0,95

	Tek çıkış
	% 90
	% 94
	% 96
	% 91
	0,95


[bookmark: bookmark157]
1.2. Malzeme verimliliği gereklilikleri
1.2.1. [bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159] Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, imalatçılar aşağıdaki elemanların tamir veya yeniden kullanım için sökülmesini engellemeyen birleştirme, sıkıştırma ve yapıştırma tekniklerini sağlar:
[bookmark: bookmark160]a) Veri depolama cihazları.
[bookmark: bookmark161]b) Bellek.
[bookmark: bookmark162]c) İşlemci (CPU).
[bookmark: bookmark163]ç) Anakart.
[bookmark: bookmark164]d) Genişleme kartı/grafik kartı.
[bookmark: bookmark165]e) Güç kontrol ünitesi (PSU).
[bookmark: bookmark166]f) Şase.
g) Bataryalar.
1.2.2. [bookmark: bookmark167] Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, ürüne ait bütün veri depolama cihazlarının içerdiği verinin silinmesi için güvenli veri silmeye dair bir işlevsellik mümkün kılınmalıdır.
1.2.3.  1 Mart 2021'den itibaren, bellenimin en son sürümü, belirli bir ürün modelinin ilk ürününün piyasaya arz edilmesinin iki yıl sonrasından, son ürünün piyasaya arz edilmesinden itibaren en az sekiz yıl boyunca ücretsiz veya adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir maliyetle sağlanır. Bellenimler için mevcut olan en yeni güvenlik güncellemesi, bir ürün modelinin piyasaya arzından, ilgili ürün modelinin son ürününün piyasaya arz edilmesinden itibaren en az sekiz yıla kadar ücretsiz olarak sağlanır.
2. [bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]SADECE BİR VEYA İKİ İŞLEMCİ SOKETİNE SAHİP SUNUCULAR İÇİN BELİRLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
2.1. [bookmark: bookmark170]İşlevsiz durum gücü
Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, sunucuların işlevsiz durum gücü , HPC sunucular, esnek sunucular ve tümleşik APA içeren sunucular hariç olmak üzere, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanan değeri aşamaz.

Burada  Tablo 3’te yer alan temel işlevsiz durum güç aralığı,  Tablo 4’te tanımlanan uygun ek bileşenler için işlevsiz durum gücü aralıklarının toplamıdır. Blade sunucular için  toplam ölçülen gücün test edilen blade şase içerisindeki kurulu blade sunucu sayısına bölümü olarak hesaplanır. Çok düğümlü sunucular için  toplam ölçülen gücün test mahfazası içerisindeki kurulu düğüm sayısına bölümü olarak hesaplanırken düğüm başına düşen soket sayısı hesaplanır.
Tablo 3
Temel İşlevsiz Durum Gücü Toleransları
	Ürün tipi
	Temel işlevsiz durum gücü toleransları, Pbase (W)

	1 soketli sunucular (blade ya da çok düğümlü sunucu olmayan)
	25

	2 soketli sunucular (blade ya da çok düğümlü sunucu olmayan)
	38

	Blade ya da çok düğümlü sunucular
	40



Tablo 4
İlave Bileşenler İçin Ek İşlevsiz Durum Gücü Toleransları
	Sistem Karakteristikleri
	Uygulanır
	Ek işlevsiz güç toleransları

	CPU Performansı
	Bütün sunucular
	1 soketli: 10 * PerfCPU W
2 soketli: 7 * PerfCPU W

	Ek PSU
	Açıkça güç yedeklemek için kurulu PSU
	10 W PSU başına 

	HDD veya SSD
	Kurulu HDD or SSD başına
	5,0 W HDD veya SSD başına 

	Ek bellek
	4 GB’dan büyük kurulu bellek
	0,18 W GB başına 

	Ek tampon DDR kanalı
	8 kanaldan daha fazla kurulu tampon DDR kanalları
	4,0 W Tampon DDR kanalı başına 

	Ek giriş / çıkış cihazları
	Dâhili Ethernet üzerinde 1 Gbit’ten daha hızlı 2’den fazla portu olan kurulu cihazlar 
	< 1 Gb/s: Tolerans Yok

	
	
	= 1 Gb/s: 2,0 W/Aktif Port

	
	
	> 1 Gb/s and < 10 Gb/s: 4,0 W/ Aktif Port

	
	
	≥ 10 Gb/s and < 25Gb/s: 15,0 W/ Aktif Port

	
	
	≥ 25 Gb/s and < 50Gb/s: 20,0 W/ Aktif Port

	
	
	≥ 50 Gb/s 26,0 W/ Aktif Port



2.2. [bookmark: bookmark171]Etkin konum verimliliği
Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren sunucuların etkin konum verimliliği , esnek sunucu, HPC sunucu ve tümleşik APA içeren sunucu hariç olmak üzere, Tablo 5’te yer alan değerlerden daha az olamaz.
Tablo 5
Etkin Konum Verimliliği Gereklilikleri

	Ürün Tipi
	Asgari Etkin Konum Verimliliği

	1 soketli sunucu
	9,0

	2 soketli sunucu
	9,5

	Blade ya da çok düğümlü sunucu
	8,0


3. İMALATÇILAR TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLER
3.1. [bookmark: bookmark172]Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, bir defaya mahsus özel olarak yapılmış sunucular hariç, sunuculara ilişkin aşağıdaki ürün bilgileri, kurulumcular ve nihai kullanıcılar için (ürünle birlikte sunulduğunda) kullanım talimatında ve imalatçıların, imalatçıların yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların ücretsiz erişilen internet sitelerinde, bir ürün modelinin piyasaya arzından itibaren söz konusu ürün modeline ait en son ürünün piyasaya arzından en az sekiz yıl sonrasına kadar sağlanır:
(a) [bookmark: bookmark173]Ürün tipi.
(b) İmalatçının adı, tescilli ticari adı ve iletişim kurulabilecek tescilli ticari adresi.
(c) Ürün model numarası, uygunsa düşük seviye performans yapılandırması ve yüksek seviye performans yapılandırması model numaraları.
(d) Üretim yılı.
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177](e) Doğru akım sunucular hariç olmak üzere, % olarak belirtilmiş ve ilk ondalık basamağa yuvarlanmış şekilde, anma çıkış gücünün %10 (uygunsa), %20, %50 ve %100’ü için PSU verimliliği.
(f) Doğru akım sunucular hariç olmak üzere, üç ondalık basamağa yuvarlanmış şekilde, anma yük seviyesinin %50’sindeki güç faktörü.
[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark180](g) En yakın tamsayıya yuvarlanmış şekilde PSU anma gücü çıkışı (Watt). Eğer bir ürün modeli bir sunucu ürün ailesinin parçası ise, bir sunucu ürün ailesi içinde sunulan bütün PSU’lar (e) ve (f) bentlerinde belirtilen bilgilerle bildirilir.
(h) Watt olarak ifade edilmiş ve ilk ondalık basamağa yuvarlanmış şekilde işlevsiz durum gücü.
[bookmark: bookmark181](i) Eğer varsa ek işlevsiz durum toleransları için bütün bileşenlerin listesi (Ek PSU, HDD’ler veya SSD’ler, ek bellek, ek tampon DDR kanalları, Ek I/O cihazları).
[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183](j) Watt olarak ifade edilmiş ve ilk ondalık basamağa yuvarlanmış şekilde azami güç.
      (k) Detayları Tablo 6’da yer alan beyan edilen çalışma koşulu sınıfı.
[bookmark: bookmark184](l) Beyan edilmiş çalışma koşulu sınıfının daha yüksek sınır sıcaklığındaki işlevsiz durum gücü (Watt).
[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186]      (m) Sunucunun etkin haldeki etkin konum verimliliği ve performansı.
[bookmark: bookmark187](n) Olması halinde, 1.2.2 nci maddede yer alan güvenli veri silme fonksiyonuna ilişkin, bu fonksiyonun nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları, kullanılan tekniği ve desteklenen güvenli veri silme standart(lar)ını içeren bilgi.
(o) Blade sunucular için, uyumlu şaselerle önerilen kombinasyonların listesi.
[bookmark: bookmark188](p) Eğer bir ürün modeli bir sunucu ürün ailesinin parçası ise, tedarik edilen modelin temsil etitği bütün model yapılandırmalarının listesi.
Eğer bir ürün modeli bir sunucu ürün ailesinin parçası ise, 3.1 inci maddenin (e) ila (m) bentleri için gereken ürün bilgileri sunucu ürün ailesinin düşük ve yüksek seviye performans yapılandırması için beyan edilir.
1. [bookmark: bookmark189]
2. 
3. 
3.1. 
3.2. Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, bir defaya mahsus özel olarak yapılmış veri depolama ürünleri hariç, çevrimiçi veri depolama ürünlerine ilişkin aşağıdaki ürün bilgileri, kurulumcular ve son kullanıcılar için (ürünle birlikte sunulduğunda) kullanım talimatında ve imalatçıların, imalatçıların yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların ücretsiz erişilen internet sitelerinde, bir ürün modelinin piyasaya arzından itibaren söz konusu ürün modeline ait en son ürünün piyasaya arzından en az sekiz yıl sonrasına kadar sağlanmalıdır:
(a) Ürün tipi.
(b) [bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]İmalatçının adı, tescilli ticari adı ve iletişim kurulabilecek tescilli ticari adresi.
(c) Ürün model numarası.
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193](d) Üretim yılı.
(e) Doğru akım çevrimiçi veri depolama ürünleri hariç olmak üzere, % olarak belirtilmiş ve ilk ondalık basamağa yuvarlanmış şekilde, anma çıkış gücünün %10 (uygunsa), %20, %50 ve %100’ü için PSU verimliliği.
(f) Doğru akım çevrimiçi veri depolama ürünleri hariç olmak üzere, üç ondalık basamağa yuvarlanmış şekilde, anma yük seviyesinin %50’sindeki güç faktörü.
(g) “Bu ürün, beyan edilen çalışma koşulu sınıfının sınırları içinde (sıcaklık ve nem gibi) çalışacağını doğrulamak için test edilmiştir.” ifadesini belirtecek şekilde, detayları Tablo 6’da verilen beyan edilmiş çalışma koşulu sınıfı.
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198](h) Varsa, 1.2.2 nci maddede ifade edilen veri silme araçlarına ilişkin işlevin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları, kullanılan tekniği ve desteklenen güvenli veri silme standart(lar)ını içeren bilgi.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren sunuculara ve çevrimiçi veri depolama ürünlerine ilişkin aşağıdaki ürün bilgilerine erişebilmeleri, bir ürün modelinin piyasaya arz edildiği zamandan itibaren söz konusu ürün modeline ait en son ürünün piyasaya arzından en az sekiz yıl sonrasına kadar, ücretsiz olarak, imalatçılar, yetkili temsilcileri ve ithalatçıları tarafından bakım, onarım, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve sunucunun yükseltilmesi (aracılar, yedek parça onarımcıları, yedek parça sağlayıcılar, geri dönüşümcüler ve üçüncü taraf bakımcıları dâhil) ile ilgilenen ilgili üçüncü taraflara, sağlanan internet sitesine kayıt olmaları halinde mümkün kılınır:
(a) [bookmark: bookmark200]Aşağıdaki kritik ham maddelerin bileşen seviyesindeki gösterge ağırlığı aralığı (5 gr’dan az, 5 gr ile 25 gr arasında, 25 gr’ın üzerinde),
 (1) Bataryalardaki kobalt.
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203] (2) HDD’lerdeki Neodmiyum.
(b) Her gerekli işlem ve bileşen için 1.2.1 maddede atıfta bulunulan sökme işlemlerine ilişkin talimatlar
 (1) İşlem tipi.
 (2) Kilidi açılacak bağlantı tekniklerinin tipi ve sayısı.
[bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205] (3) Gerekli araç(lar).
Sunucular için ise, eğer bir ürün modeli bir sunucu ürün ailesinin parçası ise 3.3 üncü maddenin (a) ve (b) bentleri için gereken ürün bilgisi ya ürün modeli için ya da, alternatif olarak, sunucu ürün ailesinin düşük ve yüksek seviye yapılandırmaları için beyan edilir.
1. [bookmark: bookmark206]
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren sunuculara ve çevrimiçi veri depolama ürünlerine ilişkin aşağıdaki ürün bilgileri bu Tebliğin 6 ncı maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amacıyla teknik dokümantasyonda sağlanır:
(a) Sunucular için 3.1 inci ve 3.3 üncü maddelerde listelenen bilgi.
(b) [bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208]Veri depolama ürünleri için 3.2 nci ve 3.3 üncü maddelerde listelenen bilgi.
Tablo 6
Çalışma Koşulu Sınıfları
	
	Kuru termometre sıcaklığı °C
	Nem aralığı, yoğuşmasız
	
	

	Çalışma koşulu sınıfı
	İzin verilen aralık
	Önerilen aralık
	İzin verilen aralık
	Önerilen aralık
	Azami çiylenme noktası
(°C)
	Azami değişim oranı
(°C/hr)

	A1
	15- 32
	18-27
	- 12 °C Çiylenme Noktası (Dew Point-DP) ve % 8 bağıl nem (Relative Humidity-RH) ila 17 °C DP and % 80 RH
	- 9 °C DP ila
15 °C DP ve
60 % RH
	17
	5/20

	A2
	10-35
	18-27
	- 12 °C DP ve % 8 RH ila
21 °C DP ve % 80RH
	A1 ile aynı
	21
	5/20

	A3
	5-40
	18-27
	- 12 °C DP ve % 8 RH ila
24 °C DP ve % 85 RH
	A1 ile aynı
	24
	5/20

	A4
	5-45
	18-27
	- 12 °C DP ve % 8 RH ila
24 °C DP ve % 90 RH
	A1 ile aynı
	24
	5/20
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Ek-III
[bookmark: bookmark209]ÖLÇÜMLER VE HESAPLAMALAR
1st [bookmark: bookmark210][bookmark: _GoBack]Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan, diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. (Ek cümle:RG-7/10/2022-31976) Mevcut ilgili standartların bulunmaması halinde ve ilgili uyumlaştırılmış standartların referans numaralarının Avrupa Birliği Resmî Gazete’sinde yayınlanmasına kadar, Ek-IIIa’da belirtilen geçici test yöntemleri veya genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılır.
2nd Sunucular ya kendi ürün modeli yapılandırmasında ya da bir sunucu ürün ailesinin parçası olan sunucular için, aksi belirtilmediği sürece hem donanım yapılandırmasını hem de sistem ayarlarını içeren, Ek-II’nin 3.1 inci maddesinin (p) bendi için beyan edilen düşük seviye performans yapılandırmasında ya da yüksek seviye performans yapılandırmasında test edilir.
Bir sunucu ürün ailesi içerisinde sunulan tüm yapılandırmalar test sırasında kullanılan aynı sayıda monte edilmiş işlemci soketi içerir. Bir sunucu ürün ailesi, yapılandırma(lar) gerektiği gibi ayrı bir sunucu ürün ailesi olarak test edildiği müddetçe, sadece kısmen monte edilmiş soketleri olan (iki soketli bir sunucuya monte edilmiş tek işlemci gibi) bir sunucu için tanımlanabilir ve sunucu ürün ailesini ayıran monte edilmiş soket sayısı için aynı gereklilikleri karşılar.
Genişleme APA’lı sunucular için, işlevsiz durum gücü, etkin konum verimliliği ve etkin konumdaki sunucu performansı ölçülürken test altındaki birim genişleme APA’sı çıkarılmış olarak test edilir. Bir genişleme APA’sı APA ve CPU arasındaki iletişim için ayrı PCIE anahtarına bağımlı ise, ayrı PCIE kart(lar)ı veya yükseltici(ler)i bütün yapılandırmaların Etkin konum ve İşlevsiz Durum testi için çıkarılır.
Çok düğümlü sunucular için, test altındaki birim tamamen monte edilmiş şase yapılandırması içerisinde düğüm başına güç tüketimi için test edilir. Çok düğümlü şase içerisindeki bütün çok düğümlü sunucular aynı yapılandırmayı (homojen) paylaşır.
Blade sunucular için, test altındaki birim yarı-yerleşik şase yapılandırmasında blade sunucu güç tüketimi için test edilir ve şase aşağıdaki şekilde yerleştirilir:
(1) Ayrık blade sunucu yapılandırması.
(a) Şase içerisinde kurulu bütün bireysel blade sunucular aynı yapılandırmayı paylaşan özdeş sunucular olmalıdır. 
(2) Yarım şase yerleşimi.
[bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213](a) Blade şase içerisinde mevcut tek kanatlı blade sunucu slotlarının sayısının yarısını yerleştirmek için gereken blade sunucu sayısı hesaplanır.
(b) Çoklu güç alanına sahip blade şaseler için, şasenin yarısını dolduran en yakın güç alanı sayısı seçilir. Eğer şasenin yarısını doldurmaya yakın eşit iki seçenek varsa, test daha fazla sayıda blade sunucu kullanan alanla veya alanların kombinasyonuyla uygulanır.
(c) Şasenin kısmen doldurulması için, bazı güç kaynağı ünitelerinin ve doldurulmamış güç alanları için soğutma fanlarının sökülmesini içerebilecek tüm kullanım kılavuzu veya imalatçı tavsiyelerine uyulur.
(d) Eğer kullanım kılavuzu önerileri mevcut değilse veya eksikse, aşağıdaki kılavuz kullanılır:
(i) Güç etki alanlarını tamamen doldurun.
(ii) Mümkünse, doldurulmamış güç etki alanları için güç kaynağı birimlerinin ve soğutma fanlarının bağlantısını kesin.
(iii) Test süresi boyunca kesme panelleri veya eşdeğer bir hava akışı kısıtlaması ile tüm boş bölmeleri doldurun.
3rd Etkin konum verimliliğini ve işlevsiz durum gücünü hesaplayan veriler, işlevsiz durum gücünün etkin konum verimliliği için testin bir kısmını çalıştırmadan önce veya sonra ölçülebildiği ilgili standarda göre aynı test sırasında ölçülür.
Sunucuların etkin konum verimliliği (Effserver) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Bu denklemde yer alan
- ,, ve  sırasıyla CPU, Bellek ve depolama iş akış setlerine atanan aşağıdaki ağırlıklardır.
- CPU iş akış setine atanan ağırlık  = 0,65
-  Bellek iş akış setine atanan ağırlık  = 0,30
-  Depolama iş akış setine atanan ağırlık  = 0,05
ve

Burada:
· [bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225]workletCompress için i = 1;
· [bookmark: bookmark226]workletLU için i = 2;
· [bookmark: bookmark227]workletSOR için i = 3;
· [bookmark: bookmark228]workletCrypto için i = 4;
· [bookmark: bookmark229]workletSort için i = 5;
· workletSHA256 için i = 6;
· [bookmark: bookmark230]workletHybrid SSJ için i = 7;

[bookmark: bookmark231]Burada: 
· [bookmark: bookmark232]workletFlood3 için i = 1;
· workletCapacity3 için i = 2;

Burada:
· [bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234]workletSequential için i = 1;
· workletRandom için i = 2;
ve

Burada:
· [bookmark: bookmark236]: Normalleştirilmiş aralık performansı ölçümlerinin geometrik ortalaması
- : Ölçülen aralık gücü değerlerinin geormetrik ortalaması
[bookmark: bookmark237]Bir sunucu için tekil bir enerji verimlilik ölçüsü oluşturmak amacıyla bütün farklı iş akış setlerine ait aralık verimlilik değerleri aşağıdaki yöntem kullanılarak birleştirilir:
(a) İş akış seti için ayrık iş akış seti verimliliği elde etmek amacıyla geometrik ortalamayı kullanarak ayrık iş akış setlerinin aralıklı verimlilik değerleri birleştirilir,
(b) Bir iş yükü türü değeri elde etmek için iş yükü türüne göre (CPU, Bellek, Depolama) geometrik ortalama fonksiyonunu kullanarak iş akış seti verimliliği puanları birleştirilir,
(c) Tek ve toplam bir sunucu verimlilik değeri elde etmek için ağırlıklı geometrik ortalama fonksiyonu kullanılarak üç iş yükü türü birleştirilir.


(Ek:RG-7/10/2022-31976) EK- IIIa 
GEÇİCİ METOTLAR
Tablo 1a
Sunucular için referanslar ve niteleyici notlar
	Parametre
	Kaynak
	Referans Test Metodu / Başlık
	Notlar

	Etkin konumdaki sunucu verimliliği ve sunucu performansı
	ETSI
	ETSI EN 303470:2019
	
	EN 303470:2019 standardı ile test işlemine ilişkin genel notlar:
a. Test, uygun bir AB voltajı ve frekansında (örneğin 230v, 50Hz) yapılmalıdır.
b. İşlevsiz durum gücü, etkin konum verimliliği ve etkin konum sunucu performansı ölçülürken bu Tebliğin Ek III’ünün 2 nci maddesindeki genişletme APA kartlarına ilişkin hükme benzer şekilde, test edilen birim diğer eklenti kartı türleri çıkarılarak (Herhangi bir tolerans verilmediği ve SERT testinde uygulanmadığı için) test edilir(1).
c. Sunucular
i. Bir sunucu ürün ailesinin parçası olarak bildirilmediyse,
ii. Aynı çift sıralı bellek modülleri (DIMM'ler) ile yerleştirilmiş tüm bellek kanalları olmadan bir yapılandırmada yer aldıysa,
aynı DIMM'lerle yerleştirilmiş tüm bellek kanallarına sahip bir yapılandırma test edilmelidir (2).

	İşlevsiz durum gücü (Pidle)
	ETSI
	ETSI EN 303470:2019
	
	

	Maksimum güç
	ETSI
	ETSI EN 303470:2019
	Maksimum güç herhangi bir tekil iş yükü ve yük seviyesi altında test edilen SERT tarafından rapor edilen en yüksek ölçülen güç tüketimidir.
	

	Beyan edilen çalışma koşulu sınıfının daha yüksek sınır sıcaklığındaki işlevsiz durum gücü
	The Green Grid
	Bu Tebliğin sert koleksiyonu için basitleştirilmiş yüksek sıcaklık işlevsiz durum gücü raporlaması
	Test, belirli çalışma koşulu sınıfı (A1, A2, A3 veya A4) için izin verilen en yüksek sıcaklığa karşılık gelen sıcaklıkta yapılmalıdır.

	Güç kaynağı verimliliği
	EPRI ve Ecova
	Dâhili AC-DC ve DC-DC Güç Kaynaklarının Enerji Verimliliğini Hesaplamak İçin Genelleştirilmiş Test Protokolü Revizyon 6.7
	Test işlemi uygun bir AB voltajı ve frekansında (örneğin 230v, 50Hz) yapılmalıdır.


	Güç kaynağı Güç Faktörü
	EPRI ve Ecova
	Dâhili AC-DC ve DC-DC Güç Kaynaklarının Enerji Verimliliğini Hesaplamak İçin Genelleştirilmiş Test Protokolü Revizyon 6.7
	

	Çalışma koşulu sınıfı
	
	İmalatçı ürünün çalışma koşulu sınıfını A1, A2, A3 veya A4 olarak beyan etmek zorundadır. Test edilen birim, modelin uygun olduğu beyan edilen özel çalışma koşulu sınıfı için (A1, A2, A3 veya A4) izin verilen en yüksek sıcaklık değerine karşılık gelen bir sıcaklığa yerleştirilir. Birim Sunucu Verimliliği Değerlendirme Aracına (SERT- Server Efficiency Rating Tool) göre test edilir ve 16 saatlik bir süre boyunca test döngüsü (döngüleri) sürdürülür. Eğer SERT geçerli sonuçlar verirse (Örneğin, eğer test edilen birim 16 saatlik testin tamamı boyunca çalışır durumda ise) birimin beyan edilen çalışma koşulu ile uygun olduğu kabul edilir.
	Test edilen birim, belirli çalışma koşulu sınıfı (A1, A2, A3 veya A4) için sıcaklığı, dakikada maksimum 0,5 °C değişim hızıyla izin verilen en yüksek sıcaklığa yükseltilen bir sıcaklık odasına yerleştirilmelidir. Test edilen birim, teste başlamadan önce sabit sıcaklık durumuna ulaşmak için 1 saat boşta bırakılmalıdır.

	Bellenimin kullanılabilirliği
	
	Mevcut değil
	

	Güvenli veri silme
	NIST
	Guidelines for Media Sanitization, NIST Özel Yayını 800-88 - Revizyon 1
	 


	Sunucunun sökülebilme özelliği
	
	Mevcut değil
	

	Kritik ham madde (CRM) içeriği
	
	EN 45558:2019
	


(1) Bu, piyasadaki APA kartlarının çok çeşitli olması ve SERT aracının APA'ları kullanan herhangi bir iş akış seti içermemesi nedeniyle gereklidir. Bu nedenle, genişletme APA kartlarına veya diğer eklenti kartlarına sahip sunucular için SERT verimliliği sonuçları, sunucunun performans/güç kapasitesini temsil etmez.
(2) Bir sunucu ürün ailesinin parçası olarak beyan edilen sunucular söz konusu olduğunda, bu Tebliğin Ek IV'ünün 1 inci maddesi, Bakanlık yetkililerinin düşük seviye performans yapılandırmasını veya yüksek seviye performans yapılandırmasını test edebileceğini öngörmektedir ve Ek I'deki düşük seviye performans yapılandırması ve yüksek seviye performans yapılandırması tanımlarına göre, bu yapılandırmalar aynı DIMM ham kart tasarımı ve kapasitesi ile yerleştirilmiş tüm bellek kanallarına sahip olacaktır.

Tablo 2a
Veri depolama ürünleri için referanslar ve niteleyici notlar
	Parametre
	Kaynak
	Referans Test Metodu / Başlık
	Notlar

	Güç Kaynağı Verimliliği
	EPRI ve Ecova
	Dâhili AC-DC ve DC-DC Güç Kaynaklarının Enerji Verimliliğini Hesaplamak İçin Genelleştirilmiş Test Protokolü Revizyon 6.7
	Test işlemi uygun bir AB voltajı ve frekansında (örneğin 230v, 50Hz) yapılmalıdır.


	Güç Kaynağı Güç Faktörü
	EPRI ve Ecova
	Dâhili AC-DC ve DC-DC Güç Kaynaklarının Enerji Verimliliğini Hesaplamak İçin Genelleştirilmiş Test Protokolü Revizyon 6.7
	

	Çalışma Koşulu Sınıfı
	The Green Grid
	“Veri depolama ürünlerinin çalışma koşulu sınıfı”
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(Değişik:RG-7/10/2022-31976) EK–IV
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ AMAÇLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ
Bu Ek'te tanımlanan doğrulama toleransları, yalnızca beyan edilen değerlerin Bakanlık tarafından doğrulanması ile ilgilidir ve teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluk sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen bir tolerans olarak imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından kullanılamaz.
Bir model, test edildiğini algılayabilecek (örneğin, test koşullarını veya test döngüsünü tanıyarak) ve bu Tebliğde tanımlanan veya teknik dosyada yer alan veya herhangi bir dosyada yer alan herhangi bir parametre için otomatik olarak daha uygun bir seviyeye ulaşmak amacıyla test sırasında performansını değiştirerek belirli bir biçimde tepki verecek şekilde tasarlanırsa modelin uyumlu olmadığı kabul edilir.
Bakanlık bir ürün modelinin Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğu doğrulamanın bir parçası olarak, bu ekte belirtilen gereklilikler için, aşağıdaki prosedürü uygular:
1st [bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]Bakanlık, modelin veya imalatçının bir sunucu ürün ailesini bildirmesi durumunda, model yapılandırmasının tek bir birimini doğrular. Eğer düşük seviye performans yapılandırmasında ya da yüksek seviye performans yapılandırmasında doğrulama sağlanırsa beyan edilen değerler ilgili yapılandırmaya ait değerler olur. Eğer doğrulama rastgele seçilen veya sıralanan bir model yapılandırmasına uygulanırsa beyan edilen değerler yüksek seviye performans yapılandırması değerleri olur.
2nd Aşağıdaki durumlarda, model veya model yapılandırmasının uygulanabilir gerekliliklerle uygun olduğu kabul edilir:
[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark244](a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünün 2 nci maddesi uyarınca teknik dosyada beyan edilen değerler, uygulanabilir hallerde, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, imalatçı veya ithalatçı lehine, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünün (f) bendi uyarınca yapılan ilgili ölçümlerin sonuçlarından daha olumlu olmazsa ve,
(b) Beyan edilen değerler, bu Tebliğin tüm gerekliliklerini karşılarsa ve imalatçı veya ithalatçı tarafından talep edilen ve yayınlanan herhangi bir ürün bilgisi beyan edilen değerlerden imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değerler içermezse ve,
[bookmark: bookmark245](c) Bakanlık, modelin birimini veya imalatçının sunucunun bir sunucu ürün ailesini temsil ettiğini beyan etmesi durumda alternatif olarak düşük seviye performans yapılandırmasını veya yüksek seviye performans yapılandırmasını test ettiğinde, belirlenen değerler (test sırasında ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 7’de verilen ilgili doğrulama toleransları ile uyumlu olursa.
(ç) Bakanlık, modelin birimini kontrol ettiğinde, Ek-II'nin 3.3 üncü maddesindeki kaynak verimliliği gerekliliklerine ve Ek-II'nin 3.1 veya 3.2 nci maddesindeki bilgi gerekliliklerine uygunsa.
3rd Bu Ek’in 2 nci maddesinin (a), (b) veya (ç) bentlerinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, model ve aynı ürün bilgisinin kapsadığı bütün model yapılandırmalarının (bu Tebliğ’in Ek-II’sinin 3.1 inci maddesinin (p) bendi) bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
4th Bu Ek’in 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen sonucun elde edilememesi halinde;
(a) [bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248]Yılda 5 adetten daha az sayıda üretilen bir sunucu ürün ailesine ait modeller veya model yapılandırmaları için, aynı ürün bilgisinin kapsadığı model ve bütün model yapılandırmalarının (bu Tebliğin Ek-II’sinin 3.1 inci maddesinin (p) bendine göre) bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
(b) [bookmark: bookmark249]Yılda beş veya daha fazla sayıda üretilen modeller için, Bakanlık aynı modelden üç ek birim seçer veya imalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin sunucunun bir sunucu ürün ailesini temsil ettiğini beyan etmesi halinde alternatif olarak hem düşük seviye performans yapılandırmasından hem de yüksek seviye performans yapılandırmasından test için birer birim seçer.
5th Bu Ek’in 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen birimler için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 7'de verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olması durumunda, model veya model yapılandırmasının uygulanabilir gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
6th Bu Ek’in 5 inci maddesinde belirtilen sonucun elde edilememesi halinde, modelin ve aynı ürün bilgisinin kapsadığı bütün model yapılandırmalarının (Ek-II’nin 3.1 inci maddesinin (p) bendine göre) bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
7th Bakanlık, bu Ek’in 3 üncü maddesine, 4 üncü maddesinin (a) bendine, 6 ncı maddesine veya bu Ek’in ikinci paragrafına göre modelin uygunsuzluğuna dair karar alınmasından sonra gecikmeksizin, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna ve AB üyesi ülkelerin ilgili otoritelerine ilgili tüm bilgileri sağlar.
Bakanlık Ek- III’te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
Bakanlık sadece bu Ek’in Tablo 7’sinde yer alan doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ek’te belirtilen gereklilikler için sadece 1 ila 7 nci maddelerde tanımlanan yöntemi kullanır.  Diğer herhangi bir tolerans uygulanmaz.
Tablo 7
Doğrulama Toleransları
	Parametreler
	Doğrulama toleransları

	PSU verimliliği (%)
	Belirlenen değer beyan edilen değerin % 2'sinden daha az olamaz.

	Güç faktörü
	Belirlenen değer beyan edilen değerin %10’undan daha az olamaz.

	İşlevsiz durum gücü Pidle ve azami güç (W)
	Belirlenen değer beyan edilen değeri %10’dan daha fazla aşamaz.

	Etkin konum verimliliği ve etkin konum performansı
	Belirlenen değer beyan edilen değerin %10’undan daha az olamaz.



Ek-V
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ ÖLÇÜTLER
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-I’inin üçüncü bölümünün 2 nci maddesi için aşağıdaki gösterge niteliğindeki ölçütler belirlenmiştir.
Bu ölçütler, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla mevcut en iyi teknolojileri referans almaktadır.
Piyasadaki sunucular ve çevrimiçi veri delopalama ürünleri için mevcut en iyi teknoloji göz önüne alınarak gösterge niteliğindeki ölçütler aşağıda yer almaktadır.

Tablo 8
İşlevsiz Durum Gücü, Sunucu Verimliliği ve Çalışma Koşulu İçin Ölçütler
	Ürün Tipi
	İşlevsiz durum gücü, W
	Etkin konum
verimliliği
	Çalışma koşulu
sınıfı

	Tower sunucu, 1 soketli
	21,3
	17
	A3

	Rack sunucu, 1 soketli
	18
	17,7
	A4

	Rack sunucu 2 soketli düşük performans 
	49,9
	18
	A4

	Rack sunucu, 2 soketli yüksek performans
	67
	26,1
	A4

	Rack sunucu, 4 soketli
	65,1
	34,8
	A4

	Blade sunucu, 2 soketli
	75
	47,3
	A3

	Blade sunucu, 4 soketli
	63,3
	21,9
	A3

	Resilient sunucu, 2 soketli
	222
	9,6
	A3

	Veri depolama ürünleri
	Uygulanmaz
	Uygulanmaz
	A3



Tablo 9
% 10, % 20, % 50 ve % 100 Yük Seviyesindeki PSU Verimliliği ile % 20 veya % 50 Yük Seviyesindeki Güç Faktörü için Ölçütler
	PSU Plaka Gücü
	% 10
	% 20
	% 50
	% 100

	< 750 W
	% 91,17
	% 93,76
	% 94,72
Güç faktörü > 0,95
	% 94,14

	≥ 750 W
	% 95,02
	% 95,99
Güç faktörü > 0,95
	% 96,09
	% 94,69



