EK - I

EKLER İÇİN GEÇERLİ TANIMLAR

1. Eklerin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar uygulanır:

[bookmark: _Hlk62036440]a) Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini (protokoller) içeren, bağlantıların topolojisine sahip iletişim altyapısını veya mimariyi,

b) Alternatif metin: Ekran cihazlarının grafiği oluşturamadığı veya ses sentezi uygulamalarına giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olunduğu yerlerde, grafiksel olmayan formda sunulmasına izin veren bir grafiğe alternatif olarak sağlanan metni,

c) Anma kapasitesi: Tedarikçinin talimatlarına uygun olarak yüklendiğinde bir çevrimde bir ev tipi bulaşık makinesinde temizlenebilen, durulanabilen ve kurutulabilen servis takımları ile birlikte azami sofra seti sayısını, 
[bookmark: _Hlk62036452]
ç) Beyan edilen değer: Tedarikçi tarafından belirlenen değerler için, Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması amacıyla Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine ve EK-VI’ya uyumlu olarak sağlanan, hesaplanan veya ölçülen teknik parametrelerin değerlerini,

d) Çevrim: Seçilen program tarafından tanımlandığı şekilde, tüm faaliyet sona erene kadar bir dizi işlemden oluşan, tam bir temizlik, durulama ve kurutma işlemini,

e) Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir (slate) bilgisayar veya bir akıllı telefon gibi ürünlerde de bulunduğu gibi dokunmaya yanıt veren bir ekranı, 
 
f) Eco (eko): Üretici tarafından normal olarak kirli sofra takımlarını temizlemeye uygun olduğu beyan edilen ve enerji etiketi ve ürün bilgi formundaki bilgilerin ilgili olduğu bir ev tipi bulaşık makinesi programının adını,

g) Eco (eko) programı enerji tüketimi (EPEC): Her çevrimde kilowatt saat olarak ifade edilen, eco (eko) programı için bir ev tipi bulaşık makinesinin enerji tüketimini,

ğ) Eco (eko) programı su tüketimi (EPWC): Her çevrim başına litre olarak ifade edilen, eco (eko) programı için ev tipi bir bulaşık makinesinin su tüketimini,

h) Enerji Verimliliği Endeksi (EEI): Eco (eko) programı enerji tüketiminin standart program enerji tüketimine oranını, 

ı) Garanti: Garanti sözleşmesi veya ilgili reklamlarında belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda ücretinin geri ödenmesi, cihazın değiştirilmesi, tamir edilmesi veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerinde tüketiciye tanınan seçimlik haklara uygun olarak, sorunun giderilmesi yönünde, satıcı, ithalatçı, imalatçı veya yetkili temsilci tarafından tüketiciye verilen herhangi bir taahhüdü,  

i) Görüntüleme mekanizması: Kullanıcılara, internet içeriğini göstermek amacıyla kullanılan diğer görsel teknoloji veya dokunmatik ekranı da içeren herhangi bir ekranı,

[bookmark: _Hlk62036468]j) Hazırda bekleme konumu: Ev tipi bulaşık makinesinin elektrik kaynağına bağlı olduğu ve belirsiz bir süre devam edebilen yalnızca aşağıdaki koşulları sağlayan durumu;
1) Yeniden etkinleştirme işlevi, veya yeniden etkinleştirme işlevi ile devreye alınmış yeniden etkinleştirme işlevinin sadece bir göstergesi ve/veya,
2) Bir ağ bağlantısı üzerinden yeniden etkinleştirme işlevi ve/veya,
3) Bilgi veya durum göstergesi ve/veya, 
4)  Acil önlemler için algılama işlevi.

k) İç içe geçmiş ekran: Bir görüntü veya veri kümesine fare ile tıklanması veya fare yuvarlaması veya başka bir görüntü veya veri kümesinin dokunsal ekran genişlemesi ile erişildiği herhangi bir görsel arayüzünü,   

[bookmark: _Hlk62036483]l) Kapalı konum: Ev tipi bulaşık makinesinin elektrik kaynağına bağlı olduğu ve herhangi bir işlev sağlamadığı durum ile aşağıda belirtilen durumları; 
1) Sadece bir göstergesi ile kapalı konum sağlayan durumlar, 
2) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) uyarınca elektromanyetik uyumluluğu sağlamak amacıyla sadece işlevleri sağlayan durumlar.

m) Kare kodu (QR): Ürün veri tabanının kamuya açık bölümündeki veya tedarikçinin kendi internet sitesindeki ürün bilgilerine bağlanan bir ürün modelinin enerji etiketinde yer alan bir matris yapıyı,   
                       
n) Kurutma Performansı Endeksi (ID): Ev tipi bulaşık makinesinin kurutma performansının, referans alınan ev tipi bulaşık makinesinin kurutma performansına oranını,

o) Program: Belirli kir seviyeleri veya yük türleri veya her ikisi için uygun olarak tedarikçi tarafından beyan edilen ve önceden tanımlanan bir dizi işlemi, 

ö) Program süresi (Tt): Herhangi bir kullanıcı tarafından programlanan zaman ertelemesi dışında, seçilen programın başlangıcından sonuna kadar geçen ve sonunda kullanıcının yüke eriştiği süreyi,

p) Sofra seti (ps): Bir kişi tarafından kullanılmak üzere, servis takımı parçalarının dahil olmadığı bir dizi sofra takımını, 

r) Standard program enerji tüketimi (SPEC): Ev tipi bulaşık makinesinin anma kapasitesinin bir fonksiyonu referans alınan çevrim başına kilowatt saat olarak ifade edilen enerji tüketimini, 

s) Temizleme Performansı Endeksi (IC): Bir ev tipi bulaşık makinesinin temizleme performansının referans bir ev tipi bulaşık makinesinin temizleme performansına oranını, 

ş) Servis takımı: Yiyeceklerin hazırlanması ve servis edilmesi için kullanılan tencere, (büyük) servis kâseleri, servis çatal bıçak takımı ve büyük servis tabağı içeren öğeleri,

t) Zaman erteleme: Kullanıcının, seçilen programın çevriminin başlangıcına belirli bir gecikme için seçtiği koşulu,

ifade eder.




EK – II

A. ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLARI

1. Ev tipi bulaşık makinesinin enerji verimlilik sınıfı, Tablo 1'de belirtildiği şekilde Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) temelinde belirlenir.

2. Ev tipi bulaşık makinesinin Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) bu Tebliğin EK-IV’üne göre hesaplanır.

Tablo 1
Ev tipi bulaşık makinelerinin enerji verimliliği sınıfları
	Enerji Verimlilik Sınıfı
	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)

	A
	EEI < 32

	B
	32 ≤ EEI <  38

	C
	38 ≤ EEI <  44

	D
	44 ≤ EEI <  50

	E
	50 ≤ EEI <  56

	F
	56 ≤ EEI <  62

	G
	EEI ≥ 62



B. HAVA KAYNAKLI AKUSTİK GÜRÜLTÜ EMİSYON SINIFLARI

1. Bir ev tipi bulaşık makinesinin hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı, Tablo 2'de belirtilen hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı temelinde belirlenir.

Tablo 2
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfları

	Hava Kaynaklı Akustik Gürültü Emisyon Sınıfı
	Gürültü (dB(A))

	A
	n < 39

	B
	39 ≤ n <  45

	C
	45 ≤ n <  51

	D
	51≤ n 






EK – III

ETİKET

1. ETİKET
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a) Etiketteki rakamlarla işaretli yerlerde aşağıdaki bilgilere yer verilir. 
I. Kare kodu (QR).

II. Tedarikçinin adı veya ticari markası.

III. Tedarikçinin model tanımlayıcısı.

IV. Enerji verimliliği sınıflarının A’dan G’ye olan ölçeği. 

V. Bu Tebliğin EK-II’sinin A bölümüne göre belirlenen enerji verimliliği sınıfı.
 
VI. Her 100 çevrimdeki, en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kilowatt değeri başına eco (eko) programı enerji tüketimi (EPEC).

VII. Eco (eko) programı için, standart sofra setindeki anma kapasite.

VIII. Her çevrimdeki, bir ondalık değere yuvarlanan, litre değeri başına eco (eko) programı su tüketimi (EPWC).

IX. Eco (eko) programının, en yakın dakikaya yuvarlanmış, saat:dakika olarak süresi (h:min).

X. Bu Tebliğin Ek-II’sinin B bölümüne uygun olarak, 1 pW'ye göre dB(A) cinsinden ifade edilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanmış hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu sınıfı.

XI. Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığındaki 2019/2017 şeklindeki numarası. 




2. ETİKET TASARIMI

 Ev tipi bulaşık makinelerinin etiket tasarımı aşağıdaki şekilde olacaktır:[image: ]




Buna göre;

a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğindedir. Etiketin daha geniş bir formatta basılması durumunda, etiketin içeriği yine de yukarıdaki özelliklere orantılı olarak basılır.

b) Etiketin arka planı %100 beyazdır.

c) Yazı tipleri “Verdana ve Calibri”dir.

ç)  	 Etiketi oluşturan elemanların boyutları ve özellikleri, ev tipi bulaşık makineleri için etiket tasarımında belirtildiği şekildedir.

d) Renkler CMYK – camgöbeği, macenta, sarı ve siyahtır. Örneğin: 0,70,100,0: % 0 camgöbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah.
 
e) Etiket yukarıdaki şekilde sayılar ile verilen ve aşağıda açıklanan tüm gereklilikleri yerine getirir.

	[image: ]
	AB logosunun renkleri aşağıdaki gibidir.
· Arka plan: 100,80,0,0
· Yıldızlar: 0,0,100,0


	[image: ]
	Enerji logosunun renkleri 100,80,0,0 şeklindedir.

	[image: ]
	Kare kodu (QR) %100 siyahtır.

	[image: ]
	Tedarikçinin adı %100 siyah olup 9 puntolu kalın Verdana yazı tipindedir.

	[image: ]
	Model tanımlayıcı %100 siyah olup 9 puntolu regular Verdana yazı tipindedir.

	[image: ]
	A’dan G’ye olan sınıflar;
· Enerji verimliliği sınıflarının harfleri %100 beyaz ve 19 puntolu kalın olarak Calibri yazı tipinde yazılır, harfler okların sol tarafından 4,5 mm'de bir eksende ortalanır.
· A-G sınıfları oklarının renkleri aşağıdaki şekildedir.
· A sınıfı: 100,0,100,0
· B sınıfı: 70,0,100,0
· C sınıfı: 30,0,100,0
· D sınıfı: 0,0,100,0
· E sınıfı: 0,30,100,0
· F sınıfı: 0,70,100,0
· G sınıfı: 0,100,100,0


	[image: ]
	İç ayıraçlar 0,5 punto kalınlıkta ve %100 siyahtır.

	[image: ]
	Enerji verimliliği sınıfının harfi %100 beyaz olup, 33 puntolu kalın Calibri yazı tipindedir. Enerji verimliliği sınıfının oku ile A-G sınıflarına karşılık gelen ok uçlarının hizalanacağı şekilde konumlandırılır. Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olup harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilir.


	[image: ]
	100 çevrim başına eco(eko) programı enerji tüketiminin değeri 28 puntolu ‘kalın Verdana’ yazı tipindedir. 'kWh' 18 puntolu ‘kalın Verdana’ yazı tipindedir. 100 çevrimi temsil eden piktogramdaki sayı olan ‘100' 14 puntolu ‘regular Verdana’ yazı tipinde olup, birim merkeze konumlandırılır ve %100 siyahtır.


	[image: ]
	Piktogramlar etiket tasarımda aşağıda verildiği şekilde gösterilir:
· Piktogram çizgileri 1,2 punto kalınlığına sahiptir. Söz konusu çizgiler ve metinler (sayılar ve birimler) %100 siyahtır.
· Piktogramlar altında metinler ortalanarak 16 puntolu kalın Verdana tipinde, birimler ise 12 puntolu “regular Verdana” yazı tipindedir
· Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu piktogramı: Hoparlördeki desibel değeri 12 puntolu ‘kalın Verdana’, ‘dB’ birimi ise 9 puntolu ‘regular Verdana’ yazı tipindedir. Gürültü sınıflarının aralığı (A'dan D'ye) piktogramın altında ortalanır. Geçerli gürültü sınıfının harfi 16 puntolu ‘kalın Verdana’, diğer gürültü sınıflarının harfleri ise 10 puntolu ‘regular Verdana’ yazı tipindedir.


	[image: ]
	Bu Tebliğin AB mevzuatındaki karşılığının numarası %100 siyah ve 6 puntolu ‘regular Verdana’ yazı tipindedir.









EK- IV

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE HESAPLAMALAR

[bookmark: _Hlk65500708]1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Bir parametrenin Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası ve bu Tebliğin EK-VI’sının Tablo 4’ü uyarınca beyan edilmesi durumunda, söz konusu parametre beyan edilen değer olarak, tedarikçi tarafından bu Ekteki hesaplamalar için kullanılır.
2. Ev tipi bulaşık makinesi modelinin enerji tüketimi, EEI, su tüketimi, program süresi, temizleme ve kurutma performansı ve hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları, anma kapasitesinde yüklenen ev tipi bulaşık makinesinin eco (eko) programı kullanılarak ölçülür ve/veya hesaplanır. Enerji tüketimi, su tüketimi, program süresi, temizleme ve kurutma performansı aynı anda ölçülür.
3. EPWC, çevrim başına litre cinsinden ifade edilir ve bir ondalık basamağa yuvarlanır.
4. Eco (eko) programının süresi (Tt) saat ve dakika cinsinden ifade edilir ve en yakın dakikaya yuvarlanır.
5. Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu 1 pW'ye göre dB(A) cinsinden ölçülür ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.
6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ (EEI)
a) Ev tipi bulaşık makinesi modelinin EEI'sinin hesaplanması için, ev tipi bulaşık makinesinin EPEC değeri ile SPEC değeri karşılaştırılır.
b) EEI aşağıdaki gibi hesaplanır ve bir ondalık basamağa yuvarlanır:
EEI=(EPEC / SPEC) x 100
Bu denklemde yer alan;
· EPEC, kW/çevrim değerinde ölçülen ve üç ondalık basamağa yuvarlanan ev tipi bulaşık makinesinin eco (eko) programı enerji tüketimidir.
· SPEC, ev tipi bulaşık makinesinin standart program enerji tüketimidir.
c) SPEC kW/çevrim olarak hesaplanır ve aşağıdaki gibi üç ondalık basamağa yuvarlanır:
i)  Anma kapasitesi ps ≥ 10 ve genişlik > 50 cm olan ev bulaşık makineleri için;
SPEC = 0,025 x ps + 1,350

ii) Anma kapasitesi ps ≤ 9 veya genişlik ≤ 50 cm olan ev bulaşık makineleri için:
             SPEC = 0,090 x ps + 0,450
Bu denklemde yer alan ps, sofra seti sayısıdır.
7. TEMİZLEME PERFORMANSI ENDEKSİ 

a) Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin temizleme performans endeksinin (IC) hesaplanması için eco (eko) programının temizleme performansı ile bir referans bulaşık makinesinin temizleme performansı karşılaştırılır.

b)  IC aşağıdaki şekilde hesaplanır ve üç ondalık basamağa yuvarlanır:
IC = exp ( ln IC )

   ve  

 ln IC = ( 1 / n ) x 

	Bu denklemde yer alan;
· CT,i  test altındaki ev tipi bulaşık makinesinin, yapılan bir test (i) için eco (eko) programının üç ondalık basamağa yuvarlanan temizleme  performansıdır.
· CR,i  yapılan bir test çalışması (i) için referans ev tipi bulaşık makinesinin üç ondalık basamağa yuvarlanmış temizleme performansıdır.
· n, test çalışmalarının sayısıdır.

8. KURUTMA PERFORMANSI ENDEKSİ

a) Bir ev tipi bulaşık makinesi modelinin kurutma performans endeksinin (ID) hesaplanması için eco (eko) programının kurutma performansı ile referans bulaşık makinesinin kurutma performansı karşılaştırılır.

b)  ID aşağıdaki şekilde hesaplanır ve üç ondalık basamağa yuvarlanır:
ID= exp ( ln ID )  
 ve    
ln ID = ( 1 / n ) x 
Bu denklemde yer alan;
· ID,i test altındaki ev tipi bulaşık makinesinin, yapılan bir test (i) için, eco(eko) programının kurutma performansıdır.
· n, yapılan birleşik temizleme ve kurutma testlerinin sayısıdır.
  	c) ID,i aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık basamağa yuvarlanır:

Bu denklemde yer alan;
· DT,i  test altındaki ev tipi bulaşık makinesinin, yapılan bir test (i) için eco (eko) programının üç ondalık basamağa yuvarlanan ortalama kurutma performans puanıdır. 
· DR,t  üç ondalık basamağa yuvarlanmış referans bulaşık makinesinin hedef kurutma puanıdır.

9. DÜŞÜK GÜÇ KONUMU

a) Uygulanabilir hallerde, kapalı konumun (Po), hazırda bekleme konumunun (Psm) ve zaman ertelemesinin (Pds) güç tüketimi ölçülür. Ölçülen değerler W cinsinden ifade edilir ve iki ondalık basamağa yuvarlanır.

b) Düşük güç konumu güç tüketiminin ölçümleri sırasında, aşağıdaki hususlar kontrol edilir ve kaydedilir:
· Bilginin gösterildiği veya gösterilmediği,
· Bir ağ bağlantısının etkinleştirildiği veya etkinleştirilmediği.


EK – V
ÜRÜN BİLGİ FORMU

[bookmark: _Hlk62903432]1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ev tipi bulaşık makinelerinin ürün bilgi formunun bilgi kısmı, tedarikçi tarafından Tablo 3'e göre ürün veri tabanı veya tedarikçinin internet sitesi üzerinden sağlanır.

2. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu veya diğer dokümanlar, ürün veri tabanındaki veya tedarikçinin internet sitesindeki modele ait bağlantıyı, kolayca okunabilir bir standart kaynak bulucusu (URL) veya kare kod (QR) veya ürün kayıt numarası ile açıkça gösterir.

Tablo 3
Ürün bilgi formunun içeriği, sırası ve formatı
	Tedarikçinin adı veya ticari unvanı a,c :

	Tedarikçinin adresia,c

	Model Tanımlayıcıa

	Genel ürün parametreleri

	Parametre
	Değer
	Parametre
	Değer

	Anma kapasiteb (ps)
	x
	Boyutlar (cm)a,c
	Yükseklik
	x

	
	
	
	Genişlik
	x

	
	
	
	Derinlik
	x

	EEIb
	x,x
	Enerji verimliliği sınıfıb
	[A/B/C/D/E/F/G]c

	Temizleme performansı endeksib
	x,xxx
	Kurutma performansı endeksib
	x,xxx

	Soğuk su kullanarak eco(eko) programına dayalı enerji tüketimi [çevrim başına kW], Fiili enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
	x,xxx
	Eco(eko) programına dayalı olarak su tüketimi [çevrim başına litre]. Fiili su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.
	x,x

	Program süresib 
(saat : dakika)
	x:xx
	Tip
	Ankastre/ bağımsız

	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonub (dB (A) re 1 pW)
	x
	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfıb
	[A/B/C/D]d

	Kapalı konum (W) (olması halinde)
	x,xx
	Hazırda bekleme konumu (olması halinde)
	x,xx

	Zaman erteleme (W) (olması halinde)
	x,xx
	Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)
	x,xx

	Tedarikçi tarafından teklif edilen asgari garanti süresia,c

	Ek bilgilera,c:

	Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2022/AB) (SGM:2021/1)’in EK-II’sinin 6 ncı maddesi uyarınca imalatçının internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır.


a Bu maddede yapılan değişiklikler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından kabul edilmez.

b Eco (eko) programını ifade etmektedir.
[bookmark: _Hlk62036519]c Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde veri tabanı üzerinden de sunabilir. Bu maddedeki değişiklikler, belirtilen uygulamanın amaçları bakımından kabul edilmez.
d Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik kesin olarak oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlanması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.

EK – VI
TEKNİK DOSYA

[bookmark: _Hlk62903918]1. Teknik dosya, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde de belirtildiği üzere, aşağıdaki bilgileri içerir:

[bookmark: _Hlk62036554][bookmark: _Hlk63264736]a) Modelin açık ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlayacak şekilde model tanımlayıcıları da dâhil olmak üzere tüm eş değer modellerin listesi de içeren modelin genel açıklaması,
b) Uygulanan uyumlaştırılmış standartların referansları veya kullanılan diğer ölçüm standartları,
c) Model, monte edildiğinde, bir araya getirildiğinde, kullanıldığında veya test edildiğinde alınması gereken özel önlemler,
ç) Tablo 4’te tanımlanan teknik parametreler için değerler, (Bu değerler, EK-IX’da yer alan doğrulama yöntemi amacıyla beyan edilen değerler olarak kabul edilir.)
d) Tablo 4’ün yeterince kapsamaması halinde, EK-IV’e uyumlu olarak yapılan hesaplamaların detayları ve sonuçları,
e) Test koşulları (bu maddenin (b) bendinde yeterince tanımlanamaması halinde), 
f) Model tanımlayıcılarının da dahil olduğu, bütün eş değer modellerin listesini,
g) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, bu unsurlar aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde ürün veritabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur.

Tablo 4
Modelin teknik parametreleri ve ev tipi bulaşık makineleri için beyan edilen değerler
	PARAMETRE
	DEĞER
	BİRİM

	Sofra seti anma kapasitesi
	X
	-

	Üç ondalık basamağa yuvarlanan eco (eko) programı enerji tüketimi (EPEC) 
	X,XXX
	kWh/çevrim

	Üç ondalık basamağa yuvarlanan standart program enerji tüketimi (SPEC)
	X,XXX
	kWh/çevrim

	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)
	X,X
	-

	Bir ondalık basamağa yuvarlanan eco (eko) program su tüketimi (EPWC)
	X,X
	l/çevrim

	Temizleme performansı endeksi (IC)
	X,XXX
	-

	Kurutma performansı endeksi (ID)
	X,XXX
	-

	En yakın dakikaya yuvarlanan eco (eko) program süresi (Tt)
	X:XX
	saat:dakika

	[bookmark: _GoBack](Değişik satır:RG-7/10/2022-31976) İki ondalık basamağa yuvarlanan kapalı konumdaki güç tüketimi (Po) (uygulanabilir olması halinde)
	X,XX
	W

	(Değişik ibare:RG-7/10/2022-31976) İki ondalık basamağa yuvarlanan hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi (Psm) (uygulanabilir olması halinde) Hazırda bekleme konumu bilgi ekranına sahip mi?
İki ondalık basamağa yuvarlanan ağ bağlantılı (uygulanabilir olması halinde) hazırda bekleme konumu güç tüketimi (Psm)
	X,XX

Evet/Hayır

X,XX
	W

-

W

	İki ondalık basamağa yuvarlanan zaman erteleme durumunda (uygulanabilir olması halinde) güç tüketimi (Pds)
	X,XX
	W

	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu
	X
	dB (A) re 1 pW 



[bookmark: _Hlk62036575]2. Belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modeli için, teknik dosyada yer alan bilgiler, aşağıda yer alan yöntemlerden herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edilir:

· Sağlanacak teknik bilgiler için, aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir tedarikçi tarafından üretilen bir model üzerinden.
· Aynı veya farklı bir tedarikçinin başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme metodu temelinde yapılan hesaplamadan.

Teknik dosya söz konusu hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın kesinliğini sağlamak için tedarikçiler tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı tedarikçilerin modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir.


EK – VII

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN MESAFELİ SATIŞLAR DIŞINDA, GÖRSEL REKLAMLARDA, TEKNİK TANITIM MALZEMELERİNDE, MESAFELİ SATIŞ VE TELE PAZARLAMADA SAĞLANACAK BİLGİLER

1. Görsel reklamlarda, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, etikette bulunan enerji verimlilik sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı, bu Ekin 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde gösterilir. 
 2. Teknik tanıtım malzemelerinde, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, etikette bulunan enerji verimlilik sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı, bu Ekin 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde gösterilir.
        3. Herhangi bir sözleşmeli mesafeli satış, bu Ekin 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde enerji verimliliği sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını göstermelidir.

[bookmark: _Hlk63265029]           4. Enerji verimliliği sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı Şekil 1’deki gibi gösterilir ve bu şekil aşağıda tanımlanan özellikleri içerir: 

           a) %100 beyaz, kalın Calibri yazı tipinde enerji verimliliği sınıfının harfini içeren ve fiyat gösterilmesi durumunda fiyatın yazı tipine asgari seviyede eş değer yazı tipi boyutunda bir ok, 

          b) Enerji verimliliği sınıfının rengine uyan okun rengi, 

          c) Mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı %100 siyah, 

          ç) Boyut, ok net bir şekilde görünür ve okunur olacak şekilde ayarlanır. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına ve %100 siyah, 0,5 puntoluk bir sınır ile ok ve enerji verimliliği sınıfının harfi etrafına yerleştirilir.

         d) İstisna olarak, görsel reklam, teknik tanıtım malzemeleri veya sözleşmeli mesafeli satış siyah-beyaz olarak basılması halinde, ok anılan unsurların üzerinde siyah-beyaz olabilir. 
 
[image: ]	 



	Şekil 1: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen 
		Renkli / Siyah-Beyaz, Sol / Sağ Ok Tasarımı

[bookmark: _Hlk62036594]          5. Tele pazarlama tabanlı mesafeli satışta, müşteri mevcut etiket üzerindeki ürünün enerji verimliliği sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı hakkında özellikle bilgilendirilir. Bu sayede müşteri etikete ve ürün bilgi formuna, ürün veri tabanının internet sitesi veya tedarikçinin internet sitesi üzerinden veya etiketin ve ürün bilgi formunun basılı bir kopyasını talep ederek erişebilir.

          6. Bu Ekin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen tüm durumlar için, müşteri talep etmesi halinde, etiketin ve ürün bilgi formunun basılı bir kopyası müşteriye sağlanmalıdır. 


EK – VIII

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN MESAFELİ SATIŞLARDA 
SAĞLANACAK BİLGİLER

1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine uygun olarak tedarikçiler tarafından sunulan elektronik etiket, ürünün fiyatına yakın ekran mekanizmasında gösterilir. Boyut, etiket net bir şekilde görünür ve okunaklı olacak şekilde okunaklı ve EK-III'ün 2 nci maddesinde belirtilen boyutla orantılı şekilde tasarlanır.  Etiket, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak görüntülenebilir, bu durumda etikete erişmek için kullanılan görüntü, bu Ekin 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere uyumlu olur. İç içe geçmiş ekran uygulanırsa, etiket ilk fare tıklaması, fare yuvarlaması veya görüntüdeki dokunsal ekran genişlemesi üzerinde görüntülenir.       
            
2. İç içe geçmiş ekran durumunda etikete erişmek için kullanılan Şekil 2’de belirtilen görüntü aşağıda verilen özellikleri içerir:

   a) Etiket üzerindeki ürünün enerji verimlilik sınıfına karşılık gelen renkte bir ok bulunur.

   b) Ürünün enerji verimlilik sınıfı %100 beyaz, kalın Calibri yazı tipinde ve fiyatın boyutuna eş değer bir yazı tipi boyutunda ok üzerinde belirtilir. 

   c) Mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı %100 siyah olarak belirtilir.

   ç) Aşağıdaki iki formattan birinde, boyutu, ok net bir şekilde görünür ve okunaklı olacak şekilde düzenlenir. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına ve %100 siyah, görünür bir sınır ile ok ve enerji verimliliği sınıfı harfinin etrafına yerleştirilir.

[image: ]



            Şekil 2: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen 
		Renkli, Sol / Sağ Ok Tasarımı

            3. İç içe ekran durumunda, etiketin görüntüleme sırası aşağıdaki şekilde verilmektedir:

a) Bu Ekin 2 nci maddesinde atıfta bulunulan görüntü, ürünün fiyatına yakın şekilde ekran mekanizması üzerinde gösterilir.

b) Görüntü, EK-III'te belirtilen etikete bağlanır.

c) Etiket bir fare tıklaması, fare yuvarlaması veya görüntüdeki dokunsal ekran genişlemesi sonrasında ekranda görüntülenir.
ç) Etiket açılır pencere, yeni sekme, yeni sayfa veya yerleşik ekran görüntüsü ile görüntülenir.

d) Dokunmatik ekranlarda etiketin büyütülmesi için, dokunmatik büyütme için cihaz sözleşmeleri uygulanır.

e) Etiketin görüntülenmesi, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizması aracılığıyla sona erdirilir.

f) Etiketin görüntülenememesi durumunda gösterilecek olan grafik için alternatif metin, ürünün fiyatına eş değer bir yazı tipi boyutunda enerji verimliliği sınıfından oluşur.

[bookmark: _Hlk62036627]            4. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine uygun olarak tedarikçiler tarafından sunulan elektronik ürün bilgi formu, ürünün fiyatına yakın görüntüleme mekanizmasında gösterilir. Boyut, ürün bilgi formu net bir şekilde görünür ve okunaklı olacak şekilde tasarlanır. Ürün bilgi formu, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak veya ürün veri tabanına veya tedarikçinin internet sitesine atıfta bulunarak görüntülenir, bu durumda, ürün bilgi formuna erişmek için kullanılan bağlantı açık ve okunaklı bir şekilde ürün bilgi formunu gösterir. İç içe geçmiş bir ekran kullanılması halinde, ürün bilgi formu, bağlantıdaki ilk fare tıklaması, fare yuvarlaması veya dokunmatik ekran genişletmesi ile görüntülenir.






EK – IX

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ AMAÇLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ

1. Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından beyan edilen değerlerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.  Etikette veya ürün bilgi formunda yayımlanan değerler ve sınıflar, tedarikçi için teknik dosyada beyan değerlerden daha olumlu olamaz.

[bookmark: _Hlk62036648]2. Bu Tebliğde belirtilen teknik dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan modelin ve tüm eş değer modellerinin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

3. Bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanmasının bir parçası olarak Bakanlık aşağıdaki yöntemi uygular:

 a) Bakanlık, modelin tek bir ürününü doğrular.

 b) Model, aşağıdaki hususları sağlaması durumunda ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:

(1) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, uygulanabilir hallerde, teknik dosyada beyan edilen değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, test raporlarında verilen ilgili değerler açısından,

(2) Etikette ve ürün bilgi formunda yayımlanan değerler beyan edilen değerler açısından ve gösterilen enerji verimliliği ile hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı, beyan edilen değerlere göre belirlenen sınıf açısından,

tedarikçi lehine daha olumlu olamaz.

(3) Bakanlık modelin tek bir ürününü test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler Tablo 5'te verilen ilgili doğrulama toleranslarına uyumlu olmalıdır.

       c) Bu maddenin (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, modelin ve tüm eş değer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

            ç) Bu maddenin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, Bakanlık test için aynı modelin ilave üç ürününü seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç ürün, bir veya daha fazla eş değer model olabilir. 

           d) Bu üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 5'te verilen ilgili toleranslara uygun olması halinde, modelin uygulanabilir gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.

           e) Bu maddenin (d) bendinde atıfta bulunulan sonuç elde edilemediği takdirde, modelin ve tüm eş değer modellerin bu düzenlemeye uygun olmadığı kabul edilir.

[bookmark: _Hlk62036676]     f) Bakanlık, bu Ekin 2 nci maddesi veya bu maddenin (c) ve (e) bentlerine göre modelin uygunsuzluğuna dair karar almasını takiben, ilgili tüm bilgileri Üye Devletlere ve Komisyona gecikmeksizin sağlar. 

 4. Bakanlık, EK- IV'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
5. Bakanlık, sadece Tablo 5'te belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte atıfta bulunulan gereklilikler için sadece bu Ekin 3 üncü maddesinde açıklanan yöntemi kullanır. Tablo 5'deki parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen diğer toleranslar uygulanmaz.

Tablo 5
Doğrulama Toleransları
	Parametre
	Doğrulama Toleransı

	Eco (eko) programı enerji tüketimi (EPEC)
	Belirlenen değer*, EPEC'in beyan edildiği değerin %5'ten fazlasını aşamaz.

	Eco (eko) programı su tüketimi (EPWC)
	Belirlenen değer*, EPWC'nin beyan edildiği değerin %5'ten fazlasını aşamaz.

	Temizleme performansı endeksi (IC)
	Belirlenen değer*, beyan edilen IC değerinin %14 eksiğinden daha düşük olamaz.

	Kurutma performansı endeksi (ID)
	Belirlenen değer*, beyan edilen ID değerinin %12 eksiğinden daha düşük olamaz.

	Program süresi (Tt)
	Belirlenen değer*, Tt'nin beyan edildiği değerinden hangisi daha uzunsa %5 veya 10 dakikadan fazla aşamaz.

	Kapalı konumdaki güç tüketimi (Po)
	Belirlenen güç tüketimi değeri* Po, beyan edilen değeri 0,10 W’den fazla aşamaz.

	Hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi (Psm)
	Güç tüketiminin belirlenen değeri* Psm, beyan edilen değer eğer 1,00 W'tan yüksek ise belirlenen değerin %10’undan; 1,00 W değerine eşit veya daha düşük ise 0,10 W'tan fazlasını aşamaz.

	Zaman ertelemede güç tüketimi (Pds)
	Güç tüketiminin belirlenen değeri* Pds, beyan edilen değer eğer 1,00 W'tan yüksek ise belirlenen değerin %10’undan; 1,00 W değerine eşit veya daha düşük ise 0,10 W'tan fazlasını aşamaz.

	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu
	Belirlenen değer*, beyan edilen değerin 2 dB(A) re 1pW’tan fazlasını aşamaz.



* Bu Ekin 3 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtildiği üzere ilave üç ürünün test edilmesi halinde, belirlenen değer, bu ilave üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.
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the energy efficiency class arrow shall be positioned in the centre of the
rectangular part of the arrow. with a border of 0.5 pt in 100 % black placed
around the arrow and the letter of the energy efficiency class.

By way of derogation, if the visual advertisement, technical promotional material or
paper-based distance selling is printed in Hmonochfome. the arrow can be in

‘mionochrome in that visual advertisement. technical promotional material or paper-
based distance selling.
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Figure 1: Coloured/monochrome left/right arrow, with range of emergy
efficiency classes indicated

Telemarketing-based distance selling must specifically inform the customer of the
energy efficiency class of the product and of the range of energy efficiency classes
available on the label. and that the customer can access the label and the product
information sheet through the product database website. or by requesting a printed
copy.

For all the situations mentioned in points 1 to 3 and 5. it must be possible for the

customer to obtain. on request. a printed copy of the label and the product
information sheet.
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(d) have one of the following two formats. and its size shall be such that the arrow
is clearly visible and legible. The letter in the energy efficiency class arrow
shall be positioned in the centre of the rectangular part of the arrow. Withia
visible border in 100 % black placed around the arrow and the letter of the

energy efficiency class:
A‘ (A
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6 e

Figure 2: Coloured left/right arrow, with range of emergy efficiency classes
indicated

In the case of nested display. the sequence of display of the label shall be as follows:

(a) the image referred to in point 2 of this Annex shall be shown on the display
‘mechanism in proximity to the price of the product:

(b)  the image shall link to the label set out in Annex IIL:

(c) the label shall be displayed after a mouse click. mouse roll-over or tactile
screen expansion on the image:

(d)  the label shall be displayed by pop up. new tab, new page or inset screen
display:

(¢) for magnification of the label on tactile screens, the device conventions for
tactile magnification shall apply:
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x
Oturum Ag

© Yorum Yap

Document Cloud'da dosya saklayin ve paylasin

Daha Fazla Bilgi





image1.png
" PART-2019-136228V1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Dosya Duzenle Gorindm Pencere Vardim

AnaSayfa Araglar Belge BEQ OO [s5]'» Oturum Ag

an)

— XYZ kwn/@
=53

0
XY,ZL ———— o

O =)

X —XYZ aBco





image2.png
" PART-2019-136228V1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC -

Dosya Duzenle Goranam Pencere Vardim x

AnaSayfa Araglar Belge 8 X Q DO |7 Oturum Ag
e
=
- [BIENERGY §& -
° S — e —





image3.jpeg




image4.jpeg




