EK-I

EKLER İÇİN GEÇERLİ TANIMLAR

1. Eklerin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar uygulanır.

a) Bilgi veya durum göstergesi: Saatler de dâhil olmak üzere, ekranda bilgi sağlayan veya bilgisayarın durumunu gösteren sürekli bir işlevi,

b) En düşük güç konumu: Mekanik bir yöntemle (örneğin, mekanik bir anahtarın hareketi ile bilgisayarın gücünü kapatarak) veya otomatik şekilde girilebilen veya bırakılabilen, bilgisayarda bulunan en düşük güç gereksinimine sahip durum veya konumu,

c) Etkin konum: Daha fazla kullanıcı girişi beklerken ve düşük güç konumuna girmeden önce işlevsiz olma süresi dâhil olmak üzere etkin işleme hafıza, bellek veya önbellekten veri aramayı içeren, bir bilgisayarın önceki veya eşzamanlı kullanıcı girişine veya ağ üzerinden önceki veya eşzamanlı talimatlara yanıt olarak yararlı çalışmalar yürüttüğü durumu,

ç) Kapalı konum: Gelişmiş yapılandırma ve güç Arabirimi (ACPI) standartlarının geçerli olduğu durumlarda, genellikle ACPI sistem düzeyi G2 / S5 ("yumuşak kapalı") durumu ile ilişkili olan, düşük güç konumunda mekanik bir anahtarın hareketi dışında bir kullanıcı tarafından kapatılamayan (etkilenmeyen) ve cihaz ana elektrik kaynağına bağlandığında ve üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanıldığında süresiz olarak devam edebilen, , Ek-II'de belirtilen yöntemlere göre ölçülen ve "Poff" olarak gösterilen watt cinsinden ifade edilen gücü,
d) İlave dâhili bellek: Bir bilgisayara dahil olan sabit disk sürücüleri (HDD), yarıiletken sürücüler (SSD) ve hibrit sabit sürücüler (HHD) dahil olmak üzere tüm dahili veri saklama aygıtlarını,
e) İşlevsiz durum: İşletim sisteminin ve diğer yazılımların yüklenmesini tamamladığı, bir kullanıcı profilinin oluşturulduğu, bilgisayarın uyku konumunda olmadığı ve etkinliğin işletim sisteminin varsayılan olarak başlattığı temel uygulamalarla sınırlı olan, Ek-II'de belirtilen yöntemlere göre ölçülen ve "Pidle" olarak gösterilen watt (W) cinsinden ifade edilen güce sahip bilgisayarın durumunu,
f) Ses kartı: Bilgisayara giren ve çıkan ses sinyallerini işleyen ayrı bir dâhili bileşeni,
g) Televizyon alıcısı: Bilgisayarın televizyon sinyallerini almasına izin veren ayrı bir dahili bileşeni, 
ğ) UMA: Standart bellek erişimini,
h) Uyandırma olayı: Bir kullanıcı, planlanmış veya harici etkinlik veya uyaranın neden olduğu, fare hareketi, klavye aktivitesi, denetleyici girişi, gerçek zamanlı saat etkinliği, kasa üzerinde bir düğmeye basma, harici olaylarda, uzaktan kumanda, ağ veya modem yoluyla iletimi uyarılmasıyla da sınırlı olmayan, bilgisayarın uyku konumundan veya kapalı konumundan etkin çalışma konumuna geçmesi olayını,
ı) Uyku konumu: Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi (ACPI) standartlarının geçerli olduğu durumlarda, genellikle ACPI sistem düzeyi G1 / S3 (RAM'e askıya alma) durumu ile ilişkili olan, belirli bir süre işlem yapılmadığında veya el ayarlı seçimle bilgisayarın otomatik olarak girebildiği, Ek-II'de belirtilen yöntemlere göre ölçülen ve "Psleep" olarak gösterilen watt cinsinden ifade edilen bilgisayarın bir uyandırma olayına yanıt verdiği düşük güç konumunu, 

i) Yerel alan ağı üzerinden uyandırma (WOL): Ethernet üzerinden bir ağ isteği tarafından yönlendirildiğinde bilgisayarın uyku konumundan veya kapalı konumdan (veya başka bir düşük güç konumundan) geçiş yapmasına olanak tanıyan bir işlevi,

j) Yıllık toplam enerji tüketimi (ETEC): Tanımlanan güç konumları ve durumları arasında belirli bir süre boyunca bir ürün tarafından tüketilen elektrik enerjisini,

ifade eder.


EK-II

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ VE ZAMAN ÇİZELGELERİ

	1. ETEC

	
Masaüstü bilgisayar ve tümleşik masa üstü bilgisayar.
	1.1. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
1.1.1. Yıllık toplam enerji tüketimi (ETEC, kWh/yıl) aşağıda tanımlanan değerleri aşamaz.
    (a) Kategori A bilgisayar: 94.00,
    (b) Kategori B bilgisayar: 112.00,
    (c) Kategori C bilgisayar: 134.00,
    (ç) Kategori D bilgisayar: 150.00,
ETEC aşağıda verilen denklem üzerinden hesaplanır.

Ayrık uyku konumu olmayan, ancak işlevsiz durumdaki güç gereksinimi 10,00 W'dan az veya ona eşit olan bilgisayarlar için, işlevsiz durumundaki güç Pidle, yukarıdaki denklemde uyku konumu Psleep yerine kullanılabilir, böylece denklem aşağıdaki şekilde ifade edilir.

Tüm Px, Ek III'te belirtilen yöntemlere göre watt (W) cinsinden ölçülen, tanım bölümünde belirtilen konum veya durumda gösterilen güç değeridir.
1.1.2. Aşağıdaki kapasite ayarlamaları geçerlidir.
(a) Bellek: Baz alınan bellek başına her GB için 1 kWh / yıl, burada temel alınan bellek 2 GB (kategori A, B ve C bilgisayarlar için) ve 4 GB (kategori D bilgisayarlar için),
(b) İlave dahili bellek: 25 kWh / yıl
(c) Ayrık televizyon alıcısı: 15 kWh / yıl
(ç) Ayrık ses kartı: 15 kWh / yıl
(d) İlk ve her bir ilave ayrık grafik kartı (dGfx) için ayrık grafik kartları (dGfx):
	
	dGfx
kategorisi
	İzin verilen TEC değeri
(kWh / yıl)

	İlk ayrık grafik kartı (dGfx)
	G1
	18

	
	G2
	30

	
	G3
	38

	
	G4
	54

	
	G5
	72

	
	G6
	90

	
	G7
	122

	Her ilave ayrık grafik kartı (dGfx)
	G1
	11

	
	G2
	17

	
	G3
	22

	
	G4
	32

	
	G5
	42

	
	G6
	53

	
	G7
	72



1.1.3. 1.1.2 ve 1.2.2 maddelerinde belirtilen, ayrık grafik kartları (dGfx), ayrı televizyon alıcısı ve ayrı ses kartı için özellik ayarlamaları, yalnızca masaüstü bilgisayarların veya tümleşik bilgisayarların testi sırasında etkinleştirilen kartlar ve alıcılar için geçerlidir.
1.1.4. Aşağıdaki teknik parametrelerin tümünü karşılayan Kategori D masaüstü bilgisayarlar ve tümleşik masaüstü bilgisayarlar, 1.1.1 ve 1.1.2 maddelerinde belirtilen hükümlerden muaftır. 
(a) Merkezi işlem biriminde (CPU) en az altı fiziksel çekirdek; ve
(b) 320 GB / s'nin üzerinde toplam çerçeve arabellek bant genişliği sağlayan ayrı grafik kartları (dGfx); ve
(c) En az 16 GB sistem belleği; ve
(ç) Anma çıkış gücü en az 1000 W olan bir PSU.

	
Dizüstü Bilgisayar
	1.2. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,
1.2.1. Yıllık toplam enerji tüketimi (ETEC, kWh/yıl) aşağıda tanımlanan değerleri aşamaz.
    (a) Kategori A bilgisayar: 27.00,
    (b) Kategori B bilgisayar: 36.00,
    (c) Kategori C bilgisayar: 60.50,
ETEC aşağıda verilen denklem üzerinden hesaplanır.

Tüm Px, Ek III'te belirtilen yöntemlere göre watt (W) cinsinden ölçülen, tanım bölümünde belirtilen konum veya durumdaki güç değeridir.
1.2.2. Aşağıdaki kapasite ayarlamaları geçerlidir.
(a) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Bellek: Baz alınan bellek başına her GB için 0,4 kWh/yıl, burada temel bellek 4 GB
(b) İlave iç bellek: 3 kWh / yıl
(c) Ayrık televizyon alıcısı: 2.1 kWh / yıl
(d) Ayrık grafik kartları (dGfx) (İlk ve her ilave ayrık grafik kartı (dGfx) için):
	
	dGfx
kategorisi
	İzin verilen TEC değeri
(kWh / yıl)

	İlk ayrık grafik kartı (dGfx)
	G1
	7

	
	G2
	11

	
	G3
	13

	
	G4
	20

	
	G5
	27

	
	G6
	33

	
	G7
	61

	Her ilave ayrık grafik kartı (dGfx)
	G1
	4

	
	G2
	6

	
	G3
	8

	
	G4
	12

	
	G5
	16

	
	G6
	20

	
	G7
	36



1.2.3. 1.2.2 maddesinde verilen ayrık grafik kartları (dGfx) ve ayrık televizyon alıcısı için özellik ayarlamaları yalnızca dizüstü bilgisayarların testi sırasında etkinleştirilen kartlar ve alıcılar için geçerlidir.
1.2.4. Aşağıdaki teknik parametrelerin tümünü karşılayan C kategorisi dizüstü bilgisayarlar, 1.2.1 ve 1.2.2 maddelerinde belirtilen hükümlerden muaftır.
a) Merkezi işlem biriminde (CPU) en az dört fiziksel çekirdek ve,
b) 225 GB / s’nin üzerinde toplam çerçeve arabellek bant genişliği sağlayan ayrık grafik kartları (dGfx) ve,
c) En az 16 GB sistem belleği.

	2. UYKU KONUMU

	
Masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar
	2. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
2.1. Ürün, uyku konumu ve / veya uyku konumu işlevselliğini sağlayan ve uyku konumu için geçerli güç talebi gerekliliklerini aşmayan başka bir koşul sağlamalıdır.
2.2. Uyku konumundaki güç talebi, masaüstü bilgisayarlarda ve tümleşik masaüstü bilgisayarlarda 5,00 W ve dizüstü bilgisayarlarda 3,00 W değerini aşamaz.
2.3. İşlevsiz durum güç gerekliliği 10,00 W değerine eşit veya daha düşük olduğu masaüstü bilgisayarların ve tümleşik masaüstü bilgisayarların bir ayrı sistem uyku konumuna sahip olması gerekmez.
2.4. Uyku konumunda etkinleştirilmiş bir yerel alan ağı üzerinden uyanma (WOL) işlevselliği ile ürünün piyasaya sunulduğu yerde,
a) İlave bir 0,70 W izin uygulanabilir;
b) Hem etkin hem de devre dışı bırakılmış bir WOL işlevselliği ile test edilmeli ve her iki gerekliliğe de uygun olmalıdır.
2.5. Ürünün ethernet özelliği olmadan piyasaya arz edilmesi durumunda, ürün WOL etkin olmadan test edilir.

	3. EN DÜŞÜK GÜÇ KONUMU

	Masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar
	3. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
3.1. En düşük güç konumundaki güç talebi 0,50 W değerini aşamaz.
3.2. Ürün, elektrik güç kaynağına bağlandığında en düşük güç konumu için geçerli güç talebi gerekliliklerini aşmayan bir güç durumu veya konumu sağlamalıdır.
3.3. Ürünün piyasaya bilgi veya durum göstergesi ile arz edilmesi durumunda, 0,50 W değerinde ilave izin uygulanabilir.

	4. KAPALI KONUM

	
Masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar
	4. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
4.1. Kapalı konumdaki güç talebi 1,00 W değerini aşamaz.
4.2. Ürün, elektrik güç kaynağına bağlandığında kapalı konum için geçerli güç talebi gerekliliklerini aşmayan kapalı konum ve/veya başka bir şartı sağlamalıdır.
4.3. Uyku konumunda etkinleştirilmiş bir yerel alan ağı üzerinden uyanma (WOL) işlevselliği ile ürünün piyasaya arz edildiği yerde,
a) İlave bir 0,70 W izin uygulanabilir;
b) Hem etkin hem de devre dışı bırakılmış bir WOL işlevselliği ile test edilmeli ve her iki gerekliliğe de uygun olmalıdır.
4.4. Ürünün ethernet özelliği olmadan piyasaya arz edilmesi durumunda, ürün WOL etkin olmadan test edilir.


	5.  DÂHİLİ GÜÇ KAYNAĞI VERİMLİLİĞİ

	Masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar, masaüstü ince istemci, iş istasyonu ve küçük ölçekli sunucu
	5. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
Bilgisayarların tüm dâhili güç kaynakları aşağıdakilerden daha düşük bir performans gösteremez:
a) Anma çıkış gücünün % 50'sinde % 85 verimlilik;
b) Anma çıkış gücünün% 20’sinde ve % 100'ünde % 82 verimlilik;
c) Anma çıkış gücünün % 100'ünde güç faktörü = 0,9.
Maksimum anma çıkış gücü 75 W değerinden az olan dâhili güç kaynakları güç faktörü gerekliliğinden muaftır.

	6.  GÜÇ YÖNETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

	
Masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar
	6.1. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
Bilgisayar, ana işlevi sağlamadığında veya enerji kullanan diğer ürünlerin işlevlerine bağlı olmadığında otomatik olarak bilgisayarı uyku konumu için geçerli güç talebi gerekliliğinden daha düşük bir güç talebine sahip bir güç konumuna geçiren, bir güç yönetimi işlevi veya benzeri bir işlev sunmalıdır.
6.2. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
6.2.1. Bilgisayar, uyku veya WOL ile kapalı konuma geçerken, herhangi aktif hızı 1 Gigabit / saniye (Gb/s) veya daha yüksek ethernet ağ bağlantısının hızını azaltacaktır.
6.2.2. Uyku konumundayken, ağ bağlantıları veya kullanıcı arabirimi cihazları üzerinden olanlar gibi 'uyandırma olaylarına' yanıt, bir uyandırma olayının başlamasından ekranın oluşturulması da dâhil olmak üzere sistemin tamamen kullanılabilir hale gelmesine kadar 5 saniye gecikmeyle gerçekleşmelidir.
6.2.3. Bilgisayar, kullanıcının etkin olarak kullanmadığı andan itibaren 10 dakika içinde etkinleşecek şekilde ayarlanmış ekran uyku konumu ile piyasaya arz edilmelidir.
6.2.4. Ethernet özelliğine sahip bir bilgisayar, uyku konumu için varsa WOL işlevini etkinleştirme ve devre dışı bırakma yeteneğine sahip olmalıdır. Ethernet özelliğine sahip bir bilgisayar, kapalı konumdan, WOL destekleniyorsa, WOL'u kapalı konum için etkinleştirme ve devre dışı bırakma yeteneğine sahip olmalıdır.
6.2.5. Farklı bir uyku konumu veya uyku konumu işlevselliği sağlayan başka bir durum mevcutsa, bu konum, kullanıcının hareketsizliği durumunda 30 dakika içinde etkinleşecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu güç yönetimi işlevi, ürünü piyasaya arz edilmeden önce etkinleştirilmelidir.
6.2.6. Kullanıcılar kablosuz ağ bağlantılarını kolayca etkinleştirip devre dışı bırakabilmeli ve kablosuz ağ bağlantı(ları) etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında kullanıcılara bir sembol, ışık veya eşdeğeri ile net bir gösterge sağlanmalıdır.

	7. İMALATÇILAR TARAFINDAN SAĞLANACAK BİLGİLER

	
Masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar
	7.1. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
7.1.1. İmalatçı, teknik dosyayı sunar ve aşağıdaki bilgileri internet sitesinde ücretsiz olarak kamuya açık hale getirir.
a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde tanımlanan ürün tipi ve kategorisi (bir ve sadece bir kategori),
b) İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli ticari markası ve ulaşılabilecek iletişim adresi,
c) Ürün model numarası,
ç) İmal tarihi,
d) ETEC değeri (kWh) ve tüm ayrık grafik kartları (dGfx) devre dışı bırakıldığında ve sistemin ekranı tahrik eden standart bellek erişimi (UMA) ile değiştirilebilir grafik konumuyla test edilmesi halinde uygulanan kapasite ayarlamaları,
e) ETEC değeri (kWh) ve tüm ayrık grafik kartları (dGfx) devrede olduğunda uygulanan kapasite ayarlamaları,
f) İşlevsiz durum güç talebi (Watt),
g) Uyku konumu güç talebi (Watt),
ğ) Uyku konumunda WOL etkin güç talebi (Watt) (etkinleştirildiği yerde),
h) Kapalı konum güç talebi (Watts),
ı) Kapalı konumunda WOL etkin güç talebi (Watt) (etkinleştirildiği yerde),
i) Anma çıkış gücünün %10, %20, %50 ve %100 değerlerindeki dahili güç kaynağı verimliliği,
j) Harici güç kaynağı verimliliği,
k) Bilgisayarın gürültü seviyesi (beyan edilen A ağırlıklı ses gücü seviyesi)
l) Bataryanın dayanabileceği minimum yükleme çevrimi sayısı (sadece dizüstü bilgisayarlara uygulanır),
m) (d) ila (l) bentlerinde belirtilen bilgileri belirlemek için kullanılan ölçüm yöntemi,
n) Güç talebine göre kararlı bir koşul elde etmek için adımlar dizisi,
o) Uyku ve/veya kapalı konumunun nasıl seçildiğine veya programlandığına dair açıklama,
ö) Cihazın otomatik olarak uyku ve / veya kapalı konumuna geçtiği konuma ulaşmak için gereken olay sırası,
p) Bilgisayarın otomatik olarak uyku konumuna geçmeden önceki işlevsiz durumunun süresi veya uyku konumu için geçerli güç gerekliliklerini aşmayan başka bir durum,
r) Bilgisayarın uyku konumundan daha düşük güç talebi gerekliliğine sahip bir güç konumuna otomatik olarak ulaştığı, kullanıcının etkinsizliği sonrasındaki sürenin uzunluğu,
s) Ekran uyku konumunun kullanıcının etkinsizliği sonrasında etkinleşecek şekilde ayarlanmasından önceki geçen süre,
ş) Güç yönetimi işlevselliğinin enerji tasarrufu potansiyeli hakkında kullanıcı bilgileri,
t) Güç yönetimi işlevinin nasıl etkinleştirileceği hakkında kullanıcı bilgileri,
u) Cıva içeren tümleşik ekrana sahip ürünler için toplam cıva içeriği X, X mg,
ü) Ölçümler için test parametreleri:
- V değerinde test gerilimi ve Hz değerinde frekansı,
-  Elektrik kaynağı sisteminin toplam harmonik bozunumu,
- Elektrik testi için kullanılan alet ve cihazlar, kurulum ve devreler hakkında bilgi ve belgeler,
7.1.2. Ürün modeli piyasaya birden çok yapılandırmada arz edilirse, söz konusu ürün kategorisinde mevcut olan en yüksek güç gerektiren yapılandırma için, 7.1.1 maddesinde istenen ürün bilgileri her ürün kategorisi başına (5 inci maddede tanımlandığı şekilde) bir kez raporlanabilir. Bilgilerin rapor edildiği model tarafından temsil edilen tüm model yapılandırmalarının bir listesi sağlanan bilgilere dâhil edilir.

	
Dizüstü bilgisayar
	7.2. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
Bir dizüstü bilgisayar profesyonel olmayan bir kullanıcı tarafından erişilemeyen ve değiştirilemeyen bataryayla çalıştırılırsa, imalatçılar teknik dosyada 7.1 maddesinde belirtilen bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiyi sunar ve ücretsiz erişilen internet sitelerinde ve dizüstü bilgisayarın dış ambalajında, 'Bu üründeki batarya/bataryalar kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilemez' bilgisi yer alır.
Dizüstü bilgisayarın dış ambalajı üzerinde sağlanan bilgiler açıkça görülen, okunaklı ve ürünün pazarlandığı ülkenin tüm resmi dillerinde sağlanır.

	
İş istasyonları, taşınabilir iş istasyonları, masaüstü küçük istemci ve küçük boyutlu sunucu
	7.3. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
7.3.1. İmalatçı, teknik dosyayı sunacak ve aşağıdaki bilgileri internet sitesinde ücretsiz olarak kamuya açık hale getirecektir.
a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde tanımlanan ürün tipi (bir ve sadece bir kategori),
b) İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli ticari markası ve ulaşılabilecek iletişim adresi,
c) Ürün model numarası,
ç) İmal yılı,
d) Dâhili/harici güç kaynağı verimliliği,
e) Ölçümler için test parametreleri:
- V değerinde test gerilimi ve Hz değerinde frekansı,
-  Elektrik kaynağı sisteminin toplam harmonik bozunumu,
- Elektrik testi için kullanılan alet ve cihazlar, kurulum ve devreler hakkında bilgi ve belgeler,
f) Azami güç (Watt)
g) İşlevsiz durum gücü(Watt),
ğ) Uyku konumu gücü (Watt),
h) Kapalı konumu gücü (Watt),
ı) Bilgisayarın gürültü seviyesi (beyan edilen A ağırlıklı ses gücü seviyesi)
i) (d) ila (ı) fıkralarında belirtilen bilgileri belirlemek için kullanılan ölçüm yöntemi.
7.3.2. Ürün modeli piyasaya birden çok yapılandırmada arz edilirse, söz konusu ürün kategorisinde mevcut olan en yüksek güç gerektiren yapılandırma için, 7.3.1 maddesinde istenen ürün bilgileri her ürün kategorisi başına (5 inci maddede tanımlandığı şekilde) bir kez raporlanabilir. Bilgilerin rapor edildiği model tarafından temsil edilen tüm model yapılandırmalarının bir listesi sağlanan bilgilere dâhil edilir.





EK-III
ÖLÇÜMLER VE ÜRÜN UYGUNLUĞUNUN DOĞRULANMASI
Bu Ek'te tanımlanan doğrulama toleransları, yalnızca Bakanlık tarafından ölçülen parametrelerin doğrulanması ile ilgili olup, bu değerler imalatçı ve ithalatçı tarafından, herhangi bir suretle daha iyi performans sağlamak veya uyum sağlamak amacıyla teknik dosyadaki değerleri belirleme veya bu değerleri yorumlamada izin verilen bir tolerans olarak kullanılamaz. 
1. ÖLÇÜMLER 
a) Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan, diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır.
b) Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi (ACPI) sistemini veya benzerini destekleyebilen bir işletim sistemi olmadan piyasaya arz edilen bilgisayarlar, bir ACPI (veya benzeri) destekleyici işletim sistemi ile test edilir.
2. ÜRÜN UYGUNLUĞUNUN DOĞRULANMASI
Bir ürün modelinin, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca bu Tebliğin Ek-II’de yer alan gerekliliklere uygunluğu doğrulanırken, Bakanlık, bu ekte belirtilen gereklilikler için aşağıdaki yöntemi uygular.
(1) Bakanlık, modelin veya model yapılandırılmasının tek bir birimi doğrular.
(2) Model veya model yapılandırılmasının aşağıdaki hususları sağlaması durumunda ilgili gerekliliklere uygun olarak kabul edilir.
(a) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’nün 3 üncü maddesi uyarınca teknik dosyada verilen değerler, uygulanabilir hallerde, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, imalatçı veya ithalatçı lehine, aynı maddenin (f) bendi uyarınca yapılan ilgili ölçümlerin sonuçlarından daha olumlu olamaz, ve,
(b) Beyan edilen değerler, bu Tebliğin tüm gerekliliklerini karşılar ve imalatçı veya ithalatçı tarafından yayınlanan gerekli herhangi bir ürün bilgisi beyan edilen değerlerden imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değerler içeremez; ve
(c) Bakanlık, bu Ek'in 3 ila 5 inci maddelerine göre modelin veya model yapılandırmasını test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) bu Ek'in 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde verilen ilgili doğrulama toleranslarına uyum sağlar ve birim, bu Ek'in 5 inci maddesinde verilen güç yönetiminin etkin hale getirilmesine ilişkin gerekliliklerini karşılar.
(3) Bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) veya (b) alt bentlerinin atıfta bulunduğu sonuçlara ulaşılamaması durumunda, aynı ürün bilgilerinin (Ek-II’nin 7.1.2 ve 7.3.2 maddelerine göre) kapsadığı model ve tüm model yapılandırmalarının bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
(4) Bu maddenin, 2 nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, Bakanlık test için aynı modelin ilave üç modelini veya aynı ürün bilgilerini (Ek II’nin 7.1.2 ve 7.3.2 maddelerine göre) kapsayan bir veya daha fazla model yapılandırmasını seçer.
(5) Bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması, bu Ek'in 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde verilen ilgili toleranslara uygun olması ve birimlerin tümünün bu Ek'in 5 inci maddesinde verilen güç yönetimi etkin hale getirilmesine ilişkin gereklilikleri sağlaması halinde model veya model yapılandırmasının geçerli olan gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
(6) Bu maddenin 5 inci fıkrasında atıfta bulunulan sonuca ulaşılamaması halinde, (Ek II madde 7.1.2 ve 7.3.2 uyarınca sağlanan) aynı ürün bilgilerinin kapsadığı model ve tüm model yapılandırmalarının bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
(7) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Bakanlık, ilgili tüm bilgileri, bu maddenin 3 üncü ve 6 ncı fıkralarına göre modelin uygunsuzluğuna dair karar alınmasından sonra, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna ve AB üyesi ülkelerin ilgili otoritelerine gecikmeksizin bilgi verir.
(8) Bakanlık, bu Ek'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
(9) Bakanlık, yalnızca bu Ek'in 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde belirtilen doğrulama toleranslarını uygular, ve bu Ek'te belirtilen gereklilikler için sadece bu maddenin 1 ila 7 nci fıkralarında tanımlanan  yöntemi kullanır ve başka hiçbir tolerans uygulamaz.
3. ETEC, UYKU KONUMU, KAPALI KONUM VE EN DÜŞÜK GÜÇ KONUMU
(1) 1,00 W'tan daha büyük güç talebi ihtiyacı için veya TEC'de formüle edilen enerji tüketimi gerekliliklerinin en az bir güç konumunda 1,00 W'tan daha fazla bir güç talebi ihtiyacı ile sonuçlandığı durumlarda, eğer test sonuçları aşağıdaki tabloda verilen ilgili doğrulama toleranslarını aşmaması halinde, model yapılandırmasının Ek II'nin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 ve 2.3 maddelerinde belirtilen geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.

1,00 W'tan daha büyük güç talebi gereklilikleri için doğrulama toleransları
	Gereklilikler
	Doğrulama Toleransı

	Ek-II’nin 1.1, 1.2,1.3, 1.4 ve 2.3 maddeleri
	Belirlenen değer beyan edilen değerin % 7'den fazlasını aşamaz.

	Ek-II’nin 2.2. maddesi (2.4 numaralı maddede listelenen ilave tolerans dâhil ve hariç)
	Belirlenen değer beyan edilen değerin % 7'den fazlasını aşamaz.

	
Model yapılandırması uyku konumunda etkinleştirilen bir WOL işlevselliği ile piyasaya arz edilmesi halinde, Ek-II'nin 2.4. maddesinde belirtilen ilave toleranslar, 2.2. maddesinde belirtilen gerekliliklere eklenebilir. Model yapılandırması hem etkin hem de devre dışı WOL işlevselliği ile test edilmelidir ve her iki gerekliliğe de uygun olmalıdır. Ethernet özelliği olmadan piyasaya arz edilen model yapılandırması WOL etkinleştirilmeden test edilir.




(2) 1,00 W'a eşit veya daha düşük güç talebi gereklilikleri için, test sonuçları, aşağıdaki tabloda verilen ilgili doğrulama toleranslarını aşmaması halinde, model yapılandırmasının, Ek-II'nin 3.1 ve 4.1 maddelerinde belirtilen geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.

1,00 W’a eşit ve daha küçük güç talebi gereksinimleri için doğrulama toleransları
	Gereklilikler
	Doğrulama Toleransı

	Ek-II’nin 3.1. maddesi (3.3. numaralı maddede belirtilen ilave tolerans dâhil ve hariç) 
	Belirlenen değer, beyan edilen değeri 0,10 W’den fazla aşamaz

	Ek-II’nin 4.1. maddesi (4.3. numaralı maddede belirtilen ilave tolerans dâhil ve hariç)
	Belirlenen değer, beyan edilen değeri 0,10 W’den fazla aşamaz

	
Model yapılandırması,” bilgi ve durum ekranı” ile piyasaya arz edilmesi halinde, Ek-II'nin 3.3. maddesinde belirtilen ilave toleranslar, 3.1. maddesinde belirtilen gerekliliklere eklenebilir.




(3) Model yapılandırması kapalı konumda etkinleştirilen bir WOL işlevselliği piyasaya arz edilmesi halinde, Ek-II'nin 4.3. maddesinde belirtilen ilave toleranslar,4.1. maddesinde belirtilen gerekliliklere eklenebilir. Model yapılandırması hem etkin hem de devre dışı WOL işlevselliği ile test edilmelidir ve her iki gerekliliğe de uygun olmalıdır. Ethernet özelliği olmadan piyasaya arz edilen model yapılandırması WOL etkinleştirilmeden test edilecektir.
4. DÂHİLİ GÜÇ KAYNAĞI VERİMLİLİĞİ
(1) Test sonuçları aşağıdaki tabloda verilen ilgili doğrulama toleranslarını aşmaması halinde, modelin Ek-II'nin 5 inci maddesinde belirtilen gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
Dâhili güç kaynağı için doğrulama toleransları
	Gereklilikler
	Doğrulama Toleransı

	Ek-II'de belirtilen yük koşullarındaki verimliliğin aritmetik ortalaması, ortalama aktif verimlilik için geçerli gerekliliklerin altındadır.
	Belirlenen değer, beyan edilen değerin %2 eksiğinden daha düşük olamaz.

	Ek-II'de belirtilen güç faktörünün aritmetik ortalaması, güç faktörü için geçerli gerekliliklerin altındadır.
	Belirlenen değer, beyan edilen değerin %10 eksiğinden daha düşük olamaz.



5. GÜÇ YÖNETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
(1) Bakanlık, Ek-II'nin 6.1 maddesinde belirtilen gerekliliklere uygunluğu doğrularken, güç yönetimi işlevi veya benzer bir işleve sahip cihazı uygulanabilir güç konumuna geçirdikten sonra güç talebini ölçmek için geçerli yöntemi kullanır.

(2) Ek-II'nin 6.2.1 ila 6.2.6 maddelerinde belirtilen gerekliliklere uygunluk doğrulanırken, model yapılandırması, aşağıda belirtilen geçerli gerekliliklere uygun kabul edilir.
· 6.2.1. madde; bilgisayar uyku veya kapalı WOL konumuna geçtiğinde, masaüstü bilgisayarın, tümleşik masaüstü bilgisayarın veya dizüstü bilgisayarın, saniyede 1 gigabit (Gb/s) veya daha yüksek ethernet ağ bağlantısının herhangi aktif hızının azalması halinde,
· 6.2.2.  madde; masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar ve bunlara bağlı olan herhangi bir ekranda imgenin oluşması da dâhil olmak üzere uyku konumu sırasında bir uyandırma olayı başlatıldıktan sonra 5 saniye içerisinde tamamen kullanılabilir hale gelmesi halinde,
· 6.2.3. madde; masaüstü bilgisayara, tümleşik masaüstü bilgisayara veya dizüstü bilgisayara bağlı bir ekranın, kullanıcının etkinsizliği durumunda 10 dakika içerisinde uyku konumuna girmesi halinde,
· 6.2.4.  madde; uyku ve kapalı konum için bir WOL işlevi etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılabilmesi halinde,
· 6.2.5.  madde; bir masaüstü bilgisayar, tümleşik masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanıcının etkinsizliği durumundan sonra 30 dakika içerisinde uyku konumuna geçmesi halinde;
· 6.2.6.  madde; kullanıcı herhangi bir kablosuz ağ bağlantısını kolayca etkinleştirebiliyor ve  devre dışı bırakabiliyorsa ve kablosuz ağ bağlantıları etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında kullanıcılara bir sembol, ışık veya eşdeğeri üzerinden net bir gösterge sağlanması halinde,


EK-IV
GÖSTERGE NİTELİĞİNDE ÖLÇÜTLER
[bookmark: _GoBack]1. (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-I’inin 3 üncü Bölümünün 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri için aşağıdaki gösterge niteliğindeki ölçütler belirlenmiştir.
2. Söz konusu gösterge niteliğindeki ölçütler bu Tebliğin hazırlanması sırasında mevcut olan en iyi teknolojiyi ifade eder.
Piyasadaki bilgisayarlar için mevcut en iyi performans:
· Kategorilere göre ETEC değerleri (aşağıdaki tabloda yer almaktadır)
· Uyku konumu 0,4 W,
· Kapalı konum 0,0 W.

Tablo
ETEC en iyi akım performansı
	
	ETEC (kWh/yıl)1

	Masaüstü bilgisayar ve tümleşik masaüstü bilgisayar
	Kategori A
	33,4

	
	Kategori B
	28,7

	
	Kategori C
	75,8

	
	Kategori D
	63,5

	Dizüstü bilgisayar
	Kategori A
	10,9

	
	Kategori B
	18,1

	
	Kategori C
	26,3

	1 20 Mart 2012 itibarıyla en son veriler.



