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EKLER İÇİN GEÇERLİ TANIMLAR

1.Eklerin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar uygulanır:
a) Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini (protokoller) içeren mimariyi ve bağlantıların topolojisine sahip bir iletişim altyapıyı,

b) Ağ arayüzü: Elektronik ekranın işlevlerinin uzaktan etkinleştirilebilmeye yarayan ve alınan veya gönderilen veriler aracılığıyla ağ bağlantısını sağlayan, ancak bir ağ kaynağı ve bir ağ adresi kullanması halinde video ve ses sinyalleri gibi verilerin girişlerini yapan, kablolu veya kablosuz bir fiziksel arayüzü,

c) Ağ bağlantılı ekran: Etkin olması durumunda ağ arayüzlerinden birini kullanarak bir ağa bağlanabilen bir elektronik ekranı,  

ç) Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu: Elektronik ekranın bir ağ arayüzü üzerinden bir tetikleyici aracılığıyla uzaktan başlatılan bir işlevi sürdürebildiği durumu,

d) Ağ kullanılabilirliği: Bir elektronik ekranın, bir ağ arayüzü üzerinden uzaktan gönderilen uyarının algılanması sonrası işlevlerinin etkinleştirilmesi için kullanılan özelliği,

e) Alternatif metin: Ekran cihazlarının grafiği oluşturamadığı veya ses sentezi uygulamalarına giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olunduğu yerlerde, grafiksel olmayan formda sunulmasına izin veren bir grafiğe alternatif olarak sağlanan metni,

f) Beyan edilen değer: Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası ile bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve Ek-VI uyarınca belirtilen, hesaplanan veya ölçülen teknik parametreler için Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması amacıyla tedarikçi tarafından sağlanan değeri,

g) Çalışır konum: Elektronik ekranın bir güç kaynağına bağlı olduğu, etkinleştirildiği ve ekran işlevlerinden bir veya daha fazlasını sağladığı bir durumu,

ğ) Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir (slate) bilgisayar veya bir akıllı telefon gibi ürünlerde bulunan dokunmaya yanıt veren bir ekranı,

h) En parlak çalışır konum yapılandırması: Tedarikçi tarafından önceden ayarlanmış, ölçülen en yüksek parlaklık ile kabul edilebilir bir görüntü sağlayan elektronik ekranın yapılandırılmasını,

ı) Enerji verimliliği endeksi (EEI): Ek-II'nin B bölümünde belirtilen, bir elektronik ekranın göreceli enerji verimliliği için bir endeks değerini,

i) Garanti: Cihazın, garanti sözleşmesi veya ilgili reklamlarında belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda ücretinin geri ödenmesi, cihazın değiştirilmesi, tamir edilmesi veya 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerinde tüketiciye tanınan seçimlik haklara uygun olarak, sorunun giderilmesi yönünde, satıcı, ithalatçı, imalatçı veya yetkili temsilci tarafından tüketiciye verilen herhangi bir taahhüdü,  
j) Görüntüleme mekanizması: Dokunmatik ekrana veya kullanıcılara internet içeriğini görüntülemek için kullanılan diğer görsel teknolojilere sahip olan herhangi bir ekranı,

k) Hareket sensörü: Ürünün etrafındaki hareketleri izleyerek ve tepki vererek, ürünü çalışır duruma geçmesini tetikleyebilen, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde herhangi bir hareketin algılanmaması durumunda ürünü hazırda bekleme durumuna veya ağa bağlı hazırda bekleme durumuna geçirmek için kullanılan sensörü,

l) Harici güç kaynağı (EPS): 1/9/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)’de tanımlanan cihazı,

m) Hazırda bekleme konumu: Elektronik ekranın bir güç kaynağına bağlı olduğu, enerjiye bağlı bu kaynaktan giriş yapılması istendiğinde çalışan ve yalnızca aşağıdaki işlevleri sağlayan ve belirsiz bir süre devam edebilen durumu, 
1) Yeniden etkinleştirme işlevi veya yeniden etkinleştirme işlevi ile devreye alınmış yeniden etkinleştirme işlevinin sadece bir göstergesi ve/veya,
2) Bilgi veya durum göstergesi.

n) İç içe geçmiş ekran: Bir görüntü veya veri kümesine fare ile tıklanması veya fare yuvarlaması veya başka bir görüntü veya veri kümesinin dokunsal ekran genişlemesi ile erişildiği herhangi bir görsel arayüzünü,   

o) Kare kodu: Ürün veritabanının kamuya açık bölümünde, ürün bilgilerine bağlanan, bir ürün modelinin enerji etiketinde yer alan bir matris yapıyı,   

ö) Karşıtlık oranı: Bir görüntüdeki en yüksek parlaklık ve siyah seviyesi arasındaki farkı,

p) Kapalı konum: Elektronik ekranın şebeke güç kaynağına bağlı olduğu ve herhangi bir işlev sağlamadığı, kapalı konumun sadece bir göstergesinin sağlandığı koşullar ile 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) uyarınca elektromanyetik uyumluluğu sağlamak amacıyla sadece işlevlerin sağlandığı koşulları da içeren durumu,

r) Lüminans: Genellikle bir elektronik ekranın parlaklığını “öznel olarak” nitelemek için kullanılan, belirli bir yönde hareket eden ışığın birim alanı başına ışık yoğunluğunun fotometrik ölçüsü olarak metrekare başına candelas birimlerinde (cd/m2) ifade edilen değeri,

s) Mağaza yapılandırması: Elektronik ekranın, örneğin yüksek aydınlatma (perakende) koşullarında ve kullanıcı eylemi veya varlığı tespit edilmemesi halinde otomatik kapanmayı içermeyen, görüntülenen bir menü aracılığıyla erişilebilir olmayabilen ve özellikle elektronik ekranın gösterilmesi bağlamında kullanılan yapılandırmayı,

ş) Normal yapılandırma: Kapalı durum, hazırda bekleme durumu, ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu ve çalışır konum değerlerinin ölçüldüğü, tedarikçi tarafından ilk kurulum menüsünden veya elektronik ekranın amaçlanan ürün kullanımı için sahip olduğu fabrika ayarından son kullanıcıya önerilen, amaçlanan ortamda ve amaçlanan kullanım için son kullanıcı için en uygun kaliteyi sunan bir ekran ayarı durumunu,

t) Otomatik parlaklık kontrolü (ABC): Etkinleştirildiğinde, ekranın ön kısmındaki ortam ışığı aydınlatma seviyesinin bir fonksiyonu olarak bir elektronik ekranın parlaklığını kontrol eden otomatik mekanizmayı,

u) Piksel: Komşu unsurlarından ayırt edilebilen, bir resmin en küçük elemanının alanını,

ü) Standarda uygun harici güç kaynağı: Uluslararası bir standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanan bir standarda uygun olan, çeşitli cihazlara güç sağlamak için tasarlanan harici bir güç kaynağını,

v) Varsayılan ayar: Ürün tarafından izin verilmesi halinde "fabrika ayarlarına sıfırla" eylemi gerçekleştirdikten sonra müşterinin ürünü ilk kez kullandığı, fabrikada belirlendiği şekilde belirli bir özelliğin değerine veya ayarına yapılan atfı,

y) Yeniden etkinleştirme işlevi: Bir uzaktan kumanda anahtarı, bir uzaktan kumanda birimi, bir dahili sensör, bir zamanlayıcı aracılığıyla veya ağ bağlantılı hazırda bekleme konumunda ağa bağlı ekranlar için ağ aracılığıyla kapalı konum dışında, hazırda bekleme konumundan veya ağa bağlı hazırda bekleme konumundan ilave işlevler de sağlayarak başka bir konuma geçişi sağlayan işlevi,

z) Yüksek dinamik aralık (HDR): Video materyalinin oluşturulması sırasında üretilen meta veriler üzerinden ekran sürücü devresinin insan gözü tarafından algılanan bir karşıtlık oranı ve renk oluşturmayı hedefleyen, yüksek dinamik aralık özelliğine uyumlu olmayan ekranlarla elde edilen görüntüden daha gerçekçi olarak yorumlayarak bir elektronik ekranın görüntüsünün karşıtlık oranını artırmak için kullanılan yöntemi,

aa) Zorunlu menü: Elektronik ekranın ilk çalıştırma veya fabrika ayarlarına sıfırlama durumunda görünen, ekran ayarları için sunulan, imalatçı tarafından önceden tanımlanmış belirli bir menüyü,

ifade eder.





Ek-II

A. ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLARI

1. Elektronik ekranın enerji verimlilik sınıfı, Tablo 1'de belirtilen etiketleme için enerji verimlilik endeksi (EEIlabel) esas alınarak belirlenir.

2. Bir elektronik ekranın EEIlabel değeri, bu Ek’in B bölümüne uygun olarak hesaplanır.

Tablo 1
Elektronik ekranların enerji verimliliği sınıfları
	Enerji Verimlilik Sınıfı
	Enerji verimliliği endeksi (EEIlabel)

	A
	EEIlabel  <  0,30

	B
	0,30 ≤ EEIlabel  < 0,40

	C
	0,40 ≤ EEIlabel  <  0,50

	D
	0,50 ≤ EEIlabel  <  0,60

	E
	0,60 ≤ EEIlabel  <  0,75

	F
	0,75 ≤ EEIlabel  <   0,90

	G
	0,90 ≤ EEIlabel 



B. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ (EEIlabel)

1.  Elektronik ekranların enerji verimliliği endeksi aşağıda yer alan denklem kullanılarak hesaplanır.



Bu denklemde yer alan;

-A, dm2'deki görüntüleme yüzey alanıdır.

-Pmeasured, normal yapılandırmada, Tablo 2'de belirtildiği gibi ayarlanan watt cinsinden, çalışır konumda ölçülen güçtür.

-corrl, Tablo 3'te belirtildiği gibi ayarlanan düzeltme faktörüdür.

Tablo 2
Pmeasured değerinin ölçümü
	Dinamik Aralık Seviyesi
	Pmeasured

	Standart Dinamik Aralık (SDR):
PmeasuredSDR
	Dinamik yayın içeriğinden, hareketli resmin standart test dizilerini görüntülerken ölçülen, çalışır konumdaki Watt (W) cinsinden güç talebidir. Bu Ek’in C bölümünde belirtilen hususlara göre toleransların geçerli olduğu durumlarda, bunlar Pmeasured değerinden düşülmelidir.

	Yüksek Dinamik Aralık (HDR):
PmeasuredHDR


	PmeasuredSDR değerine göre, ancak standart HDR test dizilerinde meta veriler tarafından aktive edilen HDR işlevselliği ile ölçülen çalışır konumdaki Watt (W) cinsinden güç talebidir. Bu Ek’in C bölümünde belirtilen hususlara göre toleransların geçerli olduğu durumlarda, bunlar Pmeasured değerinden düşülmelidir.



Tablo 3
Düzeltme faktörü (corrl) değeri
	Elektronik ekran tipi
	corrl değeri

	Televizyon
	0,0

	Monitör
	0,0

	Bilgilendirme ekranı
	0,00062 x (lum - 500) x A

-“lum" , cd/m2'de, elektronik ekranın en parlak çalışır konum yapılandırmasının en yüksek beyaz aydınlatmasıdır ve A, dm2 cinsinden ekran alanıdır.



2. EEI hesaplaması için Ek-VI Tablo 5'te listelenen çalışır konum gücünün (Pmeasured) ve görüntüleme yüzey alanının (A) beyan edilen değerleri kullanılır.
C. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ (EEIlabel) HESAPLAMASI İÇİN 
TOLERANS VE AYARLAMA DEĞERLERİ

1.  Otomatik parlaklık kontrolü (ABC) olan elektronik ekranlar, aşağıdaki gerekliliklerin tümünü karşılaması halinde, Pmeasured değerindeki %10'luk bir azalma geçerli kabul edilir.

a) Otomatik parlaklık kontrolü (ABC), elektronik ekranın normal yapılandırmasında etkinleştirilir ve son kullanıcının kullanabileceği diğer standart dinamik aralık yapılandırmalarında devam eder.

b) Pmeasured değeri, normal yapılandırmada otomatik parlaklık kontrolü (ABC) devre dışı bırakılmasıyla veya bırakılamamasıyla, ABC sensöründe ölçülen 100 lüks ortam ışığı koşulunda ölçülür.

c) Uygulanabilir hallerde, ABC’nin devre dışı bırakıldığı Pmeasured değeri, ABC sensöründe ölçülen 100 lüks ortam ışığı koşulunda ABC etkin olduğunda ölçülen çalışır konum gücüne eşit veya daha büyük olmalıdır.

ç) ABC’nin etkinleştirilmesiyle, otomatik parlaklık kontrolü sensöründe ölçülen ortam ışığı durumu 100 lüx değerinden 12 lüx değerine düştüğünde, çalışır konumdaki gücün ölçülen değerin % 20 veya daha fazla azalmalıdır.

d) Ekran lüminansının ABC kontrolü, ABC sensöründe ölçülen ortam ışığı durumu değiştiğinde, aşağıdaki özelliklerin tümünü karşılar.  

- 60 lüx değerinde ölçülen ekran parlaklığı, 100 lüx değerinde ölçülen ekran parlaklığının %65 ila %95'i arasındadır.

- 35 lüx değerinde ölçülen ekran parlaklığı, 100 lüx değerinde ölçülen ekran parlaklığının %50 ila %80'i arasındadır.

- 12 lüx değerinde ölçülen ekran parlaklığı, 100 lüx değerinde ölçülen ekran parlaklığının %35 ila %70'i arasındadır.



Ek-III

ELEKTRONİK EKRANLARIN ETİKETİ

1. ETİKET
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a) Etiketteki rakamlarla işaretli yerlerde aşağıdaki bilgilere yer verilir. 
I. Kare kodu (QR).
II. Tedarikçinin adı veya ticari markası.
III. Tedarikçinin model tanımlayıcısı.
IV. Enerji verimliliği sınıflarının A’dan G’ye olan sınıfı. 
V. PmeasuredSDR kullanıldığında bu Tebliğin Ek-II’sinin B bölümüne uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı. 
VI. [bookmark: _Hlk38976847]Standart dinamik aralık içeriği çalışırken (SDR) en yakın tam sayıya yuvarlanan, her 1000 saatteki kWh değeri başına çalışır konumdaki enerji tüketimi.
VII. PmeasuredHDR kullanıldığında, bu Tebliğin Ek-II’sinin B bölümüne uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı.
VIII. Yüksek dinamik aralık içeriği çalışırken (HDR) en yakın tam sayıya yuvarlanan, her 1000 saatteki kWh değeri başına çalışır konumdaki enerji tüketimi.
IX. Görünür ekran köşegeninin santimetre ve inç değerinde ve yatay ve dikey pikseldeki çözünürlük.
X. Bu Tebliğin numarası “2019/2013”.






























2. ETİKET TASARIMI
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Buna göre;
a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğindedir. Etiketin daha geniş bir formatta basılması durumunda, etiketin içeriği yine de yukarıdaki özelliklere orantılı olarak basılır.127 cm'den (50 inç) daha az görünür alanın köşegen boyutuna sahip elektronik ekranlar için, etiket küçültülebilir, ancak normal boyutunun %60'ından az olamaz. Etiketin içeriği yukarıda belirtilen özelliklere göre orantılı olmalı ve etikette yer alan kare kod, bir akıllı telefonda kullanılan bir kare kod okuyucu tarafından rahatlıkla okunabilir olmalıdır.

b) Etiketin arka planı %100 beyazdır.

c)Yazı tipleri “Verdana ve Calibri”dir.

ç) Etiketi oluşturan elemanların boyutları ve özellikleri, elektronik ekranlar için etiket tasarımında belirtildiği şekildedir

d)Renkler CMYK – camgöbeği, macenta, sarı ve siyahtır. Örneğin: 0,70,100,0: % 0 camgöbeği, % 70 macenta, % 100 sarı, % 0 siyah etiket. 

e) Etiket yukarıdaki şekilde sayılar ile verilen ve aşağıda açıklanan tüm gereklilikleri yerine getirir.
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	AB logosunun renkleri aşağıdaki gibidir.
· Arka plan: 100,80,0,0
· Yıldızlar: 0,0,100,0
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	Enerji logosunun renkleri 100,80,0,0 şeklindedir.
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	Kare kodu (QR) %100 siyahtır.
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	Tedarikçinin adı %100 siyah olup 9 puntolu “kalın Verdana” yazı tipindedir.
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	Model tanımlayıcı %100 siyah olup 9 puntolu “Verdana Regular” yazı tipindedir.
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	A’dan G’ye olan sınıflar;
· Enerji verimliliği sınıflarının harfleri %100 beyaz ve 19 puntolu “kalın Calibri” yazı tipinde yazılır, harfler okların sol tarafından 4,5 mm'de bir eksende ortalanır.

· A-G sınıfları oklarının renkleri aşağıdaki şekildedir.
· A sınıfı: 100,0,100,0
· B sınıfı: 70,0,100,0
· C sınıfı: 30,0,100,0
· D sınıfı: 0,0,100,0
· E sınıfı: 0,30,100,0
· F sınıfı: 0,70,100,0
· G sınıfı: 0,100,100,0
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	İç ayıraçlar 0,5 punto kalınlıkta ve %100 siyahtır.
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	Enerji verimliliği sınıfının harfi %100 beyaz olacak olup, 33 puntolu “kalın Calibri” yazı tipindedir. Enerji verimliliği sınıfının oku ile A-G sınıflarına karşılık gelen ok uçlarının hizalanacağı şekilde konumlandırılır. Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olup, harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilir.
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	Standart dinamik aralıktaki (SDR) enerji tüketiminin değeri 28 puntolu “kalın Verdana” yazı tipindedir. 'kWh/1000h' 16 puntolu “Verdana Regular” yazı tipindedir. Söz konusu bilgi merkeze konumlandırılır ve %100 siyahtır.


	[image: ]
	Yüksek dinamik aralık (HDR) ve ekran piktogramları %100 siyah olup etiket tasarımında gösterildiği gibidir. Metinler (sayılar ve birimler) %100 siyah ve aşağıda verildiği şekilde gösterilir.
· Yüksek dinamik aralık (HDR) piktogramın üstünde, 16 puntolu “kalın Verdana” yazı tipinde enerji verimliliği sınıflarının harfleri (A'dan G'ye) geçerli enerji verimliliği sınıfı harfi ve 10 puntolu “Verdana Regular” yazı tipinde diğer harfler ile ortalanır; HDR piktogramı altında, HDR'deki enerji tüketimi değeri 16 puntolu “kalın Verdana” yazı tipinde, 10 puntolu “Verdana Regular” yazı tipinde ‘kWh / 1000h’ ile ortalanır.
· Ekran piktogramının metinleri 9 puntolu “Verdana Regular” yazı tipinde olmalı ve etiket tasarımında olduğu gibi yerleştirilmelidir. 
· Elektronik ekran HDR'yi desteklemiyorsa, HDR piktogramı ve enerji verimliliği sınıflarının harfleri gösterilmez. Ekran boyutunu ve çözünürlüğünü gösteren ekran piktogramı, enerji tüketimi göstergesinin altındaki alana dikey olarak ortalanır.
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	Tebliğin AB mevzuatındaki karşılığının numarası %100 siyah ve 6 puntolu “Verdana Regular” yazı tipindedir.







Ek-IV

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE HESAPLAMALAR

1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Ölçüm ve hesaplamalar bu ekte yer alan hükümlerle uyumlu olmalıdır. Mevcut ilgili standartların bulunmaması halinde ve ilgili uyumlaştırılmış standartların referans numaralarının Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar, Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB) (SGM:2021/5)’in Ek-IIIa'sında belirtilen geçiş testi yöntemleri veya genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılır.

2. Ölçümler ve hesaplamalar, bu ekte belirtilen teknik tanımları, koşulları, denklemleri ve parametreleri karşılar. Hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu konumlarda çalışabilen elektronik ekranlar, 2 boyutlu konumda çalıştıklarında test edilir.

3. İki veya daha fazla fiziksel olarak ayrı birime ayrılan, ancak tek bir pakette piyasaya arz edilen bir elektronik ekran, bu Ek’in gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için tek bir elektronik ekran olarak ele alınır. Piyasaya ayrı olarak arz edilebilen çoklu elektronik ekranların tek bir sistemde birleştirildiği durumlarda, bağımsız elektronik ekran tek bir ekranlar olarak ele alınır.

A.  Çalışır konumdaki güç talebinin ölçümleri
1.Çalışır konumdaki güç talebinin ölçümlerin aşağıda tanımlanan genel koşulların tümü yerine getirilir.

a) Elektronik ekranlar normal yapılandırmada ölçülür.

b) Ölçümler, 23 °C +/– 5 °C ortam sıcaklığında yapılır.

c) Ölçümler, standart dinamik aralıktaki (SDR) elektronik ekranlar için, tipik bir yayın içeriğini temsil eden değişken yayın video sinyali test çevrimleri kullanılarak yapılır. Yüksek dinamik aralık (HDR) ölçümü için elektronik ekran, test döngüsündeki yüksek dinamik aralık (HDR) meta verilerine otomatik ve doğru bir şekilde yanıt vermelidir. Ölçüm değeri, ardışık 10 dakika süresince tüketilen ortalama güçtür.

ç) Ölçümler, elektronik ekran kapalı konumdayken veya kapalı konum mevcut değilse, en az bir saatlik çalışır konumu takiben ivedilikle en az bir saat süresince hazırda bekleme konumunda yapılır ve çalışır konumda en fazla üç saat öncesinde tamamlanır. İlgili video sinyali tüm çalışır konum süresi boyunca görüntülenir. Bir saat içerisinde dengelendiği bilinen elektronik ekranlar için, bu süreler elde edilen ölçüm sonuçların % 2'si içerisinde gösterilmesi durumunda azaltılabilir, aksi takdirde elde edilecek sonuçlar burada tarif edilen süreler kullanılarak elde edilir.

d) Otomatik parlaklık kontrolü (ABC) özelliğinin mevcut olması halinde, ölçümler bu özellik kapalı olarak yapılır. Otomatik parlaklık kontrolü (ABC) özelliğinin kapatılamaması halinde, ölçümler, ABC sensöründe ölçülen 100 lüx değerindeki ortam ışığı durumu altında gerçekleştirilir.

B. Tepe değerindeki beyaz lüminans ölçümleri
1.Tepe değerindeki beyaz lüminans ölçümleri,

a) Herhangi bir güç sınırlaması veya diğer düzensizliklerin meydana geldiği ortalama görüntü seviyesi (APL) noktasını aşmayan ‘tam ekran testi’ örüntüsünün bir parçası olup tam (%100) beyaz görüntü veren ekranın bu bölümünü algılayan, bir lüminans metre ile;

b) Normal yapılandırma ile en parlak çalışır konum yapılandırması arasında geçiş geçiş yaparken lüminans metrenin elektronik ekranda algılama noktasını bozmayacak şekilde,

yapılır.

2. Standart dinamik aralık, yüksek dinamik aralık, otomatik parlaklık kontrolü için ekran parlaklığı ölçümleri, tepe beyaz lüminans değeri ve diğer parlaklık ölçümleri, Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB) (SGM:2021/5)’in Ek-III’ünün Tablo 3a'sında ayrıntılı ve açıklandığı şekilde yapılır. 


Ek-V
ÜRÜN BİLGİ FORMU

1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca elektronik ekranların ürün bilgi formunun bilgi kısmı, tedarikçi tarafından Tablo 4'e göre ürün veri tabanı veya kendi internet sitesi üzerinden sağlanır.

2. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu veya diğer dokümanlar, ürün veri tabanında modele ait bağlantıyı, kolayca okunabilir bir standart kaynak bulucusu (URL) olarak veya kare kodu (QR) olarak veya ürün kayıt numarası ile açıkça gösterir.

Tablo 4
Ürün bilgi formunun içeriği, sırası ve formatı
	
	Parametre
	Parametre değeri ve hassasiyet
	Birim
	Açıklamalar

	1
	Tedarikçinin adı veya ticari unvanı
	Metin
	
	

	
	Tedarikçinin adresi (2)(3)(4)
	
	
	Ürün veri tabanındaki tedarikçi kaydındaki bilgiler.

	2
	Model tanımlayıcısı (2)
	Metin
	
	

	3
	Standart Dinamik Aralık (SDR) için enerji verimliliği sınıfı
	[A/B/C/D/E/F/G]
	
	

	4
	Standart Dinamik Aralık (SDR) için çalışır konumdaki güç talebi
	X,X
	W
	100 W altındaki güç değerleri için ilk ondalık değere, 100 W ve üzeri güç değerleri için ilk tamsayıya yuvarlanarak ifade edilir.

	5
	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) enerji verimliliği sınıfı
	[A/B/C/D/E/F/G] veya “Uygulanmaz”
	
	Ürün veri tabanı bu hücrenin kesin içeriğini otomatik olarak oluşturması halinde, tedarikçi bu veriyi girmez. Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliğinin olmaması halinde değer “uygulanmaz” olarak ifade edilir.

	6
	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) için çalışır konumdaki güç talebi, uygulanmışsa
	X,X
	W
	100 W altındaki güç değerleri için ilk ondalık değere, 100 W ve üzeri güç değerleri için ilk tamsayıya yuvarlanarak ifade edilir. (Değer “uygulanamaz” ise 0 olarak ayarlanır.)

	7
	Kapalı konum güç talebi, varsa
	X,X
	W
	

	8
	Hazırda bekleme konumu güç talebi, varsa
	X,X
	W
	

	9
	Ağa bağlı hazırda bekleme konumu güç talebi, varsa
	X,X
	W
	

	10
	Elektronik ekran tipi
	[televizyon/monitör/bilgilendirme ekranı/diğer]
	
	Birini seçiniz

	11
	Boyut oranı
	X
	:
	Y
	Tam sayı
	Örneğin; 16:9, 21:9

	12
	Ekran çözünürlüğü (piksel)
	X
	x
	Y
	Piksel
	Yatay ve dikey piksel değerleri

	13
	Ekran köşegeni
	X,X
	cm
	Ondalık değere yuvarlanarak ifade edilir.

	14
	Ekran köşegeni
	X
	inç
	İsteğe bağlı olarak inç değerinde en yakın tamsayıya yuvarlanarak ifade edilir.

	15
	Görünür ekran alanı
	X,X
	dm2
	Ondalık değere yuvarlanarak ifade edilir.

	16
	Kullanılan panel teknolojisi
	Metin
	
	Örneğin; LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED
/SED/FED/EPD vb.

	17
	Mevcut Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC)
	Evet / Hayır
	
	Varsayılan olarak etkinleştirilmelidir (evet ise).

	18
	Mevcut ses tanıma sensörü
	Evet / Hayır
	
	

	19
	Mevcut hareket sensörü
	Evet / Hayır
	
	Varsayılan olarak etkinleştirilmelidir (evet ise).

	20
	Görüntü yenileme frekans oranı (varsayılan)
	X
	Hz
	

	21
	Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin asgari garantili kullanılabilirliği (piyasadaki satışın bitiş tarihinden itibaren (2)(3))
	X
	Yıl
	Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB)
(SGM:2021/5)’in Ek-II’sinin E bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde

	22
	Yedek parçaların asgari garantili kullanılabilirliği (piyasadaki satışın bitiş tarihinden itibaren (2)(3))
	X
	Yıl
	Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB)
(SGM:2021/5)’in Ek-II’sinin E bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde

	23
	Asgari garantili ürün desteği (2)(3)
	X
	Yıl
	Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB)
(SGM:2021/5)’in Ek-II’sinin E bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde

	
	Tedarikçi tarafından sunulan genel garantinin asgari süresi
	X
	Yıl
	

	24
	Güç kaynağı tipi
	Dahili/Harici/Standartlaştırılmış harici
	
	Birini seçiniz

	25
	Harici güç kaynağı (standartlaştırılmamış ve ürün kutusuna dahil edilmiş)

	
	i
	
	Metin
	Tanım

	
	ii
	Giriş gerilimi
	X
	V
	

	
	iii
	Çıkış gerilimi
	X,X
	V
	

	26
	Standartlaştırılmış harici güç kaynağı (veya ürün kutusuna dahil edilmemişse uygun olanı)

	
	i
	Desteklenen standardın adı veya listesi
	Metin
	

	
	ii
	Gerekli çıkış gerilim değeri
	X,X
	V
	

	
	iii
	Gerekli geçen akım değeri
(minimum)
	X,X
	A
	

	
	iv
	Gerekli akım frekansı
	XX
	Hz
	

	(1) Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB)
(SGM:2021/5)
(2) Bu maddede yapılan değişiklikler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından kabul edilmez.
[bookmark: _Hlk64037549](3) Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde veri tabanı üzerinden de sunabilir. Bu maddedeki değişiklikler, belirtilen uygulamanın amaçları bakımından kabul edilmez.
(4) Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik kesin olarak oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlanması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.






Ek-VI
TEKNİK DOSYA

1. Elektronik ekran için teknik dosya, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtildiği üzere, aşağıdaki bilgileri içerir.
a) Modelin açık ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlayacak şekilde modelin genel açıklaması,
b) Uygulanan uyumlaştırılmış standartların referansları veya kullanılan diğer ölçüm standartları,
c) Model, monte edildiğinde, bir araya getirildiğinde, kullanıldığında veya test edildiğinde alınması gereken özel önlemler,
ç) Tablo 5’te tanımlanan teknik parametreler için değerler, (Bu değerler, Ek-IX’de yer alan doğrulama yöntemi amacıyla beyan edilen değerler olarak kabul edilir.)
d) Ek-IV’e uyumlu olarak yapılan hesaplamaların detayları ve sonuçları,
e) Test koşulları (bu maddenin (b) bendinde yeterince tanımlanamaması halinde), 
f) Model tanımlayıcılarının da dahil olduğu, bütün eşdeğer modellerin listesini,
g) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, bu unsurlar aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde  ürün veri tabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur.


Tablo 5
Modelin teknik parametreleri ve beyan edilen değerler
	
	Parametre
	Parametre değeri ve hassasiyet
	Birim
	Beyan edilen değer

	Genel Hususlar

	1
	Tedarikçinin ismi ve ticari markası
	Metin
	
	

	2
	Model tanımlayıcı
	Metin
	
	

	3
	Standart Dinamik Aralığın (SDR) enerji verimlilik sınıfı
	[A/B/C/D/E/F/G]
	A-G
	

	4
	Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç talebi
	XXX,X
	W
	

	5
	Uygulandığında, Yüksek Dinamik Aralık (HDR) için enerji verimliliği sınıfı
	[A/B/C/D/E/F/G] veya “Uygulanmaz”
	A-G
	

	6
	Yüksek Dinamik Aralık'ta (HDR) açık modda güç talebi
	XXX,X
	W
	

	7
	Kapalı mod güç talebi
	X,X
	W
	

	8
	Hazırda bekleme modu güç talebi
	X,X
	W
	

	9
	Ağa bağlı hazırda bekleme konumu güç talebi
	X,X
	W
	

	10
	Elektronik ekran tipi
	[televizyon/monitör/bilgilendirme ekranı/diğer]
	Metin
	

	11
	Boyut oranı
	XX
	:
	XX
	
	

	12
	Ekran çözünürlüğü (piksel)
	X
	x
	X
	
	

	13
	Ekran köşegeni
	XXX,X
	cm
	

	14
	Ekran köşegeni
	XX
	inç
	

	15
	Görünür ekran alanı
	XXX,X
	dm2
	

	16
	Kullanılan panel teknolojisi
	Metin
	
	

	17
	Mevcut Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC)
	[Evet/Hayır]
	
	

	18
	Mevcut ses tanıma sensörü
	[Evet/Hayır]
	
	

	19
	Mevcut hareket sensörü
	[Evet/Hayır]
	
	

	20
	Görüntü yenileme frekans oranı (normal yapılandırma)
	XXX
	Hz
	

	21
	Yazılım ve donanım yazılımı güncellemelerinin asgari garantili kullanılabilirliği (piyasadaki satışın bitiş tarihinden itibaren (Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB) (SGM:2021/5)’in Ek II’sinin E bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde))
	XX
	Yıl
	

	22
	Yedek parçaların asgari garantili kullanılabilirliği (Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB)
(SGM:2021/5)’in Ek-II’sinin E bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde, piyasadaki satışın bitiş tarihinden itibaren)

	
	
	

	23
	Asgari garantili ürün desteği (Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB)
(SGM:2021/5)’in Ek-II’sinin E bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde, piyasadaki satışın bitiş tarihinden itibaren)
	
	
	

	
	Tedarikçi tarafından sunulan genel garantinin asgari süresi
	XX
	Yıl
	

	Çalışır konum

	24
	En parlak çalışır konum yapılandırmasında tepe beyaz lüminansı
	XXXX
	cd/m2
	

	25
	Normal yapılandırmada tepe beyaz lüminansı
	XXXX
	cd/m2
	

	26
	Tepe beyaz lüminans oranı ("Normal yapılandırmada tepe beyaz lüminansı" değerinin "En parlak çalışır konum yapılandırmasında tepe beyaz lüminansı " değerinin 100 ile çarpımına bölünmesiyle hesaplanır.)
	XX,X
	%
	

	Otomatik kapanma (APD)

	27
	Elektronik ekran otomatik olarak hazırda bekleme konumuna, kapalı konuma veya kapalı konuma veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç talebi gereksinimlerini aşmayan başka bir konuma geçmeden önce çalışır konumda geçen süre
	XX:XX
	mm:ss
	

	28
	Televizyonlar için: son kullanıcı etkileşimini takiben, televizyon otomatik olarak hazırda bekleme konumuna, kapalı konuma veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç tüketimi gereksinimlerini aşmayan başka bir konuma geçmeden önce geçen süre
	XX:XX
	mm:ss
	

	29
	Hareket sensörüne sahip televizyonlar için: hiçbir hareket unsuru tespit edilmediğinde, televizyonun otomatik olarak hazırda bekleme konumuna, kapalı konuma veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç talebi gereksinimlerini aşmayan başka bir konuma geçmeden önce geçen süre 

	XX:XX
	mm:ss
	

	30
	Televizyonlar ve yayın görüntüleme ekranları dışındaki elektronik ekranlar için: elektronik ekranın otomatik olarak hazırda bekleme konumuna, kapalı konuma veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç tüketimi gereksinimlerini aşmayan başka bir konuma geçmeden önce, hiçbir giriş algılanmadığında geçen süre
	XX:XX
	mm:ss
	

	Otomatik parlaklık kontrolü (ABC) için
Özelliğin olması ve varsayılan olarak etkinleştirilmiş olması halinde

	31
	100 lüx ve 12 lüx ortam ışığı koşulları arasındaki otomatik parlaklık kontrolü (ABC) sensörü hareketi nedeniyle güçteki azalma yüzdesi.
	XX,X
	%
	

	32
	100 lüx ortam ışığı değerinde otomatik parlaklık kontrolü (ABC) sensöründe çalışır konumdaki güç değeri
	XXX,X
	W
	

	33
	12 lüx ortam ışığı değerinde otomatik parlaklık kontrolü (ABC) sensöründe çalışır konumdaki güç değeri
	XXX,X
	W
	

	34
	100 lüx ortam ışığında otomatik parlaklık kontrolü (ABC) sensöründe ekran parlaklığı*
	XXX
	cd/m2
	

	35
	60 lüx ortam ışığında otomatik parlaklık kontrolü (ABC) sensöründe ekran parlaklığı*
	XXX
	cd/m2
	

	36
	35 lüx ortam ışığında otomatik parlaklık kontrolü (ABC) sensöründe ekran parlaklığı*
	XXX
	cd/m2
	

	37
	12 lüx ortam ışığında otomatik parlaklık kontrolü (ABC) sensöründe ekran parlaklığı*
	XXX
	cd/m2
	

	Güç kaynağı için

	38
	Güç kaynağı türü
	Dahili/Harici
	
	

	39
	Standart referanslar
(alakalı ise)
	
	Metin
	

	40
	Giriş gerilimi
	XXX,X
	V
	

	41
	Çıkış gerilimi
	XXX,X
	V
	

	42
	Giriş akımı (maksimum)
	XXX,X
	A
	

	43
	Çıkış akımı (minimum)
	XXX,X
	A
	

	* ABC parlaklığıyla ilgili parametrelerin değerleri gösterge niteliğindedir ve doğrulama, geçerli ABC ile ilgili gerekliliklere aykırıdır.



2. İlave bilgi gereklilikleri;
a) Test için kullanılan ses ve video test sinyalleri için giriş terminali,

b) Elektrik testinde kullanılan teçhizat, düzenek ve devreler hakkında bilgi ve belge,

c) Bir önceki maddede tanımlanmamış veya belirlenmemiş başka herhangi bir test koşulu,

ç) Çalışır konum için;
(1) Tipik televizyon yayın içeriğini temsil eden değişken yayın içerikli video sinyalinin özellikleri; Yüksek dinamik aralıklı (HDR) değişken yayın içerikli video sinyali için, bu sinyalin HDR meta verileri ile elektronik ekran otomatik olarak HDR konumuna geçirilmelidir;
(2) Güç talebi seviyesine göre, istikrarlı bir duruma ulaşmaktaki aşamalar dizisi ve,
(3) En parlak tepe beyaz lüminans ölçümü için kullanılan resim ayarları ve ölçüm için kullanılan video sinyali için test şekli/ayarı,

d) Hazırda bekleme konumu ve kapalı konum için;
(1) Kullanılan ölçüm yöntemi,
(2) Gelişmiş yeniden etkinleştirme işlevleri dâhil olmak üzere konumun nasıl seçildiğinin veya programlandığının açıklaması ve,
(3) Elektronik ekranın otomatik olarak konum değiştirdiği zaman gerçekleşen aşamaların sırası.
e) Belirli bir bilgisayar sinyal arayüzüne sahip elektronik ekranlar için;
	(1) Elektronik ekranın Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2020/14)’in Ek-II’sinin 6.2.3 maddesinde belirtilen bilgisayar ekranı güç yönetimi protokollerine öncelik verdiği teyit edilir. Protokollerden herhangi bir sapma durumunda gerekli raporlama yapılır.

f) Sadece ağ bağlantılı elektronik ekranlar için;
(1) Kablosuz ağ arayüzleri hariç, ağ arayüzlerinin sayısı, türü ve bunların elektronik ekrandaki konumları,
(2) Elektronik ekran HiNA işlevselliği ile elektronik ekran olarak nitelendirir olsun veya olmasın; hiçbir bilgi sağlanmaması halinde elektronik ekran HiNA ekran veya HiNA özellikli ekran olarak kabul edilmez ve,
(3) Ağ bağlantılı elektronik ekranın, güç yönetimi işlevinin ve/veya son kullanıcının, ağa bağlı hazırda bekleme konumundan hazırda bekleme konumuna veya kapalı konum veya geçerli güç talebi gereksinimlerini aşmayan veya uygulanabilir hallerde gelişmiş yeniden etkinleştirme işlevinin güç tahsisi ile başka bir kapalı konum ve/veya hazırda bekleme konumuna geçirmesine elektronik ekranının imkân verdiği ve söz konusu işlevselliği sağlayıp sağlamadığı hakkındaki bilgiyi.

g) Ağa bağlantı yapan girişin her tipi için;
(1) Güç yönetimi işlevinin varsayılan süreden (dd:ss) sonra ekranı ağa bağlı hazırda bekleme sağlayan konuma geçirmesi ve,
(2) Elektronik ekranı yeniden etkinleştirmek için kullanılan tetikleyici,

3. Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için tedarikçiler tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı tedarikçilerin modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir.

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı tarafından üretilen bir model üzerinden,

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla.

4. Tedarikçiyi yasal olarak sorumlu kılmak için yetkilendirilen ilgili kişinin iletişim bilgilerinin, veri tabanına yüklenen teknik bilgilere dahil edilmemesi durumunda, tedarikçiyi yasal olarak sorumlu kılmak için yetkilendirilen ilgili kişinin iletişim bilgileri, talep üzerine, bu Tebliğ kapsamında görevleri yerine getirmek amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi yetkililerine veya Bakanlığa sunulur.
 


Ek-VII

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN MESAFELİ SATIŞLAR DIŞINDA, GÖRSEL REKLAMLARDA, TEKNİK TANITIM MALZEMELERİNDE, MESAFELİ SATIŞ VE TELE PAZARLAMA'DA, SAĞLANACAK BİLGİLER

	1. Görsel reklamlarda, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, etikette bulunan enerji verimlilik sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı, bu Ek’in 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde gösterilir.

	2. Teknik tanıtım malzemelerinde, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, etikette bulunan enerji verimlilik sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı, bu Ek’in 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde gösterilir.

	3. Herhangi bir sözleşmeli mesafeli satışta, enerji verimliliği sınıfı ve bu Ek’in 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını göstermelidir.

	4. Enerji verimliliği sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı Şekil 1’deki gibi gösterilir ve bu şekil aşağıda tanımlanan özellikleri içerir. 

	a) %100 beyaz, kalın Calibri yazı tipinde enerji verimliliği sınıfının harfin içeren ve fiyat gösterilmesi durumunda fiyatın yazı tipine asgari seviyede eşdeğer yazı tipi boyutunda bir ok,

	b) Enerji verimliliği sınıfının rengine uyan okun rengi, 

	c) Mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı %100 siyah, 

	ç) Okun boyutu net bir şekilde görünür ve okunaklı olarak ayarlanır. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına ve % 100 siyah, 0,5 puntoluk bir sınır ile ok ve enerji verimliliği sınıfının harfi etrafına yerleştirilir.

	d) İstisna olarak, görsel reklam, teknik tanıtım malzemeleri veya sözleşmeli mesafeli satış siyah-beyaz olarak basılması halinde, ok siyah-beyaz olarak sağlanabilir.

 
[image: ]	 



	Şekil 1: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen 
		Renkli / Siyah-Beyaz, Sol / Sağ Ok Tasarımı

5. Tele pazarlama tabanlı mesafeli satışta, müşteri mevcut etiket üzerindeki ürünün enerji verimliliği sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı hakkında özellikle bilgilendirilir. Bu sayede müşteri etikete ve ürün bilgi formuna, ürün veri tabanının internet sitesi veya tedarikçinin internet sitesi üzerinden veya etiketin ve ürün bilgi formunun basılı bir kopyasını talep ederek erişebilir.

6. Bu Ek’in 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen tüm durumlar için, müşteri talep etmesi halinde, etiketin ve ürün bilgi formunun basılı bir kopyası müşteriye sağlanır. 


Ek-VIII

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN MESAFELİ SATIŞLARDA 
SAĞLANACAK BİLGİLER

1. Bu tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine uygun olarak tedarikçiler tarafından sunulan elektronik etiket, ürünün fiyatına yakın ekran mekanizmasında gösterilir. Boyut, etiketin net bir şekilde görülebilen, okunaklı ve Ek-III'ün 2 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen boyutla orantılı şekilde tasarlanır. Etiket, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak görüntülenebilir, bu durumda etikete erişmek için kullanılan görüntü, bu Ek’in 3 üncü maddesinde belirtilen özelliklere uygunluğunu sağlar. İç içe geçmiş ekran uygulanırsa, etiket ilk fare tıklaması, fare yuvarlaması veya görüntüdeki dokunmatik ekran genişlemesi üzerinde görünür.  
                 
2. İç içe geçmiş ekran durumunda etikete erişmek için kullanılan Şekil 2’de belirtilen görüntü aşağıda verilen özellikleri içerir;

a) Etiket üzerindeki ürünün enerji verimlilik sınıfına karşılık gelen renkte bir ok bulunur.

b) Ürünün enerji verimlilik sınıfı %100 beyaz, kalın Calibri yazı tipinde ve fiyatınkine eşdeğer bir yazı tipi boyutunda ok üzerinde belirtilir. 

c) Mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı %100 siyah sağlanır.

ç) Aşağıdaki iki formattan birinde, okun boyutu açıkça görünür ve okunaklı şekilde düzenlenir. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına ve %100 siyah, görünür bir sınır ile ok ve enerji verimliliği sınıfının harfi etrafına yerleştirilir.
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            Şekil 2: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen 
		Renkli, Sol / Sağ Ok Tasarımı

3.İç içe geçmiş ekran durumunda, etiketin görüntüleme sırası aşağıdaki verilmektedir.
a) Bu Ek’in 2 nci maddesinde atıfta bulunulan görüntü, ürünün fiyatına yakın şekilde ekran mekanizması üzerinde gösterilir.

b) Görüntü, Ek-III'te belirtilen etikete bağlanır.

c) Etiket ilk fare tıklaması, fare yuvarlaması veya görüntüdeki dokunmatik ekran genişlemesi sonrasında görüntülenir.

ç) Etiket açılır pencere, yeni sekme, yeni sayfa veya yerleşik ekran görüntüsü ile görüntülenir.

d) Dokunmatik ekranlarda etiketin büyütülmesi için, dokunmatik büyütme için cihaz sözleşmeleri uygulanır.

e) Etiketin görüntülenmesi, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizması aracılığıyla sona erdirilir.

f) Etiketin görüntülenememesi durumunda gösterilecek olan grafiğin alternatif metin, ürünün fiyatına eşdeğer bir yazı tipi boyutunda enerji verimliliği sınıfıdır.

4. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci maddesinin (g) bendine uygun olarak tedarikçiler tarafından sunulan elektronik ürün bilgi formu, ürünün fiyatına yakın görüntüleme mekanizmasında gösterilir. Boyut, ürün bilgi formu net bir şekilde görünür ve okunaklı olacak şekilde tasarlanır. Ürün bilgi formu, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak veya ürün veri tabanına veya tedarikçinin internet sitesine atıfta bulunarak görüntülenir, bu durumda, ürün bilgi formuna erişmek için kullanılan bağlantı açık ve okunaklı bir şekilde ürün bilgi formunu gösterir. İç içe geçmiş bir ekran kullanılması halinde, ürün bilgi formu, bağlantıdaki ilk fare tıklaması, fare yuvarlaması veya dokunmatik ekran genişletmesi ile görüntülenir.






Ek-IX

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ AMAÇLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ

1. Bu Ek'te tanımlanan doğrulama toleransları, yalnızca beyan edilen değerlerin Bakanlık tarafından doğrulanmasıyla ilgilidir ve doğrulama toleransları, tedarikçi tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz. Etikette veya ürün bilgi formunda yayınlanan değerler ve sınıflar, teknik dosyada beyan edilen değerlerden tedarikçi lehine olumlu olamaz.

2. Bu Tebliğde belirtilen teknik dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan modelin ve tüm eşdeğer modellerinin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

3. Bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanmasının bir parçası olarak Bakanlık aşağıdaki yöntemi uygular.

a) Bakanlık, modelin tek bir ürününü doğrular.

b) Modelin, aşağıdaki hususları sağlaması durumunda ilgili gerekliliklere uygun olarak kabul edilir.

(1) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, uygulanabilir hallerde, teknik dosyada beyan edilen değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, test raporlarında verilen ilgili değerler açısından,
(2) Etikette ve ürün bilgi formunda yayımlanan değerler beyan edilen değerler açısından ve gösterilen enerji verimliliği emisyon sınıfı, beyan edilen değerlere göre belirlenen sınıf açısından,
tedarikçi lehine daha olumlu olamaz.

(3) Bakanlık, modelin bir ürününü test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 6'da belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uyumlu olmalıdır.
c) Bu maddenin (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, modelin ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

ç) Bu maddenin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, Bakanlık test için aynı modelin ilave üç ürününü seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç ürün, bir veya daha fazla eş değer model olabilir.

d) Bu üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 6'da verilen ilgili toleranslara uygun olması halinde, model uygulanabilir gerekliliklere uygun olarak kabul edilir.

e) Bu maddenin (d) bendine atıfta bulunulan sonuç elde edilemediği takdirde, modelin ve tüm eş değer modellerin bu düzenlemeye uygun olmadığı kabul edilir

f) Bakanlık, bu Ek’in 2 nci maddesi ve bu maddenin (c) ve (e) bentlerine göre modelin uygunsuzluğuna dair karar almasını takiben, ilgili tüm bilgileri Üye Devletlere ve Komisyona gecikmeksizin sağlar.

4.Bakanlık, Ek-IV'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.

5.Bakanlık, sadece Tablo 6'da belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve belirtilen şartlar için sadece bu Ek’in 3 üncü maddesinin bentlerinde açıklanan yöntemi kullanır. Tablo 6'daki parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya başka bir ölçüm yöntemlerinde belirtilenler dışında başka toleranslar uygulanmaz.

Tablo 6
Doğrulama Toleransları
	Parametre
	Doğrulama Toleransı

	Çalışır konumdaki güç talebi (Pmeasured, Watt)
	Belirlenen değer** beyan edilen değerin %7 fazlasını aşamaz.

	Uygulanabilir durumda, kapalı konum, hazırda bekleme ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu güç talebi (Watt).
	Belirlenen değer** beyan edilen değer 1,00 Watt veya daha az ise beyan edilen değeri 0,10 Watt'tan fazla, veya beyan edilen değer 1,00 Watt'tan fazla ise % 10'dan daha fazla aşamaz.


	Görünür ekran alanı 
	Belirlenen değer *, beyan edilen değerden %1 veya 0,1 dm2'den (hangisi daha küçükse) daha düşük olamaz.

	Santimetre cinsinden görünür ekran köşegeni 
	Belirlenen değer * beyan edilen değerden 1 cm'den fazla farklı olamaz.

	Yatay ve dikey piksellerde ekran çözünürlüğü
	Belirlenen değer * beyan edilen değerden farklı olamaz.

	Tepe beyaz lüminans
	Belirlenen değer ** beyan edilen değerin % 8'den fazla altında olamaz.

	Elektronik ekran otomatik olarak hazırda bekleme konumuna, kapalı konuma veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç talebi gereksinimlerini aşmayan başka bir konuma geçmeden önce çalışır konumda geçen süre
	Belirlenen değer * beyan edilen değeri 5 saniyeden fazla aşamaz.

	Televizyonlar için: son kullanıcı etkileşimini takiben, televizyon otomatik olarak hazırda beklemeye, kapalı konuma veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç tüketimi gereksinimlerini aşmayan başka bir konuma geçmeden önce geçen süre
	Belirlenen değer * beyan edilen değeri 5 saniyeden fazla aşamaz.

	Hareket sensörüne sahip televizyonlar için: hiçbir hareket unsuru tespit edilmediğinde, televizyonun otomatik olarak hazırda bekleme konumuna, kapalı konuma veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç talebi gereksinimlerini aşmayan başka bir konuma geçmeden önce geçen süre 



	Belirlenen değer * beyan edilen değeri 5 saniyeden fazla aşamaz.

	Televizyonlar ve yayın görüntüleme ekranları dışındaki elektronik ekranlar için: elektronik ekranın otomatik olarak hazırda bekleme konumuna, kapalı konuma veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç tüketimi gereksinimlerini aşmayan başka bir konuma geçmeden önce, hiçbir giriş algılanmadığında geçen süre
	Belirlenen değer * beyan edilen değeri 5 saniyeden fazla aşamaz.

	* Tek bir birim için belirlenen değerin uygun olmaması durumunda model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
** Bu Ek’in 3 üncü maddesinin (ç) bendinde öngörüldüğü şekilde test için ilave üç ürün kullanılması durumunda, belirlenen değer, bu ilave üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.
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the energy efficiency class arrow shall be positioned in the centre of the
rectangular part of the arrow. with a border of 0.5 pt in 100 % black placed
around the arrow and the letter of the energy efficiency class.

By way of derogation, if the visual advertisement, technical promotional material or
paper-based distance selling is printed in Hmonochfome. the arrow can be in

‘mionochrome in that visual advertisement. technical promotional material or paper-
based distance selling.
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Figure 1: Coloured/monochrome left/right arrow, with range of emergy
efficiency classes indicated

Telemarketing-based distance selling must specifically inform the customer of the
energy efficiency class of the product and of the range of energy efficiency classes
available on the label. and that the customer can access the label and the product
information sheet through the product database website. or by requesting a printed
copy.

For all the situations mentioned in points 1 to 3 and 5. it must be possible for the

customer to obtain. on request. a printed copy of the label and the product
information sheet.
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(d) have one of the following two formats. and its size shall be such that the arrow
is clearly visible and legible. The letter in the energy efficiency class arrow
shall be positioned in the centre of the rectangular part of the arrow. Withia
visible border in 100 % black placed around the arrow and the letter of the

energy efficiency class:
A‘ (A
1 |t
6 e

Figure 2: Coloured left/right arrow, with range of emergy efficiency classes
indicated

In the case of nested display. the sequence of display of the label shall be as follows:

(a) the image referred to in point 2 of this Annex shall be shown on the display
‘mechanism in proximity to the price of the product:

(b)  the image shall link to the label set out in Annex IIL:

(c) the label shall be displayed after a mouse click. mouse roll-over or tactile
screen expansion on the image:

(d)  the label shall be displayed by pop up. new tab, new page or inset screen
display:

(¢) for magnification of the label on tactile screens, the device conventions for
tactile magnification shall apply:

() the ption or other
stan O ® E &

- x
x
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