Ek - I
EKLER İÇİN GEÇERLİ TANIMLAR

1. Eklerin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar uygulanır.

a) Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini (protokoller) içeren, bağlantıların topolojisine sahip bir iletişim altyapısı olan mimariyi,

b) Alternatif metin: Ekran cihazlarının grafiği oluşturamadığı veya ses sentezi uygulamalarına giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olunduğu yerlerde, grafiksel olmayan formda sunulmasına izin veren bir grafiğe alternatif olarak sağlanan metni,

c) Ankastre katsayısı (Bc): Soğutma cihazının yerleşik veya bağımsız olup olmadığını dikkate alan ve Ek-IV Tablo 5'te belirtilen değerlerle birlikte ifade edilen kompanzasyon katsayısını, 

ç) Bağımsız cihaz: Ankastre olmayan soğutma cihazını,

d) Beyan edilen değer: Tedarikçi tarafından belirlenen değerler için, Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması amacıyla Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine ve Ek-VI’ya uyumlu olarak sağlanan, hesaplanan veya ölçülen teknik parametrelerin değerlerini,

e) Buz çözme aralığı (td-f): Buz çözme ısıtıcısının bir kez çalıştırılması ile sonraki iki buz çözme ve toparlanma çevriminde veya kompresörün devre dışı bırakılması için bir buz çözme ısıtıcısı yoksa bu durumun akabinde iki sonraki buz çözme ve toparlanma çevriminde saat (h) olarak ifade edilen temsili ortalama aralığı, 

f) Buz çözme katsayısı (Ac): Ek-IV Tablo 5'te belirtilen değerlerle birlikte, soğutma cihazının otomatik buz çözme veya elle buz çözme olup olmadığını dikkate alan bir kompanzasyon katsayısını,

g) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Buz çözme türü: Bir soğutucu cihazın evaporatör veya evaporatörler üzerindeki don birikimini önlemek için otomatik veya elle buz çözme yöntemini, 

ğ) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Buz çözme ve toparlanma süresi: Bir buz çözme kontrol çevriminin başlamasından kararlı çalışma koşulları yeniden sağlanana kadar geçen süreyi,

h) Buz/su otomatı: Bir soğutma cihazından talep üzerine buz veya soğuk su gibi soğutulmuş veya donmuş ürünü sağlayan cihazı,

ı) Çoklu bölmeye sahip cihaz: En az bir dondurucu özellikte olmayan bölmesi bulunan birden fazla bölme tipine sahip soğutma cihazını,

i) Çoklu bölme katsayısı (C): Ek-IV Tablo 4'te belirtilen değerlerle birlikte bir cihazda farklı bölme tipleri birleştirildiğinde sinerji etkisini dikkate alan bir modelleme katsayısını,

j) Değişken sıcaklıklı bölme: İki veya daha fazla alternatif bölme türü olarak kullanılmak üzere tasarlanan  (örneğin, taze gıda bölmesi veya dondurucu bölmesi olabilme özelliği), kullanıcı tarafından, beyan edilen her bölme tipi için geçerli olan çalışma sıcaklığı aralığını sürekli olarak koruyacak şekilde ayarlanabilen, diğer bölme tiplerinin saklama koşullarını da karşılayabilecek tek bir bölme tipi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bir bölme olmayan (örneğin, sıfır yıldız gereksinimleri de yerine getirebilecek bir soğutma bölmesi) bölmeyi,

k) Dondurma kapasitesi: 24 saat içinde bir dondurucu bölmesinde dondurulabilen taze gıda maddelerinin miktarını, (bu miktar, en az 2,0 kg / 24 saat ile dondurucu bölmesinin 100 litre hacim ve 24 saat başına 4,5 kg'dan düşük olamaz.)

l) Dondurucu bölme (4 yıldızlı bölme): Hedef sıcaklık ve -18 °C saklama koşulları ile dört yıldıza sahip ve donma kapasitesi gereksinimlerini karşılayan dondurucu özellikteki bölmeyi,

m) Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir (slate) bilgisayar veya bir akıllı telefon gibi ürünlerde bulunan dokunmaya yanıt veren bir ekranı,

n) Düşük gürültülü soğutma cihazı: Buhar sıkıştırması olmayan ve 1 piko watt (dB (A) re 1 pW) olarak adlandırılan 27 A ağırlıklı desibelden daha düşük hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu olan bir soğutma cihazını,

o) El ayarlı buz çözme: Otomatik buz çözme işlevine sahip olmama özelliğini,

ö) Görüntüleme mekanizması: Dokunmatik ekrana veya kullanıcılara internet içeriğini görüntülemek için kullanılan diğer görsel teknolojilere sahip olan herhangi bir ekranı,

p) Günlük enerji tüketimi (Edaily): Ek-IV’ünün 4 üncü maddesi uyarınca hesaplanan 24 saat (kWh/24h) başına kilovat saat olarak ifade edilen, referans alınan koşullarda 24 saat boyunca bir soğutma cihazı tarafından kullanılan elektriği enerjisini,  

r) Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu: 1 pikowatt değerine atfedilen A-ağırlıklı desibel (dB (A) re 1 pW) olarak gösterilen, bir soğutma cihazının ses gücü seviyesini,

s) Hızlı dondurma: Son kullanıcı tarafından tedarikçinin talimatlarına göre etkinleştirilebilen ve dondurulmamış gıda maddelerinin daha hızlı dondurulmasını sağlamak için dondurucu bölmesinin veya bölmelerinin depolama sıcaklığını düşüren özelliği,

ş) İç içe geçmiş ekran: Bir görüntü veya veri kümesine fare ile tıklanması veya çevrilmesi veya başka bir görüntü veya veri kümesinin dokunmatik ekran ile genişletilmesi sonucu erişilen herhangi bir görsel arayüzü,

t) İki yıldızlı bölüm: Kendi bireysel erişim kapısı veya kapağı olmayan, hedef sıcaklık ve saklama koşulları -12 °C olan üç yıldızlı veya dört yıldızlı bir bölmenin bir parçasını,

u) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) İlave enerji gereksinimi (Eaux): Bir ortam kontrollü yoğunlaşma önleyici ısıtıcı tarafından kullanılan ve yılda kilowatt saat olarak ifade edilen (kWh/a) enerjiyi,
  
ü) Kademeli buz çözme ve toparlanma için gerekli enerji tüketimi (ΔEd-f): Watt saat (Wh) olarak ifade edilen bir buz çözme ve toparlanma süreci için fazladan gerekli olan ortalama enerji tüketimini,

v) Kararlı durumdaki enerji tüketimi (Pss): Watt (W) olarak ifade edilen, kararlı durum koşullarında ortalama güç tüketimini,

y)  Kare kodu (QR): Ürün veri tabanının kamuya açık bölümündeki veya tedarikçinin kendi internet sitesindeki ürün bilgilerine bağlanan bir ürün modelinin enerji etiketinde yer alan bir matris yapıyı,
      
z) Kapı kaynaklı ısı kaybı katsayısı (D): Ek-IV’ün Tablo 5'inde belirtilen farklı sıcaklık bölmelerinin sayısına veya dış kapı sayısına göre hangisi daha düşükse çoklu bölmeye sahip cihazlar için kompanzasyon katsayısını (bu tanımda belirtilen bölme, alt bölmeleri kapsamamaktadır),
                  
aa) Kış ayarı: Tedarikçinin talimatlarına göre göre +16 °C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilen termostatın bulunduğu bölme için gerekli olmasa dahi, kompresörün diğer bölmelerdeki uygun saklama sıcaklıklarını korumak için çalışmaya devam etmesini sağlayan bir anahtarlama cihazı veya işlevinden oluşan, bir kompresör ve bir termostatı bulunan çoklu bölmeye sahip olan cihaz için bir kontrol özelliğini,

bb) Mc ve Nc : Ek-IV’ün Tablo 4'ünde belirtilen değerlerle enerji kullanımının hacim bağımlılığını dikkate alan modelleme parametrelerini,

cc) Ortam sıcaklığı kontrollü yoğunlaşma önleyici: Soğutma cihazında, ısıtma kapasitesinin ortam sıcaklığına veya nemine veya her ikisine de bağlı olduğu yoğunlaşmayı önleyen bir ısıtıcıyı,

çç) İklim sınıfı: Bu Tebliğin Ek-IV'ün 2 inci maddesinin (h) bendinde belirtilen, soğutma cihazının kullanılması amaçlanan ve aynı ekte yer alan Tablo 3’te tanımlanan gerekli saklama koşullarını tüm bölümlerinde aynı anda karşılandığı ortam sıcaklığı aralığını,

dd) Otomatik buz çözme: Tüm sıcaklık kontrol ayarlarında don çözme işlevini başlatmak veya normal çalışma durumuna geri dönülmesi için bölmelerin kullanıcı müdahalesi olmadan çözülen buzun suyunun uzaklaştırılmasını otomatik olarak sağlayan özelliği,

ee) Sıcaklık yükselme süresi: Soğutma sisteminin çalışmasında kesinti olması durumunda, üç veya dört yıldızlı bir bölmedeki sıcaklığın -18°C ‘den -9 °C’ye yükselmesi için geçen saat (h) cinsinden ifade edilen süreyi, 

ff) Soğuk bölme: Ek-IV’ün 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde, kontrolünde kullanıcı ayarlamaları olmaksızın, hedef sıcaklık değerinin 2 °C'ye eşit olduğu ve saklama koşullarının -3 °C ila 3 °C arasında değişen, belirli bir aralıkta ortalama sıcaklığı kontrol edebilen bölmeyi,

gg) Standart yıllık enerji tüketimi (SAE): Ek-IV’ün 5 inci maddesine uygun olarak hesaplanan, yılda kilowatt saat olarak ifade edilen (kWh/a) bir soğutucu cihazın yıllık referans enerji tüketimini,

ğğ) Termodinamik parametre (rc): Ek-IV’ün Tablo 4'ünde belirtilen değerlerle standart yıllık enerji tüketimini 24 °C ortam sıcaklığına ayarlayan bir modelleme parametresini, 

hh) Tüm boyutlar: Soğutma cihazının kapısının veya kapaklarının kapalı olduğunda milimetre (mm) olarak ifade edilen boşluk (yükseklik, genişlik ve derinlik) değerini, 

ıı) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Yıllık enerji tüketimi (AE): Ek-IV’ün 4 üncü maddesine uyumlu olarak hesaplandığı şekilde, yılda kilowatt saat (kWh/a) olarak ifade edilen ortalama günlük enerji tüketiminin 365 (yılda gün) ile çarpılarak hesaplanan ortalama günlük enerji tüketimini,

ii) Yoğuşma önleyici ısıtıcı: Soğutma cihazında, yoğuşmayı önleyen ısıtıcıyı,

jj) Yük katsayısı (L): Ek-IV’ün 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen değerlerle, (test için daha yüksek ortalama ortam sıcaklığı ile önceden tahmin edilenin dışında) sıcak gıda maddelerinin konulmasından itibaren ilave soğutma yükü için tanımlanan katsayıyı,

ifade eder.

Ek – II

ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFLARI VE HAVA KAYNAKLI AKUSTİK GÜRÜLTÜ EMİSYONU SINIFLARI

1. Bir soğutma cihazının enerji verimliliği sınıfı, Tablo 1'de belirtildiği şekilde enerji verimliliği endeksi (EEI) temelinde belirlenir.

2. Bir soğutma cihazının enerji verimliliği endeksi (EEI) Ek-IV’ün 6 ncı maddesine göre hesaplanır.

Tablo 1(1)
Soğutma cihazlarının enerji verimliliği sınıfları

	Enerji Verimlilik Sınıfı
	Enerji verimliliği endeksi (EEI)

	A
	EEI  ≤ 41

	B
	41 < EEI  ≤  51

	C
	51 < EEI  ≤  64

	D
	64 < EEI  ≤  80

	E
	80 < EEI  ≤  100

	F
	 100 < EEI  ≤  125

	G
	EEI > 125




Tablo 2
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu sınıfları

	Hava kaynaklı Akustik Gürültü Emisyonu Sınıfı
	Havada Kaynaklı Akustik Gürültü Emisyonu

	A
	< 30 dB(A) re 1pW

	B
	≥ 30 dB(A) re 1pW  < 36 dB(A) re 1pW  

	C
	≥ 36 dB(A) re 1pW  <  42 dB(A) re 1pW  

	D
	  ≥ 42 dB(A) re 1pW  














__________________________
(1) 7/10/2022 tarihli ve 31976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu tabloda yer alan “EEIW” ibaresi “EEI” olarak değiştirilmiştir.



Ek – III

SOĞUTMA CİHAZLARININ ETİKETİ

1. ŞARAP SAKLAMA CİHAZLARI HARİCİNDEKİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ETİKETİ

1.1. Etiket


[image: ]





a) Etiketteki rakamlarla işaretli yerlerde aşağıdaki bilgilere yer verilir. 
I. Kare kodu (QR).
II. Tedarikçinin adı veya ticari markası.
III. Tedarikçinin model tanımlayıcısı.
IV. Enerji verimliliği sınıflarının A’dan G’ye olan sınıfı. 
V. Ek-II’ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı. 
VI. Yılda kWh olarak ifade edilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan yıllık enerji tüketimi (AE).
VII. -  Litre cinsinden ifade edilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan, dondurucu özellikte olan bölmelerin hacimlerinin toplamı.
· Soğutma cihazının dondurucu özellikte olan bölmeler içermemesi halinde, piktogram ve litre cinsinden değer kısmı ihmal edilir.
VIII. -	Litre cinsinden ifade edilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan, soğuk bölmelerinin ve dondurucu özellikte olmayan bölmelerin hacimleri toplamı,
· Soğutma cihazının soğutma bölmesi ve dondurucu özellikte olmayan bölme içermemesi halinde, piktogram ve litre cinsinden değer kısmı ihmal edilir.
IX. Ek-II Tablo 2 ‘de tanımlanan hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu sınıfı ve 1 pW'ye göre dB(A) cinsinden ifade edilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan soğutma cihazının hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu.
X. Bu Tebliğ’in AB mevzuatı karşılığındaki 2019/2016 şeklindeki numarası. 




2. ŞARAP SAKLAMA CİHAZLARININ ETİKETİ
2.1. Etiket 
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a)  Etiketteki rakamlarla işaretli yerlerde aşağıdaki bilgilere yer verilir. 
I. Kare kodu (QR).
II. Tedarikçinin adı veya ticari markası.
III. Tedarikçinin model tanımlayıcısı.
IV. Enerji verimliliği sınıflarının A’dan G’ye olan sınıfı. 
V. Ek-II’ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı. 
VI. Yılda kWh olarak ifade edilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan yıllık enerji tüketimi (AE).
VII. Şarap saklama cihazında saklanabilen standart şarap şişelerinin sayısı.
VIII. Ek-II Tablo 2 ‘de tanımlanan hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu sınıfı ve 1 pW'ye göre dB(A) cinsinden ifade edilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan soğutma cihazının hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu.
IX. Bu Tebliğ’in AB mevzuatı karşılığındaki 2019/2016 şeklindeki numarası. 































3. ETİKET TASARIMLARI

3.1. Şarap saklama cihazları dışındaki soğutma cihazlarının etiket tasarımı 
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3.2. Şarap saklama cihazlarının etiket tasarımı aşağıdaki şeklide olacaktır.
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3.3. Buna göre;

a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğindedir. Etiketin daha geniş bir formatta basılması durumunda, etiketin içeriği yine de yukarıdaki özelliklere orantılı olarak basılır.

b) Etiketin arka planı %100 beyazdır.

c) Yazı tipleri “Verdana ve Calibri”dir.

ç) Etiketi oluşturan elemanların boyutları ve özellikleri, soğutma cihazları ve şarap saklama cihazları için etiket tasarımında belirtildiği şekildedir. 

d) Renkler CMYK – camgöbeği, macenta, sarı ve siyahtır. Örneğin: 0,70,100,0: % 0 camgöbeği, % 70 macenta, % 100 sarı, % 0 siyah.

e) Etiket yukarıdaki şekilde sayılar ile verilen ve aşağıda açıklanan tüm gereklilikleri yerine getirir.
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	AB logosunun renkleri aşağıdaki gibidir.
· Arka plan: 100,80,0,0
· Yıldızlar: 0,0,100,0


	[image: ]
	Enerji logosunun renkleri 100,80,0,0 şeklindedir.
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	Kare kodu (QR) %100 siyahtır.
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	Tedarikçinin adı %100 siyah, 9 puntolu “kalın Verdana” yazı tipindedir.
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	Model tanımlayıcı %100 siyah olacak olup 9 puntolu “regular Verdana” yazı tipindedir.

	[image: ]
	A’dan G’ye olan sınıflar;
· Enerji verimliliği sınıflarının harfleri %100 beyaz ve 19 puntolu kalın olarak Calibri yazı tipinde yazılır, harfler okların sol tarafından 4,5 mm'de bir eksende ortalanır.

· A-G sınıfları oklarının renkleri aşağıdaki şekildedir.

· A sınıfı: 100,0,100,0
· B sınıfı: 70,0,100,0
· C sınıfı: 30,0,100,0
· D sınıfı: 0,0,100,0
· E sınıfı: 0,30,100,0
· F sınıfı: 0,70,100,0
· G sınıfı: 0,100,100,0
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	İç ayıraçlar 0,5 punto kalınlıkta ve %100 siyahtır.
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	Enerji verimliliği sınıfının harfi %100 beyaz olup, 33 puntolu “kalın Calibri” yazı tipindedir. Enerji verimliliği sınıfının oku ile A-G sınıflarına karşılık gelen ok uçlarının hizalanacağı şekilde konumlandırılır. Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olup harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilir.
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	Yıllık enerji tüketiminin değeri 28 puntolu “kalın Verdana” yazı tipindedir. 'kWh/annum'  18 puntolu Verdana Regular yazı tipindedir. Değer ve birim merkeze konumlandırılır ve %100 siyahtır.
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	Piktogramlar etiket tasarımda aşağıda verildiği şekilde gösterilir.

· Piktogram çizgileri 1,2 punto ağırlığına sahiptir. Söz konusu çizgiler ve metinler (sayılar ve birimler) %100 siyahtır.
· Piktogramın altındaki metin ortalanarak, 16 puntolu “kalın Verdana” yazı tipinde, birimler ise 12 puntolu “regular Verdana” yazı tipinde yazılır.
· Şarap depolama cihazları haricindeki soğutma cihazları için, cihaz sadece dondurucu bölmeler veya sadece dondurucu özellikte olmayan bölmeler içermesi halinde, yalnızca bu ekin 1.2 maddesinin VII ve VIII numaralı alt maddelerinde belirtilen, üst sıradaki ilgili piktogram gösterilir ve enerji etiketinin iki dikey sınırı arasında ortalanır.
· Havadaki akustik gürültü emisyonu piktogramı: Hoparlördeki desibel değeri 12 puntolu “kalın Verdana” , ‘dB’ birimi ise 9 puntolu “Verdana Regular” yazı tipindedir. Gürültü sınıflarının aralığı (A'dan D'ye) piktogramın altında ortalanır. Geçerli gürültü sınıfının harfi 16 puntolu “kalın Verdana”, diğer gürültü sınıflarının harfleri ise 10 puntolu “Verdana Regular” yazı tipindedir.
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	Tebliğin AB mevzuatındaki karşılığının numarası %100 siyah ve 6 puntolu “Verdana Regular” yazı tipindedir.









Ek- IV

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE HESAPLAMALAR

1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Bahsi geçen uyumlaştırılmış standartların referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde bu amaç doğrultusunda yayınlanır. Bir parametrenin Enerji Etiketleme Yönetmeliğinin 5 inci maddesi beşinci fıkrası ve Ek VI’nın Tablo 7’si uyarınca beyan edilmesi durumunda, söz konusu parametre beyan edilen değer olarak, tedarikçi tarafından bu Ek'teki hesaplamalar için kullanılır.


2. Test için genel şartlar

a) Son kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilen yoğuşma önleyici ısıtıcılı soğutma cihazları için, yoğuşma önleyici ısıtıcılar açılır ve ayarlanabilir olması halinde, azami ısıtmaya getirilir ve günlük enerji tüketimi (Edaily) olarak yıllık enerji tüketimi (AE) dâhil edilir.

b) Enerji tüketiminin ölçümü sırasında, ortam sıcaklığı kontrollü yoğuşma önleyici ısıtıcılı soğutma cihazlar için, mümkün olduğu yerlerde, ortam sıcaklığı kontrollü elektrikli yoğunlaşma önleyici ısıtıcılar, kapatılır veya devre dışı bırakılır.

c)  Son kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilen otomatlı soğutma cihazları için, otomatlar enerji tüketimi testi sırasında açılır, ancak görevini yerine getirmez.

ç) Bu ekin Tablo 3 ünde tanımlanan, enerji tüketiminin ölçülmesi için, değişken sıcaklık bölmeleri, en düşük sıcaklığa sahip bölme tipinin sıcaklık aralığını sürekli olarak korumak için son kullanıcı tarafından ayarlanabilen en düşük sıcaklıkta çalışır.

d) Ağ bağlantılı soğutma cihazları için, iletişim modülü etkinleştirilir, ancak enerji tüketimi testi sırasında belirli bir iletişim veya veri alışverişi veya her ikisine de ihtiyaç duyulmaz. Enerji tüketimi testi sırasında cihazın bir ağa bağlı olması sağlanır.

e) Soğuk bölmenin performansı için;

(1) Taze gıda bölmesi ve / veya soğuk bölme olarak sınıflandırılmış değişken sıcaklık bölmesi için, enerji verimliliği endeksi (EEI) her sıcaklık koşulu için belirlenir ve ölçülen en yüksek değer kabul edilir.

(2) Bir soğuk bölme, kullanıcı ayarlamaları olmadan belirli bir aralıkta ortalama sıcaklığını kontrol edebilen özelliktedir. Bu özellik, 16°C ve 32°C ortam sıcaklığında enerji tüketimi testleri sırasında doğrulanabilir.

f) Ayarlanabilir hacimli bölmeler için, iki bölmenin hacimleri son kullanıcı tarafından birbirine göre ayarlanabilir olduğunda, daha yüksek hedef sıcaklığa sahip bölmenin hacmi asgari hacmine ayarlanmasıyla enerji tüketimi ve hacim test edilir.
g) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Bir bölmenin dondurma kapasitesi, hafif yükün ağırlığının 24 katının, hafif yükün sıcaklığını 25 °C'lik bir ortam sıcaklığında +25°C’den -18°C’ye getirmek için geçen donma süresine bölünmesiyle hesaplanır, kg/24h olarak ve bir ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir.

ğ) (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Dört yıldızlı bölmeler için, 25°C’deki bir ortam sıcaklığında, hafif yükün sıcaklığını +25°C’den -18°C’ye getirmek için geçen dondurma süresi, ortaya çıkan dondurma kapasitesi Ek-I’in 1 inci maddesinin (k) bendindeki gerekliliğe uygun olacak şekilde hesaplanır.

h) İklim sınıflarının belirlenmesi için, ortam sıcaklığı aralığının kısaltması SN, N, ST veya T kullanılır.

- Genişletilmiş ılıman (SN), 10 ° C ila 32 °C arasında bir sıcaklık aralığına sahiptir.
-  Ilıman (N) 16 °C ila 32 °C arasında bir sıcaklık aralığına sahiptir.
- Subtropikal (ST) 16 °C ila 38 °C arasında bir sıcaklık aralığına sahiptir.
- Tropikal (T), 16 ° C ila 43 ° C arasında bir sıcaklık aralığına sahiptir.	

ı) Her 4-yıldızlı bölme için hafif yük ağırlığı:
- Değerlendirilen 4-yıldızlı bölmenin hacminin her 100 litresi için 3,5 kg olarak kabul edilir, en yakın 0,5 kg’a yuvarlanarak hesaplanır ve,
- 4-yıldızlı bölmenin hacmi, 3,5 kg / 100 litre hesabı 2 kg’dan düşük bir değere neden olması halinde 2 kg olarak kabul edilir.
ı) Soğutma cihazının 3 ve 4-yıldızlı bölmelerden oluşması durumunda, tüm 4 yıldızlı bölmeler için hafif yük ağırlıklarının toplamı aşağıdaki gibi olacak şekilde hafif yük ağırlıklarının toplamı artırılacaktır:
- Tüm 3 ve 4-yıldızlı bölmelerin toplam hacminin her 100 litresi için 3,5 kg olarak kabul edilir, en yakın 0,5 kg’a yuvarlanarak hesaplanır ve,
- Tüm 3 ve 4-yıldızlı bölmelerin toplam hacmi, 3,5 kg/100 litre hesabı 2 kg’dan düşük bir değerin elde edilmesi halinde 2 kg olarak kabul edilir.	

3. Her bölme tipi için saklama koşulları ve hedef sıcaklıklar:

Her bölme tipi için saklama koşulları ve hedef sıcaklıklar Tablo 3’te yer almaktadır.

4. Yıllık enerji tüketiminin (AE) belirlenmesi:

a) Düşük gürültülü soğutma cihazları hariç, tüm soğutma cihazları için,

Enerji tüketimi 16 °C ve 32 °C ortam sıcaklığında test edilerek belirlenir. 

Enerji tüketimini belirlemek için, her bölmedeki ortalama hava sıcaklıkları, tedarikçi tarafından talep edilen her bölme tipi için Tablo 3'’te belirtilen hedef sıcaklıklara eşit veya hedef sıcaklıklardan daha düşük olacaktır. Uygun olması durumunda, hedef sıcaklıkların üstündeki ve altındaki değerler, ilgili her bölme için hedef sıcaklıkta enerji tüketimini ara değerleme yaparak tahmin etmek için kullanılabilir. 

Belirlenecek enerji tüketiminin ana bileşenleri aşağıda sırasıyla yer almaktadır.

- Her biri belirli bir ortam sıcaklığında ve zaruri olarak hedef sıcaklıkları olmayan bölme sıcaklıkları kümesinde, Watt (W) olarak ifade edilen ve bir ondalık basamağa yuvarlanan kararlı durum güç tüketimi değerleri (Pss) kümesi,

- 16 °C (ΔEd-f16) ve 32 °C (ΔEd-f32) ortam sıcaklığında ölçülen bir veya daha fazla otomatik buz çözme sistemine (her birinin kendi buz çözme kontrol çevrimi olan) sahip ürünler için Watt saat (Wh) olarak gösterilen ve ondalık bir değere yuvarlanan temsili kademeli buz çözme ve toparlanma için enerji tüketimi (ΔEd-f),

- Belirli koşullar altında, her bir sistem için belirlenen, 16 °C (td-f16) ve 32°C (td-f32) ortam sıcaklığında ölçülen bir veya daha fazla buz çözme sistemine (her birinin kendi buz çözme kontrol çevrimi olan) sahip ürünler için, saat (h) olarak ifade edilen ve üç ondalık basamağa yuvarlanan buz çözme aralığı (td-f),

- Uygulanan ayarlara özgü olarak kWh/24h olarak ifade edilecek şekilde, yapılan her test için PSS ve ΔEd-F değerleri, ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔEd-f / td-f) denkleminde belirtildiği şekilde, belirli bir ortam sıcaklığında günlük enerji tüketimi oluşturmak üzere bir araya getirilir.

[bookmark: _Hlk41836591]-  İlave enerji (Eaux), kWh/a cinsinden ifade edilir ve üç ondalık basamağa yuvarlanır. İlave enerji (Eaux), ortam kontrollü yoğuşma önleyici ısıtıcı ile sınırlıdır ve bir dizi ortam sıcaklığı ve nem koşulunda ısıtıcının güç tüketiminden belirlenir, ortam sıcaklığı ve nem durumunun meydana gelme ve toplanma olasılığı ile çarpılır, bu sonuç bölmeye ısı kaçağı ve sonrasında soğutma sistemi tarafından çıkarılması için hesaba katılarak bir kayıp katsayısı ile daha sonra çarpılır.

Tablo 3
Saklama koşulları ve her bölme tipine dair hedef sıcaklıklar
	Grup
	Bölme Tipi
	Atıf Numarası
	Saklama Koşulları
	Tc

	
	
	
	Tmin
	Tmax
	

	İsim
	İsim
	No
	°C
	°C
	°C

	Dondurucu özellikte olmayan bölmeler
	Yüksek sıcaklıklı kiler
	[1]
	+14
	+20
	+17

	
	Şarap saklama
	[2] [6]
	+5
	+20
	+12

	
	Kiler
	[1]
	+2
	+14
	+12

	
	Taze gıda
	[1]
	0
	+8
	+4

	Soğuk bölme
	Soğuk
	[3]
	-3
	+3
	+2

	Dondurucu özellikte olan bölme
	Yıldızsız veya buz yapıcı
	[4]
	Uygulanmaz
	0
	0

	
	1-yıldızlı
	[4]
	Uygulanmaz
	-6
	-6

	
	2-yıldızlı
	[4][5]
	Uygulanmaz
	-12
	-12

	
	3- yıldızlı
	[4][5]
	Uygulanmaz
	-18
	-18

	
	Dondurucu  (4- yıldızlı)
	[4][5]
	Uygulanmaz
	-18
	-18

	Atıflar
[1]  Tmin ve Tmax, test süresi boyunca (ortalama zaman ve bir dizi sensör üzerinde) ölçülen ortalama değerlerdir.

[2]   Her sensör için test süresi boyunca ortalama sıcaklık değişimi ±0,5 Kelvin (K)'den fazla olmamalıdır. Bir buz çözme ve toparlanma süresi boyunca, tüm sensörlerin ortalaması, bölmenin ortalama değerinden 1,5 K'den daha fazla yükselmesine izin verilmez.

[3]   Tmin ve Tmax, test sürecindeki anlık değerlerdir.

[4]   Tmax, test süresi boyunca (azami zaman ve bir dizi sensör üzerinde) ölçülen azami değerdir.

[5]   Bölme otomatik buz çözme tipindeyse, bir buz çözme ve toparlanma süresi boyunca sıcaklığın (tüm sensörlerin azami değeri olarak tanımlanır) 3,0 K'den fazla yükselmesine izin verilmez.

[6]  Tmin ve Tmax, test süresi boyunca ölçülen ortalama değerlerdir (her sensörlerin için ortalama zaman) ve izin verilen maksimum azami çalışma aralığını tanımlar.




b) Bu parametrelerin her biri ayrı bir test veya test kümesi ile belirlenir.  Cihaz belirli bir süre çalıştırıldıktan sonra örnek alınan bir test süresi boyunca ölçüm verilerinin ortalaması alınır. Testin verimliliğini ve doğruluğunu artırmak için, test süresinin uzunluğu sabitlenmez, test süresi boyunca cihazın kararlı durumda olması sağlanır. Bu test süresi içerisindeki tüm verileri bir dizi kararlılık ölçütüne göre incelenir ve bu kararlı durumda yeterli veri toplanıp toplanamayacağı doğrulanır.
c) kWh/a cinsinden ifade edilen ve iki ondalık basamağa yuvarlanan AE, aşağıdaki şekilde hesaplanır.
AE = 365 x Edaily / L + Eaux
Bu denklemde yer alan; 
-Sadece dondurucu bölmeleri olan soğutucu cihazlar için yük faktörü L = 0,9 ve diğer tüm cihazlar için ve L = 1,0 değeri olarak alınır.
- kWh/24h olarak ifade edilen ve Tablo 3'te belirtilen hedef sıcaklıklarda enerji testinin ara değerleme yöntemi ile elde edilen 16 °C (E16) ve 32 °C (E32) ortam sıcaklıklarında ET üzerinden hesaplanan üç ondalık basamağa yuvarlanan Edaily aşağıda yer alan denklem üzerinden hesaplanır.
         Edaily= 0,5 x (E16 + E32)
ç) Düşük gürültü soğutma cihazları için, enerji tüketimi, bu ekin 4 üncü maddesinin (a) bendinde ifade edildiği gibi, ancak 16 °C ve 32 °C yerine, Tablo 3'te belirtilen hedef sıcaklıklarda, enerji testinin ara değerleme yöntemi ile elde edilen ve bir ortam sıcaklığının ET değeri olan 25°C (E25) aşağıda yer alan Edaily değerine olan eşitlik ile, kWh/24h cinsinden ve AE hesaplanması için üç ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir.
         Edaily= E25 

5. Standart yıllık enerji tüketiminin (SAE) belirlenmesi:

a) Tüm soğutma cihazları için, kWh/a cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen SAE, aşağıdaki şekilde hesaplanır.


Bu denklemde yer alan,
-c, 1 ile n arasında değişen bir bölme tipi için endeks numarasıdır, n ise toplam bölme tipi sayısıdır.
-Vc, dm3 veya litre cinsinden ve ilk ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen bölme hacmidir.
-V, dm3 veya litre olarak ve en yakın tamsayıya yuvarlanarak,   eşitsizliği üzerinden hesaplanarak ifade edilir.
- rc, Nc, Mc ve C Tablo 4'te belirtilen değerlerle her bölmeye özgü parametreleri modelleyen değerlerdir.
-Ac, Bc ve D, Tablo 5'te belirtilen değerlere sahip kompanzasyon katsayılarıdır. 
b) Yukarıda yer alan hesaplamalarda, değişken sıcaklıklı bölmeler için, uygun kabul edile en düşük hedef sıcaklığa sahip bölme tipi seçilir.

c) SAE'nin hesaplanması için bölme tipi başına modelleme parametreleri aşağıda yer alan Tablo 4'te belirtilmiştir.

Tablo 4
Bölme tipi başına modelleme parametrelerinin değerleri
	Bölme tipi
	rca
	Nc
	Mc
	C

	Yüksek sıcaklıklı kiler
	0,35
	75
	0,12
	1,15 ve 1,56 arasında
üç veya dört yıldızlı bölmeyeb sahip çoklu bölmeli cihazlar,
1,15 diğer çoklu bölmeli cihazlar için,
1,00 diğer soğutucu cihazlar için,

	Şarap saklama
	0,60
	
	
	

	Kiler
	0,60
	
	
	

	Taze gıda
	1,00
	
	
	

	Soğuk
	1,10
	138
	0,12
	

	Yıldızsız (buz yapıcı)
	1,20
	138
	0,15
	

	1-yıldızlı 
	1,50
	
	
	

	2- yıldızlı
	1,80
	
	
	

	3-yıldızlı
	2,10
	
	
	

	Dondurucu (4- yıldızlı)
	2,10
	
	
	

	
arc = (Ta – Tc )/20; Ta = 24°C ve Tc ile Tablo 3’te belirtilen değerler.
bC, üç veya dört yıldızlı bölmeye sahip çoklu bölmeli cihazlar için aşağıdaki gibi belirlenir ve iki ondalık basamağa yuvarlanır:
· Eğer frzf  0,3 olması halinde C= 1,3 + 0,87 x frzf,
· Eğer 0,3 < frzf <0,7 olması halinde C= 1,87 – 1,0275 x frzf,
· Diğer durumlarda, C = 1,15 
Burada frzf, frzf = Vfr/V kesrinin V'ye bölümünün sonucu olarak elde edilen 3 veya 4 yıldızlı bölme hacmi olan Vfr’dir.




ç) SAE hesaplamasında bölme tipi başına dengeleme katsayıları aşağıda yer alan Tablo 5'te belirtilmiştir.

Tablo 5
Bölme tipi başına dengeleme katsayısı değerleri
	Bölme Tipi
	Ac
	Bc
	D

	
	El ayarlı buz çözme
	Otomatik buz çözme
	Bağımsız cihaz
	Ankastre Cihaz
	2a
	3a
	4a
	>4a

	Yüksek sıcaklı kiler
	1,00
	1,00
	1,02
	1,00
	1,02
	1,035
	1,05

	Şarap saklama
	
	
	
	
	
	
	

	Kiler
	
	
	
	
	
	
	

	Taze gıda
	
	
	
	
	
	
	

	Soğuk
	
	
	1,03
	
	
	
	

	Yıldızsız (buz yapıcı)
	1,00
	1,10
	
	1,05
	
	
	
	

	1- yıldızlı 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-yıldızlı
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-yıldızlı
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dondurucu (4-yıldızlı)
	
	
	
	
	
	
	
	

	a  en düşük sayıda olanın seçildiği dış kapı veya bölmelerin sayısı.




6. Enerji verimliliği endeksinin (EEI) belirlenmesi: 
EEI, aşağıdaki denklem üzerinden hesaplanır ve ilk ondalık basamağa yuvarlanarak yüzde (%) olarak ifade edilir.

EEI= AE / SAE


Ek – V
ÜRÜN BİLGİ FORMU

1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca soğutma cihazlarının ürün bilgi formunun bilgi kısmı, tedarikçi tarafından Tablo 6'ya göre ürün veri tabanı veya tedarikçinin internet sitesi üzerinden sağlanır. Soğutma cihazı aynı tipte birden fazla bölme içeriyorsa, bu bölmelerin hatları tekrarlanır. Belirli bir bölme türü olmaması halinde, bölme parametreleri ve değerleri   ' - ' olarak belirtilir.

Tablo 6
Ürün bilgi formu
	Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı b,d
	

	Tedarikçinin adresib,d
	

	Model Tanımlayıcıd
	

	Soğutma cihazının tipi

	Düşük gürültülü cihaz:
	[Evet/ Hayır]
	Tasarım tipi:
	[Bağımsız/Ankastre]

	Şarap saklama cihazı:
	[Evet/ Hayır]
	Diğer soğutma cihazı:
	[Evet/ Hayır]

	Genel ürün parametreleri

	Parametre
	Değer
	Parametre
	Değer

	Tüm boyutlar (milimetre) b,d
	Yükseklik
	x
	Toplam hacim
 (dm3 veya litre)
	
x

	
	Genişlik
	x
	
	

	
	Derinlik
	x
	
	

	EEI
	x
	Enerji verimliliği sınıfı
	[A/B/C/D/E/F/G]c

	Havadaki akustik gürültü emisyonu 
(dB (A) re 1pW)
	x
	Havadaki akustik gürültü emisyonu 
	[A/B/C/D]c

	(Değişik satır:RG-7/10/2022-31976) Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)
	x
	İklim sınıfı
	Genişletilmiş ılıman/ılıman/subtropikal/tropikal

	Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)
	xc
	Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)
	xc

	Kış ayarı
	[Evet/ Hayır]
	

	Bölme parametreleri

	Bölme tipi
	Bölme parametreleri ve değerleri

	
	Bölme hacmi (dm3 veya L)
	Optimum gıda saklama için önerilen sıcaklık ayarı (°C)
Bu ayarlar Ek IV, Tablo 3'te belirtilen saklama koşulları ile çelişmez
	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)
	Buz çözme tipi 
(Otomatik buz çözme = O)
El ayarlı buz çözme = E)

	Yüksek sıcaklıklı kiler
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	Şarap saklama
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	Kiler
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	Taze gıda
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	Soğuk
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	Yıldızsız veya (buz yapıcı)
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	1-yıldızlı 
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	2-yıldızlı
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	3-yıldızlı
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	(Değişik satır:RG-7/10/2022-31976) Dondurucu (4-yıldızlı)
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	x,x
	 [O/E]

	İki yıldızlı bölüm
	[Evet/ Hayır]
	x,x
	x
	-
	 [O/E]

	(Değişik satır:RG-7/10/2022-31976) Değişken sıcaklık bölmesi
	Bölme tipi
	x,x
	x
	x,x
(Dört yıldızlı bölmeler için veya ‘-‘) 
	[O/E]

	4-yıldızlı bölmeler için

	Hızlı dondurma imkânı
	[Evet/ Hayır]

	Şarap saklama cihazları için

	Standart şarap şişesi sayısı
	x

	Işık kaynağı parametreleria,b

	Işık kaynağının tipi
	[Aydınlatma teknolojisi]

	Enerji verimliliği sınıfı
	[A/B/C/D/E/F/G] 

	Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi b,d:

	Ek Bilgilerd,b:

	Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7) Ek-II’sinin 4 üncü maddesi uyarınca imalatçının internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır.b

	a (Değişik:RG-7/10/2022-31976) 6/8/2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12) uyarınca hesaplanır.
b (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde veri tabanı üzerinden de sunabilir. Bu maddede değişiklik yapılması durumunda, belirtilen uygulamanın amaçları bakımından, ürün yeni model olarak kabul edilmez.
c Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik kesin olarak oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlanması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.
d Bu maddede yapılan değişiklikler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından kabul edilmez.











Ek – VI
TEKNİK DOSYA

1. Teknik dosya, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde de belirtildiği üzere, aşağıdaki bilgileri içerir.
a) Modelin açık ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlayacak şekilde modelin genel açıklaması,
b) Uygulanan uyumlaştırılmış standartların referansları veya kullanılan diğer ölçüm standartları,
c) Model, monte edildiğinde, bir araya getirildiğinde, kullanıldığında veya test edildiğinde alınması gereken özel önlemler,
ç) Tablo 7’de tanımlanan teknik parametreler için değerler, (Bu değerler, Ek-IX’da yer alan doğrulama yöntemi amacıyla beyan edilen değerler olarak kabul edilir.)
d) Ek-IV’e uyumlu olarak yapılan hesaplamaların detayları ve sonuçları,
e) Test koşulları (bu maddenin (b) bendinde yeterince tanımlanamaması halinde), 
f) Olması halinde, model tanımlayıcılarının da dahil olduğu, bütün eşdeğer modeller,
g) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, bu unsurlar aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde ürün veri tabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur. 

Tablo 7
Modelin teknik parametreleri ve bu parametrelerin soğutma cihazları için beyan edilmiş değerleri
	
Açıkça ve kolayca tanımlanması için yeterli olan soğutma cihazın modelinin genel bir 
tanımı:

	Ürün özellikleri:

	Genel ürün özellikleri:

	Parametre
	Değer
	Parametre
	Değer

	Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)
	x,xx
	EEI (%)
	x,x

	Standart yıllık enerji tüketimi (kWh/a)
	x,xx
	Çoklu bölme parametresi
	x,xx

	Sıcaklık artış süresi (h)
	x,xx
	Yük katsayısı
	x,x

	Kapı sıcaklık kaybı katsayısı
	x,xxx
	İklim sınıfı
	Genişletilmiş ılıman/ılıman/subtropikal/tropikal

	Yoğunlaşma önleyici ısıtıcı tipi
	Elle açma-kapama/ortam
/diğer/ hiçbiri 
	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu(dB(A) re 1 pW)
	x

	Soğutma cihazları için ilave ürün özellikleri, düşük gürültü soğutucu cihazlar hariç:

	Parametre
	Değer
	

	32°C'deki günlük enerji tüketimi (kWh/24h)a
	x,xxx
	

	Düşük gürültülü soğutma cihazları için ilave ürün özellikleri:

	Parametre
	Değer
	

	25°C'deki günlük enerji tüketimi (kWh/24h)
	x,xxx
	

	Şarap saklama cihazları için ilave ürün özellikleri:

	Parametre
	Değer
	Parametre
	Değer

	İç nem (%)
	[Aralık]
	Şişe sayısı
	x


Soğutma cihazı aynı tipte birden fazla bölme içermesi halinde, bu bölmeler için çizgiler tekrarlanacaktır. Belirli bir bölme tipi mevcut değilse, bölme parametrelerinin değerleri "-" olacaktır.
	Bölme özellikleri

	
	Bölme parametreleri ve değerleri

	Bölme tipi
	Hedef sıcaklık (°C)
	Bölme hacmi (dm3 veya l)
	Dondurma kapasitesi (kg/24 h)
	Termodinamik parametre (rc)
	Nc
	Mc
	Buz çözme katsayısı (Ac)
	Ankastre katsayısı (Bc)

	Yüksek sıcaklıklı kiler
	+17
	x,x
	-
	0,35
	75
	0,12
	1,00
	x,xx

	Şarap Saklama
	+12
	x,x
	-
	0,60
	75
	0,12
	1,00
	x,xx

	Kiler
	+12
	x,x
	-
	0,60
	75
	0,12
	1,00
	x,xx

	Taze gıda
	+4
	x,x
	-
	1,00
	75
	0,12
	1,00
	x,xx

	Soğul
	+2
	x,x
	-
	1,10
	138
	0,12
	1,00
	x,xx

	Yıldızsız (buz yapıcı veya 0 yıldızlı)
	0
	x,x
	-
	1,20
	138
	0,15
	x,xx
	x,xx

	1-yıldızlı
	-6
	x,x
	-
	1,50
	138
	0,15
	x,xx
	x,xx

	2-yıldızlı
	-12
	x,x
	-
	1,80
	138
	0,15
	x,xx
	x,xx

	3-yıldızlı
	-18
	x,x
	-
	2,10
	138
	0,15
	x,xx
	x,xx

	Dondurucu (4-yıldızlı)
	-18
	x,x
	x,x
	2,10
	138
	0,15
	x,xx
	x,xx

	İki yıldızlı bölüm (Değişik satır:RG-5/1/2025-32773) 
	-12
	x,x
	-
	1,80
	138
	0,15
	x,xx
	x,xx

	Değişken sıcaklık bölmesi
	X
	x,x
	x,x (4-yıldızlı bölmeler için) veya -
	x,xx
	x
	x,xx
	x,xx
	x,xx

	Soğuk bölmenin veya bölmelerin ve dondurucu özellikte olmayan bölmenin veya bölmelerin hacimleri toplamı
 [L veya dm3]
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Dondurucu özellikte olan bölme veya bölmelerin hacimleri toplamı
 [l veya dm3]
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Ek bilgiler:

	Uyumlaştırılmış standartların referansları veya uygulanan diğer güvenilir doğru ve tekrarlanabilir yöntemler:

	Model tanımlayıcıları da dâhil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin listesi:

	aSadece bir veya daha fazla otomatik buz çözme sistemi olan ürünler için




2. Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir.

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı tarafından üretilen bir model üzerinden, 

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla. 

Ek – VII

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN MESAFELİ SATIŞLAR DIŞINDA, GÖRSEL REKLAMLARDA, TEKNİK TANITIM MALZEMELERİNDE, MESAFELİ SATIŞ VE TELE PAZARLAMADA, SAĞLANACAK BİLGİLER

	1. Görsel reklamlarda, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, etikette bulunan enerji verimlilik sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı, bu ekin 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde gösterilir.

	2. Teknik tanıtım malzemelerinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, etikette bulunan enerji verimlilik sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı, bu ekin 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde gösterilir.

	3. Herhangi bir sözleşmeli mesafeli satışta, bu ekin 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde, enerji verimliliği sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını göstermelidir.

	4. Enerji verimliliği sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı Şekil 1’deki gibi gösterilir ve bu şekil aşağıda tanımlanan özellikleri içerir.

	a) Soğutma cihazları için %100 beyaz, kalın Calibri yazı tipinde enerji verimliliği sınıfının harfin içeren ve fiyat gösterilmesi durumunda fiyatın yazı tipine asgari seviyede eşdeğer yazı tipi boyutunda bir ok,

	b) Enerji verimliliği sınıfının rengine uyan okun rengi,  

	c) Mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı %100 siyah,

	ç) Okun boyutu net bir şekilde görünür ve okunaklı olarak ayarlanır. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına ve % 100 siyah, 0,5 puntoluk bir sınır ile ok ve enerji verimliliği sınıfının harfi etrafına yerleştirilir.

	d) İstisna olarak, görsel reklam, teknik tanıtım malzemeleri veya sözleşmeli mesafeli satış siyah-beyaz olarak basılması halinde, ok anılan unsurların üzerinde siyah-beyaz olarak sağlanabilir.
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	Şekil 1: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen 
		Renkli / Siyah-Beyaz, Sol / Sağ Ok Tasarımı



5. Tele pazarlama tabanlı mesafeli satışta, müşteri mevcut etiket üzerindeki ürünün enerji verimliliği sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı hakkında özellikle bilgilendirilir. Bu sayede müşteri etikete ve ürün bilgi formuna, ürün veri tabanının internet sitesi veya tedarikçinin internet sitesi üzerinden veya etiketin ve ürün bilgi formunun basılı bir kopyasını talep ederek erişebilir.

6. Bu ekin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen tüm durumlar için, müşteri talep etmesi halinde, etiketin ve ürün bilgi formunun basılı bir kopyası müşteriye sağlanır.


Ek – VIII

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN MESAFELİ SATIŞLARDA
SAĞLANACAK BİLGİLER

1. Bu tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine uygun olarak tedarikçiler tarafından sunulan elektronik etiket, ürünün fiyatına yakın ekran mekanizmasında gösterilir. Boyut, etiketin net bir şekilde görünür ve okunaklı olacak şekilde net bir şekilde görülebilen, okunaklı ve Ek III'ün 3.1 ve 3.2 maddelerinde belirtilen boyutla orantılı şekilde tasarlanır.  Etiket, iç içe geçmiş ekran kullanılarak görüntülenebilir, bu durumda etikete erişmek için kullanılan görüntü, bu ekin 3 üncü maddesinde belirtilen özelliklerle uygunluğunu sağlar. İç içe geçmiş ekran uygulanması halinde, etiket ilk fare tıklaması, fare yuvarlaması veya görüntüdeki dokunsal ekran genişlemesi üzerinde görünür
              
2. İç içe geçmiş ekran durumunda etikete erişmek için kullanılan Şekil 2’de belirtilen görüntü aşağıda verilen özellikleri içerir;

a) Soğutma cihazları için: etiket üzerinde, ürünün enerji verimlilik sınıfına karşılık gelen renkte bir ok olmalıdır.

b) Ürünün enerji verimlilik sınıfı %100 beyaz, kalın Calibri yazı tipinde ve fiyatın boyutuna eşdeğer bir yazı tipi boyutunda ok üzerinde belirtilir.

c) Mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı %100 siyah olarak belirtilir.

ç) Aşağıdaki iki formattan birinde okun boyutu açıkça görünür ve okunaklı şekilde düzenlenir. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına ve %100 siyah, görünür bir sınır ile ok ve enerji verimliliği sınıfının harfinin etrafına yerleştirilir.
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            Şekil 2: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen 
		Renkli, Sol / Sağ Ok Tasarımı

3. İç içe ekran durumunda, etiketin görüntüleme sırası aşağıdaki verilmektedir.

a) Bu ekin 2 inci maddesinde atıfta bulunulan görüntü, ürünün fiyatına yakın şekilde ekran mekanizması üzerinde gösterilir.

b) Görüntü, Ek III'de belirtilen etikete bağlanır.

c) Etiket bir fare tıklaması, fare yuvarlaması veya görüntüdeki dokunmatik ekran genişlemesi sonrasında ekranda görüntülenir.

ç) Etiket açılır pencere, yeni sekme, yeni sayfa veya yerleşik ekran görüntüsü ile görüntülenir.

d) Dokunmatik ekranlarda etiketin büyütülmesi için, dokunmatik büyütme için cihaz sözleşmeleri uygulanır.

e) Etiketin görüntülenmesi, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizması aracılığıyla sona erdirilir.

f) Etiketin görüntülenememesi durumunda gösterilecek olan grafik için alternatif metin, ürünün fiyatına eşdeğer bir yazı tipi boyutunda enerji verimliliği sınıfından oluşur.

4. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci maddesinin (g) bendine uygun olarak tedarikçiler tarafından sunulan elektronik ürün bilgi formu, ürünün fiyatına yakın görüntüleme mekanizmasında gösterilir. Boyut, ürün bilgi formu net bir şekilde görünür ve okunaklı olacak şekilde tasarlanır. Ürün bilgi formu, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak veya ürün veri tabanına veya tedarikçinin internet sitesine atıfta bulunarak görüntülenir, bu durumda, ürün bilgi formuna erişmek için kullanılan bağlantı açık ve okunaklı bir şekilde ürün bilgi formunu gösterir. İç içe geçmiş bir ekran kullanılması halinde, ürün bilgi formu, bağlantıdaki ilk fare tıklaması, fare yuvarlaması veya dokunmatik ekran genişletmesi ile görüntülenir.





Ek – IX

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ AMAÇLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ

1. Bu ekte tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından beyan edilen değerlerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.  Etikette veya ürün bilgi formunda yayımlanan değerler ve sınıflar, tedarikçi için teknik dosyada beyan değerlerden daha olumlu olamaz.

2. Bu Tebliğde belirtilen teknik dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan modelin ve tüm eşdeğer modellerinin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

3. Bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğu doğrulanırken, Bakanlık aşağıdaki yöntemi uygular.

a) Bakanlık, modelin tek bir ürününü doğrular.

b) Modelin, aşağıdaki hususları sağlaması durumunda ilgili gerekliliklere uygun olarak kabul edilir.

(1) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, uygulanabilir hallerde, teknik dosyada beyan edilen değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, test raporlarında verilen ilgili değerler açısından,

(2) Etikette ve ürün bilgi formunda yayımlanan değerler beyan edilen değerler açısından ve gösterilen enerji verimliliği ile hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı, beyan edilen değerlere göre belirlenen sınıf açısından,

tedarikçi lehine daha olumlu olamaz.

(3) Bakanlık modelin tek bir ürününü test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler Tablo 8'de verilen ilgili doğrulama toleranslarına uyumlu olmalıdır.

c) Bu maddenin (b) bendinin (1) ve (2) alt bentlerinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, modelin ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

ç) Bu maddenin (b) bendinin (3) alt bendinde belirtilen sonuçlar elde edilemediği takdirde, Bakanlık test için aynı modelin ilave üç ürününü seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç ürün, bir veya daha fazla eşdeğer model olabilir. 

d) Bu üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 8'de verilen ilgili toleranslara uygun olması halinde, modelin uygulanabilir gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
e) Bu maddenin (d) bendine atıfta bulunulan sonuç elde edilemediği takdirde, modelin ve tüm eşdeğer modellerin bu düzenlemeye uygun olmadığı kabul edilir.

f) Bakanlık, bu Ekin 2 nci maddesi ve bu maddenin (c) ve (e) bentlerine göre modelin uygunsuzluğuna dair karar almasını takiben, ilgili tüm bilgileri Üye Devletlere ve Komisyona gecikmeksizin sağlar.

4. Bakanlık, Ek - IV'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
5. Bakanlık, sadece Tablo 8’de belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte atıfta bulunulan gereklilikler için sadece bu ekin 3 üncü maddesinde açıklanan yöntemi kullanır. Tablo 8'deki parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen diğer toleranslar uygulanmaz.

Tablo 8
Doğrulama Toleransları
	Parametre
	Doğrulama Toleransı

	Toplam hacim ve bölme hacmi
	Belirlenen değer* beyan edilen değerden %3 veya 1 litreden (hangisi daha büyükse) daha fazla düşük olamaz.

	Dondurma kapasitesi
	Belirlenen değer* beyan edilen değerden %10’dan daha fazla düşük olamaz.

	E32
	Belirlenen değer* beyan edilen değerden %10'dan fazla olamaz.

	Yıllık enerji tüketimi
	Belirlenen değer* beyan edilen değerden %10'dan fazla olamaz.

	Şarap saklama cihazlarının iç nem miktarı yüzdesi
	Belirlenen değer* beyan edilen değerden %10'dan fazla farklılık gösteremez.

	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu
	Belirlenen değer*, beyan edilen değerden 2 dB(A) re 1 pW daha fazla olamaz.

	(Değişik satır:RG-7/10/2022-31976) Sıcaklık yükselme süresi
	Belirlenen değer* beyan edilen değerden %15 daha düşük olamaz.

	* Bu ekin 3 üncü maddesinin (ç) bendinde öngörüldüğü şekilde test için ilave üç ürün kullanılması durumunda, belirlenen değer, bu ilave üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.
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Figure 1: Coloured/monochrome left/right arrow, with range of emergy
efficiency classes indicated
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information sheet.
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(d) have one of the following two formats. and its size shall be such that the arrow
is clearly visible and legible. The letter in the energy efficiency class arrow
shall be positioned in the centre of the rectangular part of the arrow. Withia
visible border in 100 % black placed around the arrow and the letter of the

energy efficiency class:
A‘ (A
1 |t
6 e

Figure 2: Coloured left/right arrow, with range of emergy efficiency classes
indicated

In the case of nested display. the sequence of display of the label shall be as follows:

(a) the image referred to in point 2 of this Annex shall be shown on the display
‘mechanism in proximity to the price of the product:

(b)  the image shall link to the label set out in Annex IIL:

(c) the label shall be displayed after a mouse click. mouse roll-over or tactile
screen expansion on the image:

(d)  the label shall be displayed by pop up. new tab, new page or inset screen
display:

(¢) for magnification of the label on tactile screens, the device conventions for
tactile magnification shall apply:

() the ption or other
stan O ® E &

- x
x
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