
Ek – 1 
Faaliyetlerin Listesi
	Sayı
	Faaliyet
	Kapasite Eşiği 

	1. 
	Enerji sektörü

	(a)
	Madeni yağ ve gaz rafinerileri 
	*

	(b)
	Gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri
	*

	(c)
	Termik santraller ve diğer yakma sistemli tesisler 
	Yakma sistemi ısıl gücü 50MW ve üzeri 

	(d)
	Kok fırınları 
	*

	(e)
	Kömür değirmenleri
	Saatte 1 ton ve üzeri kapasiteli

	(f)
	Kömür ürünleri ve katı dumansız yakıt imal edilen tesisler
	*

	2. 
	Metal üretimi ve işlenmesi

	(a)
	Metal cevheri (sülfür cevheri dahil) kavurma veya sinterleme tesisleri
	*

	(b)
	Sürekli döküm dahil olmak üzere pik demir veya çelik üretilen tesisler (birincil veya ikincil ergitme)
	Saatte 2,5 ton ve üzeri kapasiteli

	(c)


	Demir içeren metallerin işlendiği tesisler:

	
	i. Sıcak haddehaneler
	Saatte 20 ton ve üzeri ham çelik kapasiteli


	
	ii. Çekiçli demirhaneler (şahmerdanlı tesisleri)
	Kullanılan kalorifik gücün 20 MW’nin üzerinde olduğu çekiç başına 50 kilojul ve üzeri enerjili

	
	iii. Koruyucu ergimiş metal ile kaplamaların uygulanması
	Saatte 2 ton ve üzeri ham çelik girdili

	(d)
	Demir içeren metal dökümhaneleri
	Günlük 20 ton ve üzeri üretim kapasiteli

	(e)
	Demir dışı metallerin işlendiği tesisler:

	
	i. Metalurjik, kimyasal veya elektrolitik işlemlerle cevherden, konsantreden veya ikincil hammaddelerden demir içermeyen ham metal üretimi
	*

	
	ii. Geri kazanılan ürünler de dahil olmak üzere, demir içermeyen metallerin alaşımlama da dahil eritilmesi (rafine etme, dökümhanede döküm, vb.)
	Kurşun ve kadmiyum için günlük 4 ton ve üzeri veya diğer tüm metaller için günlük 20 ton ve üzeri eritme kapasiteli

	(f)
	Elektrolitik veya kimyasal bir işlem kullanılarak metaller ve plastik malzemelerin yüzeylerinin işlendiği tesisler
	İşlem tank hacmi 30 m3 ve üzeri

	3. 
	Mineral/Maden sanayisi

	(a)
	Yeraltı madenciliği ve ilgili faaliyetler
	*

	(b)
	Açık maden ve taş ocağı işletmeciliği
	25 hektar ve üzeri yüz ölçümlü çıkarma faaliyetine konu alana sahip 

	(c)
	Aşağıdakilerin üretildiği tesisler:

	
	i. Döner fırınlarda çimento klinkeri
	Günlük 500 ton ve üzeri üretim kapasiteli

	
	ii. Döner fırınlarda kireç
	Günlük 50 ton ve üzeri üretim kapasiteli

	
	iii. Diğer fırınlarda çimento klinkeri veya kireç
	Günlük 50 ton ve üzeri üretim kapasiteli

	(d)
	Asbest üretilen ve asbest bazlı ürünlerin imal edildiği tesisler
	*

	(e)
	Cam elyafı dahil olmak üzere cam imal edilen tesisler
	Günlük 20 ton ve üzeri eritme kapasiteli

	(f)
	Mineral elyafların üretimi de dahil olmak üzere mineral maddelerin ergitildiği tesisler
	Günlük 20 ton ergitme kapasiteli

	(g)
	Pişirme yoluyla seramik ürünlerin; özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, ısıya dayanıklı tuğlaları, fayans, dayanıklı kap veya porselenin imal edildiği tesisler
	Günlük 75 ton ve üzeri üretim kapasiteli veya 4 m3 ve üzeri fırın kapasiteli ve fırın başına 300 kg/m3 ve üzeri yerleştirme yoğunluklu

	4. 
	Kimya sanayisi

	(a)
	Aşağıdakiler gibi temel organik kimyasalların endüstriyel ölçekte üretildiği kimyasal tesisler:

	
	i. Basit hidrokarbonlar (doğrusal veya halkalı, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik)
	*

	
	ii. Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, epoksi reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar
	*

	
	iii. Sülfürlü hidrokarbonlar
	*

	
	iv. Aminler, amitler, azotlu bileşikler, nitro veya nitrat bileşikleri, nitriller, siyanatlar, izosiyanatlar gibi azotlu hidrokarbonlar
	*

	
	v. Fosfor içeren hidrokarbonlar
	*

	
	vi. Halojenik hidrokarbonlar
	*

	
	vii. Organometalik bileşikler
	*

	
	viii. Temel plastik malzemeler (polimerler, sentetik elyaflar ve selüloz bazlı elyaflar)
	*

	
	ix. Sentetik kauçuklar
	*

	
	x. Boyalar ve pigmentler
	*

	
	xi. Yüzey aktif maddeleri ve sürfaktanlar 
	*

	(b)
	Aşağıdakiler gibi temel inorganik kimyasalların endüstriyel ölçekte üretildiği kimyasal tesisler:

	
	i. Amonyak, klor veya hidrojen klorür, florür veya hidrojen florür, karbon oksitler, sülfür bileşikleri, nitrojen oksitler, hidrojen, sülfür dioksit, karbonil klorür gibi gazlar
	*

	
	ii. Kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum, kükürtlü asitler gibi asitler
	*

	
	iii. Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazlar
	*

	
	iv. Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat gibi tuzlar
	*

	
	v. Kalsiyum karpit, silikon, silikon karpit gibi metal olmayan maddeler, metal oksitler veya diğer inorganik bileşikler
	*

	(c)
	Fosfor, azot veya potasyum bazlı suni gübrelerin (basit veya bileşik suni gübreler) endüstriyel ölçekte üretildiği kimyasal tesisler
	*

	(d)
	Temel bitki sağlığı ürünleri ve biyosidlerin endüstriyel ölçekte üretildiği kimyasal tesisler
	*

	(e)
	Kimyasal veya biyolojik işlemlerin uygulanması ile temel eczacılık ürünlerinin endüstriyel ölçekte üretildiği tesisler
	*

	(f)
	Patlayıcıların ve piroteknik ürünlerin endüstriyel ölçekte üretildiği tesisler
	*

	5. 
	Atık ve atıksu yönetimi

	(a)
	Tehlikeli atıkların geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için kullanılan tesisler
	Günlük 10 ton ve üzeri atık kabul kapasiteli

	(b)
	Tehlikesiz atıkların yakılarak bertaraf edildiği tesisler
	Saatte 3 ton ve üzeri kapasiteli

	(c)
	Tehlikesiz atıkların bertaraf (yakma hariç) edildiği tesisler 
	Günlük 50 ton ve üzeri kapasiteli

	(d)
	Düzenli depolama sahaları (inert atıkların düzenli depolama sahaları ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tamamen kapatılmış olan veya kapatma sonrası bakım süreci sona ermiş olan düzenli depolama sahaları hariç)
	Günlük 10 ton ve üzeri atık kabul kapasiteli veya toplam 25000 ton ve üzeri kapasiteye sahip

	(e)
	Ölü hayvanların ve hayvan atıklarının bertaraf edildiği veya geri dönüşümünün yapıldığı tesisler
	Günlük 10 ton ve üzeri işleme kapasiteli

	(f)
	Kentsel atıksu arıtma tesisleri
	100000 ve üzeri eşdeğer nüfus kapasiteli 

	(g)
	Bağımsız olarak işletilen ve bu Ek’teki bir veya birden fazla faaliyete hizmet veren endüstriyel atık su arıtma tesisleri
	Günlük 10.000 m3 ve üzeri kurulu kapasiteli

	6. 
	Kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi

	(a)
	Odun veya benzeri lifli malzemelerden kağıt hamurunun üretildiği endüstriyel tesisler
	*

	(b)
	Kağıt, karton ve diğer birincil ahşap ürünlerinin (sunta, odun lifi levha ve kontrplak gibi) üretildiği endüstriyel tesisler
	Günlük 20 ton ve üzeri üretim kapasiteli

	(c)
	Ahşap ve ahşap ürünlerinin kimyasal maddelerle korunmasına yönelik işlemler yapan endüstriyel tesisler
	Günlük 50 m3 ve üzeri üretim kapasiteli

	7. 
	Yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

	(a)
	Aşağıdakilerin yoğun olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler:

	
	i. Kümes hayvanları 
	40000 ve üzeri kümes hayvanı kapasiteli

	
	ii. Domuz 
	2000 baş ve üzeri domuz üretim (30 kg üzeri) kapasiteli 

	
	iii. Dişi domuz
	750 baş ve üzeri dişi domuz kapasiteli

	(b)
	Yoğun su ürünleri yetiştiriciliği
	Yıllık 1000 ton ve üzeri balık veya kabuklu deniz ürünleri üretim kapasiteli

	8. 
	Gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler

	(a)
	Mezbahalar
	Günlük 50 ton ve üzeri karkas üretim kapasiteli

	(b)
	Aşağıdakilerden gıda ve içecek üretimine yönelik işleme ve arıtma:

	
	i. Hayvansal ürün (süt dışında)
	Günlük 75 ton ve üzeri nihai ürün üretim kapasiteli

	
	ii. Bitkisel hammaddeler
	Günlük 300 ton ve üzeri nihai ürün üretim kapasiteli (üç aylık ortalama değer)

	(c)
	Çiğ sütün işlenmesi
	Günlük 200 ton ve üzeri süt kabul kapasiteli (yıllık ortalama değer)

	9. 
	Diğer faaliyetler

	(a)
	Elyaf veya tekstil ön işlemesi (yıkama, ağartma, merserizasyon gibi işlemler) veya boyanması için kullanılan tesisler
	Günlük 10 ton ve üzeri işleme kapasiteli


	(b)
	Post ve deri tabaklama tesisleri
	Günlük 12 ton ve üzeri nihai ürün işleme kapasiteli

	(c)
	Özellikle giydirme, baskılama, kaplama, yağ temizleme, su geçirmez hale getirme, haşıl, boyama, temizleme veya emdirme için madde, nesne veya ürünlere organik çözeltiler kullanılarak yüzey işleme yapıldığı tesisler
	Saatte 150 kg ve üzeri veya yıllık 200 ton ve üzeri tüketim kapasiteli


	(d)
	Yakma veya grafitlendirme yoluyla karbon (sert-yüksek ısıda pişirilmiş kömür) veya elektro-grafit üretilen tesisler
	*

	(e)
	Gemi yapımı, boyanması veya boyasının çıkartılmasına yönelik tesisler
	100 m ve üzeri uzunluktaki gemi kapasiteli


 (*) Hiç bir eşik kapasitesinin geçerli olmadığını gösterir (bütün tesisler raporlamaya tabidir).
Ek – 2
Tesisin KSTK Sistemine Kayıt Olması
	Sıra
	Tesis Tanımlama Bilgileri

	1
	Ana şirketin adı

	2
	Tesisin adı

	3
	Tesisin vergi numarası

	4
	*İl

	5
	*İlçe 

	6
	*Cadde / sokak adı

	7
	*Bina numarası

	8
	*Posta kodu

	9
	*Tesis konumunun koordinatları

	10
	Nehir havza bölgesi

	11
	NACE kodu

	12
	Tesisin ana ekonomik faaliyeti

	13
	Tesisin çevre izni ya da çevre izin ve lisans belge numarası

	14
	Tesisin çevre izni başlangıç tarihi

	15
	Tesisin çevre izni bitiş tarihi

	16
	İzinden muaf tesisler için izin muafiyet yazısının kopyası

	17
	Tesisin üretim kapasitesi

	18
	Tesis kayıt detaylarını dolduran kişinin adı-soyadı ve tesisteki görevi ile iletişim bilgileri


* Tesis adres bilgileri yazılmalıdır.
	Bu Yönetmeliğin Ek – 1’inde verilen kodlama sistemi ve varsa EKÖK kodu kullanılarak bütün faaliyetler listelenir.

	Faaliyet
	Ek – 1 kodu
	EKÖK kodu (varsa)

	Ana Ek – 1 Faaliyeti
	
	

	İlave Faaliyet 1
	
	

	İlave Faaliyet 2
	
	

	İlave Faaliyet 3
	
	

	Gerektiğinde yeni satır ekleyerek devam ediniz. 
	
	


Ek – 3
Raporlanacak Kirleticiler ve Veri Yayımlama Eşiği Değerlerinin Listesi
Birkaç kirletici kategorisine giren kirleticilerin salımı, bu kategorilerin her biri için ayrı ayrı rapor edilir.
	Kirletici Kategori Numarası

	CAS No


	Raporlanacak Kirleticiler (1)

	Veri Yayımlama Eşiği Değerleri
(Sütun 1)

	
	
	
	Havaya 
(Sütun 1a)

kg/yıl
	Suya 
(Sütun 1b)

kg/yıl
	Toprağa 
(Sütun 1c)

kg/yıl



	1
	74-82-8
	Metan (CH4)
	100 000
	- (2)
	-

	2
	630-08-0
	Karbonmonoksit (CO)
	500 000
	-
	-

	3
	124-38-9
	Karbondioksit (CO2)
	100 milyon
	-
	-

	4
	
	Hidroflorokarbonlar (HFC) (3)
	100
	-
	-

	5
	10024-97-2
	Nitröz oksit (N2O)
	10 000
	-
	-

	6
	7664-41-7
	Amonyak (NH3)
	10 000
	-
	-

	7
	
	Metan olmayan uçucu organik bileşikler (NMVOC)
	100 000
	-
	-

	8
	
	Azot oksitler (NOx/NO2)
	100 000
	-
	-

	9
	
	Perflorokarbonlar (PFC) (4)
	100
	-
	-

	10
	2551-62-4
	Kükürt hekzaflorür (SF6)
	50
	-
	-

	11
	
	Kükürt oksitler (SOx/SO2)
	150 000
	-
	-

	12
	
	Toplam Azot 
	-
	50 000
	50 000

	13
	
	Toplam Fosfor
	-
	5 000
	5 000

	14
	
	Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) (5)
	1
	-
	-

	15
	
	Kloroflorokarbonlar (CFC) (6)
	1
	-
	-

	16
	
	Halonlar (7)
	1
	-
	-

	17
	
	Arsenik ve bileşikleri (As olarak) (8)
	20
	5
	5

	18
	
	Kadmiyum ve bileşikleri (Cd olarak) (8)
	10
	5
	5

	19
	
	Krom ve bileşikleri (Cr olarak) (8)
	100
	50
	50

	20
	
	Bakır ve bileşikleri (Cu olarak) (8)
	100
	50
	50

	21
	
	Civa ve bileşikleri (Hg olarak) (8)
	10
	1
	1

	22
	
	Nikel ve bileşikleri (Ni olarak) (8)
	50
	20
	20

	23
	
	Kurşun ve bileşikleri (Pb olarak) (8)
	200
	20
	20

	24
	
	Çinko ve bileşikleri (Zn olarak) (8)
	200
	100
	100

	25
	15972-60-8
	Alaklor
	-
	1
	1

	26
	309-00-2
	Aldrin
	1
	1
	1

	27
	1912-24-9
	Atrazin
	-
	1
	1

	28
	57-74-9
	Klordan
	1
	1
	1

	29
	143-50-0
	Klordekon
	1
	1
	1

	30
	470-90-6
	Klorfenvinfos
	-
	1
	1

	31
	85535-84-8
	Kloro alkanlar, C10-C13
	-
	1
	1

	32
	2921-88-2
	Klorprifos
	-
	1
	1

	33
	50-29-3
	DDT
	1
	1
	1

	34
	107-06-2
	1,2-dikloroetan (EDC)
	1 000
	10
	10

	35
	75-09-2
	Diklorometan (DCM)
	1 000
	10
	10

	36
	60-57-1
	Dieldrin
	1
	1
	1

	37
	330-54-1
	Diuron
	-
	1
	1

	38
	115-29-7
	Endosülfan
	-
	1
	1

	39
	72-20-8
	Endrin
	1
	1
	1

	40
	
	Halojenli organik bileşikler (AOX olarak) (9)
	-
	1 000
	1 000

	41
	76-44-8
	Heptaklor
	1
	1
	1

	42
	118-74-1
	Hekzaklorobenzen (HCB)
	10
	1
	1

	43
	87-68-3
	Hekzaklorobütadien (HCBD)
	-
	1
	1

	44
	608-73-1
	1,2,3,4,5,6-hekzaklorosiklohekzan (HCH)
	10
	1
	1

	45
	58-89-9
	Lindan
	1
	1
	1

	46
	2385-85-5
	Mireks
	1
	1
	1

	47
	
	PCDD+PCDF (dioksinler+furanlar) (Teq olarak) (10)
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	48
	608-93-5
	Pentaklorobenzen
	1
	1
	1

	49
	87-86-5
	Pentaklorofenol (PCP)


	10
	1
	1

	50
	1336-36-3
	Poliklorlu bifeniller (PCB)
	0,1
	0,1
	0,1

	51
	122-34-9
	Simazin
	-
	1
	1

	52
	127-18-4
	Tetrakloroetilen (PER)
	2 000
	10
	-

	53
	56-23-5
	Tetraklorometan (TCM)
	100
	1
	-

	54
	12002-48-1
	Triklorobenzenler (TCB) (tüm izomerleri)
	10
	1
	-

	55
	71-55-6
	1,1,1-trikloroetan
	100
	-
	-

	56
	79-34-5
	1,1,2,2-tetrakloroetan
	50
	-
	-

	57
	79-01-6
	Trikloroetilen
	2 000
	10
	-

	58
	67-66-3
	Triklorometan
	500
	10
	-

	59
	8001-35-2
	Toksafen
	1
	1
	1

	60
	75-01-4
	Vinil klorür
	1 000
	10
	10

	61
	120-12-7
	Antrasen
	50
	1
	1

	62
	71-43-2
	Benzen
	1 000
	200 (BTEX olarak) (11)
	200 (BTEX olarak) (11)

	63
	
	Bromlu difenileterler (PBDE) (12)
	-
	1
	1

	64
	
	Nonilfenol ve nonilfenol etoksilatlar (NP/NPE)
	-
	1
	1

	65
	100-41-4
	Etil benzen
	-
	200 (BTEX olarak) (11)
	200 (BTEX olarak) (11)

	66
	75-21-8
	Etilen oksit
	1 000
	10
	10

	67
	34123-59-6
	İzoproturon
	-
	1
	1

	68
	91-20-3
	Naftalin
	100
	10
	10

	69
	
	Organokalay bileşikleri (toplam Sn olarak)
	-
	50
	50

	70
	117-81-7
	Di-(2-etil hekzil) ftalat (DEHP)
	10
	1
	1

	71
	108-95-2
	Fenoller (Toplam C olarak) (13)
	-
	20
	20

	72
	
	Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) (14)
	50
	5
	5

	73
	108-88-3
	Toluen
	-
	200 (BTEX olarak) (11)
	200 (BTEX olarak) (11)

	74
	
	Tribütilkalay ve bileşikleri (15)
	-
	1
	1

	75
	
	Trifenilkalay ve bileşikleri (16)
	-
	1
	1

	76
	
	Toplam organik karbon (TOC) (toplam C veya KOİ/3 olarak)
	-
	50 000
	-

	77
	1582-09-8
	Trifluralin
	-
	1
	1

	78
	1330-20-7
	Ksilenler (17)
	-
	200 (BTEX olarak) (11)
	200 (BTEX olarak) (11)

	79
	
	Klorürler (toplam Cl olarak)
	-
	2 milyon
	2 milyon

	80
	
	Klor ve anorganik bileşikler (HCl olarak)
	10 000
	-
	-

	81
	1332-21-4
	Asbest
	1
	1
	1

	82
	
	Siyanürler (toplam CN olarak)
	-
	50
	50

	83
	
	Florürler (toplam F olarak)
	-
	2 000
	2 000

	84
	
	Flor ve anorganik bileşikleri (HF olarak)
	5 000
	-
	-

	85
	74-90-8
	Hidrojen siyanür (HCN)
	200
	-
	-

	86
	
	Partikül madde (PM10)


	50 000
	-
	-

	87
	1806-26-4
	Oktilfenoller ve oktilfenol etoksilatlar
	-
	1
	-

	88
	206-44-0
	Floranten
	-
	1
	-

	89
	465-73-6
	İzodrin
	-
	1
	-

	90
	36355-1-8
	Hekzabromobifenil
	0,1
	0,1
	0,1

	91
	191-24-2
	Benzo(g,h,i)perilen
	-
	1
	-


(1) Aksi belirtilmediği sürece Ek-3’te listelenen tüm kirleticiler, kirleticinin toplam kütlesi yada kirleticinin bir kimyasal madde grubu olması halinde grubun toplam kütlesi şeklinde rapor edilir.

(2) Tire işareti (-), söz konusu kirleticinin, tire işaretinin bulunduğu alıcı ortam için raporlama ihtiyacı olmadığını göstermektedir. 

(3) Hidrojen florokarbonların toplam kütlesi; HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc’nin toplamadır.

(4) Perflorokarbonların toplam kütlesi; CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14’ün toplamıdır.

(5) Aşağıdaki izomerleri de dahil olmak üzere maddelerin toplam kütleleri:
	No
	Adı 
	Kimyasal Sembol

	1
	Dikloroflorometan
	CHFCl2 (HCFC-21)

	2
	Klorodiflorometan
	CHF2Cl (HCFC-22)

	3
	 Floroklorometan
	CH2FCl (HCFC-31)

	4
	Tetraklorofloroetan
	C2HFCl4 (HCFC-121)

	5
	Triklorodifloroetan
	C2HF2Cl3 (HCFC-122)

	6
	Diklorotrifloroetan
	C2HF3Cl2 (HCFC-123)

	7
	Monoklorotetrafloroetan
	C2HF4Cl (HCFC-124)

	8
	Triklorofloroetan
	C2H2FCl3 (HCFC-131)

	9
	Diklorodifloroetan
	C2H2F2Cl2 (HCFC-132)

	10
	Monoklorotrifloroetan
	C2H2F3Cl (HCFC-133)

	11
	Diklorofloroetan
	C2H3FCl2 (HCFC-141)

	12
	Diklorofloroetan
	CH3CFCl2 (HCFC-141b) 

	13
	Monoklorodifloroetan
	C2H3F2Cl (HCFC-142)

	14
	Monoklorodifloroetan
	CH3CF2Cl (HCFC-142b)

	15
	Klorofloroetan
	C2H4FCl (HCFC-151)

	16
	Hekzaklorofloropropan
	C3HFCl6 (HCFC-221)

	17
	Pentaklorodifloropropan
	C3HF2Cl5 (HCFC-222)

	18
	Tetraklorotrifloropropan
	C3HF3Cl4 (HCFC-223)

	19
	Triklorotetrafloropropan 
	C3HF4Cl3 (HCFC-224)

	20
	Dikloropentafloropropan
	C3HF5Cl2 (HCFC-225)

	21
	Dikloropentafloropropan
	CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)

	22
	Dikloropentafloropropan 
	CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)

	23
	Monoklorohekzafloropropan 
	C3HF6Cl (HCFC-226)

	24
	Pentaklorofloropropan 
	C3H2FCl5 (HCFC-231) 

	25
	Tetraklorodifloropropan
	C3H2F2Cl4 (HCFC-232)

	26
	Triklorotrifloropropan 
	C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 

	27
	Diklorotetrafloropropan
	C3H2F4Cl2 (HCFC-234)

	28
	Monokloropentafloropropan
	C3H2F5Cl (HCFC-235)

	29
	Tetraklorofloropropan
	C3H3FCl4 (HCFC-241)

	30
	Triklorodifloropropan 
	C3H3F2Cl3 (HCFC-242)

	31
	Diklorotrifloropropan 
	C3H3F3Cl2 (HCFC-243)

	32
	Monoklorotetrafloropropan
	C3H3F4Cl (HCFC-244)

	33
	Triklorofloropropan
	C3H4FCl3 (HCFC-251)

	34
	Diklorodifloropropan
	C3H4F2Cl2 (HCFC-252)

	35
	Monoklorotrifloropropan 
	C3H4F3Cl (HCFC-253)

	36
	Diklorofloropropan
	C3H5FCl2 (HCFC-261)

	37
	Monoklorodifloropropan
	C3H5F2Cl (HCFC-262)

	38
	Monoklorofloropropan 
	C3H6FCl (HCFC-271)


(6) Aşağıdaki izomerleri de dahil olmak üzere maddelerin toplam kütleleri:
	 No
	Adı 
	Kimyasal Sembol

	1
	Trikloroflorometan
	CFCl3 (CFC-11)

	2
	Diklorodiflorometan
	CF2Cl2 (CFC-12)

	3
	Triklorotrifloroetan
	C2F3Cl3 (CFC-113)

	4
	Diklorotetrafloroetan
	C2F4Cl2 (CFC-114)

	5
	Kloropentafloroetan
	C2F5Cl (CFC-115)

	6
	Klorotriflorometan
	CF3Cl (CFC-13)

	7
	Pentaklorofloroetan
	C2FCl5 (CFC-111)

	8
	Tetraklorodifloroetan
	C2F2Cl4 (CFC-112)

	9
	Heptaklorofloropropan
	C3FCl7 (CFC-211)

	10
	Hekzaklorodifloropropan
	C3F2Cl6 (CFC-212)

	11
	Pentaklorotrifloropropan
	C3F3Cl5 (CFC-213)

	12
	Tetraklorotetrafloropropan
	C3F4Cl4 (CFC-214)

	13
	Trikloropentafloropropan
	C3F5Cl3 (CFC-215)

	14
	Diklorohekzafloropropan
	C3F6Cl2 (CFC-216)

	15
	Kloroheptafloropropan
	C3F7Cl (CFC-217)


(7) İzomerleri de dahil olmak üzere CF2BrCl (halon-1211), CF3Br (halon-1301), C2F4Br2 (halon-2402), CCl4 (karbon tetraklorür)’ün toplam kütlesi.
(8) Tüm metaller salım içerisindeki tüm kimyasal formlarda yer alan elementlerin toplam kütlesi olarak raporlanır.
(9) Aktif karbona tutunabilen tüm halojenli organik bileşikler, klorür olarak ifade edilir.
(10) I-TEQ olarak ifade edilir (Toksik eşdeğer).
(11) BTEX (benzen, toluen, etil benzen ve ksilen parametrelerinin toplamı) eşik değeri aşıldığında  kirleticiler tek tek raporlanır.
(12) Bromlu difenileterlerin toplam kütlesi: penta-BDE, okta-BDE, deka-BDE’nin toplamıdır.
(13) Fenoller ve basit sübstitüe olmuş fenollerin toplam kütlesi toplam karbon olarak ifade edilir.
(14) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) havaya salımlarında benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)floroanten (205-99-2), benzo(k)floroanten (207-08-9), inden(1,2,3-cd)piren (193-39-5) olarak ölçülerek raporlanır. 

(15) Tribütilkalay bileşiklerinin toplam kütlesi tribütilkalayın toplam kütlesi olarak ifade edilir.
(16) Trifenilkalay bileşiklerinin toplam kütlesi trifenilkalayın toplam kütlesi olarak ifade edilir.

(17) Ksilenin toplam kütlesi (ortoksilen, metaksilen, paraksilen)
Ek – 4
İşletmeciler Tarafından Kirleticilerin Salım ve Taşımalarının Raporlanmasında Kullanılacak Format
Kısım A-1: Halkın erişimine sunulacak olan zorunlu bilgiler
	Sıra
	Tesis Tanımlama Bilgileri

	1
	Raporlama yılı

	2
	Ana şirketin adı

	3
	Tesisin adı

	4
	Tesisin KSTK kimlik numarası

	5
	İl

	6
	İlçe / mahalle

	7
	Cadde / sokak adı

	8
	Bina numarası

	9
	Posta kodu

	10
	Ülke

	11
	Tesis konumunun koordinatları

	12
	Nehir havza bölgesi

	13
	NACE kodu

	14
	Tesisin ana ekonomik faaliyeti


Kısım A-2: Halkın erişimine sunulmayacak olan zorunlu bilgiler
	15
	KSTK Raporunu dolduran kişinin adı-soyadı ve tesisteki görevi

	16
	Tesisin raporlama yılındaki üretim hacmi

	17
	Tesiste yer alan teknik birim sayısı

	18
	Raporlama yılındaki toplam çalışma saati

	19
	Raporlama yılındaki personel sayısı 

	20
	Raporlama yılındaki elektrik tüketimi (yıllık kW)

	21
	Raporlama yılındaki doğal gaz tüketimi (yıllık bin m3)

	22
	Raporlama yılındaki su tüketimi (yıllık bin m3)

	23
	Tesisin kullandığı suyun kaynağı


Kısım A-3: Halkın erişimine sunulacak olan isteğe bağlı bilgiler
	24
	Tesisin veya ana şirketin internet sitesi adresi ile uyguladığı çevre ile ilgili yönetim sistemleri vb. diğer ilave bilgileri vermek için kullanılır 


Kısım B: Halkın erişimine sunulacak olan zorunlu bilgiler
	Bu Yönetmeliğin Ek – 1’inde verilen kodlama sistemi ve varsa EKÖK kodu kullanılarak bütün faaliyetleri listelenir.

	Faaliyet
	Ek – 1 kodu
	EKÖK kodu (varsa)

	Ana Ek – 1 Faaliyeti
	
	

	İlave Faaliyet 1
	
	

	İlave Faaliyet 2
	
	

	İlave Faaliyet 3
	
	

	Gerektiğinde yeni satır ekleyerek devam ediniz. 
	
	


Kısım C: Bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki veri yayımlama eşik değerlerini aşması durumunda halkın erişimine sunulacak olan zorunlu bilgiler
	Havaya yapılan salımlar 

	Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde listelenen her bir kirletici için tesisin havaya yaptığı salım miktarları raporlanır. Raporlanan her bir kirleticinin miktarını belirlemek için Ölçüm (Ö), Hesaplama (H) veya Tahmin (T) yöntemlerinden hangisi uygulandıysa belirtilir. Ölçüm (Ö) veya hesaplama (H) yolu ile raporlanan her bir kirleticinin miktarlarını tespit etmek için kullanılan analitik metot veya hesaplama metodu açıklanır. Raporlanan her bir kirletici için kg/yıl cinsinden toplam kirletici miktarı belirtilir. Raporlanan her bir kirleticinin toplam miktarının içerisinde varsa kg/yıl cinsinden kazara salımının miktarı da belirtilir.

	Ek – 3 kirletici kategori numarası
	Kirletici adı
	Kirleticinin toplam miktarı 
(kg/yıl)
	Yöntem

(Ö veya H veya T)
	Veri elde etmek için kullanılan metot
	Kirleticinin kazara salımının miktarı  
(kg/yıl)

	Kirletici 1
	
	
	
	
	

	Kirletici 2
	
	
	
	
	

	Gerektiğinde yeni satır ekleyerek devam edilir. 
	
	
	
	
	


	Suya yapılan salımlar 

	Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde listelenen her bir kirletici için tesisin suya yaptığı salım miktarları raporlanır. Raporlanan her bir kirleticinin miktarını belirlemek için Ölçüm (Ö), Hesaplama (H) veya Tahmin (T) yöntemlerinden hangisi uygulandıysa belirtilir. Ölçüm (Ö) veya hesaplama (H) yolu ile raporlanan her bir kirleticinin miktarlarını tespit etmek için kullanılan analitik metot veya hesaplama metodu açıklanır. Raporlanan her bir kirletici için kg/yıl cinsinden toplam kirletici miktarı belirtilir. Raporlanan her bir kirleticinin toplam miktarının içerisinde varsa kg/yıl cinsinden kazara salımının miktarı da belirtilir.

	Ek – 3 kirletici kategori numarası
	Kirletici adı
	Kirleticinin toplam miktarı 
(kg/yıl)
	Yöntem

(Ö veya H veya T)
	Veri elde etmek için kullanılan metot
	Kirleticinin kazara salımının miktarı  
(kg/yıl)

	Kirletici 1
	
	
	
	
	

	Kirletici 2
	
	
	
	
	

	Gerektiğinde yeni satır ekleyerek devam edilir. 
	
	
	
	
	


	Toprağa yapılan salımlar 

	Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde listelenen her bir kirletici için tesisin toprağa yaptığı salım miktarları raporlanır. Raporlanan her bir kirleticinin miktarını belirlemek için Ölçüm (Ö), Hesaplama (H) veya Tahmin (T) yöntemlerinden hangisi uygulandıysa belirtilir. Ölçüm (Ö) veya hesaplama (H) yolu ile raporlanan her bir kirleticinin miktarlarını tespit etmek için kullanılan analitik metot veya hesaplama metodu açıklanır. Raporlanan her bir kirletici için kg/yıl cinsinden toplam kirletici miktarı belirtilir. Raporlanan her bir kirleticinin toplam miktarının içerisinde varsa kg/yıl cinsinden kazara salımının miktarı da belirtilir.

	Ek – 3 kirletici kategori numarası
	Kirletici adı
	Kirleticinin toplam miktarı 
(kg/yıl)
	Yöntem

(Ö veya H veya T)
	Veri elde etmek için kullanılan metot
	Kirleticinin kazara salımının miktarı 
(kg/yıl)

	Kirletici 1
	
	
	
	
	

	Kirletici 2
	
	
	
	
	

	Gerektiğinde yeni satır ekleyerek devam edilir. 
	
	
	
	
	


	Atıksudaki kirleticilerin tesis dışına taşınması 

	Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde listelenen her bir kirletici için tesisin, kanalizasyon sistemleri aracılığı ile yapılan taşımalar da dahil olmak üzere, atıksu arıtımına gönderdiği atıksudaki kirletici miktarları raporlanır. Raporlanan her bir kirleticinin miktarını belirlemek için Ölçüm (Ö), Hesaplama (H) veya Tahmin (T) yöntemlerinden hangisi uygulandıysa belirtilir. Ölçüm (Ö) veya hesaplama (H) yolu ile raporlanan her bir kirleticinin miktarlarını tespit etmek için kullanılan analitik metot veya hesaplama metodu açıklanır. Raporlanan her bir kirletici için kg/yıl cinsinden toplam kirletici miktarı belirtilir. 

	Ek – 3 kirletici kategori numarası
	Kirletici adı
	Yöntem

(Ö veya H veya T)
	Veri elde etmek için kullanılan metot
	Kirleticinin toplam miktarı 
(kg/yıl)

	Kirletici 1
	
	
	
	

	Kirletici 2
	
	
	
	

	Gerektiğinde yeni satır ekleyerek devam edilir. 
	
	
	
	


	Atıksudaki kirleticilerin tesis dışına taşınması (Devamı)

	Kanalizasyon sistemleri aracılığı ile yapılan taşımalar da dahil olmak üzere, tesis dışına taşınan atıksu miktarları; atıksu arıtma tesisinin adı, adresi ve bulunduğu nehir havzası bilgisini de içerecek şekilde raporlanır. 

	Atıksu miktarı (binm3)
	Atıksu Arıtma Tesisinin Adı
	Atıksu Arıtma Tesisinin Adresi
	Nehir Havzası

	Atıksu miktarı 1
	
	
	

	Atıksu miktarı 2
	
	
	

	Gerektiğinde yeni satır ekleyerek devam edilir. 
	
	
	


	Yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların tesis dışına taşınması 
(Türkiye sınırları içerisinde taşıma) 

	Yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilen taşımalarının miktarı, geri kazanım ve bertaraf için ayrı ayrı olacak şekilde ton/yıl olarak bildirilir. Taşıması raporlanan atığın miktarını belirlemek için Ölçüm (Ö), Hesaplama (H) veya Tahmin (T) yöntemlerinden hangisi uygulandıysa belirtilir. Ölçüm (Ö) veya hesaplama (H) yolu ile raporlanan atığın miktarlarını tespit etmek için kullanılan analitik metot veya hesaplama metodu açıklanır. 

	Atık Miktarı (ton/yıl)
	Atık İşlemi (R veya D)
	Yöntem

(Ö veya H veya T)
	Veri elde etmek için kullanılan metot

	
	Geri kazanım (R)
	
	

	
	Bertaraf (D)
	
	


	Yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların tesis dışına taşınması 

(Türkiye sınırları dışına taşıma) 

	Yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların Türkiye sınırları dışına gerçekleştirilen taşımalarının miktarı, geri kazanım ve bertaraf için ayrı ayrı olacak şekilde ton/yıl olarak bildirilir. Taşıması raporlanan atığın miktarını belirlemek için Ölçüm (Ö), Hesaplama (H) veya Tahmin (T) yöntemlerinden hangisi uygulandıysa belirtilir. Ölçüm (Ö) veya hesaplama (H) yolu ile raporlanan atığın miktarlarını tespit etmek için kullanılan analitik metot veya hesaplama metodu açıklanır. Tehlikeli atığın sınırlar ötesi hareketleri için geri kazanım veya bertaraf firmasının adı ve adresi ile geri kazanım veya bertaraf etme işleminin yapıldığı yer belirtilir.

	Atık Miktarı (ton/yıl)
	Atık İşlemi (R veya D)
	Yöntem

(Ö veya H veya T)
	Veri elde etmek için kullanılan metot
	Geri kazanım veya bertaraf firmasının adı
	Geri kazanım veya bertaraf firmasının adresi
	Fiili geri kazanım veya bertaraf etme yerinin adresi

	
	Geri kazanım (R)
	
	
	
	
	

	
	Bertaraf (D)
	
	
	
	
	

	Gerektiğinde yeni satır ekleyerek devam edilir.
	
	
	
	
	
	


	Yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların tesis dışına taşınması 

	Yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların taşımalarının miktarı, geri kazanım ve bertaraf için ayrı ayrı olacak şekilde ton/yıl olarak bildirilir. Taşıması raporlanan atığın miktarını belirlemek için Ölçüm (Ö), Hesaplama (H) veya Tahmin (T) yöntemlerinden hangisi uygulandıysa belirtilir. Ölçüm (Ö) veya hesaplama (H) yolu ile raporlanan atığın miktarlarını tespit etmek için kullanılan analitik metot veya hesaplama metodu açıklanır. 

	Atık Miktarı (ton/yıl)
	Atık İşlemi (R veya D)
	Yöntem

(Ö veya H veya T)
	Veri elde etmek için kullanılan metot

	
	Geri kazanım (R)
	
	

	
	Bertaraf (D)
	
	


Kısım D: Zorunlu beyanname
	Beyanname 

	Bu raporda verilen bilgilerin tam ve doğru olduğunu onaylıyor; beyan edilen bilgileri doğrulamak adına, talep edilen bilgi ve belgeleri talep edilen zaman içerisinde sunacağımı kabul ediyorum. 

Yanlış ve eksik bilgi vermenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddesi kapsamında suç olduğunu biliyorum.
İmza
Adı Soyadı
Unvanı
Tarih
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