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Ek- II’den Ek-IX’a Kadar Uygulanacak Tanımlar

1. Ek-II’den Ek-IX’a kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır:

a) Dönüşüm katsayısı (CC): Değeri 2,5 olan katsayıyı,

b) Net kalorifik değer (NCV): Uygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt oksijenle tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına inmeden yayılan toplam ısı miktarını,

c) Nominal veya minimum ısıl güçteki faydalı verim (sırasıyla ηth,nom veya ηth,min): Bir ortam ısıtıcısına ait faydalı ısıl gücün NCV açısından ifade edilen toplam enerji girdisine oranının % cinsinden karşılığını, 

ç) Nominal ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Ortam ısıtıcının nominal ısıl güç sağlarken elektrik güç tüketimini (Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün enerji tüketimi dikkate alınmaksızın kW cinsinden belirlenir),

d) Minimum ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmin): Ortam ısıtıcının minimum ısıl güç sağlanırken elektrik güç tüketimini (Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve bir sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün güç tüketimi dikkate alınmaksızın kW cinsinden belirlenir),

e) Hazırda bekleme konumunda elektriksel güç gereksinimi (elsb): Hazırda bekleme konumunda ürününü tükettiği kW olarak ifade edilen elektrik gücünü,

f) Kalıcı pilot alevi güç gerekliliği (Ppilot): Nominal veya kısmi yük ısıl güçte ihtiyaç duyulan daha güçlü bir yanma süreci için ateşleme kaynağı görevi yapan alevin sağlanması amacıyla ısıtıcının ana brülör açılmadan en az 5 dakika önce yakılmış olduğu durumda, ürünün kW cinsinden gaz ya da sıvı yakıt tüketimini,

g) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç: Ürünün, ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmamasını ve ısıl gücünü otomatik olarak ayarlayan bir oda sıcaklığı geri bildiriminin bulunmamasını,

ğ) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama: Ürünün, ısıl gücünün iki veya daha çok ısıl güç seviyesiyle manuel olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmasını ve istenilen oda sıcaklığına göre ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyen bir cihazla donatılmamış olmasını,

h) Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan elektronik olmayan bir cihazla donatılmış olmasını,

ı) Elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,

i) Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan ve 24 saatlik zaman aralığı için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,

j) Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı ve tüm hafta için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı sağlamasını; yapılan ayarlamanın, 7 günlük süre boyunca günlük bazda değişimlere izin veren bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,

k) Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, odada hiç kimse bulunmadığında oda sıcaklık ayarını otomatik olarak düşüren bir elektronik cihazla tümleşik veya harici olarak donatılmasını,

l) Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, pencere veya kapı açıldığında ısıl gücünü azaltan elektronik bir cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını (Pencere veya kapının açıldığını tespit etmek için sensörün kullanılması durumunda cihaz; ürünle birlikte, ürüne harici olarak, binaya gömme şeklinde veya bu seçeneklerin bir kombinasyonu olarak monte edilebilir),

m) Mesafe kontrol seçenekli: Bina dışındayken uzaktan etkileşim sağlayan bir işlevde ürüne, ilgili ürün kontrol cihazı monte edilmesi vasıtasıyla; ürünün kontrol donanımı ile birlikte kurulduğu bina dışından uzaktan etkileşime izin veren işlevi,

n) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması ve sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumu,

o) Model tanımlayıcı: Belirli bir ortam ısıtıcısı modelini, aynı ticari markaya veya imalatçı adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan, genellikle alfanümerik olan kodu,

ö) Diğer fosil yakıt: Taş kömürü, kuru buhar kömürü, sert kok kömürü, düşük sıcaklıklı kok kömürü, bitümlü kömür, linyit kömürü, turba kömürü veya harmanlanmış fosil yakıt briketleri haricindeki fosil yakıtları,

p) Diğer ağaçsı biyokütle: %25 veya altında nem içeriğine sahip kütük, %14’ün altında nem içeriğine sahip briket haline getirilmiş yakıt veya %12’nin altında nem içeriğine sahip sıkıştırılmış odun dışındaki ağaçsı biyokütleyi,

r) Nem içeriği: Yakıtın içerisindeki suyun kütlesinin, ortam ısıtıcısında kullanılan yakıtın toplam kütlesine oranını,


EK-II
Enerji Verimliliği Sınıfları

1. Bir ortam ısıtıcısının enerji verimliliği sınıfı, Tablo 1'de belirtilen enerji verimliliği endeksi temel alınarak belirlenir. Bir ortam ısıtıcısının enerji verimliliği endeksi Ek-VIII’e uygun olarak hesaplanır.

Tablo 1
Ortam ısıtıcılarının enerji verimliliği sınıfları

	Enerji verimlilik sınıfı
	Enerji verimliliği endeksi (EEI)

	A++
	EEI  ≥ 130

	A+
	107 ≤ EEI <  130

	A
	88 ≤ EEI <  107

	B
	82 ≤ EEI <  88

	C
	77 ≤ EEI <  82

	D
	72 ≤ EEI <  77

	E
	62 ≤ EEI <  72

	F
	42 ≤ EEI <  62

	G
	EEI  < 42



 Bir ortam ısıtıcısının enerji verimliliği endeksi Ek-VIII’e uygun olarak hesaplanır.


EK-III
Etiket
1. Ortam ısıtıcıları
[image: image]
a) Etikette aşağıda belirtilen bilgilere yer verilir: 
	I. Tedarikçinin adı ya da ticari unvanı.
II. Tedarikçinin model tanımlayıcısı.
III. Ek-II’nin 1 inci bölümüne göre belirlenen enerji verimliliği sınıfı. (Ortam ısıtıcısının enerji verimliliğini gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfının ucu ile aynı yükseklikte konumlandırılır.)
IV. Doğrudan ısıl güç için kullanılan sembol. 
[bookmark: _Hlk40535863]V. En yakın ondalık basamağa yuvarlanarak kW olarak ifade edilen doğrudan ısıl güç değeri.
VI. Bir akışkana ısı transferi yapan ortam ısıtıcıları için dolaylı ısıl güç sembolü.
VII. Bir akışkana ısı transferi yapan ortam ısıtıcıları için en yakın ondalık basamağa yuvarlanarak kW olarak ifade edilen dolaylı ısıl güç değeri. 

b) Ortam ısıtıcısının etiket tasarımı, bu Ekin 2 nci bölümüne uygun olmalıdır. 


2. Ortam ısıtıcılarının etiket tasarımı aşağıdaki şekilde olmalıdır:
[image: ]
Buna göre;
a) Etiket en az 105 mm genişliğinde ve 200 mm yüksekliğindedir. Etiketin daha geniş formatta basılması durumunda, içeriği yine yukarıdaki özelliklerle aynı orantıda kalır.
b) Etiketin arka planı beyazdır.
[bookmark: _Hlk39766584]c) Renkler CMYK – camgöbeği, mor pembe, sarı ve siyahtır. Örneğin: 0-70-100-0: %0 camgöbeği %70 mor pembe, %100 sarı, %0 siyah. 
ç) Etiket aşağıdaki gereklilikleri karşılar (sayılar yukarıdaki şekilden alıntılanmıştır):
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	AB etiketi sınır çizgisi: 4 puntolu, renk: %100 cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.

	[image: ]
	AB logosu: Renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.
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	Enerji etiketi: Renkler: X-00-00-00. Tarif edildiği şekilde Piktogram: AB logosu + enerji etiketi: genişlik 86 mm, yükseklik: 17 mm.
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	Logo altı sınır çizgisi: 1 puntolu, renk: %100cam göbeği, uzunluk: 86 mm.
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	Enerji sınıfları aralıkları
· Ok: Yükseklik 6 mm, aralık: 1,3 mm, renkler: 
En yüksek sınıf: X-00-X-00.
İkinci sınıf: 70-00-X-00.
Üçüncü sınıf: 30-00-X-00.
Dördüncü sınıf: 00-00-X-00.
Beşinci sınıf: 00-30-X-00.
Altıncı sınıf: 00-70-X-00.
Yedinci sınıf: 00-X-X-00. 
Sekizinci sınıf: 00-X-X-00.
Son sınıf: 00-X-X-00.
— Metin: 14 puntolu kalın Calibri yazı tipi, büyük harfler, beyaz, ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.
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	Enerji verimliliği sınıfı:
· Ok: Genişlik 22mm, yükseklik: 12mm, renkler: %100 siyah.
· Metin: 24 puntolu kalın Calibri, büyük harfler, beyaz, ‘+’ sembolleri: üst simgeyle, tek bir sıra üzerinde hizalanmış.
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	Doğrudan ısıtma işlevi: 
—Piktogram: Tarif edildiği şekilde.
—Sınır: 2 puntolu renk: %100 cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm.
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	Uygulanabilir hallerde, dolaylı ısıtma işlevi:
—Piktogram: Tarif edildiği şekilde.
—Sınır: 2 puntolu, renk: %100 cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 
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	Nominal doğrudan ısıl gücü:
— Sınır: 2 puntolu, renk: %100 cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 
—Değer ‘XY,Z’: 34 puntolu kalın Calibri, %100 siyah.
—Metin ‘kW’: 18 puntolu Calibri, %100 siyah.
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	Uygulanabilir hallerde nominal dolaylı ısıl gücü:
— Sınır: 2 puntolu, renk: %100 cam göbeği, yuvarlak köşeler: 3,5 mm. 
—Değer ‘XY,Z’: 34 puntolu kalın Calibri, %100 siyah.
—Metin ‘kW’: 18 puntolu Calibri, %100 siyah.
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	Enerji:
—Metin:  8 puntolu Calibri normal, %100 siyah.
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	[bookmark: _Hlk67306587]Etiketin verildiği yıl ve Tebliğin AB mevzuatındaki numarası
—Metin:10 puntolu kalın Calibri.

	[image: ]
	Tedarikçinin adı ya da ticari markası
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	Tedarikçinin model tanımlayıcısı: 
—Tedarikçinin adı veya ticari unvanı ve model tanımlayıcı numarası, 86x12 mm ölçülerinde bir alana sığacaktır.





EK-IV 
Ürün Bilgi Formu

1. Ortam ısıtıcının ürün bilgi formundaki bilgiler, aşağıdaki sıraya göre verilir ve bu bilgiler ürün broşüründe veya ürün ile birlikte verilen diğer yazılı dokümanlarda yer alır:
a) Tedarikçinin adı ya da ticari markası.
b) Tedarikçinin model tanımlayıcısı.
c) Ek-II’nin 1 inci bölümüne uygun olarak belirlenen modelin enerji verimliliği sınıfı.
ç) En yakın ondalık basamağa yuvarlanan kilowatt (kW) olarak ifade edilen doğrudan ısıl güç değeri.
d) En yakın ondalık basamağa yuvarlanan kilowatt (kW) olarak ifade edilen dolaylı ısıl güç değeri.
e) Ek-VIII’e uygun olarak hesaplanan ve en yakın tamsayıya yuvarlanan enerji verimliliği endeksi.
f) Ek-VIII’e uygun olarak hesaplanan en yakın ondalık basamağa yuvarlanan, nominal ısıl güçte ve uygulanabilir olduğu durumlarda minimum yük düzeyinde faydalı enerji verimliliği.
g) Ortam ısıtıcısının kurulumu, montajı ya da bakımı sırasında alınacak özel önlemler. 
2. Bir ürün bilgi formu, aynı tedarikçi tarafından temin edilen birden fazla ortam ısıtıcısı modelini kapsayabilir.
3. Ürün bilgi formunda yer alan bilgiler, renkli veya siyah beyaz etiket kopyası şeklinde verilebilir. Böyle bir durumda, bu Ekin 1 inci bölümünde listelenen ve halihazırda etiket üzerinde gösterilmeyen bilgiler de verilir. 


EK-V
Teknik Dosya
1. Ortam ısıtıcıları için bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (d) bentlerinde belirtilen teknik dosya aşağıdakileri içerir: 

a) Tedarikçinin adı ve adresi.

b) Model tanımlayıcı.

c) Uygun hâllerde, uygulanan uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar.

ç) Tercih edilen yakıt; Tablo 2'de belirtildiği üzere diğer ağaçsı biyokütle, ağaçsı olmayan biyokütle, diğer fosil yakıtlar veya biyokütle ve fosil yakıt diğer karışımı olduğunda, yakıtın ölçülen nem ve kül içeriğini ve diğer fosil yakıt için ayrıca yakıtın ölçülen uçucu içeriği de dahil olmak üzere, yakıtın açık ve net olarak tanımlanması için yeterli bir açıklama ile yakıtın teknik standart veya özellikleri.

d) Uygun hâllerde, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikleri.

e) Tedarikçiyi hukuki olarak bağlayan yetkilendirilmiş kişinin kimliği ve imzası.

f) Tablo 2 ve Tablo 3'te yer alan bilgiler, Ek-VIII’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan değerler.

g) Testleri yürüten kuruluşun adı ve adresini içeren, tedarikçiler tarafından ya da tedarikçiler adına yapılan testlerin raporları.

ğ) Ortam ısıtıcısının kurulumu, montajı ya da bakımı sırasında alınacak her türlü özel önlemler.

h) Uygulanabilir ise, eşdeğer modellerin listesi. 

2. Bu bilgiler; 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki önlemlere uygun olarak sağlanan teknik dosya ile birleştirilebilir. 

Tablo 2
Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için teknik parametreler
	[bookmark: _Hlk40547233]Model tanımlayıcı(lar): 

	Dolaylı ısıtma işlevi: [Evet/Hayır]

	Doğrudan ısıl güç: ...(kW)

	Dolaylı ısıl güç: ...(kW)

	Yakıt
	Tercih edilen yakıt (yalnızca bir yakıt):
	Diğer uygun yakıt(lar):

	Nem içeriği ≤ %25 ahşap kütükler

	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Nem içeriği <%12 sıkıştırılmış odun

	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Diğer ağaçsı biyokütle

	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Ağaçsı olmayan biyokütle

	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Taş kömürü ve kuru buhar kömürü

	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Kok kömürü
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Düşük sıcaklık kok kömürü
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Bitümlü kömür
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Linyit briketler
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Turba briketler
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Karma fosil yakıtlı briketler
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Diğer fosil yakıt
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Harmanlanmış biyokütle ve fosil yakıt briketleri 
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Biyokütle ve katı yakıtların diğer karışımları
	[Evet/Hayır]
	[Evet/Hayır]

	Tercih edilen yakıtla   çalıştığında özellikler

	Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ηs [%]:

	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI):


	Parametre
	Sembol
	Değer
	Birim
	
	Parametre
	Sembol
	Değer
	Birim

	Isıl güç
	
	Faydalı verim (NCV, alındığı şekilde)

	Nominal ısıl güç
	
Pnom
	
x,x
	
kW
	
	Nominal ısıl güçte faydalı verim
	
ηth,nom
	
x,x
	
%

	
Minimum ısıl güç (Gösterge niteliğinde)
	
Pmin
	
[x,x/uygulanmaz]
	
kW
	
	Minimum ısıl güçte faydalı verim (Gösterge niteliğinde)
	
ηth,min
	
[x,x/uygulanmaz.]
	
%

	
	
	
	
	
	

	İlave elektrik tüketimi
	
	Isıl güç/oda sıcaklığı kontrolü tipi
(birini seçiniz)

	Nominal ısıl güçte
	
elmax
	
x,xxx
	
kW
	
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan tek aşamalı ısıl güç 
	
[Evet/Hayır]
	

	Minimum ısıl güçte
	
elmin
	
x,xxx
	
kW
	
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan iki ya da daha fazla manuel aşamalı 
	[Evet/Hayır]
	

	Hazırda Bekleme konumunda
	       elSB
	    x,xxx
	       kW
	
	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	


	
	
	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	  [Evet/Hayır]
	

	
	
	Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü 
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Diğer kontrol seçenekleri
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

	
	
	Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Mesafe kontrol seçeneği
	[Evet/Hayır]
	

	Kalıcı pilot alevinin güç gereksinimi
	
	
	
	

	Pilot alevinin güç gereksinimi (varsa)
	Ppilot
	[x,xxx/uygulanmaz.]
	kW
	
	

	İletişim bilgileri
	Tedarikçinin adı ve adresi



Tablo 3
Gaz/sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları için teknik parametreler
	Model tanımlayıcı(lar): 

	Dolaylı ısıtma işlevi: [Evet/Hayır]

	Doğrudan ısıl güç: ...(kW)

	Dolaylı ısıl güç:...(kW)


	Yakıt
	
	
	

	Yakıt türünü seçiniz
	[Gaz/Sıvı]
	[Belirtiniz]
	

	
	
	
	

	Parametre 
	Sembol
	Değer
	Birim
	
	Parametre 
	Sembol
	Değer
	Birim

	Isıl güç
	
	Faydalı verim (NCV)

	Nominal ısıl güç
	Pnom
	x,x
	kW
	
	Nominal ısıl güçte faydalı verim
	ηth,nom
	x,x
	%

	Minimum ısıl güç (Gösterge niteliğinde)
	Pmin
	[x,x/Uygulanmaz]
	kW
	
	Minimum ısıl güçte faydalı verim (Gösterge niteliğinde)
	ηth,min
	[x,x/Uygulanmaz]
	%

	
	
	


	İlave elektrik tüketimi
	
	Isıl güç/oda sıcaklığı kontrolü tipi
(birini seçiniz)

	Nominal ısıl güçte
	elmax
	x,xxx
	kW
	
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan tek aşamalı ısıl güç 
	[Evet/Hayır]
	

	Minimum ısıl güçte
	elmin
	x,xxx
	kW
	
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan iki ya da daha fazla manuel aşama
	[Evet/Hayır]
	

	Hazırda Bekleme konumunda
	elSB
	x,xxx
	kW
	
	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Diğer kontrol seçenekleri
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

	
	
	Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	
	
	Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]
	

	Kalıcı pilot alevinin güç gereksinimi
	
	Mesafe kontrol seçenekli
	[Evet/Hayır]
	

	Pilot alevinin güç gereksinimi (varsa)
	
Ppilot
	
[x,xxx/
Uygulanmaz]
	
kW
	
	

	İletişim bilgileri
	Tedarikçinin adı ve adresi




EK-VI 
Nihai Kullanıcıların, İnternet Ortamı Hariç Teşhir Edilen Ürünü Görmesinin Beklenmediği Durumlarda Sağlanacak Bilgiler
1.  Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler aşağıdaki sıraya göre verilir:

a) Ek-II’nin  1 inci bölümüne uygun olarak belirlenen modelin enerji verimliliği sınıfı.

[bookmark: _Hlk40548190]b) En yakın ondalık basamağa yuvarlanan, kilowatt (kW) olarak ifade edilen doğrudan ısıl güç.

c) En yakın ondalık basamağa yuvarlanan, kilowatt (kW) olarak ifade edilen dolaylı ısıl güç.

2. Bu Ekin 1 inci bölümünde belirtilen basılı veya gösterilen bilgilerin yazı tipi ve boyutu kolaylıkla okunabilir olmalıdır. 


EK-VII
İnternet Üzerinde Satış, Kiralama ve Taksitli Satış Durumunda Sunulacak Bilgiler
1. Bu Ekin 2 ila 5 inci bölümlerinin amaçları doğrultusunda;

a) Görüntüleme mekanizması: Dokunmatik ekrana veya kullanıcılara internet içeriğini görüntülemek için kullanılan diğer görsel teknolojilere sahip olan herhangi bir ekranı,
b) İç içe görüntüleme: Bir görüntü veya veri kümesine fare ile tıklanması veya fare yuvarlaması veya başka bir görüntü veya veri kümesinin dokunsal ekran genişlemesi ile erişildiği herhangi bir görsel arayüzünü,
c) Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir bilgisayar veya bir akıllı telefon gibi ürünlerde bulunan dokunmaya yanıt veren bir ekranı,
ç) Alternatif metin: Ekran cihazlarının grafiği oluşturamadığı veya ses sentezi uygulamalarına giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olunduğu yerlerde, grafiksel olmayan formda sunulmasına izin veren bir grafiğe alternatif olarak sağlanan metni,
ifade eder.

2. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (b) bentleri uyarınca, tedarikçiler tarafından sunulan uygun etiket, aynı fıkralarda belirtilen zaman çizelgelerine göre ürünün fiyatının yakınlarına yerleştirilmiş bir görüntüleme mekanizmasında gösterilir. Boyutu; etiketin kolayca görülebilir ve okunabilir olmasını sağlayacak şekilde olmalıdır ve Ek-III’ün 2 nci bölümünde belirtilen boyutlarla orantılı olmalıdır. Etiket, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak da görüntülenebilir. Bu durumda etikete erişmek için kullanılan görüntü, bu Ekin 3 üncü bölümünde yer verilen özelliklere uygun olmalıdır. İç içe geçmiş ekran kullanıldığında etiket, ilk fare tıklamasıyla, fare topunu ilk yuvarlayışta veya dokunmatik ekranda görüntü ilk büyütüldüğünde belirir.
3. İç içe geçmiş ekran yöntemi kullanıldığında etikete ulaşmak için kullanılan görüntü:
a) Etiket üzerinde ürünün enerji verimliliği sınıfına karşılık gelen renge sahip bir ok işaretidir.
b) Okun üzerinde fiyat için kullanılanla aynı yazı tipi boyutunda ve beyaz renkte ürünün enerji verimliliği sınıfını gösterir.
c) Aşağıda verilen iki formattan birinde düzenlenmelidir;

[image: image]
4. İç içe geçmiş ekran yöntemi kullanıldığında etiketin görüntülenme sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Bu Ekin 3 üncü bölümünde bahsi geçen görüntü, ürünün fiyat bilgisine yakın bir yerde görüntüleme mekanizmasında gösterilir.
b) Görüntü, etikete bağlantı sunar.
c) Etiket; fare tıklaması, fare topunun döndürülmesi veya dokunmatik ekranın büyütülmesi ile görüntülenir.
ç) Etiket; açılır pencere, yeni sekme, yeni sayfa veya bütünleşik ekran gösterimi şeklinde görüntülenir.
d) Dokunmatik ekranlarda etiketi büyütmek için cihazın dokunmatik büyütme uygulamaları kullanılır. 
e) Etiket görüntüleme, kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizması kullanılarak sona erdirilir. 
f) Etiketin görüntülenmesinde hata olması halinde, görüntülenecek grafik için alternatif metin, ürünün veya paketin fiyatıyla eşit yazı tipi boyutunda yazılmış enerji verimliliği sınıfı olur.

5. Tedarikçiler tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ç) bentlerine uygun olarak sağlanan ürün bilgi formu; ekran üzerinde, ürünün fiyatına yakın bir yerde gösterilir. Boyutu, ürün bilgi formunun açıkça görülebileceği ve okunabileceği bir şekilde olmalıdır. Ürün bilgi formu, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak sergilenebilir. Bu durumda, ürün bilgi formuna erişmek için kullanılan bağlantıda net ve okunabilir şekilde "Ürün Bilgi Formu" yazar. İç içe geçmiş ekran uygulaması kullanıldığında, ürün bilgi formu ilk tıklamada, fare topunu döndürmede veya dokunmatik ekran büyütüldüğünde görünür.


EK-VIII
Ölçümler ve Hesaplamalar
1. Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda, genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır. Bu Ekin 2 ila 4 üncü bölümleri arasında belirtilen şartları karşılar.
	2. Ölçüm ve hesaplamalara dair genel şartlar:

	a) Enerji verimliliği endeksini, doğrudan ve dolaylı ısıl gücü belirlemek amacıyla ortam ısıtıcıları tercih edilen yakıt ile test edilir.

	b) Enerji verimliliği endeksi, doğrudan ve dolaylı ısıl güç için beyan edilen değerler, en yakın ondalık basamağa yuvarlanır.

3. Ortam ısıtıcılarının enerji verimliliği endeksi ve enerji tüketimi ile ilgili genel şartlar:

a) Uygun olduğunda faydalı verim değerleri (ηth, nom, ηth, min), doğrudan ve dolaylı ısıl güç değerleri (Pnom ve Pmin) ölçülür.

b) Enerji verimliliği endeksi (EEI); sıcaklık kontrolleri, ilave elektrik tüketimi ve kalıcı pilot alevinin enerji tüketimine bağlı katkılar hesaba katılarak düzeltilmiş, tercih edilen yakıt türü biyokütle olan ortam ısıtıcıları için bu yakıtın yenilenebilme özelliğini dikkate alan bir faktör ile ayrıca düzeltilmiş etkin konumdaki (ηS,on) mevsimsel ortam ısıtması verimliliği olarak hesaplanır. Enerji verimliliği endeksi (EEI), yüzde olarak ifade edilen rakama eşdeğer bir rakamla ifade edilir.

4. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ile ilgili özel şartlar: 

4.1. Tüm ortam ısıtıcılarının enerji verimliliği endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde tanımlanır:



Bu denklemde belirtilen;

· ηS,on : Bu Ekin 4.1 inci maddesinde belirtildiği gibi hesaplanan ve yüzde cinsinden ifade edilen etkin  konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir. 
· BLF: Biyokütle etiketi katsayısıdır. Bu katsayı, biyokütle yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için 1,45 ve fosil yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için 1'dir. 
· F(2): İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde enerji verimliliği endeksine arttıran bir etki sağlayan, değerleri birbirini dışlayan ve birbirine eklenemeyen ve yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 
· F(3): İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde, enerji verimliliği endeksine arttıran bir etki sağlayan, değerleri birbirine eklenebilen ve yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 

· F(4): İlave elektrik tüketiminin enerji verimlilik endeksi üzerindeki azaltan etkiye karşılık gelen yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 
· F(5): Kalıcı pilot alevinin güç tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı azaltan etkiye karşılık gelen, yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 
4.2. Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği aşağıdaki formül ile hesaplanır:
ηS,on= ηth,nom
Bu denklemde yer alan;
—ηth, nom : NCV’ye dayalı olarak nominal ısıl güçteki faydalı verimdir.
4.3. F(2) düzeltme katsayısı: İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde, mevsimsel ortam ısıtması verimliliğine arttıran bir etki sağlayan, değerleri birbirini dışlayan ve birbirine eklenemeyen ve yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 
Tüm ortam ısıtıcıları için F(2) düzeltme katsayısı; üründe hangi kontrol özelliğinin bulunduğuna bağlı olarak, Tablo 4'de belirtilen katsayılardan birine eşittir ve yalnızca bir değer seçilebilir. 
Tablo 4
F(2) düzeltme katsayısı
	Üründe bulunan özellik
(Yalnızca bir seçenek uygulanabilir)
	F(2)

	
	Yakıtla çalışan ortam ısıtıcıları

	Oda sıcaklık kontrolü olmayan tek aşamalı ısıl güç
	%0,0

	Oda sıcaklık kontrolü olmayan iki ya da daha fazla manuel aşama 
	%1,0

	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü
	%2,0

	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	%4,0

	Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü 
	%6,0

	Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	%7,0



1/6/2023 tarihinden itibaren, sıcaklık kontrolünün minimum ısıl güçte ayarlanması, Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğin (2015/1185/AB) (SGM:2022/29) Ek-II’sinin 2 nci bölümünde belirtilenden daha yüksek ayarlanması durumunda, katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının emisyonları için F(2) sıfır olmalıdır. Bu ayarlamada ısıl güç nominal ısıl gücün %50’sinden daha yüksek olmamalıdır. 1/6/2023 tarihinden itibaren F(2) sıfır değil ise, teknik dosya minimum ısıl güçte emisyonlar ile ilgili bilgileri içerir. 

	4.4. F(3) düzeltme katsayısı; iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde, mevsimsel ortam ısıtması verimliliğine arttıran bir etki sağlayan, değerleri birbirine eklenebilen ve yüzde cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür.
Tüm ortam ısıtıcıları için F(3) düzeltme katsayısı, üründe hangi kontrol özelliğinin ya da özelliklerinin bulunduğuna bağlı olarak bu Ekin Tablo 5’inde belirlenen değerlerin toplamıdır. 
Tablo 5
F(3) düzeltme katsayısı
	Üründe bulunan özellik
(birden fazla seçenek uygulanabilir)
	F(3)

	
	Yakıtla çalışan ortam ısıtıcıları

	Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	%1,0

	Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	%1,0

	Mesafe kontrol seçenekli
	%1,0



1/6/2023 tarihinden itibaren, sıcaklık kontrolünün minimum ısıl güçte ayarlanması, Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğin (2015/1185/AB) (SGM:2022/29) Ek-II’sinin 2 nci bölümünde belirtilenden daha yüksek ayarlanması durumunda, katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının emisyonları için F(3) sıfır olmalıdır. Bu ayarlamada ısıl güç nominal ısıl gücün %50’sinden daha yüksek olmamalıdır. 1/6/2023 tarihinden itibaren F(3) sıfır değil ise, teknik dosya minimum ısıl güçte emisyonlar ile ilgili bilgileri içerir.
4.5. İlave elektrik kullanım düzeltme katsayısı (F4) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Bu düzeltme katsayısı, ürün çalışır ve hazırda bekleme konumundayken ilave elektrik tüketimini hesaba katar. 
Tüm ortam ısıtıcıları için ilave elektrik tüketimi düzeltme katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:


Bu denklemde yer alan;

- elmax : kW cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçteki elektriksel güç tüketimidir.
- elmin : kW cinsinden ifade edilen, minimum ısıl güçteki elektriksel güç tüketimidir. Ürünün minimum ısıl güç sunmaması halinde, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketim değeri kullanılır.

- elsb: W cinsinden ifade edilen, ürünün hazırda bekleme konumundaki elektriksel güç tüketimidir. 
- Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür. 
	4.6. F(5) düzeltme katsayısı; kalıcı pilot alevinin güç tüketimi ile ilgili olup aşağıdaki gibi hesaplanır: 
         Bu düzeltme katsayısı kalıcı pilot alevinin güç gereksinimini hesaba katar.  
Tüm ortam ısıtıcılar için bu düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:



Bu denklemde yer alan;

· Ppilot: kW cinsinden ifade edilen, pilot alevinin tüketimidir. 
· Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür.



EK-IX
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Yöntemi

1. Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları, sadece Bakanlık tarafından beyan edilen değerlerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları; imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.  Etikette veya ürün bilgi formunda yayımlanan değerler ve sınıflar, tedarikçi için teknik dosyada beyan değerlerden daha olumlu olamaz. 
2. Bu Ekte belirtilen gereklilikler için bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğu doğrulanırken, Bakanlık aşağıdaki prosedürü uygular:

2.1 Bakanlık, modelin tek bir ürününü doğrular.

2.2 Modelin, aşağıdaki tüm şartları sağlaması durumunda ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir;

a) Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca teknik dosyada beyan edilen değerler ve uygulanabilir hallerde bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, ilgili hüküm uyarınca test raporlarında verilen değerlere karşılık gelen değerlerden tedarikçi lehine daha olumlu olamaz.
b) Etikette ve ürün bilgi formunda yayımlanan değerler, beyan edilen değerlerden tedarikçi lehine daha olumlu olamaz ve gösterilen enerji verimliliği sınıfı beyan edilen değerlere göre belirlenen sınıftan tedarikçi lehine daha olumlu olamaz.
c) Bakanlık modelin bir birimini test ettiğinde belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 6'da belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olmalıdır. 
Birim, Ek-VIII’de tanımlanan ölçümleri gerçekleştirmek için tedarikçi tarafından kullanılan yakıt ile aynı özelliklere sahip yakıt ile test edilmelidir.
2.3 Bu Ekin 2.2 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen sonuçlara ulaşılamaması durumunda, modelin ve tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

2.4 Bu Ekin 2.2 nci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen sonuca ulaşılamaması halinde Bakanlık test için aynı modelden üç ilave numune daha alarak test eder. Alternatif olarak, seçilmiş olan üç ilave birim, tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenmiş olan bir veya birden fazla farklı modelden olabilir.

2.5 Bu üç ürün için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması Tablo 6'da verilen ilgili toleranslara uygunsa, model geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.

2.6 Bu Ekin 2.5 inci maddesinde atıfta bulunulan sonuca ulaşılamadığında, modelin ve tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen model ve diğer eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

2.7 Bakanlık, bu Ekin 2.3 ve 2.6 ncı maddelerine göre, modelin uygunsuz olduğuna dair karar alınmasını takiben, ilgili tüm bilgileri Komisyona ve AB üyesi ülkelere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla gecikmeksizin bildirir.

Bakanlık, Ek-VIII’de belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.

Bakanlık, sadece Tablo 6’da belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte belirtilen gereklilikler için sadece bu Ekin 2.1 ila 2.7 maddeleri arasında açıklanan prosedürleri kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda ya da diğer herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilen başka hiçbir tolerans uygulanmaz.

Tablo 6
Doğrulama Toleransları
	Parametre
	Doğrulama Toleransı

	Enerji verimliliği endeksi (EEI)
	Belirlenen değer, beyan edilen değerin %8’inden daha fazla düşük olamaz.
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E


k


-


II


’den Ek


-


IX


’a kadar olan 


eklerin


 


amaçları doğrultusunda


 


aşağıdak


i tanımlar 


uygulanır:


 


 


a


) Dönüşüm katsayısı (CC): 


Değeri 


2,5 olan katsayıyı


,


 


 


b


) Net kalorifik değer (NCV): Uygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt oksijenle 


tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam 


sıcaklığına inmeden yayılan toplam ısı 


miktarını


,


 


 


c


)


 


Nominal veya minimum ısıl güçteki faydalı verim (sırasıyla 


η


th,nom 


veya


 


η


th,min


): 


Bir 


ortam ύsύtύcύsύna ait faydalύ ύsύl gόcόn NCV aηύsύndan ifade edilen toplam enerji girdisine 


oranύnύn % cinsinden kar


ώύlύπύ


nύ,


 


 


 


ç


)


 


Nominal ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi 


(


el


max


): 


Ortam ısıtıcının n


ominal ısıl 


güç sağlarken elektrik güç tüketimini


 


(


Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği 


sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, 


sirkülatörün enerji tüketimi dikkate 


alınmaksızın kW cinsinden belirlenir


)


,


 


 


d


) 


Minimum 


ısıl güçte


ki


 


elektrik


sel


 


güç gereksinimi 


(


el


min


): 


Ortam ısıtıcının m


inimum ısıl 


güç sağlanırken elektrik güç tüketimini


 


(


Elektrik güç tüketimi, ü


rünün dolaylı ısıtma 


işlevselliği 


sunması ve bir sirkülatör


 


takılı olması 


durumunda, sirkülatörün güç tüketimi dikkate 


alınma


ksızın 


kW 


cinsinden belirlenir


)


,


 


 


e


)


 


Hazırda 


b


ekleme


 


konumunda 


elektriksel güç gereksinimi


 


(el


sb


): 


Hazırda b


ekleme 


konum


unda 


ürününü tükettiği 


kW olarak


 


ifade edilen elektrik gü


cünü,


 


 


f


) Kalıcı pilot alevi güç gerekliliği (P


pilot


): Nominal veya kısmi yük ısıl güçte ihtiyaç 


duyulan daha güçlü bir yanma süreci için ateşleme kaynağı görevi yapan alevin sağlanması 


amacıyla ısıtıcının ana brülör açılmadan en a


z 5 dakika önce yakılmış olduğu durumda, ürünün 


kW cinsinden gaz ya da sıvı yakıt tüketimini


,


 


 


g


) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç: Ürünün


,


 


ısıl gücünü otomatik 


olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmaması


nı


 


ve ısıl gücünü otomatik ola


rak ayarlayan bir 


oda sıcaklığı geri bildiriminin bulunmamasını


,


 


 


ğ


)


 


Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama: Ürünün, ısıl 


gücünün iki veya daha çok ısıl güç seviyesiyle manuel olarak değiştirme kabiliyetine sahip 


olması


nı


 


ve istenilen oda sıcaklığına göre ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyen bir cihazla 


donatılmamış olması


nı,


 


 


h


) Mekanik termostatlı oda sıcaklığı 


kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli 


olan seviyeye göre belirli bir zaman dilimi


nde ısıl gücün


ü otomatik olarak değiştirme olanağı 


sağlayan 


elektronik olmayan bir cihazla donatılmış olmasını,


 


 


ı


) Elektronik oda sıcaklı


ğı


 


kontrolü: 


Ürünün, ortamın ısıl 


konforu


 


için gerekli olan


 


seviye


ye


 


göre 


belirli bir zaman diliminde


 


ısıl gücünü 


otomatik olarak değiştirme olanağı 




  EK - I   E k -   II ’den  E k - IX ’ a   K adar  U ygulanacak   T anımlar     1 .   E k - II ’den Ek - IX ’a kadar olan  eklerin   amaçları doğrultusunda   aşağıdak i tanımlar  uygulanır:     a ) Dönüşüm katsayısı (CC):  Değeri  2,5 olan katsayıyı ,     b ) Net kalorifik değer (NCV): Uygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt oksijenle  tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam  sıcaklığına inmeden yayılan toplam ısı  miktarını ,     c )   Nominal veya minimum ısıl güçteki faydalı verim (sırasıyla  η th,nom  veya   η th,min ):  Bir  ortam ısıtıcısına ait faydalı ısıl gücün NCV açısından ifade edilen toplam enerji girdisine  oranının % cinsinden kar şılığı nı,       ç )   Nominal ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi  ( el max ):  Ortam ısıtıcının n ominal ısıl  güç sağlarken elektrik güç tüketimini   ( Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği  sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda,  sirkülatörün enerji tüketimi dikkate  alınmaksızın kW cinsinden belirlenir ) ,     d )  Minimum  ısıl güçte ki   elektrik sel   güç gereksinimi  ( el min ):  Ortam ısıtıcının m inimum ısıl  güç sağlanırken elektrik güç tüketimini   ( Elektrik güç tüketimi, ü rünün dolaylı ısıtma  işlevselliği  sunması ve bir sirkülatör   takılı olması  durumunda, sirkülatörün güç tüketimi dikkate  alınma ksızın  kW  cinsinden belirlenir ) ,     e )   Hazırda  b ekleme   konumunda  elektriksel güç gereksinimi   (el sb ):  Hazırda b ekleme  konum unda  ürününü tükettiği  kW olarak   ifade edilen elektrik gü cünü,     f ) Kalıcı pilot alevi güç gerekliliği (P pilot ): Nominal veya kısmi yük ısıl güçte ihtiyaç  duyulan daha güçlü bir yanma süreci için ateşleme kaynağı görevi yapan alevin sağlanması  amacıyla ısıtıcının ana brülör açılmadan en a z 5 dakika önce yakılmış olduğu durumda, ürünün  kW cinsinden gaz ya da sıvı yakıt tüketimini ,     g ) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç: Ürünün ,   ısıl gücünü otomatik  olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmaması nı   ve ısıl gücünü otomatik ola rak ayarlayan bir  oda sıcaklığı geri bildiriminin bulunmamasını ,     ğ )   Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama: Ürünün, ısıl  gücünün iki veya daha çok ısıl güç seviyesiyle manuel olarak değiştirme kabiliyetine sahip  olması nı   ve istenilen oda sıcaklığına göre ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyen bir cihazla  donatılmamış olması nı,     h ) Mekanik termostatlı oda sıcaklığı  kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli  olan seviyeye göre belirli bir zaman dilimi nde ısıl gücün ü otomatik olarak değiştirme olanağı  sağlayan  elektronik olmayan bir cihazla donatılmış olmasını,     ı ) Elektronik oda sıcaklı ğı   kontrolü:  Ürünün, ortamın ısıl  konforu   için gerekli olan   seviye ye   göre  belirli bir zaman diliminde   ısıl gücünü  otomatik olarak değiştirme olanağı 

