EK-I
Ek-II’den Ek-V’e Kadar Uygulanacak Tanımlar
1. Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar uygulanır:
a) Mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliği (ηs): Ortam ısıtıcısı tarafından sağlanan ortam ısıtma ihtiyacı ile bu ihtiyacı karşılamak için gereken yıllık güç tüketimi arasındaki yüzde (%) cinsinden oranı,
b) Dönüşüm katsayısı (CC): Değeri 2,5 olan katsayıyı,

ç) Azot oksit emisyonları: Gaz ya da sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları ve ticari ortam ısıtıcıları için nemsiz brüt kalorifik değere (GCV) dayanılarak mg/kWhinput olarak ifade edilen, nominal ısıl güçte oluşan azot oksit emisyonlarını,
d) Net kalorifik değer (NCV): Uygun yakıt nemine sahip birim miktardaki yakıt oksijen ile tamamen yakıldığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına inmeden yayılan toplam ısı miktarını,
e) Nemsiz brüt kalorifik değer (GCV): Doğal nem ile kurutulmuş birim miktarda yakıtın oksijen ile tamamen yandığında ve yanma ürünleri ortam sıcaklığına döndüğünde açığa çıkan toplam ısı miktarını (Bu miktar, yakıt içindeki hidrojenin yanmasıyla oluşan su buharının yoğuşma ısısını da içerir.), 
f) Nominal veya minimum ısıl güçteki faydalı verim (sırasıyla ηth,nom veya ηth,min ): Bir ortam ısıtıcısına ait faydalı ısıl gücün toplam enerji girdisine oranının % cinsinden karşılığını,
Burada;
(1) Ev tipi ortam ısıtıcıları için toplam enerji girişi; net kalorifik değeri (NCV) ve/veya nihai enerjinin dönüşüm katsayısı (CC) ile çarpımını,
(2) Ticari ortam ısıtıcıları için toplam enerji girişi, nemsiz brüt kalorifik değeri (GCV) ve nihai enerjinin dönüşüm katsayısı (CC) ile çarpımını,
g) Nominal ısıl güçteki elektriksel güç gereksinimi (elmax): Ortam ısıtıcının nominal ısıl güç sağlarken elektrik güç tüketimini (Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün enerji tüketimi dikkate alınmaksızın kW cinsinden belirlenir),
ğ) Minimum ısıl güçteki elektrik gücü gereksinimi (elmin): Ortam ısıtıcının minimum ısıl güç sağlanırken elektrik güç tüketimini (Elektrik güç tüketimi, ürünün dolaylı ısıtma işlevselliği sunması ve bir sirkülatör takılı olması durumunda, sirkülatörün güç tüketimi dikkate alınmaksızın kW cinsinden belirlenir.),
h) Hazırda bekleme konumunda elektrik ihtiyacı (elsb): Hazırda bekleme konumunda, ürünün tükettiği kW olarak ifade edilen elektrik gücünü,
ı) Kalıcı pilot alevi güç gerekliliği (Ppilot): Nominal veya kısmi yük ısıl güçte ihtiyaç duyulan daha güçlü bir yanma süreci için ateşleme kaynağı görevi yapan alevin sağlanması amacıyla ısıtıcının ana brülör açılmadan en az 5 dakika önce yakılmış olduğu durumda, ürünün kW cinsinden gaz ya da sıvı yakıt tüketimini,

i) Entegre termostatlı manuel ısı yükü kontrolü: Biriken ısı miktarını değiştirmek amacıyla ürünün merkez sıcaklığını ölçen ve düzenleyen, ürüne entegre edilmiş manuel çalıştırılan algılayıcı bir cihazı,
j) Oda ve/veya dış mekan sıcaklık geri bildirimli manuel ısı yükü kontrolü: Merkez sıcaklığını ölçen ve oda ve/veya dış mekan sıcaklığı ile ilgili biriken ısı miktarını değiştiren, ürüne entegre edilmiş manuel çalıştırılan algılayıcı bir cihazı,

k)  Oda ve/veya dış sıcaklık geri bildirimli veya enerji tedarikçisi tarafından düzenlenen elektronik ısı yükü kontrolü: Merkez sıcaklığını ölçen ve oda sıcaklığı ve/veya dış mekan sıcaklığıyla veya şarj rejimi enerji tedarikçisi tarafından düzenlenebilen bir cihazla ilişkili olarak birikmiş ısı miktarını değiştiren, ürüne entegre otomatik çalışan algılayıcı bir cihazı,
l) Fan destekli ısıl güç: Ürünün ısı talebine göre ısıl gücü değiştirmek için entegre ve kontrol edilebilir fan veya fanlar ile donatılmış ürünü,

m) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç: Ürünün, ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmamasını ve ısıl gücünü otomatik olarak ayarlayan bir oda sıcaklığı geri bildiriminin bulunmamasını,

n) Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama: Ürünün, ısıl gücünün iki veya daha çok ısıl güç seviyesiyle manuel olarak değiştirme kabiliyetine sahip olmasını ve istenilen oda sıcaklığına göre ısıl gücünü otomatik olarak düzenleyen bir cihazla donatılmamış olmasını,
o) Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan elektronik olmayan bir cihazla donatılmış olmasını,  

ö) Elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan, bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını, 

p) Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı sağlayan ve 24 saatlik zaman aralığı için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı sağlayan bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,

r) Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, ortamın ısıl konforu için gerekli olan seviyeye göre belirli bir zaman diliminde ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme olanağı ve tüm hafta için zamanlama ve sıcaklık seviyelerini ayarlama olanağı sağlamasını; yapılan ayarlamanın, 7 günlük süre boyunca günlük bazda değişimlere izin veren bir elektronik cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olmasını,
s) Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün odada hiç kimse bulunmadığında oda sıcaklık ayarını otomatik olarak düşüren bir elektronik cihazla tümleşik veya harici olarak donatılmasını,
ş) Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü: Ürünün, pencere veya kapı açıldığında ısıl gücünü azaltan elektronik bir cihaz ile tümleşik veya harici olarak donatılmış olması anlamına gelir. Pencere veya kapının açıldığını tespit etmek için sensörün kullanılması durumunda cihaz, ürünle birlikte, ürüne harici olarak, binaya gömme şeklinde veya bu seçeneklerin bir kombinasyonu olarak monte edilebilir.
t) Mesafe kontrol seçenekli: Bina dışındayken uzaktan etkileşim sağlayan bir işlevde ürüne ilgili ürün kontrol cihazı monte edilmesi vasıtasıyla; ürünün kontrol donanımı ile birlikte kurulduğu bina dışından uzaktan etkileşime izin veren işlevi,

u) Uyarlanır başlama kontrolü: İstenilen zamanda ayarlanan sıcaklık noktasına ulaşılması amacıyla ısınma artışının ideal başlangıcını tahmin eden ve başlatan işlevi,
ü) Çalışma süresi sınırlamalı: Ürünün, önceden belirlenen bir zaman periyodu sonrası otomatik olarak devre dışı bırakmasını sağlayan bir işleve sahip olmasını, 

v) Siyah hazneli sensörlü: Hava ve radyant sıcaklığı ölçen, entegre ya da harici, bir elektronik cihaz ile donatılmış ürünü, 
y) Tek aşamalı: Ürünün ısıl gücünü otomatik olarak değiştirme kabiliyeti olmamasını, 

z) İki aşamalı: Sıcaklık sensörleri ve ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir ara yüz vasıtasıyla kontrol edilebilen, ürünün, gerçek oda sıcaklığı ile istenilen oda sıcaklığı olmak üzere ısıl gücünü iki ayrı seviyeye göre otomatik olarak düzenleyebilme kabiliyetini, 

aa) Modülasyon: Ürünün, gerçek oda sıcaklığı ile istenilen oda sıcaklığına ilişkin olarak, sıcaklık sensörleri ile ürünün kendisine entegre olması gerekmeyen bir ara yüz vasıtasıyla kontrol edilebilen, ısıl gücünü üç veya daha fazla farklı seviyede otomatik olarak düzenleyebilme kabiliyetini,

bb) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması ve sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumu,
cc) Boru sisteminin ısıl gücü: Piyasaya arz edildiğinde biçimlerin (konfigürasyonunun) kombine boru bölümlerinin kW olarak ifade edilen ısıl gücünü,
çç) Boru bölümünün ısıl gücü: bir tüp sisteminin konfigürasyonunun bir parçasını oluşturan diğer boru bölümleri ile birlikte bir boru bölümünün kW olarak ifade edilen ısıl gücünü,
dd) Radyant faktörü (nominal ya da minimum ısıl güçte) (RFnom veya RFmin): Nominal ya da minimum ısıl güç sağlanırken ürünün kızılötesi ısıl gücünün toplam enerji girişine oranını (nominal veya minimum ısı çıkışını sağlanırken, yakıtın net kalorifik değeri (NCV) temelinde kızılötesi enerji çıktısının toplam enerji girdisine bölünmesiyle hesaplanır.),
ee) Zarf yalıtımı: Ürünün açık alanlara yerleştirilmesine izin verilmesi halinde, ısı kayıplarını minimuma indirmek için uygulanan ürün zarfı ya da kaplamasının ısıl yalıtım seviyesini,

ff) Zarf kayıp katsayısı: Isıtılacak kapalı alanın dışına kurulan ve ürünün parçasının ilgili zarfının geçirgenliği ile belirlenen ürünün parçasının yüzde olarak ifade edilen ısı kayıplarını,

gg) Model tanımlayıcı: Bir spesifik ortam ısıtıcısını, aynı ticari markaya veya imalatçı adına sahip diğer modellerden ayırt etmeye yarayan, genellikle alfanümerik olan kodu,
ğğ) Nem içeriği: Yakıtın içerisindeki suyun kütlesinin ortam ısıtıcısında kullanılan yakıtın toplam kütlesine oranını,
ifade eder.
EK-II
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri
1. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için belirli çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
1.1. 1/6/2023 tarihinden itibaren ortam ısıtıcılar aşağıdaki gereklilikleri sağlar: 

a) Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü açık ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %42'den daha az olamaz. 
b) Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü kapalı ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %72'den daha az olamaz. 
c) Elektrikli taşınabilir ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %36'dan daha az olamaz.

ç) Nominal ısıl gücü 250 W değerinden yüksek olan, elektrikli sabit ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %38'den daha az olamaz. 
d) Nominal ısıl gücü 250 W değerine eşit ya da 250 W’ın altında olan, elektrikli sabit ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %34'ten daha az olamaz. 
e) Bataryalı ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %38,5'ten daha az olamaz. 
f) Yerden elektrikli ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %38'den daha az olamaz. 
g) Elektrikli radyant ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %35'ten daha az olamaz. 
ğ) Nominal ısıl gücü 1,2 kW'dan fazla olan elektrikli görünür yanma radyant ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %35'ten daha az olamaz.

h) Nominal ısıl gücü 1,2 kW’ya eşit veya 1,2 kW’nın altında olan elektrikli görünür yanma radyant ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %31'den daha az olamaz. 
ı) Parlak ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %85'ten daha az olamaz. 
i) Borulu ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği %74'ten daha az olamaz.
2. Emisyonlara ilişkin belirli çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
2.1. 1/6/2023 tarihinden itibaren sıvı ve gaz yakıtlı ortam ısıtıcılarının azot oksit (NOx) emisyonları aşağıda belirtilen değerleri aşamaz:
a) Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü açık ve önü kapalı ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx) emisyonları, brüt kalorifik değer (GCV) temelinde 130 mg/kWinput değerini aşamaz.  
b) Parlak ortam ısıtıcıları ile borulu ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx) emisyonları, brüt kalorifik değer (GCV) temelinde 200 mg/kWinput değerini aşamaz.
3. Ürün bilgisi için gereklilikler
3.1. 1/6/2023 tarihinden itibaren ortam ısıtıcılarının üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri bulunur:
a)  Kurulumu yapanlar ve nihai kullanıcılar için kullanım kılavuzunda ve imalatçıların yetkili temsilcilerinin ve ithalatçıların erişime açık internet sitelerinde; 
(1) Gaz veya sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları için Ek-III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan teknik parametreler ile birlikte Tablo 1’de belirtilen bilgi ve anılan tabloda belirtilen önemli unsurların gösterimi,
(2) Elektrikli ortam ısıtıcıları için, Ek-III’e uygun olarak hesaplanan ve ölçülen teknik parametreler ile birlikte Tablo 2’de yer alan bilgi ve anılan tabloda belirtilen önemli unsurların gösterimi, 

(3) Ticari ortam ısıtıcıları için Ek-III’e uygun olarak ölçülen ve hesaplanan teknik parametreler ile birlikte ve Tablo 3'te belirtilen önemli unsurların gösterimi, 
(4) Ortam ısıtıcısının montaj, kurulum veya bakımı yapılırken alınması gereken tüm özel tedbirlere ilişkin bilgiler,
(5) Kullanım ömrünün sonunda yapılacak demontaj, geri dönüşüm ve/veya bertaraf işlemlerine ilişkin bilgiler,
bulunur.
b) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi gereği yapılacak uygunluk değerlendirmesinin amaçları doğrultusunda teknik dosya aşağıdakileri içerir:
(1) Bu Ekin 3.1 inci maddesinde belirtilen unsurlar.
(2) Varsa, tüm eşdeğer modellerin bir listesi. 

3.2. 1/6/2023 tarihinden itibaren ortam ısıtıcıları üzerinde aşağıdaki ürün bilgileri bulunur:
a) Sadece bacasız ortam ısıtıcıları ile bacaya açılan ortam ısıtıcıları için; nihai kullanıcılara yönelik kullanma kılavuzunda, imalatçıların erişime açık internet sitelerinde ve ürünün paketinde, Türkçe ve/veya nihai kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılacak bir dilde ve net görünürlüğü ve okunabilirliği sağlayacak şekilde şu cümle bulunur: “Bu ürün, birincil ısıtma amaçlarına uygun değildir.” Bu cümle;
(1) Nihai kullanıcılar için ürünün kullanım kılavuzunun kapak sayfasında yer alır. 
(2) İmalatçıların erişime açık internet sitesinde ürünün diğer özellikleriyle birlikte gösterilir.  
(3) Ürün nihai kullanıcı satın almadan önce sergilendiğinde ambalaj üzerinde kolayca görülebilen bir yerde bulunur.
b) Sadece elektrikli taşınabilir ortam ısıtıcıları için; son kullanıcılara yönelik kullanma kılavuzunda, imalatçıların erişime açık internet sitelerinde ve ürünün paketinde, Türkçe ve/veya nihai kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılacak bir dilde ve net görünürlüğü ve okunabilirliği sağlayacak şekilde şu cümle bulunur: “Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış yerlerde ya da belirli dönemlerde kullanım için uygundur.” Bu cümle;
(1) Nihai kullanıcılar için ürünün kullanım kılavuzunun kapak sayfasında yer alır. 
(2) İmalatçıların erişime açık internet sitesinde ürünün diğer özellikleriyle birlikte görüntülenir. 
(3) Ürün nihai kullanıcı satın almadan önce sergilendiğinde ürün ambalajı üzerinde kolayca görülebilen bir yerde bulunur.
Tablo 1

Gaz/sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları için bilgi gereklilikleri
	Model tanımlayıcı(lar): 

	Dolaylı ısıtma işlevselliği: [Evet/Hayır]

	Doğrudan ısıl güç: ...(kW)

	Dolaylı ısıl güç:...(kW)

	Yakıt

 

 
	 
	Ortam ısıtma emisyonları (*)

	
	
	NOx

	Yakıt türünü seçiniz
	[Gaz/sıvı]
	[Belirt]
	[mg/kWhinput] (GCV)

	
	
	

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Isıl güç
	Faydalı verim (NCV)

	Nominal ısıl güç
	Pnom
	x,x
	kW
	Nominal ısıl güçteki faydalı verim
	ηth,nom
	x,x
	%

	Minimum ısıl güç (Gösterge niteliğinde)
	Pmin
	[x,x/

Uygulanmaz]
	kW
	Minimum ısıl güçteki faydalı verim (Gösterge niteliğinde)
	ηth,min
	[x,x/

Uygulanmaz
	%

	İkincil elektrik tüketimi 
	Isıl güç türü/oda sıcaklığı kontrolü (birini seçiniz)

	Nominal ısıl güçte
	elmax
	x,xxx
	kW
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, tek aşamalı ısıl güç 
	[Evet/Hayır]

	Minimum ısıl güçte
	elmin
	x,xxx
	kW
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama
	[Evet/Hayır]

	Hazırda Bekleme konumunda
	elSB
	x,xxx
	kW
	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçim yapılabilir)

	
	Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Mesafe kontrol seçenekli
	[Evet/Hayır]

	
	Uyarlanır başlama kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Çalışma zamanı sınırlaması
	[Evet/Hayır]

	
	Siyah hazneli sensörlü
	[Evet/Hayır]

	 Kalıcı pilot alevi güç gereksinimi
	 

	Pilot alevi güç gereksinimi (varsa)
	Ppilot
	[x,xxx/

Uygulanmaz]
	kW
	 

	İletişim bilgileri
	İmalatçının ya da imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi 

	(*) NOx = Nitrojen Oksitler


Tablo 2

Elektrikli ortam ısıtıcıları için bilgi gereklilikleri
	Model tanımlayıcı(lar): 

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	Madde
	Birim

	Isıl güç
	Isıl girdi türü, yalnızca bataryalı ortam ısıtıcıları için (yalnızca birini seçiniz)

	Nominal ısıl güç
	Pnom
	x,x
	kW
	Entegre termostatlı el ayarlamalı ısı yükü kontrolü 
	[Evet/Hayır]

	Minimum ısıl güç (Gösterge niteliğinde)
	Pmin
	[x,x/Uygulanmaz]
	kW
	Oda ve/veya açık alan sıcaklığı geribildirimi ile el ayarlamalı ısı yükü kontrolü
	[Evet/Hayır]

	Azami sürekli ısıl güç
	Pmax,c
	x,x
	kW
	Oda ve/veya açık alan sıcaklığı geri bildirimi ile elektronik ısı yükü kontrolü
	[Evet/Hayır]

	İkincil elektrik tüketimi

	Fan destekli ısıl güç
	[Evet/Hayır]

	Nominal ısıl gücünde
	elmax
	x,xxx
	kW
	Isıl güç türü/oda sıcaklığı kontrolü (birini seçiniz)

	Minimum ısıl gücünde
	elmin
	x,xxx
	kW
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, Tek aşamalı ısıl güç 
	[Evet/Hayır]

	Hazırda Bekleme konumunda
	elSB
	x,xxx
	kW
	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama
	[Evet/Hayır]

	
	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	 [Evet/Hayır]

	
	Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçim yapılabilir)

	
	Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	 Mesafe kontrol seçenekli
	[Evet/Hayır]

	
	Otomatik başlama ayarı kontrolü
	[Evet/Hayır]

	
	Çalışma süresi sınırlamalı
	[Evet/Hayır]

	
	Siyah hazneli sensör
	[Evet/Hayır]

	İletişim bilgileri
	İmalatçının ya da imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi


Tablo 3

Ticari ortam ısıtıcıları için bilgi gereklilikleri
	Model tanımlayıcı(lar):
	

	Isıtma türü: [Parlak/Radyant boru]
	

	Yakıt
	Yakıt
	
	Ortam ısıtma emisyonları (*)

	
	
	
	NOx

	Yakıt türünü seçiniz
	[Gaz/Sıvı]
	[Belirtiniz]
	mg/kWhinput (GCV)

	
	
	
	

	Tercih edilen yakıt türü kullanıldığında özellikler
	

	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim
	Madde
	Sembol
	Değer
	Birim

	Isıl güç
	Faydalı verim (GCV)-yalnızca borulu ortam ısıtıcıları için (**)

	Nominal ısıl güç
	Pnom
	x,x
	kW
	Nominal ısıl gücünde faydalı verim
	ηth,nom
	x,x
	%

	Minimum ısıl güç
	Pmin
	[x,x/Uygulanmaz]
	kW
	 Minimum ısıl gücünde faydalı verim
	ηth,min
	[x,x/Uygulanmaz]
	%

	 Minimum ısıl güç (nominal ısıl gücün yüzdesi olarak)
	…
	[x]
	%
	 

	Borulu sistem nominal  ısıl gücü (varsa)
	Psystem
	x,x
	kW
	 

	Boru bölüm nominal ısıl güç 

(varsa)
	Pheater,i
	[x,x/Uygulanmaz]
	kW
	Minimum ısıl güçte boru bölümünün faydalı verimi

(varsa)
	ηi
	[x,x/Uygulanmaz]
	%

	Uygulanabilir ise, çok sayıda boru bölümü için tekrarlayınız.
	…
	[x,x/Uygulanmaz]
	kW
	Uygulanabilir ise, çok sayıda boru bölümü için tekrarlayınız.
	…
	[x,x/Uygulanmaz]
	%

	Özdeş boru bölümlerinin sayısı
	n
	[x]
	[-]
	

	Radyant faktörü
	Zarf kayıpları 

	Nominal ısıl güçte radyant faktörü
	RFnom
	[x,x]
	[-]
	Zarf yalıtımı
	U
	
	W/ m2K

	Minimum ısıl güçte radyant faktörü
	RFmin
	[x,x]
	[-]
	Zarf kayıp katsayısı
	Fenv
	[x,x]
	%

	Nominal ısıl güçte boru bölümünün radyant faktörü
	RFi
	[x,x]
	[-]
	Isıtılacak alanının dışına kurulacak ısı üreteci
	[Evet/Hayır]

	Uygulanabilir ise, çok sayıda boru bölümü için tekrarlayınız.
	…
	
	
	 

	İkincil elektrik tüketimi
	Isıl güç kontrol türü (birini seçiniz)

	Nominal ısıl güçte
	elmax
	x,xxx
	kW
	- Tek aşamalı
	Evet/Hayır]



	Minimum ısıl güçte
	elmin
	x,xxx
	kW
	- İki aşamalı
	Evet/Hayır]



	Hazırda bekleme konumunda
	elSB
	x,xxx
	kW
	- Modülasyonlu
	Evet/Hayır]



	Sürekli pilot alevinin enerji ihtiyacı

	Pilot alevinin güç gereksinimi (varsa) 
	Ppilot
	[x,xxx/Uygulanmaz]
	kW
	 

	İletişim bilgileri
	İmalatçının ya da imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi


(*) NOx=Azot oksit

(**) Parlak ortam ısıtıcıları için ağırlıklı ısıl verim %85,6 olarak kabul edilir. 

EK-III
Ölçümler ve Hesaplamalar
1. Bu Tebliğin gerekliliklerine uyumun sağlanması ve bu uyumun doğrulanması amacıyla ölçümler ve hesaplamalar yapılırken referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazete’sinde bu amaçla yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar veya genel olarak kabul görmüş son teknolojileri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir metotlar kullanılır. Ölçüm ve hesaplamalar, bu Ekin 2 nci ile 5 inci bölümleri arasında belirtilen şartları karşılar. 
2. Ölçüm ve hesaplamalara dair genel koşullar 
2.1. Nominal ısıl güç ve mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için beyan edilen değerler, en yakın ondalık basamağa yuvarlanır.   

2.2. Emisyonlar için beyan edilen değerler en yakın tam sayıya yuvarlanır.

3. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair genel koşullar
3.1. Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηS), etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηS,on) olarak hesaplanır; ısı depolama ve ısıl güç kontrolü, ikincil elektrik tüketimi ve kalıcı pilot alev güç gereksinimi hesaba katılarak düzeltilir.
3.2. Elektrik tüketimi; dönüşüm katsayı değeri (CC) 2,5 ile çarpılır.

4.  Emisyonlara ilişkin genel koşullar
4.1. Gaz ve sıvı yakıtlı ortam ısıtıcıları için ölçümlerde azot oksit (NOx) emisyonları dikkate alınır.  Azot oksit emisyonları; azot monoksit ve azot dioksit toplanarak hesaplanır ve azot dioksit olarak ifade edilir.

5.  Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine dair özel koşullar 

5.1. Ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan tüm ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği aşağıdaki formülle hesaplanır: 
ηS = ηS,on– 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Ticari ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliği ise aşağıdaki formülle hesaplanır:  

ηS  = ηS,on  – F(1) – F(4) – F(5)
Bu formülde yer alan;

-ηS,on: 5.2 nci maddede belirtildiği gibi hesaplanan ve yüzde (%) cinsinden ifade edilen etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğidir.  
-F(1): Isı depolama ve ısıl güç için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde; bataryalı ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine artı katkı yapan ve ticari ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması verimliliğine azaltan bir etkinin hesaba katıldığı bir düzeltme faktörüdür. Yüzde cinsinden (%) ifade edilir.
-F(2): İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğini arttıran etki sağlayan, değerleri birbirini dışlayan ve birbirine eklenemeyen ve yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 
-F(3): İç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğini arttıran etki sağlayan, değerleri birbirine eklenebilen ve yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 
-F(4): İlave elektrik tüketiminin mevsimsel ortam ısıtma enerji verimliliğine yaptığı azaltan etkiye karşılık gelen, % cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 

-F(5): Kalıcı pilot alevinin güç tüketiminin mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine yaptığı azaltan etkiye karşılık gelen, yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme faktörüdür. 
5.2. Etkin konumdaki mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği aşağıdaki formülle hesaplanır:
Elektrikli ve ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan tüm ortam ısıtıcıları için:

ηS,on  = ηth,nom
Bu eşitlikte yer alan;
-ηth,nom: Net kalorifik değere (NCV) dayanan, nominal ısıl güçteki faydalı verimi ifade eder.
Elektrikli ortam ısıtıcıları için:
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Bu formülde yer alan;
-CC: Elektrikten birincil enerjiye "dönüşüm katsayısı"dır. 

- ηth,on : Elektrikli ortam ısıtıcıları için %100'dür.

Ticari ortam ısıtıcıları için:

ηS,on  = ηS,th  · ηS,RF

Bu formülde yer alan; 

- ηS,th: Ağırlıklı ısı verim değeridir ve yüzde (% )ile ifade edilir. 

-ηS,RF : Emisyon verimliliğidir ve yüzde (%) ile ifade edilir. 
Parlak ortam ısıtıcılar için ηS,th %85,6'ya eşittir.
Borulu ortam ısıtıcıları için:

ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min) – Fenv
Bu formülde yer alan;
- ηth, nom: Brüt kalorifik değere (GCV) dayanan, nominal ısıl güçteki faydalı verimdir ve yüzde (%) ile ifade edilir. 

-ηth,min: Brüt kalorifik değere (GCV) dayanan,   minimum ısıl güçteki faydalı verimdir ve yüzde (%) ile ifade edilir. 

-Fenv : Isı üretecinin zarf kayıplarıdır ve yüzde (%) ile ifade edilir. 

Eğer imalatçı ya da tedarikçi tarafından belirlenmiş borulu ortam ısıtıcılarının ısı üreticileri ısıtılacak iç ortama kurulacak ise zarf kayıpları 0’dır (sıfır).
Eğer imalatçı ya da tedarikçi tarafından belirlenmiş borulu ortam ısıtıcılarının ısı üreticileri ısıtılacak dış mekana kurulacak ise zarf kayıp faktörü Tablo 4’e göre ısı üretecinin kaplamasının ısı geçirgenliğine bağlıdır.
Tablo 4

Isı üretecinin zarf kayıp faktörü
	Kaplamanın ısı geçirgenliği (U)
	 

	U  ≤ 0,5
	%2,2

	0,5 < U ≤  1,0
	%2,4

	1,0 < U ≤  1,4
	%3,2

	1,4 < U ≤  2,0
	%3,6

	U  > 2,0
	%6,0


Ticari ortam ısıtıcılarının emisyon verimliliği aşağıdaki şekilde hesaplanır:
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Bu formülde yer alan; 

-RFS: Ticari ortam ısıtıcının radyant faktörüdür ve yüzde (%) ile ifade edilir.  

Borulu sistemler dışındaki tüm ticari ortam ısıtıcıları için:
RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin
Bu formülde yer alan; 

-RFnom: Nominal ısıl güçte radyant faktörüdür ve yüzde (%) ile ifade edilir. 
-RFmin: Minimum ısıl güçte radyant faktörüdür ve yüzde (%) ile ifade edilir.

Borulu sistemler:
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Bu formülde yer alan; 

-RFnom,i : Nominal ısıl güçte boru bölümü başına radyant faktörüdür ve yüzde (%) ile ifade edilir.

- RFmin,i: Minimum ısıl güçte boru bölümü başına radyant faktörüdür ve yüzde (%) ile ifade edilir.

-Pheater,i : Brüt kalorifik değere (GCV) dayanan, boru bölümü başına ısıl güçtür ve kW ile ifade edilir.

- Psystem: Brüt kalorifik değere (GCV) dayanan, tüm boru sisteminin ısıl gücüdür ve kW ile ifade edilir. 

Borulu sistemlere ilişkin formül yalnızca; borulu sistemde uygulanan brülörün, boruların ve boru bölümlerinin yansıtıcılarının yapısı tek borulu bir ortam ısıtıcı ile aynı ve bir boru bölümünün performansını belirleyen ayarlar tek borulu bir ortam ısıtıcınınki ile aynı ise uygulanır. 
5.3. F(1) düzeltme katsayısı, bataryalı ortam ısıtıcıları için ısı, fan destekli veya doğal konveksiyon vasıtasıyla dağıtılıyorsa ürünün ısı çıkışını düzenleme kabiliyeti ile ilgili olarak ticari ortam ısıtıcıları için azaltan bir etkiyi, ısı girişi ve gücü kontrolüne katkıların ayarlanması nedeniyle, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğini arttıran bir etkiyi hesaba katan katsayıdır.
Bataryalı ortam ısıtıcıları için F(1) ısıl güç düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Ürün, Tablo 5'te gösterilen seçeneklerden biri (birbirini dışlayan) ile donatıldığında, F(1) düzeltme katsayısı, bu seçeneğe karşılık gelen değer kadar arttırılır.
Tablo 5

Bataryalı ortam ısıtıcıları için F(1) düzeltme katsayısı

	Üründe bulunan özellik

(Yalnızca bir seçenek uygulanabilir)
	F(1) artırılma oranı

	Entegre termostatlı manuel ayarlamalı ısı yükü kontrolü
	%0,0

	Oda ve/veya açık alan sıcaklık geri bildirimli el ayarlamalı ısı yükü kontrolü
	%2,0

	Enerji tedarikçisi tarafından kontrol edilen ya da oda ve/veya açık alan sıcaklığı geri bildirimli elektronik ısı yükü kontrolü
	%3,5


Bataryalı ortam ısıtıcının ısıl gücü bir fan ile desteklendiğinde, F(1) değerine %1,5 daha ilave edilir.
Ticari ortam ısıtıcıları için ısıl güç düzeltme katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Tablo 6
Ticari ortam ısıtıcıları için F(1) düzeltme katsayısı

	Ürünün ısıl güç kontrol türü 
	F(1) hesaplama formülü

	Tek aşamalı
	F(1) = %5

	İki aşamalı
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	Otomatik ayarlı
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İki aşamalı ticari ortam ısıtıcıları için F(1) düzeltme katsayısının asgari değeri  %2,5 ve otomatik ayarlı ticari ortam ısıtıcıları için ise %5'tir. 
Bataryalı ortam ısıtıcıları ya da ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan ortam ısıtıcıları için F(1) düzeltme katsayısı 0’dır (sıfır). 
5.4. F(2) düzeltme katsayısı, iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğini arttıran etki sağlayan, değerleri birbirini dışlayan ve birbirine eklenemeyen ve yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme faktörü olup aşağıdaki gibi hesaplanır:    
 Tüm ortam ısıtıcıları için F(2) düzeltme katsayısı; üründe hangi kontrol özelliğinin bulunduğuna bağlı olarak, Tablo 7'de belirtilen katsayılardan birine eşittir ve yalnızca bir değer seçilebilir. F(2) düzeltme katsayısı, ticari ortam ısıtıcılara uygulanmaz.
Tablo 7

F(2) Düzeltme Katsayısı
	Üründe bulunan özellik

(Yalnızca bir seçenek seçilebilir)
	F(2)

	
	Elektrikli ortam ısıtıcıları için
	Gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için

	
	Taşınabilir
	Sabit
	Bataryalı
	Yerden ısıtmalı
	Radyant
	

	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan tek aşamalı ısıl güç
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,0

	Oda sıcaklığı kontrolü olmayan, iki veya daha fazla manuel aşama 
	% 1,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 2,0
	% 1,0

	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü
	% 6,0
	% 1,0
	% 0,5
	% 1,0
	% 1,0
	% 2,0

	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü
	% 7,0
	% 3,0
	% 1,5
	% 3,0
	% 2,0
	% 4,0

	Günlük zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü 
	% 8,0
	% 5,0
	% 2,5
	% 5,0
	% 3,0
	% 6,0

	Haftalık zamanlayıcı ilaveli elektronik oda sıcaklığı kontrolü 
	% 9,0
	% 7,0
	% 3,5
	% 7,0
	% 4,0
	% 7,0


5.5. F(3) düzeltme katsayısı, iç ortam ısıtma konforu için ayarlanmış kontrollerin katkıları sayesinde mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğini arttıran etki sağlayan, değerleri birbirine eklenebilen ve yüzde (%) cinsinden ifade edilen düzeltme faktörü olup aşağıdaki gibi hesaplanır:    
Tüm ortam ısıtıcıları için F(3) düzeltme katsayısı, üründe hangi kontrol özelliğinin ya da özelliklerin bulunduğuna bağlı olarak, Tablo 8'de belirtilen değerlerin toplamına eşittir. 
Tablo 8

F(3) Düzeltme Katsayısı
	Üründe bulunan özellik

(Birçok seçenek seçilebilir)
	F(3)

	
	Elektrikli ortam ısıtıcıları için
	Gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için

	
	Taşınabilir
	Sabit
	Bataryalı
	Yerden ısıtmalı
	Radyant
	

	Hareket sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	% 1,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 2,0
	% 1,0

	Açık pencere sensörlü oda sıcaklığı kontrolü
	% 0,0
	% 1,0
	% 0,5
	% 1,0
	% 1,0
	% 1,0

	Mesafe kontrol seçeneği
	% 0,0
	% 1,0
	% 0,5
	% 1,0
	% 1,0
	% 1,0

	Otomatik başlatma ayarı kontrolü
	% 0,0
	% 1,0
	% 0,5
	% 1,0
	% 0,0
	% 0,0

	Çalışma zamanı sınırlaması
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,0
	% 1,0
	% 0,0

	Siyah hazneli sensör
	% 0,0
	% 0,0
	% 0,00
	% 0,0
	% 1,0
	% 0,0


5.6. İkincil elektrik kullanım düzeltme katsayısı (F4) aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
Bu düzeltme katsayısı, açık ve hazırda bekleme konumunda iken ikincil elektrik kullanımını hesaba katar.  
Elektrikli ortam ısıtıcıları için bu düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
İkincil elektrik kullanımı düzeltme katsayısı F(4) aşağıdaki gibi hesaplanır:
[image: image6.png]



Bu formülde yer alan; 

- elSB: Hazırda bekleme konumunda elektrik güç tüketimidir ve kW ile ifade edilir.

-Pnom: Ürünün nominal ısıl gücüdür ve kW ile ifade edilir.

-α: Ürünün, 25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2008/1275/AT) (SGM:2021/13)’e uygun olup olmadığını dikkate alan bir katsayıdır.
- Ürün, SGM:2021/13 Tebliği ile belirlenen sınır değerlerine uygunsa, α katsayısı 0 (sıfır) kabul edilir. 
- Ürün, SGM:2021/13 Tebliği ile belirlenen sınır değerlerine uygun değilse, α katsayısı 1,3 olarak alınır.
Gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için ikincil elektrik kullanım düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
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Bu formülde yer alan; 

-elmax: kW cinsinden ifade edilen, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketimidir.
-elmin: kW cinsinden ifade edilen, minimum ısıl güçteki elektrik gücü tüketimidir. Ürünün minimum ısıl güç sunmaması halinde, nominal ısıl güçteki elektrik gücü tüketim değeri kullanılır.   

-elsb: kW cinsinden ifade edilen, ürünün hazırda bekleme konumundaki elektrik gücü tüketimidir.
-Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür. 
Ticari ortam ısıtıcıları için ikincil elektrik kullanım düzeltme katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:
[image: image8.png]0,15- el +085- el + 13- el

F(9)=cc- %100




5.7. F(5) düzeltme katsayısı, kalıcı pilot alevinin güç tüketimi ile ilgilidir. Bu düzeltme katsayısı kalıcı yanan pilot alev güç ihtiyacını hesaba katar. 
Gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcıları için F(5) düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
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Bu formülde yer alan;
-Ppilot: kW cinsinden ifade edilen, pilot alevinin tüketimidir. 
-Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür. 
Tüm ticari ortam ısıtıcıları için F(5) düzeltme katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
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Üründe kalıcı pilot alevi bulunmadığında Ppilot 0'a (sıfır) eşittir.  
Bu formülde yer alan; 

-Ppilot:  kW cinsinden ifade edilen, kalıcı pilot alevinin güç tüketimidir. 
-Pnom: kW cinsinden ifade edilen, ürünün nominal ısıl gücüdür. 
EK-IV
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Yöntemleri
1.Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları, sadece Bakanlık tarafından beyan edilen parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.  
2.Bakanlık, Bir ürün modelinin Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunu doğrularken, bu Ekte belirtilen gereklilikler için aşağıdaki işlem uygulanır.

(1) Bakanlık bir modelin tek bir birimini doğrular.
(2) Modelin, aşağıdaki tüm şartları sağlaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:
(a) Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir olduğunda, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, yapılan ölçüm sonuçları açısından imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değilse. 
(b) Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılıyorsa ve imalatçı veya ithalatçı tarafından yayımlanan gerekli herhangi bir ürün bilgisi, beyan edilen değerlerden imalatçı veya ithalatçı lehine daha olumlu değerler içermiyorsa.
(c) Bakanlık, modelin bir birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 9'da verilen doğrulama toleranslarına uygunsa.
(3) Bu Ekin 2 nci bölümünün ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sonuçlara ulaşılamaması durumunda, imalatçının veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir. 
(4)  Bu Ekin 2 nci bölümünün ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sonuca ulaşılamaması halinde, uygunsuzluk diğer testler olmadan belirlendiğinde elektrikli ortam ısıtıcılar haricinde, Bakanlık test için aynı modelden üç ek birim seçer ve bu bölümün altıncı ve yedinci fıkraları derhal uygulanır. Diğer modeller için, bir alternatif olarak, seçilen üç ek birim; imalatçının veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer modeller olarak listelenen bir ya da daha fazla farklı modellerden olabilir. 
(5) Bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması Tablo 9'da verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygunsa, modelin geçerli gerekliliklere uygum olduğu kabul edilir. 
(6) Bu Ekin 2 nci bölümünün dördüncü veya beşinci fıkralarında belirtilen sonuca ulaşılamadığında, imalatçının veya ithalatçının teknik dosyasında eşdeğer model olarak listelenen modelin ve tüm modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
(7) Bakanlık, bu bölümün üçüncü ve altıncı fıkralarına göre modelin uygunsuzluğuna ilişkin bir karar aldıktan sonra, ilgili tüm bilgilerin gecikmeksizin Komisyona ve üye devletlere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla iletilmesini sağlar.
3. Bakanlık, Ek-III’te yer alan ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır. 
4. Bakanlık, sadece Tablo 9’da belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ekte belirtilen gereklilikler için sadece 2 nci bölümün bir ila yedinci fıkraları arasında açıklanan yöntemi kullanır. Uyumlaştırılmış standartlarda ya da diğer herhangi ölçüm yönteminde belirtilen başka hiçbir tolerans uygulanmaz.  
Tablo 9

Doğrulama Toleransları

	Parametreler
	Doğrulama toleransları

	Elektrikli ortam ısıtıcılar için, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, ηs
	Belirlenen değer, birimin nominal ısıl gücünde beyan edilen değerden düşük olamaz.

	Sıvı ya da gaz yakıtlı ev tipi ortam ısıtıcıları için, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, ηs
	Belirlenen değer, beyan edilen değerden %8’den daha fazla düşük olamaz.

	Parlak ve borulu ortam ısıtıcılar için, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, ηs
	Belirlenen değer, beyan edilen değerden %10’dan daha fazla düşük olamaz.

	Sıvı ya da gaz yakıtlı ev tipi ortam ısıtıcıları ile parlak ve borulu ortam ısıtıcıları için azot oksit emisyonları
	Belirlenen değer, beyan edilen değeri %10’dan daha fazla geçemez.


EK-V
Bu Tebliğin 8 inci Maddesinde Belirtilen Gösterge Niteliğindeki Ölçütler
1. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve NOx emisyonları açısından ortam ısıtıcıları için piyasadaki mevcut en iyi teknolojiye dair gösterge niteliğindeki ölçütler aşağıda verilmiştir: 
1.1. Ortam ısıtıcılarının mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliğine ilişkin özel ölçütler: 
1.1.1. Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü açık ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için ölçütü: %65.
1.1.2.Gaz ya da sıvı yakıt kullanan önü kapalı olan ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için ölçütü: %88.
1.1.3. Elektrikli ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için ölçüt: %39'dan daha yüksek. 
1.1.4. Parlak ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için ölçüt: %92.
1.1.5. Borulu ortam ısıtıcıların mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği için ölçüt: %88.
1.2. Ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx) emisyonlarına dair özel ölçütler: 
1.2.1.Gaz ya da sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx) emisyonları için, GCV temelinde, ölçüt: 50 mg/kWhinput.  

1.2.2. Parlak ve borulu ortam ısıtıcıların azot oksit (NOx ) emisyonları için, GCV temelinde, ölçüt: 50 mg/kWhinput.  
2. Bu Ekin 1.1 ve 1.2 nci maddelerinde belirtilen ölçütler, bu değerlerin kombinasyonunun tek bir ortam ısıtıcısı için erişilebilir olması anlamına gelmez. 

