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EK-1

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE/VEYA ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

	Sıra No
	Parametre

	1. 
	Havadaki Solunabilir Toz Konsantrasyonu Tayini

	2. 
	Havadaki Toplam Toz Konsantrasyonu Tayini

	3. 
	Havadaki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini

	4. 
	Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyonu Tayini

	5. 
	Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

	6. 
	El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü

	7. 
	Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü

	8. 
	Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini

	9. 
	Havadaki Asit Konsantrasyonu Tayini

	10. 
	Havadaki Amonyak Konsantrasyonu Tayini

	11. 
	Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini

	12. 
	Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini

	13. 
	Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Tayini

	14. 
	Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Tayini (uzun süreli)

	15. 
	Aydınlatma Ölçümü

	16. 
	Termal Konfor Ölçümü

	17. 
	Elektromanyetik Alan Maruziyet Ölçümü

	18. 
	Radyasyon Ölçümü

	19. 
	Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini için Numune Alma

	20. 
	Havadaki Asit Konsantrasyonu Tayini için Numune Alma

	21. 
	Havadaki Amonyak Konsantrasyonu Tayini için Numune Alma

	22. 
	Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini için Numune Alma

	23. 
	Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyonu Tayini için Numune Alma

	24. 
	Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini için Numune Alma

	25. 
	Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini için Numune Alma








EK-2
KURUM/KURULUŞ BİLGİ FORMU




	Kurum/Kuruluş Adı
	:

	Açık Adresi
	:

	Yazışma Adresi
	:

	Telefon
	:

	E-posta (KEP) adresi
	:

	
	

	İrtibat Kurulacak Personelin Adı, Soyadı / Görevi
	:

	Telefon
	:

	Başvuru Nedeni	:	İlk Başvuru 	Belge Yenileme  






Düzenlenme Tarihi:													                     ONAY

						    				   		


EK-3
PERSONEL BİLDİRİM LİSTESİ

	
Sıra No
	             Adı Soyadı
	Unvanı
	            Görevi1
	Yetkilendirildiği İş Hijyeni Ölçüm, Test ve/veya Analizi2
	Yetkilendirildiği Tarih

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Açıklamalar:
1: Laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi, analiz personeli ile ölçüm ve numune alma personeli.
2:Bu bölüm ölçüm ve numune alma ile analiz personeli için doldurulur. Numune alma ve analiz yetkileri ayrı ayrı veriliyorsa bunun belirtilmesi gerekir.


Düzenlenme Tarihi:																ONAY
EK-4
İŞ HİJYENİ ALANINDA HİZMET VERİLECEK PARAMETRE LİSTESİ

	Sıra No
	 Kapsam1
	Parametre2
	İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun Adı
	Metot Numarası ve Tarihi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Açıklamalar:
1: Kapsam: Fiziksel Etmenler, Kimyasal Etmenler, Biyolojik Etmenler
2: Hizmet verilen iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz ismi (Örnek: Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü)

Düzenlenme Tarihi:							ONAY



EK-5
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE/VEYA ANALİZ CİHAZ LİSTESİ


	Kapsam1:

	Cihaz Adı
	Marka
	Model / Seri No
	Yapılan Ölçüm / Analizler

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Açıklamalar:

1:   Kapsam: Fiziksel Etmenler; Kimyasal Etmenler, Biyolojik Etmenler
* Her farklı etmen grubu için farklı tablo hazırlanır.


Düzenlenme Tarihi:															ONAY								


EK-6
CİHAZ KALİBRASYON ÇİZELGESİ

	Cihaz Adı/ Marka
	
Cihaz Seri No
	Kalibrasyon Tarihi
	Kalibrasyon Laboratuvarı
	Sonraki Kalibrasyon Tarihi
	Kalibrasyon Laboratuvarı
	Sonraki Kalibrasyon Tarihi
	Kalibrasyon Laboratuvarı
	Sonraki Kalibrasyon Tarihi
	Kalibrasyon Laboratuvarı

	
	
	
	
	P
	
	P
	
	P
	

	
	
	
	
	G
	
	G
	
	G
	

	
	
	
	
	P
	
	P
	
	P
	

	
	
	
	
	G
	
	G
	
	G
	

	
	
	
	
	P
	
	P
	
	P
	

	
	
	
	
	G
	
	G
	
	G
	

	
	
	
	
	P
	
	P
	
	P
	

	
	
	
	
	G
	
	G
	
	G
	

	
	
	
	
	P
	
	P
	
	P
	

	
	
	
	
	G
	
	G
	
	G
	

	
	
	
	
	P
	
	P
	
	P
	

	
	
	
	
	G
	
	G
	
	G
	



P:  Planlanan G: Gerçekleşen


Düzenlenme Tarihi:														                         ONAY

EK-7

İLK BAŞVURU, KAPSAM GENİŞLETME VE BELGE YENİLEME İÇİN 
DENETİM TUTANAĞI


	


Bakanlık Logosu



	

            T.C.
           ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

           İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

	Kurum/Kuruluş Adı
	

	Adresi
	

	Denetim Tarihi
	
	Tel. No:

	DENETİM BULGULARI:
1-
2-
3-
4-











(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve inceleme bulgularının bitiminde yerinde inceleme heyeti ve laboratuvar yöneticisi tarafından paraflanır.)

	Denetim Nedeni
	Yeterlik veya ön yeterlik  
Belge Yenileme    
Kapsam Genişletme 


	Laboratuvar Yöneticisi 
Adı Soyadı ve İmzası
	

	Denetim Personeli

	       Adı Soyadı
	                    Unvanı
	                       İmzası

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2(iki) nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak yerinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doğruluğu kabul ile imzalandı ve bir sureti laboratuvar yöneticisine verildi.



[image: C:\Users\mehmet.agaogullari\Documents\yatay_cerceve.png]EK-8/A
		



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIBakanlık logosu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü



				YETERLİK BELGESİ
		

Belge No	:     /     / Düzenleme Tarihi	:
Laboratuvar Adı	: Adres	:
Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş ……………tarih ve ……….sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik’e göre Ek Liste’de belirtilen kapsamda aşağıda belirtilen tarihler arasında ölçüm, test ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.


 BELGENİN


BAŞLANGIÇ TARİHİ	:     /     /
Bakan a.

BİTİŞ TARİHİ	:     /     /		Genel Müdür	


EK: PARAMETRE LİSTESİ (	Sayfa)


		


[image: C:\Users\mehmet.agaogullari\Documents\yatay_cerceve.png]EK-8/B




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIBakanlık logosu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü



				ÖN YETERLİK BELGESİ
		

Belge No	:     /     / Düzenleme Tarihi	:
Laboratuvar Adı	: Adres	:
Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş ……………tarih ve ……….sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik’e göre Ek Liste’de belirtilen kapsamda aşağıda belirtilen tarihler arasında ölçüm, test ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.


 BELGENİN


BAŞLANGIÇ TARİHİ	:     /     /
Bakan a.

BİTİŞ TARİHİ	:     /     /		Genel Müdür	


EK: PARAMETRE LİSTESİ (	Sayfa)





[image: C:\Users\mehmet.agaogullari\Documents\dikey_cerceve.png]EK-9/A






	Bakanlık logosu

	
        T.C.

         ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

          İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

	
	            YETERLİK BELGESİNE İLİŞKİN PARAMETRE LİSTESİ

	Belge No:
	

	Düzenleme Tarihi:
	

	Düzenleme Nedeni
	Yeterlik	Kapsam Genişletme Belge Yenileme

	Başlangıç Tarihi:
	

	Bitiş Tarihi:
	

	Kurum/Kuruluş Adı:
	


  …-	/	/	no’lu belgeye ait Ek Liste’dir.

					PARAMETRE LİSTESİ

	Kapsam
	Parametre
	  İş Hijyeni Ölçüm/  Test / Analiz Metodunun Adı
	Metot Numarası ve Tarihi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




										
										    Bakan a. 
Genel Müdür

	Bakanlık logosu

	
       T.C.

        ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

         İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

	
	        ÖN YETERLİK BELGESİNE İLİŞKİN PARAMETRE LİSTESİ

	Belge No:
	

	Düzenleme Tarihi:
	

	Düzenleme Nedeni
	

	Başlangıç Tarihi:
	

	Bitiş Tarihi:
	

	Kurum/Kuruluş Adı:
	


[image: C:\Users\mehmet.agaogullari\Documents\dikey_cerceve.png]EK-9/B 
PARAMETRE LİSTESİ
Kapsam
Parametre
   İş Hijyeni Ölçüm/           Test / Analiz Metodunun Adı
Metot Numarası ve Tarihi

































Bakan a. 
Genel Müdür

…-	/	/  no’lu belgeye ait Ek Liste’dir.




EK-10
DENETİM TUTANAĞI

	Bakanlık logosu




	

   T.C.
   ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
     İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

	Kurum/Kuruluş Adı
	

	Adresi
	

	Denetim Tarihi
	
	Belge No:

	DENETİM BULGULARI:
1-
2-
3-
4-














(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve denetim bulgularının bitiminde denetim heyeti ve laboratuvar yetkilileri tarafından paraflanır.)

	Denetimin Nedeni
	Haberli   	Habersiz 
Şikâyet   

	Denetimin Kapsamı
	Numune Alma  	Ölçüm 
Analiz 	Test 	    Diğer 

	Laboratuvar Yöneticisi (Bulunmaması halinde laboratuvar personeli)
Adı Soyadı ve İmzası 
	

	Denetim Personeli

	Adı Soyadı
	                 Unvanı
	                   İmzası

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2 (iki) nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak yerinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doğruluğu kabul ile imzalandı ve bir sureti kurum/kuruluş yetkilisine verildi.



EK-11
LABORATUVAR İHTAR PUANI TABLOSU

	Sıra No.
	İhlal Adı
	İhtar Puanı

	1. 
	İşyerinde, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin, işyeri kurallarına ve çalışma talimatlarına uymaması (Her bir denetim için)
	10

	1. 
	Alınan hizmetlerin ve malzemelerin amaca uygunluğunun kontrol edilmemesi (Her bir denetim için) 
	10

	1. 
	Laboratuvarın, ölçüm belirsizliği tayini için prosedürleri uygulamaması (Her bir denetim için)
	10

	1. 
	19 uncu maddeye uygun raporlama yapılmaması (Beşinci fıkra hariç olmak üzere - Her bir rapor için)
	10

	1. 
	Laboratuvarda ve ölçüm yapılacak işyerinde görev alacak personele, yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım veya diğer yardımcı malzemelerin verilmemesi veya personelin bu ekipmanları kullanımının sağlanmaması (Her bir denetim için)
	10

	1. 
	Analiz yapılan bölümlere, çalışan personel haricindeki kişilerin girişlerini engelleyici önlemler alınmaması (Her bir denetim için)
	10

	1. 
	Yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeyle ilgili formların tam ve metotlara uygun bir şekilde doldurulmaması (Her bir denetim için) 
	20

	1. 
	Bütün kalite yönetim sistemi kayıtlarının, konularına ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü süreler göz önünde bulundurularak saklanmaması (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Laboratuvarın, numune alma veya deneyi; metotların ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde ve çevre şartlarının sonuçların kalitesini etkileyebileceği yerlerde çevre şartlarını izleyerek kontrol ve kayıt etmemesi (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Kullanım sıklığına göre cihazların bakım ve kalibrasyon periyotlarının belirlenmemesi (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Yetki alınan metotların güncel hallerinin kullanılmaması veya bulundurulmaması (Her bir metot için)
	20

	1. 
	İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en yüksek olabileceği noktanın sabit ölçüm noktası olarak alınmaması (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Numunelerin kullanılan metoda uygun şekilde taşınmaması (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Numune kabul ve kodlama prosedürlerine uyulmaması (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Numunelerin kullanılan metoda uygun şekilde saklanmaması (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Olası laboratuvar kazaları ile ilgili alınacak tedbirleri içeren talimatların hazır bulundurulmaması (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formlarının olmaması veya kolay ulaşılabilir yerde bulundurulmaması (Her bir denetim için)
	20

	1. 
	Laboratuvar personelinde, laboratuvar personelince kullanılan cihazlarda, ölçüm ve numune alma personeli veya analiz personelinin yetkilendirildiği iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda bu durumun 30 gün içinde İSGÜM’e bildirilmemesi (Bildirim başına)
	20

	1. 
	Metot validasyonu revize edildiğinde validasyon raporlarının 30 gün içinde İSGÜM’e bildirilmemesi (Bildirim başına)
	20

	1. 
	Laboratuvarın yapacağı ölçümleri İSG-KATİP sistemi ile en az üç gün önceden bildirmemesi (Bildirim başına)
	20

	1. 
	Sistem dokümantasyonunun ilgili laboratuvar personeline iletilmemesi veya bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir veya uygulanabilir olmaması (Akredite olmayan parametreler için – her bir denetim için)
	20

	1. 
	Kalibrasyonların uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarında yaptırılmaması (Her bir cihaz için) 
	30

	1. 
	Belirlenen bakım ve kalibrasyon periyotlarına veya ölçüm ve analizde kullanılan metoda göre bakım veya kalibrasyonları yaptırılmayan cihazlarla veya tolerans sınırları dışında kalan cihazlarla ölçüm yapılması (Her bir cihaz için)
	30

	1. 
	Deneylerin geçerliliğinin izlenebilmesi için iç ve dış kalite kontrol prosedürlerine laboratuvarın sahip olmaması veya referans malzemeler kullanarak düzenli aralıklarla iç kalite kontrolü yapılmaması (Her bir denetim için)
	30

	1. 
	Kalite kontrol verilerinin analiz edilmemesi veya analizi yapılmış verilerin önceden tanımlanmış olan kriterlerin dışında olduğunun tespit edilmesi durumunda problemi düzeltmek ve yanlış sonuçların elde edilmesini önlemek için planlanmış önlemlerin uygulanmaması (Her bir denetim için)
	30

	1. 
	Numune alma ve ölçüm işleminin ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kullanılan metoda göre yapılmaması (Her bir denetim için)
	30

	1. 
	Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numunelerin analize alınması (Her bir denetim için)
	30

	1. 
	Numune alan laboratuvarın, numuneyi iş birliği yaptığı laboratuvara ilgili metoda uygun taşıma ve saklama koşullarında göndermemesi (Her bir denetim için)
	30

	1. 
	Laboratuvarın, çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için gerekli şartları sağlamaması (Her bir denetim için)
	40

	1. 
	Numune alma ve ölçüm işlemlerinin süresi ve sayısının, yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil edecek şekilde düzenlenmemesi (Her bir denetim için)
	40

	1. 
	Raporlamayı numune alan laboratuvarın yapmaması halinde, raporlamayı yapan ve numuneyi alan laboratuvara (Her bir denetim için)
	40

	1. 
	Yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleriyle ilgili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 formların laboratuvarda bulundurulmaması (Her bir denetim için) 
	50

	1. 
	Laboratuvarın kullandığı cihazlara ilişkin bakım ve kalibrasyon kayıtlarını arşivde bulundurmaması (Her bir denetim için)
	50

	1. 
	Cihaz ham verilerinin veya ölçüm/analiz kayıtlarının saklanmaması (Her bir denetim için)  
	50

	1. 
	Laboratuvarın her deneye ait prosedüre sahip olmaması (Akredite olmayan parametreler için - her bir denetim için)
	50

	1. 
	Laboratuvar personelinin kullandığı cihazlarla veya yaptığı deneylerle ilgili temel eğitimleri almamış olması (Her bir denetim için)
	50

	1. 
	Laboratuvarın, kullandığı metoda uygun çalışmaması veya bu metodun bütün şartlarını yerine getirmemesi (Her bir denetim için)
	50

	1. 
	Kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazının veya pasif örnekleyicinin, çalışan kişinin üzerinde ve solunum bölgesinden numune alacak şekilde kullanılmaması (Her bir denetim için)
	50

	1. 
	Laboratuvarın ölçüm yapacağı işyerinde uluslararası standartlara ve kullandığı metotlara uygun şekilde ön inceleme yapmaması veya uygun şekilde ön inceleme raporu düzenlememesi (Her bir denetim için)
	50

	1. 
	Ortam ölçüm sonuçlarının kişisel maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanması (Her bir denetim için)
	50

	1. 
	Laboratuvar üst yönetiminde değişiklik yaşandığında 30 gün içinde bildirim yapılmaması (Bildirim başına) 
	50

	1. 
	TÜRKAK tarafından herhangi bir parametrenin veya metodun askıya alınması, kapsam dışı bırakılması veya iptali gibi durumları ve bu durumların gerekçesini 15 gün içerisinde İSGÜM’e bildirmemesi (Bildirim başına)
	50

	1. 
	Bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla Bakanlıkça yapılacak duyurulara uyulmaması (Her bir denetim için) 
	50

	1. 
	Ölçüm noktaları veya maruziyeti tespit edilecek kişiler belirlenirken yetki alınan metotta yazılı hususların dikkate alınmaması (Her bir denetim için)
	50

	1. 
	Numune alan laboratuvarın raporun ekine işbirliği yaptığı laboratuvar tarafından yapılan analiz raporunu eklememesi (Her bir denetim için)
	50

	1. 
	Laboratuvar personelinin tam zamanlı çalışmaması (Her personel için)
	100

	1. 
	Asgari laboratuvar personeli şartının 30 günden uzun süreyle sağlanmaması  (Her personel için)
	100

	1. 
	21 inci maddede yer verilen gizlilik hususlarına aykırılık halinde (Her bir tespit için)
	100

	1. 
	Laboratuvarın, iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz hizmetleri sonucunda elde ettiği sonuçları İSGÜM’e bildirmemesi (Her bir denetim için)
	100

	1. 
	Hafta içi mesai saatlerinde, İSG-KATİP sistemine giriş yapılmış ölçüm günleri dışında laboratuvarın kapalı olması (Her denetim için)
	100

	1. 
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