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NÜKLEER MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

	
Madde

	Biçim
	Nükleer Maddenin Sınıfı

	
	
	I
	II
	IIIc

	Plütonyuma
	Işınlanmamış b
	2 kg veya daha fazla
	500 g’dan fazla ve
2 kg’dan az
	15 g’dan fazla ve 500 g veya daha az

	Uranyum-235
	Işınlanmamış b
%20 veya daha fazla zenginleştirilmiş uranyum
	5 kg veya daha fazla
	1 kg’dan fazla ve
5 kg’dan az
	15 g’dan fazla ve
1 kg veya daha az

	
	Işınlanmamış b
%10 veya daha fazla ve %20 den daha az zenginleştirilmiş uranyum
	-
	10 kg veya daha fazla
	1 kg’dan fazla ve
10 kg’dan az

	
	Işınlanmamış b 
doğal uranyumdan fazla %10 dan az zenginleştirilmiş 
uranyum
	-
	-
	10 kg veya daha fazla

	Uranyum-233
	Işınlanmamış b 
	2 kg veya daha fazla
	500 g’dan fazla ve
2 kg’dan az
	15 g’dan fazla ve 500 g veya daha az

	Işınlanmış yakıt

	
	
	Tüketilmiş veya doğal uranyum, toryum veya düşük zenginlikli yakıt ç (fisil içeriği %10’dan az)
	



a Plütonyum-238 içeriği %80 izotopik konsantrasyonu geçenlerin dışındaki her türlü plütonyum.
b Reaktörde ışınlanmamış nükleer maddeler ile reaktörde ışınlanmış ancak zırhlama olmaksızın bir metre uzaklıkta 1 Gy/saat (100 rad/saat) değerine eşit veya daha az radyasyon doz hızına sahip maddeler.
c Tablodaki sınıflandırmaya dâhil olmayan miktarlardaki nükleer maddeler, doğal uranyum, tüketilmiş uranyum ve toryum Kurum tarafından belirlenen emniyet önlemlerine uygun olarak korunmalıdır.
ç Işınlanmadan önce I. veya II. sınıf nükleer madde olarak sınıflandırılmış diğer yakıtlar, zırhlama olmaksızın yakıttan 1 metre uzaklıktaki radyasyon doz hızının 1 Gy/saat (100 rad/saat) değerini aşması durumunda sırasıyla II. ve III. sınıf nükleer maddelerin gerektirdiği şekilde korunur.
