EK-1
Yaya Hareket Alanları İle İlgili Şekiller

[image: C:\Users\ZEHRA~1.TUR\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.306\frfr-1.jpg]
Şekil-1 Yaya emniyet şeridi, kaldırım net yürüme alanı ve mülkiyet etki şeridi gösterimi
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Şekil-2 Üç yöne eğimli kaldırım rampaları
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Şekil-3 Tek yöne eğimli kaldırım rampaları
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Şekil-4 Kaldırımın dar olması durumunda yola paralel kaldırım rampaları
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Şekil-5 Kaldırım veya yaya yolu aksının her iki tarafında ağaçlandırma yapılması
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Şekil-6 Yaya koridoru
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Kaldırımlara İlişkin Tablolar
	Yol Türü
	Kullanım Amacı
	İmar planındaki yol genişliği(*)
(metre)
	Mülkiyet etki şeridi asgari genişliği
(cm)
	Kaldırım net yürüme alanı asgari genişliği (cm)
	Yaya emniyet şeridi asgari genişliği (cm)
	Kaldırım genişliği
(cm)

	


Şehir bölge içi yollar    (Sokaklar)                 
	 Konut Bölgesi
	≤15
	25
	150
	50
	225

	
	
	>15 
	50
	150
	50
	250

	
	Karma/Ticari/Turizm     
Bölge
	≤15
	25
	150
	50
	225

	
	
	>15 
	50
	150
	50
	250

	
	Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları
	≤15
	25
	150
	50
	225

	
	
	>15 
	50
	150
	50
	250

	
	Merkezi İş Alanı
	≤15
	25
	200
	50
	275

	
	
	>15 
	50
	200
	50
	300

	
	Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları
	≤15
	25
	200
	50
	275

	
	
	>15 
	50
	250
	50
	350

	

Şehiriçi bölge toplayıcı yolları (Caddeler)
	Konut Bölgesi
	≤20
	25
	200
	50
	275

	
	
	>20
	50
	250
	50
	350

	
	Karma/Ticari/Turizm Bölge
	≤30
	50
	200
	50
	300

	
	
	>30
	50
	250
	50
	350

	
	Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları
	≤30
	25
	150
	50
	225

	
	
	>30
	50
	150
	100
	300

	
	Merkezi İş Alanı
	≤30
	50
	200
	100
	350

	
	
	>30
	50
	300
	120
	470

	
	Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları
	≤30
	25
	250
	100
	375

	
	
	>30
	50
	300
	100
	450

	Şehiriçi bölge bağlantı yolları (Bulvarlar)
	Konut Bölgesi
	≤20
	25
	200
	100
	325

	
	
	>20
	50
	250
	100
	400

	
	Karma/Ticari Bölge/Turizm
	≤30
	50
	200
	100
	350

	
	
	>30
	50
	250
	100
	400

	
	Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları
	≤30
	25
	150
	100
	275

	
	
	>30
	50
	150
	100
	300

	
	Merkezi İş Alanı
	≤30
	50
	300
	120
	470

	
	
	>30
	50
	350
	150
	550

	
	Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları
	≤30
	25
	300
	100
	425

	
	
	>30
	50
	350
	100
	500

	 (*) Genişliği 8 metreden az olan yollar için 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına bakınız. 



Tablo -1  Yol türü, kullanım amacı ve imar planındaki yol genişliği ilişkisini gösterir tablo
	

	  Yaya yoğunluğu (yaya/m²)
	Asgari kaldırım net yürüme alanı genişliği (cm) 

	0,0-0,29
	150

	0,30-0,59
	200

	0,60-0,99
	250

	≥ 1,00
	300



Tablo-2 Yaya yoğunluğuna göre asgari kaldırım net yürüme alanı genişliği tablosu
1
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1     EK - 1   Yaya Hareket Alanları   İ le İlgili Şekiller       Şekil - 1  Yaya emniyet   şeridi, kaldırım  net  yürüme alanı   ve  mülkiyet   etki   şeridi gösterimi          

