Ek I
Tanımlar
[bookmark: _Hlk154392617]Ek II ila Ek V’in amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir.
1. Ağ: Fiziksel bileşenler, organizasyonel ilkeler, iletişim prosedürleri ve formatları (protokoller) dahil olmak üzere bir bağlantı topolojisi, bir mimarisi olan bir iletişim altyapısını ifade eder.
2. Hazırda bekleme konumu: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin şebekeye bağlı olduğu ve yalnızca aşağıdaki işlevleri veya bu işlevlerden bazılarını sağladığı ve belirsiz bir süre devam edebilen durumu ifade eder:
a) Yeniden etkinleştirme işlevi veya yeniden etkinleştirme işlevi ile etkinleştirilmiş yeniden etkinleştirme işlevinin göstergesi.
b) Bir ağa bağlantı yoluyla yeniden etkinleştirme işlevi (ağa bağlı bekleme).
c) Bilgi veya durum ekranı.
ç) Acil durum önlemleri için algılama işlevi.
3. Dönüşüm katsayısı (CC): 2012/27/AB sayılı AB Direktifinde belirtilen kWh elektrik başına birincil enerji için varsayılan katsayıyı ifade eder. Dönüşüm katsayısının değeri CC = 1,9’dur.
4. Enerji verimliliği endeksi (EEI): Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelinin ağırlıklı enerji tüketiminin standart kurutma döngüsü enerji tüketimine oranını ifade eder.
5. Garanti: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin, garanti sözleşmesi veya ilgili reklamlarında belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda ücretinin geri ödenmesi, cihazın değiştirilmesi, tamir edilmesi veya 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerinde tüketiciye tanınan seçimlik haklara uygun olarak, sorunun giderilmesi yönünde, satıcı veya imalatçı tarafından tüketiciye verilen herhangi bir taahhüdü ifade eder.
6. Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinesi: Temiz havayı çeken, tekstil ürünlerinin üzerinden geçiren ve ortaya çıkan nemli havayı odaya veya dışarıya tahliye eden ev tipi çamaşır kurutma makinesini ifade eder.
7. Isıtma elemanlı çamaşır kurutma makinesi: İçindeki havayı ısıtmak için tek veya ana aracın elektrik rezistansı olduğu ev tipi çamaşır kurutma makinesini ifade eder.
8. Isı pompalı çamaşır kurutma makinesi: İçindeki havayı ısıtmak için tek veya ana aracın bir ısı pompası sistemi olduğu ev tipi çamaşır kurutma makinesini ifade eder.
9. Kapalı konum: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin şebekeye bağlı olduğu ve aşağıdaki koşullar da dahil olmak üzere herhangi bir işlev sağlamadığı durumu ifade eder:
a) Sadece kapalı konumun sağlanabildiğini gösteren koşullar.
b) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) uyarınca sadece elektromanyetik uyumluluğu sağlamaya yönelik işlevler sağlayan koşullar.
10. Kırışıklık önleme işlevi: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin, çamaşırlarda aşırı kırışıklık oluşumunu önlemek için bir programın tamamlanmasından sonra çalışmasını ifade eder.
11. Kısmi yük: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir program için anma kapasitesinin yarısını ifade eder.
12. Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemi için kullanılan havadaki nemi gidermek için yoğuşma veya başka bir yöntem kullanan bir sistem içeren bir ev tipi çamaşır kurutma makinesini ifade eder.
13. Profesyonel tamirci: Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin tamir ve profesyonel bakım hizmetlerini sağlayan bir işletmeci veya teşebbüsü ifade eder.
14. Program süresi: Kullanıcı tarafından programlanan gecikme hariç olmak üzere, seçilen programın başlatılmasından başlayarak program sonu göstergesinin etkinleştirilmesine ve kullanıcının yüke erişmesine kadar geçen süreyi ifade eder.
15. Tam yük: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir program için anma kapasitesini ifade eder.
16. Yedek parça: Bir üründe bir parçanın yerini alabilecek, aynı veya benzer işleve sahip ayrı bir parçayı ifade eder.
17. Yoğuşma (kondenser) verimliliği: Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi tarafından yoğunlaştırılan nem kütlesi ile bir kurutma döngüsünün sonunda yükten uzaklaştırılan nem kütlesi arasındaki oranı ifade eder.
18. Zaman ertelemeli başlatma: Kullanıcının seçilen programın kurutma döngüsünün başlangıcına veya sonuna belirli bir gecikme seçtiği durumu ifade eder.















































Ek II
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri
1. Program gereklilikleri
Ev tipi çamaşır kurutma makineleri aşağıdaki gereklilikleri karşılar:
a) Ev tipi çamaşır kurutma makineleri bir eko program sunar. Eko program için belirtilen anma kapasitesi, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tüm pamuklu programları arasında belirtilen en yüksek anma kapasitesinden daha düşük olamaz.
b) Eko program “eko” veya “eco” olarak belirtilir ve ev tipi çamaşır kurutma makinesinin sağladığı işlevlere bağlı olarak program seçiminde, ekranda ve ağ bağlantısı üzerinden açıkça fark edilebilmelidir.
c) “Eko” veya “Eco” ismi yalnızca eko programı için kullanılır ve yalnızca “pamuk” terimi ile tamamlanabilir. İsmin biçimlendirilmesi, yazı tipi, yazı boyutu, büyük/küçük harf duyarlılığı veya renk açısından kısıtlanmamıştır. Başka hiçbir programın adında “eko” veya “eco” terimi yer alamaz.
ç) Eko program, otomatik program seçimi veya bir programın seçilmesini sağlayan herhangi bir işlev için varsayılan program olarak ayarlanır veya otomatik program seçimi olmadığında belirli bir zaman veya yük gibi başka herhangi bir seçime gerek kalmadan doğrudan seçim için kullanılabilir olur.
d) “Normal”, “günlük”, “düzenli” ve “standart” ifadeleri ve bunların AB dillerindeki çevirileri, ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin program adlarında ne tek başına ne de diğer bilgilerle birlikte kullanılmaz.
2. Enerji verimliliği gereklilikleri
Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin EEI değeri 85'ten yüksek olamaz.
EEI, Ek III'e uygun olarak hesaplanır.
3. Yoğuşma verimliliği gereklilikleri
Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinelerinin yoğuşma verimliliği %80'den düşük olamaz. Yoğuşma verimliliği Ek III'e uygun olarak hesaplanır.
4. Düşük güç konumları
Ev tipi çamaşır kurutma makineleri aşağıdaki gereklilikleri karşılar:
a) Kapalı konuma veya hazırda bekleme konumuna veya her ikisine birden sahip olur. Kapalı konumdaki güç tüketimi 0,50 W'ı ve hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi 0,50 W'ı aşamaz; 9/5/2027 tarihinden itibaren kapalı konumdaki güç tüketimi 0,30 W'ı aşamaz.
b) Hazırda bekleme konumu bilgi veya durum gösterimini içeriyorsa, bu konumun güç tüketimi 1,00 W'ı aşamaz.
c) Hazırda bekleme konumunun bir ağa bağlantı sağlaması ve … tarihli ve … sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB)(SGM-2024/5)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlandığı şekilde ağ bağlantılı hazırda bekleme sağlaması durumunda, bu konumun güç tüketimi 2,00 W'ı aşamaz.
ç) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi açıldıktan en geç 15 dakika sonra veya herhangi bir programın ve ilgili faaliyetlerin sona ermesinden sonra veya kırışıklık önleme işlevinin kesintiye uğramasından sonra veya ev tipi çamaşır kurutma makinesiyle başka herhangi bir etkileşimden sonra ve acil durum önlemleri de dahil olmak üzere başka bir konum etkinleştirilmezse, ev tipi çamaşır kurutma makinesi otomatik olarak kapalı konuma veya hazırda bekleme konumuna geçer.
d) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi zaman ertelemeli başlatma sağlıyorsa, hazırda bekleme konumu da dahil olmak üzere bu durumun güç tüketimi 4,00 W'ı aşamaz. Zaman ertelemeli başlatma, kullanıcı tarafından en fazla 24 saate kadar programlanabilir.
e) Bir ağa bağlanabilen herhangi bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi, ağ bağlantısını/bağlantılarını etkinleştirme ve devre dışı bırakma olanağı sağlar. Ağ bağlantısı/bağlantıları varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

5. Kaynak verimliliği gereklilikleri
(1) Yedek parçaların bulunabilirliği:
a) Birimleri 1/7/2025 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen tüm modeller için, ev tipi çamaşır kurutma makinesi imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, profesyonel tamirciler için en azından aşağıdaki yedek parçaları hazır bulundurur:
(i) Contalar ve keçeler.
(ii) Anahtarlar ve tuşlar.
(iii) Yoğuşma pompası.
(iv) Motorlar ve motor fırçaları.
(v) Motor ve tambur arasındaki iletimler.
(vi) Fan ve fan tekerlekleri.
(vii) Tamburlar ve rulmanlar.
(viii) Hortumlar, vanalar ve filtreler dahil olmak üzere su boruları ve ilgili ekipmanlar,
(ix) Kablolar ve fişler.
(x) Baskılı devre kartları.
(xi) Elektronik ekranlar.
(xii) Termostatlar ve sıcaklık sensörleri.
(xiii) Sıfırlama yazılımı da dahil olmak üzere yazılım ve ürün yazılımı.
(xiv) Amortisörler ve yaylar.
(xv) Isıtıcılar ve ısıtma elemanları.
(xvi) Elektrik sigortaları (ayrı ayrı veya birlikte).
(xvii) Gergi kasnağı.
(xviii) Destek silindiri.
(xix) Basınç şalterleri.
b) (a) bendinde atıfta bulunulan yedek parçaların bulunabilirliği, en geç 1/7/2025 tarihinde veya modelin ilk biriminin piyasaya arz edilmesinden iki yıl sonra (hangisi daha sonra ise) başlayan ve ilgili modelin son biriminin piyasaya arz edilmesinden en az 10 yıl sonra sona eren asgari bir süre boyunca sağlanır. Bu amaçla, yedek parçaların listesi, sipariş prosedürü ve onarım talimatları, en azından aynı süre boyunca ve bu bentte atıfta bulunulan tarihten başlayarak imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin ücretsiz erişimli internet sitesinde kamuya açık olur.
c) Birimleri 1/7/2025 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen tüm modeller için, ev tipi çamaşır kurutma makinesi imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar için en azından aşağıdaki yedek parçaları hazır bulundurur:
(i) Kapılar, kapı contaları, kapı kolları, kapı kilit tertibatları ve menteşeler.
(ii) Tiftik filtreleri.
(iii) Hava filtreleri.
(iv) Plastik çevre birimleri.
(v) Yoğuşma tankı.
ç) (c) bendinde atıfta bulunulan yedek parçaların bulunabilirliği, söz konusu birimin piyasaya arz edildiği tarihte başlayan ve ilgili modelin son biriminin piyasaya arz edilmesinden en az 10 yıl sonra sona eren asgari bir süre boyunca sağlanır. Bu amaçla, yedek parçaların listesi ve sipariş prosedürü ile tamir ve bakım bilgileri, en azından aynı süre boyunca ve bu bentte belirtilen tarihten başlayarak, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin ücretsiz erişilebilen internet sitesinde kamuya açık olur.
d) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yedek parçaların yaygın olarak kullanılan aletlerle ve ev tipi çamaşır kurutma makinesine kalıcı hasar vermeden değiştirilebilmesini sağlar.
e) (b) ve (ç) bentlerinde atıfta bulunulan süre boyunca, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, (a) ve (c) bentlerinde listelenen yedek parçaların vergi öncesi gösterge niteliğindeki fiyatlarını, yedek parçayla birlikte veriliyorsa bağlantı elemanları ve aletlerin vergi öncesi gösterge niteliğindeki fiyatı da dahil olmak üzere, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin ücretsiz erişilebilen internet sitesinde Türk Lirası cinsinden sunar.
(2) Yedek parçaların azami teslim süresi
Yedek parçaların mevcut olduğu süre boyunca imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, siparişi aldıktan sonra 15 iş günü içinde yedek parçaların teslim edilmesini sağlar.
(3) Onarım ve bakım bilgilerine erişim
a) 1(b) maddesinde belirtilen süre boyunca imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci profesyonel tamircilerin cihaz tamir ve bakım bilgilerine erişimini sağlar.
İmalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin internet sitesinde profesyonel tamircilerin bilgiye erişim talebinde bulunma süreci belirtilir. Böyle bir talebi kabul etmek için imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler profesyonel tamirciden en fazla aşağıdakileri sunmasını isteyebilir:
(i) Profesyonel tamircinin ev tipi çamaşır kurutma makinelerini tamir etmek için teknik yeterliliğe sahip olması ve elektrikli ekipman tamircileri için geçerli düzenlemelere uyması. Bu tür bir sistemin yürürlükte olması durumunda, profesyonel tamirci olarak resmi bir kayıt sistemine yapılan atıf, bu bente uygunluğun kanıtı olarak kabul edilir.
(ii) Profesyonel tamirci, zorunlu tutulup tutulmadığına bakılmaksızın, faaliyetinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigorta kapsamındadır.
b) İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler (a) bendinde atıfta bulunulan talebi 5 iş günü içinde kabul veya reddeder.
c) İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler tamir ve bakım bilgilerine erişim veya düzenli güncellemeleri almak için makul ve orantılı ücretler talep edebilir. Ücret, profesyonel tamircinin bilgileri ne ölçüde kullandığını dikkate almayarak erişimi caydırmıyor ise makuldür.
ç) Talep kabul edildikten sonra, profesyonel tamirci talep edilen tamir ve bakım bilgilerine bir iş günü içinde erişebilir olur. Bilgiler, ilgili olduğu durumlarda, aynı aileden model veya eşdeğer bir model için sağlanabilir.
d) Onarım ve bakım bilgileri aşağıdakileri içerir:
(i) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin kesin tanımlaması.
(ii) Bir sökme haritası veya sökülmüş hali gösteren çizim.
(iii) Onarım talimatlarının teknik kılavuzu.
(iv) Gerekli onarım ve test ekipmanlarının listesi.
(v) Bileşen ve teşhis bilgileri (ölçümler için minimum ve maksimum teorik değerler gibi).
(vi) Kablolama ve bağlantı şemaları.
(vii) Diyagnostik arıza ve hata kodları (varsa imalatçıya özgü kodlar dahil).
(viii) Sıfırlama yazılımı da dahil olmak üzere ilgili yazılım ve ürün yazılımının kurulumu için talimatlar.
(ix) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinde saklanan raporlanmış arıza olaylarının veri kayıtlarına nasıl erişileceği hakkında bilgi (varsa).
(x) Elektronik kart diyagramları.
e) Fikri mülkiyet haklarına halel getirmeksizin, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tamir ve bakım bilgilerine erişim süresinin bitiminden sonra bu bilgilere erişimi sonlandırdığında başlangıçta imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından yayınlanan ve (d) bendi kapsamına giren tamir ve bakım bilgilerini değiştirilmeksizin üçüncü tarafların kullanmalarına ve yayınlamalarına izin verilir.
(4) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, bir modelin son biriminin piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıl boyunca yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini kullanıma sunar ve bu yazılım ve ürün yazılımı güncellemeleri ücretsiz olarak sağlanır.
(5) Soğutucu gazlar için bilgi gereklilikleri
15/10/2024 tarihli ve 32693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğe ve özellikle etiketleme ve ürün ve ekipman bilgilerine ilişkin 11 inci maddeye halel getirmeksizin, ısı pompalı çamaşır kurutma makinelerinde kullanılan soğutucu gazın kimyasal adı veya kabul edilen endüstri tanımı, cihazın dış kısımlarında görünür ve son kullanıcı tarafından kolayca görülebilecek bir yerde, örneğin arka panelde kalıcı olarak gösterilir.

(6) Kirliliği önlerken malzeme geri kazanımı ve geri dönüşüm için sökme gereklilikleri;
a) İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin EK-3’ünde atıfta bulunulan malzeme ve bileşenlerin yaygın olarak kullanılan aletlerle cihazdan çıkarılabileceği şekilde tasarlanmasını sağlar.
b) İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.
6. Bilgi gereklilikleri
Kullanıcı ve montajcı talimatları imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin ücretsiz erişimli internet sitesinde bir kullanım kılavuzu şeklinde sağlanır ve aşağıdakileri içerir:
(1) Aşağıdaki genel bilgiler:
a) Eko programının ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygun olduğu ve bu programın çevreye duyarlı tasarım mevzuatına uygunluğu değerlendirmek için kullanıldığı bilgisi.
b) Eko programının ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için enerji tüketimi açısından en verimli program olduğu bilgisi.
c) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin ilgili programlar için imalatçı tarafından belirtilen maksimum kapasiteye kadar yüklenmesinin enerji tasarrufuna katkıda bulunacağı bilgisi.
ç) Varsa, ağ bağlantısının nasıl etkinleştirileceği ve devre dışı bırakılacağı ve enerji tüketimi üzerindeki etkisi hakkında bilgi.
d) Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)’de belirtildiği şekliyle ürün veri tabanında saklanan model bilgilerinin ürün veri tabanına bağlantı veya ürün veri tabanında saklanan model bilgilerine bağlantı veren internet bağlantısı veya tedarikçinin kendi internet sitesine olan bir bağlantı aracılığı ile nasıl bulunacağına ilişkin talimatlar ve ürün üzerinde model tanımlayıcısının nasıl bulunacağına ilişkin bilgiler.
(2) Aşağıdaki parametreler için değerler:
a) kg cinsinden anma kapasitesi,
b) Program süresi (saat ve dakika olarak ifade edilir).
c) kWh/kurutma döngüsü cinsinden elektrik tüketimi ve varsa gaz tüketimi.
ç) Kurutma döngüsünden sonra nihai nem içeriği.
d) Kurutma döngüsünün hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu.
(a) ila (d) bentlerinde belirtilen parametreler için değerler tam yükte eko programı için ve (d) bendinde belirtilen parametre hariç olmak üzere kısmi yükte ve mevcut oldukları durumlarda aşağıdaki programlar için sağlanır:
a) Tam yükte sentetik kurutma.
b) Tam yükte hassas/yünlü kurutma.
c) Tam yükte ve kısmi yükte pamuklu ekstra/çok kurutma.
ç) Tam yükte ve kısmi yükte pamuklu ütü kurutma.
d) Tam yükte sentetikler ekstra/çok kurutma.
e)  Tam yükte sentetikler ütü kurutma.
Eko programı dışındaki programlar için verilen değerler sadece gösterge niteliğindedir.
(3) En azından aşağıdaki işlemler dahil olmak üzere bakım işlemlerini gerçekleştirmek için talimatlar:
a) Seviye konumlandırma, şebekeye bağlantı, su çıkışına bağlantı (ilgili ise), gaza bağlantı (ilgili ise), havalandırma hortumunun montajı (ilgili ise) dahil olmak üzere doğru kurulum,
b) Optimum sıklık ve prosedür dahil olmak üzere filtrelerin temizlenmesi ve filtrelerin yetersiz temizlenmesinin temel sonuçları; talimatlar, filtreler temizlenirken mikroplastiklerin atıksu tesisatına yayılmasını önlemek için tiftiklerin çöp kutusuna atılması ve gidere doğru yıkanmaması gerektiğini belirtir,
c) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin su çıkışına bağlı olmaması durumunda yoğuşmalı kurutucular için su tankının boşaltılması,
ç) Optimum sıklık da dahil olmak üzere periyodik temizlik,
d) Uygunsa kurutma döngüleri arasında kapı açıklığı,
e) Yabancı cisimlerin temizlenmesi,
f) Hataların, hataların anlamının ve profesyonel yardım gerektiren hataların belirlenmesi de dahil olmak üzere gereken eylem,
g) Profesyonel onarım hizmetlerine nasıl erişileceği (internet sayfaları, adresler, iletişim bilgileri).
Talimatlar ayrıca kendi kendine onarımın veya profesyonel olmayan onarımın kullanıcının güvenliği ve garanti üzerindeki etkileri ve yedek parçaların mevcut olduğu minimum süre hakkında bilgi içerir.














































Ek III
Ölçüm ve Hesaplama Yöntemlerı̇
Bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluk ve uygunluğun doğrulanması amacıyla, ölçümler ve hesaplamalar, referans numaraları bu amaçla Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar veya genel olarak kabul edilen en son teknolojiyi dikkate alan ve bu Ek'teki hükümlerle uyumlu olan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır.
4 üncü madde uyarınca beyan edilen bir parametre, beyan edilen değer imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından bu Ek'teki hesaplamalar için kullanılır.
Program seçiminde, ekranda ve ağ bağlantısı üzerinde bulunabilen eko programı, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin sağladığı işlevlere bağlı olarak ve nihai nem içeriği ayarında başka bir değişiklik yapılmadan EEI, yoğuşma verimliliği, program süresi, nihai nem içeriği ve hava kaynaklı akustik gürültü emisyonlarının ölçümü ve hesaplanması için kullanılır. Enerji tüketimi, yoğuşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı olarak ölçülür.
Ağırlıklı enerji tüketimi, ağırlıklı program süresi, nihai nem içeriği ve yoğuşma verimliliğinin hesaplanması, tam yükte üç kurutma döngüsü ve kısmi yükte dört kurutma döngüsü temelinde yapılır.
1. Enerji Verimliliği Endeksi
Bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelinin EEI'sinin hesaplanması için, tam ve kısmi yükte eko programı için kurutma döngüsü başına ağırlıklı enerji tüketimi, kurutma döngüsü başına standart enerji tüketimi ile karşılaştırılır.
a) EEI aşağıdaki şekilde hesaplanır ve ilk ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir:
EEI = (EtC / SEC)×100
Burada:
EtC = Kurutma döngüsü başına ağırlıklı enerji tüketimidir.
SEC = Kurutma döngüsü başına standart enerji tüketimidir.
b) SEC kWh cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir:
(i) Hava tahliyeli çamaşır kurutma makineleri dışındaki ev tipi çamaşır kurutma makineleri için:
SEC = 0,46 × c0,63
(ii) Hava tahliyeli çamaşır kurutma makineleri için:
SEC = 0,46 × c0,63× (1 – (Tt/60) × 0,083)
Burada:
c = Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin eko programı için anma kapasitesidir.
Tt = Eko programı için ağırlıklı program süresidir.
c) EtC kWh cinsinden aşağıdaki gibi hesaplanır ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir:
EtC = 0,24×Edry + 0,76×Edry½
Burada:
Edry = Eko programının tam yükteki enerji tüketimidir (kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanmış olarak).
Edry½ = Eko programının kısmi yükteki enerji tüketimidir (kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanmış olarak).
ç) Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için Edry ve Edry½ aşağıdaki gibi hesaplanır:
Edry = (Egdry / CC) + Egdry,a

Edry½ = (Egdry½ / CC) + Egdry½,a
Burada:
Egdry = Eko programının tam yükteki gaz tüketimidir (kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanmış olarak).
Egdry½ = Eko programının kısmi yükteki gaz tüketimidir (kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanmış olarak).
Egdry,a = Eko programının tam yükteki ilave elektrik tüketimidir (kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanmış olarak).
Egdry½,a = Eko programının kısmi yükteki ilave elektrik tüketimidir (kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanmıştır).
CC (Dönüşüm katsayısı) = 1,9.
d) Eko programı için Tt dakika cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın dakikaya yuvarlanarak ifade edilir:
Tt = 0,24×Tdry + 0,76×Tdry½
Burada:
Tdry = Tam yükte eko programı için program süresidir (dakika cinsinden ve en yakın dakikaya yuvarlanmış olarak)
Tdry½ = Kısmi yükte eko programı için program süresidir (dakika cinsinden ve en yakın dakikaya yuvarlanmış olarak).
e) Eko programı için ortalama nihai nem içeriği μt yüzde olarak aşağıdaki gibi hesaplanır ve ilk ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir:
μt = (3×μdry+4×μdry1/2) / 7
Burada:
μdry = Eko programı için tam yükte nihai nem içeriğidir (yüzde cinsinden ve ilk ondalık basamağa yuvarlanmış olarak).
μdry½ = Kısmi yükte eko programı için nihai nem içeriğidir (yüzde cinsinden ve ilk ondalık basamağa yuvarlanmış olarak).
2. Yoğuşma verimliliği
Bir programın yoğuşma verimliliği (Ct), yoğuşmalı çamaşır kurutma makinesinin haznesinde yoğuşan ve toplanan nem kütlesi ile program tarafından yükten uzaklaştırılan nem kütlesi arasındaki orandır; burada program tarafından yükten uzaklaştırılan nem kütlesi, kurutmadan önce ıslak test yükünün kütlesi ile kurutmadan sonra test yükünün kütlesi arasındaki farktır.
Ct aşağıdaki şekilde yüzde olarak hesaplanır ve en yakın tam yüzdeye yuvarlanarak ifade edilir:
Ct = 0,24×Cdry + 0,76×Cdry½
Burada:
Cdry = Tam yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliğidir.
Cdry½ = Kısmi yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliğidir.
3. Düşük güç konumları
Kapalı konumun (Po), hazırda bekleme konumunun (Psm) ve varsa zaman ertelemeli başlatmanın (Pds) güç tüketimi ölçülür. Ölçülen değerler W cinsinden ifade edilir ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir.
Düşük güç konumlarında güç tüketimi ölçümleri sırasında aşağıdaki işlevler kontrol edilir ve kaydedilir:
a) Bilgilerin gösterildiği veya gösterilmediği;
b) Bir ağ bağlantısının etkinleştirilmesi veya etkinleştirilmemesi.
Hazırda bekleme konumu bilgi veya durum gösterimini içeriyorsa, ağ bağlantılı hazırda bekleme sağlandığında bu işlev de sağlanır.
Ev tipi çamaşır kurutma makinesi bir kırışıklık önleme işlevi sağlıyorsa, bu işlev güç tüketiminin ölçülmesinden 15 dakika önce ev tipi çamaşır kurutma makinesinin kapısının açılmasıyla veya başka bir uygun müdahaleyle kesilir.
4. Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu
Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin kurutma döngüsünün hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu, tam yükte eko programı için referans numaraları bu amaçla Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya genel olarak kabul edilen en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak hesaplanır.
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları 1 pW'a göre dB(A) cinsinden ölçülür ve en yakın tam sayıya yuvarlanarak ifade edilir.

Ek IV
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amacıyla Doğrulama Yöntemi
1. Bu Ek’te tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından beyan edilen parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.  
2. Bir modelin 6 ncı maddede belirtilen gerekliliklere uygun olmaması halinde, model ve tüm eşdeğer modeller uygunsuz olarak kabul edilir.
3. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanmasının bir parçası olarak, Bakanlık aşağıdaki prosedürü uygular:
a) Bakanlık modelin tek bir birimini doğrular.
b) Modelin aşağıdaki tüm koşulları karşılaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:
(i) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin EK-4’ündeki 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca teknik dosyada verilen beyan edilen değerler ve uygulanabilir olduğu hallerde, söz konusu beyan edilen değerlerin hesaplanmasında kullanılan değerler, söz konusu ekin 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca gerçekleştirilen ilgili ölçümlerin sonuçlarından imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci lehine daha olumlu olamaz.
(ii) Beyan edilen değerlerin bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılar ve imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından yayımlanan gerekli ürün bilgilerinin imalatçı veya ithalatçı için beyan edilen değerlerden daha avantajlı değerler içeremez.
(iii) Bakanlık yetkilileri modelin birimini kontrol ettiğinde, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından kurulmuş olabilecek herhangi bir yazılım güncelleme sistemi 7 nci maddede belirtilen gerekliliklere uygun olur.
(iv) Bakanlık yetkilileri modelin birimini kontrol ettiğinde, Ek II’nin 1 inci maddesindeki program gerekliliklerine, 5 inci maddesindeki kaynak verimliliği gerekliliklerine ve 6 ncı maddesindeki bilgi gerekliliklerine uygun olur.
(v) Bakanlık yetkilileri modelin birimini test ettiğinde, belirlenen değerler, yani testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler aşağıdakilere uygun olur:
a) Tablo 1'de belirtilen geçerlilik kriterlerine.
b) Tablo 1'de belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına.
4. Bu ekteki 3 üncü maddenin (b) bendinin (i), (ii) (iii) veya (iv) alt bentlerinde atıfta bulunulan sonuçların elde edilememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
5. Bu ekteki 3 üncü maddenin (b) bendinin (v) alt bendinde atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi halinde, Bakanlık yetkilileri test için aynı modelden ilave üç birim (ürün) seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç birim bir veya daha fazla eşdeğer modelden olabilir.
6. Eko programı için ortalama nihai nem içeriğine ilişkin belirlenen değer, Bu ekteki 5 inci maddede atıfta bulunulan ilave üç birimden biri için Tablo 1'de verilen geçerlilik kriterlerine uymadığı anda, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uymadığı kabul edilir. Bu durumda, henüz test edilmemiş diğer birimlerin test edilmesine gerek yoktur. Nihai nem içeriği için belirlenen değer, ilave üç birimin her biri için Tablo 1'de verilen geçerlilik kriterlerine uygunsa modelin uygun olduğu kabul edilir.
7. Bu ekteki 5 inci maddede belirtilen üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 1'de belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olması halinde modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
8. Bu ekteki 7 nci maddede atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
9. Bakanlık yetkilileri, bu ekteki 2 nci, 4 üncü, 6 ncı veya 8 inci maddeler uyarınca modelin uygunsuzluğuna ilişkin bir karar aldıktan sonra, ilgili tüm bilgileri gecikmeksizin AB üyesi ülkelere ve Komisyona bildirir.
10. Bakanlık yetkilileri Ek III'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
11. Bakanlık yetkilileri yalnızca Tablo 1'de belirtilen geçerlilik kriterlerini ve doğrulama toleranslarını uygular ve bu ekte atıfta bulunulan gereklilikler için yalnızca bu ekteki 3 ila 8 inci maddelerde açıklanan prosedürü kullanır. Tablo 1'deki parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya başka herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilenler gibi başka hiçbir geçerlilik kriteri veya doğrulama toleransı uygulanmaz.
Tablo 1
Doğrulama toleransları ve geçerlilik kriterleri
	Parametre
	Geçerlilik kriteri

	Eko programının ortalama nihai nem içeriği μt
	Belirlenen değer ölçülmeli, hesaplanmalı ve %1,5'ten düşük olmalıdır.

	Parametre
	Doğrulama toleransları

	Edry ve Edry½
	Belirlenen değer(*) Edry ve Edry½'nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.

	Egdry ve Egdry½
	Belirlenen değer(*) Egdry ve Egdry½'nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.

	Egdry,a ve Egdry½,a
	Belirlenen değer(*) Egdry,a ve Egdry½,a'nın beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.

	Ct
	Belirlenen değer(*) beyan edilen Ct değerinin %6'sından daha fazla düşük olmamalıdır.

	Tdry ve Tdry½
	Belirlenen değer(*) beyan edilen Tdry ve Tdry½ değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.

	Po
	Po'nun belirlenen değeri(*) beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.

	Psm
	Psm'nin belirlenen değeri(*), beyan edilen değer 1,00 W'tan yüksek olduğu durumlarda beyan edilen değeri %10'dan fazla veya beyan edilen değerin 1,00 W'a eşit veya daha düşük olduğu durumlarda ise beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.

	Pds
	Pds'nin belirlenen değeri(*), beyan edilen değerin 1,00 W'tan yüksek olduğu durumlarda beyan edilen değeri %10'dan fazla veya beyan edilen değerin 1,00 W'a eşit veya daha düşük olduğu durumlarda ise beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.

	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları
	Belirlenen değer(*) beyan edilen değeri 1 pW'a göre 2 dB'den fazla aşmamalıdır.

	(*)  Bu Ek’teki 5 inci madde uyarınca ilave üç birimin test edildiği durumlarda, belirlenen değer ilave bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.











Ek V
Gösterge Niteliğinde Ölçütler
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, ev tipi çamaşır kurutma makineleri için piyasadaki mevcut en iyi teknoloji aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
(1) Anma kapasitesi 7 kg olan yoğuşturuculu (kondenserli) ısıtma elemanlı çamaşır kurutma makinesi:
a) Enerji tüketimi: Eko programı için 2,73 kWh/kurutma döngüsü(*).
b) Kurutma döngüsü süresi: Eko programı için 76 dakika(*).
c) Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları: 63 dB(A).
(2) Anma kapasitesi 7 kg olan ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi:
a) Enerji tüketimi: Eko programı için 0,85 kWh/kurutma döngüsü(*).
b) Kurutma döngüsü süresi: Eko programı için 134 dakika(*).
c) Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları: 66 dB(A).
(3) Anma kapasitesi 7 kg olan hava tahliyeli ısıtma elemanlı çamaşır kurutma makinesi:
a) Enerji tüketimi: Eko programı için 2,58 kWh/kurutma döngüsü(*).
b) Kurutma döngüsü süresi: Eko programı için 76 dakika(*).
c) Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları: 69 dB(A).
(*) Tam yükün 0,24 ve kısmi yükün 0,76 ile çarpıldığı tam ve kısmi yük arasındaki ağırlıklı ortalama temelinde hesaplanmıştır.

































Ek VI
Çok Tamburlu Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri
Çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, Ek III'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini takiben Ek II'nin 1 ila 4 üncü maddelerinin hükümleri her tambura uygulanır. Ek II’nin 5 inci maddesinin hükümleri çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinelerine bir bütün olarak uygulanır. Ek II’nin 6 ncı maddelerinin hükümleri uygun şekilde her bir tambura veya çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinelerine bir bütün olarak uygulanır. Ek II'nin 1 ila 4 üncü maddelerinde yer alan hükümler, tamburların aynı kasaya yerleştirildiği ve 'eko' programında yalnızca eşzamanlı olarak çalışabildikleri durumlar hariç olmak üzere, her bir tambur için bağımsız olarak uygulanır. İkinci durumda, bu hükümler çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesine bir bütün olarak aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) Çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin anma kapasitesi, her bir tamburun anma kapasitelerinin toplamı olur.
b) Çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin enerji tüketimi her bir tamburun enerji tüketiminin toplamı olur.
c) Enerji Verimliliği Endeksi, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin bir bütün olarak anma kapasitesi ve enerji tüketimi kullanılarak hesaplanır.
ç) Program süresi en yüksek anma kapasitesine sahip tamburun 'eko' programının süresi olur.
d) Düşük güç konumlarına ilişkin gereklilikler çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tamamı için geçerli olur.
e) Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tamamına ait olur.
Ek IV'te belirtilen doğrulama prosedürü, bu Ek'in uygulanmasında belirlenen parametrelerin her birine uygulanan geçerlilik kriterleri ve doğrulama toleransları ile birlikte, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinelerine bir bütün olarak uygulanır.







