Ek I
Tanımlar
Ek II ila Ek VI’nın amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir.
1. Ağ anahtarı: Temel işlevi, her çerçevenin hedef adresine bağlı olarak çerçeveleri filtrelemek, iletmek ve dağıtmak olan ağ cihazını ifade eder. Tüm anahtarlar en azından veri bağlantı katmanında (L2) çalışır.
2. Ağ bağlantılı cihaz: Ağa bağlanabilen ve bir veya daha fazla ağ kapısı olan cihazı ifade eder.
3. Ağ kapısı: Cihaz üzerinde bulunan ve cihazın uzaktan etkinleştirilebildiği ağ bağlantısının kablolu veya kablosuz fiziksel arayüzünü ifade eder.
4. Ağ kullanılabilirliği: Uzaktan gönderilen uyarının ağ kapısı tarafından algılanması sonrası cihazın işlevlerini sürdürme kabiliyetini ifade eder.
5. Baskı cihazı: Elektronik girdiden kâğıt veya başka bir ortam üzerinde basılı çıktı üreten cihazı ifade eder. Baskı cihazı, tarama ve kopyalama gibi ek işlevler sağlayabilir ve çok işlevli bir cihaz veya çok işlevli bir ürün olarak pazarlanabilir.
6. Bilgi teknolojisi cihazı: Temel işlevi veri veya telekomünikasyon iletilerinin girişi, depolanması, görüntülenmesi, geri alınması, iletilmesi, işlenmesi, değiştirilmesi veya kontrolü ya da bu işlevlerin bir kombinasyonu olan ve tipik olarak bilgi aktarımı için çalıştırılan bir veya daha fazla terminal kapısı ile donatılabilen herhangi bir cihazı ifade eder.
7.  Damlama filtreli ev tipi kahve makinesi: Kahveyi süzme yoluyla özütleyen ev tipi kahve makinesini ifade eder.
8. Ev tipi kahve makinesi: Kahve demlemek için kullanılan ticari olmayan cihazı ifade eder.
9. Fiziksel ağ kapısı: Ağ kapısının fiziksel (donanım) ortamını ifade eder. Fiziksel ağ kapısı, iki veya daha fazla ağ teknolojisini barındırabilir.
10. Geniş formatlı baskı cihazı: En az 406 mm genişliğindeki sürekli-form ortamı barındıracak şekilde tasarlanmış cihazlar da dahil olmak üzere, A2 ve daha büyük ortama baskı yapmak için tasarlanmış baskı cihazını ifade eder.
11. Hub: Birden fazla kapı içeren ve Yerel Alan Ağının (LAN) bölümlerini bağlamak için kullanılan ağ cihazını ifade eder.
12. İç mekân: Radyo ve televizyon alıcılarının kullanımının söz konusu alıcıya 10 metre mesafe içerisinde olmasının beklenilebildiği ortamı ifade eder.
13. Kablosuz ağ bağlantı noktası: Temel işlevi birden fazla alıcıya IEEE 802.11 (Wi-Fi) bağlantısı sağlamak olan ağ cihazını ifade eder.
14. Mantıksal ağ kapısı: Fiziksel bir ağ kapısı üzerinden işleyen ağ teknolojisini ifade eder.
15. Medya akış cihazı: Canlı veya kayıtlı herhangi bir medya içeriğini ağ üzerinden son kullanıcı cihazlarına ileten ve gerçek zamanlı olarak oynatan donanım cihazını ifade eder.
16. Modem: Temel işlevi dijital olarak konumlanmış analog sinyalleri kablolu bir ağ üzerinden iletmek ve almak olan ağ cihazını ifade eder. 
17. Motorla çalışan ayarlanabilir mobilya: Yüksekliğini, konumunu veya formunu ayarlamak için kontrol ünitesi ile motorlar veya aktüatörler içeren mobilyayı ifade eder. Bu ayarlamalar son kullanıcı tarafından kablolu ve/veya kablosuz kontroller aracılığıyla ağ üzerinden çalıştırılır veya sensörler kullanılarak otomatik olarak kontrol edilir.
18. Motorla çalışan yapı elemanı: Havalandırma cihazı hariç olmak üzere, elektrik güç kaynağından gelen girdiyi kullanarak hareket edebilen veya dönebilen ya da her ikisini birden yapabilen binalardaki açma veya konfor cihazını ifade eder. Motorla çalışan yapı elemanı kontrol ünitesi ile elektrik motoru veya aktüatör içerir ve son kullanıcı tarafından kablolu ve/veya kablosuz kontrol/kontroller aracılığıyla ağ üzerinden çalıştırılır veya sensörler kullanılarak otomatik olarak kontrol edilir.
19. Oyun konsolu: Temel işlevi video oyunu oynatmak olan cihazı ifade eder. Oyun konsolu tipik olarak ana oyun ekranı olarak harici bir elektronik ekrana çıkış sağlamak üzere tasarlanmıştır ve tipik olarak birincil giriş cihazı olarak el kumandalarını veya diğer interaktif kumandaları kullanır. Oyun konsolları tipik olarak merkezi işlem birim/birimleri, grafik işlem birim/birimleri, sistem belleği ve dahili veri depolama seçenekleri içerir. Ana oyun ekranı olarak entegre bir ekrana sahip olan ve şebekeye doğrudan bağlantı yerine entegre bir batarya veya başka bir taşınabilir güç kaynağı ile çalışan el tipi oyun cihazları bir tür oyun konsolu olarak kabul edilir.
20. Yönlendirici: Temel işlevi ağ trafiğinin iletilmesi gereken en uygun yolu belirlemek olan ağ cihazını ifade eder. Yönlendiriciler, ağ katmanı bilgilerine (L3) dayanarak veri paketlerini bir ağdan diğerine iletir.
21. Yüksek ağ kullanılabilirlik işlevine sahip ağ bağlantılı cihaz veya HiNA işlevine sahip cihaz: Yönlendirici, ağ anahtarı, kablosuz ağ bağlantı noktası veya bunların kombinasyonu işlevini içeren ancak HiNA cihazı olmayan cihazı ifade eder.
22. Yüksek ağ kullanılabilirliğine sahip ağ bağlantılı cihaz veya HiNA cihazı: Temel işlev/işlevler olarak sadece yönlendirici, ağ anahtarı, kablosuz ağ bağlantı noktası, hub, modem, VoIP telefon, görüntülü telefon işlevlerinden bir veya daha fazlasına sahip olan cihazı ifade eder.
[bookmark: _Hlk149745414]


Ek II
Bu Tebliğ Kapsamındakı̇ Enerji İle İlgı̇lı̇ Ürünlerı̇n Lı̇stesı̇
1. Ev tipi kullanım için tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış cihazlar:
[bookmark: _Hlk151635840]a) 1/7/2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere; çamaşır kurutma makineleri ve diğer elbise kurutucular.
[bookmark: _Hlk151636165]b) 1/7/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; … tarihli ve … sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3) kapsamındaki ev tipi çamaşır kurutma makineleri hariç, elbise kurutucular.
c) Ocaklara birleştirilenler de dahil olmak üzere elektrikli fırınlar.
ç) Elektrikli ocaklar ve sıcak plakalar.
d) Mikrodalga fırınlar.
e) Tost makineleri.
f) Fritözler.
g) Kahve makineleri.
ğ) Öğütücüler.
h) Kapları veya paketleri açma veya kapatma cihazları.
ı) Elektrikli bıçaklar.
[bookmark: _Hlk151635861]i) 25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2022/AB) (SGM:2021/1) kapsamındaki ev tipi bulaşık makineleri, 25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3) kapsamındaki ev tipi çamaşır makineleri ve ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri ve 1/7/2025 tarihinden itibaren geçerli olan Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3) kapsamındaki ev tipi çamaşır kurutma makineleri hariç olmak üzere, yemek pişirme ve diğer gıda işleme, içecek hazırlama, temizlik ve giysi bakımı için diğer cihazlar.
j) Saç kesme, saç kurutma, saç bakımı, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım cihazları.
k) Teraziler.
2. 25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14) kapsamındaki masaüstü bilgisayarlar, entegre masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar, 25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15) kapsamındaki sunucular ve veri depolama ürünleri ile 25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB) (SGM:2021/5) kapsamındaki elektronik ekranlar hariç olmak üzere; baskı cihazı dahil, öncelikle iç mekanlarda kullanılması amaçlanan bilgi teknolojisi cihazı.
3. Tüketici cihazları:
a) Radyo setleri.
b) Video kameralar.
c) Video kaydediciler.
ç) Hi-fi kaydediciler.
d) Ses yükselticileri.
e) Ses hoparlörleri.
f) Ev sinema sistemleri.
g) Medya akış cihazları.
ğ) Müzik aletleri.
h) Karmaşık set üstü kutular ve basit set üstü kutular.
ı) Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB) (SGM:2021/5) kapsamındaki elektronik ekranlar, 2023/1669/AB kapsamındaki kablosuz telefonlar ve lensleri farklı odak uzaklığına sahip diğerleriyle değiştirme mekanizmalarına sahip projektörler hariç olmak üzere, telekomünikasyon dışındaki ses ve görüntü dağıtımı için sinyaller veya diğer teknolojiler dahil olmak üzere ses veya görüntü kaydetme veya çoğaltma amaçlı diğer cihazlar.


4. Oyuncaklar, eğlence ve spor cihazları:
a) Elektrikli trenler veya araba yarış setleri.
b) Oyun konsolları.
c) Spor cihazları.
ç) Diğer oyuncaklar ve eğlence cihazları.
5. Motorla çalışan ayarlanabilir mobilyalar:
a) Yüksekliği ayarlanabilen masalar.
b) Tıbbi cihazlar ve tekerlekli sandalyeler hariç olmak üzere, yükseltilmiş yataklar ve sandalyeler.
c) Diğer motorlu ayarlanabilir mobilyalar.
6. Motorla çalışan yapı elemanları:
a) Panjurlar.
b) Storlar.
c) Ekranlar.
ç) Tenteler.
d) Pergolalar.
e) Perdeler.
f) Kapılar.
g) Bahçe kapıları.
ğ) Pencereler.
h) Çatı pencereleri.
ı) Motorla çalışan diğer yapı elemanları.


Ek III
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri
1. Enerji verimliliği gereklilikleri:
a) Kapalı konumda güç tüketimi:
Cihazın kapalı konumdaki güç tüketimi 0,50 W'ı geçemez. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten 2 yıl sonrasında, cihazın kapalı konumdaki güç tüketimi 0,30 W'ı geçemez.
b) Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi:
Yalnızca yeniden etkinleştirme işlevi sağlayan veya yalnızca yeniden etkinleştirme işlevi ve etkinleştirilmiş yeniden etkinleştirme işlevinin bir göstergesini sağlayan herhangi bir durumda, cihazın güç tüketimi 0,50 W'ı geçemez.
Yalnızca bilgi veya durum göstergesi sağlayan veya yalnızca yeniden etkinleştirme işlevi ile bilgi veya durum göstergesinin bir kombinasyonunu sağlayan veya yalnızca yeniden etkinleştirme işlevi ile etkinleştirilmiş yeniden etkinleştirme işlevi ve bilgi veya durum göstergesinin bir göstergesini sağlayan herhangi bir durumda, cihazın güç tüketimi 0,80 W'ı geçemez. 1/7/2025 tarihine kadar, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2013/2) kapsamındaki ev tipi çamaşır kurutma makineleri için bu değer 1,00 W olarak uygulanır.
Bir veya daha fazla hazırda bekleme konumuna sahip ağ bağlantılı cihaz, tüm kablolu ağ kapılarının bağlantısı kesildiğinde ve tüm kablosuz ağ kapıları devre dışı bırakıldığında bu bekleme konumları için gerekliliklere uyar.
c) Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi:
HiNA cihazının veya HiNA işlevine sahip cihazın ağ bağlantılı hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi 8,00 W'ı geçemez. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonra, HiNA cihazının veya HiNA işlevine sahip cihazın ağ bağlantılı hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi 7,00 W'ı geçemez.
HiNA cihazı veya HiNA işlevine sahip cihaz dışındaki ağ bağlantılı cihazın ağ bağlantılı hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi 2,00 W'ı geçemez.
Güç tüketimi sınırları aşağıdakiler için geçerli değildir:
- Büyük formatlı baskı cihazı,
- Masaüstü ince istemciler, iş istasyonları, taşınabilir iş istasyonları ve Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)’de tanımlanan küçük ölçekli sunucular.
2. Fonksiyonel (işlevsel) gereklilikler:
a) Kapalı konum ve hazırda bekleme konumunun mevcudiyeti:
Kullanım amacı için uygunsuz olmadığı sürece, cihaz aşağıdaki koşullardan bir veya daha fazlasını sağlar:
- Kapalı konum.
- Hazırda bekleme konumu.
- Cihaz elektrik güç kaynağına bağlıyken kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç tüketimi gerekliliklerini aşmayan başka bir durum.
b) Ağ bağlantılı cihaz dışındaki tüm cihazlar için güç yönetimi fonksiyonu:
(i) Kullanım amacı için uygunsuz olmadığı sürece, cihaz güç yönetimi işlevi sağlar. Cihaz temel bir işlev sağlamadığında ve enerji ile ilgili başka bir ürün onun işlevlerine bağımlı olmadığında, güç yönetimi işlevi cihazı, cihazın kullanım amacına uygun mümkün olan en kısa süreden sonra, otomatik olarak aşağıdaki koşullardan birine geçirir:
- Hazırda bekleme konumu,
- Kapalı konum,
- Cihaz elektrik güç kaynağına bağlıyken kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç tüketimi gerekliliklerini aşmayan başka bir durum.
(ii) Ev tipi kahve makineleri için (i) numaralı alt bentte belirtilen süre aşağıdaki gibi uygulanır:
- Kahveyi yalıtılmış bir sürahide saklayan damla filtreli ev tipi kahve makineleri için en fazla 5 dakika.
- Kahveyi yalıtımsız bir sürahide saklayan damla filtreli ev tipi kahve makineleri için en fazla 40 dakika.
- Damla filtreli ev tipi kahve makineleri dışındaki ev tipi kahve makineleri için en fazla 30 dakika.
(iii) Diğer cihazlar için, (i) numaralı alt bentte belirtilen süre 20 dakikayı aşamaz.
(iv) (i) numaralı alt bentte açıklanan güç yönetimi işlevi, cihaz piyasaya arz edildiğinde veya hizmete sunulduğunda etkinleştirilir ve cihaz varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra ilk kurulumuyla etkinleştirilir.
(v) Cihaz kullanıcıya güç yönetimi işlevini devre dışı bırakma seçeneği sunabilir. Bu gibi durumlarda kullanıcılar bu işlemin enerji tüketimini artıracağı konusunda uyarılır. Bu uyarı kullanım kılavuzlarında yer alır ve uygulanabildiği yerlerde bilgi veya durum ekranları hariç olmak üzere cihaza entegre veya bağlı ekranlarda bulunur. Bu seçenek cihazın kurulum prosedürünün bir parçası olamaz ve cihaz üzerinde ayrı bir kullanıcı eylemi gerektirir.
c) Ağ bağlantılı cihaz için güç yönetimi:
Kullanım amacı için uygunsuz olmadığı sürece, cihaz güç yönetimi işlevi sağlar. Cihaz temel işlevini yerine getirmediğinde ve enerjiyle ilgili başka bir ürün onun işlevlerine bağımlı olmadığında, güç yönetimi işlevi cihazı, cihazın kullanım amacına uygun mümkün olan en kısa sürenin ardından otomatik olarak ağ bağlantılı hazırda bekleme konumuna geçirir. Bu süre 20 dakikayı aşamaz.
Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumunda, güç yönetimi işlevi cihazı otomatik olarak hazırda bekleme konumuna veya kapalı konuma ya da hazırda bekleme veya kapalı konum için geçerli güç tüketimi gerekliliklerini aşmayan başka bir duruma geçirebilir.
Güç yönetimi işlevi ağ bağlantılı cihazın tüm ağ kapıları için kullanılabilir olur.
Tüm ağ kapıları devre dışı bırakılmadığı sürece, cihaz piyasaya arz edildiğinde veya hizmete sunulduğunda güç yönetimi işlevi etkinleştirilir. Cihaz varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, ağ kapılarından herhangi biri etkinleştirilirse güç yönetimi işlevi etkinleştirilir.
Cihaz kullanıcıya güç yönetimi işlevini devre dışı bırakma seçeneği sunabilir. Bu gibi durumlarda, kullanıcı bu eylemin enerji tüketimini artıracağı konusunda uyarılır. Bu uyarı kullanım kılavuzlarına dahil edilir ve uygulanabildiği yerlerde cihaza entegre veya bağlı ekranlarda sunulur. Bu seçenek cihazın kurulum prosedürünün bir parçası olamaz ve cihaz üzerinde ayrı bir kullanıcı eylemi gerektirir.
HiNA cihazı dışındaki ağ bağlantılı cihaz, tüm kablolu ağ kapılarının bağlantısı kesildiğinde ve tüm kablosuz ağ kapıları devre dışı bırakıldığında bu ekin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen gerekliliklere uyar.
d) Kablosuz ağ bağlantılarını devre dışı bırakma imkânı:
Kablosuz ağa bağlanabilen tüm ağ bağlantılı cihazlar kullanıcıya kablosuz ağ bağlantılarını devre dışı bırakma imkânı sunar. Bu gereklilik, kullanım amacı için tek bir kablosuz ağ bağlantısına dayanan ve kablolu ağ bağlantısı olmayan cihazlar için geçerli değildir.
e) “Hazırda bekleme” ibaresi ve bu ibarenin tüm AB resmi dillerindeki çevirileri, tek başına veya diğer bilgilerle birlikte, cihazın bu ekin 1 inci maddesinin (b) veya (c) bentlerinde belirtilen gerekliliklerle uyumlu olmadığı herhangi bir durumu tanımlamak için kullanılamaz.
3. Bilgi gereklilikleri
a) Son kullanıcılara yönelik kullanım kılavuzları ve imalatçıların, ithalatçıların veya yetkili temsilcilerin ücretsiz erişimli web siteleri, uygun olduğu şekilde, tüm cihazlar için aşağıdaki bilgileri içerir:
(i) Cihazın güç yönetimi işlevi veya benzer bir işlev tarafından anahtarlandığı her kapalı konum, hazırda bekleme konumu (veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç tüketimi gerekliliklerini aşmayan başka bir durum) ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu için:
- Watt cinsinden ifade edilen ve ilk ondalık basamağa yuvarlanan güç tüketimi.
- Cihazın otomatik olarak hazırda bekleme konumuna, kapalı konuma veya ağ bağlantılı hazırda bekleme konumuna ulaştığı süre dakika cinsinden ve en yakın dakikaya yuvarlanmış olarak.
(ii) Tüm kablolu ağ kapıları bağlıysa ve tüm kablosuz ağ kapıları etkinleştirilmişse ağ bağlantılı hazırda bekleme konumundaki cihazın güç tüketimi.
(iii) Harici güç kaynağına ihtiyaç duyan, ancak bu güç kaynağı olmadan piyasaya arz edilen cihaz için, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu cihazla birlikte kullanılacak harici güç kaynağının ürün modelinin teknik özellikleri hakkında bilgi verir.
(iv) Kablosuz ağ kapılarının nasıl etkinleştirileceği ve devre dışı bırakılacağı konusunda bilgilendirme.
Alternatif olarak, (i), (ii) ve (iii) numaralı alt bentlerde yer alan bilgiler imalatçıların, ithalatçıların veya yetkili temsilcilerin ücretsiz erişimli web sitelerinde bu bilgilere bir bağlantı şeklinde son kullanıcılara yönelik kullanım kılavuzlarında sağlanabilir.
b) Bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesi amacıyla teknik dosya aşağıdaki unsurları içerir:
(i) Cihaz kategorisi:
- Ağ bağlantılı veya ağ bağlantılı olmayan cihaz olup olmadığının belirtilmesi.
- Ağ bağlantılı cihaz için HiNA cihazı, HiNA işlevine sahip cihaz veya diğer ağ bağlantılı cihaz olup olmadığının belirtilmesi; herhangi bir bilgi verilmediğinde, cihazın HiNA cihazı veya HiNA işlevine sahip olmadığı kabul edilir.
(ii) Kapalı konum, hazırda bekleme konumu ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarının her biri için:
- İlk ondalık basamağa yuvarlanmış Watt cinsinden güç tüketiminin beyan edilen değeri.
- Kullanılan ölçüm yöntemi.
- Cihaz konumunun nasıl seçildiği veya programlandığına dair açıklama.
- Cihazın otomatik olarak konum değiştirdiği duruma yol açan olaylar dizisi.
- Cihazın çalışmasıyla ilgili her türlü not, örneğin kullanıcının cihazı ağ bağlantılı hazırda bekleme konumuna nasıl geçirdiğine dair bilgiler.
- Varsa, cihazın geçerli düşük güç konumuna veya durumuna ulaşması için gereken varsayılan süre dakika cinsinden ve en yakın dakikaya yuvarlanmış olarak.
(iii) Ağ bağlantılı cihaz için:
- Ağ kapılarının sayısı ve türü ve kablosuz ağ kapıları hariç olmak üzere bu kapıların cihazın neresinde bulunduğu; özellikle aynı fiziksel ağ kapısı iki veya daha fazla türde ağ kapısı barındırıyorsa beyan edilir.
- Cihaz piyasaya arz edilmeden veya hizmete sunulmadan önce tüm ağ kapılarının devre dışı bırakılıp bırakılmadığı.
- Amaçlanan kullanım için aktif kablolu bağlantılara dayanan kapılar olup olmadığı ve bu kapıların devre dışı bırakılması için kullanılan prosedür.
- Tüm kablolu ağ kapıları bağlıysa ve tüm kablosuz ağ kapıları etkinleştirilmişse ağ bağlantılı hazırda bekleme konumunda cihazın güç tüketimi.
- Kablosuz ağ kapılarının nasıl etkinleştirileceği ve devre dışı bırakılacağı konusunda bilgilendirme.
(iv) Her bir ağ kapısı türü için:
- Güç yönetimi işlevinin cihazı ağ bağlantılı hazırda bekleme konumuna geçirdiği süre,
- Cihazı yeniden etkinleştirmek için kullanılan uzaktan başlatılan tetikleyici,
- (Maksimum)Performans özellikleri,
- Uzaktan etkinleştirme için yalnızca söz konusu kapı kullanılıyorsa, güç yönetimi işlevinin cihazı geçireceği ağ bağlantılı hazırda beklemedeki cihazın (maksimum) güç tüketimi,
- Cihaz tarafından kullanılan iletişim protokolü.
(v) Ölçümler için test koşulları:
- Ortam sıcaklığı.
- V cinsinden test gerilimi ve Hz cinsinden frekans.
- Elektrik besleme sisteminin toplam harmonik distorsiyonu.
- Elektrik testi için kullanılan enstrümantasyon, kurulum ve devrelerin tanımı.
(vi) Ağ bağlantılı hazırda bekleme, hazırda bekleme konumu veya kapalı konuma veya kapalı konum veya hazırda bekleme konumu için geçerli güç tüketimi gerekliliklerini aşmayan başka bir duruma otomatik olarak ulaşmak için geçen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olarak dakika cinsinden beyan edilen sürenin değeri dahil olmak üzere, uygun olduğu şekilde bu ekin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen gerekliliklere uygunluğu değerlendirmek için ilgili cihaz özellikleri.
(vii) Uygulanabilir olması halinde, bu Ekin 2 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen gerekliliklerin cihazın amaçlanan kullanımı için uygun olmadığına dair teknik bir gerekçe sunulur. Bir veya daha fazla ağ bağlantısını sürdürme veya uzaktan başlatılan tetikleyiciyi bekleme ihtiyacı, imalatçı tarafından ağ bağlantılı cihaz olarak tanımlanmayan cihaz durumunda bu ekin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen gerekliliklerden muafiyet için teknik gerekçe olarak kabul edilmez. Bu ekin 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen gereklilikler için, teknik gerekçe özellikle ana fonksiyonun neden her zaman aktif kalması gerektiğine dair kanıt sunar. Buna ek olarak, uygulanabilir olduğu durumlarda, ambalaj aşağıdakileri açıkça belirtir:
a) Cihazın enerji verimliliği gereklilikleri, güç yönetimi işlevi veya kablosuz ağ bağlantıları konumunu devre dışı bırakma yeteneği açısından hazırda bekleme konumu veya eşdeğer başka bir durumu yoktur.
b) Cihazın güç tüketiminin bu işlevsel gereklilikleri karşılayan diğer cihaz modellerinden daha yüksek olması muhtemeldir.
(viii) Cihazın temel işlevlerinin açıklaması.



Ek IV
Ölçüm Yöntemlerı̇ ve Hesaplamalar
Ölçümler ve hesaplamalar, referans numaraları bu amaçla Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar veya genel olarak kabul edilen en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır.
Ağ bağlantılı cihaz test edilirken aşağıdaki genel koşullar uygulanır:
a) Böyle bir konuma sahip ağ bağlantılı cihazın hazırda bekleme konumundaki enerji tüketimini ölçmek için, ünitenin tüm ağ kapıları uygun şekilde devre dışı bırakılır veya bağlantısı kesilir.
b) Cihaz, kullanım amacını gerçekleştirirken bir veya daha fazla ağ kapısına erişmek için aktif kablolu bağlantı kullanıyorsa, kablo bağlantısının kesilmesi yerine söz konusu ağ kapılarının manuel olarak devre dışı bırakılmasına izin verilir.
c) Ağ bağlantılı hazırda beklemede enerji tüketimini ölçmek ve güç yönetimi işlevini test etmek için aşağıdaki prosedür kullanılır:
(i) Cihazın bir tür ağ kapısı varsa ve bu türden iki veya daha fazla kapı mevcutsa, bu kapılardan biri rastgele seçilir ve bu kapı, kapının maksimum özelliklerine uygun ağa bağlanır. Cihazın aynı türde birden fazla kablosuz ağ kapısı varsa, diğer kablosuz kapıları mümkünse devre dışı bırakılır. Cihazın aynı tipte birden fazla kablolu ağ kapısı varsa, diğer ağ kapılarının bağlantısı kesilir. Yalnızca bir ağ kapısı mevcutsa, bu kapı, kapının maksimum özelliklerine uyan ilgili ağa bağlanır.
Test edilen birim açılır. Test edilen birimi yeniden etkinleştirecek uzaktan tetiklemeyi sağlayan cihaz uygun ağa bağlanır, açılır ve gerektiğinde tetiklemeyi sağlamaya hazırdır. Test edilen birim açıldığında ve düzgün çalıştığında, ağ bağlantılı hazırda bekleme konumuna geçmesine izin verilir ve güç tüketimi ölçülür. Daha sonra ağ kapısı üzerinden üniteye uygun tetik verilir ve cihazın yeniden etkinleştirilip etkinleştirilmediği kontrol edilir.
(ii) Cihaz birden fazla ağ kapısı türüne sahipse, her bir ağ kapısı türü için aşağıdaki prosedür tekrarlanır. Bir türde iki veya daha fazla ağ kapısı mevcutsa, her bir ağ kapısı türü için rastgele bir kapı seçilir ve bu kapı, kapının maksimum özelliklerine uyan ilgili ağa bağlanır.
Belirli bir ağ kapısı türü için yalnızca bir kapı mevcutsa, bu kapı, kapının maksimum özelliklerine uyan ilgili ağa bağlanır. Kullanılmayan kablolu ağ kapılarının bağlantısı kesilir ve kullanılmayan kablosuz kapılar devre dışı bırakılır.
Test edilen birim açılır. Test edilen birimi yeniden etkinleştirecek uzaktan tetiklemeyi sağlayan cihaz uygun ağa bağlanır, açılır ve gerektiğinde tetiklemeyi sağlamaya hazırdır. Test edilen birim açıldığında ve düzgün çalıştığında, ağ bağlantılı hazırda bekleme konumuna geçmesine izin verilir ve güç tüketimi ölçülür. Ardından ağ kapısı üzerinden birime uygun tetikleme verilir ve cihazın yeniden etkinleştirilip etkinleştirilmediği kontrol edilir. Eğer fiziksel ağ kapısı iki veya daha fazla (mantıksal) ağ kapısı tarafından paylaşılıyorsa, bu prosedür her bir mantıksal ağ kapısı için tekrarlanır ve diğer mantıksal ağ kapılarının mantıksal bağlantısı kesilir.
d) Tüm ev tipi kahve makineleri için ölçümler, olası hasar veya kazaları önlemek için kullanıcı müdahalesini gerektiren bir alarm tetiklenmediği sürece, son demleme döngüsünün tamamlanmasından sonra veya uygun olduğu durumlarda, kireç çözme işlemi, kendi kendini temizleme işlemi veya kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin tamamlanmasından sonra yapılır.



Ek V
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amacıyla Doğrulama Yöntemi
Bu ekte tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından beyan edilen parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.  
Modelin bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygun olmaması durumunda, model ve tüm eşdeğer modeller uygunsuz olarak kabul edilir.
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir cihaz modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanmasının bir parçası olarak, bu ekte atıfta bulunulan gereklilikler için Bakanlık aşağıdaki prosedürü uygular:
1. Bakanlık modelin tek bir birimini doğrular.
2. Aşağıdaki tüm koşulların karşılanması halinde modelin uygulanabilir gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:
a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin EK-4’ünün (2) ve (3) numaralı bentleri uyarınca teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir olduğu hallerde, bu değerlerin hesaplanmasında kullanılan değerler, söz konusu ekin (3) numaralı bendinin (f) alt bendi uyarınca gerçekleştirilen ilgili ölçümlerin sonuçlarından imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci lehine daha olumlu olamaz.
b) Beyan edilen değerler bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılar ve imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından yayınlanan gerekli ürün bilgileri imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci için beyan edilen değerlerden daha avantajlı değerler içeremez.
c) Bakanlık yetkilileri modelin birimini kontrol ettiğinde, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki gerekliliklere uygun bir sistem kurmuştur.
d) Bakanlık yetkilileri modelin birimini kontrol ettiğinde, Ek III’ün 2 nci maddesinde yer alan işlevsel gerekliliklere ve Ek III’ün 3 üncü maddesinde yer alan bilgi gerekliliklerine uygundur.
e) Bakanlık yetkilileri modelin birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 1'de belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uygundur.
3. 2 nci maddenin (a), (b), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen koşulların karşılanmaması halinde, modelin ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
4. 2 nci maddenin (e) bendinde belirtilen koşulun karşılanmaması halinde, Bakanlık yetkilileri test için aynı modelden ilave üç birim (ürün) seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç birim bir veya daha fazla eşdeğer modelden olabilir.
5. Bu üç birim için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması Tablo 1'de verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygunsa, modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
6. 5 inci maddede belirtilen sonuca ulaşılamazsa, modelin ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
7. Bakanlık yetkilileri, 3 üncü veya 6 ncı maddeler ya da bu ekin ikinci paragrafı uyarınca modelin uygunsuzluğuna ilişkin bir karar aldıktan sonra ilgili tüm bilgileri gecikmeksizin AB üyesi ülkelere ve Komisyona sağlar.
Bakanlık Ek IV'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
Bu ekte atıfta bulunulan gereklilikler için, Bakanlık yalnızca aşağıdaki Tablo 1'de belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve yalnızca yukarıdaki 1 ila 7 nci maddelerde açıklanan prosedürü kullanır. Tablo 1'deki parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya başka herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilenler gibi başka hiçbir tolerans uygulanmaz.


Tablo 1
Doğrulama toleransları
	Parametreler
	Doğrulama toleransları

	Kapalı konumda güç tüketimi
	Belirlenen değer(*1), beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşamaz.

	Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi
	Belirlenen değer(*1), beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşamaz.

	Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumunda güç tüketimi
	Belirlenen değer(*1), beyan edilen değer 1 W'tan küçükse beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşamaz, aksi takdirde %10'dan fazla aşamaz.

	Cihazın geçerli düşük güç konumuna veya durumuna ulaşması için gereken süre
	Belirlenen değer(*1), beyan edilen değeri %10'dan fazla aşamaz.


(*1) Bu ekin 4 üncü maddesinde belirtildiği gibi ilave üç birim test edilirse, belirlenen değer ilave bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.





Ek VI
Gösterge Niteliğinde Ölçütler
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapalı konumda, hazırda bekleme konumunda ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumunda güç tüketimi açısından piyasadaki mevcut en iyi teknoloji aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
a) Kapalı konum: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) kapsamında elektromanyetik uyumluluk ile ilgili özelliklere uygun olarak birinci (primer) tarafta kapama tuşunun olması durumunda 0 W - 0,2 W.
b) Hazırda bekleme konumu: Yeniden etkinleştirme işlevi ile 0,1 W; basit veya düşük güçlü LED bilgi veya durum ekranı ile 0,1 W (daha büyük ekranlar - örneğin saatler için - daha fazla güç gerektirir).
c) Ağ bağlantılı hazırda bekleme: HiNA cihazı için 3 W; HiNA olmayan cihaz için 1 W veya daha az.



