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[bookmark: _GoBack]EK-I 
EURO 7 EMİSYON SINIRLARI

Tablo 1- İçten yanmalı motora sahip M1 ve N1 kategorisi araçlar için Euro 7 egzoz emisyon sınırları

	[bookmark: _Hlk180067289]
	Yürür vaziyette kütle
(MRO)
(kg)

	
Karbon monoksitin kütlesi
(CO)
	[bookmark: _Hlk180067240]Toplam hidrokarbonların kütlesi
(THC)
	[bookmark: _Hlk180067259]Metan olmayan hidrokarbonların kütlesi
(NMHC)
	Azot oksitlerin kütlesi
(NOx)
	Toplam hidrokarbonların ve azot oksitlerin birleşik kütlesi
(THC + NOx)
	Parçacık maddenin kütlesi
(PM)
	Parçacık sayısı
 
(PN10)

	
	
	L1 
(mg/km)
	L2 
(mg/km)
	L3 
(mg/km)
	L4 (mg/km)
	L2 + L4
(mg/km)
	L5
(mg/km)
	L6
(#/km)

	Kategori
	Sınıf
	
	PI
	CI
	PI
	CI
	PI
	CI
	PI
	CI
	PI
	CI
	PI
	CI
	PI
	CI

	M1
	-
	
	1000
	500
	100
	-
	68
	-
	60
	 80
	-
	170
	4,5
	4,5
	-
	6x1011

	N1
	I
	MRO ≤ 1280
	1000
	500
	100
	-
	68
	-
	60
	 80
	-
	170
	4,5
	4,5
	-
	6x1011

	
	II
	1280 < MRO ≤ 1735
	1810
	630
	130
	-
	90
	-
	75
	105
	-
	195
	4,5
	4,5
	-
	6x1011

	
	III
	1735 < MRO
	2270
	740
	160
	-
	108
	-
	82
	125
	-
	215
	4,5
	4,5
	-
	6x1011

	Açıklamalar: 
PI = Pozitif ateşlemeli
CI = Sıkıştırma ateşlemeli








Tablo 2- İçten yanmalı motora sahip M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçlar ve bu araçlarda kullanılan içten yanmalı motorlar için Euro 7 egzoz emisyon sınırları

	Kirletici emisyonlar

	WHSC (CI) ve WHTC (CI ve PI)
	Gerçek sürüş emisyonları (RDE)

	
	kWh başına
	kWh başına 

	NOx (mg)
	200
	260

	PM (mg)
	8
	—

	PN10 , sayı cinsinden
	6x1011
	9x1011

	CO (mg)
	1500
	1950

	NMOG (mg)
	80
	105

	NH3 (mg)
	60
	85

	CH4 (mg)
	500
	650

	N2O (mg)
	200
	260

	Açıklamalar: 
PI = Pozitif ateşlemeli
CI = Sıkıştırma ateşlemeli





Tablo 3- M1 ve N1 kategorilerinde petrol kullanan araçlar için Euro 7 buharlaşma emisyon sınırları

	Buharlaşma emisyonu kütlesi (g/test)

	1,5






Tablo 4- 31/12/2029 tarihine kadar güç aktarma organı teknolojisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları

	Araç başına mg/km cinsinden emisyon sınırları
	N1, Sınıf III(*) hariç, M1 ve N1 kategorisi araçlar

	Aktarma organı teknolojisi
	PEV
	OVC-HEV
	NOVC-HEV
	FCV/FCHV
	ICEV

	Fren parçacık emisyonları (PM10)
	3
	7
	7
	7
	7

	(*) N1, Sınıf III araçlar durumunda geçerli sınırlar şunlardır: PEV 5 mg/km; OVC-HEV, NOVC-HEV, FCV/FCHV ve ICEV 11 mg/km.



Tablo 5: 1/1/2030 tarihinden itibaren aktarma organı teknolojisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları (M1 ve N1 kategorisi araçlar)

	Emisyon sınırları
	M1 ve N1 araçlar

	Aktarma organı teknolojisi
	PEV
	OVC-HEV
	NOVC-HEV
	FCV/FCHV
	ICEV

	Fren parçacık emisyonları (PM10)
	
	
	
	
	

	Fren parçacık sayısı emisyonları (PN)
	
	
	
	
	



Tablo 6: 1/1/2030 tarihinden itibaren aktarma organı teknolojisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları (M2 ve N2 kategorisi araçlar)

	Emisyon sınırları
	M2 ve N2 araçlar

	Aktarma organı teknolojisi
	PEV
	OVC-HEV
	NOVC-HEV
	FCV/FCHV
	ICEV

	Fren parçacık emisyonları (PM10)
	
	
	
	
	

	Fren parçacık sayısı emisyonları (PN)
	
	
	
	
	



Tablo 7: 1/1/2030 tarihinden 31/12/2034 tarihine kadar aktarma organı teknolojisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları (M3 ve N3 kategorisi araçlar)

	Emisyon sınırları
	M3 ve N3 araçlar

	Aktarma organı teknolojisi
	PEV
	OVC-HEV
	NOVC-HEV
	FCV/FCHV
	ICEV

	Fren parçacık emisyonları (PM10)
	
	
	
	
	

	Fren parçacık sayısı emisyonları (PN)
	
	
	
	
	



Tablo 8: Tüm aktarma organı teknolojileri için 1/1/2035 tarihinden itibaren araç kategorisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları

	Emisyon sınırları
	M1 ve N1 kategorisi araçlar
	M2 ve M3 kategorisi araçlar
	N2 ve N3 kategorisi araçlar

	Fren parçacık emisyonları (PM10)
	Araç başına 3 mg/km
	
	

	Fren parçacık sayısı emisyonları (PN)
	
	
	



Tablo 9: Euro 7 lastik aşınması sınırları

	Lastik aşınması sınırları
	C1 lastikler
	C2 lastikler
	C3 lastikler

	Normal lastikler
	
	
	

	Kar lastikleri
	
	
	

	Özel kullanım amaçlı lastikler
	
	
	




EK-II 
BATARYA DAYANIKLILIĞINA İLİŞKİN EURO 7 ASGARİ PERFORMANS GEREKLİLİKLERİ

Tablo 1: M1 kategorisi araçlarda batarya dayanıklılığı için Euro 7 asgari performans gereklilikleri (MPR)

	Batarya enerjisi bazlı MPR
	Ömrünün başlangıcından 5 yıla veya 100.000 km’ye kadar (hangisi önce gerçekleşirse)
	5 yaşından büyük veya 100.000 km’den fazla olan ve en fazla 8 yaşına ya da 160.000 km’ye (hangisi önce gerçekleşirse) kadar olan araçlar
	İlave ürün ömrüne kadar olan araçlar (*)

	OVC-HEV
	%80
	%72
	

	PEV
	%80
	%72
	

	
	
	
	

	Menzil bazlı MPR
	Ömrünün başlangıcından 5 yıla veya 100.000 km'ye kadar (hangisi önce gerçekleşirse)
	5 yaşından büyük veya 100.000 km’den fazla olan ve en fazla 8 yaşına ya da 160.000 km’ye (hangisi önce gerçekleşirse) kadar olan araçlar 
	İlave ürün ömrüne kadar olan araçlar (*)

	OVC-HEV
	
	
	

	PEV
	
	
	

	(*) EK-IV’te belirtildiği gibidir.
	
	
	









Tablo 2: N1 kategorisi araçlarda batarya dayanıklılığı için Euro 7 asgari performans gereklilikleri (MPR)

	Batarya enerjisi bazlı MPR 
	Ömrünün başlangıcından 5 yıla veya 100.000 km’ye kadar (hangisi önce gerçekleşirse)
	5 yaşından büyük veya 100.000 km’den fazla olan ve en fazla 8 yaşına ya da 160.000 km’ye (hangisi önce gerçekleşirse) kadar olan araçlar
	İlave ürün ömrüne kadar olan araçlar  (*)

	OVC-HEV
	%75 
	%67 
	

	PEV
	%75 
	%67 
	

	
	
	
	

	
Menzil bazlı MPR
	Ömrünün başlangıcından 5 yıla veya 100.000 km'ye kadar (hangisi önce gerçekleşirse)
	5 yaşından büyük veya 100.000 km’den fazla olan ve en fazla 8 yaşına ya da 160.000 km’ye (hangisi önce gerçekleşirse) kadar olan araçlar 
	
İlave ürün ömrüne kadar olan araçlar  (*)

	OVC-HEV
	
	
	

	PEV
	
	
	


	(*) EK-IV’te belirtildiği gibidir.



Tablo 3: M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçlarda batarya dayanıklılığı için Euro 7 asgari performans gereklilikleri (MPR)

	Batarya enerjisi bazlı MPR
	Ana ürün ömründeki araçlar  (*)
	İlave ürün ömründeki araçlar  (*)

	OVC-HEV
	
	

	PEV
	
	

	(*) EK-IV’te belirtildiği gibidir.




EK-III
TEST KOŞULLARI

Tablo 1: İmalatçı tarafından yayımlanan şartnameler dâhilinde, M1 ve N1 kategorisi araçların herhangi bir piyasa yakıtı ve yağlayıcısı ile egzoz emisyon sınırlarına uygunluğunun test edilmesine ilişkin koşullar 
	Laboratuvarda egzoz emisyonu ölçümü 
	Gerçek Sürüş Emisyonlarının (RDE) ölçülmesi

	Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP) şasi dinamometre test çevirimi kullanılarak gerçekleştirilen tüm egzoz emisyon testleri için, 154 sayılı BM/AEK Regülasyonu (*) uygulanır.
Seviye 1A (4 aşamalı WLTP) ile ilgili hükümler geçerlidir.
	Yol üzerinde yapılan RDE testleri için 168 sayılı BM/AEK Regülasyonu (**) uygulanacak olup, emisyon değerlendirmesi 4 aşamalı WLTP’ye göre yapılır.

	(*) Hafif Yolcu ve Ticari Araçların Emisyonları, Karbondioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi ve/veya Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Elektrik Menzili Ölçümüne (WLTP) İlişkin Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme (02 serisi değişiklikler).
(**) 168 sayılı BM/AEK Regülasyonu, orijinal metin.



Tablo 2: İmalatçı tarafından yayımlanan şartnameler dâhilinde, M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçların herhangi bir piyasa yakıtı ve yağlayıcısı ile egzoz emisyon sınırlarına uygunluğunun test edilmesine ilişkin koşullar 
	Laboratuvarda egzoz emisyonu ölçümü
	RDE ölçümü

	WHTC/WHSC motor tezgahı test çevrimleri kullanılarak gerçekleştirilen tüm egzoz emisyon testleri için 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4 (*).
	49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8, şu adaptasyonlarla birlikte uygulanacaktır: 
(i) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu, Ek 8 İlave 1’inin madde A.1.4.2.2.2.1’i şu şekildedir: “Geçerli pencereler, kendisine ait ortalama gücün, azami motor gücünün %6’lık güç eşiğini aştığı pencerelerdir”.
(ii) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu, Ek 8’de madde 6.3’ün Tablo 2’sinde yer alan uygunluk faktörüyle (CF) ilgili olarak, tüm kirleticiler için değer = 1,0 kullanılacaktır; geçerli sınırlar bu Yönetmeliğin EK-I’inde yer alan Tablo 2’deki RDE sınırları olacaktır.

	(*) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu (07 serisi değişiklikler).





Tablo 3: Buharlaşma emisyon sınırlarına uygunluğun test edilmesine ilişkin koşullar
 
	
	Test koşulları

	Buharlaşma emisyonu SHED (*) testi
	154 sayılı BM/AEK Regülasyonu, Seviye 1A (4 aşamalı WLTP) uygulanacaktır (**).

	(*) SHED: Buharlaşma tespiti için sızdırmaz muhafaza. 
(**) 154 sayılı BM/AEK Regülasyonu, 02 serisi değişiklikler.




Tablo 4: Fren parçacık emisyon sınırlarına uygunluğun test edilmesine ilişkin koşullar
 
	
	M1 ve N1 kategorisi araçlar
	M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar

	Fren parçacık emisyon testi
	Fren emisyonları hakkında 24 sayılı BM Küresel Teknik Regülasyonuna (GTR) uygun test 
	




Tablo 5: Lastik aşınma sınırlarına uygunluğun test edilmesine ilişkin koşullar
 
	
	C1 sınıfı lastikler
	C2 sınıfı lastikler
	C3 sınıfı lastikler

	Lastik aşınma sınırları testi
	UN WP.29'da gerçek dünyada lastik aşınmasını test etmek için geliştirilen test metodolojilerine göre
	UN WP.29'da gerçek dünyada lastik aşınmasını test etmek için geliştirilen test metodolojilerine göre
	UN WP.29'da gerçek dünyada lastik aşınmasını test etmek için geliştirilen test metodolojilerine göre 









EK-IV
ÜRÜN ÖMRÜ GEREKLİLİKLERİ

Tablo 1: Araçların, motorların ve kirlilik kontrol sistemlerinin ürün ömrü

	Araçlar, motorlar ve yedek kirlilik kontrol cihazlarının ürün ömrü
	M1, N1 ve M2
	N2, N3≤16 t (*), M3≤7,5 t (*)
	N3>16 t (*), M3>7,5 t (*)

	Ana ürün ömrü
	160.000 km’ye veya 8 yıla kadar (hangisi önce gerçekleşirse)
	300.000 km veya 8 yıl (hangisi önce gerçekleşirse)
	700.000 km veya 12 yıl (hangisi önce gerçekleşirse)

	İlave ürün ömrü
	Ana ürün ömründen sonra ve 200.000 km’ye veya 10 yıla kadar (hangisi önce gerçekleşirse)
	Ana ürün ömründen sonra ve 375.000 km’ye veya 10 yıla kadar (hangisi önce gerçekleşirse)
	Ana ürün ömründen sonra ve 875.000 km’ye veya 15 yıla kadar (hangisi önce gerçekleşirse)

	(*) Azami kütle





Tablo 2: Araçları, motorları ve yedek kirlilik kontrol cihazlarını ilave ürün ömrü sırasında test ederken, EK-I kapsamındaki egzoz emisyon sınırlarının ayarlanmasında geçerli dayanıklılık çarpanları 

	Dayanıklılık çarpanları
	M1, N1 ve M2
	N2, N3≤16 t (*), M3≤7,5 t (*)
	N3>16 t (*), M3>7,5 t (*)

	İlave ürün ömrü için dayanıklılık çarpanı
	Gaz halindeki kirleticiler için 1,2
	
	

	(*) Azami kütle











EK-V
TEST GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANMASI ve BEYANLAR

Tablo 1: Test gerekliliklerinin uygulanması ve imalatçıların M1 ve N1 kategorisi araçlar için beyanları
	Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	Dolaşımda uygunluk testleri

	Yol testlerinde gaz halindeki kirleticiler ve PN (RDE)
	Tip onayının verildiği tüm yakıtlar için gereken demonstrasyon testi ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm geçerli araç tipleri için uygunluk beyanı
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN, CO2 emisyonları, yakıt tüketimi (OBFCM), elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili (batarya dayanıklılığı) (23oC’de WLTP)
	Tip onayının verildiği tüm yakıtlar için gereken test
	Egzoz emisyonları ve OBFCM için gereklidir
	Egzoz emisyonları, OBFCM ve batarya dayanıklılığının sağlık durumu izlemesi için gereklidir

	CO2 ortam sıcaklığı düzeltmesi (14oC’de WLTP)
	Beyan (*)
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Karter emisyonları
	Kapalı bir karter sisteminin veya egzoz borusuna yönlendirmenin kurulu olduğuna dair beyan (*)
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	Buharlaşma emisyon testi
	Gereklidir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı
	Beyan
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir

	Tüketilebilir ayıraç ve kirlilik kontrol sistemleri kullanan sistemlerin doğru çalışması
	Beyan
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Batarya dayanıklılığı
	Beyan
	Gerekli değildir
	Gereklidir

	Emisyonlar için düşük sıcaklığın laboratuvar testi
	Gereklidir
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Elektrik menzili için düşük sıcaklığın laboratuvar testi
	Gereklidir
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Araç üzerinde teşhis
	Beyan
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Araç üzerinde izleme
	Beyan ve ispat
	Gerekli değildir
	Gereklidir

	Güç tespiti
	Gereklidir
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik
	Beyan ve belgeler
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir

	Sanal coğrafi sınırlama teknolojileri (uygulanmışsa)
	Beyan ve ispat
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir

	
(*) Onay kuruluşu, bir testin yapılmasını talep edebilir.




Tablo 2: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için test gerekliliklerinin uygulanması ve M1 ve N1 kategorisi araçların beyanları

	Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	Dolaşımda uygunluk testleri
	Piyasa gözetimi ve denetimi testleri

	İlgili taraf
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	[bookmark: _Hlk181883579]Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar
	Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları
	Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar

	Yol testinde gaz halindeki kirleticiler ve PN (RDE)
	Tip onayının verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testi ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm geçerli araç tipleri için uygunluk beyanı
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN, CO2 emisyonları, yakıt tüketimi (OBFCM), elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili (batarya dayanıklılığı) (23oC’de WLTP)
	Tip onayının verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testi
	Denetimler veya isteğe bağlı test
	Gereklidir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı

	CO2 ortam sıcaklığı düzeltmesi (14oC WLTP)
	Beyan (*)
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	
Karter emisyonları
	
Kapalı bir karter sisteminin veya egzoz borusuna yönlendirmenin kurulu olduğuna dair beyan (*)
	
Denetimler veya isteğe bağlı test
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı

	
Buharlaşma emisyonları testi
	
Gereklidir
	
Denetimler veya isteğe bağlı test
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	
Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı
	
Beyan
	
Gerekli değildir
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	
Tüketilebilir ayıraç ve kirlilik kontrol sistemleri kullanan sistemlerin doğru çalışması
	
Gerekli değildir
	
Gerekli değildir
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	
Batarya dayanıklılığı
	
Beyan
	
Gerekli değildir
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	
Emisyonlar için düşük sıcaklığın laboratuvar testi
	
Gereklidir
	
Gerekli değildir
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	
Elektrik menzili için düşük sıcaklığın laboratuvar testi
	
Gereklidir
	
Gerekli değildir
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	
Araç üzerinde teşhis
	
Beyan
	
Gerekli değildir
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	
Araç üzerinde izleme
	
Beyan ve ispat
	
Gerekli değildir
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	
Güç tespiti
	
Gereklidir
	
Gerekli değildir
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı

	Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik
	Beyan ve belgeler
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	Sanal coğrafi sınırlama teknolojileri (uygulanmışsa)
	Beyan ve ispat
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	(*) Onay kuruluşu, bir testin yapılmasını talep edebilir.



Tablo 3: İmalatçılar için M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması, beyanlar ve diğer gereklilikler 

	Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	Dolaşımda uygunluk testleri

	Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN ve CO2 emisyonları, yakıt tüketimi (WHTC ve WHSC)
	Emisyon ailesinin ana motoru üzerinde gereklidir ve tüm aile üyeleri için beyan (*); (**)
	Aile dışındaki bir motor üzerinde gereklidir (***)
	Gerekli değildir

	Gaz halindeki kirleticiler, her bir yakıt için ve uygulanabilir araç kategorileri (M2, M3, N2 ve N3) için yol testinde (RDE) PN
	Tip onayının araç tipine göre verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testleri ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm uygulanabilir araç kategorileri için bir uygunluk beyanı (**)
	Gerekli değildir
	Herhangi bir yakıtlı araç üzerinde ve herhangi bir araç kategorisi üzerinde ve tüm motor tipleri için herhangi bir araç yükünde iki yılda bir gereklidir (***)

	Bir aracın CO2 emisyonları, yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi, sıfır emisyon ve elektrik menzili tespiti
	VECTO simülasyon aracını kullanma sertifikası, aksam belgelendirmesi
	Aksamlar için. VECTO kullanım kontrolü (yılda dört kez)
	Gereklidir

	Doğrulama testi prosedürü
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	Gerekli değildir

	Karter emisyonları
	Kapalı bir karter sisteminin kurulu olup olmadığı veya egzoz borusuna yönlendirme olup olmadığının kontrolü (**)
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı
	Beyan (**)
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir

	Tüketilebilir ayıraç ve kirlilik kontrol sistemleri kullanan sistemlerin doğru çalışması
	Beyan (**)
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı (***)

	Batarya dayanıklılığı
	Beyan
	Gerekli değildir
	Gereklidir

	Güç tespiti
	Gereklidir (**)
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir

	Araç üzerinde teşhis 
(OBD ailesi seviyesi)
	Beyan
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Araç üzerinde izleme 
(OBM ailesi seviyesi)
	Beyan ve ispat
	Gerekli değildir
	Gereklidir

	OBFCM (yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi ile araç yükünün araç üzerinde ölçümü)
	Gereklidir
	Gereklidir
	Gereklidir

	Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik
	Beyan ve belge
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir

	Sanal coğrafi sınırlama teknolojileri (uygulanmışsa)
	Beyan ve ispat
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir

	(*) Tüm güç değerlerinde motorun test edilmesinden elde edilen verilerle desteklenir.
(**) Emisyon tip onayı verilmiş motor sistemine sahip bir araç söz konusu olduğunda, motor imalatçısı aracın bu testte uygunluğunu ispatlamaktan sorumludur (motora ayrı bir teknik ünite olarak tip onayı verilir).
(***) Emisyon tip onayı verilmiş motor sistemine sahip bir araç söz konusu olduğunda; motor imalatçısı ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kararlaştırıldığında, motor imalatçısı aracın bu testte uygunluğunu ispatlamaktan sorumludur.



Tablo 4: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar
	Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	Dolaşımda uygunluk testleri
	Piyasa gözetimi ve denetimi testleri

	İlgili taraf
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar
	Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları
	Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar

	
Her bir yakıt için ve uygulanabilir araç kategorileri (M2, M3, N2 ve N3) için yol testinde (RDE) gaz halindeki kirleticiler ve PN
	
Tip onayının araç tipine göre verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testleri ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm uygulanabilir araç kategorileri için bir uygunluk beyanı (**)
	
(Motor gerekliliklerine bakınız)
	
Emisyon tip onayının kapsadığı her türlü yakıt ve araç kategorisinde yeterli sayıda araç tipi için yıllık olarak gereklidir (***)
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir / 
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı

	
Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN ve CO2 emisyonları, yakıt tüketimi (WHTC and WHSC)
	
Motor ailesinin ana motorunda gereklidir ve tüm aile üyeleri için beyan (*); (**)
	
Motor ailesinin bir motoru üzerinde gereklidir (**)
	
Gerekli değildir
	
Gerekli değildir
	
Gerekli değildir
	
Gerekli değildir

	
Bir aracın CO2 emisyonları, yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi, sıfır emisyonları ve elektrik menzilinin tespiti
	
VECTO simülasyon aracını kullanma sertifikasının düzenlenmesi, aksam sertifikalarının düzenlenmesi
	
Aksamlar için
	
Gerekli değildir
	
Gerekli değildir
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı

	
Doğrulama testi prosedürü
	
Gerekli değildir
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı

	
Karter emisyonları
	Kapalı bir karter sisteminin kurulu olup olmadığı veya egzoz borusuna yönlendirme olup olmadığının kontrolü
	
Gerekli değildir
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı

	
Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı
	
Beyan
	
Gerekli değildir
	
İsteğe bağlı
	
İsteğe bağlı
	
Gereklidir
	
İsteğe bağlı

	Tüketilebilir ayıraç ve kirlilik kontrol sistemleri kullanan sistemlerin doğru çalışması
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	Batarya dayanıklılığı
	Beyan
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı

	Güç tespiti
	Gereklidir (**)
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı

	Araç üzerinde teşhis 
(OBD ailesi seviyesi)
	Beyan
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	Araç üzerinde izleme 
(OBM ailesi seviyesi)
	Beyan ve ispat
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	OBFCM (yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi ile araç yükünün araç üzerinde ölçümü)
	Gereklidir
	Gereklidir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı

	Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik
	Beyan ve belge (**)
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	Sanal coğrafi sınırlama teknolojileri (uygulanmışsa)
	Beyan ve ispat
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	Gereklidir
	İsteğe bağlı

	(*) Tüm güç değerlerinde motorun test edilmesinden elde edilen verilerle desteklenir.
(**) Emisyon tip onayı verilmiş motor sistemine sahip bir araç söz konusu olduğunda, motor imalatçısı aracın bu testte uygunluğunu ispatlamaktan sorumludur (motora ayrı bir teknik ünite olarak tip onayı verilir).
(***) Emisyon tip onayı verilmiş motor sistemine sahip bir araç söz konusu olduğunda; motor imalatçısı ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kararlaştırıldığında, motor imalatçısı aracın bu testte uygunluğunu ispatlamaktan sorumludur.



Tablo 5: İmalatçılar için O3 ve O4 kategorilerindeki römorkların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliklerinin uygulanması, beyanlar ve diğer gereklilikler  

	Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	Dolaşımda uygunluk testleri

	Römorkların enerji verimliliği
	VECTO simülasyon aracını kullanma sertifikasının düzenlenmesi, aksam sertifikalarının düzenlenmesi
	Aksamlar için
	İsteğe bağlı



[bookmark: _Hlk180416085]Tablo 6: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için O3 ve O4 kategorilerindeki römorkların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar 

	
Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	
Dolaşımda uygunluk testleri
	
Piyasa gözetimi ve denetimi testleri

	Römorkların enerji verimliliği
	VECTO simülasyon aracını kullanma sertifikasının düzenlenmesi, aksam sertifikalarının düzenlenmesi
	Aksamlar için
	Gerekli değildir
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı


Tablo 7: İmalatçılar için M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçlar için tasarlanan motorların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar 
	Her bir yakıt için test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	Dolaşımda uygunluk testleri

	Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN ve CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi (WHTC ve WHSC)
	Motor ailesinin ana motoru üzerinde gereklidir ve tüm aile üyeleri için beyanlar (**)
	Motor ailesinin bir motoru üzerinde gereklidir
	Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir.

	Gaz halindeki kirleticiler, her bir yakıt için ve uygulanabilir araç kategorileri (M2, M3, N2 ve N3) için yol testinde (RDE) PN
	Tip onayının araç tipine göre verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testleri ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm geçerli araç kategorileri için bir uygunluk beyanı
	Gerekli değildir
	

	CO2 emisyonlarının tayini için gereken verilerin doğrulanmasında motor testleri
	Gereklidir
	Gereklidir
	

	Sürekli/periyodik yenilenme
	Beyan
	Gerekli değildir
	

	Karter emisyonları
	Kapalı bir karter sisteminin kurulu olup olmadığı veya egzoz borusuna yönlendirme olup olmadığının kontrolü
	Gerekli değildir
	

	Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı
	Beyan
	Gerekli değildir
	

	Güç tespiti
	Gereklidir
	Gerekli değildir
	

	Araç üzerinde teşhis 
(OBD ailesi seviyesi)
	Beyan
	Gerekli değildir
	

	Araç üzerinde izleme 
(OBM ailesi seviyesi)
	Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir
	Gerekli değildir
	

	Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik
	Beyan ve belge (*)
	Gerekli değildir
	

	(*) Sadece motor imalatçısının bu sistemleri motorla birlikte temin etmesi durumunda.
(**) Tüm güç değerlerinde motorun test edilmesinden elde edilen verilerle desteklenir.







[bookmark: _Hlk180487006]Tablo 8: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçlar için tasarlanan motorların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar  
	Her bir yakıt için test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	Dolaşımda uygunluk testleri
	Piyasa gözetimi ve denetimi testleri

	İlgili taraf
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	—
	—

	Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN ve CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi (WHTC ve WHSC)
	Ana motor üzerinde gereklidir ve tüm motor ailesi üyeleri için bir beyan (**)
	Denetim veya isteğe bağlı test
	
Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir
	
Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir

	Gaz halindeki kirleticiler, her bir yakıt için ve uygulanabilir araç kategorileri (M2, M3, N2 ve N3) için yol testinde (RDE) PN
	Tip onayının araç tipine göre verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testleri ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm geçerli araç kategorileri için bir uygunluk beyanı
	Gerekli değildir
	
	

	CO2 emisyonlarının tayini için gereken verilerin doğrulanmasında motor testleri
	Gereklidir
	Gereklidir
	
	

	Sürekli/periyodik yenilenme
	Beyan
	Gerekli değildir
	
	

	Karter emisyonları
	Kapalı bir karter sisteminin kurulu olup olmadığı veya egzoz borusuna yönlendirme olup olmadığının kontrolü
	Gerekli değildir
	
	

	Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı
	Beyan
	Gerekli değildir
	
	

	Güç tespiti
	Gereklidir
	Gerekli değildir
	
	

	Araç üzerinde teşhis 
(OBD ailesi seviyesi)
	Beyan
	Gerekli değildir
	
	

	Araç üzerinde izleme 
(OBM ailesi seviyesi)
	Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir
	
	

	Motor gücü
	Gereklidir
	Gerekli değildir
	
	

	Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik
	Beyan ve belge (*)
	Gerekli değildir
	
	

	(*) Sadece motor imalatçısının bu sistemleri motorla birlikte temin etmesi durumunda.
(**) Tüm güç değerlerinde motorun test edilmesinden elde edilen verilerle desteklenir.



Tablo 9: İmalatçılar için kirlilik kontrol sistemlerinin tip onayına ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar 

	
Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	
İmalatın  uygunluğu testleri
	
Dolaşımda uygunluk testleri

	Performansın ve dayanıklılığın yaşlandırılmış parçalarla ispatı
	Gereklidir/Beyan
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı

	Gerçek dünyada dayanıklılık şartının kontrolü 
(yaşlandırılmış araçlarla RDE testi)
	Beyan
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı




[bookmark: _Hlk180487777]Tablo 10: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için kirlilik kontrol sistemlerinin tip onayına ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar 

	
Test gereklilikleri
	
Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	
İmalatın uygunluğu testleri
	
Dolaşımda uygunluk testleri
	
Piyasa gözetimi ve denetimi testleri

	[bookmark: _Hlk180487707]İlgili taraf
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar
	Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları
	Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar

	Performansın ve dayanıklılığın yaşlandırılmış parçalarla ispatı
	Gereklidir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı

	Gerçek dünyada dayanıklılık şartının kontrolü 
(yaşlandırılmış araçlarla RDE testi)
	Beyan
	Gerekli değildir
	İsteğe bağlı
	İsteğe bağlı
	Gereklidir
	İsteğe bağlı







Tablo 11: İmalatçılar için fren sistemlerinin tip onayına ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması 

	Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	Dolaşımda uygunluk testleri

	WLTP fren çevriminde fren sistemi emisyon testi
	Gereklidir
	Gereklidir
	Gerekli değildir






Tablo 12: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için fren sistemlerinin tip onayına ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması 

	
Test gereklilikleri
	Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler
	İmalatın uygunluğu testleri
	
Dolaşımda uygunluk testleri
	
Piyasa gözetimi ve denetimi testleri

	
İlgili taraf
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	Onay veren onay kuruluşu
	Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar
	Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları
	Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar

	WLTP fren çevriminde fren sistemi emisyon testi
	Gereklidir
	Denetim veya isteğe bağlı test
	Gerekli değildir
	Sürtünmeli frenin payını doğrulamak için isteğe bağlı
	Sürtünmeli frenin payını doğrulamak için isteğe bağlı
	Sürtünmeli frenin payını doğrulamak için isteğe bağlı







