EK
BÖLÜM I
(Değişik:RG-16/12/2021-31691) 
Bu Yönetmeliğin 2 nci Maddesinde Belirtilen Yasal Ölçü Birimleri
1. SI Birimleri ve Bunların Ondalık Katları ve Askatları
1.1. SI Temel Birimler
	Büyüklük
	Birimler

	
	İsmi
	Sembolü

	 Zaman
	saniye
	s

	 Uzunluk
	metre
	m

	 Kütle
	kilogram
	kg

	 Elektrik akımı 
	amper
	A

	 Termodinamik sıcaklık
	kelvin
	K

	 Madde miktarı
	mol
	mol

	 Işık şiddeti       
	kandela
	cd


SI Temel Birimleri Tanımları:
Zaman Birimi
“s” sembolü ile ifade edilen saniye, zamanın SI birimidir. Birim, sezyum 133 atomunun temel enerji seviyesindeki iki aşırı ince düzey arasındaki geçişine karşılık gelen frekansın (ΔνCs) sabit değeri s-1’e eşit olan Hz birimi cinsinden 9 192 631 770 alınarak tanımlanmıştır.
Uzunluk Birimi
“m” sembolü ile ifade edilen metre, uzunluğun SI birimidir. Birim, vakumdaki ışık hızının sabitlenmiş sayısal değeri (c), m/s birimi cinsinden ifade edildiğinde, 299 792 458 alınarak tanımlanmıştır. Burada saniye, ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.
Kütle Birimi
“kg” sembolü ile ifade edilen kilogram, kütlenin SI birimidir. Birim, Planck sabitinin (h) sabitlenmiş sayısal değeri,                   kg · m2 · s-1’e eşit olan J · s birimi cinsinden ifade edildiğinde, 6,626 070 15×10-34 alınarak tanımlanmıştır. Burada metre ve saniye, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.
Elektrik Akımı Birimi
“A” sembolü ile ifade edilen amper, elektrik akımının SI birimidir. Birim, elementer elektrik yükünün sabitlenmiş sayısal değeri (e), C cinsinden ifade edildiğinde, 1,602 176 634×10-19 alınarak tanımlanmıştır. Burada C birimi A · s’ye eşit olup, saniye de ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.
Termodinamik Sıcaklık Birimi
“K” sembolü ile ifade edilen kelvin, termodinamik sıcaklığın SI birimidir. Birim, Boltzmann sabitinin sabitlenmiş sayısal değeri (k), kg · m2 · s-2 · K-1’e eşit olan J · K-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 1,380 649×10-23 alınarak tanımlanmıştır. Burada yer alan kilogram, metre ve saniye ise h, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.
Madde Miktarı Birimi
“mol” simgesi ile ifade edilen mol, madde miktarının SI birimidir. Bir mol tam olarak 6,022 140 76×1023 kadar temel öge içerir. Bu sayı, mol-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde Avogadro sabitinin sabitlenmiş sayısal değeri (NA) olup, Avogadro sayısı olarak adlandırılır. Bir sistemin “n” sembolü ile gösterilen madde miktarı, belirtilen temel öge sayısının bir ölçüsüdür. Temel öge atom, molekül, iyon, elektron, herhangi bir parçacık veya belirtilmiş bir parçacık grubu olabilir.
Işık Şiddeti Birimi
“cd” sembolü ile ifade edilen kandela, verilen bir doğrultudaki ışık şiddetinin SI birimidir. Birim, 540×1012 Hz frekansındaki monokromatik ışınımın ışıksal veriminin sabitlenmiş sayısal değeri (Kcd), cd · sr · W-1 veya                          cd · sr · kg-1 · m-2 · s3’e eşit olan lm · W-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 683 alınarak tanımlanmıştır. Burada kilogram, metre ve saniye birimleri h, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.

1.1.1. Celsius Sıcaklığını İfade Etmek İçin Türetilen SI Sıcaklık Biriminin Özel İsmi ve Sembolü
	Büyüklük
	Birim

	
	İsim
	Sembol

	Celsius sıcaklık 
	derece Celsius
	°C


Celcius sıcaklık t, T ile T0 iki termodinamik sıcaklıkları arasındaki t=T-T0 farkı olarak tanımlanmıştır. Burada T0=273,15 K’dır. Sıcaklık aralığı veya farkı, kelvin veya derece Celsius cinsinden belirtilebilir. ‘derece Celsius’ birimi,  ‘kelvin’ birimine eşittir.
1.2. SI Türetilmiş Birimleri 
1.2.1. SI Türetilmiş Birimleri İçin Genel Kural 
SI temel birimlerine bağlı olarak türetilmiş birimler, SI temel birimlerinin 1’e eşit sayısal faktörlü kuvvetlerinin çarpımları şeklinde cebirsel ifadeler olarak verilmiştir.
1.2.2. Özel İsim ve Sembolleri İçeren SI Türetilmiş Birimleri 
	Türetilmiş Büyüklük
	Birim
	İfade

	
	Özel Adı
	Sembol
	Diğer SI Birimleri Cinsinden İfadesi
	SI Temel Birimleri Cinsinden İfadesi

	düzlem  açı
	radyan
	rad
	
	m · m–1

	katı açı
	steradyan
	sr
	
	m2 · m–2

	frekans
	hertz
	Hz
	
	s–1

	kuvvet
	newton
	N
	
	m · kg · s–2

	basınç, gerinim
	pascal
	Pa
	N · m–2
	m–1 · kg · s–2

	enerji, iş, ısı miktarı
	joule
	J
	N · m
	m2 · kg · s–2

	güç(1)  , ışınım akısı
	watt
	W
	J · s–1
	m2 · kg · s–3

	elektrik yükü, elektrik miktarı
	coulomb
	C
	
	s · A

	elektrik potansiyeli, potansiyel farkı, elektromotor kuvveti
	volt
	V
	W · A–1
	m2 · kg · s–3 · A–1

	elektriksel direnç
	ohm
	Ω
	V · A–1
	m2 · kg · s–3 · A–2

	elektriksel iletkenlik
	siemens
	S
	A · V–1
	m–2 · kg–1 · s3 · A2

	kapasitans
	farad
	F
	C · V–1
	m–2 · kg–1 · s4 · A2

	manyetik akı
	weber
	Wb
	V · s
	m2 · kg · s–2 · A–1

	manyetik akı yoğunluğu
	tesla
	T
	Wb · m–2
	kg · s–2 · A–1

	indüktans
	henry
	H
	Wb · A–1
	m2 · kg · s–2 · A–2

	ışık akısı
	lümen
	lm
	cd · sr
	cd

	aydınlık düzeyi
	lüks
	lx
	lm · m–2
	m–2 · cd

	radyonüklid aktivite
	bekerel
	Bq
	
	s–1

	soğurulan doz, verilen özel enerji, kerma, soğurulan doz indeksi
	gray
	Gy
	J · kg–1
	m2 · s–2

	eşdeğer doz
	sievert
	Sv
	J · kg–1
	m2 · s–2

	katalitik aktivite
	katal
	kat
	
	mol · s–1

	(1) Güç birimleri için özel isimler: alternatif elektrik akımının görünen gücünü açıklamakta kullanıldığında Volt-amper  (sembol ‘VA’) ve reaktif elektrik gücünü açıklamak için kullanıldığında var (sembol ‘var’).   ‘var’ CGPM (Ölçüler ve Tartılar Genel Konferansı) kararında yer almaz.   


SI Temel birimlerinden türetilen birimler Bölüm I’de listelenen birimlere göre açıklanır.
Özellikle, türetilen SI birimleri özel isimlerle ve yukarıdaki çizelgede verilen sembollerle açıklanabilir. Örneğin, dinamik viskozite SI birimi, m–1 · kg · s–1 veya N · s · m–2 veya Pa · s olarak açıklanabilir.


1.3. Belirli Ondalık Katları ve Askatları Belirtmek İçin Kullanılan Ön Ekler ve Sembolleri
	Çarpan
	Adı
	Sembol
	
	Çarpan
	Adı
	Sembol

	1024
	yotta
	Y
	
	10-1
	desi
	d

	1021
	zetta
	Z
	
	10-2
	santi
	c

	1018
	ekza
	E
	
	10-3
	mili
	m

	1015
	peta
	P
	
	10-6
	mikro
	µ

	1012
	tera
	T
	
	10-9
	nano
	n

	109
	giga
	G
	
	10-12
	piko
	p

	106
	mega
	M
	
	10-15
	femto
	f

	103
	kilo
	k
	
	10-18
	atto
	a

	102
	hekta
	h
	
	10-21
	zepto
	z

	101
	deka
	da
	
	10-24
	yokto
	y


Kütle biriminin ondalık ve as katlarının isimleri ve sembolleri, "gram" kelimesine ön eklerin ve "g" sembolüne ön eklerin eklenmesiyle oluşturulur.
Türetilmiş bir birim bir kesir olarak ifade edildiğinde, ondalık katları ve askatları, paydaki veya paydadaki veya bu bölümlerin her ikisindeki birimlere bir ön ek eklenerek oluşturulabilir.
Bileşik ön ekler, yani yukarıdaki ön eklerin birkaçının yan yana getirilmesiyle oluşturulan ön ekler kullanılmayabilir.
1.4. SI Birimlerinin Ondalık Katları ve Askatları İçin Özel Yetkili İsimler ve Semboller
	Büyüklük
	Birim

	
	İsim
	Sembol
	Değer

	hacim
	litre
	l ya da L (1)
	1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

	kütle
	ton
	t
	1 t = 1 Mg = 103 kg

	basınç, gerinim
	bar
	bar (2)
	1 bar = 105 Pa

	(1) Litre birimi için iki sembol "l" ve "L" kullanılabilir. (On altıncı CGPM (1979), karar 6).
(2) Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu dokümanında geçici olarak izin verilen birimler arasında listelenen birim.


Not: 1.3’te listelenen ön ekler ve sembolleri, Tablo 1.4’te bulunan birimler ve sembollerle bağlantılı olarak kullanılabilir.
2. SI Birimlerinde Tanımlanan Ancak Ondalık Katları veya Bunların Askatları Olmayan Birimler
	Büyüklük
	Birim

	
	İsim
	Sembol
	Değer

	düzlem açı 
	devir* (1) (a)
	
	1 devir = 2 π rad

	
	radyan* veya gon*
	gon*
	1 gon =  rad

	
	derece
	°
	1° =  rad

	
	açısal dakika
	′
	1′ =  rad

	
	açısal saniye
	″
	1″ =  rad

	zaman
	dakika
saat
gün
	min
h
d
	1 min = 60 s
1 h = 3 600 s
1 d = 86 400 s

	(1) Bir birim adı veya sembolden sonraki (*) karakteri, CGPM, CIPM veya BIPM tarafından hazırlanan listelerde görünmediğini gösterir. Bu, bu Ek’in tamamı için geçerlidir.
(a) Uluslararası sembol bulunmamaktadır.


Not: 1.3’te listelenen ön ekler yalnızca "radyan" veya "gon" adları ve "gon" sembolü ile birlikte kullanılabilir.

3. SI Değerleri Deneysel Olarak Elde Edilen ve SI İle Kullanılan Birimler
	Büyüklük
	Birim

	
	İsim
	Sembol
	Tanım

	enerji
	elektronvolt
	eV
	Elektronvolt, bir elektronun vakumda bir voltluk potansiyel farktan geçerken kazandığı kinetik enerjidir.

	kütle
	birleşik atomik kütle birimi
	u
	Birleşik atomik kütle birimi (u), bir serbest 12C atomunun, serbest ve uyarılmamış halde iken kütlesinin 1/12’sine eşittir.


Not: 1.3’te listelenen ön ekler ve sembolleri, bu iki birim ve bunların sembolleri ile birlikte kullanılabilir.
4. Sadece Özel Alanlarda İzin Verilen Birimler ve Birimlerin İsimleri
	Büyüklük
	Birim

	
	İsim
	Sembol
	Değer

	Optik sistemlerin sapması

Kıymetli taşların kütlesi

Tarım ve inşaat arazisi alanı

Tekstil ipliklerinin birim uzunluktaki kütlesi

Kan basıncı ve diğer vücut sıvılarının basıncı

Etkin kesit alanı
	diyoptri*

metrik karat

ar

teks*

milimetre civa

barn
	



a

tex*

mmHg(*)

b
	1 diyoptri = 1 m-1

1 metrik karat = 2×10-4 kg

1a = 102 m2

1 tex = 10-6 kg · m-1

1 mmHg = 133,322 Pa

1 b = 10-28 m2


Not: 1.3’te listelenen ön ekler ve sembolleri, milimetre cıva ve sembolü haricinde yukarıdaki tabloda verilen büyüklükler için kullanılabilir. Bununla birlikte 102a’nın katları hektar olarak adlandırılır.
5. Bileşik Birimler
Ek Bölüm I’de listelenen birimlerin kombinasyonları, bileşik birimleri oluşturur.




BÖLÜM II
(Değişik:RG-16/12/2021-31691) 

Bu bölümde listelenen yasal ölçü birimleri, yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen Üye Ülkelerde kullanılır.
Sadece Özel Kullanımlar İçin İzin Verilen Yasal Ölçü Birimleri
	Uygulama alanı
	Birim

	
	İsim
	Yaklaşık değeri
	Sembol

	Yol trafik işaretleri, mesafe ve hız ölçümü
 
 
 

Şişelenmiş bira ve elma şarabı miktarı, geri dönüştürülebilir kaplardaki süt
 
Kıymetli metallerin işlenmesi
	mil
yard
ayak(foot)
inç

pint


troy ons
	1 mile = 1 609 m
1 yd = 0,914 4 m
1 ft = 0,304 8 m
1 in = 2,54×10-2 m

1 pt = 0,568 3×10-3 m3


1 oz tr = 31,10×10-3 kg
	mile
yd
ft
in

pt


oz tr


Not: Bu Bölümde listelenen birimler birbirleriyle veya Bölüm I’de yer alan birimlerle bileşik birimleri oluşturmak için birleştirilebilir.





 


 BÖLÜM III
(Değişik:RG-16/12/2021-31691) 
Bu bölümde listelenen yasal ölçü birimleri, yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen Üye Ülkelerde ve bu Ülkeler tarafından belirlenecek bir tarihe kadar kullanılır. Bu tarih 31 Aralık 1994'ten sonra olamaz.
Büyüklükler, Birimlerin İsimleri, Semboller ve Yaklaşık Değerler
	Büyüklük
	Birim İsmi
	Semboller
	Yaklaşık Değerler

	Uzunluk 
	inç
	1 in
	= 2,54×10-2 m

	
	ayak
	1 ft
	= 0,304 8 m

	
	mil
	1 mile
	= 1 609 m

	
	yard
	1 yard
	= 0,914 4 m

	Alan
	ayak kare
	1 sq ft
	= 0,929×10-1 m2

	
	akre
	1 ac
	= 4 047 m2

	
	yard kare
	1 sq yd
	= 0,836 1 m2

	Hacim
	sıvı onsu
	1 fl oz
	= 28,41×10-6 m3

	
	gil
	1 gill
	= 0,142 1×10-3 m3

	
	pint
	1 pt
	= 0,568 3×10-3 m3

	
	çeyrek galon
	1 qt
	= 1,137×10-3 m3

	
	galon
	1 gal
	= 4,546×10-3 m3

	Kütle
	ons
	1 oz
	= 28,35×10-3 kg

	
	troy ons
	1 oz tr
	= 31,10×10-3 kg

	
	pound
	1 Ib
	= 0,453 6 kg

	Enerji
	termi
	1 therm
	= 105,506×106 J


Not: Ek Bölüm III’te listelenen birimler, birbirleriyle veya Bölüm I’de yer alan birimlerle bileşik birimleri oluşturmak için yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen üye devletler tarafından belirlenecek bir tarihe kadar birleştirilebilir; fakat bu tarih 31 Aralık 1994’ten sonra olamaz.  



BÖLÜM IV
(Değişik:RG-16/12/2021-31691) 
Bu bölümde listelenen yasal ölçü birimleri, yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen Üye Devletlerde ve bu Devletler tarafından belirlenecek bir tarihe kadar kullanılır. Bu tarih 31 Aralık 1999'dan sonra olamaz.
Sadece Özel Alanlar İçin İzin Verilen Yasal Ölçü Birimleri
	Uygulama alanı
	Birim

	
	İsim
	Yaklaşık değeri
	Sembol

	Deniz yolculuğu

Bira, elma şarabı, su, limonata ve geri dönüştürülebilir kaplardaki meyve suyu
 
Alkollü içki 
 
Dökme olarak satılan mallar


Gaz ikmali
	kulaç

pint
sıvı ons

gil

ons
pound

termi
	1 fm = 1,829 m

1 pt = 0,568 3×10-3 m3
1 fl oz = 28,41×10-6 m3

1 gill = 0,142×10-3 m3

1 oz = 28,35×10-3 kg
1 Ib = 0,453 6 kg

1 therm = 105,506×106 J
	fm

pt
fl oz

gill

oz
Ib

therm


[bookmark: _GoBack]Not: Ek Bölüm IV’te listelenen birimler, birbirleriyle veya Bölüm I’de yer alan birimlerle bileşik birimleri oluşturmak için yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen üye devletler tarafından belirlenecek bir tarihe kadar birleştirilebilir; fakat bu tarih 31 Aralık 1999’dan sonra olamaz.
 
