Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

	JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a


	Kirletici
	CAS No
	Toprağın yutulması ve deri teması yoluyla emilim
	Uçucu maddelerin dış ortamda solunması
	Kaçak tozların dış ortamda solunması
	Kirleticilerin yeraltı suyuna taşınması ve yeraltı suyunun içilmesi 1

(mg/kg fırın kuru toprak)

	
	
	(mg/kg fırın kuru toprak)
	(mg/kg fırın kuru toprak)
	(mg/kg fırın kuru toprak)
	SF = 10
	SF = 1

	ORGANİKLER

	Akrilamid
	79-06-1
	0,1
	e
	-
	i
	-
	
	0,00003
	e,g
	0,000003
	e,g

	Akrilonitril
	107-13-1
	1
	c,e
	0,3
	e
	-
	
	0,0003
	e,g
	0,00003
	e,g

	Akrolein
	107-02-8
	39
	b,c
	0,2
	b
	-
	
	0,04
	b,g
	0,004
	b,g

	Aldrin
	309-00-2
	0,03
	e
	-
	i
	-
	
	0,008
	e,g
	0,0008
	e,g

	Antrasen
	120-12-7
	17203
	b
	-
	f
	-
	
	4490
	b,g
	449
	b,g

	Asenaften
	83-32-9
	3441
	b
	-
	f
	-
	
	272
	b,g
	27
	b,g

	Aseton (2-Propanon)
	67-64-1
	70393
	b,c
	-
	f
	-
	
	67
	b,g
	7
	b,g

	Atrazin
	1912-24-9
	2
	e
	-
	f
	-
	
	0,01
	h
	0,001
	h

	Benz(a)antrasen
	56-55-3
	0,6
	e
	-
	f
	-
	
	0,4
	e,g
	0,04
	e,g

	Benzen
	71-43-2
	12
	c,e
	1
	e
	-
	
	0,006
	ı
	0,0006
	ı

	Benzidin
	92-87-5
	0,002
	e
	-
	i
	-
	
	0,00002
	e,g
	0,000002
	e,g

	Benzo(a)piren
	50-32-8
	0,06
	e
	-
	f
	-
	
	0,1
	e,g
	0,01
	e,g

	Benzo(b)floranten
	205-99-2
	0,6
	e
	-
	f
	-
	
	1
	e,g
	0,1
	e,g

	Benzo(k)floranten
	207-08-9
	6
	e
	-
	f
	-
	
	14
	e,g
	1
	e,g

	Benzoik asit
	65-85-0
	244420
	b
	-
	f
	-
	
	334
	b,g
	33
	b,g

	Bis(2-etilhekzil)fitalat
	117-81-7
	35
	e
	-
	f
	-
	
	16
	e,g
	2
	e,g

	Bis(2-kloroetil)eter
	111-44-4
	0,6
	c,e
	0,3
	e
	-
	
	0,0001
	e,g
	0,00001
	e,g

	Bis(2-kloroetoksi)metan
	111-91-1
	183
	b
	-
	f
	-
	
	0,2
	b,g
	0,02
	b,g

	Bis(klorometil)eter
	542-88-1
	0,003
	c,e
	0,0003
	e
	-
	
	0,0000006
	e,g
	0,00000006
	e,g

	Bromodiklorometan
	75-27-4
	10
	c,e
	-
	f
	-
	
	0,003
	e,g
	0,0003
	e,g

	Bromoform
	75-25-2
	61
	e
	-
	i
	-
	
	0,3
	h
	0,03
	h

	Butanol
	71-36-3
	6110
	b
	-
	f
	-
	
	7
	b,g
	0,7
	b,g

	Butil benzil fitalat
	85-68-7
	256
	e
	-
	f
	-
	
	7
	e,g
	0,7
	e,g

	DDD
	72-54-8
	2
	e
	-
	f
	-
	
	0,9
	e,g
	0,09
	e,g

	DDE
	72-55-9
	1
	e
	-
	f
	-
	
	0,6
	e,g
	0,06
	e,g

	DDT
	50-29-3
	2
	e
	-
	i
	-
	
	0,9
	e,g
	0,09
	e,g

	Dibenz(a,h)antrasen
	53-70-3
	0,06
	e
	-
	f
	-
	
	0,5
	e,g
	0,05
	e,g

	1,2-Diklorobenzen
	95-50-1
	7039
	b,c
	222
	d
	-
	
	11
	h
	1
	h

	1,4-Diklorobenzen
	106-46-7
	118
	c,e
	9762
	b
	-
	
	3
	h
	0,3
	h

	3,3'-Diklorobenzidin
	91-94-1
	1
	e
	-
	f
	-
	
	0,02
	e,g
	0,002
	e,g

	1,1-Dikloroetan
	75-34-3
	15643
	b,c
	1167
	b
	-
	
	21
	b,g
	2
	b,g

	1,2-Dikloroetan
	107-06-2
	7
	c,e
	0,5
	e
	-
	
	0,002
	e,g
	0,0002
	e,g

	1,1-Dikloroetilen
	75-35-4
	1
	c,e
	0,06
	e
	-
	
	0,0004
	e,g
	0,00004
	e,g

	1,2-cis-Dikloroetilen
	156-59-2
	782
	b,c
	-
	f
	-
	
	0,2
	h
	0,02
	h

	1,2-trans-Dikloroetilen
	156-60-5
	1564
	b,c
	118
	b
	-
	
	2
	b,g
	0,2
	b,g

	2,4-Diklorofenol
	120-83-2
	183
	b
	-
	f
	-
	
	2
	b,g
	0,2
	b,g

	2,4-Diklorofenoksi asetik asit
	94-75-7
	686
	b
	-
	f
	-
	
	0,08
	h
	0,008
	h

	1,2-Dikloropropan
	78-87-5
	18
	c,e
	16
	b
	-
	
	0,1
	h
	0,01
	h

	1,3-Dikloropropen
	542-75-6
	6
	c,e
	2
	e
	-
	
	0,003
	e,g
	0,0003
	e,g

	Dieldrin
	60-57-1
	0,03
	e
	-
	i
	-
	
	0,0009
	e,g
	0,00009
	e,g

	Dietilfitalat
	84-66-2
	48884
	b
	-
	f
	-
	
	132
	b,g
	13
	b,g

	1,2-Difenilhidrazin
	122-66-7
	0,6
	e
	-
	i
	-
	
	0,006
	e,g
	0,0006
	e,g

	2,4-Dimetilfenol
	105-67-9
	1222
	b
	-
	f
	-
	
	12
	b,g
	1
	b,g

	Dimetilfitalat
	131-11-3
	611049
	b
	-
	f
	-
	
	1001
	b,g
	100
	b,g

	Di-n-butil fitalat
	84-74-2
	6110
	b
	-
	f
	-
	
	99
	d
	11
	b,g

	4,6-Dinitro-o-kresol
	534-52-1
	6
	b
	-
	f
	-
	
	0,05
	b,g
	0,005
	b,g

	2,4-Dinitrofenol
	51-28-5
	122
	b
	-
	f
	-
	
	0,7
	b,g
	0,07
	b,g

	2,4-Dinitrotoluen
	121-14-2
	122
	b
	-
	f
	-
	
	0,7
	b,g
	0,07
	b,g

	2,6-Dinitrotoluen
	606-20-2
	61
	b
	-
	f
	-
	
	0,3
	b,g
	0,03
	b,g

	Di-n-oktil fitalat
	117-84-0
	2444
	b
	-
	f
	-
	
	24
	d
	24
	d

	Endosülfan
	115-29-7
	367
	b
	-
	f
	-
	
	97
	b,g
	10
	b,g

	Endrin
	72-20-8
	18
	b
	-
	f
	-
	
	0,1
	h
	0,01
	h

	Etilbenzen
	100-41-4
	7821
	b,c
	14
	e
	-
	
	4
	h
	0,4
	h

	Fenol
	108-95-2
	18331
	b
	-
	f
	-
	
	81
	b,g
	8
	b,g

	Floranten
	206-44-0
	2294
	b
	-
	f
	-
	
	2073
	b,g
	207
	b,g

	Fluoren
	86-73-7
	2294
	b
	-
	f
	-
	
	333
	b,g
	33
	b,g

	Furan
	110-00-9
	78
	b,c
	-
	f
	-
	
	0,1
	b,g
	0,01
	b,g

	α-HCH (α-BHC)
	319-84-6
	0,08
	e
	-
	i
	-
	
	0,0007
	e,g
	0,00007
	e,g

	β-HCH (β-BHC)
	319-85-7
	0,3
	e
	-
	i
	-
	
	0,003
	e,g
	0,0003
	e,g

	γ-HCH (Lindan)
	58-89-9
	0,5
	e
	-
	f
	-
	
	0,1
	h
	0,01
	h

	Hekzakloro-1,3-bütadien
	87-68-3
	6
	e
	-
	i
	-
	
	0,01
	h
	0,001
	h

	Hekzaklorobenzen
	118-74-1
	0,3
	e
	-
	i
	-
	
	0,003
	e,g
	0,0003
	e,g

	Hekzakloroetan
	67-72-1
	35
	e
	-
	i
	-
	
	0,03
	e,g
	0,003
	e,g

	Hekzaklorosiklopentadien
	77-47-4
	367
	b
	-
	i
	-
	
	8
	b,g
	0,8
	b,g

	Heptaklor
	76-44-8
	0,1
	e
	-
	i
	-
	
	0,02
	e,g
	0,002
	e,g

	Heptaklorepoksit
	1024-57-3
	0,05
	e
	-
	i
	-
	
	0,0008
	e,g
	0,00008
	e,g

	Hidrokinon
	123-31-9
	9
	e
	-
	f
	-
	
	0,01
	e,g
	0,001
	e,g

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	193-39-5
	0,6
	e
	-
	f
	-
	
	5
	e,g
	0,5
	e,g

	İzoforon
	78-59-1
	511
	e
	-
	f
	-
	
	0,2
	e,g
	0,02
	e,g

	Karbaril
	63-25-2
	6110
	b
	-
	f
	-
	
	25
	b,g
	2
	b,g

	Karbazol
	86-74-8
	24
	e
	-
	f
	-
	
	0,8
	e,g
	0,08
	e,g

	Karbofuran
	1563-66-2
	306
	b
	-
	f
	-
	
	0,6
	b,g
	0,06
	b,g

	Karbon disülfid
	75-15-0
	7821
	b,c
	257
	d
	-
	
	9
	b,g
	0,9
	b,g

	Karbon tetraklorit
	56-23-5
	5
	c,e
	0,3
	e
	-
	
	0,02
	h
	0,002
	h

	Klordan
	57-74-9
	2
	e
	-
	i
	-
	
	0,3
	e,g
	0,03
	e,g

	p-Kloroanilin
	106-47-8
	9
	e
	-
	f
	-
	
	0,004
	e,g
	0,0004
	e,g

	Klorobenzen
	108-90-7
	1564
	b,c
	374
	b
	-
	
	5
	b,g
	0,5
	b,g

	Klorodibromometan
	124-48-1
	6
	e
	-
	f
	-
	
	0,3
	h
	0,03
	h

	2-Klorofenol
	95-57-8
	391
	b,c
	-
	f
	-
	
	2
	b,g
	0,2
	b,g

	Kloroform
	67-66-3
	105
	c,e
	0,3
	e
	-
	
	0,8
	h
	0,08
	h

	Klorometan
	74-87-3
	49
	c,e
	2
	e
	-
	
	0,01
	e,g
	0,001
	e,g

	beta-Kloronaftalin
	91-58-7
	6257
	b,c
	-
	f
	-
	
	180
	b,g
	18
	b,g

	m-Kresol
	108-39-4
	3055
	b
	-
	f
	-
	
	19
	b,g
	2
	b,g

	o-Kresol
	95-48-7
	3055
	b
	-
	f
	-
	
	20
	b,g
	2
	b,g

	p-Kresol
	106-44-5
	306
	b
	-
	f
	-
	
	2
	b,g
	0,2
	b,g

	Krizen
	218-01-9
	62
	e
	-
	f
	-
	
	43
	e,g
	4
	e,g

	Ksilen, karışım
	1330-20-7
	15643
	b,c
	298
	d
	-
	
	81
	b,g
	8
	b,g

	m-Ksilen
	108-38-3
	156429
	b,c
	-
	f
	-
	
	444
	d
	80
	b,g

	o-Ksilen
	95-47-6
	156429
	b,c
	-
	f
	-
	
	297
	d
	81
	b,g

	Maneb
	12427-38-2
	306
	b
	-
	f
	-
	
	0,4
	b,g
	0,04
	b,g

	MCPA
	94-74-6
	31
	b
	-
	f
	-
	
	0,005
	h
	0,0005
	h

	Metil bromür
	74-83-9
	110
	b,c
	8
	b
	-
	
	0,1
	b,g
	0,01
	b,g

	Metil tersiyer-bütil eter (MTBE)
	1634-04-4
	355
	c,e
	6941
	d
	-
	
	0,08
	e,g
	0,008
	e,g

	Metilen klorür
	75-09-2
	85
	c,e
	12
	e
	-
	
	0,05
	h
	0,005
	h

	Metoksiklor
	72-43-5
	306
	b
	-
	f
	-
	
	156
	b,g
	16
	b,g

	Naftalin
	91-20-3
	1147
	b
	165
	b
	-
	
	28
	b,g
	3
	b,g

	Nitrobenzen
	98-95-3
	39
	b,c
	147
	b
	-
	
	0,1
	b,g
	0,01
	b,g

	2-Nitrofenol
	88-75-5
	-
	f
	-
	f
	-
	
	-
	f
	-
	f

	4-Nitrofenol
	100-02-7
	489
	b
	-
	f
	-
	
	2
	b,g
	0,2
	b,g

	N-Nitrozodimetilamin
	62-75-9
	0,01
	e
	0,02
	e
	-
	
	0,3
	h
	0,03
	h

	N-Nitrozo-di-N-propilamin
	621-64-7
	0,07
	e
	-
	f
	-
	
	0,0001
	e,g
	0,00001
	e,g

	N-Nitrozodifenilamin
	86-30-6
	99
	e
	-
	f
	-
	
	2
	e,g
	0,2
	e,g

	PCB 2
	1336-36-3
	0,2
	e
	-
	i
	-
	
	0,03
	e,g
	0,003
	e,g

	PCB 3
	1336-36-3
	6
	e
	-
	f
	-
	
	0,9
	e,g
	0,09
	e,g

	Pentaklorobenzen
	608-93-5
	49
	b
	-
	f
	-
	
	1
	b,g
	0,1
	b,g

	Pentaklorofenol
	87-86-5
	3
	e
	-
	f
	-
	
	0,04
	e,g
	0,004
	e,g

	Piren
	129-00-0
	1720
	b
	-
	f
	-
	
	1522
	b,g
	152
	b,g

	Piridin
	110-86-1
	78
	b,c
	-
	f
	-
	
	0,1
	b,g
	0,01
	b,g

	Siklohekzanon
	108-94-1
	305525
	b
	-
	f
	-
	
	421
	b,g
	42
	b,g

	Stiren
	100-42-5
	15643
	b,c
	1001
	d
	-
	
	0,2
	h
	0,02
	h

	1,2,4,5-Tetraklorobenzen
	95-94-3
	18
	b
	-
	f
	-
	
	0,3
	b,g
	0,03
	b,g

	2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-p-Dioksin
	1746-01-6
	0,000004
	e
	-
	f
	-
	
	0,000002
	e,g
	0,0000002
	e,g

	1,1,2,2-Tetrakloroetan
	79-34-5
	3
	c,e
	0,7
	e
	-
	
	0,001
	e,g
	0,0001
	e,g

	Tetrakloroetilen
	127-18-4
	1
	c,e
	1
	e
	-
	
	0,2
	h
	0,02
	h

	Tetraetil kurşun
	78-00-2
	0,006
	b
	-
	f
	-
	
	0,0001
	b,g
	0,00001
	b,g

	Toksafen
	8001-35-2
	0,4
	e
	-
	i
	-
	
	0,1
	e,g
	0,01
	e,g

	Toluen
	108-88-3
	6257
	b,c
	925
	d
	-
	
	5
	h
	0,5
	h

	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik) (EC5 - EC8) 4
	0-01-0
	4693
	b,c
	-
	i
	-
	
	4
	b,g
	0,4
	b,g

	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik)  (EC8> - EC16)  4
	0-01-1
	7821
	b,c
	-
	i
	-
	
	7
	b,g
	0,7
	b,g

	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik) (EC16> - EC35) 4
	0-00-9
	156429
	b,c
	-
	f
	-
	
	146
	b,g
	15
	b,g

	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik)  (EC5 - EC9) 4
	0-01-3
	15643
	b,c
	-
	i
	-
	
	15
	b,g
	1
	b,g

	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik) (EC9> - EC16) 4
	0-01-4
	1564
	b,c
	-
	i
	-
	
	1
	b,g
	0,1
	b,g

	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik) (EC16> - EC35) 4
	0-01-2
	2346
	b,c
	-
	f
	-
	
	2
	b,g
	0,2
	b,g

	Tributiltin oksit
	56-35-9
	18
	b
	-
	f
	-
	
	8249
	b,g
	825
	b,g

	Triklorobenzen
	120-82-1
	782
	b,c
	95
	b
	-
	
	6
	b,g
	0,6
	b,g

	1,1,1-Trikloroetan
	71-55-6
	156429
	b,c
	677
	d
	-
	
	261
	b,g
	26
	b,g

	1,1,2-Trikloroetan
	79-00-5
	11
	c,e
	1
	e
	-
	
	0,004
	e,g
	0,0004
	e,g

	Trikloroetilen
	79-01-6
	2
	c,e
	0,05
	e
	-
	
	0,07
	h
	0,007
	h

	2,4,5-Triklorofenol
	95-95-4
	6110
	b
	-
	f
	-
	
	94
	b,g
	9
	b,g

	2,4,6-Triklorofenol
	88-06-2
	44
	e
	532
	e
	-
	
	0,2
	e,g
	0,02
	e,g

	Vinil asetat
	108-05-4
	78214
	b,c
	969
	b
	-
	
	78
	b,g
	8
	b,g

	Vinil klorür (kloroetilen)
	75-01-4
	0,4
	c,e,k
	0,6
	e,l
	-
	
	0,0002
	e,g,k
	0,00002
	e,g,k

	INORGANİKLER

	Antimon
	7440-36-0
	31
	b,c
	-
	
	-
	f
	2
	ı
	0,2
	ı

	Arsenik
	7440-38-2
	0,4
	e
	-
	
	471
	e
	3
	ı
	0,3
	ı

	Bakır
	7440-50-8
	3129
	b,c
	-
	
	-
	f
	514
	b,g
	51
	b,g

	Baryum
	7440-39-3
	15643
	b,c
	-
	
	433702
	b
	288
	h
	29
	h

	Berilyum
	7440-41-7
	0,1
	c,e
	-
	
	843
	e
	0,1
	e,g
	0,01
	e,g

	Civa
	7439-97-6
	23
	b,c
	3
	d
	-
	
	3
	d
	0,6
	b,g

	Çinko
	7440-66-6
	23464
	b,c
	-
	
	-
	f
	6811
	b,g
	681
	b,g

	Gümüş
	7440-22-4
	391
	b,c
	-
	
	-
	f
	16
	b,g
	2
	b,g

	Kadmiyum
	7440-43-9
	70
	b,m
	-
	
	1124
	e
	27
	b,g
	3
	b,g

	Kalay
	7440-31-5
	46929
	b,c
	-
	
	-
	f
	54794
	b,g
	5479
	b,g

	Kobalt
	7440-48-4
	23
	b,c
	-
	
	225
	e
	5
	b,g
	0,5
	b,g

	Krom (III)
	16065-83-1
	117321
	b,c
	-
	
	-
	f
	-
	j
	-
	j

	Krom (VI)
	18540-29-9
	235
	b,c
	-
	
	24
	e
	10
	ı
	1
	ı

	Krom (toplam) 5
	7440-47-3
	235
	b,c
	-
	
	24
	e
	900000
	ı
	1
	ı

	Kurşun
	7439-92-1
	400
	n
	-
	
	-
	f
	135
	b,g
	14
	b,g

	Molibden
	7439-98-7
	391
	b,c
	-
	
	-
	f
	14
	h
	1
	h

	Nikel
	7440-02-0
	1564
	b,c
	-
	
	-
	f
	13
	ı
	1
	ı

	Selenyum
	7782-49-2
	391
	b,c
	-
	
	-
	f
	0,5
	ı
	0,05
	ı

	Talyum
	7440-28-0
	5
	b,c
	-
	
	-
	f
	2
	b,g
	0,2
	b,g

	Titanyum
	7440-32-6
	312857
	b,c
	-
	
	-
	f
	-
	j
	146029
	b,g

	Vanadyum
	7440-62-2
	548
	b,c
	-
	
	-
	f
	2556
	b,g
	256
	b,g


	Siyanür
	57-12-5
	1564
	b,c
	-
	
	-
	f
	5
	ı
	0,5
	ı

	Tiyosiyanat
	463-56-9
	16
	b,c
	-
	
	-
	f
	0,02
	b,g
	0,002
	b,g


1
Akifere olan mesafenin 3m’den az olması, akiferin çatlaklı veya karstik olması ya da kirlilik kaynağı alanının 10 hektar veya daha büyük olması koşullarından herhangi birinin geçerli olması halinde seyrelme faktörü SF “1” ; diğer durumlarda SF “10” olarak kabul edilmelidir.

2  
Aroklor 1016 dışında kalan tüm karışımlar için dikkate alınmalıdır.

3  
Sadece Aroklor 1016 karışımları için dikkate alınmalıdır.

4  
EC: Eşdeğer karbon sayısı. Detaylı bilgi için bakınız ABD EPA, 2002. (Provisional Peer Reviewed Toxicity Values for Total Petroleum Hydrocarbons. Superfund Health Risk Technical Support Center National Center for Environmental Assessment, Office of Research and Development, Cincinnati, OH 45268).

5  
Krom (VI) için hesaplanan sınır değerler kullanılmıştır.

a  
Jenerik Kirletici Sınır Değerlerinin hesaplanmasında insan sağlığı üzerine riskler dikkate alınmıştır.

b  
Bu değerin hesaplanmasında tehlike endeksi “1” olarak kabul edilmiştir.

c  
Bu kirletici için deri emilim faktörü bulunmadığından sadece toprağın yutulması maruziyet yolu dikkate alınmıştır.

d  
Toprak doygunluk konsantrasyonu ([image: image3.png]


).

e  
Bu değerin hesaplanmasında kanser riski “10-6” olarak kabul edilmiştir.

f   
Bu maruziyet yolu için toksikolojik değer bulunmamaktadır.

g  
Bu değerin hesaplanmasında [image: image5.png]HBL



 değeri kullanılmıştır.

h  
Bu değerin hesaplanmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği içme suyu standardı kullanılmıştır.

ı  
Bu değerin hesaplanmasında TS-266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular standardında içme ve kullanma suları için verilmiş olan sınır değer kullanılmıştır.

i  
Bu kirleticiye ait [image: image7.png]


, ve [image: image9.png]


 değerleri bulunmadığı için bu maruziyet yolu için sınır değer hesaplanamamıştır. 

j  
Topraktaki kirletici konsantrasyonu ne olursa olsun, kimyasala özgü özellikler nedeniyle, bu maruziyet yolunun dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır.

k  
Bu sınır değer vinil klorür’e ömür boyunca sürekli olarak maruz kalındığı varsayılarak hesaplanmıştır.

l  
Bu sınır değer vinil klorür’e yetişkinlik döneminde sürekli olarak maruz kalındığı varsayılarak hesaplanmıştır. 

m 
Bu sınır değerin hesaplanmasında Kadmiyum’un besin yoluyla vücuda alınması için belirlenen [image: image11.png]RfD,



 değeri kullanılmıştır.

n  
Bu değer ABD EPA, 1994'den alınmıştır (ABD EPA, 1994. Revised Interim Soil Lead Guidance for CERCLA Sites and RCRA Corrective Action Facilities, EPA/540/F-94/043, Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington, D.C. Directive 9355.4-12.).

o  
Bu değer civa klorür (CAS No. 7847-94-7) için belirlenen [image: image13.png]RfD,



 değeri kullanılarak hesaplanmıştır.

ö  
Bu değer talyum sülfat (CAS No. 7446-18-6) için belirlenen [image: image15.png]RfD,



 değeri kullanılarak hesaplanmıştır.

Ek-2: Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi, Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri 

Tablo 1. Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi

	Parametre
	Sembol

	Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen
	BTEX

	Asbest
	Asbest

	pH
	pH

	Toplam Organik Halojen
	TOX*

	Toplam Petrol Hidrokarbonları
	TPH

	Yağ-Gres
	Yağ-Gres

	Toplam Uçucu Organik Bileşikler
	TVOCs**

	Kadmiyum
	Cd

	Civa
	Hg

	Çinko
	Zn

	Bakır
	Cu

	Nikel
	Ni

	Krom
	Cr

	Kurşun
	Pb

	Selenyum
	Se

	Arsenik
	As

	Antimon
	Sb

	Molibden
	Mo

	Titanyum
	Ti

	Kalay
	Sn

	Baryum
	Ba

	Berilyum
	Be

	Bor
	B

	Uranyum
	U

	Vanadyum
	V

	Kobalt
	Co

	Talyum
	Tl

	Gümüş
	Ag


*  Su örneklerinde TOX yerine AOX (adsorblanabilen organik halojenler) ölçümü yapılacaktır.

** Sadece gaz örneklerinde, gaz numunelerinde ölçümün söz konusu olması halinde saha tipi cihazlarla ölçülerek belirlenecektir.
(Değişik tablo:RG-14/6/2012-28323) 

Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik 

Gösterge Parametreleri Listesi
	NACE Kodu (Rev 2) 
	Endüstriyel Faaliyet 
	Faaliyete Özel Kirletici Gösterge Parametreleri

	610
	Ham petrol çıkarımı
	TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn

	620
	Doğal gaz çıkarımı
	TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn

	710
	Demir cevherleri madenciliği
	TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn

	729
	Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
	TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn

	811
	Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
	TOX, TPH

	812
	Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
	TOX, TPH

	910
	Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
	TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn

	990
	Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
	TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn

	1011
	Etin işlenmesi ve saklanması
	TOX, TPH, As, Cd, Cr

	1012
	Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
	TOX, TPH, As, Cd, Cr

	1013
	Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr

	1041
	Sıvı ve katı yağ imalatı
	TOX, TPH, Cu, Yağ-Gres

	1042
	Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
	TOX, TPH, Cu, Yağ-Gres

	1085
	Hazır yemeklerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr

	1089
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr

	1091
	Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr

	1092
	Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr

	1107
	Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
	TOX, TPH, Cr, Cu, Pb, Zn

	1200
	Tütün ürünleri imalatı
	TPH, As, Ba, Cd, Hg, Pb, Sb, Zn

	1330
	Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
	TOX, TPH, Cd, Cr, Cu, Hg, Sn, Ti, Zn

	1411
	Deri giyim eşyası imalatı
	TPH, Cd, Cr

	1412
	İş giysisi imalatı
	TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, Sb, Zn

	1413
	Diğer dış giyim eşyaları imalatı
	TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, Sb, Zn

	1414
	İç giyim eşyası imalatı
	TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, Sb, Zn

	1419
	Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
	TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, Sb, Zn

	1511
	Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
	TOX, TPH, Cd, Cr, Pb, Yağ-Gres

	1520
	Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
	TPH, Cd, Cr

	1610
	Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
	TOX, TPH, As, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

	1629
	Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı
	TPH, Cd, Cr

	1711
	Kağıt hamuru imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn

	1712
	Kağıt ve mukavva imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn

	1723
	Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
	TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn

	1724
	Duvar kağıdı imalatı
	TOX

	1811
	Gazetelerin basımı
	TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn

	1812
	Diğer matbaacılık
	TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn

	1813
	Basım ve yayım öncesi hizmetler
	TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn

	1814
	Ciltçilik ve ilgili hizmetler
	TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn

	1910
	Kok fırını ürünlerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn,Co,Se

	1920
	Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

	2011
	Sanayi gazları imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn

	2012
	Boya maddeleri ve pigment imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn

	2013
	Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn,Co,Se

	2014
	Diğer organik temel kimyasalların imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn

	2015
	Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn

	2016
	Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı


	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn

	2017
	Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn

	2020
	Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn - TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn

	2030
	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
	TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Ti, Zn

	2041
	Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
	TOX, TPH, As, Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2042
	Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2051
	Patlayıcı madde imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn

	2052
	Tutkal imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn

	2053
	Uçucu yağların imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn

	2059
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn

	2110
	Temel eczacılık ürünleri imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn 

	2120
	Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

	2211
	İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn

	2219
	Diğer kauçuk ürünleri imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn

	2221
	Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
	TOX, TPH, Cd, Hg, Pb, Zn

	2222
	Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
	TOX, TPH, Cd, Hg, Pb, Zn

	2223
	Plastik inşaat malzemesi imalatı
	TOX, TPH, Cd, Hg, Pb, Zn

	2229
	Diğer plastik ürünlerin imalatı
	TOX, TPH, Cd, Hg, Pb, Zn, Cr

	2311
	Düz cam imalatı
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, Zn, pH

	2312
	Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, Zn, pH

	2313
	Çukur cam imalatı
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, Zn, pH

	2314
	Cam elyafı imalatı
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, Zn, pH

	2319
	Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, Zn, pH

	2331
	Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
	Cr

	2332
	Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
	TOX, TPH, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2341
	Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, Zn, pH

	2344
	Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2351
	Çimento imalatı
	TOX, TPH, As, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

	2362
	İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

	2365
	Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

	2370
	Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
	TOX, TPH, As, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

	2391
	Aşındırıcı ürünlerin imalatı
	TPH

	2399
	Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
	TPH

	2410
	Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2420
	Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2431
	Barların soğuk çekilmesi
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2432
	Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn



	2433
	Soğuk şekillendirme veya katlama
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2434
	Tellerin soğuk çekilmesi
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2441
	Değerli metal üretimi
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2442
	Alüminyum üretimi
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2443
	Kurşun, çinko ve kalay üretimi
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2444
	Bakır üretimi
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2445
	Demir dışı diğer metallerin üretimi
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2446
	Nükleer yakıtların işlenmesi
	TOX, TPH, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

	2451
	Demir döküm
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2452
	Çelik dökümü
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2453
	Hafif metallerin dökümü
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2454
	Diğer demir dışı metallerin dökümü
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U, V, Zn

	2511
	Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2512
	Metalden kapı ve pencere imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2521
	Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2529
	Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2530
	Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2540
	Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2550
	Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2561
	Metallerin işlenmesi ve kaplanması
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2562
	Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2571
	Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2572
	Kilit ve menteşe imalatı


	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2573
	El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2591
	Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2592
	Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2593
	Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2594
	Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2599
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, As, Cr

	2611
	Elektronik bileşenlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn, Ag,Be

	2612
	Yüklü elektronik kart imalatı
	TPH

	2620
	Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
	TPH

	2630
	İletişim ekipmanlarının imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2640
	Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
	TPH

	2651
	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2651
	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
	TPH

	2652
	Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı
	TPH

	2660
	Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
	TPH

	2670
	Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
	TPH

	2680
	Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn

	2711
	Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2712
	Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2720
	Akümülatör ve pil imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2731
	Fiber optik kabloların imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2732
	Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2733
	Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2740
	Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2751
	Elektrikli ev aletlerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2752
	Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2790
	Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2790
	Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2811
	Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 



	2812
	Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2813
	Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2814
	Diğer musluk ve valf/vana imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2815
	Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2821
	Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2822
	Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	2823
	Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
	TOX, TPH, As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2824
	Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2825
	Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2829
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2830
	Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2841
	Metal işleme makinelerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2849
	Diğer takım tezgahlarının imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, As, Cr

	2891
	Metalürji makineleri imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2892
	Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2893
	Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2894
	Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2895
	Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2896
	Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	2899
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, As, Sn

	2910
	Motorlu kara taşıtlarının imalatı
	TPH, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2920
	Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
	TPH, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	2931
	Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	2932
	Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
	TOX, TPH, As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Cd

	3011
	Gemilerin ve yüzen yapıların inşası


	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3012
	Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3020
	Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, As, Sn

	3030
	Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3040
	Askeri savaş araçlarının imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	3091
	Motosiklet imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3092
	Bisiklet ve engelli aracı imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3099
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3101
	Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3102
	Mutfak mobilyalarının imalatı
	TOX, TPH, As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	3103
	Yatak imalatı
	TOX, TPH, As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	3109
	Diğer mobilyaların imalatı
	TOX, TPH, As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	3212
	Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı
	TPH

	3213
	İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı
	TPH

	3250
	Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn - TOX, TPH, As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn

	3299
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, B, Sb

	3311
	Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3312
	Makinelerin onarımı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	3313
	Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	3314
	Elektrikli ekipmanların onarımı


	TOX, TPH, Ag, Be, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn

	3315
	Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3316
	Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3317
	Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn 

	3319
	Diğer ekipmanların onarımı
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, Zn, pH

	3320
	Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, Zn, Be, pH

	3511
	Elektrik enerjisi üretimi
	TOX, TPH, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Se, Zn

	3512
	Elektrik enerjisinin iletimi
	TOX, TPH, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Se, Zn

	3513
	Elektrik enerjisinin dağıtımı
	TOX, TPH, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Se, Zn

	3514
	Elektrik enerjisinin ticareti
	TOX, TPH, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Se, Zn

	3700
	Kanalizasyon
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn

	3811
	Tehlikesiz atıkların toplanması
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn

	3812
	Tehlikeli atıkların toplanması
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, Co

	3821
	Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, V

	3822
	Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, Co, V

	3831
	Hurdaların parçalara ayrılması
	Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	3832
	Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı 
	Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	3900
	İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn

	4120
	İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	4329
	İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	4332
	Doğrama tesisatı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	4520
	Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
	TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, 

	4671
	Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
	TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

	4672
	Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti
	Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn

	4675
	Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
	TOX, TPH

	4676
	Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
	TOX, TPH

	4677
	Atık ve hurda toptan ticareti
	TPH

	4730
	Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
	TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, Ba, Cu, Cd, Pb, Ni, Zn

	4910
	Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
	TPH, BTEX, TVOCs*

	4920
	Demir yolu ile yük taşımacılığı
	TPH, BTEX, TVOCs*

	4931
	Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
	TPH, BTEX, TVOCs*

	4932
	Taksi taşımacılığı
	TPH, BTEX, TVOCs*

	4939
	Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
	TPH, BTEX, TVOCs*

	4941
	Kara yolu ile yük taşımacılığı
	TPH, BTEX, TVOCs*

	4942
	Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
	TPH, BTEX, TVOCs*

	4950
	Boru hattı taşımacılığı
	TPH, BTEX, TVOCs*

	5110
	Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
	TOX, TPH, As, Cd, Hg, Pb

	5121
	Hava yolu ile yük taşımacılığı
	TOX, TPH, As, Cd, Hg, Pb

	5122
	Uzay taşımacılığı
	TOX, TPH, As, Cd, Hg, Pb

	5221
	Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
	TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, Hg

	5222
	Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
	TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn

	5223
	Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
	TOX, TPH, As, Cd, Hg, Pb

	5510
	Oteller ve benzeri konaklama yerleri
	TOX

	5819
	Diğer yayıncılık faaliyetleri
	TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn

	6209
	Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
	TPH

	7420
	Fotoğrafçılık faaliyetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn

	7500
	Veterinerlik hizmetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	8129
	Diğer temizlik faaliyetleri
	TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn

	8422
	Savunma faaliyetleri
	TOX, TPH, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	8610
	Hastane hizmetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	8621
	Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	8622
	Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	8623
	Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	8690
	İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	8710
	Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	8720
	Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	8730
	Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
	TOX, TPH, Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Zn

	9512
	İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
	TPH

	9522
	Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
	TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

	9524
	Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
	TOX, TPH, As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

	9601
	Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi
	TOX, TPH, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn 


*TVOCs: Sadece gaz örneklerinde, ölçüm söz konusu olması halinde saha tipi cihazlarla ölçülerek belirlenecektir.
Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu

[image: image22.jpg]T.C.
Cevre ve Orman
Bakanhgi




[image: image23.jpg]T.C.
Cevre ve Orman
Bakanhgi





	Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel bilgilerin toplanması amacıyla hazırlanmıştır. Form, ilgili endüstriyel faaliyet görevlileri tarafından doldurulur. Formu doldurmadan önce lütfen formun sonundaki açıklamaları okuyunuz. Form alanlarını açıklamalarda anlatıldığı şekilde ve mümkün olduğunca eksiksiz olarak doldurunuz.
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 Yangın    FORMCHECKBOX 
 Patlama    FORMCHECKBOX 
 Kimyasal yayılımı
	 FORMCHECKBOX 
 Yok    FORMCHECKBOX 
 Var

	....../....../............
	 FORMCHECKBOX 
 Yangın    FORMCHECKBOX 
 Patlama    FORMCHECKBOX 
 Kimyasal yayılımı
	 FORMCHECKBOX 
 Yok    FORMCHECKBOX 
 Var

	....../....../............
	 FORMCHECKBOX 
 Yangın    FORMCHECKBOX 
 Patlama    FORMCHECKBOX 
 Kimyasal yayılımı
	 FORMCHECKBOX 
 Yok    FORMCHECKBOX 
 Var


	7. TEHLİKELİ ATIKLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sırasında tehlikeli atıklar oluşuyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet 
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 8’e geçiniz)

	Tehlikeli atıklar faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet 
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 8’e geçiniz)

	Geçici depolanan atıklara ait bilgiler:

	Atık türü:
	Atık kodu:
	Miktar (ton):

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tehlikeli atık geçici depolama alanında geçirimsiz tabaka var mı?
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır
	 FORMCHECKBOX 
 Evet: ......................................

	Tehlikeli atık geçici depolama alanı çevresinde drenaj sistemi var mı?
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır 
	 FORMCHECKBOX 
 Evet


	8. ATIKSU İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sırasında endüstriyel atıksu oluşuyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 9’a geçiniz.) 

	Tesise ait endüstriyel atıksu arıtma tesisi var mı?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 9’a geçiniz.) 

	Arıtma çamuru faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet: ...........................ton
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır

	Arıtılmış atıksu araziye deşarj ediliyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet: ...........................m3/gün
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır


	9. FAALİYET SAHASI ÇEVRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Çevre arazilerin kullanım şekli ve sahaya olan mesafeleri:
	
	> 5 km 
	2-5 km 
	1-2 km
	0.3-1 km
	< 0.3 km

	
	Tarım arazisi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Orman arazisi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Vasıfsız arazi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Yerleşim alanı
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Rekreasyon alanı
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Sanayi alanı
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sahaya en yakın yerleşim yeri:
	Ad:
	

	
	Tür:
	 FORMCHECKBOX 
 İlçe
	 FORMCHECKBOX 
 Köy 
	 FORMCHECKBOX 
 Kasaba 
	 FORMCHECKBOX 
 Mahalle

	
	Nüfus:
	 FORMCHECKBOX 
 < 100
	 FORMCHECKBOX 
 100-1000
	 FORMCHECKBOX 
 1000-5000
	 FORMCHECKBOX 
 > 5000


	10. YERALTI SUYU İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Akifer yapısı:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Karstik
	 FORMCHECKBOX 
 Çatlaklı
	 FORMCHECKBOX 
 Alüvyal

	Akifere olan mesafe:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 > 10 m 
	 FORMCHECKBOX 
 5-10 m 
	 FORMCHECKBOX 
 < 5 m

	Faaliyet sahası içerisinde veya çevresinde su kuyusu bulunuyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet        FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 11’e geçiniz.)

	Faaliyet sahası içerisinde veya çevresinde bulunan su kuyularının sayıları:
	Saha içi
	< 0.3 km
	0.3-1 km
	1-2 km
	2-5 km

	
	
	
	
	
	

	Faaliyet sahasına en yakın su kuyularının konum, derinlik ve kullanım bilgileri:

	Faaliyet sahasına göre konumu ve mesafesi (m):
	Derinlik (m):
	Akış yönü1:
	Kullanım amacı:

	
	
	
	İçme
	Sulama
	Proses
	Diğer
	Kullanım dışı

	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



1 AY = Yeraltı suyu akışı yönünde, TY = Yeraltı suyu akışının tersi yönde

	11. YÜZEY SU KAYNAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sahası çevresinde yer alan yüzey suları ve sahaya olan mesafeleri:
	
	> 5 km 
	2-5 km
	1-2 km
	0.3-1 km
	< 0.3 km

	
	Akarsu / Kanal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Göl / Baraj
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Deniz 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Yüzey suyu kullanılıyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet        FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 12’ye geçiniz)

	Kullanılan yüzey suları ve kullanım amaçları:

	Yüzey suyu adı:
	Mesafe 
(km):
	Kullanım amacı:

	
	
	İçme
	Sulama
	Proses
	Diğer

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	12. FAALİYET SAHASI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

	Yağış miktarı:
	 FORMCHECKBOX 
 <350 mm/yıl
	 FORMCHECKBOX 
 350-1000 mm/yıl
	 FORMCHECKBOX 
 1000-1500 mm/yıl
	 FORMCHECKBOX 
 >1500 mm/yıl

	Taşkın sıklığı:
	 FORMCHECKBOX 
 Taşkın potansiyeli yok

 FORMCHECKBOX 
 1-10 yılda bir
	 FORMCHECKBOX 
 10-100 yılda bir

 FORMCHECKBOX 
 > 100 yılda bir

	Arazi eğimi:
	 FORMCHECKBOX 
 Düz (< %2)
	 FORMCHECKBOX 
 Hafif (%2-6)
	 FORMCHECKBOX 
 Orta (%6-12)
	 FORMCHECKBOX 
 Dik (> %12)

	Toprak bünyesi:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz 

 FORMCHECKBOX 
 Orta bünyeli (siltli, tınlı)
	 FORMCHECKBOX 
 Kaba bünyeli (kumlu, çakıllı)

 FORMCHECKBOX 
 Ağır bünyeli (killi)


	13. HARİTALAR

	 FORMCHECKBOX 
 Faaliyet sahası vaziyet planı

	 FORMCHECKBOX 
 Faaliyet sahasının çevresini gösterir harita


	14. NOTLAR

	


	Bu form, bu Yönetmelik kapsamında sorumlusu olduğum endüstriyel tesis ve çevresi ile ilgili bilgileri içermektedir. Formun en doğru ve güncel bilgileri yansıttığını taahhüt ederim.

Ad-Soyad: .....................................................................................           İmza: ...........................................................


Ek-4: Faaliyet Ön Bilgi Formu Değerlendirme Kriterleri
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Bu Yönetmelik kapsamında, potansiyel toprak kirletici faaliyetlerde (Ek 2) bulunan endüstriyel tesisler tarafından doldurulan faaliyet ön bilgi formları aşağıda listelenen kriterlere göre değerlendirilerek, toprak kirliliği şüphesi doğuracak bir durum olup olmadığı tespit edilir. 

Faaliyet sahasının şüpheli saha olarak tanımlanabilmesi için, faaliyet ön bilgi formunda yer alan kriterlerden en az birinin geçerli olması yeterlidir. 

Bu durumdaki faaliyet sahalarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince yerinde denetim yapılarak kirlilik şüphesinin gerçekçi olup olmadığı kontrol edilir. Denetim ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik gereğince, faaliyet ön bilgi formlarının ilgili tesis görevlileri tarafından periyodik olarak güncellenmesi gerekmektedir. Şüpheli kirlilik değerlendirmesi her güncelleme sonrasında tekrar edilir. 

Değerlendirme Kriterleri:

1. Faaliyet sahasında tehlikeli kimyasalların bulunması ve herhangi bir tehlikeli kimyasal için depolama şekline bağlı olarak:

a. Depolama için:

i. Zemin izolasyonunun bulunmaması, veya

ii. Drenaj sistemi olmayan açık alanın kullanılması.

b. Yüzey tankları için:

i. Sızıntı kontrolü bulunmaması, veya

ii. Borularda sızıntı kontrolü bulunmaması, veya

iii. Zemin izolasyonunun bulunmaması.

c. Yeraltı tankları için:

i. Tek cidarlı olması, veya

ii. Tank yaşının 10 yıl ve üzeri olması, veya

iii. Sızıntı kontrolünün bulunmaması, veya

iv. Borularda sızıntı kontrolü bulunmaması, veya

v. Korozyon koruması veya katodik korumanın bulunmaması.

2. Faaliyet sahasında endüstriyel kaza meydana gelmesi.

3. Faaliyet sahasında tehlikeli atıkların geçici olarak depolanması ve:

a. Depolanan atıklardan herhangi birinin “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” EK IV Atık Listesinde (A) ile işaretlenmiş atık olması, veya 
b. Tehlikeli atık geçici depolama alanında geçirimsiz tabaka bulunmaması, veya

c. Tehlikeli atık geçici depolama alanı çevresinde drenaj sistemi bulunmaması.

4. Faaliyet sırasında oluşan endüstriyel atıksu için arıtma tesisinin bulunması ve:

a. Arıtma çamurunun faaliyet sahasında geçici olarak depolanması, veya

b. Arıtılmış atıksuyun araziye deşarj edilmesi.

Ek-5: Bildirim Formu
BİLDİRİM FORMU

.…/…./……

.........................……………. Valiliği’ne

Bildirimde bulunan kimsenin 

Adı, Soyadı
:


Adres
:


Telefon
:


E-posta
:


Bildirime konu olan alanın

Adresi
:


Krokisi
:  ( Ekte verilmiştir

Alanın kullanım şekli

· Yerleşim alanı

· Endüstriyel alan

· Tarım alanı

· Boş arazi

· Diğer (Açıklayınız) 


Bildirime neden olan gerekçeler

· Sahada yabancı maddelerin bulunması (tehlikeli atık ihtiva etmesi muhtemel varil, vb. konteynerlerin bulunması) 

· Yabancı madde dökülmesine şahit olunması

· Sızıntı (örneğin; depolama tanklarından meydana gelen sızıntılar vb.)

· Düzenli depolama sahaları dışındaki alanlara atıkların yasal olmayan şekilde dökülmesi 

· Kuyu suyunda tat, koku, renk değişimi

· Yüzey suyunda tat, koku, renk değişimi 

· Bitkilerde değişim

· Diğer (Açıklayınız)


Bildirim konusu nedeniyle meydana gelen sağlık problemleri var mı?

· Evet 

· Hayır

Evet ise; gözlenen sağlık sorunlarını ve bu sorunların kaç kişide gözlemlendiğini belirtiniz

· Ciltte kızarıklık 
(
kişi)

· Bulantı
(
kişi)

· Baş dönmesi 
(
kişi)

· Diğer (belirtiniz)


Bildirim konusu ne kadar süredir gözlenmekte?

· 1 gün

· 1 gün – 1hafta

· 1 hafta – 1 ay

· Daha fazla (belirtiniz)


Muhtemel kirlilik kaynağı 

· Endüstriyel tesis

· Tarımsal aktiviteler

· Petrol ve dolum istasyonu

· Kaynağı belirlenemeyen deşarjlar

· Diğer (belirtiniz)


Bildirim konusu başka kuruluşlara bildirildi mi?

· Evet 

· Hayır

Evet ise; hangi kuruma, ne zaman bildirildi?

Bildirim konusunda herhangi bir çalışma / inceleme yapıldı mı?

Konu ile ilgili olarak eklemek istediğiniz diğer hususları belirtiniz.

Ek-6: Saha Ön Bilgi Formu


	Bu form, toprak kirliliği şüphesi bulunan ve üzerinde endüstriyel faaliyetin mevcut olmadığı sahalar ile ilgili genel bilgilerin toplanması amacıyla hazırlanmıştır. Form, sahanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilileri tarafından doldurulur. Formu doldurmadan önce lütfen formun sonundaki açıklamaları okuyunuz. Form alanlarını açıklamalarda anlatıldığı şekilde ve mümkün olduğunca eksiksiz olarak doldurunuz.


	1. GÖREVLİ KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Ad-soyad:
	

	Ünvan:
	

	Telefon:
	(          )                                                
	Faks:
	(          )                                                 

	E-posta:
	


	2. SAHA İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Ad:
	

	İl:
	
	İlçe:
	

	Mevkii:
	

	Adres: 
	

	Parse No:
	

	Enlem:
	
	Boylam:
	 FORMCHECKBOX 
 ?


	3. SAHA SAHİBİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Saha sahibi:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Şahıs
	 FORMCHECKBOX 
 Özel Sektör
	 FORMCHECKBOX 
 Kamu
	 FORMCHECKBOX 
 Devlet (Bölüm 4’e geçiniz)

	Ad:
	

	Adres:
	

	Telefon:
	(          )                                                
	Faks:
	(          )                                                 


	4. SAHA GEÇMİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Sahanın mevcut kullanım şekli:
	 FORMCHECKBOX 
 Tarım arazisi
	 FORMCHECKBOX 
 Orman arazisi
	 FORMCHECKBOX 
 Vasıfsız arazi
	 FORMCHECKBOX 
 Yerleşim alanı

	
	 FORMCHECKBOX 
 Rekreasyon alanı
	 FORMCHECKBOX 
 Diğer: ...............................................................................................

	Sahanın geçmiş kullanım şekilleri:
	Başlangıç yılı: 
	Bitiş yılı:
	Kullanım şekli:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5. SAHA ÇEVRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Çevre arazilerin kullanım şekli ve sahaya olan mesafeleri:
	
	> 5 km 
	2-5 km 
	1-2 km
	0.3-1 km
	< 0.3 km

	
	Tarım arazisi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Orman arazisi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Vasıfsız arazi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Yerleşim alanı
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Rekreasyon alanı
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Sanayi alanı
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sahaya en yakın yerleşim yeri:
	Ad:
	

	
	Tür:
	 FORMCHECKBOX 
 İlçe
	 FORMCHECKBOX 
 Köy
	 FORMCHECKBOX 
 Kasaba
	 FORMCHECKBOX 
 Mahalle

	
	Nüfus:
	 FORMCHECKBOX 
 < 100
	 FORMCHECKBOX 
 100-1000
	 FORMCHECKBOX 
 1000-5000
	 FORMCHECKBOX 
 > 5000


	6. YERALTI SUYU İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Akifer yapısı:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Karstik
	 FORMCHECKBOX 
 Çatlaklı
	 FORMCHECKBOX 
 Alüvyal

	Akifere olan mesafe:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 > 10 m 
	 FORMCHECKBOX 
 5-10 m 
	 FORMCHECKBOX 
 < 5 m

	Saha içerisinde veya çevresinde 
su kuyusu bulunuyor mu? 
	 FORMCHECKBOX 
 Evet
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 7’ye geçiniz.)

	Saha içerisinde veya çevresinde bulunan su kuyularının sayıları:
	Saha içi
	< 0.3 km
	0.3-1 km
	1-2 km
	2-5 km

	
	
	
	
	
	

	Sahaya en yakın su kuyularının konum, derinlik ve kullanım bilgileri:

	Sahaya göre konumu ve mesafesi (m):
	Derinlik (m):
	Akış yönü1:
	Kullanım amacı:

	
	
	
	İçme
	Sulama
	Proses
	Diğer
	Kullanım dışı

	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 İçi
	 FORMCHECKBOX 
 Dışı: ..........
	
	 FORMCHECKBOX 
 AY    FORMCHECKBOX 
 TY
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



1 AY = Yeraltı suyu akışı yönünde, TY = Yeraltı suyu akışının tersi yönde
	7. YÜZEY SU KAYNAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Saha çevresinde yer alan yüzey suları ve sahaya olan mesafeleri:
	
	> 5 km 
	2-5 km 
	1-2 km
	0.3-1 km
	< 0.3 km

	
	Akarsu / Kanal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Göl / Baraj
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Deniz 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Yüzey suyu kullanılıyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet        FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 8’e geçiniz)

	Kullanılan yüzey suları ve kullanım amaçları:

	Yüzey suyu adı:
	Mesafe 
(km):
	Kullanım amacı:

	
	
	İçme
	Sulama
	Proses
	Diğer

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	8. SAHA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

	Yağış miktarı:
	 FORMCHECKBOX 
 <350 mm/yıl
	 FORMCHECKBOX 
 350-1000 mm/yıl
	 FORMCHECKBOX 
 1000-1500 mm/yıl
	 FORMCHECKBOX 
 >1500 mm/yıl

	Taşkın sıklığı:
	 FORMCHECKBOX 
 Taşkın potansiyeli yok

 FORMCHECKBOX 
 1-10 yılda bir
	 FORMCHECKBOX 
 10-100 yılda bir

 FORMCHECKBOX 
 > 100 yılda bir

	Arazi eğimi:
	 FORMCHECKBOX 
 Düz (< %2)
	 FORMCHECKBOX 
 Hafif (%2-6)
	 FORMCHECKBOX 
 Orta (%6-12)
	 FORMCHECKBOX 
 Dik (> %12)

	Toprak bünyesi:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz 

 FORMCHECKBOX 
 Orta bünyeli (siltli, tınlı)
	 FORMCHECKBOX 
 Kaba bünyeli (kumlu, çakıllı)

 FORMCHECKBOX 
 Ağır bünyeli (killi)


	9. HARİTALAR

	 FORMCHECKBOX 
 Saha krokisi

	 FORMCHECKBOX 
 Saha çevresini gösterir harita


	10. NOTLAR

	


	Bu form, toprak kirliliği şüphesi bulunan sahipsiz sahada gerçekleştirilen inceleme sonucu elde edilen bilgilere göre doldurulmuştur. Bilgi kaynaklarının doğruluğu oranında ve bilgim dahilinde, formun en doğru bilgileri yansıttığını taahhüt ederim.

Ad-Soyad: .....................................................................................           İmza: ...........................................................


Ek-7: Denetim Formu


	Bu form,  toprak kirliliği şüphesi bulunan sahalar ile ilgili bilgilerin toplanması amacıyla hazırlanmıştır. Form, sahanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından doldurulur. Formu doldurmadan önce lütfen formun sonundaki açıklamaları okuyunuz. Form alanlarını açıklamalarda anlatıldığı şekilde ve mümkün olduğunca eksiksiz olarak doldurunuz.


	1. GÖREVLİ KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Ad-soyad:
	

	Ünvan:
	

	Telefon:
	(          )                                                
	Faks:
	(          )                                                 

	E-posta:
	


	2. DENETİM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

	Denetim nedeni:
	 FORMCHECKBOX 
 Ön değerlendirme
	 FORMCHECKBOX 
 Kaza 
	 FORMCHECKBOX 
 Şüpheli Saha Bildirimi

	
	 FORMCHECKBOX 
 Rutin denetim
	 FORMCHECKBOX 
 Doğal afet
	 FORMCHECKBOX 
 Diğer

	Denetim nedeni ile ilgili açıklama:
	

	Saha türü:
	 FORMCHECKBOX 
 Endüstriyel tesis
	 FORMCHECKBOX 
 Sahipsiz saha
	

	Saha adı:
	

	İl:
	
	İlçe:
	


	3. KİRLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER

	
	Saha içi 
	Saha dışı

	Toprak kirliliği şüphesi: 
	    FORMCHECKBOX 
 Yok
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	    FORMCHECKBOX 
 Yok
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz

	
	    FORMCHECKBOX 
 Var
	
	    FORMCHECKBOX 
 Var
	

	Yeraltı suyu kirliliği şüphesi:
	    FORMCHECKBOX 
 Yok
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	    FORMCHECKBOX 
 Yok
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz

	
	    FORMCHECKBOX 
 Var
	
	    FORMCHECKBOX 
 Var
	

	Saha içi ve saha dışı, toprak ve yeraltı suyu kirliliği yoksa, Bölüm 7’ye geçiniz.


	4. KİRLİLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Kirlenmenin oluş tarihi:
	

	Kirlenmenin nedeni:
	 FORMCHECKBOX 
 Kaza
	 FORMCHECKBOX 
 Doğal afet
	 FORMCHECKBOX 
 Depolama

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mevzuata aykırı şekilde atık bertarafı
	 FORMCHECKBOX 
 İşletme kaynaklı kirlilik
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Diğer: ....................................................................................................................

	Kirlenmenin oluş şekli:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Döküntü
	 FORMCHECKBOX 
 Sızıntı
	 FORMCHECKBOX 
 Deşarj

	Kirlilik kaynağı:
	 FORMCHECKBOX 
 Birincil kaynak
	 FORMCHECKBOX 
 İkincil kaynak

	Kirlilik kaynağının konumu:
	 FORMCHECKBOX 
 Yüzeysel 
	 FORMCHECKBOX 
 Yeraltı

	Kirlilik kaynağının yeri:
	

	Kirletici miktarı: 
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 <1
	 FORMCHECKBOX 
 1-10
	 FORMCHECKBOX 
 11-100        
	 FORMCHECKBOX 
 >100      
	 FORMCHECKBOX 
 m3  FORMCHECKBOX 
 ton            

	Kirlenmiş alan büyüklüğü:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 <10m2
	 FORMCHECKBOX 
 10-100m2
	 FORMCHECKBOX 
101-1000m2
	 FORMCHECKBOX 
 > 1000m2

	Kirleticinin muhafaza durumu:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz

 FORMCHECKBOX 
 Kirlenmiş toprak, ambalajsız mamuller veya kötü durumdaki konteyner

 FORMCHECKBOX 
 Paslanmış, hasar görmüş konteyner

 FORMCHECKBOX 
 Darbelere karşı dayanıksız ancak iyi durumdaki konteyner

 FORMCHECKBOX 
 Darbelere karşı dayanıklı ve iyi durumdaki konteyner

	Kirlilik kaynağının kontrolü:
	 FORMCHECKBOX 
 Kaynak kontrol altına alınmamış

 FORMCHECKBOX 
 Kaynakta etki azaltıcı önlem alınmış

 FORMCHECKBOX 
 Kaynak kontrol altına alınmış

	Acil müdahale yapılmış mı?
	 FORMCHECKBOX 
 Evet
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır (Bölüm 5’e geçiniz)

	Acil müdahale bilgileri:
	


	5. KİRLİLİĞE NEDEN OLAN MADDE İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Kirleticinin fiziksel hali:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Katı
	 FORMCHECKBOX 
 Çamur
	 FORMCHECKBOX 
 Sıvı

	Kirletici madde türü:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Atık
	 FORMCHECKBOX 
 Kimyasal

	Belirsiz

	Kirleticiden doğrudan örnek alınabiliyor mu?
	 FORMCHECKBOX 
 Hayır
	 FORMCHECKBOX 
 Evet

	Atık

	Atık adı:
	Atık kodu:

	
	

	Kimyasal

	Kimyasal adı:

	

	
	
	CAS No:
	

	Tür:
	 FORMCHECKBOX 
 Tehlikeli
	 FORMCHECKBOX 
 Tehlikesiz


	6. KİRLİLİK NEDENİYLE GÖZLENEN OLUMSUZ ETKİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

	İnsan sağlığı üzerine etki şüphesi:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Yok
	 FORMCHECKBOX 
 Var

	Yüzey suları üzerine etki şüphesi:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Yok
	 FORMCHECKBOX 
 Var

	Fauna/flora üzerine etki şüphesi:
	 FORMCHECKBOX 
 Belirsiz
	 FORMCHECKBOX 
 Yok
	 FORMCHECKBOX 
 Var

	7. KİRLİLİK İLE İLGİLİ GÖRSEL BİLGİLER

	 FORMCHECKBOX 
 Şüpheli kirliliğin yerini ve yayılımını gösteren saha krokisi

 FORMCHECKBOX 
 Fotoğraflar (............. adet)


	8. NOTLAR

	


	Bu form, toprak kirliliği şüphesi bulunan sahada gerçekleştirilen inceleme sonuçlarına göre doldurulmuştur. Bilgi kaynaklarının doğruluğu oranında ve bilgim dahilinde, en doğru bilgileri yansıttığını taahhüt ederim.

Ad-soyad: .....................................................................................           İmza: ...........................................................

Ad-soyad: .....................................................................................           İmza: ...........................................................


Ek-8: Puanlamalı Değerlendirme 


Şüpheli saha listesinde yer alan sahalar, Birinci Aşama Değerlendirme’ye tabi tutulur. Birinci Aşama Değerlendirme’de, Bakanlık veya İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından sahada denetim yapılması gerekmektedir. 

Birinci Aşama Değerlendirme, sahada yapılan denetime ait “Denetim Formu” ve sahaya ait bilgilerin bulunduğu “Faaliyet/Saha Ön Bilgi Formu” bilgileri baz alınarak gerçekleştirilir. Değerlendirme için iki formun da eksiksiz olarak hazır olması gereklidir.

Denetim Formu ve Faaliyet/Saha Ön Bilgi Formu birlikte değerlendirilerek, söz konusu saha (i) takip gerektirmeyen saha (yönetmelik kapsamına girmeyen, kirliliğin olmadığı veya küçük çaplı bir müdahale ile kirliliğin giderilebildiği saha), (ii) takip gerektiren saha (kirliliğin ve doğurduğu risklerin daha detaylı incelenmesi gereken saha) veya (iii) doğrudan temizleme gerektiren saha (kirliliğin büyük çaplı olduğu ve net olarak belirlenebildiği saha) olarak sınıflandırılır. Değerlendirme “Bilgi Sistemi” üzerinden Bakanlık veya İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından, aşağıda kriterleri belirtilen Birinci Aşama Değerlendirme Sistemi ile gerçekleştirilir.

Puanlamalı Değerlendirme:

Puanlamalı Değerlendirme’ye, Denetim Formu ve Faaliyet/Saha Ön Bilgi Formu’nda yer alan kritik bilgiler yansıtılmıştır. Her yanıt için bir “puan” ve elde edilen bilginin önem düzeyine göre bir “ağırlık katsayısı” belirlenmiştir. İlgili sorular, puanlar, katsayılar ve hesaplama yöntemi  aşağıda anlatılmaktadır.

1. Denetim Formu ve Ön Bilgi Formu puanları ayrı ayrı hesaplanır.
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PD
= Denetim Formu puanı

n
= Denetim Formu’nda yer alan puanlı soru sayısı

PB
= Ön Bilgi Formu puanı

m
= Ön Bilgi Formu’nda yer alan puanlı soru sayısı

di
= i’nci soruya verilen yanıtın puanı

ki
= i’nci sorunun katsayısı

2. Denetim Formu puanı alt sınır değer (36) ile karşılaştırılır. Denetim formu puanı alt sınır değerden küçük ise değerlendirme sonucu “Takip Gerektirmeyen Saha” olarak belirlenir. Alt sınır değer:

· kirlilik miktarının az olduğu, 

· kirlenmiş alanın küçük olduğu, 

· kirlilik kaynaklı olumsuz etkinin gözlenmediği, 

· küçük çaplı bir müdahale ile kirliliğin giderilebileceği durumu temsil edecek şekilde belirlenmiştir. 

Denetim formu puanının bu değerden az olması; kirliliğin küçük çaplı olduğunu, dolayısıyla detaylı inceleme ve kapsamlı temizlik gerektirmediğini göstermektedir.
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Takip Gerektirmeyen Saha

3. Denetim Formu puanı alt sınır değerden (36’dan) büyük ise, Denetim Formu ile Ön Bilgi Formu puanlarının toplamı üst sınır değer (130) ile karşılaştırılır. İki formun toplam değeri üst sınır değerden küçük ise değerlendirme sonucu “Takip Gerektiren Saha” olarak belirlenir ve bu saha İkinci Aşama Değerlendirmeye tabi tutulur. Toplam puan değeri üst sınır değere eşit veya daha büyük ise değerlendirme sonucu doğrudan ikinci aşama değerlendirme çalışmalarının yapılmasını ve bunu müteakip alınacak kararı beklemeksizin temizleme gerektiren “Kirlenmiş Saha” olarak belirlenir. Üst sınır değer:

· kirlilik miktarının çok olduğu,

· kirlenmiş alanın büyük olduğu,

· kirlilik kaynaklı olumsuz etkilerin gözlendiği,

· küçük çaplı bir müdahale ile kirliliğin giderilemeyeceği ve dolayısiyle temizleme ihtiyacının, sahada ilave ölçüm ve incelemelere gerek kalmaksızın, kaçınılmaz olduğu anlaşılan durumu temsil edecek şekilde belirlenmiştir.

Toplam puanın bu değere eşit veya yüksek olması; kirliliğin büyük çaplı olduğunu, dolayısıyla temizleme faaliyet ve uygulamalarına zaman kaybetmeksizin başlanması gerektiğini göstermektedir.
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Takip Gerektiren Saha (İkinci Aşama Değerlendirmeye tabi tutulması gerekli saha)
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Doğrudan Temizleme Gerektiren Kirlenmiş Saha

Denetim Formu Puan ve Katsayıları:

	SORU
	YANIT
	di
	YANIT
	di
	YANIT
	di
	YANIT
	di
	YANIT
	di
	ki

	Saha içi toprak kirliliği şüphesi1
	Belirsiz
	0.5
	Yok
	0
	Var
	1
	
	
	
	20

	Saha içi yeraltı suyu kirliliği şüphesi1
	Belirsiz
	0.5
	Yok
	0
	Var
	1
	
	
	
	20

	Tesis dışı toprak veya yeraltı suyu kirliliği şüphesi1
	Belirsiz
	0.5
	Yok
	0
	Var
	1
	
	
	
	10

	Kirlenmenin oluş şekli
	Belirsiz
	1
	Döküntü
	0
	Sızıntı
	0
	Deşarj
	1
	
	1

	Kirlilik kaynağı
	Birincil kaynak
	1
	İkincil kaynak
	0
	
	
	
	1

	Kirletici miktarı2
	Belirsiz
	0.5
	<1 m3 veya ton
	0
	1-10 m3 veya ton
	1
	11-100 m3 veya ton
	2
	>100 m3 veya ton
	3
	10

	Kirlenmiş alan büyüklüğü2
	Belirsiz
	0.5
	<10 m2
	0
	10-100 m2
	1
	100-1000 m2
	2
	>1000 m2
	3
	10

	Kirleticinin muhafaza durumu
	Belirsiz
	2
	Kirlenmiş toprak, ambalajsız mamuller veya kötü durumdaki konteyner
	2
	Paslanmış, hasar görmüş konteyner
	2
	Darbelere karşı dayanıksız ancak iyi durumdaki konteyner
	1
	Darbelere karşı dayanıklı ve iyi durumdaki konteyner
	0
	3

	Kirlilik kaynağının kontrolü
	Kaynak kontrol altına alınmamış
	2
	Kaynakta etki azaltıcı önlem alınmış
	1
	Kaynak kontrol altına alınmamış
	0
	
	1

	Kirleticinin fiziksel hali
	Belirsiz
	1
	Katı
	0
	Çamur
	1
	Sıvı
	2
	
	3

	İnsan sağlığı üzerine etki şüphesi
	Belirsiz
	0.5
	Yok
	0
	Var
	1
	
	20

	Yüzey suları üzerine etki şüphesi
	Belirsiz
	0.5
	Yok
	0
	Var
	1
	
	20

	Fauna/flora üzerine etki şüphesi
	Belirsiz
	0.5
	Yok
	0
	Var
	1
	
	20


1 “Kirlilik Durumu ile İlgili Bilgiler” bölümündeki; (i) saha içi toprak kirliliği şüphesi, (ii) saha içi yeraltı suyu kirliliği şüphesi ve (iii) tesis dışı toprak veya yeraltı suyu kirliliği şüphesi sorularının tamamına “Yok” yanıtı verilirse, saha diğer sorular dikkate alınmaksızın “Takip Gerektirmeyen Saha” sınıfına girer.

2 Kirletici miktarı ve kirlenmiş alan büyüklüğü soruları birlikte değerlendirilecektir. Bu iki soru için hesaplanan puanlardan yüksek olanı toplam puana yansıtılacaktır.

Ön Bilgi Formu Puan ve Katsayıları:

	SORU
	YANIT
	di
	YANIT
	di
	YANIT
	di
	YANIT
	di
	YANIT
	di
	ki

	Çevre arazilerin kullanım şekli1
	Vasıfsız arazi 
	0
	Sanayi alanı 
	1
	Tarım veya Orman alanı
	2
	Yerleşim veya rekreasyon alanı
	3
	
	1

	Çevre arazilerin (yerleşim, tarım, sanayi alanı gibi) sahaya olan mesafeleri1
	> 5km
	0
	2-5 km
	2
	1-2 km
	3
	0.3-1 km
	4
	< 0.3 km
	5
	1

	Yüzey sularının kullanım amacı2
	Kullanım dışı
	1
	Proses/Diğer
	2
	Sulama
	3
	İçme 
	4
	
	1

	Yüzey sularının sahaya olan mesafesi2
	> 5km
	0
	2-5 km
	1
	1-2 km
	2
	0.3-1 km
	3
	< 0.3 km
	4
	

	Saha ve çevresindeki su kuyularının kullanım amacı3
	Kullanım dışı
	1
	Proses/Diğer
	2
	Sulama 
	3
	İçme
	4
	
	1

	Saha ve çevresindeki su kuyularının sahaya olan mesafesi3
	> 5km
	0
	2-5 km
	1
	1-2 km
	2
	0.3-1 km
	3
	Saha içi veya 
< 0.3 km
	4
	

	Akifere olan mesafe
	Belirsiz
	1
	> 10m
	0
	5-10 m
	1
	< 5 m
	2
	
	5


1 “Saha Çevresi ile İlgili Bilgiler” bölümünde yer alan “çevre arazilerin kullanım şekli” ile söz konusu “arazinin sahaya olan mesafesi” için geçerli olan puanlar birbirleriyle çarpılacaktır. Her bir arazi kullanım şekli için bu yöntemle hesaplanan puanlardan en yüksek olanı toplam puana yansıtılacaktır.

2 “Yüzey Suyu Kaynakları ile İlgili Bilgiler” bölümünde yer alan “yüzey sularının kullanım amacı” ile söz konusu “yüzey sularının sahaya olan mesafesi” için geçerli olan puanlar birbirleriyle çarpılacaktır. Her bir yüzey suyu kaynağı için bu yöntemle hesaplanan puanlardan en yüksek olanı toplam puana yansıtılacaktır.

3 “Yeraltı Suyu ile İlgili Bilgiler” bölümünde yer alan “saha ve çevresindeki su kuyularının kullanım amacı” ile söz konusu “saha ve çevresindeki su kuyularının sahaya olan mesafesi” için geçerli olan puanlar birbirleriyle çarpılacaktır. Her bir su kuyusu için bu yöntemle hesaplanan puanlardan en yüksek olanı toplam puana yansıtılacaktır.

Ek 9: Kirlilik Gösterge Parametreleri Ölçüm Değerlerinin Referans Değerlerle Karşılaştırılması 

Birinci Aşama Değerlendirmede saha denetimi esnasında sahanın kirlilik durumu konusunda kesin bir karara varılamadığı ya da kirlendiğinden şüphe duyulduğu takdirde, şüpheli sahada herhangi bir noktasal kaynak veya insan faaliyeti nedeniyle kirlenmiş olduğu düşünülen/varsayılan alandan alınan toprak/yüzey-yeraltı suyu/gaz örneklerinde EK-2 Tablo 1 ve 2 de verilen “kirlilik gösterge parametre (KGP)” ölçümleri yapılır. Bu ölçümler “ölçüm değeri (ÖD)” olarak adlandırılır; bu değerlerden en yüksek olanı da maksimum ölçüm değeri, ÖDmaks, olarak adlandırılır.  ODmax sahaya özgü “referans değeri (RD)” ile karşılaştırılır. 

Referans değeri (RD), şüpheli saha yakın çevresinde bulunan, herhangi bir noktasal kaynak veya insan faaliyeti nedeniyle kirlenmemiş (temiz) olduğu düşünülen/varsayılan alandan alınan toprak, yüzey suyu, yeraltı suyu örneklerinde, Birinci Aşama Değerlendirme için yapılan “kirlilik gösterge parametre (KGP) ölçümü(leri) ile, İkinci Aşama Değerlendirme için ise yapılan hedef kirletici konsantrasyonu ölçümü(leri) ile belirlenir. Referans Değeri şüpheli sahaya ait ilgili KGP (Birinci Aşama Değerlendirme) veya hedef kirletici (İkinci Aşama Değerlendirme) konsantrasyonu Ölçüm Değeri ile kıyaslanmak amacıyla kullanılır.
Gerek RD ölçümü ve gerekse ÖD belirlenmesi için uygulanması gereken örnekleme yaklaşımının kapsamı ve detayları Bakanlıkça belirlenir. 

Referans Değerden Sapma

Sahada ölçülen değer(ler)in, referans değer(ler) ile karşılaştırılması yapılır ve referans değerden sapma düzeyine bakılır. Sapma düzeyi, sahanın, herhangi bir noktasal kaynaklı faaliyet nedeniyle etkilenip etkilenmediğini belirlemede ve dolayısıyla, izlenecek yolu işaret etmekte kullanılır. 
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Değerlendirme Tablo 1’de belirtilen temel çerçeveye göre yapılır. Buna göre, eğer maksimum ölçülen değerin referans değere oranı 1 veya 1’den küçükse; sahanın Takip Gerektirmeyen saha olduğu kararına varılır. Eğer sapma değeri 1 ile 25 değerleri arasında ise; saha İkinci Aşama Değerlendirmeye tabi Takip Gerektiren Saha olduğu kararına varılır. Sapma değeri 25’ten büyükse, kirliliğin fazla ve tehlikeli olduğuna kanaat getirilir ve sahanın Bakanlıkça belirlenen süreç uyarınca temizlenmesi gereken Kirlenmiş Saha olduğuna karar verilir. Sahada birden fazla KGP parametresinin ölçümünün söz konusu olduğu durumlarda, en kötü durumu işaret eden KGP sapma değeri dikkate alınır.

Tablo 1. Referans Değer Bazında Sahanın Kirlilik Değerlendirmesi

	KRİTER (Sapma = Ölçülen Değer/Referans Değer)
	Değerlendirme

	( 1
	Takip Gerektirmeyen Saha

	>1
	İkinci Aşama Değerlendirme sürecine tabi Takip Gerektiren Saha 

	>25
	Bakanlıkça belirlenen süreç uyarınca temizlenmesi gereken Kirlenmiş Saha 


Ek-10: Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu Genel Formatı

1. Saha Ön Değerlendirmesi 

1.1.
Genel Bakış

1.2.
Saha ile İlgili Genel Bilgi



1.2.1.
Sahanın Tanımı



1.2.2. 
Saha ve Çevresinin Haritası

1.2.3. 
Saha ve Çevresinin Tarihçesi
1.2.4. 
Saha ve Çevresindeki Önemli Noktalar

1.2.5.
Fiziksel Ortam 

1.2.6.
Hedef Kirleticiler

1.2.7.
Potansiyel Reseptörler

1.3.
Sahadaki Tesis/faaliyet ile İlgili Genel Bilgi

1.4.
Saha ve Çevresinde Geçmişte Gerçekleştirilmiş Olan Her Türlü Ölçüm ve Saha Çalışması 

2. Kavramsal Saha Modeli (KSM) 

2.1.
Sahadaki Problemin Genel Tanımı

2.2.
Risk Değerlendirmesi Çalışmasının Hedefi

2.3.
Kavramsal Saha Modelinin Bileşenleri

2.3.1.
KSM Formu 
2.3.2.
KSM Şeması 
2.3.3.
KSM Taşınım Yolları Çizelgesi 


2.4. KSM Raporu

2.4.1.
Saha ve çevresinin kullanım amaçları (yerleşim alanı, endüstriyel alan, tarım arazisi gibi)

2.4.2.
Kirletici Kaynakları (hedef kirleticiler, kirleticilerin zaman ve mekana bağlı konsantrasyonları, vb.)

2.4.3.
Maruziyet Noktaları (kirleticilerin kaynaktan reseptöre taşınım yolları ve taşınım yolu sonundaki maruziyet noktaları - kirleticilerin kaynaktan yayılım mekanizmaları, kirleticilerin taşınım güzergahları, dağılım alanları, bunların zaman bağlı değişimleri)

2.4.4.
Maruziyet yolları (muhtemel reseptörler ve maruziyet yolları: reseptörlerin duyarlılıkları (örneğin çocuklar, yaşlılar gibi duyarlı gruplar), her bir taşınım yolu sonunda kirleticini kaç reseptöre ulaşacağı, reseptörleri ile ilgili bilgiler, ne kadar zamandır söz konusu kirleticiye maruz kaldığı ve ileride ne kadar maruz kalacağı gibi , reseptörlerin kirleticilere hangi maruziyet yolu veya yollarıyla (içme, yeme, soluma, deri teması, vb.) maruz kaldıkları)

2.4.5.
Eksiksiz Taşınım Yolları

2.4.6.
Kavramsal Saha Modelinin Bileşenlerindeki Eksiklikler (Bölüm 1.2, 1.3 ve 1.4’de KSM’nin bileşenleri oluşturulurken gerek duyulan verilerden/bilgilerden eksik olanlar)

2.5.
Belirsizlikler (kaynak, taşınım yolu, maruziyet noktası, reseptör ve maruziyet yolu bilgilerindeki belirsizlikler)

3. Saha Ön (İlk) Örnekleme Çalışmaları ve Yüzey Toprağı, Yüzey Altı Toprağı ve Yeraltı Suyu Saha Kirletici Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 
3.1.
KSM’nin Oluşturulması Esnasında Belirlenen Eksik Verilerin/Bilgilerin Elde Edilmesine Yönelik Çalışmalar

3.2.
Saha Kirletici Konsantrasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Örnekleme Çalışmaları 


3.2.1. Yüzey Toprağı Örnekleme Çalışmaları


3.2.2. Yüzey Altı Toprağı Örnekleme Çalışmaları


3.2.3. Toprak Karakteristiğinin Belirlenmesi Çalışmaları


3.2.4. Yeraltı Suyunda Örnekleme Çalışmaları 

3.3.
Saha Örnekleme Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen İlave Veri/Bilgilerin Özeti
4. Güncellenmiş Kavramsal Saha Modeli (G_KSM) 

4.1.
Saha Örnekleme Çalışmaları ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Elde Edilen Yeni Bilgilerin/Verilerin Özeti

4.2.
Güncellenmiş Kavramsal Saha Modeli

EK-11: Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu Genel Formatı
1. Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu Özeti

(bu bölümde saha ve kirlilik karakterizasyonu amacıyla yapılan çalışmalar için daha önce hazırlanan Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporunun önemli hususları özetlenir; ön raporun bir kopyası Nihai Rapor’un bir eki olarak sunulur.)

2. Jenerik Risk Değerlendirmesi 

2.1. G_KSM ve JS_KSM için Uyumlu Taşınım Yolları 

2.2.
Jenerik Risk Değerlendirmesi ve Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesi Uygulanacak Eksiksiz Taşınım Yollarının Belirlenmesi 
2.3.
Hedef Kirleticilerin Yüzey ve Yüzey Altı Toprağındaki Saha Konsantrasyonları 
2.4.
Jenerik Kirletici Sınır Değerler ile Hedef Kirletici Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması ve Alınan Kararlar 

3. Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesi 

3.1.
Saha Karakterizasyonu ve Veri Kalitesi Analizi 
3.2.
Kavramsal Saha Modelinin Güncellenmesi 

3.3. Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesine Yönelik Hesaplamalar 

3.3.1.
Her Bir Hedef Kirleticiden Kaynaklanacak Kanser Riskinin Hesaplanması 



3.3.2. 
Her Bir Hedef Kirleticiden Kaynaklanacak Kanser Dışındaki Sağlık Riskinin Hesaplanması


3.3.3.
Her Bir Hedef Kirleticiden Kaynaklanacak Toplam Kanser Riskinin Hesaplanması


3.3.4.
Her Bir Hedef Kirleticiden Kaynaklanacak Toplam Tehlike İndeksinin Hesaplanması 


3.4. Sağlık Risklerinin Hesaplanmasındaki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi 


3.5.
Her Bir Reseptör-Arazi Kullanım Amacı Kombinasyonu için Kanser ve Kanser Dışındaki Sağlık Risklerinin Çizelge 5.3 Formatında Raporlanması 

4. Sahanın Kirlenmiş Saha ya da Takip Gerektirmeyen Saha Olarak Sınıflandırılması 

5. Temizleme Hedeflerinin Belirlenmesi 


5.1.
Temizleme Gerektirebilecek Çevresel Ortam veya Ortamların Belirlenmesi


5.2.
Temizleme Gerektiren Hedef Kirleticilerin Belirlenmesi


5.3.
Kimyasala-Özgü Temizleme Hedeflerinin Belirlenmesi

Ek-12: Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu Genel Formatı

Kirlenmiş Sahanın temizlenmesi sürecinin ilk basamağı Temizleme Faaliyet Planlama aşamasıdır. Bu aşamada,  İkinci Aşama Değerlendirmede Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesi yapılarak tespit edilen Risk Bazlı Saha Temizleme Düzeyi Konsantrasyonunun (STDK’nın) gözden geçirilerek nihai hale getirilmesi ve Temizleme Yöntem Belirleme çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar  Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporunda sunulur. Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu Genel Formatı aşağıdaki gibidir:

Yönetici Özeti

Bölüm 1. 
Giriş
1.1  Amaç ve Kapsam

1.2  Rapor Organizasyonu

Bölüm 2. 
Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme 
2.1 Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu (daha önce raporlanmış, birinci ve ikinci aşama değerlendirme  çalışmaları sırasında saha için derlenen bilgi ve elde edilen verilerin özet olarak sunulması ile kirliliğin nicelik ve niteliği hakkında yapılan genel değerlendirmeleri kapsar; ancak, Birinci Aşama Değerlendirme Madde 16 veya 18 sonucu, Bakanlıkça belirlenen süreç uyarınca temizlenmesi gereken “Kirlenmiş Saha” olarak nitelenen saha için ilk olarak sahada İkinci Aşama Değerlendirme kapsamında sırasıyla Ek-10 ile Ek-11 kapsamında yürütülen Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu ile Sahaya Özgü Risk Değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir; dolayısiyle böyle bir durumda Ek-10 ve Ek-11 kapsamında hazırlanacak raporlar, özet olarak değil, ayrıntılı olarak bu bölümde yansıtılmalıdır.)   
2.1.1 Saha ile İlgili Genel Bilgi Özeti (Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu, Bölüm 1)
2.1.2 Sahada Önceden Yapılan Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu Çalışmalarının Özeti (Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu, Bölüm 3)
2.1.3 Sahada Temizleme Aşaması için Yapılan İlave Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu Çalışmaları 

2.2 Temizleme Amaçlı Risk Değerlendirme Çalışmaları

2.2.1 İkinci Aşama Değerlendirmede Yapılan (Jenerik veya Sahaya Özgü) Risk Değerlendirme Çalışmaları Özeti (Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu) Risk değerlendirme çalışmalarında saha için tespit edilen riskler özetlenmeli ve bu çerçevede temel hedef kirleticiler, toprak ve yeraltı suyu kullanımı için yapılan varsayımlar, risk senaryolarında kirliliğe maruz kalması muhtemel nüfus miktaraları, geçerli maruziyet yolları, her bir maruziyet youyla ilgili olarak kansorejen ve kanserojen olmayan hedef kirleticiler için tahmin edilen riskler ve bu risklere bağlı olarak temizleme ihtiyacının gerekçelendirilmesi ayrıntılı olarak verilmelidir.   
2.2.2 Saha Temizleme Hedef ve Kriterlerinin Belirlenmesi    Bölüm 2.2.1 de belirlenen saha risklerini gidermeye yönelik temizleme hedeflerinin  ayrıntılı açıklaması verilmelidir.
2.2.3 Risk Bazlı Saha Temizleme Hedefinin Belirlenmesi  Temel hedef kirleticiler ve ilgili maruziyet yolları bazında nihai saha temizleme düzeyi konsantrasyonlarının veya temizleme risk düzeyinin belirlenmesi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
2.3 Temizleme Yöntem Belirleme 

2.3.1 Uygulanabilir Temizleme Yöntemi Seçeneklerinin Belirlenmesi (Burada aşağıdaki hususlar kapsanmalıdır: sahanın temizlenmeden olduğu gibi bırakılması dahil, çevresel anlamda kabul edilebilir, teknik ve mali anlamda yapılabilir bulunan ve saha için uygulanabilir tüm temizleme seçeneklerinin  listelenmesi ve tanımlanması. Uygulanabilir seçenekler temizlemedeki etkinlik, uygulanabilirlik ve maliyet kriterlerine göre belirlenmesi yapılmalıdır. Seçeneklerin nihai tanımlarında seçeneğin teknolojik bileşenleri, uygulanacağı kirlenmiş çevresel ortam miktarları, seçeneğin uygulamaya konabilmesi için gerekli süre, proses büyüklükleri ve varsa mevcut geçerli çevresel mevzuata uygunluk açısından dikkate alınması gerekli hususlar açıkça belirtilmelidir.) 
2.3.2 Tercih Edilen Temizleme Yönteminin Seçimi (Burada aşağıdaki hususlar kapsanmalıdır: Temizlemedeki etkinlik, uygulanabilirlik ve maliyet kriterlerine göre belirlenen uygulanabilir seçeneklerin insan sağlığı ve çevrenin korunması, mevcut geçerli mevzuata uygunluk, arıtım/temizleme faaliyetinin kirlenmenin toksisite, hareketlilik ve miktarında sağladığı azalma, uzun vadedeki etkinlik ve performans, kısa vadedeki etkinlik, uygulanabilirlik, maliyet [fayda maliyet analizi yapılarak], yetkili otorite tarafından kabuledilebilirlik ve toplum tarafından kabuledilebilirlik gibi kıstaslar baz alınarak tek tek ve kıyaslamalı olarak ayrıntılı değerlendirmeye tabi tutulması ve buna göre en uygun olanının gerekçelendirilerek seçilmesi) 

Bölüm 3. 
Sonuç ve Öneriler (Burada yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirmesi yapılarak Temizlemede bir sonraki aşama olan Temizleme Uygulama ve İzleme ile Temizleme Sonlandırma aşamalarında kullanılacak bulgu, bilgi ve veriler somut ve açık olarak özetlenmelidir) 

Bölüm 4. 
Kaynaklar (Burada ilgili rapor veya dokümanların tümüne kabul edilen normlara uygun şekilde atıf yapılmalıdır.)

Ek-13: Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporu Genel Formatı

Kirlenmiş Sahanın temizlenmesi sürecinin ikinci basamağı Temizleme Uygulama, izleme ve sonlandırma aşamasında seçilen Temizleme Sisteminin Tasarımı, İnşası, İşletimi ve Etkinlik İzlemesi ile Temizleme Faaliyetinin Sonlandırılması ve Müteakip İzleme çalışmaları gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar Temizleme Faaliyeti Uygulama, izleme ve sonlandırma Raporunda sunulur. Temizleme Faaliyeti Uygulama, izleme ve sonlandırma Raporu Genel Formatı aşağıdaki gibidir:

Yönetici Özeti

Bölüm 1. 
Giriş


1.1  Amaç ve kapsam

1.2  Rapor Organizasyonu

Bölüm 2. 
Temizleme Sistemi Tasarımı 
2.1 Temizlenebilirlik Test Çalışmaları (Gerekli olması halinde tasarım öncesi teknik bilgi temini ve anahtar parametre belirleme amaçlı gerçekleştirilen laboratuvar veya pilot ölçekli “temizlenebilirlik” test çalışmalarının ayrıntıları ve sonuçlarının sunulması istenebilir.) 

2.2 Sistem Bileşenleri


2.3 Tasarım Hesapları ve Saha Uygulama Planları 

Bölüm 3. 
Temizleme Sistem İnşaatı 
3.1 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Planı 

3.2  Sahaya Özgü Kontrol Planları (sahada temizleme sisteminin inşaası sırasında sahaya özgü Güvenlik,Toz, Gürültü, Yüzeyakış Kontrol ve benzeri Planların hazırlanması gerekebilir; bu planlar hakkında bilgi verilmelidir.)
3.3 İnşaat İş Planı (yapılacak işlerin detaylandırılması ve aşamalandırılması, yaklaşık iş takvimi, zemin koşullarının ve jeoteknik özelliklerinin tanımlanması, temizliği yapılacak kirlenmenin tipi, şekli ve ölçeği hakkında detaylı bilgi içermeli ve inşa edilen sistem bileşenlerinin fotoğraflandırılmış kanıtları sunulmalıdır.) 
Bölüm 4. 
Temizleme Sistemi İşletimi ve Etkinlik İzleme
4.1 Temizleme Hedefleri Belirleme Çalışmalarının Özeti (Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu , Bölüm 2.2) 
4.2  Temizleme Sistemi İşletim ve Etkinlik İzleme Planı (Burada sistemin işletmeye alındığı başlangıç döneminde yapılan kısa ve daha sonraki uzun dönemli izleme amaçlı yapılan periyodik ölçümlerin hangi sıklıkta ve nereden alınan örneklerde yapılacağını belirlemek üzere hazırlanan sistem işletim ve izleme planıyla ilgili ayrıntılı bilgi sunulmalıdır.)
4.3 Temizleme Sistemi Etkinlik İzleme Sonuçları (Temizleme sistemi işletim ve etkinlik izleme planı kapsamında elde edilen tüm verilerin ve ölçüm sonuçları sulmalıdır.)
Bölüm 5: Temizleme Faaliyet Sonlandırma
5.1 Temizleme Faaliyet Sonlandırma Talep Dokümanı (bu doküman temizleme sistemi işletim ve etkinlik izleme faaliyetleri sonucunda elde edilen periyodik ölçüm sonuçlarının temizleme hedefi ile kıyaslanmasını ve temizleme işleminin hedefe ulaştığının dokümantasyonunu, diğer bir deyişle, temizleme hedeflerinin sağlandığından emin olmak üzere uygulanan örnekleme stratejisi ve ilgili istatistiki veriler ile izleme sürecinde ölçülen kirletici konsantrasyonları hakkında grafik veya tablo halinde detaylı bilgi içerir.) 
5.2 Temizleme Faaliyet Sonlandırmayı Müteakip İzleme Planı (burada aşağıdaki hususlar kapsanır: Temizlemenin kalıcılığının teyit edilmesine yönelik olarak yapılacak izlemede ölçülecek parametrelerin neler olduğu, hangi sıklıkta ve nerelerde, ne kadar süreyle ölçüleceği) 
Bölüm 6: Sonuç ve Öneriler (Burada yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirmesi yapılarak elde edilen bulgu, bilgi ve veriler somut ve açık olarak özetlenir.)
Bölüm 7: Kaynaklar (Burada ilgili rapor veya dokümanların tümüne kabul edilen normlara uygun şekilde  atıf yapılır.) 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı					 Faaliyet Ön Bilgi Formu





Kod No: .......................................................................      Tarih: ......./......./...............





�





* Bu sayfayı depolanan tehlikeli kimyasal sayısına göre çoğaltarak kullanınız. Her depo alanı ve tank için ayrı ayrı doldurunuz.





T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı





Faaliyet Ön Bilgi Formu Şüpheli Kirlilik Değerlendirme Kriterleri
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Sahipsiz Saha Ön Bilgi Formu





Kod No: .......................................................................      Tarih: ......./......./...............





�





T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Şüpheli Saha Denetim Formu





Kod No: .......................................................................      Tarih: ......./......./...............





�





T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı





Birinci Aşama Değerlendirme ve Puanlamalı Değerlendirme








�
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