EK 1

İTBAK’ın Görevlendirildiği Malzeme Alanları

	ALAN KODU
	MALZEME ALANI

	1
	Prekast normal/hafif/otoklavlı gaz gözenekli beton malzemeleri

	2
	Kapılar, pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina aksamı

	3
	Membranlar, likit uygulamalar ve kitler dahil (su ve / veya su buharı kontrolü için)

	4
	Isı yalıtım malzemeleri, kompozit yalıtım kitleri / sistemleri

	5
	Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantılar için tel çiviler

	6
	Bacalar, baca kanalları ve özel malzemeler

	7
	Alçıtaşı malzemeler

	8
	Jeotekstiller, jeomembranlar ve ilgili diğer malzemeler

	9
	Giydirme cephe /kaplama/ yapısal macunlu camlama

	10
	Sabit yangın mücadele ekipmanları (yangın alarmı/ detektörü, yangın söndürme, yangın ve duman kontrolü, patlamayı engelleme malzemeleri) 

	11
	Sıhhi tesisat gereçleri

	12
	Dolaşım alanları için yol işaretleme malzemeleri: yol donanımları/ elemanları ve ikinci yardımcı elemanları

	13
	Yapısal ahşap ürünler/elemanlar ve ilgili diğer aksamı

	14
	Ahşap esaslı levhalar ve elemanları

	15
	Çimento, yapı kireci ve diğer su bazlı bağlayıcılar

	16
	Beton için güçlendirme ve öngerilme çeliği (ve ilgili aksam), artgerme kitleri 

	17
	Duvarcılık ve ilgili ürünler, duvarcılık birimleri, harçlar, ilgili diğer aksam

	18
	Atik su mühendisliği malzemeleri

	19
	Yer döşemeleri 

	20
	Yapısal metalik malzemeler ve ilgili diğer aksam

	21
	İç-dış duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan bölme kitleri

	22
	Çatı kaplamaları, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve ilgili diğer aksam, çatı kitleri

	23
	Yol yapım malzemeleri

	24
	Agregalar

	25
	Yapısal yapıştırıcılar

	26
	Betona ilişkin ürünler, harç ve şerbet

	27
	Mekan ısıtıcı aletler

	28
	İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olmayan boru(künk)-tank ve ilgili aksam

	29
	İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olan inşaat imalatları

	30
	Düz cam, profilli cam ve cam blok malzemeler

	31
	Güç, kontrol ve iletişim kabloları

	32
	Bağlantılar için yapısal macun

	33
	Montaj aksesuarları

	34
	Yapı kitleri, birimleri, prefabrik elemanlar

	35
	Yangını durdurucu, yangını hapsedici ve yangın koruyucu malzemeler, yangın geciktirici malzemeler


EK2

	
	İlgili Mevzuat
	Madde No
	Faaliyet
	Kapsam

	Ulusal Teknik Onay
	YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
	Madde 9.1
	Ürüne Dair Teknik Onay
	İnşaat işlerinin temel gereklere uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin temel gerekleri karşılamasına imkân veren ve hakkında ulusal bir standart bulunmayan veya mevcut ulusal standartlardan sapma gösteren malzemeler ile yapı işlerinde kalıcı olarak tesis edilmek üzere bir araya getirilen en az iki bileşenden oluşan, tek bir dağıtıcıdan bir defada temin edilebilen, temel gereklerin hükümlerini karşılamak üzere kendisine ait karakteristikleri bulunan takım malzemeler

	
	
	Madde 9.2
	Prototip Ürüne Dair Teknik Onay
	Seri üretimi gerçekleştirilmeyen, kullanıcılarının taleplerine göre geliştirilmeye ve kullanılmaya açık, işçilik ve montajına ilişkin şartlar ilgili yapının üretim sürecinde rol alanlar tarafından tespit edilen, ancak tanımlı bir kullanım amacına göre temel gerekler bakımından kararlı bir performans gösteren malzemeler

	
	
	Madde 5.2
	Ek Karakteristiğe Dair Teknik Onay
	Tabi olduğu standartların ihtiva etmediği belirlenen ürün karakteristiklerine sahip malzemeler

	
	
	Madde 9.2
	Temel Gerekten Sapmaya Dair Teknik Onay
	Kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi için içerisinde kullanılacağı yapı işinin tâbi olduğu temel gerek(ler)in mevcut olmadığı veya bunlardan sapma gösteren malzemeler

	
	
	Madde 9.4 ve 11.1
	Karşılıklı Tanımaya Dair Teknik Onay
	İTBAK ile benzeri yetkileri haiz AB’ye üye ülke kuruluşları ile ikili ya da çok taraflı olarak kurulan karşılıklı tanıma mekanizmaları çerçevesinde alınan teknik onaya sahip malzemeler.

	
	
	Madde 9.3
	Yapım Sistemine Dair Teknik Onay
	Hakkında Genel Teknik Şartname kapsamında bir hüküm bulunsa dahi, bir takım malzeme veya beraberinde yapı malzemesi olan veya olmayan bileşenlerle monte edilerek, ürün olarak piyasaya arz edilmesi mümkün olmayan bir süreçle yapı işinin veya bir kısmının oluşturulması için gerekli montaj şartları, işçilik, vb. gereksinimlerinin tarifleri

	
	
	Madde 9.3
	Tasarım Sistemine Dair Teknik Onay
	Belirli yapı işleri veya kısımları için geliştirilen, ilgili temel gereklerin hükümlerini karşıladığı kanıtlanan mimari detaylara göre farklı çözümler için bir araya getirilebilen bileşenlerin oluşturduğu, tek bir dağıtıcıdan bir defada temin edilmesi mümkün olsa dahi, ancak bir araya getirildiği takdirde takım malzeme olarak kabul edilebilen, yapım esnasında kanıtlanmış mimari detaya göre bir araya getirildiği kontrol edilmesi gereken sistemler
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