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GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI
Hizmet seviyesi; karayolu kesiminden geçen Yıllık Ortalama Günlük Trafiğin (YOGT) 12 (on iki) saate bölünmesi ile elde edilen binek araç sayısının aşağıda belirtilen sınırlamalar dahilinde sınıflandırılması sonucunda belirlenir. 
A= Maksimum 720 binek araç/saat/şerit

B= Maksimum 1200 binek araç/saat/şerit

C= Maksimum 1725 binek araç/saat/şerit

Ç= Maksimum 2080 binek araç/saat/şerit

D= Maksimum 2400 binek araç/saat/şerit

E= Minimum 2401 binek araç/saat/şerit 

	1 -Araç sınıfına göre katsayılar (Ka)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARAÇ SINIFI
	KÖPRÜ
	OTOYOL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.sınıf
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.sınıf
	1.5
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.sınıf
	2,4
	2,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.sınıf
	6
	3,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.sınıf
	8
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.sınıf
	0.5
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Uzunluklara göre katsayılar (Ku)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzunluk(KM)
	0-5
	5-10
	11-20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100
	101-125
	126-150
	151-200
	201-250
	251-300
	300 ÜZERİ

	Katsayı(Ku)
	1
	0,7
	0,44
	0,26
	0,2
	0,17
	0,16
	0,14
	0,13
	0,12
	0,11
	0,1
	0,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-Büyük sanat yapılarına ait  katsayılar  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzunluk(KM)
	 
	0-1
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5 ve üzeri
	
	
	
	
	
	

	Katsayı (Ktün)
	Tünel 
	4
	8
	10
	14
	16
	20
	
	
	
	
	
	

	Katsayı (Közv)
	Viyadük
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	
	
	
	
	
	

	Katsayı (Kask)
	Asma köprü
	16
	24
	32
	40
	80
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4-Hizmet seviyesine göre katsayılar (Ky)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hizmet seviyesi
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	
	
	
	
	
	
	

	Katsayı (Ky)
	1
	1
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bir Km’lik otoyol birim fiyatı(Fb) =0,25 TL(KDVdahil)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lo: Otoyol uzunluğu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fo: Otoyol ücreti                =
	Fb(Ka*Ku*Ky)*Lo
	
	
	
	
	
	

	Föv: Özel viyadük ücreti    =
	Fb(Ka*Közv*Ky)
	
	
	
	
	
	
	

	Fak: Asma köprü ücreti      =
	Fb(Ka*Kask*Ky)
	
	
	
	
	
	
	

	Ft: Tünel ücreti                   =
	Fb(Ka*Ktün*Ky)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otoyol geçiş ücreti             =
	Fo+Föv+Fak+Ft
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Geçiş ücretleri hesaplama neticesinde çıkan küsurat en yakın (Değişik ibare: 31/7/2024-32618) 1 Türk Lirası ve katlarına yuvarlanır.

