EK-1
(Değişik ibare:RG-15/4/2015-29327) Yerüstü Su Kütlelerinde Baskı ve Etkilerin Değerlendirilmesi

(Değişik ibare:RG-15/4/2015-29327) Yerüstü su kütlelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar belirlenir.

· Su kütleleri yapay, büyük ölçüde değiştirilmiş ve doğal su kütleleri şeklinde kategorilere ayrılır.
· Nehirler, göller, kıyı ve geçiş sularının yeri ve sınırları koordinatları ile beraber belirlenir. 
· Su kütlesinin yatak yapısı ile alakalı olarak jeokimyasal, jeolojik ve topografik özellikleri belirlenir. 
· Etkileşim içinde bulunduğu su ve kara ekosistemleri ortaya konur. 
· Belirlenen su kütlelerinin maruz kaldığı baskı ve etkiler nicelik olarak tespit edilir.
· Noktasal baskılar
· Yayılı baskılar
· Hidromorfolojik baskılar
· Su kullanımı ve tedariki sonucu ortaya çıkan baskılar
· Diğer önemli insan faaliyetlerinden kaynaklanan baskılar
· Havza bazında su kütlelerinde önemli miktarda kirlilik meydana getiren veya yoğun deşarjlarla kirlilik meydana getirebilecek madde veya madde grupları belirlenerek bunlara ilişkin etki değerlendirmesi yapılır. 
· Su kütlelerinin (Değişik ibare:RG-15/4/2015-29327) yerüstü su durumlarının, belirlenen baskılara maruz kalabilme riskinin değerlendirmesi yapılır.



























EK-2 (Değişik:RG-10/8/2016-29797)

	Yerüstü Su Kütlelerinin Kalite Durum Sınıflandırması 
Kalite sınıflaması sonuçları, tablolar, su kalite profili veya su kalite haritaları şeklinde sunulabilir. Bu Yönetmeliğin Ek-5 Tablo 2 ve Tablo 3’te yer alan parametre grupları için kalite sınıfları romen rakamlarıyla gösterilir. 
Ek-5’teki standart değerlere göre renk esas alınarak yapılacak sınıflandırma Tablo 1’deki gibidir:

Tablo 1: Su Kalite Sınıfı Renk Kodları
(Değişik:RG-16/6/2021-31513) 
	Su Kalitesi
	Renk

	Sınıf I
	Mavi

	Sınıf II
	Yeşil

	Sınıf III
	Sarı




Bir su kütlesi için sınıflandırma yapılırken Şekil 1, 2 ve 3 dikkate alınır.



Şekil 1. Ekolojik Durum Değerlendirmesi

 (
İyi ve üzeri Ekolojik Potansiyel
Biyolojik
 kalite
 unsurlar
ı
 için maksimum ekolojik potansiyel (MEP) değerlerinde sadece küçük değişiklikler vardır.
Genel fiziko-kimyasal kalite unsurları, ekosistemin işlerliğini sağlamak üzere oluşturulan aralıklardadır.
Belirli kirletici
 konsantrasyonları
, belirlenen çevresel kalite standartlarını geçmemektedir.
)






 (
Orta Ekolojik Potansiyel
Biyolojik kalite unsurları için MEP değerlerinde orta boyutlu değişiklikler söz konusudur.
)



 (
Zayıf Ekolojik Potansiyel
Biyolojik kalite unsurları için MEP değerlerinde büyük değişiklikler vardır.
)


 (
Kötü Ekolojik Potansiyel
Biyolojik kalite unsurları için MEP değerlerinde ciddi değişiklikler söz konusudur (yani MEP biyolojik topluluğunun büyük kısımları yoktur)
)



Şekil 2. BÖDSK ve YSK için Ekolojik Potansiyel Sınıflandırması





(1) Doğal su kütleleri için ulaşılmak istenen hedef, iyi ekolojik durumdur. Bu duruma ulaşılmak için gerekli tedbirler belirlenir ve uygulamaya alınır. 
Büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütleleri için, iyi ekolojik potansiyele ulaşmak esastır. Bu su kütlelerinde değişimin geri dönüşsüz olması durumunda belirlenen hedef aşağıya çekilebilir. Yapılacak sınıflandırmada yukarıda gösterilen renk sınıflandırması uygulanır.
Sınıfın belirlenmesinde en önemli unsur, biyolojik kalite unsurlarıdır.
Biyolojik kalite durumunun belirlenmesi maksadıyla sayısal bir ölçek olan Ekolojik Kalite Oranı (EKO) hesaplanır ve 0-1 arasında bir değerdir: 

 

(2) Oksijenlendirme, tuzluluk, besin seviyesi ve pH durumundan oluşan fiziko-kimyasal parametreler için referans su kütlesindeki kalite değerleri, referans değer olarak alınır.
(3) Belirli kirleticiler için; çevresel hedef aşağıdaki şekilde belirlenir.
· Arka Plan (AP) konsantrasyonu, Çevresel Kalite Standardından (ÇKS’den) düşükse Çevresel Hedef (ÇH), ÇKS’ye eşittir.
AP<ÇKS  ÇH=ÇKS, 
· AP, ÇKS’den yüksek veya eşitse ÇH, ÇKS ile AP’nin toplamına eşittir.
AP≥ÇKS  ÇH=ÇKS+AP
(4) Referans su kütlesinin olmadığı durumlarda referans şartlar belirlenerek değerlendirme yapılır.


Şekil 3. Yerüstü Su Kütlelerinin Sınıflandırma Şeması
		




EK-3
(Değişik ibare:RG-15/4/2015-29327) Yerüstü Su Kütlelerinde Koruma Bölgeleri

(Değişik ibare:RG-15/4/2015-29327) Yerüstü Su Kütlelerinde Koruma Bölgeleri aşağıda sıralanmıştır:

· İnsani kullanım maksatlı su temini için tahsis edilen alanlar
· Ekonomik bakımdan önemli sucul canlı türlerinin korunması için tahsis edilen alanlar
· Yüzme suyu olarak tahsis edilen alanlar dahil, rekreasyon maksatlı kullanılan su kütleleri
· Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında nütrientler açısından hassas bölgeler ve hassas su alanları olarak belirlenmiş alanlar 
· Su durumunun sürdürülmesi ya da iyileştirilmesinin sağlanması için önemli bir faktör olduğu habitatlar ya da türlerin korunması için tahsis edilen alanlar ve Natura 2000 alanları













4

EK-4 (Mülga:RG-10/8/2016-29797)


EK-5 (Değişik:RG-10/8/2016-29797)

Yerüstü Su Kütlelerinde Bazı Parametreler İçin Çevresel Kalite Standartları ve Kullanım Maksatları
Tablo 2: Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal Parametreler Açısından Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri
(Değişik:RG-16/6/2021-31513)
	Su Kalite Parametreleri
	Su Kalite Sınıfları (a)

	
	I (çok iyi)
	II (iyi)
	III (orta)

	Renk (m-1)
	RES 436 nm: ≤ 1,5
RES 525 nm: ≤ 1,2
RES 620 nm: ≤ 0,8
	RES 436 nm: 3
RES 525 nm: 2,4
RES 620 nm: 1,7
	RES 436 nm: > 4,3
RES 525 nm: > 3,7
RES 620 nm: 2,5 

	pH 
	 6-9
	6-9
	 6-9

	İletkenlik (µS/cm)
	< 400
	1000
	> 1000

	Yağ ve Gres (mg/L)
	< 0,2
	0,3
	 > 0,3

	Çözünmüş oksijen (mg/L) 
	> 8
	6
	 < 6

	Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)
	< 25
	50
	> 50

	Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) (mg/L)
	< 4
	8
	 >8

	Amonyum azotu (mg NH4+-N/L) 
	< 0,2
	1
	 >1

	Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L)
	< 3
	10
	 > 10

	Toplam kjeldahl-azotu (mg N/L) (b)
	< 0,5
	1,5
	 > 1,5

	Toplam azot (mg N/L) (c)
	< 3,5
	11,5
	  > 11,5

	Orto fosfat fosforu (mg o-PO4-P/L)
	< 0,05
	0,16
	 > 0,16

	Toplam fosfor (mg P/L)
	< 0,08
	0,2
	 > 0,2

	Florür (μg/L)
	≤ 1000
	1500
	 > 1500

	Mangan (μg/L)
	≤ 100
	500
	 > 500

	Selenyum (μg/L)
	≤ 10
	15
	 > 15

	Sülfür (μg/L)
	≤ 2
	5
	 > 5


(a) Kalite sınıflarına göre suların kullanım maksatları:
I. Sınıf - Yüksek kaliteli su (I. sınıf su kalitesinde olması “Çok İyi” su durumunu ifade etmektedir.); 
1) İçme suyu olma potansiyeli yüksek olan yerüstü suları,
2) Yüzme gibi vücut teması gerektirenler dâhil rekreasyonel maksatlar için kullanılabilir su,
3) Alabalık üretimi için kullanılabilir nitelikte su, 
4) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı için kullanılabilir nitelikte su, 
II. Sınıf - Az kirlenmiş su (II. sınıf su kalitesinde olması “İyi” su durumunu ifade etmektedir.);
1) İçme suyu olma potansiyeli olan yerüstü suları,
2) Rekreasyonel maksatlar için kullanılabilir nitelikte su,
3) Alabalık dışında balık üretimi için kullanılabilir nitelikte su,
4) Mer’i mevzuat ile tespit edilmiş olan sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu, 
III. Sınıf - Kirlenmiş su (III. sınıf su kalitesinde olması “Orta” su durumunu ifade etmektedir.);
Gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere, uygun bir arıtmadan sonra su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılabilir nitelikte su ve sanayi suyu,
ifade etmektedir.
(b) TKN: NH3-N + Organik Azot
(c) TN: TKN + NO3-N + NO2-N



Tablo 3: Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal Parametreler Açısından Kıyı Suları Alıcı Ortam Kalite Kriterleri
(Değişik:RG-16/6/2021-31513) 

	
	Parametre
	Su Kalite Sınıfları

	
	
	I
(çok iyi)
	II
(iyi)
	III
(orta)

	Ege-Akdeniz 
	Çözünmüş oksijen (mg O2/L)
	≥ 7
	6
	<6

	
	TP (µg/L)
	< 5
	5-7
	>7

	
	NOx (µg/L) *
	< 5
	5-10
	>10

	
	Yağ-gres (mg/L)
	< 0,2
	0,3
	>0,3

	
	Yüzer madde
	Yüzer halde sıvı maddeler, çöp ve benzeri katı maddeler ile köpük bulunamaz.

	Marmara	
	Çözünmüş oksijen (mg O2/L)
	≥ 6
	5
	<5

	
	TP (µg/L)
	< 14
	14-21
	>21

	
	NOx (µg/L) *
	< 14
	14-20
	>20

	
	Yağ-gres (mg/L)
	< 0,2
	0,3
	>0,3

	
	Yüzer madde
	Yüzer halde sıvı maddeler, çöp ve benzeri katı maddeler ile köpük bulunamaz.

	Karadeniz
	Çözünmüş oksijen (mg O2/L)
	≥ 6
	5
	<5

	
	TP (µg/L)
	< 8
	8-12
	>12

	
	NOx (µg/L) *
	< 14
	14-20
	>20

	
	Yağ-gres (mg/L)
	< 0,2
	0,3
	>0,3

	
	Yüzer madde
	Yüzer halde sıvı maddeler, çöp ve benzeri katı maddeler ile köpük bulunamaz.


* NOx: Oksitlenmiş azotlu bileşikler (NO3-N + NO2-N)



Tablo 4: Yerüstü Su Kaynakları için Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları
	No
	Kimyasal Adı
	CAS No
	YO-ÇKS Nehirler/
Göller
(µg/L)
	MAK-ÇKS Nehirler/
Göller
(µg/L)
	YO-ÇKS 
Kıyı ve Geçiş Suları
(µg/L)
	MAK-ÇKS 
Kıyı ve Geçiş Suları
(µg/L)

	1
	1,1-Dikloroetan
	75-34-3
	1000
	10000
	1000
	10000

	2
	1,2,4,5-tetraklorobenzen
	95-94-3
	6
	24
	6
	24

	3
	1,2,4-trimetilbenzen
	95-63-6
	7,4
	516
	0,3
	516

	4
	1,3,5-trimetilbenzen; Mesitilen
	108-67-8
	9
	150
	0,8
	150

	5
	1,3-diklorobenzen
	541-73-1
	58
	599
	58
	599

	6
	1,4-diklorobenzen
	106-46-7
	38
	284
	38
	284

	7
	17-alfa-etinilestradiyol
	57-63-6
	0,5
	0,9
	0,5
	0,9

	8
	17-beta-estradiyol
	50-28-2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	9
	1-kloro-2,4-dinitrobenzen
	97-00-7
	5
	20
	5
	20

	10
	1-Kloronaftalin
	90-13-1
	0,7
	7
	0,7
	7

	11
	1-metilnaftalin
	90-12-0
	1,5
	29
	1,5
	29

	12
	2,3,4,5,6-Pentaklorotoluen; Pentaklorotoluen 
	877-11-2
	1,3
	1,3
	0,004
	0,07

	13
	2,4,6-tri-tert-butilfenol
	732-26-3
	0,06
	0,6
	0,06
	0,6

	14
	2,6-di-ter-butilfenol; 2,6-di-tersiyer-butilfenol
	128-39-2
	7,6
	76
	7,6
	76

	15
	2,6-ksilenol
	576-26-1
	54
	112
	1,1
	112

	16
	2-amino-4-klorofenol
	95-85-2
	10
	100
	10
	100

	17
	2-kloronaftalin
	91-58-7
	1,6
	40
	1
	40

	18
	3,6-dimetilfenantren
	1576-67-6
	2
	2
	0,05
	0,13

	19
	4,4'-DDD
	72-54-8
	0,025
	0,025
	0,01
	0,025

	20
	4,4'-Dibromodifenil eter
	2050-47-7
	1,5
	1,5
	0,004
	0,07

	21
	4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiyazol-3-on
	64359-81-5
	0,17
	0,34
	0,17
	0,34

	22
	4-Aminoazobenzen
	60-09-3
	0,7
	46
	0,7
	7

	23
	4-Kloro-3-metilfenol; Paraklorometakresol 
	59-50-7
	37
	366
	37
	366

	24
	4-kloroanilin
	106-47-8
	0,005
	85
	0,26
	85

	25
	Aldrin
	309-00-2
	0,01
	-
	0,01
	-

	26
	Alüminyum*
	7429-90-5
	2,2
	27
	2,2
	22

	27
	Antimon*
	7440-36-0
	7,8
	103
	4,5
	45

	28
	Arsenik*
	7440-38-2
	53
	53
	10
	20

	29
	Asenaften
	83-32-9
	6
	66
	6
	66

	30
	Asetaklor; 2-kloro-N-(etoksimetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)asetamid
	34256-82-1
	0,3
	10,1
	0,3
	10,1

	31
	Azinfos-metil
	86-50-0
	0,05
	0,4
	0,05
	0,4

	32
	Bakır*
	7440-50-8
	1,6
	3,1
	1,3
	5,7

	33
	Baryum
	7440-39-3
	680
	680
	680
	680

	34
	Benzil benzoat
	120-51-4
	1000
	10000
	1000
	10000

	35
	Benzilbutilfitalat (BBP)
	85-68-7
	2,7
	44
	2,7
	27

	36
	Benzo(a)floren
	238-84-6
	0,1
	1
	0,1
	1

	37
	Benzo(e)piren
	192-97-2
	0,6
	0,6
	0,05
	0,05

	38
	Berilyum
	7440-41-7
	2,5
	3,9
	2,5
	3,9

	39
	Bifenil
	92-52-4
	46
	87
	46
	87

	40
	Bis(2-etilhekzil) terefitalat
	6422-86-2
	0,1
	0,15
	0,1
	0,15

	41
	Bisfenol-A
	80-05-7
	6,5
	252
	6,5
	65

	42
	Bor*
	7440-42-8
	707
	1472
	707
	1472

	43
	Bromür
	7726-95-6
	31
	46
	31
	46

	44
	Çinko*
	7440-66-6
	5,9
	231
	5,33
	76

	45
	DDT (toplam)
	50-29-3
	0,01
	0,65
	0,01
	0,1

	46
	Dekametilsiklopentasiloksan; Siloksan-D5
	541-02-6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	47
	Demeton
	8065-48-3
	20
	20
	20
	20

	48
	Demir*
	7439-89-6
	36
	101
	36
	101

	49
	Diazinon
	333-41-5
	0,9
	4
	0,9
	4

	50
	Dibutilfitalat (DBP)
	84-74-2
	16
	96
	1,5
	96

	51
	Dibutilkalay oksit
	818-08-6
	4
	67
	4
	40

	52
	Dieldrin
	60-57-1
	0,02
	0,93
	0,02
	0,93

	53
	Dietil Fitalat
	84-66-2
	72
	1920
	72
	1920

	54
	Difenil eter; difenil oksit
	101-84-8
	6
	60
	1
	60

	55
	Difenilamin
	122-39-4
	37
	100
	44
	440

	56
	Diizobütil adipat
	141-04-8
	8,7
	9
	11
	11

	57
	Diklofenak
	15307-79-6
	100
	100
	100
	100

	58
	Dioktil fitalat (DnOP)
	117-84-0
	1680
	16800
	1680
	16800

	59
	EDTA
	60-00-4
	39
	39
	39
	39

	60
	Endrin
	72-20-8
	0,01
	-
	0,01
	-

	61
	Etilentiyoüre (ETU); İmidazolidin-2-tiyon; Etilentiyoüre (ETU)
	96-45-7
	248
	2000
	248
	2000

	62
	Fenantren
	85-01-8
	1,4
	11,2
	1,4
	11,2

	63
	Fenitrotiyon (ISO); O,O-dimetil O-4-nitro-m-tolil fosforotiyoat
	122-14-5
	3,5
	103
	3,5
	103

	64
	Fentiyon
	55-38-9
	0,05
	1,1
	0,05
	1,1

	65
	Floren
	86-73-7
	3,4
	47
	3,4
	47

	66
	Gümüş*
	7440-22-4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	67
	Izopropilbenzen
	98-82-8
	35
	260
	35
	260

	68
	İsodrin
	465-73-6
	0,01
	-
	0,01
	-

	69
	Kalay*
	7440-31-5
	13
	13
	13
	13

	70
	Karbontetraklorür
	56-23-5
	7,2
	130
	7,2
	130

	71
	Klofibrik asit
	882-09-7
	0,3
	89
	0,5
	89

	72
	Kloroasetik asit
	79-11-8
	0,5
	5
	0,5
	5

	73
	Klorotalonil
	1897-45-6
	0,3
	4,2
	0,3
	2

	74
	Kobalt*
	7440-48-4
	0,3
	2,6
	0,3
	2,6

	75
	Krisen
	218-01-9
	1,9
	19
	1,9
	19

	76
	Krom*
	7440-47-3
	1,6
	142
	4,2
	88

	77
	Ksilen (m)
	108-38-3
	24
	273
	1,4
	273

	78
	Ksilen (o)
	95-47-6
	24
	585
	1,8
	585

	79
	Ksilen misk
	81-15-2
	5,6
	56
	5,6
	56

	80
	Linuron
	330-55-2
	3
	7
	3
	7

	81
	Merkaptobenzotiyazol (MBT); Benzotiyazol-2-tiyol; 2-Merkaptobenzotiyazol (MBT)
	149-30-4
	50
	50
	50
	50

	82
	N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilenedianilin (Michler’s bazı)
	101-61-1
	20
	20
	0,26
	3

	83
	n-bütilkalay triklorür
	1118-46-3
	1,2
	12
	1,2
	12

	84
	Nitrobenzen
	98-95-3
	187
	3516
	187
	3516

	85
	p-(1,1-dimetilpropil)fenol
	80-46-6
	9
	14
	0,07
	14

	86
	Poliklorlubifeniller (PCB'ler)
	1336-36-3
	0,31
	0,37
	0,07
	0,14

	87
	PCB 101
	37680-73-2
	0,25
	0,25
	0,01
	0,02

	88
	PCB 138
	35065-28-2
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02

	89
	PCB 153
	35065-27-1
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02

	90
	PCB 180
	35065-29-3
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02

	91
	PCB 28
	7012-37-5
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02

	92
	PCB 31
	16606-02-3
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02

	93
	PCB 52
	35693-99-3
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02

	94
	Perilen
	198-55-0
	0,6
	0,6
	0,01
	0,03

	95
	Permetrin
	52645-53-1
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	96
	Petrol Hidrokarbonları
	-
	96
	100
	96
	100

	97
	Piren
	129-00-0
	0,1
	0,4
	0,02
	0,4

	98
	Piriproksifen
	95737-68-1
	0,02
	7,5
	0,02
	7,5

	99
	Prokloraz; N-propil-N-[2-(2,4,6-triklorofenoksi)etil]-1H-imidazol-1-karboksamid
	67747-09-5
	11
	13
	11
	13

	100
	Propetamfos
	31218-83-4
	0,05
	0,7
	1,5
	15

	101
	Propilbenzen
	103-65-1
	0,2
	1,7
	0,2
	1,7

	102
	Serbest CN
	57-12-5
	1,2
	6
	1,2
	6

	103
	Silisyum
	7440-21-3
	1830
	1830
	610
	6891

	104
	Stiren; Vinilbenzen
	100-42-5
	6,3
	575
	5,1
	575

	105
	Sülfametoksazol
	723-46-6
	5
	50
	5
	50

	106
	Ter-bütil-4-metoksifenol
	25013-16-5
	0,9
	9
	0,9
	9

	107
	Tetrabromobisfenol A (TBBP-A)
	79-94-7
	2
	20
	2
	20

	108
	Titanyum*
	7440-32-6
	26
	42
	26
	42

	109
	Triadimenol; α-ter-bütil-β-(4-klorofenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol
	55219-65-3
	32
	250
	1,5
	15

	110
	Tribromodifenil eter
	49690-94-0
	1,6
	1,6
	0,004
	0,08

	111
	Tributil fosfat
	126-73-8
	53
	326
	53
	326

	112
	Tridekan
	629-50-5
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	113
	Trifenilkalay; Fentin
	668-34-8
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	114
	Trikloroetilen (TRI)
	79-01-6
	177
	8163
	177
	8163

	115
	Triklosan
	3380-34-5
	0,12
	1,1
	0,12
	1,1

	116
	Tris(nonilfenil) fosfit
	26523-78-4
	10
	10
	10
	10

	117
	Vanadyum*
	7440-62-2
	1,6
	97
	1,6
	16

	118
	2,4,5-triklorofenoksiasetikasit (2,4,5-t)
	93-76-5
	400
	829
	1
	829

	119
	2,4-d isooktil ester
	25168-26-7
	0,2
	26
	2,8
	26

	120
	2,4-d; (2,4-diklorofenoksi)asetik asit
	94-75-7
	5,3
	583
	5,3
	583

	121
	2-metil-4,6-dinitro-fenol DNOK
	534-52-1
	20
	23
	20
	23

	122
	Asetamiprid
	135410-20-7
	42
	42
	42
	42

	123
	Atrazin-desetil
	6190-65-4
	0,3
	3
	0,3
	3

	124
	Azoksistrobin
	131860-33-8
	0,2
	6
	0,2
	6

	125
	Bentazon
	25057-89-0
	4,5
	832
	4,5
	832

	126
	Lindan (γ-bhc, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-hekzaklorosiklohekzan)
	58-89-9
	1,4
	4
	1,4
	1,4

	127
	Boskalid
	188425-85-6
	19
	113
	19
	113

	128
	Bromofos-etil
	4824-78-6
	0,01
	0,1
	0,01
	0,1

	129
	Bromofos-metil
	2104-96-3
	0,001
	0,1
	0,001
	0,01

	130
	Bromopropilat
	18181-80-1
	0,12
	23
	0,12
	1,2

	131
	Bromoksinil
	1689-84-5
	36
	262
	0,8
	262

	132
	Buprofezin
	69327-76-0
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	133
	Butralin
	33629-47-9
	0,1
	4,1
	0,1
	4,1

	134
	Kadusafos
	95465-99-9
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02

	135
	Kaptan
	133-06-2
	1,6
	8,5
	1,6
	8,5

	136
	Karbaril
	63-25-2
	9
	34
	0,04
	34

	137
	Karbendazim
	10605-21-7
	2,7
	77
	2,7
	77

	138
	Karbofuran
	1563-66-2
	2,3
	2,3
	0,05
	1,6

	139
	Karboksin; vitavaks
	5234-68-4
	11
	11
	5
	5

	140
	Klorantraniliprol
	500008-45-7
	0,09
	1,4
	12
	12

	141
	Klorobenzilat
	510-15-6
	6
	60
	0,8
	8

	142
	Klordan
	57-74-9
	42
	42
	42
	42

	143
	Klorfenapir
	122453-73-0
	0,007
	0,4
	0,007
	0,4

	144
	Kloridazon; pirazon
	1698-60-8
	6
	6
	0,01
	0,1

	145
	Klorsulfuron
	64902-72-3
	0,02
	0,6
	2000
	2000

	146
	Klofentezin
	74115-24-5
	0,12
	0,5
	0,025
	0,25

	147
	Klopiralid
	1702-17-6
	200
	200
	200
	200

	148
	Klotianidin
	210880-92-5
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	149
	Siklanilid
	113136-77-9
	2,5
	10
	2,5
	10

	150
	Siflutrin; beta siflutrin
	68359-37-5
	0,001
	0,003
	0,001
	0,003

	151
	Siprodinil
	121552-61-2
	4,3
	21
	4,3
	21

	152
	Siromazin
	66215-27-8
	0,2
	16
	0,3
	3

	153
	4,4′-dde; 1,1-dikloro-2,2-bis(4-klorofenil) etin
	72-55-9
	0,02
	0,2
	0,02
	0,2

	154
	Diklobenil
	1194-65-6
	0,6
	187
	74
	187

	155
	Dietofenkarb
	87130-20-9
	0,7
	910
	0,7
	7

	156
	Difenokonazol
	119446-68-3
	0,2
	5,5
	0,2
	5,5

	157
	Diflubenzuron
	35367-38-5
	0,13
	0,13
	0,02
	0,02

	158
	Diflufenikan
	83164-33-4
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	159
	Dimetenamid
	87674-68-8
	0,4
	1,5
	0,4
	1,5

	160
	Dimetoat
	60-51-5
	15
	15
	15
	15

	161
	Dimetomorf
	110488-70-5
	3,5
	61
	3,5
	61

	162
	Dimetilaminosulfanilid 
	4710-17-2
	100
	9560
	100
	1000

	163
	Dinobuton
	973-21-7
	0,05
	0,5
	0,05
	0,5

	164
	Epoksikonazol
	133855-98-8
	0,8
	0,8
	0,03
	0,3

	165
	Etalfluralin
	55283-68-6
	0,3
	0,5
	0,5
	0,5

	166
	Etofumesat
	26225-79-6
	48
	324
	48
	324

	167
	Etoprofos
	13194-48-4
	0,21
	6,4
	0,21
	0,35

	168
	Fenamifos
	22224-92-6
	0,01
	0,08
	0,01
	0,08

	169
	Fenarimol
	60168-88-9
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	170
	Fenbutatin ksit
	13356-08-6
	0,1
	0,5
	0,1
	0,5

	171
	Feneksamid
	126833-17-8
	28
	28
	28
	28

	172
	Fenpropatrin
	39515-41-8
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	173
	Fenpropimorf
	67564-91-4
	0,1
	30
	0,1
	1

	174
	Fluazifop-p-butil
	79241-46-6
	4,8
	53
	4,8
	48

	175
	Fludioksonil
	131341-86-1
	1,2
	3,1
	1,2
	3,1

	176
	Fluopiram
	658066-35-4
	50
	275
	22
	43

	177
	Flukinkonazol
	136426-54-5
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	178
	Fluroksipir
	69377-81-7
	5600
	5600
	5600
	5600

	179
	Flutolanil
	66332-96-5
	55
	975
	0,6
	0,6

	180
	Flutriafol
	76674-21-0
	25
	79
	25
	79

	181
	Fosetil al
	39148-24-8
	25
	330
	25
	330

	182
	Fostiazat
	98886-44-3
	42
	42
	42
	42

	183
	Hekzakonazol
	79983-71-4
	11
	115
	11
	115

	184
	Hekzitiazoks
	78587-05-0
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	185
	Imazalil
	35554-44-0
	50
	73
	50
	73

	186
	Imazapir
	81334-34-1
	1900
	1900
	1590
	1840

	187
	Imidakloprid
	138261-41-3
	0,14
	1,4
	0,14
	1,4

	188
	Lenasil
	2164-08-1
	1
	1
	1
	1

	189
	Malation
	121-75-5
	42
	42
	42
	42

	190
	Mandipropamid
	374726-62-2
	46
	250
	46
	250

	191
	Mepikuat klorit
	24307-26-4
	20
	20
	20
	20

	192
	Mesotrion
	104206-82-8
	44
	705
	44
	705

	193
	Metalaksil
	57837-19-1
	17
	5320
	1
	10

	194
	Metam potasyum
	137-41-7
	24
	240
	24
	240

	195
	Metamitron
	41394-05-2
	2
	4,5
	2
	4,5

	196
	Metazaklor
	67129-08-2
	42
	42
	42
	42

	197
	Metamidofos
	10265-92-6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	198
	Metidation
	950-37-8
	42
	42
	42
	42

	199
	Metomil
	16752-77-5
	42
	42
	42
	42

	200
	Metoksifenozid
	161050-58-4
	11
	110
	11
	110

	201
	Metolaklor
	51218-45-2
	3,3
	88
	3,3
	88

	202
	Metrafenon
	220899-03-6
	12
	13
	1
	13

	203
	Molinat
	2212-67-1
	136
	460
	136
	460

	204
	Monokrotofos
	6923-22-4
	0,4
	45
	1
	45

	205
	Miklobutanil
	88671-89-0
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	206
	Nikosulfuron
	111991-09-4
	0,05
	0,2
	0,05
	0,2

	207
	Nitrofen
	1836-75-5
	0,2
	90
	0,2
	2

	208
	Ometoat
	1113-02-6
	16
	16
	85
	85

	209
	Okzadiazon
	19666-30-9
	0,3
	9
	0,3
	9

	210
	Okzadiksil
	77732-09-3
	306
	306
	306
	306

	211
	Paration-metil
	298-00-0
	1,4
	2,5
	0,01
	2,5

	212
	Penkonazol
	66246-88-6
	1,2
	1,9
	1,2
	1,9

	213
	Pendimetalin
	40487-42-1
	0,5
	8
	0,5
	8

	214
	Fentoat
	2597-03-7
	0,05
	0,5
	0,05
	0,5

	215
	Pikloram
	1918-02-1
	55
	1401
	12
	120

	216
	Piperonil butoksit
	51-03-6
	3,3
	350
	0,8
	350

	217
	Pirimikarb
	23103-98-2
	3,3
	21
	3,3
	21

	218
	Prosimidon
	32809-16-8
	12
	12
	12
	12

	219
	Prometrin
	7287-19-6
	0,3
	2
	0,3
	2

	220
	Propamokarb HCL
	25606-41-1
	2240
	3914
	185
	3914

	221
	Propazin
	139-40-2
	0,3
	4,1
	0,3
	4,1

	222
	Profam
	122-42-9
	1
	989
	1
	10

	223
	Propikonazol
	60207-90-1
	0,7
	50
	0,7
	50

	224
	Propizamid
	23950-58-5
	23
	112
	23
	112

	225
	Protiofos
	34643-46-4
	0,1
	16
	0,1
	16

	226
	Piraklostrobin
	175013-18-0
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	227
	Piridaben
	96489-71-3
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	228
	Pirimetanil
	53112-28-0
	12
	139
	12
	139

	229
	Kuinalfos
	13593-03-8
	0,2
	1,4
	0,2
	1,4

	230
	Kuizalofop-p-etil
	100646-51-3
	1
	1
	1
	1

	231
	Spiroksamin
	118134-30-8
	42
	42
	42
	42

	232
	Tebukonazol
	107534-96-3
	23
	121
	1,6
	121

	233
	Tebutiuron
	34014-18-1
	0,18
	7,4
	0,18
	7,4

	234
	Teknazen
	117-18-0
	1
	10
	1
	10

	235
	Teflutrin
	79538-32-2
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	236
	Terbutilazin
	5915-41-3
	0,2
	3,5
	0,01
	3,5

	237
	Tiabendazol
	148-79-8
	0,5
	28
	0,5
	28

	238
	Tiakloprid
	111988-49-9
	0,13
	2
	0,13
	2

	239
	Tiametokzam
	153719-23-4
	20
	20
	20
	20

	240
	Tidiazuron
	51707-55-2
	10
	61
	10
	61

	241
	Tiometon
	640-15-3
	0,01
	47
	0,01
	0,1

	242
	Tiofanat-metil
	23564-05-8
	42
	42
	42
	42

	243
	Tolklofos-metil
	57018-04-9
	1,2
	7
	1,2
	7

	244
	Tolfenpirad
	129558-76-5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	245
	Triasulfuron
	82097-50-5
	0,012
	0,12
	1,8
	1,8

	246
	Tribenuron-metil
	101200-48-0
	0,04
	0,08
	0,04
	0,08

	247
	Trifloksistrobin
	141517-21-7
	42
	42
	42
	42

	248
	Triflumuron
	64628-44-0
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	249
	Trinekzapak-etil
	95266-40-3
	13
	86
	13
	86

	250
	Vinklozolin
	50471-44-8
	1,1
	84
	1,1
	84


* Havza bazında arkaplan konsantrasyonunun belirlenmesinin ardından Ek-2’de belirtildiği şekilde değerlendirme yapılır. Ayrıca, metallerin biyolojik olarak birikimi veya sucul ortama karışması açısından sertlik, pH ve diğer su kalite parametreleri de göz önünde bulundurulur.
[bookmark: _Toc424498315]

Tablo 5: Yerüstü Su Kaynakları için Öncelikli Maddeler ve Çevresel Kalite Standartları*
	No
	Madde Adı
	CAS No
	YO-ÇKS
Nehirler/Göller (μg/L)
	MAK-ÇKS
Nehirler/Göller (μg/L)
	YO-ÇKS
Kıyı ve Geçiş Suları
(μg/L)
	MAK-ÇKS
Kıyı ve Geçiş Suları
(μg/L)

	1
	Alaklor
	15972-60-8
	0,3
	0,7
	0,3
	0,7

	2
	Antrasen
	120-12-7
	0,1
	0,4
	0,1
	0,4

	3
	Atrazin
	1912-24-9
	0,6
	2,0
	0,6
	2,0

	4
	Benzen
	71-43-2
	10
	50
	8
	50

	5
	Bromlu difenileter1
	32534-81-9
	-
	0,14
	-
	0,014

	6
	Kadmiyum ve bileşikleri2
	7440-43-9
	< 0,08 (Sınıf 1)
0,08 (Sınıf 2)
0,09 (Sınıf 3)
0,15 (Sınıf 4)
0,25 (Sınıf 5)
	< 0,45 (Sınıf 1) 
0,45 (Sınıf 2)
0,6 (Sınıf 3)
0,9 (Sınıf 4)
1,5 (Sınıf 5)
	0,2
	< 0,45 (Sınıf 1) 
0,45 (Sınıf 2)
0,6 (Sınıf 3)
0,9 (Sınıf 4)
1,5 (Sınıf 5)

	7
	C10-13-Kloroalkanlar
	85535-84-8
	0,4
	1,4
	0,4
	1,4

	8
	Klorfenvinfos
	470-90-6
	0,1
	0,3
	0,1
	0,3

	9
	Klorpirifos (Klorpirifos-etil)
	2921-88-2
	0,03
	0,1
	0,03
	0,1

	10
	1,2-dikloroetan
	107-06-2
	10
	-
	10
	-

	11
	Diklorometan
	75-09-2
	20
	-
	20
	-

	12
	Di(2-etilhekzil)fitalat (DEHP)
	117-81-7
	1,3
	-
	1,3
	-

	13
	Diuron
	330-54-1
	0,2
	1,8
	0,2
	1,8

	14
	Endosulfan
	115-29-7
	0,005
	0,01
	0,0005
	0,004

	15
	Floranten
	206-44-0
	0,0063
	0,12
	0,0063
	0,12

	16
	Hekzakloro-benzen 
	118-74-1
	-
	0,05
	-
	0,05

	17
	Hekzakloro-bütadien
	87-68-3
	-
	0,6
	-
	0,6

	18
	Hekzakloro-siklohekzan
	608-73-1
	0,02
	0,04
	0,002
	0,02

	19
	Isoproturon
	34123-59-6
	0,3
	1,0
	0,3
	1,0

	20
	Kurşun ve bileşikleri3
	7439-92-1
	1,2
	14
	1,3
	14

	21
	Cıva ve bileşikleri
	7439-97-6
	-
	0,07
	-
	0,07

	22
	Naftalin
	91-20-3
	2
	130
	2
	130

	23
	Nikel ve bileşikleri3
	7440-02-0
	4
	34
	8,6
	34

	24
	Nonilfenoller (4-Nonilfenol)
	84852-15-3
	0,3
	2,0
	0,3
	2,0

	25
	Oktilfenol ((4-(1,1' ,3,3' -tetrametilbütil)-fenol))
	140-66-9
	0,1
	-
	0,01
	-

	26
	Pentakloro-benzen
	608-93-5
	0,007
	-
	0,0007
	-

	27
	Pentakloro-fenol
	87-86-5
	0,4
	1
	0,4
	1

	28
	Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Benzo(a)piren
	50-32-8
	1,7 × 10-4
	0,27
	1,7 × 10-4
	0,027

	
	Benzo(b)floranten
	205-99-2
	-
	0,017
	-
	0,017

	
	Benzo(k)floranten
	207-08-9
	-
	0,017
	-
	0,017

	
	Benzo(g,h,i)perilen
	191-24-2
	-
	8,2 x 10-3
	-
	8,2 x 10-4

	
	Indeno(1,2,3-cd)piren
	193-39-5
	-
	-
	-
	-

	29
	Simazin
	122-34-9
	1
	4
	1
	4

	30
	Tributilkalay bileşikleri (Tributilkalay-katyonu)
	36643-28-4
	0,0002
	0,0015
	0,0002
	0,0015

	31
	Trikloro-benzenler
	12002-48-1
	0,4
	-
	0,4
	-

	32
	Trikloro-metan 
	67-66-3
	2,5
	-
	2,5
	-

	33
	Trifluralin
	1582-09-8
	0,03
	-
	0,03
	-

	34
	Dikofol
	115-32-2
	1,3 × 10-3
	-
	3,2 × 10-5
	-

	35
	Perflorooktan sülfonik asit ve türevleri
(PFOS)
	1763-23-1
	6,5 × 10-4
	36
	1,3 × 10-4
	7,2

	36
	Kinoksifen
	124495-18-7
	0,15
	2,7
	0,015
	0,54

	37
	Dioksinler ve dioksin benzeri bileşikler4
	
	-
	-
	-
	-

	38
	Aklonifen
	74070-46-5
	0,12
	0,12
	0,012
	0,012

	39
	Bifenoks
	42576-02-3
	0,012
	0,04
	0,0012
	0,004

	40
	Sibutrin
	28159-98-0
	0,0025
	0,016
	0,0025
	0,016

	41
	Sipermetrin5
	52315-07-8
	8 × 10-5
	6 × 10-4
	8 × 10-6
	6 × 10-5

	42
	Diklorvos
	62-73-7
	6 × 10-4
	7 × 10-4
	6 × 10-5
	7 × 10-5

	43
	Hekzabromo-siklododekanlar (HBCDD)6
	
	0,0016
	0,5
	0,0008
	0,05

	44
	Heptaklor ve heptaklor epoksit
	76-448/1024-57-3
	2 × 10-7
	3 × 10-4
	1 × 10-8
	3 × 10-5

	45
	Terbutrin
	886-50-0
	0,065
	0,34
	0,0065
	0,034



* 2013/39/EU sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nde listelenen öncelikli maddeler ve çevresel kalite standartlarını ifade eder. 
1 Bromludifenileterler için verilen ÇKS değeri 28, 47, 99, 100, 153 ve 154 numaralı konjinerlerin toplamının konsantrasyonunu ifade eder.
2 Sınıf 1: <40 mg CaCO3/L; Sınıf 2: 40-50 mg CaCO3/L; Sınıf 3: 50-100 mg CaCO3/L; Sınıf 4: 100-200 mg CaCO3/L; Sınıf 5: ≥200 mg CaCO3/L
3 ÇKS’ler bu maddelerin biyolojik olarak kullanılabilir konsantrasyonlarını ifade eder.
4 7 adet poliklorlu dibenzo-p-dioksin (PCDDs): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 
10 adet poliklorlu dibenzofuran (PCDFs): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 
12 adet dioksin benzeri poliklorlu bifenil (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362- 50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
5 52315-07-8 numaralı CAS Numarası sipermetrinin, alfa sipermetrin (CAS 67375-30-8), beta sipermetrin (CAS 65731-84-2), teta sipermetrin (CAS 71697-59-1) ve zeta sipermetrinden (CAS 52315-07-8) oluşan bir izomer karışımını ifade eder.
6 1,3,5,7,9,11-Hekzabromosiklododekan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-Hekzabromosiklododekan (CAS 3194-55-6), α-Hekzabromosiklododekan (CAS 134237-50-6), β-Hekzabromosiklododekan (CAS 134237-51-7) ve γ-Hekzabromosiklododekanı (CAS 134237-52-8) ifade eder.



Tablo 6: Rekreasyon Maksadıyla Kullanılan Kıyı ve Geçiş Sularının Sağlaması Gereken Standart Değerler
	Parametre
	Standart

	Bulanıklık
Berraklık
Işık geçirgenliği
	Secchi disk derinliği: 
1 m - %90 (kılavuz)
2 m - %95 (zorunlu)

	Çözünmüş oksijen (% doygunluk)
	≥ %80

	Escherichia coli (koloni/100 mL) (*)
	250 (%95) (kılavuz)

	
	500 (%95) (zorunlu)

	
	500 (%90) (yeterli)

	Intestinal enterokok (koloni/100 mL) (*)
	100 (%95) (kılavuz)

	
	200 (%95) (zorunlu)

	
	185 (%90) (yeterli)

	Karbon kalıntıları ve yüzen maddeler
	Bulunmayacaktır.

	pH
	6–9

	Renk
	Renkte sıra dışı bir değişiklik olmamalıdır.

	Sahil koruma bandı genişliği (m)
	Derinliği 20 m ve altında olan sığ sularda kıyıdan: 500
Derinliği 20 m’den fazla olan derin sularda kıyıdan: 300

	Yüzer madde (yağ ve gres dâhil)
	Yüzer halde yağ, katran gibi sıvı maddeler, çöp ve benzeri katı maddeler ile köpük bulunamaz.


(*) Mikrobiyolojik değerlendirme:
Yüzme sularından elde edilen mikrobiyolojik verilerin, normal ihtimal fonksiyonunun log10 yüzdelik değerlendirmesine dayanarak, yüzdelik değer aşağıdaki gibi elde edilir:
(i) Veri dizisi içinde değerlendirilecek bütün bakteriyel sayımların log10 değerleri alınır. (Sıfır değeri elde edilirse, bunun yerine kullanılan analitik yöntemin asgari ölçüm sınırının log10 değeri alınır.)
(ii) log10 değerlerinin aritmetik ortalaması hesaplanır (μ).
(iii) log10 değerlerinin standart sapması hesaplanır (σ).
Veri ihtimal fonksiyonunun yüzde 90 üstü yandaki denklem ile elde edilir: P = log-1 (μ + 1,282 σ) (Çözünmüş oksijen parametresi için ise P = log-1 (μ - 1,282 σ)).
Veri ihtimal fonksiyonunun yüzde 95 üstü yandaki denklem ile elde edilir: P = log-1 (μ + 1,65 σ) (Çözünmüş oksijen parametresi için ise P = log-1 (μ - 1,65 σ)).	
	

EK-6 
(Mülga:RG-15/4/2015-29327)(15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek-6’sı yürürlükten kaldırılmış; mevcut ek-7’si ek-6 olarak değiştirilmiş ve diğer ekleri teselsül ettirilmiştir.)
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EK-6 Yerüstü Su Kütlelerinin Trofik Seviyeleri*
(Değişik:RG-10/8/2016-29797)


Tablo 7: Ege ve Akdeniz Kıyı Suları Ötrofikasyon Kriterleri (a)
	Su Kalitesi Sınıfı
	TP
(µg/L)
	NOx
(µg/L)
	Klorofil-a
(µg/L)
	Secchi Disk Derinliği (m)

	Oligotrofik
	< 5
	< 5
	< 0,5
	> 14

	Mezotrofik
	7
	10
	1
	9

	Ötrofik
	11
	20
	2
	5

	Hipertrofik
	> 11
	> 20
	> 2
	< 5


(a)Notlar: 
1. Trofik seviye, oligotrofik seviyeden hipertrofik seviyeye doğru yükselir.
2. Secchi disk derinliği tek başına belirleyici değildir.
3. Parametrelerin her birinin farklı trofik seviyede çıkması durumunda klorofil-a belirleyicidir.
4. Trofik seviyelerden en az iki parametrenin trofik seviyesinin aynı çıkması durumunda, bu trofik seviye geçerlidir. Ancak; klorofil-a parametresinin seviyesinin, neticesi aynı olan parametrelerden daha yüksek çıkması durumunda, klorofil-a belirleyicidir. 
5. Dört parametrenin dikkate alınması ve iki farklı trofik seviyenin çıkması durumunda (ikişer parametre için aynı trofik seviye) en yüksek trofik seviye geçerlidir.
6. Mezotrofik su kalitesi sınıfının trofik seviye sınır değerleri aralığı geniştir. Bu sınıfın trofik seviye değerleri yüksek ve ötrofik su kalitesi sınır değerlerine yakın ise, bu su kütlesi ötrofik duruma meyilli olup, düzenli izlenmesi gereken sucul ortam olarak kabul edilir. 
7. Tabloda verilen su kalitesi sınıflandırmasının yapılması için besin elementi ölçümlerinin Aralık-Şubat (kış döneminde, eğer geç kış yaşanmış ise ilkbahar koşulları oluşmadan), klorofil-a ölçümlerinin Mart-Mayıs (ilkbahar dönemi), Secchi disk derinliğinin ilkbahar-yaz döneminde yapılması esastır. Tablodaki değerlerle karşılaştırma yapmak için 0-10 m değerlerinin ortalamasına başvurulur. 
8. NOx: Oksitlenmiş azotlu bileşikler (NO3-N + NO2-N)

Tablo 8a: Karadeniz Kıyı Suları Ötrofikasyon Kriterleri (b)
	Su Kalitesi Sınıfı
	TP
(µg/L)
	NOx
(µg/L)
	Klorofil-a (µg/L)
	Secchi Disk Derinliği (m)

	Oligotrofik
	< 8
	< 14
	< 1
	> 7

	Mezotrofik
	12
	20
	1
	5

	Ötrofik
	16
	34
	3
	3

	Hipertrofik
	> 16
	> 34
	> 3
	< 3



Tablo 8b: Marmara Kıyı Suları Ötrofikasyon Kriterleri (b)
	Su Kalitesi Sınıfı
	TP
(µg/L)
	NOx
(µg/L)
	Klorofil-a (µg/L) (ilkbahar)
	Klorofil-a (µg/L) (sonbahar)
	Secchi Disk Derinliği (m)

	Oligotrofik
	< 14
	< 14
	< 3
	< 1
	> 6

	Mezotrofik
	21
	20
	4,3
	2
	4,5

	Ötrofik
	30
	34
	6
	4
	3

	Hipertrofik
	> 30
	> 34
	> 6
	> 4
	< 3



(b)Notlar: 
1. Trofik seviye, oligotrofik seviyeden hipertrofik seviyeye doğru yükselir.
2. Secchi disk derinliği tek başına belirleyici değildir.
3. Parametrelerin her birinin farklı trofik seviyede çıkması durumunda klorofil-a belirleyicidir.
4. Trofik seviyelerden en az iki parametrenin trofik seviyesinin aynı çıkması durumunda, bu trofik seviye geçerlidir. Ancak; klorofil-a parametresinin seviyesinin, neticesi aynı olan parametrelerden daha yüksek çıkması durumunda, klorofil-a belirleyicidir.
5. Dört parametrenin dikkate alınması ve iki farklı trofik seviyenin çıkması durumunda (ikişer parametre için aynı trofik seviye) en yüksek trofik seviye geçerlidir.
6. Mezotrofik su kalitesi sınıfının trofik seviye sınır değerleri aralığı geniştir. Bu sınıfın trofik seviye değerleri yüksek ve ötrofik su kalitesi sınır değerlerine yakın ise, bu su kütlesi ötrofik duruma meyilli olup, düzenli izlenmesi gereken sucul ortam olarak kabul edilir. 
7. Tabloda verilen su kalitesi sınıflandırmasının yapılması için besin elementi ölçümlerinin Aralık-Şubat (kış döneminde, eğer geç kış yaşanmış ise ilkbahar koşulları oluşmadan), klorofil-a ölçümlerinin Mart-Mayıs (ilkbahar dönemi), Secchi disk derinliğinin ilkbahar-yaz döneminde yapılması esastır. Tablodaki değerlerle karşılaştırma yapmak için 0-10 m değerlerinin ortalamasına başvurulur.
8. Marmara Denizi’nde klorofil-a parametresi için ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki ayrı dönemde değerlendirme yapılır. Eğer veri bu dönemlerden bir tanesi için mevcutsa, değerlendirme ona göre yapılır. Her iki dönem için de verinin mevcut olması durumunda, yüksek trofik seviye klorofil-a parametresi açısından trofik seviyeyi belirler. 
9. NOx: Oksitlenmiş azotlu bileşikler (NO3-N + NO2-N)

Tablo 9: Göl, Gölet ve Baraj Gölleri Ötrofikasyon Kriterleri
(Değişik:RG-16/6/2021-31513) 
	[bookmark: _GoBack]Trofik Seviye İndeks Değeri (TSI)
	Trofik Seviye

	>62
	Hipertrofik

	62
	Ötrofik

	60*
	52
	Mezotrofik

	44
	Oligotrofik

	≤ 29
	Ultraoligotrofik


* Baraj ve göletler için geçerlidir.

Trofik Seviye Indeksi Hesaplama Denklemleri:
TSI(SD) = 60 - 14.41•ln(SD)
TSI(CHL) = 9.81•ln(CHL) + 30.6
TSI(TP) = 14.42•ln(TP) + 4.15
TSI(TN) = 54,45 + 14,43•ln(TN)

TSI(ORTALAMA)= [TSI(SD) + TSI(CHL)+ TSI(TP)+ TSI(TN)]/4
*SD: Secchi Diski derinliği (m)
*CHL: Klorofil-a (µg/L)
*TP: Toplam Fosfor (µg/L)
*TN: Toplam Azot (mg/L)

___________________
*15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek-6’sı yürürlükten kaldırılmış; mevcut ek-7’si ek-6 olarak değiştirilmiş ve diğer ekleri teselsül ettirilmiştir.




EK-7* (Değişik:RG-10/8/2016-29797)
Yerüstü Su Kütlelerinde Karışım Bölgeleri

· Karışım bölgelerinin belirlenmesinde modelleme tekniklerinin yanı sıra basit yaklaşım esasları da kullanılmaktadır. Basit yaklaşımlara göre, kıyılarda deşarj noktasından itibaren 500 metre yarıçapında ve 5 metre derinliğindeki yarım dairenin hacmine karşılık gelen bölge karışım bölgesi olarak kabul edilebilir. 

· Akarsularda ise karışım bölgesi uzunluğu deşarj noktasından itibaren mansap yönünde “10 x Akarsu Genişliği” olarak alınır. Genişliği 100 m’den fazla olan akarsularda karışım bölgesi mesafesi 1.000 m’yi geçemez. Karışım bölgesi genişliği ise basit bir yaklaşımla akarsu genişliğinin ¼’ü olarak kabul edilir.	
	”


______________________
*15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek-6’sı yürürlükten kaldırılmış; mevcut ek-7’si ek-6 olarak değiştirilmiş ve diğer ekleri teselsül ettirilmiştir.
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