 (Değişik:RG-7/3/2017-30000) EK-1
MHG/2014-04 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde
Türk Standardları Enstitüsünün Görevlendirme Kapsamı 


	Avrupa Komisyonu Karar No.
	Ürün(ler) / Kullanım Amacı
	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi
	Şartnameler
	Görevler

	95/467/EC
	Bacalar, duman yolu ve özel ürünler (1/1)
Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar (elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar
	(Sistem 2+)
	TS EN 1457-1
TS EN 1457-2
TS EN 1806
TS EN 1856-1
TS EN 1856-2
TS EN 1857
TS EN 1858:2008+A1
TS EN 12446
TS EN 13063-1+A1
TS EN 13063-2+A1
TS EN 13063-3
TS EN 13069
TS EN 13084-5
TS EN 13084-5 /AC
TS EN 13084-7
TS EN 14471+A1:2015
TS EN 14989-1
TS EN 14989-2
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	95/467/EC
	Alçı malzemeleri (1/4)
-İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler.
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında)
	(Sistem 3)
	TS EN 13658-1
TS EN13658-2
TS EN 13815
TS EN13915
TS EN13963
TS EN 13950
TS EN 14190
TS EN14209
TS EN 14353+A1
TS EN 520+A1
TS EN14496
TS EN 15283-1+A1
TS EN15283-2+A1
	Test Laboratuvarı

	95/467/EC
	Alçı malzemeleri (2/4)
-Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları, elyaflı hazır alçı sıvalar ve alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil.
(Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda, (ilgili olarak) yapılarda strüktürel elemanların ve/veya yangın bölmelerinin yangından korunumu için düşünülen yerlerde)
	(Sistem 3)
	TS EN 12859
TS EN 12860
TS EN 13279-1
TS EN14195
TS EN14246
TS EN14246/AC
TS EN 520+A1
	Test Laboratuvarı

	96/580/EC
	Giydirme Cepheler (1/1)
-Giydirme cephe kitleri
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 13830
	Test Laboratuvarı

	96/578/EC
	Sıhhı cihazlar (1/1):
-Modüler umumi tuvaletler ve prefabrike tuvalet kabinleri
(Kişisel hijyen için)
	(Sistem 3)
	TS EN1825-1
TS EN858-1
TS EN858/A1
	Test Laboratuvarı

	96/579/EC
	Sirkülasyon tertibatları (2/2):
-Yol trafik gürültüsünü azaltıcı tertibatlar ve engeller
(Sirkülasyon alanları için)
	(Sistem 3)
	TS EN 14388/AC
TS EN 14388
	Test Laboratuvarı

	97/462/EC
	Ahşap esaslı paneller (1/2)
-Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller. (yapısal elemanlarda iç ve dış uygulamalar için)
	(Sistem 2+)
	TS EN 13986+A1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	97/462/EC

	Ahşap esaslı paneller (2/2)
-Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller.
(İç mekân veya dış mekân uygulamaları için yapısal amaçlı olmayan elemanlar) 
	(Sistem 3)
	TS EN 13986+A1
	Test Laboratuvarı

	97/464/EC

	Atık su mühendisliği ürünleri- Yapı iç ve dış atık su mühendisliği ürünleri
-Atık su arıtma tesisleri ve yerinde artıma ekipmanları:-Septik Tanklar
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda) 
	(Sistem 3)
	TS EN 12566-6
TS EN 12566-7
	Test Laboratuvarı

	97/464/EC

	Atık su mühendisliği ürünleri- Yapı iç ve dış atık su mühendisliği ürünleri
-Yangına tepki özellikleri bakımından uygunluk teyit sistemleri:-Baca ve muayene bacaları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda) 
	(Sistem 3)
	TS EN 295-6
	Test Laboratuvarı

	97/555/EC
	Çimentolar, bina, kireçler ve diğer hidrolik bağlayıcılar:
-Portland Çimento
-Portland Kompoze Çimentolar: 
Portland-curuflu çimento, Portland-silis dumanlı çimento, Portland-puzolanlı çimento, Portland-uçucu küllü çimento, Portland-pişmiş sisli çimento, Portland-kalkerli çimento, Portland kompoze çimento
-Yüksek fırın cüruflu çimento
-Puzolanik Çimento
-Kompoze çimentolar 
(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması) 
	(Sistem 1+)
	TS EN 197-1
	Ürün Belgelendirme Kuruluşu

	97/555/EC
	Yapı kireçleri, kapsamı:
-Kalsiyum kireçler
-Dolomit kireçler
-Su bazlı kireçler
(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanmasında)
	(Sistem 2+)
	TS EN 459-1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	97/740/EC
	Duvarcılık ile ilgili ürünler (1/3)
Duvarcılık birimleri I. Kategori
(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)
	(Sistem 2+)
	[bookmark: detail]TS EN 771-1:2011+A1
TS EN 771-2:2011+A1
TS EN 771-3:2011+A1
TS EN 771-4:2011+A1
TS EN 771-5:2011+A1
TS EN 771-6:2011+A1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	97/740/EC
	Duvarcılık ile ilgili ürünler (1/3)
Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar.
(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)
	(Sistem 2+)
	TS EN 998-2
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	97/740/EC
	Duvarcılık ile ilgili ürünler (2/3)
-Lentolar (Duvarlarda ve bölmelerde)
	(Sistem 3)
	TS EN 845-2
	Test Laboratuvarı

	97/740/EC
	Duvarcılık ile ilgili ürünler (3/3)
-Yangına maruz kalındığında hassaslaşabilecek bir yüzeye sahip ısı yalıtım malzemeleri ile birleştirilmiş duvarcılık elemanları (“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi olan duvar ve bölücü elemanlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 15824
	Test Laboratuvarı

	97/808/EC
	Döşemeler (2/2)
-Döşeme şap malzemeleri
(İç kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN13454-1
TS EN 13813
TS EN14016-1
	Test Laboratuvarı

	97/808/EC
	Döşemeler (2/2)
-Sert döşeme malzemeleri
(A) Parçalar
Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlı malzemeler.
(Üzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS 436 EN 1340
TS 436 EN 1340/AC
TS EN 12057
TS EN 12058
TS 213-1 EN 13748-1
TS EN 14342+A1
TS EN 14411
TS EN 15285
TS EN 15285/AC 
	Test Laboratuvarı

	97/808/EC
	Döşemeler (2/2)
-Esnek ve dokuma yer döşemeleri
Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar; antistatik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]
(İç kullanımlar için)
(Formaldehit ihtiva etmeyen yer döşemeleri için değerlendirme yapılacaktır.)
	(Sistem 3)
	TS EN 14041
TS EN 14041/AC
TS EN 14904
	Test Laboratuvarı

	98/214/EC
	Strüktürel metalik kesitler/profiller (1/4)
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller (T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru), yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş ya da korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.(Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)
	(Sistem 2+)
	TS EN 10025-1
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 10340
TS EN 10340/AC 
TS EN 10343
TS EN 15048-1
TS EN 15088
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel metalik kesitler/profiller (2/4)
Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri
Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.
(Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için)
	(Sistem 2+)
	TS EN 1090-1:2009+A1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel metalik kesitler/profiller (3/4)
Kaynak malzemeleri
(Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için)
	Sistem 2+
	TS EN 13479
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel metalik kesitler/profiller (4/4)
Strüktürel bağlayıcılar
Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.
 (Strüktürel metal işlerde kullanmak için)
	Sistem 2+
	TS EN 14399-1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler(1/6)
-Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
(‘Yangına dayanım düzenlemele-rine tabi olan kullanımlarda). 
	(Sistem 3)
	TS EN 14509
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)
-Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller 
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 14509
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)
-Çatı Işıklığı (‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 14963
TS EN 1873
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)
-Düz(yassı) ve profil levhalar
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 494 
TS EN 534+A1
TS EN 14782
TS EN 14783
TS EN 1013+A1
TS EN 494
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları,
Çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)
-Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 490
TS EN 492
TS EN 494
TS EN 544
TS EN 1304
TS EN 12326-1
TS EN 14964
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)
-Çatı penceresi
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 14351-1+A1
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)
-Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller 
(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 14509
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)
-Düz (yassı) ve Profil Levhalar 
(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlar)
	(Sistem 3)
	TS EN 1013+A1
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları,
Çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)
-Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri
(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 490
TS EN 492
TS EN 494
TS EN 544
TS EN 1304
TS EN 12326-1
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)
-Çatı pencereleri
(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 14351-1+A1
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)
-Çatı Işıklığı 
(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 14963
TS EN 1873
	Test Laboratuvarı

	98/436/EC
	Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (6/6)
-Çatı Pencereleri (a,b,c,d,e’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için) 
	(Sistem 3)
	TS EN 14351-1+A1
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(1/5)
-Paneller
(Duvar ve tavanların yangına karşı korunmasında iç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak)
	(Sistem 3)
	TS EN 438-7
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış duvar ve tavan kaplamaları (2/5)
-Karolar
(“Kullanımda Emniyet” hakkındaki düzenlemelere tabi duvar ve tavanların iç ya da dış kaplamalarında)
	(Sistem 3)
	TS EN 12057
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)
-Kaplama plakaları
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)
	(Sistem 3)
	TS EN 1469
TS EN 14783
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak (3/5)
-Karolar
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)
	(Sistem 3)
	TS EN 14411
TS EN 14782
TS EN 490
TS EN 15286
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)
-Shingel’lar
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)
	(Sistem 3)
	TS EN 12467
TS EN 16153
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)
-Asma tavanlar (Kitler)
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında)
 
	(Sistem 3)
	TS EN 13964
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)
-Rulo halindeki kaplamalar 
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında)
	(Sistem 3)
	TS EN 14716
TS EN 15102:2007+A1
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak (3/5)
 -Yüzey kaplamaları 
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak)
	(Sistem 3)
	TS EN 534+A1
TS EN 13245-2
TS EN 14915
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)
-Paneller
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak)
	(Sistem 3)
	TS EN 438-7
TS EN14509
TS EN 15102:2007+A1
TS EN 1013+A1
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar(4/5)
- Kaplama plakaları
‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi duvar ve tavanlarda iç veya dış kaplama olarak”
	(Sistem 3)
	TS  EN 1469
	Test Laboratuvarı

	98/437/EC
	İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak (4/5)
-Karolar
‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi duvar ve tavanlarda iç veya dış kaplama olarak”
	(Sistem 3)
	TS EN 14411
	Test Laboratuvarı

	98/598/EC
	Agregalar(2/2)
Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri
(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)
	(Sistem 2+)
	TS 706 EN 12620+A1
TS EN 13139
TS 1114 EN 13055-1
TS EN 13055-1 /AC
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

	98/598/EC
	Agregalar(2/2)
Kuşanıktaşlar (koruma tabakası taşları)
Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında
	(Sistem 2+)
	TS EN 13383-1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/598/EC
	Agregalar(2/2)
Demiryolu balastı
(Demiryolu işlerinde)
	(Sistem 2+)
	TS EN 13450
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

	98/598/EC
	Agregalar(2/2)
Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları için Agregalar
(Yol ve diğer altyapı işlerinde)
	(Sistem 2+)
	TS EN 13043
TS EN 13055-2
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/598/EC
	Agregalar(2/2)
- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için
(Yol ve diğer altyapı işlerinde)
	(Sistem 2+)
	TS EN 13242
TS EN 13055-2
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/601/EC
	Yol Yapım malzemeleri(1/2)
Bitümlü karışımlar
(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)
	(Sistem 2+)
	TS EN 13108-1
TS EN 13108-1/AC
TS EN 13108-2
TS EN 13108-2/AC
TS EN 13108-3
TS EN 13108-3/AC
TS EN 13108-4
TS EN 13108-4/AC
TS EN 13108-5
TS EN 13108-5/AC
TS EN 13108-6
TS EN 13108-6/AC
TS EN 13108-7
TS EN 13108-7/AC
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

	98/601/EC
	Yol Yapım malzemeleri(1/2)
Bitüm
(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)
	(Sistem 2+)
	TS EN 12591
TS EN 13808
TS EN 13924
TS EN 13924/AC
TS EN 14023
TS EN 15322
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/601/EC
	Yol yapım malzemeleri(1/2) : Yüzey işlemleri (yolların yüzey işlemleri için)
	(Sistem 2+)
	TS EN 12273
TS EN 12271
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/601/EC
	Yol yapım malzemeleri (1/2): Köprü tabliyeleri için, Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri
	(Sistem 2+)
	TS EN 14695
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/601/EC
	Yol yapım malzemeleri (2/2):
-Bitümlü karışımlar
(“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için )
	(Sistem 3)
	TS EN 13108-1
TS EN 13108-1/AC
TS EN 13108-2
TS EN 13108-2/AC
TS EN 13108-3
TS EN 13108-3/AC
TS EN 13108-4
TS EN 13108-4/AC
TS EN 13108-5
TS EN 13108-5/AC
TS EN 13108-6
TS EN 13108-6/AC
TS EN 13108-7
TS EN 13108-7/AC
	Test Laboratuvarı 

	99/90/EC
	Membranlar:(1/3)
- Çatı şilteleri
(Yapılarda)
	(Sistem 2+)
	TS EN 13707
TS EN 13956
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

	99/90/EC
	Membranlar (1/3)
- Nem geçirimsiz şilteler
(Yapılarda)
	(Sistem 2+)
	TS EN 13967
TS EN 13969
TS EN 13969/A1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	99/90/EC
	Membranlar (1/3)
- Geçirimsizlik tabakaları 
(Yapılarda)
	(Sistem 3)
	 TS EN 14891
TS EN 14891/AC
	Test Laboratuvarı

	99/90/EC
	Membranlar (2/3)
- Çatı altı tabakaları  
(“Yangına tepki”düzenlemelerine tabi kullanımlar için )
	(Sistem 3)
	 TS EN 13859-1
	Test Laboratuvarı

	99/90/EC
	Membranlar (2/3)
- Çatı şilteleri
(“Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için ”)
	(Sistem 3)
	TS EN 13707
TS EN 13956
	Test Laboratuvarı

	99/90/EC
	Membranlar: (2/3)
- Nem geçirimsiz şilteler
(“Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için” )
	(Sistem 3)
	TS EN 13967
TS EN 13969
TS EN 13969/A1
	Test Laboratuvarı

	99/90/EC
	Membranlar: (2/3)
- Su buharı kontrol tabakaları
(“Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için ”)
	(Sistem 3)
	TS EN 13859-1
TS EN 13859-2
TS EN 13970
TS EN 13970/A1
TS EN 13984
	Test Laboratuvarı

	99/90/EC
	Membranlar (2/3)
-  Nem geçirimsizlik tabakaları 
(“Yangına tepki”düzenlemelerine tabi kullanımlar için )
	(Sistem 3)
	TS EN 14909
TSEN 14967 
TS EN 15814+A2
	Test Laboratuvarı

	99/90/EC

	Membranlar (3/3)
- Çatı şilteleri
(“Dış yangın performansı” düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN 13707
TS EN 13956
	Test Laboratuvarı

	99/91/EC
	Isı yalıtım malzemeleri: (1/2)
-Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Herhangi bir uygulamada)
	(Sistem 3)
	TS EN 13162+A1
TS EN 13163+A1
TS EN 13164+A1
TS EN 13165+A1
TS EN 13166+A1
TS EN 13167+A1
TS EN 13168+A1
TS EN 13169+A1
TS EN 13170+A1
TS EN 13171+A1
TS EN 14063-1
TS EN 14063-1/AC
TS EN 14064-1
TS EN 14303:2009+A1
TS EN 14304:2009+A1
TS EN 14305:2009+A1
TS EN 14306:2009+A1
TS EN 14307:2009+A1
TS EN 14308:2009+A1
TS EN 14309:2009+A1
TS EN 14313:2009+A1
TS EN 14314:2009+A1
TS EN 14315-1
TS EN 14316-1
TS EN 14317-1
TS EN 14318-1
TS EN 14319-1
TS EN 14320-1
TS EN 14933
TS EN 14934
TS EN 15501
TS EN 15599-1
TS EN 15600-1
TS EN15732
TS EN16069+A1
	Test Laboratuvarı

	99/91/EC
	Isı yalıtım malzemeleri: (2/2)
-Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN 13162+A1
TS EN 13163+A1
TS EN 13164+A1
TS EN 13165+A1
TS EN 13166+A1
TS EN 13167+A1
TS EN 13168+A1
TS EN 13169+A1
TS EN 13170+A1
TS EN 13171+A1
TS EN 14064-1
TS EN 14303:2009+A1
TS EN 14304:2009+A1
TS EN 14305:2009+A1
TS EN 14306:2009+A1
TS EN 14307:2009+A1
TS EN 14308:2009+A1
TS EN 14309:2009+A1
TS EN 14313:2009+A1
TS EN 14314:2009+A1
TS EN 14315-1
TS EN14318-1
TS EN 14319-1
TS EN 14320-1
TS EN 14933
TS EN 14934
TS EN 14063-1
TS EN 14063-1/AC
TS EN 14316-1
TS EN 14317-1
TS EN 15501
TS EN15599-1
TS EN15600-1
TS EN15732
TS EN16069+A1
	Test Laboratuvarı

	99/93/EC
	Kapılar, Pencereler, Kepenkler, Panjurlar, Büyük kapılar ve ilgili bina aksamı(1/1):
-Kapılar ve Geçitler
(ilgili aksamla beraber veya değil) (Yangın/duman kompartımanlarında ve kaçış yollarında olmayan kullanımlar)
	(Sistem 1)
	TS EN 16034
	Ürün Belgelendirme Kuruluşu

	99/93/EC
	Kapılar, Pencereler, Kepenkler, Panjurlar, Büyük kapılar ve ilgili bina aksamı(1/1):
-Pencereler (İlgili aksamla beraber veya değil) (Yangın/duman kompartımanlarında ve kaçış yollarında olmayan kullanımlar)
	(Sistem 1)
	TS EN 16034
	Ürün Belgelendirme Kuruluşu

	99/93/EC
	Kapılar, Pencereler, Kepenkler, Panjurlar, Büyük kapılar ve ilgili bina aksamı(1/1):
-Kapılar ve büyük kapılar
(ilgili aksamla beraber veya değil)
(Beyan edilmiş diğer spesifik kullanımlarda ve/veya özellikle gürültü, enerji, sızdırmazlık ve kullanımda emniyet gibi diğer spesifik koşullara tabi kullanımlarda (Yangın/duman kompartımanlarında ve kaçış yollarında olmayan kullanımlar)
 -Pencereler (ilgili aksamla beraber veya değil) (Diğerleri)
	(Sistem 3)
	TS EN 14351-1+A1
TS EN 13241-1:2003+A1:2011
	Test Laboratuvarı

	99/94/EC
	Ön dökümlü Normal /hafif/ gaz beton ürünler (1/1) : - Ön dökümlü Normal /hafif/ gaz beton ürünler  (yapısal kullanımlar için).

	Sistem 2+
	TS EN 1168+A3
TS EN 12737+ A1
TS EN 12794+A1
TS EN 12794+A1/AC
TS EN 12843
TS EN 13224
TS EN 13225 
TS EN 13693
TS EN 13747+A2
TS EN 13978-1
TS EN 14843
TS EN 14844:2006+A2:2011
TS EN 14991
TS EN 14992+A1 
TS EN 15037-1
TS EN 15037-2+A1 
TS EN 15037-3+A1 
TS EN 15037-4+A1
TS EN 15050+A1 
TS EN 1520:2011 
TS EN 15258
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	99/94/EC 
	Prefabrik normal / hafif / gazbeton ürünleri:
Kiriş / blok zemin birimleri ve organik madde içeren unsurlar
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için) 
	Sistem 3
	TS EN 15037-5
	Test Laboratuvarı

	99/469/EC
	Beton, harç ve şerbet ile ilgili ürünler (1/2) : Katkılar (beton, harç ve şerbet için)
	Sistem 2+
	TS EN 934-2+A1
TS EN 934-3+A1
TS EN 934-4
TS EN 934-5
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	99/469/EC
	Beton, Harç ve Şerbet ile ilgili ürünler (1/2) 
Beton koruma ve tamir ürünleri 
(bina ve inşaat mühendisliği işlerinde diğer kullanımlar için ).
	Sistem 2+
	TS EN 1504-2 
TS EN 1504-3 
TS EN 1504-4 
TS EN 1504-5:2008 
TS EN 1504-6 
TS EN 1504-7
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	99/469/EC
	Beton, harç ve çimento şerbeti için:2/2
- Beton yapı elemanları için yüzey koruma sistemleri ve Beton takviye malzemeleri
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN 1504-2
TS EN 1504-3
TS EN 1504-4
TS EN 1504-6
	Test Laboratuvarı

	99/470/EC
	Yapıştırıcılar :1/2
Karolar için yapıştırıcılar
(Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde iç ve dış kullanım için)
	(Sistem 3)
	TS EN 12004:2007+A1
	Test Laboratuvarı

	99/470/EC
	Yapıştırıcılar :2/2
Karolar için yapıştırıcılar
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine 
tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN 12004:2007+A1
	Test Laboratuvarı

	99/471/EC
	Mekan ısıtıcı aletler (1/2) :
-Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtma aletleri 
(Yapılarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 442-1
	Test Laboratuvarı

	99/472/EC
	 İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları: (1/5)
-Borular (Binanın ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere sağlanmış gaz/fuel’in dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden binanın ısıtma/soğutma sistemleri girişine kadar tesisat içinde taşınması /dağıtımı/depolanması)
	(Sistem 3)
	TS EN 14800
	Test Laboratuvarı

	99/472/EC
	İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları: (1/5)
-Valfler ve musluklar 
(Binanın ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere sağlanmış gaz/fuel’in dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden binanın ısıtma/soğutma sistemleri girişine kadar tesisat içinde taşınması /dağıtımı/depolanması)
	(Sistem 3)
	TS EN 331
TS EN331/A1
	Test Laboratuvarı

	99/472/EC
	 İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları: (4/5)
-Su Boruları (Yangına tepki düzenlemelerine tabi alanlarda yapının binanın ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere sağlanmış gaz/fuel’in dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden binanın ısıtma/soğutma sistemleri girişine kadar tesisat içinde taşınması /dağıtımı/depolanması)
	(Sistem 1)
	TS EN 14800
	Test Laboratuvarı

	99/472/EC
	 İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları: (4/5)
-Vana ve Musluklar (Yangına tepki düzenlemelerine tabi alanlarda yapının binanın ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere sağlanmış gaz/fuel’in dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden binanın ısıtma/soğutma sistemleri girişine kadar tesisat içinde taşınması /dağıtımı/depolanması)
	(Sistem 1)
	TS EN 15069
TS EN 331
TS EN 331/A1
	Test Laboratuvarı

	


99/472/EC
	İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları: (4/5)
-Valfler ve musluklar 
(“Yangına tepki “ düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/atım/depolanmasında)
	(Sistem 3)
	TS EN 15069
	Test Laboratuvarı

	99/472/EC
	İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları: (4/5)
-Tanklar (Depolar) (“Yangına tepki “ düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/atım/depolanmasında)
	(Sistem 3)
	TS EN 13341:2005+A1:2011
	Test Laboratuvarı

	99/472/EC
	İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları: (4/5)
-Bağlantı parçaları, yapışkanlar, derzler, dolgu macunları ve contalar
 (“Yangına tepki “ düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/atım/depolanmasında)
	(Sistem 3)
	TS EN 295-1
TS EN 295-4
TS EN 295-5
TS EN 295-7
	Test Laboratuvarı

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar (2/6)
- Cam izolasyon birimleri
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine 
tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN 1279-5+A2
	Test Laboratuvarı

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar: 2/6
-Düz veya bombe cam paneller
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN 1096-4
TS EN 12150-2
TS EN 12337-2
TS EN 13024-2
TS EN 14178-2
TS EN 14449
TS EN 1748-1-2
TS EN 1748-2-2
TS EN 1863-2
TS EN 14179-2
TS EN 14321-2
	Test Laboratuvarı

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar: 3/6
-Cam izolasyon birimleri (‘Dış yangın performansı mevzuatına tabi kullanımlar)
	(Sistem 3)
	TS EN 1279-5+A2
	Test Laboratuvarı

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar: 3/6
-Düz veya bombe cam paneller
(Dış yangın performansı mevzuatına tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN 1096-4
TS EN 12150-2
TS EN 12337-2
TS EN 13024-2
TS EN 14178-2
TS EN 14179-2
TS EN 14321-2
TS EN 14449
TS EN 1748-1-2
TS EN 1748-2-2
TS EN 1863-2
TS EN 572-9
TS EN 1036-2
TS EN 15682-2
TS EN 15683-2
	Test Laboratuvarı

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar
- Cam izolasyon birimleri (4/6)
(‘Kullanımda emniyet”  açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 1279-5+A2
	Test Laboratuvarı

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar: 4/6
-Düz veya bombe cam paneller
(‘Kullanımda emniyet”  açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 1036-2
TS EN 1096-4
TS EN 12150-2
TS EN 12337-2
TS EN 13024-2
TS EN 14178-2
TS EN 14179-2
TS EN 14321-2
TS EN 14449
TS EN 1748-1-1
TS EN 1748-2-2
TS EN 1863-2
TS EN 572-9
	Test Laboratuvarı

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar:5/6
- Cam izolasyon birimleri
(‘Enerji tasarrufu’ ve/veya ‘Gürültünün azaltılması ile ilgili kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 1279-5+A2
	Test Laboratuvarı

	2000/245/EC
	Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar:5/6
- Düz veya bombe cam paneller
(‘Enerji tasarrufu’ ve/veya ‘Gürültünün azaltılması ile ilgili kullanımlarda)
	(Sistem 3)
	TS EN 1036-2
TS EN 1096-4
TS EN 12150-2
TS EN 12337-2
TS EN 13024-2
TS EN 14178-2
TS EN 14179-2
TS EN 14321-2
TS EN 14449
TS EN 1748-1-1
TS EN 1748-2-2
TS EN 1863-2
TS EN 572-9
	Test Laboratuvarı

	2011/19/EU
	 Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri (2/2)
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN  15651-1
TS EN  15651-2
TS EN  15651-3
TS EN  15651-4
	Test Laboratuvarı

	2011/19/EU
	 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları (1/3):
Güç, kontrol ve haberleşme kabloları (Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	(Sistem 1+)
	TS EN 50575

TS EN 50575(*)
(*) Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması
	Ürün Belgelendirme Kuruluşu

	2011/19/EU
	 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları (1/3):
Güç, kontrol ve haberleşme kabloları (Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
	(Sistem 3)
	TS EN 50575
	Test Laboratuvarı
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