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Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Görevlendirme Kapsamı 

	Avrupa Komisyonu Karar No.
	Ürün(ler)/ Kullanım Amacı
	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi
	Şartnameler
	Görevler

	98/214/EC
	Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)
	Sistem 2+ 
	TS EN 10025-1

TS EN 10210-1
TS EN 10219-1

TS EN 15048-1
TS EN 15088
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri:

-Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.

(Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için)
	Sistem 2+
	TS EN 1090-1:2009 +A1:2011
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Kaynak malzemeleri 

(Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için)
	Sistem 2+
	TS EN 13479
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

	98/214/EC
	Strüktürel bağlayıcılar

Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri. 

( Strüktürel metal işlerde kullanmak için)
	Sistem 2+
	TS EN 14399-1
	Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu


